# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Προσαρμογέας στηρίγματος LA-EA1

Εάν χρησιμοποιείτε τον προσαρμογέα στηρίγματος LA-EA1 (πωλείται χωριστά), διατίθενται οι ακόλουθες λειτουργίες.

Λήψη πλήρους μεγέθους:
Δεν διατίθεται

Autofocus:
Διατίθεται μόνο με φακό SAM/SSM*

Σύστημα AF:
AF αντίθεσης

Επιλογή AF/MF:
Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας τον διακόπτη λειτουργίας στον φακό.

Focus Mode:
Single-shot AF

*Όταν τοποθετείται φακός A-mount, η ταχύτητα αυτόματης εστίασης θα είναι πιο αργή από ό,τι όταν είναι τοποθετημένος φακός E-mount. (Περίπου δύο με επτά δευτερόλεπτα βραδύτερη (για λήψη με βάση τις συνθήκες μέτρησης της Sony). Αυτό μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες, όπως το θέμα και η φωτεινότητα κατά τη λήψη.)

- Όταν χρησιμοποιείτε Προσαρμογέα στηρίγματος, το Auto Focus δεν λειτουργεί σε λειτουργία ταινίας.
- Όταν χρησιμοποιείτε Προσαρμογέα στηρίγματος σε λειτουργία ταινίας, ρυθμίστε το διάφραγμα με το χέρι.

Διαθέσιμη περιοχή εστίασης

Όταν έχει τοποθετηθεί ο προσαρμογέας στηρίγματος LA-EA1, οι διαθέσιμες περιοχές εστίασης είναι οι ίδιες με τις διαθέσιμες ρυθμίσεις αυτής της κάμερας.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Focus Area

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας