# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Κατακόρυφη λαβή

Μπορείτε να τοποθετήσετε κατακόρυφη λαβή VG-C1EM (πωλείται χωριστά) σε αυτό το προϊόν και να τραβάτε εικόνες με κατακόρυφο προσανατολισμό. Όταν τοποθετείτε την κατακόρυφη λαβή, αφαιρέστε το καπάκι των μπαταριών εκ των προτέρων. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στις οδηγίες λειτουργίας για την κατακόρυφη λαβή.

#### Πώς να αφαιρέσετε το καπάκι μπαταριών

Πατήστε το μοχλό τοποθέτησης/αφαίρεσης αυτού του προϊόντος ενώ τραβάτε το καπάκι μπαταριών στο πλάι.

- Μπορείτε να τοποθετήσετε το καπάκι μπαταριών που αφαιρέσατε στην κατακόρυφη λαβή, έτσι ώστε να μην το χάσετε.
- Όταν μια κατακόρυφη λαβή είναι τοποθετημένη σε αυτό το προϊόν, το υπόλοιπο μπαταρίας εμφανίζεται ως .

#### Πώς να τοποθετήσετε το καπάκι μπαταριών

Εισαγάγετε το στέλεχος του καλύμματος μπαταρίας στο αντίστοιχο άνοιγμα και ολισθήστε το μοχλό σύνδεσης/αποσύνδεσης προς τα κάτω για να κλειδώσει στη θέση του.

#### Σημείωση

- Όταν συνδεθεί η κάθετη λαβή, δεν μπορείτε να εκτελέσετε τις εξής λειτουργίες:
  - Φόρτωση του πακέτου μπαταριών (Εάν θέλετε να φορτίσετε το πακέτο μπαταριών, εισαγάγετέ το στην κάμερα και όχι στην κατακόρυφη λαβή).
  - Χρήση τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC-PW20 (πωλείται χωριστά)

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας