# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Το πακέτο μπαταριών δεν έχει φορτιστεί, ακόμα κι αν η λυχνία φόρτισης στο προϊόν είναι σβηστή.

- Αυτό το φαινόμενο παρουσιάζεται όταν φορτίζετε το πακέτο μπαταριών σε εξαιρετικά ζεστό ή κρύο χώρο. Η βέλτιστη θερμοκρασία για τη φόρτιση του πακέτου μπαταριών είναι μεταξύ 10 °C και 30 °C (50 °F και 86 °F).

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας