# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Μέγεθος εικόνας (στατική εικόνα)

Όσο μεγαλύτερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες λεπτομέρειες θα αναπαράγονται όταν η εικόνα εκτυπώνεται σε χαρτί μεγάλων διαστάσεων. Όσο μικρότερο το μέγεθος της εικόνας, τόσο περισσότερες εικόνες μπορούν να εγγραφούν.

1. MENU → (Ρυθμίσεις φωτογραφικής μηχανής) → [Image Size] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

- Μέγεθος εικόνας όταν το [Aspect Ratio] είναι 3:2
  - ILCE-7
    - L: 24 M 6000×4000 pixel
    - M: 10 M 3936×2624 pixel
    - S: 6,0 M 3008×2000 pixel
  - ILCE-7R
    - L: 36 M 7360×4912 pixel
    - M: 15 M 4800×3200 pixel
    - S: 9,0 M 3680×2456 pixel
- Μέγεθος εικόνας όταν το [Aspect Ratio] είναι 16:9
  - ILCE-7
    - L: 20 M 6000×3376 pixel
    - M: 8,7 M 3936×2216 pixel
    - S: 5,1 M 3008×1688 pixel
  - ILCE-7R
    - L: 30 M 7360×4144 pixel
    - M: 13 M 4800×2704 pixel
    - S: 7,6 M 3680×2072 pixel
- Όταν το [APS-C Size Capture] είναι στο [On] και το [Aspect Ratio] είναι 3:2
  - ILCE-7
    - L: 10 M 3936×2624 pixel
    - M: 6,0 M 3008×2000 pixel
    - S: 2,6 M 1968×1312 pixel
  - ILCE-7R
    - L: 15 M 4800×3200 pixel
    - M: 9,0 M 3680×2456 pixel
    - S: 3,8 M 2400×1600 pixel
- Όταν το [APS-C Size Capture] είναι στο [On] και το [Aspect Ratio] είναι 16:9
  - ILCE-7
    - L: 8,7 M 3936×2216 pixel
    - M: 5,1 M 3008×1688 pixel
    - S: 2,2 M 1968×1112 pixel
  - ILCE-7R
    - L: 13 M 4800×2704 pixel
    - M: 7,6 M 3680×2072 pixel
    - S: 3,2 M 2400×1352 pixel

#### Σημείωση

- Όταν το [Quality] έχει τεθεί στο [RAW] ή το [RAW & JPEG], το μέγεθος εικόνας για εικόνες RAW αντιστοιχεί στο [L].

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Αναλογία πλευρών οθόνης (στατική εικόνα)
- APS-C Size Capture

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας