# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## AF Micro Adj.

Σας επιτρέπει να ρυθμίσετε και να εγγράψετε μια αυτόματα εστιασμένη θέση για κάθε φακό, όταν χρησιμοποιείτε φακό A-mount με τον Προσαρμογέα στηρίγματος LA-EA2 ή LA-EA4 (πωλείται χωριστά).

1. Select MENU → (Custom Settings) → [AF Micro Adj.].
2. Επιλέξτε [AF Adjustment Set.] → [On].
3. [amount] → επιθυμητή τιμή.
   - Μπορείτε να επιλέξετε μια τιμή μεταξύ −20 και +20. Επιλέγοντας μια θετική τιμή μετακινείτε τη θέση αυτόματης εστίασης μακριά από τη φωτογραφική μηχανή. Επιλέγοντας μια αρνητική τιμή μετακινείτε τη θέση αυτόματης εστίασης πιο κοντά στη φωτογραφική μηχανή.

#### Σημείωση

- Συνιστάται να προσαρμόζετε τη θέση υπό πραγματικές συνθήκες λήψης.
- Όταν προσαρμόζετε έναν φακό για τον οποίο έχετε ήδη καταχωρίσει μια τιμή, η καταχωρισμένη τιμή εμφανίζεται στην οθόνη. Το [±0] εμφανίζεται για φακούς για τους οποίους δεν έχει ακόμη καταχωριστεί κάποια τιμή.
- Αν εμφανιστεί η ένδειξη [−] ως η τιμή, τότε αυτό σημαίνει ότι έχουν καταχωριστεί συνολικά 30 φακοί και ότι δεν μπορείτε να καταχωρίσετε νέους φακούς. Για να καταχωρίσετε έναν νέο φακό, προσαρμόστε έναν φακό του οποίου η καταχώριση μπορεί να διαγραφεί και ορίστε την τιμή του στο [±0] ή μηδενίστε τις τιμές όλων των φακών χρησιμοποιώντας το [Clear].
- Χρησιμοποιήστε το [AF Micro Adj.] μόνο με φακούς Sony, Minolta και Konica-Minolta. Αν χρησιμοποιείτε το [AF Micro Adj.] με φακούς άλλης επωνυμίας, η καταχωρισμένη τιμή μπορεί να επηρεαστεί. Μην πραγματοποιείτε [AF Micro Adj.] με μη υποστηριζόμενο τύπο φακού.
- Δεν μπορείτε να ορίσετε το [AF Micro Adj.] μεμονωμένα για φακό Sony, Minolta και Konica-Minolta με τις ίδιες προδιαγραφές.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας