# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Exp.comp.set

Ρυθμίζει εάν θα εφαρμοστεί η τιμή της αντιστάθμισης έκθεσης για τον έλεγχο του φωτός του φλας και του φωτισμού περιβάλλοντος ή μόνο του φωτισμού περιβάλλοντος.

1. MENU → (Custom Settings) → [Exp.comp.set] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

Ambient&flash (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
  Εφαρμόζει την τιμή της αντιστάθμισης έκθεσης για τον έλεγχο και του φωτός του φλας και του φωτισμού περιβάλλοντος.

Ambient only:
  Εφαρμόζει την τιμή της αντιστάθμισης έκθεσης για τον έλεγχο μόνο του φωτισμού περιβάλλοντος.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Flash Comp.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας