# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Απαθανατισμός ενός βασικού λευκού χρώματος σε λειτουργία [Custom Setup]

Σε μια σκηνή όπου το φως περιβάλλοντος αποτελείται από πολλαπλούς τύπους πηγών φωτός, συνιστάται να χρησιμοποιείτε την προσαρμοσμένη ισορροπία λευκού για να αναπαράγετε με ακρίβεια το άσπρο.

1. MENU → (Camera Settings) → [White Balance] → [Custom Setup].
2. Κρατήστε τη φωτογραφική μηχανή/βιντεοκάμερα έτσι ώστε η λευκή περιοχή να καλύπτει πλήρως την περιοχή AF που βρίσκεται στο κέντρο και μετά πατήστε στο κέντρο του τροχού ελέγχου.
   Εμφανίζονται οι βαθμονομημένες τιμές (Θερμοκρασία χρώματος και Φίλτρο χρώματος).
3. Επιλέξτε έναν αριθμό καταχώρισης χρησιμοποιώντας τη δεξιά/αριστερή πλευρά του τροχού ελέγχου.
   Η οθόνη επιστρέφει στην οθόνη πληροφοριών εγγραφής, ενώ παράλληλα διατηρεί την απομνημονευμένη προσαρμοσμένη ρύθμιση ισορροπίας λευκού.

#### Σημείωση

- Το μήνυμα [Custom WB Error] επισημαίνει ότι η τιμή είναι υψηλότερη από το εκτιμώμενο εύρος, όταν χρησιμοποιείται φλας σε ένα θέμα με πολύ φωτεινά χρώματα στο καρέ. Αν καταχωρίσετε αυτήν την τιμή, η ένδειξη κιτρινίζει στην οθόνη πληροφοριών εγγραφής. Σε αυτό το σημείο μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες, αλλά συνιστάται να ρυθμίσετε ξανά την ισορροπία λευκού για να λάβετε μια πιο ακριβή τιμή ισορροπίας λευκού.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας