# Ψηφιακή φωτογραφική μηχανή με εναλλάξιμο φακό ILCE-7/ILCE-7R

## Demo Mode

Η λειτουργία [Demo Mode] εμφανίζει τις ταινίες που είναι εγγεγραμμένες στην κάρτα μνήμης αυτόματα (επίδειξη), όταν δεν έχει γίνει κάποιος χειρισμός στην κάμερα για κάποια ώρα.

Συνήθως, επιλέγετε [Off].

1. MENU → (Setup) → [Demo Mode] → επιθυμητή ρύθμιση.

#### Λεπτομέρειες στοιχείου μενού

On:
Η επίδειξη αναπαραγωγής ταινιών ξεκινάει αυτόματα αν το προϊόν δεν έχει λειτουργήσει για περίπου ένα λεπτό. Η αναπαραγωγή είναι δυνατή μόνο για προστατευμένες ταινίες AVCHD.
Ορίστε τη λειτουργία προβολής στο [AVCHD View], και προστατεύστε το αρχείο ταινίας με την τελευταία καταχωρισμένη ημερομηνία και ώρα.

Off (προεπιλεγμένη ρύθμιση):
Δεν εμφανίζει την επίδειξη.

#### Σημείωση

- Μπορείτε να ορίσετε αυτό το στοιχείο μόνο εάν το προϊόν τροφοδοτείται με τον προσαρμογέα τροφοδοτικού AC AC-PW20 (πωλείται χωριστά).
- Ακόμα κι αν επιλεγεί το [On] , το προϊόν δεν ξεκινάει την επίδειξη αν δεν υπάρχει κάποιο αρχείο ταινίας στην κάρτα μνήμης.
- Όταν έχει επιλεγεί το [On], το προϊόν δεν μεταβαίνει στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας