Посібник користувача VAIO Серія VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1

Довідка

# Підтримувані диски
<Моделі, оснащені оптичним дисководом>

У наведеній нижче таблиці вказані типи носіїв, придатних для відтворення та записування на комп’ютері VAIO.
Оптичний дисковод різниться, залежно від придбаної моделі. Знайдіть оптичний дисковод у таблиці.
ВЗ: придатний для відтворення та записування
В: придатний для відтворення, але непридатний для записування
-: непридатний для відтворення та записування

| Дисковод DVD SuperMulti | Дисковод Blu-ray Disc із DVD SuperMulti | Пристрій читання дисків Blu-ray Disc ROM із DVD SuperMulti
CD-ROM | В | В | В
CD-R/RW | ВЗ*5 | ВЗ*5 | ВЗ*5
DVD-ROM | В | В | В
DVD-R/RW | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD+R/RW | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD+R DL (двошарові) | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD-R DL (двошарові) | ВЗ | ВЗ | ВЗ
DVD-RAM *1*2 | ВЗ | ВЗ | ВЗ
BD-ROM | - | В | В
BD-R/RE *3*6 | - | ВЗ*4 | В

*1 Оптичний дисковод не підтримує картридж DVD-RAM. Використовуйте диски без картриджа або диски зі знімним картриджем.
*2 Не підтримується записування на однобічні диски DVD-RAM (2,6 ГБ), сумісні з DVD-RAM Version 1.0.
Не підтримуються диски DVD-RAM Version 2.2/12X-SPEED DVD-RAM Revision 5.0.
*3 Формат дисків BD-RE Disc Version 1.0 і диски Blu-ray Disc із картриджем не підтримуються.
*4 Підтримується записування даних на носії BD-R Part1 Version 1.1/1.2/1.3 (одношарові диски ємністю 25 ГБ, двошарові диски ємністю 50 ГБ) і носії BD-RE Part1 Version 2.1 (одношарові диски ємністю 25 ГБ, двошарові диски ємністю 50 ГБ).
*5 Записування даних на носії Ultra Speed CD-RW не підтримується.
*6 Носії BDXL(TM) не підтримуються.
Примітка

- Оптичний дисковод може не підтримувати записування або відтворення деяких типів носіїв.

- Оптичний дисковод не підтримує записування на диски діаметром 8 см.

- Оптичний дисковод підтримує лише диски круглої форми. Не використовуйте диски іншої форми (у формі зірки, серця, карт тощо) або пошкоджені диски, оскільки це може призвести до несправності комп’ютера VAIO.

- Дані у форматі DVD-Video можна записати на диск DVD+R (одно- або двошаровий), DVD+RW/DVD-R (одно- або двошаровий) і DVD-RW. Дані у форматі записування DVD-Video можна записати на диск DVD-R (одно- або двошаровий), DVD-RW та DVD-RAM. Носії, придатні для записування, різняться, залежно від використовуваного програмного забезпечення для записування. Для отримання додаткових відомостей див. файл довідки до програмного забезпечення.

- Рекомендовано використовувати носії марки Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R або BD-RE.

- Не можна записувати дані на носії DVD-RW (записування зі швидкістю 6x), якщо оптичний дисковод не підтримує швидкість записування щонайменше 6x для носіїв DVD-RW.

- Не можна записувати дані на носії DVD+RW (записування зі швидкістю 8x), якщо оптичний дисковод не підтримує швидкість записування щонайменше 8x для носіїв DVD+RW.

- Цей комп’ютер VAIO розроблено для відтворення дисків, які відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків (CD). Диски DualDisc і деякі музичні диски, закодовані за допомогою технологій захисту авторських прав, не відповідають технічним характеристикам стандарту для компакт-дисків (CD). Тому такі диски можуть бути несумісні з комп’ютером.

- Купуючи попередньо записані або чисті диски для використання з комп’ютером VAIO, обов’язково прочитайте примітки на упакуванні диска, щоб перевірити їх сумісність з оптичними дисководами комп’ютера стосовно здатності до відтворення та записування. Sony НЕ гарантує сумісності оптичних дисководів VAIO з дисками, які не відповідають офіційним стандартам «CD», «DVD» або «Blu-ray Disc». ВИКОРИСТАННЯ НЕСУМІСНИХ ДИСКІВ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО НЕЗВОРОТНИХ НЕСПРАВНОСТЕЙ
  КОМП’ЮТЕРА VAIO АБО СПРИЧИНИТИ КОНФЛІКТИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА ЗАВИСАННЯ СИСТЕМИ.
  Із запитами щодо форматів дисків звертайтеся до постачальника попередньо записаного диска або виробника записуваного диска.

- Комп’ютер VAIO потрібно підключити до Інтернету для відтворення носіїв DVD-RW, DVD-RAM і DVD-R (одно- або двошарових), сумісних зі стандартом захисту медіаданих, придатних для записування (CPRM).

- Для записування, редагування або відтворення вмісту, захищеного авторським правом, у носіях Blu-ray Disc використовується технологія системи розширеного доступу до вмісту (AACS). Щоб постійно використовувати диски Blu-ray Disc, необхідно оновити ключ AACS.

- Ключ AACS можна оновити через Інтернет. Дотримуйтеся вмісту повідомлення, що відображається у використовуваному програмному забезпеченні під час записування, редагування або відтворення. Без оновлення ключа AACS, можливо, не вдасться записувати, редагувати або відтворювати вміст, захищений авторським правом.
  Для записування, редагування або відтворення вмісту без захисту авторським правом не потрібно оновлювати ключ AACS. Ключ AACS програмного забезпечення, інстальованого на комп’ютер VAIO, для записування на диск Blu-ray Disc або відтворення з нього можна оновити на п’ять років після придбання. Після цього ми повідомимо вам про оновлення на веб-сайті технічної підтримки.

- Для деяких типів вмісту DVD-дисків і дисків BD-ROM потрібні регіональні настройки. Якщо регіональні настройки оптичного дисковода не збігаються з кодом регіону на диску, відтворювати диск не можна.

- Якщо зовнішній дисплей несумісний зі стандартом системи захисту медіаданих HDCP, не можна відтворювати або переглядати вміст захищених авторським правом дисків Blu-ray Disc через цифрові підключення, зокрема HDMI або DVI.

- Для певного вмісту дисків Blu-ray Disc може обмежуватися виведення відео у стандартній роздільній здатності або заборонятися виведення аналогового відео.

Пов’язані теми
Про коди регіонів<Моделі, оснащені оптичним дисководом>