VAIO-käyttöopas VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1-sarja

FAQ

#### Mitä pitäisi tehdä, jos langattoman lähiverkon (WLAN) kautta vastaanotettavien elokuvien tai toistaminen onnistu tai niiden toisto keskeytyy? Miksi tiedonsiirtonopeus on alhainen?

- Siirrä VAIO-tietokone pois esteiden läheltä tai lähemmäs käyttämääsi liityntäpistettä.
  Yhteyden muodostuksen onnistumiseen vaikuttavat muun muassa etäisyys, esteet, laitekokoonpano, radioaaltojen vahvuus/häiriöt, seinämateriaalit ja käynnissä olevat ohjelmat.

- Jos käytät liityntäpistettä, laite voi olla tilapäisesti ylikuormittunut, jos moni laite käyttää sitä.
  Odota hetki ja yritä uudelleen.

- Muuta liityntäpisteen kanava-asetusta. Kanavan muuttaminen saattaa vähentää langattoman verkon häiriöitä ja nopeuttaa tiedonsiirtoa.
  Liityntäpisteen kanavahäiriöt saattaa hidastaa tiedonsiirtoa.

- Jos muut liityntäpisteet aiheuttavat häiriöitä liityntäpisteeseen, vaihda liityntäpisteen kanavaa.
  Lisätietoja on liityntäpisteen mukana toimitetussa käyttöoppaassa.

- Varmista, ettei WLAN-laitteiden lähellä käytetä mikroaaltouunia.
  Monet eri laitteet käyttävät samaa 2,4 GHz:n taajuutta kuin langaton lähiverkko (WLAN). Jos käytät mikroaaltouunia WLAN-tiedonsiirron aikana, tiedonsiirto voi hidastua, tiedonsiirtoetäisyys voi lyhentyä tai tiedonsiirto voi keskeytyä.

- Varmista, että Virranhallinta-asetukset-ikkunan Langattoman sovittimen asetukset -asetuksena on valittu Paras mahdollinen suorituskyky. [Tietoja]