Manual do utilizador VAIO Série VPCEG1/VPCEH1/VPCEJ1/VPCEL1

Task

# Instalar/remover a bateria

Instale a bateria no compartimento da bateria, localizado na parte inferior do computador VAIO.

## Para instalar a bateria

1. Desligue o computador VAIO e feche o ecrã LCD.

1. Coloque o selector LOCK da bateria na posição de desbloqueio.

1. Faça deslizar a bateria diagonalmente para o compartimento até que as projecções (1) de ambos os lados do compartimento encaixem nos entalhes (2) existentes de ambos os lados da bateria.

1. Rode a bateria na direcção indicada pela seta e empurre-a até que esteja encaixada no compartimento.

1. Coloque o selector LOCK da bateria na posição LOCK para fixar a bateria ao computador VAIO.

## Para retirar a bateria

1. Desligue o computador VAIO e feche o ecrã LCD.

1. Coloque o selector LOCK da bateria na posição de desbloqueio.

1. Faça deslizar e prenda a patilha RELEASE da bateria, coloque a ponta do dedo sob a patilha da bateria e levante a bateria na direcção da seta.

1. Faça deslizar a bateria diagonalmente para a retirar do computador VAIO.

Nota

- Irá perder todos os dados não guardados se remover a bateria enquanto o computador VAIO estiver ligado ou no modo de Suspensão e não estiver ligado ao transformador.
  Certifique-se de que desliga o computador antes de remover a bateria.

Tópico relacionado
Carregar a bateria
Notas sobre a utilização da bateria
Encerrar o computador VAIO