VAIO-Bedienerhandbuch Serie VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Funktion

# Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen

Wenn Sie die Geschwindigkeit des Computers erhöhen oder die Leistung des Computers bei gleichzeitiger Ausführung von Programmen verbessern möchten, erweitern Sie den Speicher durch Einbau optionaler Speichermodule.
Bevor Sie den Speicher Ihres Computers erweitern, lesen Sie die Hinweise zum Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen. [Details]
Wenn Sie in zwei oder mehr Steckplätze Speichermodule einsetzen, wird zur Verbesserung der Leistung der Dual-Channel-Modus aktiviert. (Serie VPCEH/VPCEJ)
Die Speicherausstattung (Modultyp und -kapazität) unterscheidet sich bei den verschiedenen Computermodellen.

1. Schalten Sie Ihren VAIO-Computer und etwaige Peripheriegeräte aus, ziehen Sie das Netzkabel und alle Verbindungskabel heraus und nehmen Sie den Akku ab.

1. Warten Sie eine Weile, bis sich Ihr VAIO-Computer abgekühlt hat.

Die inneren Bauteile Ihres VAIO-Computers können direkt nach dem Ausschalten sehr heiß sein. Passen Sie auf, dass Sie sich beim Umgang mit Ihrem VAIO-Computer in diesem Zustand keine Verbrennungen zuziehen.

1. Breiten Sie auf einer waagerechten, flachen Oberfläche ein sauberes Tuch aus, und legen Sie Ihren VAIO-Computer wie auf der Abbildung unten dargestellt ab. Drehen Sie die Schrauben mit einem Kreuzschlitzschraubendreher heraus, um die Abdeckung des Speichermodulfachs zu öffnen.

Die Positionen der Schrauben sind in der Abbildung unten durch die Pfeile gekennzeichnet.
Bei manchen Modellen sind an der Abdeckung des Speichermodulfachs unverlierbare Schrauben angebracht, die nicht von der Abdeckung getrennt werden können.
Form und Position der Abdeckung des Speichermodulfachs variieren je nach Modell. Die Position können Sie auf der Unterseite Ihres VAIO-Computers feststellen.

1. Berühren Sie einen externen Metallgegenstand, um die elektrostatische Ladung abzuleiten.

Berühren Sie keine Metallteile im Inneren Ihres VAIO-Computers.

1. Ist kein freier Steckplatz vorhanden, entfernen Sie das aktuell installierte Modul. Öffnen Sie die Arretierungen in Richtung der Pfeile, um das Modul zu entriegeln (1), und ziehen Sie das Modul in Pfeilrichtung heraus (2).

1. Nehmen Sie das neue Speichermodul aus der Antistatikhülle.

1. Halten Sie das Speichermodul am Rand und schieben Sie es mit den Kontakten nach unten in den Speichermodulsteckplatz. Richten Sie dabei die Kerbe am Modul an dem kleinen Vorsprung im Steckplatz aus.

1. Halten Sie das Speichermodul am Rand und drücken Sie es wie in der Abbildung gezeigt ein, bis es einrastet.

Die Arretierungen an beiden Seiten des Steckplatzes schnappen ein und sichern das Modul. Berühren Sie keine ICs (schwarze Komponenten) am Speichermodul.

1. Bringen Sie die Abdeckung des Speichermodulfachs wieder an, und sichern Sie es mit den in Schritt 3 entfernten Schrauben.

1. Bringen Sie den Akku an, schließen Sie alle in Schritt 1 getrennten Verbindungskabel und Peripheriegeräte an, und schalten Sie den Computer ein.

1. Vergewissern Sie sich, dass die richtige Menge an Systemspeicher angezeigt wird. [Details]

Stimmt die angezeigte Menge Systemspeicher, wurde das Speichermodul ordnungsgemäß installiert.
Verwandtes Thema
Hinweise zum Hinzufügen und Entfernen von Speichermodulen