Guía del usuario de VAIO Serie VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Reference

# Discos compatibles
<modelos equipados con unidad de disco óptico>

En la tabla siguiente se muestran los tipos de soporte que puede reproducir o grabar el ordenador VAIO.
La unidad de disco óptico varía según el modelo adquirido. Busque su unidad de disco óptico en la tabla.
RG: reproducible y grabable
R: reproducible pero no grabable
-: ni reproducible ni grabable

| Unidad DVD SuperMulti | Unidad Blu-ray Disc con DVD SuperMulti | Unidad Blu-ray Disc ROM con DVD SuperMulti
CD-ROM | R | R | R
CD-R/RW | RG *5 | RG *5 | RG *5
DVD-ROM | R | R | R
DVD-R/RW | RG | RG | RG
DVD+R/RW | RG | RG | RG
DVD+R DL (doble capa) | RG | RG | RG
DVD-R DL (capa dual) | RG | RG | RG
DVD-RAM *1*2 | RG | RG | RG
BD-ROM | - | R | R
BD-R/RE *3*6 | - | RG *4 | R

*1 La unidad de disco óptico no admite el cartucho DVD-RAM. Utilice discos sin cartucho o con cartucho extraíble.
*2 No se admite la grabación de datos en soportes DVD-RAM de una sola cara (2,6 GB) compatibles con la versión 1.0 de DVD-RAM.
No se admiten soportes DVD-RAM versión 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revisión 5.0.
*3 No se admiten soportes de formato BD-RE Disc versión 1.0 ni soportes de cartucho Blu-ray Disc.
*4 Se admite la escritura de datos en soportes BD-R Parte1 versión 1.1/1.2/1.3 (soportes de una sola capa con capacidad de 25 GB, soportes de doble capa con capacidad de 50 GB) y soportes BD-RE Parte1 versión 2.1 (soportes de una sola capa con capacidad de 25 GB, soportes de doble capa con capacidad de 50 GB).
*5 No se admite la escritura de datos en soportes CD-RW Ultra Speed.
*6 No se admiten los soportes multimedia BDXL(TM).
Nota

- Es posible que la unidad de disco óptico no admita la escritura o la reproducción de algunos tipos de soporte

- La unidad de disco óptico no admite la escritura en discos de 8 cm.

- La unidad de disco óptico solo admite la escritura en discos circulares. No utilice discos de otras formas (estrella, corazón, tarjeta, etc.) o dañados, ya que podrían provocar un mal funcionamiento del ordenador VAIO.

- Se pueden escribir datos con formato DVD-Video en soportes DVD+R (de una sola capa o de doble capa), DVD+RW/DVD-R (de una sola capa o de doble capa) y DVD-RW. Se pueden escribir datos con formato DVD-Video Recording en soportes DVD-R (de una sola capa o de doble capa), DVD-RW y DVD-RAM. Los soportes en los que se pueden escribir datos varían en función del software de grabación de discos utilizado. Consulte el archivo de ayuda del software para obtener más información.

- Se recomienda utilizar soportes de Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R o BD-RE.

- No se pueden escribir datos en soportes DVD-RW (escritura 6x) si la unidad de disco óptico no admite como mínimo la escritura 6x para soportes DVD-RW.

- No se pueden escribir datos en soportes DVD+RW (escritura 8x) si la unidad de disco óptico no admite como mínimo la escritura 8x para soportes DVD+RW.

- El ordenador VAIO está diseñado para reproducir discos que cumplan las especificaciones del estándar Compact Disc (CD). Los discos DualDisc y algunos discos de música codificados con tecnologías de protección de copyright no cumplen las especificaciones del estándar CD. Por lo tanto, es posible que dichos discos no sean compatibles con el ordenador.

- Cuando compre discos vírgenes o pregrabados para usarlos con el ordenador VAIO, lea con atención las indicaciones en el embalaje de los mismos para asegurarse de que su lectura y escritura sean compatibles con las unidades de disco óptico del ordenador. Sony NO garantiza la compatibilidad de las unidades de disco óptico de VAIO con discos que no cumplan con el estándar oficial de los formatos "CD", "DVD" o "Blu-ray Disc". EL USO DE DISCOS NO COMPATIBLES PUEDE PRODUCIR DAÑOS
  GRAVES EN EL ORDENADOR VAIO O GENERAR CONFLICTOS DE SOFTWARE Y HACER QUE EL SISTEMA SE BLOQUEE.
  Para cualquier cuestión acerca del formato de los discos, póngase en contacto con el editor de los discos grabados o con el fabricante de los vírgenes.

- El ordenador debe estar conectado a Internet para poder reproducir soportes DVD-RW, DVD-RAM y DVD-R (de una sola capa o de doble capa) que cumplan el estándar CPRM (protección de contenido para soportes grabables).

- Para grabar, editar o reproducir contenido protegido por copyright, los soportes Blu-ray Disc utilizan la tecnología AACS (Sistema de contenido de acceso avanzado). Debe actualizar la clave AACS para utilizar de forma continua soportes Blu-ray Disc.

- La clave AACS se puede actualizar por Internet. Siga las instrucciones del mensaje que aparezca en el software de grabación, edición o reproducción que utilice. Si no actualiza la clave AACS, es posible que no pueda grabar, editar o reproducir contenido protegido por copyright.
  No es necesario actualizar la clave AACS para grabar, editar o reproducir contenido no protegido por copyright. Puede actualizar la clave AACS del software de grabación o reproducción de Blu-ray Disc instalado en el ordenador VAIO durante cinco años a partir de la compra. Una vez pasado este período, le informaremos sobre la actualización en el sitio web de soporte técnico.

- La configuración regional es necesaria para determinado contenido de los soportes DVD y BD-ROM Disc. Si la configuración de región de la unidad de disco óptico y la codificación de región del disco no coinciden, la reproducción no es posible.

- A menos que la pantalla externa sea compatible con el estándar HDCP (Protección de contenido digital de ancho de banda alto), no podrá reproducir o ver el contenido de soportes Blu-ray Disc protegidos por copyright mediante conexiones digitales, como una conexión HDMI o DVI.

- Algunos contenidos Blu-ray Disc pueden restringir la salida de vídeo a una definición estándar o prohibir la salida de vídeo analógico.

Tema relacionado
Acerca de los códigos de región<modelos equipados con unidad de disco óptico>