Guide de l'utilisateur VAIO Séries VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

FAQ

#### Que faire si le témoin d'alimentation s'allume en vert lorsque j'appuie sur le bouton d'alimentation, mais si l'écran reste vide ?

- Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.

- Il se peut qu'un écran externe soit sélectionné comme sortie d'affichage.
  Appuyez sur les touches Fn+F7 plusieurs fois pour sélectionner la sortie d'affichage souhaitée, puis appuyez sur la touche Enter.

- Si vous utilisez un écran externe, assurez-vous qu'il est raccordé à une prise secteur et qu'il est sous tension. Assurez-vous que les commandes de luminosité et de contraste sont correctement réglées.
  Pour plus d'informations sur la modification des paramètres, reportez-vous au manuel fourni avec votre écran.

- Appuyez sur les touches Alt+F4 plusieurs fois pour fermer la fenêtre de l'application.
  Il se peut qu'une erreur d'application se soit produite.

- Si vous patientez un certain temps et si l'écran de l'ordinateur reste vide, redémarrez votre ordinateur VAIO en vous conformant à la procédure suivante dans l'ordre. Notez que cette procédure peut entraîner l'altération des données de travail.

- Le cas échéant, déconnectez tous les périphériques, tels qu'une imprimante ou un périphérique USB, ainsi que votre ordinateur VAIO du réseau.

- Maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes et vérifiez que le témoin d'alimentation est éteint. Ensuite, remettez votre ordinateur VAIO sous tension.

- Si le problème persiste, maintenez le bouton d'alimentation enfoncé pendant plus de quatre secondes et vérifiez si le témoin d'alimentation est éteint. Déconnectez tous les câbles connectés à votre ordinateur VAIO, tels que l'adaptateur secteur, retirez le module batterie et attendez plus de cinq minutes. Ensuite, reconnectez tous les câbles et les périphériques, réinstallez le module batterie et remettez l'ordinateur sous tension.

- Si un module de mémoire supplémentaire n'est pas correctement installé, il se peut que votre ordinateur VAIO ne se mette pas sous tension.
  L'utilisation de modules de mémoire non spécifiés par Sony ou l'installation incorrecte de modules de mémoire peuvent empêcher le démarrage de l'ordinateur ou le rendre instable.
  Dans ce cas, réinstallez le module de mémoire.
  Si vous utilisez un module de mémoire autre que le module de mémoire de marque Sony, contactez son revendeur ou son fabricant.

- Si vous transportez directement votre ordinateur VAIO d'un endroit froid vers un endroit chaud, ou si vous l'utilisez dans un endroit très humide, de la condensation risque de se former à l'intérieur de l'ordinateur.
  Dans ce cas, attendez au moins une heure avant de le mettre sous tension.
  N'utilisez pas l'ordinateur dans un endroit très humide (humidité relative supérieure à 80 %), au risque de provoquer un dysfonctionnement.