VAIO Gebruikershandleiding VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Serie

Referentie

# Ondersteunde schijven
<Met optisch station uitgeruste modellen>

In de volgende tabel ziet u een overzicht van de mediatypen die kunnen worden afgespeeld en/of beschreven op uw VAIO-computer.
Het optisch station kan variëren afhankelijk van uw model. Kijk in de tabel welk optisch station u hebt.
AB: afspeelbaar en beschrijfbaar
A: afspeelbaar maar niet beschrijfbaar
-: niet afspeelbaar of niet beschrijfbaar

| DVD SuperMulti-station | Blu-ray Disc-station met DVD SuperMulti | Blu-ray Disc ROM-station met DVD SuperMulti
CD-ROM | A | A | A
CD-R/RW | AB *5 | AB *5 | AB *5
DVD-ROM | A | A | A
DVD-R/RW | AB | AB | AB
DVD+R/RW | AB | AB | AB
DVD+R DL (Double Layer) | AB | AB | AB
DVD-R DL (Dual Layer) | AB | AB | AB
DVD-RAM *1*2 | AB | AB | AB
BD-ROM | - | A | A
BD-R/RE *3*6 | - | AB *4 | A

*1 Het optisch station ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.
*2 Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-media (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0 wordt niet ondersteund.
DVD-RAM versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revisie 5.0-media worden niet ondersteund.
*3 BD-RE Disc-media in versie 1.0-indeling en Blu-ray Disc-media met een cassette worden niet ondersteund.
*4 Schrijven van gegevens op BD-R Part1 versie 1.1/1.2/1.3-media (single-layer-media met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-media met een capaciteit van 50 GB) en BD-RE Part1 versie 2.1-media (single-layer-media met een capaciteit van 25 GB, dual-layer-media met een capaciteit van 50 GB) wordt ondersteund.
*5 Het schrijven van gegevens op Ultra Speed CD-RW-media wordt niet ondersteund.
*6 BDXL(TM)-media worden niet ondersteund.
Opmerking

- Uw optisch station ondersteunt mogelijk het beschrijven of afspelen van sommige mediatypen niet

- Uw optisch station ondersteunt het schrijven op 8cm-schijven niet.

- Uw optisch station ondersteunt alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat dit een storing in uw VAIO-computer kan veroorzaken.

- Gegevens in DVD-Video-indeling kunnen worden geschreven naar DVD+R- (single-layer of dual-layer), DVD+RW/DVD-R- (single-layer of dual-layer) en DVD-RW-media. Gegevens in DVD-Video Recording-indeling kunnen worden geschreven naar DVD-R- (single-layer of dual-layer), DVD-RW- en DVD-RAM-media. Welke media beschrijfbaar zijn, is afhankelijk van de software die u gebruikt om schijven te branden. Raadpleeg het Help-bestand bij de software voor meer informatie.

- Het wordt aanbevolen media van Sony te gebruiken: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R of BD-RE.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD-RW-media (6x schrijven) als uw optische station ten minste 6x schrijven voor DVD-RW-media ondersteunt.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD+RW-media (8x schrijven) als uw optische station ten minste 8x schrijven voor DVD+RW-media ondersteunt.

- Uw VAIO-computer eenheid is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaardspecificaties (Compact Disc). DualDiscs en bepaalde muziekschijven die zijn gecodeerd met auteursrechtbeschermingstechnologieën, voldoen niet aan de CD-standaard. Daarom zijn deze schijven mogelijk niet compatibel met de computer.

- Bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik in uw VAIO-computer moet u eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO optische stations met schijven die niet voldoen aan de officiële "CD"-, "DVD"- of "Blu-ray Disc"-standaard. HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO-COMPUTER,
  SOFTWARECONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT
  Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de beschrijfbare schijf.

- Uw VAIO-computer moet verbinding hebben met het internet wanneer u DVD-RW-, DVD-RAM- en DVD-R- (single layer of dual layer) media afspeelt die voldoen aan de norm CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud met auteursrechtbeveiliging gebruiken Blu-ray Disc-media de AACS-technologie (Advanced Access Content System). Als u Blu-ray Disc-media continu wilt gebruiken, moet u de AACS-sleutel bijwerken.

- U kunt de AACS-sleutel bijwerken via het internet. Volg een bericht in de opname-, bewerkings- of afspeelsoftware die u gebruikt. Als u de AACS-sleutel niet bijwerkt, kunt u de inhoud met auteursrechtbeveiliging mogelijk niet meer opnemen, bewerken of afspelen.
  Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud zonder auteursrechtbeveiliging hoeft u de AACS-sleutel niet bij te werken. U kunt de AACS-sleutel voor de opname- of afspeelsoftware voor Blu-ray Disc-media die is geïnstalleerd op uw VAIO-computer, bijwerken voor een periode van vijf jaar. Hierna informeren we u over het bijwerken van de sleutel op de ondersteuningswebsite.

- Voor bepaalde DVD- en BD-ROM Disc-inhoud zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling van het optische station niet overeenkomt met de regio van de schijf, kan de schijf niet worden afgespeeld.

- U kunt de inhoud van Blu-ray Discs met auteursrechtbeveiliging alleen afspelen of weergeven via digitale verbindingen, zoals een HDMI-verbinding of een DVI-verbinding, als uw externe scherm voldoet aan de HDCP-standaard (High-bandwidth Digital Content Protection).

- Bepaalde inhoud op een Blu-ray Disc-schijf kan de video-uitvoer beperken tot standaarddefinitie of de uitvoer van analoge video onmogelijk maken.

Verwant onderwerp
Regiocodes<Met optisch station uitgeruste modellen>