Podręcznik użytkownika VAIO VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2 Series

# Urządzenie peryferyjne

- Podłączanie zewnętrznego mikrofonu
- Do komputera VAIO można podłączyć zewnętrzny mikrofon w celu np. prowadzenia rozmowy głosowej przez Internet.
- Zmiana urządzenia wyjściowego dźwięku
- Jeśli nie słychać dźwięku z urządzenia podłączonego do komputera VAIO, należy zmienić urządzenie wyjściowe dźwięku.
- Podłączanie wysokiej jakości wyjściowego, cyfrowego urządzenia audio pomiędzy komputer VAIO a telewizor
- Korzystając ze złącza HDMI, pomiędzy komputer VAIO a telewizor można podłączyć zestaw kina domowego wysokiej jakości lub inne urządzenia dekodujące dźwięk dookólny.
- Korzystanie z funkcji obsługi kilku monitorów
- Funkcja obsługi kilku monitorów umożliwia rozdzielenie widoku pulpitu na osobne monitory. Jeśli np. do gniazda monitora w komputerze podłączony jest monitor zewnętrzny, ekran komputera i ekran monitora zewnętrznego mogą funkcjonować jak jeden połączony pulpit.
- Podłączanie telewizora z gniazdem wejściowym HDMI
- Do komputera VAIO można za pomocą kabla HDMI (niebędącego częścią zestawu) podłączyć telewizor wyposażony w gniazdo wejściowe HDMI.
- Podłączanie zewnętrznego monitora lub projektora
- Do komputera VAIO można za pomocą przewodu sygnałowego wizji (niebędącego częścią zestawu) podłączyć zewnętrzny monitor (np. monitor komputerowy lub projektor). Więcej informacji na temat instalacji i obsługi zewnętrznego monitora lub projektora można znaleźć w dostarczonym z nim podręczniku użytkownika.
- Uwagi dotyczące ekranu LCD
- Zapoznaj się z poniższymi informacjami na temat środków ostrożności w celu prawidłowego korzystania z ekranu LCD.
- Wybór trybu ekranowego
- Wyjście sygnału wizji można przełączać między ekranem komputera VAIO a podłączonym do niego zewnętrznym monitorem.

### Czy szukasz następujących tematów:

- Odtwarzanie zawartości dysków Blu-ray 3D(TM) Disc na telewizorze 3D<Dotyczy tylko modeli wyposażonych w układ graficzny Intel Graphics lub NVIDIA><Dotyczy tylko modeli wyposażonych w napęd Blu-ray Disc(TM)>