Ghid de utilizare VAIO Seria VPCEH2/VPCEJ2/VPCEK2/VPCEL2

Întrebări frecvente

#### Ce ar trebui să fac în cazul în care computerul VAIO nu porneşte (indicatorul luminos de alimentare nu se aprinde de culoare verde)?

- Asiguraţi-vă că toate cablurile sunt bine conectate la dispozitive, cum ar fi între computerul VAIO şi adaptorul CA; între adaptorul CA şi cablul de alimentare; şi între cablul de alimentare şi o priză CA. [Detalii]

- În cazul în care conectaţi cablul de alimentare al computerului VAIO într-un prelungitor cu comutator, asiguraţi-vă că respectivul comutator este pornit şi cablul de alimentare al prelungitorului este bine conectat la o priză CA.

- Dacă nu porniţi computerul VAIO urmând procedura normală, controlerul alimentării poate fi suspendat din cauza unei erori de program.
  Deconectaţi toate cablurile şi dispozitivele periferice, precum cablul de alimentare şi dispozitivul USB, scoateţi acumulatorul şi aşteptaţi circa cinci minute. Apoi, conectaţi-le la loc şi porniţi din nou computerul.

- Înainte de a utiliza computerul VAIO pentru prima dată, trebuie să conectaţi computerul la o sursă de alimentare cu ajutorul adaptorului CA.

- Asiguraţi-vă că utilizaţi adaptorul CA Sony livrat. Pentru propria siguranţă, folosiţi doar acumulatori reîncărcabili şi adaptor CA Sony originale, furnizate de Sony pentru computerul VAIO.

- Asiguraţi-vă că acumulatorul este instalat corect şi că este încărcat.

- Acumulatorul poate fi pe punctul de a se descărca.

- Asiguraţi-vă că computerul VAIO nu se află în modul Hibernare, apăsând butonul de alimentare de pe computer. Reţineţi că, dacă apăsaţi şi ţineţi apăsat butonul de alimentare timp de cel puţin patru secunde, computerul se va opri.

- În cazul în care mutaţi computerul VAIO direct dintr-un loc rece într-unul cald, în interiorul computerul poate apărea condensul.
  Într-un astfel de caz, aşteptaţi cel puţin o oră înainte de a porni computerul.
  Nu utilizaţi computerul într-un loc cu umiditate ridicată (umiditate relativă de peste 80 %), deoarece poate cauza defectarea computerului.