# Ordinateur personnel VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Que faire si je ne peux pas utiliser NFC/Fonctions Une seule touche ?

- Rapprochez votre périphérique prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche autant que possible de votre ordinateur VAIO.

  Si les NFC/Fonctions Une seule touche ne fonctionnent toujours pas, déplacez légèrement le périphérique vers le haut ou vers le bas ou séparez le périphérique de l'ordinateur pendant environ 10 secondes, puis touchez à nouveau l'ordinateur à l'aide du périphérique.

- Assurez-vous que NFC/Fonctions Une seule touche sont activés sur le périphérique pris en charge.

  Il sera peut-être nécessaire de modifier les paramètres du périphérique en fonction de celui que vous utilisez. Pour des informations détaillées, reportez-vous au manuel fourni avec votre périphérique.

- Activer NFC/Fonctions Une seule touche.

  Ouvrez les icônes et sélectionnez l'icôneParamètres.

  Sélectionnez Modifier les paramètres du PC dans le coin inférieur droit et sélectionnez Réseau et Mode Avion dans le volet gauche. Éteignez Mode Avion et modifiez le paramètre NFC sous Appareils sans fil en Activé.

  Pour ouvrir les icônes, voir la section Ouverture des icônes.

- Ne mettez pas d'objets métalliques autres que les périphériques prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche à proximité de votre ordinateur VAIO.

- Ne touchez pas votre ordinateur VAIO avec plus d'un périphérique prenant en charge NFC/Fonctions Une seule touche à la fois.

- Si NFC/Fonctions Une seule touche ne fonctionne toujours pas après avoir effectué les manœuvres ci-dessus, redémarrez votre ordinateur VAIO.

Haut de la page