# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Inserimento di un disco (modelli dotati di unità disco ottico)

Inserire un disco nel computer VAIO acceso.

1. Premere il pulsante di espulsione dell'unità.

   Il vassoio dell'unità scorre verso l'esterno.

2. Inserire un disco nel computer VAIO.

   Afferrare la parte inferiore del vassoio dell'unità con una mano, inserire un disco al centro del vassoio dell'unità e spingerlo con cautela verso il basso finché non scatta in posizione. Se il disco non è correttamente inserito quando si chiude il vassoio dell'unità, potrebbe non essere possibile aprire nuovamente l'unità.

   Collocare il disco con l'etichetta rivolta verso l'alto.

3. Chiudere il vassoio dell'unità con una leggera pressione.

#### Nota

- Non esercitare pressione sul vassoio dell'unità durante l'inserimento di un disco.

Vai all'inizio della pagina

### Argomento correlato

- Rimozione di un disco (modelli dotati di unità disco ottico)
- Dischi supportati (modelli dotati di unità disco ottico)
- Informazioni sui codici regionali (modelli dotati di unità disco ottico)

Vai all'inizio della pagina