#

# Personal computer VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Hoe te gebruiken

### Windows 8: De grondbeginselen

#### Gebruikersaccount

- Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account
- Typen gebruikersaccounts

#### Energie

- In de slaapstand gaan, afsluiten, of opnieuw opstarten
- Slaapstand gebruiken
- Uw VAIO-computer opnieuw opstarten
- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

#### Monitor

- Het Bureaublad weergeven
- Inhoud zoeken
- De lijst met apps openen
- Het Start-scherm en het Start-menu

#### Internet

- Apps installeren van Windows Store

#### Wachtwoord

- Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account
- Typen gebruikersaccounts

#### Apps

- Schakelen tussen gebruikersaccounts
- Schakelen tussen apps
- Actieve apps bekijken
- Apps sluiten
- Apps starten
- Apps installeren van Windows Store
- Het app-menu openen

#### Windows

- Windows Help en ondersteuning openen
- Help en tips starten

#### Menu

- Configuratiescherm openen
- De charms openen
- Het Bureaublad weergeven
- Inhoud zoeken
- De lijst met apps openen
- Het Start-scherm en het Start-menu

#### Windows 8

- Slaapstand gebruiken
- Uw VAIO-computer opnieuw opstarten
- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

#### Store

- Schakelen tussen gebruikersaccounts
- Apps installeren van Windows Store

#### Help en ondersteuning

- Windows Help en ondersteuning openen
- Help en tips starten

### Beschrijving onderdelen

#### VAIO-computer

- Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde
- Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten
- Onderdelen en besturingselementen aan de onderzijde

### Installatie

#### VAIO-computer

- Geheugenmodules toevoegen en verwijderen
- Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules
- Meegeleverde items controleren
- Een geschikte werkomgeving inrichten

#### Energie

- De batterijset opladen
- Uw VAIO-computer aanzetten
- Een stroombron aansluiten
- De batterijset plaatsen
- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)
- De batterijset verwijderen

#### Accu

- De batterijset opladen
- De batterijset plaatsen
- Opmerkingen over het gebruik van de batterij
- De batterijset verwijderen

#### Geheugenmodule

- Geheugenmodules toevoegen en verwijderen
- Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

#### Geleverde items

- Meegeleverde items controleren

#### Windows 8

- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

### Netwerk / internet

#### Internet

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)
- Internetverbindingsservices
- Apps installeren van Windows Store
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken
- Het netwerk (LAN)
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

#### LAN

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)
- Internetverbindingsservices
- Het netwerk (LAN)
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Internetverbindingsservices
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

#### Apps

- Apps installeren van Windows Store

#### Store

- Apps installeren van Windows Store

### Verbindingen

#### Energie

- Een stroombron aansluiten
- De batterijset plaatsen
- De batterijset verwijderen

#### Accu

- De batterijset plaatsen
- De batterijset verwijderen

#### Monitor

- De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel
- Weergavemodi selecteren
- De functie Meerdere beeldschermen gebruiken
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten
- Opmerkingen over het lcd-scherm

#### HDMI

- De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

#### Randapparaat

- Weergavemodi selecteren
- De functie Meerdere beeldschermen gebruiken
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten
- Opmerkingen over het lcd-scherm
- Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)
- Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren
- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

#### CD/DVD/BD

- Een extern station aansluiten

#### Audio

- Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)
- Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten
- Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren
- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

#### Luidsprekers

- Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten

#### Koptelefoon

- Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten

#### Microfoon

- Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)

#### Optische digitale uitgang

- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

#### Internet

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)
- Internetverbindingsservices
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Het netwerk (LAN)
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

#### LAN

- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)
- Internetverbindingsservices
- Het netwerk (LAN)
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

#### Wi-Fi

- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen
- Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)
- Internetverbindingsservices
- Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten
- Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)
- De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

#### BLUETOOTH

- BLUETOOTH(R)-beveiliging
- Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH(R)-functie
- De BLUETOOTH(R)-functie
- Communiceren met een ander BLUETOOTH(R)-apparaat, zoals een muis
- Stoppen van BLUETOOTH(R)-communicatie

#### USB

- Een USB-apparaat opladen
- Een USB-apparaat aansluiten

### Instellingen

#### Gebruikersaccount

- Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account

#### VAIO-computer

- Over de knop ASSIST
- De systeeminformatie bekijken
- Uw VAIO-computer aanpassen
- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten
- VAIO Update gebruiken
- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)
- Uw VAIO-computer bijwerken

#### Energie

- Opmerkingen over de slaapstand
- Een energiebeheerschema selecteren
- Opmerkingen over het gebruik van de stroombron
- Slaapstand gebruiken

#### Monitor

- De helderheid van het lcd-scherm wijzigen
- De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel
- Weergavemodi selecteren
- De functie Meerdere beeldschermen gebruiken
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten
- Opmerkingen over het lcd-scherm
- De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen
- Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- De tekengrootte (DPI) wijzigen (modellen met aanraakscherm)
- Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

#### HDMI

- De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

#### Randapparaat

- Weergavemodi selecteren
- De functie Meerdere beeldschermen gebruiken
- Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten
- Opmerkingen over het lcd-scherm
- Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren
- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

#### CD/DVD/BD

- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

#### Audio

- Luidsprekervolume aanpassen
- Het volume in aanpassen in Windows
- Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren
- Microfoonvolume aanpassen
- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten
- Afspelen van optimaal geluid voor uw VAIO-Computer met ClearAudio+

#### Luidsprekers

- Luidsprekervolume aanpassen
- Afspelen van optimaal geluid voor uw VAIO-Computer met ClearAudio+

#### Microfoon

- Microfoonvolume aanpassen

#### Optische digitale uitgang

- Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

#### Knop

- Over de knop ASSIST

#### Herstel

- Over de knop ASSIST

#### Toetsenbord

- De instellingen voor achtergrondverlichting van het toetsenbord wijzigen (modellen met achtergrondverlichting van het toetsenbord)

#### Touch pad

- De gebaarfunctie van het touchpad in- of uitschakelen
- Het touchpad inschakelen of uitschakelen
- Het touchpad gebruiken
- De tikfunctie op het touchpad uitschakelen

#### Camera

- De ingebouwde camera gebruiken

#### Internet

- De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken

#### Wachtwoord

- Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account
- Uw Windows-wachtwoord maken/wijzigen/verwijderen
- Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen
- Het opstartwachtwoord verwijderen

#### Geheugenmodule

- De systeeminformatie bekijken

#### BIOS

- Over de knop ASSIST
- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten
- Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen
- Het opstartwachtwoord verwijderen

#### Service en ondersteuning

- VAIO Update gebruiken
- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)
- Uw VAIO-computer bijwerken

#### Aanraakscherm

- Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- De tekengrootte (DPI) wijzigen (modellen met aanraakscherm)
- Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

#### Beveiliging

- Uw VAIO-computer bijwerken

#### Menu

- Configuratiescherm openen

#### Windows 8

- Slaapstand gebruiken

### Afspelen

#### CD/DVD/BD

- Een schijf verwijderen (met optisch station uitgeruste modellen)
- Regiocodes (met optisch station uitgeruste modellen)
- Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen)
- Ondersteunde schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

### Back-up / herstel

#### VAIO-computer

- Over de knop ASSIST
- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten
- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

#### Knop

- Over de knop ASSIST

#### Herstel

- Over de knop ASSIST
- Herstel vanaf het herstelgebied
- Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen)
- Herstelinhoud verwijderen om schijfruimte vrij te maken
- Herstellen vanaf herstelmedia
- Het volume van het herstelgebied controleren
- Herstel
- Herstelmedia maken
- Opmerkingen over herstel

#### BIOS

- Over de knop ASSIST
- Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

#### Back-up

- Systeembestanden herstellen met het herstelpunt als u Windows niet kunt starten
- Back-up
- Typen back-ups
- Een herstelpunt maken
- Reservekopieën maken van uw gegevens als u Windows niet kunt starten
- Uw gegevens herstellen met VAIO Data Restore Tool

#### Service en ondersteuning

- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

#### Ingebouwd opslagapparaat

- Herstelinhoud verwijderen om schijfruimte vrij te maken
- Andere stations maken (partities aanpassen)
- Partities maken
- Het volume van het herstelgebied controleren

#### Partitie

- Andere stations maken (partities aanpassen)
- Partities maken

#### Vernieuwen

- Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen)
- Herstel

### Beveiliging

#### VAIO-computer

- VAIO Update gebruiken
- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

#### Internet

- De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken

#### Wachtwoord

- Uw Windows-wachtwoord maken/wijzigen/verwijderen
- Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen
- Het opstartwachtwoord verwijderen

#### BIOS

- Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen
- Het opstartwachtwoord verwijderen

#### Service en ondersteuning

- VAIO Update gebruiken
- Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

### Andere bewerkingen

#### VAIO-computer

- Geheugenmodules toevoegen en verwijderen
- Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

#### Energie

- De Rapid Wake (Slaapstand)-instellingen wijzigen
- Slaapstand gebruiken
- De batterijset opladen
- Uw VAIO-computer aanzetten
- Statusoverzicht van batterijlampje
- Uw VAIO-computer opnieuw opstarten
- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)
- De slaapstand

#### Accu

- De batterijcapaciteit controleren
- De Rapid Wake (Slaapstand)-instellingen wijzigen
- De batterijset opladen
- Statusoverzicht van batterijlampje
- De levensduur van de batterij verlengen
- De slaapstand

#### Monitor

- Het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

#### CD/DVD/BD

- Een schijf verwijderen (met optisch station uitgeruste modellen)
- Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen)

#### Toetsenbord

- Combinaties en functies met de toets Fn
- Tekens invoeren met het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

#### Touch pad

- Het touchpad gebruiken

#### Camera

- Opmerkingen over de ingebouwde camera
- De ingebouwde camera gebruiken

#### Geheugenmodule

- Geheugenmodules toevoegen en verwijderen
- Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

#### USB

- Een USB-apparaat opladen
- Een USB-apparaat aansluiten

#### Geheugenkaart

- Opmerkingen over het gebruik van SD-geheugenkaarten
- Verwijderen van SD-geheugenkaarten
- Plaatsen van SD-geheugenkaarten

#### Ingebouwd opslagapparaat

- Andere stations maken (partities aanpassen)
- Partities maken

#### Aanraakscherm

- Tekens invoeren met het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- Het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)
- Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

#### Partitie

- Andere stations maken (partities aanpassen)
- Partities maken

#### NFC/One-touch-functies

- Opmerkingen over NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)
- Over NFC (modellen met NFC)
- Over One-touch-functies (modellen met NFC)
- Uitschakelen van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)
- Het gebruik van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)
- Muziek afspelen door uw VAIO-computer aan te raken met een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt (One-touch listening) (modellen met NFC)
- De One-touch listening-verbinding stoppen (One-touch listening) (modellen met NFC)

#### Windows

- Windows Help en ondersteuning openen
- Help en tips starten

#### Windows 8

- Slaapstand gebruiken
- Uw VAIO-computer opnieuw opstarten
- De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

#### Help en ondersteuning

- Windows Help en ondersteuning openen
- Help en tips starten

### Meldingen

#### Lees dit eerst

- Over deze handleiding

#### VAIO-computer

- Meegeleverde items controleren
- Een geschikte werkomgeving inrichten
- Uw VAIO-computer bijwerken

#### CD/DVD/BD

- Opmerkingen over het gebruik van schijven (met optisch station uitgeruste modellen)
- Regiocodes (met optisch station uitgeruste modellen)
- Omgaan met schijven (met optisch station uitgeruste modellen)
- Ondersteunde schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

#### Zorg en onderhoud

- Uw VAIO-computer/lcd-scherm schoonmaken

#### Belangrijk

- Omgaan met het ingebouwde opslagapparaat
- Over het internationale ENERGY STAR(R)-programma
- Softwarelicentie
- Merken
- Informatie over de veiligheid

#### Service en ondersteuning

- Algemene problemen met uw VAIO-computer oplossen
- Ondersteuningswebsite
- Uw VAIO-computer bijwerken

#### Productregistratie

- Ondersteuningswebsite

#### Geleverde items

- Meegeleverde items controleren

#### Beveiliging

- Uw VAIO-computer bijwerken

## Probleemoplossing

### Hardware

#### Energie

- Waarom wordt mijn VAIO-computer automatisch uitgezet?
- Waarom wordt er een melding weergegeven en wordt Windows niet gestart wanneer ik mijn VAIO-computer start?
- Wat moet ik doen als ik mijn VAIO-computer niet kan uitzetten?
- Wat moet ik doen als het groene stroomlampje gaat branden wanneer ik op de aan-uitknop druk, maar er niets op mijn scherm verschijnt?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet aan gaat of als de aan-uitknop niet werkt (het voedingslampje knippert snel)?
- Wat moet ik doen als ik mijn VAIO-computer niet kan inschakelen (het stroomlampje wordt niet groen)?
- Wat moet ik doen als het venster VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt wanneer ik mijn VAIO-computer aanzet?
- Wat moet ik doen als de sluimerstand niet beschikbaar is of als mijn VAIO-computer niet in sluimerstand gaat?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet terugkeert naar normale stand vanuit slaapstand wanneer ik het toetsenbord of het touchpad gebruik?

#### Accu

- Waarom werkt mijn VAIO-computer traag en is de frequentie van de CPU-klok laag terwijl de computer op batterijvoeding werkt?
- Wat moet ik doen bij een melding die aangeeft dat de batterijen niet geschikt zijn of niet goed geplaatst zijn, waarna mijn VAIO-computer in de sluimerstand gaat?
- Wat moet ik doen als mijn batterijset niet volledig wordt opgeladen?
- Wat moet ik doen als de batterijset niet goed werkt?

#### Monitor

- Wat moet ik doen als video's niet worden weergegeven op het computerscherm?
- Wat moet ik doen als video's niet soepel worden afgespeeld?
- Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn televisiescherm of het externe beeldscherm dat is aangesloten op de HDMI-uitgangspoort?
- Hoe wijzig ik de helderheid van het lcd-scherm?
- Wat moet ik doen als sommige elementen niet op het beeldscherm passen?
- Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op het externe beeldscherm of het televisiescherm?
- Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?
- Wat moet ik doen als het computerscherm uitgaat?
- Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven?
- Wat moet ik doen als er bij het vastleggen van de beelden frames verloren gaan en onderbrekingen optreden in het geluid?
- Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren?
- Wat moet ik doen als mijn computerscherm flikkert of wit wordt? (modellen met grafische versnelling van Intel)
- Wat moet ik doen als het aanraakscherm niet goed functioneert? (modellen met aanraakscherm)

#### HDMI

- Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn televisiescherm of het externe beeldscherm dat is aangesloten op de HDMI-uitgangspoort?

#### CD/DVD/BD

- Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar een schijf?
- Wat moet ik doen als ik een schijf niet kan afspelen of als er frames verloren gaan en/of onderbrekingen optreden in het geluid tijdens het afspelen?
- Waarom duurt het zo lang om gegevens te schrijven naar beschrijfbare DVD-media?
- Wat moet ik doen als ik de schijf niet uit het optische schijfstation kan verwijderen?

#### Audio

- Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor uit de luidsprekers of hoofdtelefoon?
- Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
- Wat moet ik doen als de microfoon rondzingt?
- Wat moet ik doen als er onderbrekingen in het geluid optreden bij het afspelen van video of geluid?
- Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor van een digitaal geluidsapparaat dat is aangesloten op de digitale uitgangspoort, zoals de HDMI-uitgangspoort?

#### Microfoon

- Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?
- Wat moet ik doen als de microfoon rondzingt?

#### Toetsenbord

- Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt?
- Wat moet ik doen als het beeldscherm van mijn VAIO-computer bevriest?
- Wat moet ik doen als ik geen cijfers kan invoeren met het numerieke toetsenbord?
- Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?
- Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?

#### Touch pad

- Hoe schakel ik het touchpad uit?
- Waarom kan ik het touchpad niet gebruiken?
- Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt?
- Hoe voorkom ik ongewenste klikken die worden veroorzaakt door lichte aanrakingen van het touchpad?
- Wat moet ik doen als het beeldscherm van mijn VAIO-computer bevriest?

#### Camera

- Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven?
- Wat moet ik doen als er bij het vastleggen van de beelden frames verloren gaan en onderbrekingen optreden in het geluid?
- Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?
- Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde camera tijdelijk onderbroken?
- Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren?

#### LAN

- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

#### Wi-Fi

- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

#### BLUETOOTH

- Wat moet ik doen als andere BLUETOOTH(R)-apparaten geen verbinding met mijn VAIO-computer kunnen maken?
- Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?
- Waarom is mijn BLUETOOTH(R)-verbinding traag?
- Waarom kan ik de functie voor BLUETOOTH(R) niet gebruiken wanneer mij aanmeld als een gebruiker met een standaard-gebruikersaccount op mijn VAIO-computer?
- Waarom kan ik BLUETOOTH(R)-apparaten niet gebruiken als ik schakel naar een andere gebruiker?
- Wat moet ik doen als ik de functie BLUETOOTH(R) niet kan gebruiken?
- Wat moet ik doen als het pictogram voor BLUETOOTH(R) niet in het systeemvak van het bureaublad verschijnt?

#### Wachtwoord

- Wat moet ik doen als ik het Windows-wachtwoord vergeet?
- Wat moet ik doen als de melding Enter Onetime Password verschijnt en Windows start niet nadat ik drie keer op rij een verkeerd opstartwachtwoord heb ingevuld?
- Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

#### BIOS

- Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

#### USB

- Wat moet ik doen als ik het apparaat dat is aangesloten op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, niet kan opladen?

#### Geheugenkaart

- Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar een geheugenkaart?

#### Software

- Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

#### Computer

- Waarom werkt mijn VAIO-computer traag en is de frequentie van de CPU-klok laag terwijl de computer op batterijvoeding werkt?

#### Aanraakscherm

- Wat moet ik doen als het aanraakscherm niet goed functioneert? (modellen met aanraakscherm)

#### NFC/One-touch-functies

- Wat moet ik doen als ik NFC/One-touch-functies niet kan gebruiken?

### Apps

#### Monitor

- Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

#### Software

- Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?
- Wat moet ik doen als mijn gametoepassing niet werkt of blijft vastlopen?

### Netwerk / internet

#### LAN

- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

#### Wi-Fi

- Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?
- Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?
- Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?
- Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

#### BLUETOOTH

- Wat moet ik doen als andere BLUETOOTH(R)-apparaten geen verbinding met mijn VAIO-computer kunnen maken?
- Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?
- Waarom is mijn BLUETOOTH(R)-verbinding traag?
- Waarom kan ik de functie voor BLUETOOTH(R) niet gebruiken wanneer mij aanmeld als een gebruiker met een standaard-gebruikersaccount op mijn VAIO-computer?
- Waarom kan ik BLUETOOTH(R)-apparaten niet gebruiken als ik schakel naar een andere gebruiker?
- Wat moet ik doen als ik de functie BLUETOOTH(R) niet kan gebruiken?
- Wat moet ik doen als het pictogram voor BLUETOOTH(R) niet in het systeemvak van het bureaublad verschijnt?

### Back-up / herstel

#### Herstel

- Hoe kan ik de oorspronkelijke toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet kan herstellen vanaf het herstelgebied?
- Hoe kan ik mijn VAIO-computersysteem terugzetten op de standaard-fabrieksinstellingen?
- Hoe maak ik herstelmedia?
- Wat moet ik doen als ik het herstelproces niet kan starten/voltooien?
- Wat moet ik doen als ik geen herstelmedia kan maken?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer instabiel wordt (Windows kan worden gestart)?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer instabiel wordt (Windows kan worden gestart)?

### Beveiliging

#### Wachtwoord

- Wat moet ik doen als ik het Windows-wachtwoord vergeet?
- Wat moet ik doen als de melding Enter Onetime Password verschijnt en Windows start niet nadat ik drie keer op rij een verkeerd opstartwachtwoord heb ingevuld?
- Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

#### BIOS

- Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

### Randapparatuur

#### USB

- Wat moet ik doen als ik een document niet kan afdrukken?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer het USB-apparaat niet herkent?

#### Printer

- Wat moet ik doen als ik een document niet kan afdrukken?
- Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer het USB-apparaat niet herkent?

## Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account

In Windows 8 kunt u overschakelen tussen een lokale account en een Microsoft-account.

Door van een lokale account over te schakelen naar een Microsoft-account kunt u apps downloaden vanuit de Windows Store.

Wilt u een Microsoft-account maken of ernaar overschakelen, volg dan de volgende stappen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Uw account in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Koppelen aan een Microsoft-account.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Om naar een lokale account over te schakelen, selecteert u in stap 4 Koppeling verbreken in plaats van Koppelen aan een Microsoft-account.

- Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## Typen gebruikersaccounts

Er zijn twee typen gebruikersaccount beschikbaar in Windows 8: lokale accounts en Microsoft-accounts.

#### Lokale account

Een lokale account is een gebruikersnaam en wachtwoord dat u instelt op uw VAIO-computer. Omdat een lokale account bedoeld is voor gebruik op één computer, kunt u dezelfde account niet delen op meerdere computers.

#### Hint

- U hoeft geen wachtwoord in te stellen voor een lokale account. Als u het wachtwoord van uw lokale account vergeten bent, dient u uw VAIO-computer te herstellen.

#### Microsoft account

Een Microsoft-account is een e-mailadres en wachtwoord waarmee u zich aanmeldt bij Microsoft-diensten. Omdat u voor elke gebruiker een eigen Microsoft-account kunt instellen, kunt u dezelfde account gebruiken op meerdere computers. Als u apps wilt downloaden uit de Windows Store, moet u overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account.

#### Hint

- Voor een Microsoft-account moet u een wachtwoord instellen. Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## In de slaapstand gaan, afsluiten, of opnieuw opstarten

U kunt uw VAIO-computer als volgt in de slaapstand zetten of afsluiten/opnieuw opstarten.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand, Afsluiten of Opnieuw opstarten.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Uw VAIO-computer opnieuw opstarten

Na het wijzigen van instellingen of het installeren van toepassingen op uw VAIO-computer moet u de computer soms opnieuw opstarten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. SelecteerAan/Uit en Opnieuw opstarten.
   Uw VAIO-computer wordt opnieuw opgestart.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## Het Bureaublad weergeven

U kunt het bureaublad weergeven door een tegel te selecteren, net als een app. Volg de onderstaande instructies om het bureaublad weer te geven.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Bureaublad. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

## Inhoud zoeken

Met de charmZoeken kunt u bestanden, instellingen en webinhoud zoeken.

Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

1. Geef een trefwoord (bijv. Windows) op in het zoekvak.

2. Selecteer het gewenste pictogram of bestand in de zoekresultaten.

#### Hint

- U kunt het zoekdoel selecteren om de zoekresultaten te beperken.

## De lijst met apps openen

U kunt de lijst met geïnstalleerde apps openen (het Apps-scherm) op uw VAIO-computer.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Veeg omhoog op het Start-scherm.

#### Bediening van de muis/touchpad

Klik op het pictogramlinksonder op het Start-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

- U kunt apps zoeken in het zoekvak in de hoek rechtsboven van het Apps-scherm. Wanneer u veel apps hebt geïnstalleerd, is het handig om te zoeken vanuit het zoekvak.

## Het Start-scherm en het Start-menu

U kunt snelkoppelingen naar apps, het bureaublad en veelgebruikte websites toevoegen.

### Overzicht

1. Tegels

   Selecteer een tegel om een app te starten en pas het Start-scherm aan door tegels toe te voegen en te schikken.

2. Charms

   Zoek naar apps en bestanden, deel media, speel media af op andere apparaten of druk ze af en stel uw VAIO-computer in.

### Het scherm Start openen

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Open de charms en tik vervolgens op de charmStart. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

#### Bediening van de muis/touchpad

Open de charms en klik op vervolgens op de charmStart. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

#### Met het toetsenbord

Druk op de toets(Windows).

#### Hint

- Op het bureaublad kunt u het venster Start openen door(Start) te selecteren in de hoek linksonder.

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account

In Windows 8 kunt u overschakelen tussen een lokale account en een Microsoft-account.

Door van een lokale account over te schakelen naar een Microsoft-account kunt u apps downloaden vanuit de Windows Store.

Wilt u een Microsoft-account maken of ernaar overschakelen, volg dan de volgende stappen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Uw account in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Koppelen aan een Microsoft-account.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Om naar een lokale account over te schakelen, selecteert u in stap 4 Koppeling verbreken in plaats van Koppelen aan een Microsoft-account.

- Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## Typen gebruikersaccounts

Er zijn twee typen gebruikersaccount beschikbaar in Windows 8: lokale accounts en Microsoft-accounts.

#### Lokale account

Een lokale account is een gebruikersnaam en wachtwoord dat u instelt op uw VAIO-computer. Omdat een lokale account bedoeld is voor gebruik op één computer, kunt u dezelfde account niet delen op meerdere computers.

#### Hint

- U hoeft geen wachtwoord in te stellen voor een lokale account. Als u het wachtwoord van uw lokale account vergeten bent, dient u uw VAIO-computer te herstellen.

#### Microsoft account

Een Microsoft-account is een e-mailadres en wachtwoord waarmee u zich aanmeldt bij Microsoft-diensten. Omdat u voor elke gebruiker een eigen Microsoft-account kunt instellen, kunt u dezelfde account gebruiken op meerdere computers. Als u apps wilt downloaden uit de Windows Store, moet u overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account.

#### Hint

- Voor een Microsoft-account moet u een wachtwoord instellen. Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## Schakelen tussen gebruikersaccounts

U kunt als volgt schakelen naar een ander gebruikersaccount.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer een accountnaam in de rechterbovenhoek van het computerscherm. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)
2. Selecteer de gewenste accountnaam.

#### Hint

- Om een nieuwe gebruikersnaam te maken, moet u zijn aangemeld met beheerdersrechten. Open vervolgens de charms en selecteer de charmInstellingen. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek en selecteer Accounts en Andere accounts in het linkerdeelvenster.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Schakelen tussen apps

U kunt schakelen tussen actieve apps.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Geef actieve apps weer en veeg het pictogram van de gewenste app van de linkerrand naar het midden van het scherm. Zie Actieve apps bekijken voor informatie over het weergeven van actieve apps.

#### Bediening van de muis/touchpad

Geef actieve apps weer en sleep het pictogram van de gewenste app van de linkerrand naar het midden van het scherm. Zie Actieve apps bekijken voor informatie over het weergeven van actieve apps.

## Actieve apps bekijken

U kunt actieve apps bekijken door de lijst in het Start-scherm weer te geven. Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor meer informatie.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Veeg vanaf de linkerrand richting het midden van het scherm totdat een klein app-pictogram wordt weergegeven en sleep het pictogram vervolgens naar de linkerrand.

#### Bediening van de muis/touchpad

Wijs naar de linkerbovenhoek () en beweeg dan omlaag ().

#### Met het toetsenbord

Druk tegelijkertijd op de toetsen(Windows) en Tab.

## Apps sluiten

Volg de onderstaande instructies om actieve apps te sluiten.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

1. Als een app is geopend, wijst u naar het midden van de bovenrand van het scherm.

2. Sleep de app vervolgens naar de onderrand van het scherm totdat de app van het scherm verdwijnt.

#### Bediening van de muis/touchpad

1. Plaats de aanwijzer in een geopende app in het midden van de bovenrand van het scherm totdat deze in een handje verandert.

2. Sleep de app vervolgens naar de onderrand van het scherm totdat de app van het scherm verdwijnt.

#### Met het toetsenbord

Druk tegelijkertijd op de toetsen Alt en F4.

## Apps starten

U kunt als volgt apps starten.

1. Open het Start-scherm of het Apps-scherm. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor het openen van het Start-scherm of De lijst met apps openen voor het openen van het Apps-scherm.)
2. Selecteer de gewenste app.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

- U kunt apps zoeken in het zoekvak in de hoek rechtsboven van het Apps-scherm. Wanneer u veel apps hebt geïnstalleerd, is het handig om te zoeken vanuit het zoekvak.

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Het app-menu openen

Veel toepassingen hebben toepassingsmenu's waarmee u uw toepassingen kunt beheren. Volg de onderstaande instructies om het toepassingsmenu te openen.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Veeg omhoog vanaf de onderrand van het beeldscherm.

#### Bediening van de muis/touchpad

Klik, wanneer een app geopend is, met de rechtermuis ergens op het scherm. Klik op een touchpad in de hoek rechtsonder.

#### Met het toetsenbord

Druk tegelijkertijd op de toetsen(Windows) en Z.

#### Hint

- Open het toepassingsmenu wanneer de toepassing wordt weergegeven op het computerscherm.

- Toepassingsopdrachten zijn afhankelijk van de toepassing die op het computerscherm wordt weergegeven.

## Windows Help en ondersteuning openen

U kunt Windows Help en ondersteuning als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en ondersteuning.

## Help en tips starten

U kunt Help en tips starten met uitleg over basishandelingen in Windows 8.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en tips.

## Configuratiescherm openen

U kunt Configuratiescherm als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Configuratiescherm.

## De charms openen

U kunt de charms openen om te zoeken naar toepassingen en bestanden, media te delen, media af te spelen op andere apparaten of ze af te drukken en uw VAIO-computer in te stellen.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Veeg vanaf de rechterrand richting het midden van het beeldscherm.

#### Bediening van de muis/touchpad

Wijs naar de rechterbovenhoek () en beweeg dan omlaag ().

Met een touchpad kunt u ook vanaf de rechterrand naar binnen vegen.

#### Met het toetsenbord

Druk tegelijkertijd op de toetsen(Windows) en C.

## Het Bureaublad weergeven

U kunt het bureaublad weergeven door een tegel te selecteren, net als een app. Volg de onderstaande instructies om het bureaublad weer te geven.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Bureaublad. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

## Inhoud zoeken

Met de charmZoeken kunt u bestanden, instellingen en webinhoud zoeken.

Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

1. Geef een trefwoord (bijv. Windows) op in het zoekvak.

2. Selecteer het gewenste pictogram of bestand in de zoekresultaten.

#### Hint

- U kunt het zoekdoel selecteren om de zoekresultaten te beperken.

## De lijst met apps openen

U kunt de lijst met geïnstalleerde apps openen (het Apps-scherm) op uw VAIO-computer.

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Veeg omhoog op het Start-scherm.

#### Bediening van de muis/touchpad

Klik op het pictogramlinksonder op het Start-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

- U kunt apps zoeken in het zoekvak in de hoek rechtsboven van het Apps-scherm. Wanneer u veel apps hebt geïnstalleerd, is het handig om te zoeken vanuit het zoekvak.

## Het Start-scherm en het Start-menu

U kunt snelkoppelingen naar apps, het bureaublad en veelgebruikte websites toevoegen.

### Overzicht

1. Tegels

   Selecteer een tegel om een app te starten en pas het Start-scherm aan door tegels toe te voegen en te schikken.

2. Charms

   Zoek naar apps en bestanden, deel media, speel media af op andere apparaten of druk ze af en stel uw VAIO-computer in.

### Het scherm Start openen

#### Met aanraking (modellen met aanraakscherm)

Open de charms en tik vervolgens op de charmStart. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

#### Bediening van de muis/touchpad

Open de charms en klik op vervolgens op de charmStart. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

#### Met het toetsenbord

Druk op de toets(Windows).

#### Hint

- Op het bureaublad kunt u het venster Start openen door(Start) te selecteren in de hoek linksonder.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Uw VAIO-computer opnieuw opstarten

Na het wijzigen van instellingen of het installeren van toepassingen op uw VAIO-computer moet u de computer soms opnieuw opstarten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. SelecteerAan/Uit en Opnieuw opstarten.
   Uw VAIO-computer wordt opnieuw opgestart.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## Schakelen tussen gebruikersaccounts

U kunt als volgt schakelen naar een ander gebruikersaccount.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer een accountnaam in de rechterbovenhoek van het computerscherm. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)
2. Selecteer de gewenste accountnaam.

#### Hint

- Om een nieuwe gebruikersnaam te maken, moet u zijn aangemeld met beheerdersrechten. Open vervolgens de charms en selecteer de charmInstellingen. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek en selecteer Accounts en Andere accounts in het linkerdeelvenster.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Windows Help en ondersteuning openen

U kunt Windows Help en ondersteuning als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en ondersteuning.

## Help en tips starten

U kunt Help en tips starten met uitleg over basishandelingen in Windows 8.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en tips.

## Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde

Beschrijving van de voorzieningen aan de voorzijde van de VAIO-computer, zoals knoppen en lampjes.

1. Ingebouwde camera* (De ingebouwde camera gebruiken)

2. Lampje voor ingebouwde camera (De ingebouwde camera gebruiken)

3. Lcd-scherm of aanraakscherm (modellen met aanraakscherm) (Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm))

4. Toetsenbord

5. Touchpad (Het touchpad gebruiken)

6. Contactpunt (modellen met NFC) (Het gebruik van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC))

7. Ingebouwde luidsprekers (stereo)

* De vorm van de ingebouwde camera kan variëren afhankelijk van uw model.

1. Knop ASSIST (Over de knop ASSIST)

2. Num Lock-lampje

3. Caps Lock-lampje

4. Aan-uitknop (Uw VAIO-computer aanzetten)

5. Ingebouwde mono-microfoon (De ingebouwde camera gebruiken)

6. Aan-uitlampje (Uw VAIO-computer aanzetten)

7. Oplaadlampje (Statusoverzicht van batterijlampje)

8. Lampje voor schijfstation

9. SD-geheugenkaartsleuf (Plaatsen van SD-geheugenkaarten)

## Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten

Beschrijving van de voorzieningen aan de zijkanten van de VAIO-computer, zoals verbindingspoorten.

1. Beveiligingssleuf

2. DC IN-poort (Een stroombron aansluiten)

3. Ventilatieopening

4. LAN-poort (Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort))

5. HDMI-uitgangspoort (Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten)

6. USB-poort (Een USB-apparaat aansluiten)

   Deze USB-poort ondersteunt opladen via USB. Zie Een USB-apparaat opladen voor meer informatie.

7. USB-poort (Een USB-apparaat aansluiten)

8. Microfoonaansluiting (Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector))

9. Hoofdtelefoonaansluiting (Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten)

1. USB-poort × 2 (Een USB-apparaat aansluiten)

2. Optisch station (Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen))

3. Uitwerpknop voor station (Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen))

4. Opening voor handmatig uitwerpen

## Onderdelen en besturingselementen aan de onderzijde

Beschrijving van de voorzieningen aan de onderzijde van de VAIO-computer.

1. Luchtinlaatopeningen

2. Kapje van geheugenmodulecompartiment (Geheugenmodules toevoegen en verwijderen)

3. Lagetonenluidspreker (modellen met lagetonenluidspreker)

## Geheugenmodules toevoegen en verwijderen

Als u de snelheid van uw computer wilt verhogen of betere prestaties wilt bij het gelijktijdig uitvoeren van programma's, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren.

Zie Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules voordat u een upgrade uitvoert van het computergeheugen.

Als u geheugenmodules installeert in twee of meer gleuven, wordt de dual-channel-modus geactiveerd om de prestaties te verbeteren.

Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model.

1. Schakel uw VAIO-computer en randapparatuur uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en verwijder de batterij.

   Zie De batterijset verwijderen voor informatie over het verwijderen van de batterij.

2. Wacht enige tijd totdat uw VAIO-computer is afgekoeld.

   De inwendige delen van uw VAIO-computer kunnen nog heet zijn na het uitschakelen. Zorg dat u zich niet brandt als u werkzaamheden verricht aan uw VAIO-computer in deze toestand.

3. Leg een schone doek op een horizontaal vlak oppervlak en plaats uw VAIO-computer hierop zoals hieronder afgebeeld. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier om het kapje van het geheugenmodulecompartiment te openen.

   De plaats van de schroeven wordt aangegeven door de pijlen in de afbeeldingen hieronder.

   Op sommige modellen is het kapje van het geheugenmodulecompartiment vastgezet met dekselschroeven die niet kunnen worden losgemaakt van het kapje.

   De geheugenmodule onder het compartiment wordt met een blad afgeschermd. Til het blad op wanneer u de geheugenmodule installeert of verwijdert.

   Til het blad niet te ver op omdat het kan losraken of kan worden omgevouwen.

4. Raak een extern metalen voorwerp aan om elektrostatische lading op te heffen.

   Raak geen metalen delen in uw VAIO-computer aan.

5. Als er geen sleuf vrij is, verwijdert u de geïnstalleerde geheugenmodule. Trek de lipjes in de richting van de pijlen om de module te ontgrendelen (1), verwijder vervolgens de module door in de richting van de pijl te trekken (2).

6. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de antistatische verpakking.
7. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en schuif de module in de sleuf met de contactpunten naar beneden. Zorg dat de uitsparing in de module daarbij is uitgelijnd met het kleine uitsteeksel in de sleuf.

8. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en druk de module omlaag tot deze vastklikt, zoals getoond in de afbeelding.

   De lipjes aan beiden zijden van de sleuf klikken vast om de module te vergrendelen. Raak geen IC's (zwarte onderdelen) van de geheugenmodule aan.

9. Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug en zet dit vast met de schroeven die u hebt verwijderd in stap 3.
10. Plaats de batterij, sluit alle in stap 1 verwijderde aansluitkabels en randapparatuur aan en schakel de computer in.
11. Controleer of de hoeveelheid geheugen correct is veranderd.

    Als de aangegeven hoeveelheid geheugen correct is, is de geheugenmodule met succes geïnstalleerd.

    Zie De systeeminformatie bekijken voor informatie over het controleren van de systeeminformatie.

## Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert.

- Uw VAIO-computer en de geheugenmodules gebruiken precisieonderdelen en technologie voor elektronische aansluitingen. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

  - Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.

  - Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.

  - Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.

- Neem voor hulp contact op met een erkend service-/ondersteuningspunt van Sony. Zie Ondersteuningswebsite voor een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt.

- Als u zelf geheugenmodules toevoegt of verwijdert, kan uw VAIO-computer defectraken of beschadigen door het breken van de sleuf en de module, of een verkeerde aansluiting. In dat geval worden reparatiekosten in rekening gebracht.

- Pas op dat u uw handen of vingers niet bezeert aan scherpe randen van de geheugenmodule, inwendige onderdelen, of circuitkaarten van uw VAIO-computer.

- Pas op dat uw vingers niet achter kabels van uw VAIO-computer blijven haken, omdat de kabels dan deels of helemaal kunnen losraken.

- Als uw VAIO-computer wordt aangezet terwijl er vloeistof of ander materiaal in de computer is terechtgekomen, kan dit een brand veroorzaken. Verwijder alle vreemde voorwerpen en bevestig het kapje van het geheugenmodulecompartiment voordat u uw VAIO-computer inschakelt.

- Sony garandeert niet dat geheugenmodules van andere fabrikanten werken in uw VAIO-computer. Neem contact op met de leverancier voor informatie over geheugenmodules van andere fabrikanten.

- Zorg dat uw VAIO-computer is uitgezet en dat alle randapparatuur en kabels zijn losgekoppeld voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de geheugenmodule, uw VAIO-computer of de randapparatuur.

- Volg de onderstaande instructies om schade aan de geheugenmodules door elektrostatische ontlading te voorkomen:

  - Werk niet in een ruimte die snel statische elektriciteit opwekt, zoals op een tapijt.

  - Raak een extern metalen voorwerp aan voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert in uw VAIO-computer om ervoor te zorgen dat er geen statische elektriciteit aanwezig is. Raak geen metalen delen in de computer aan.

  - Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontlading (ESD). Verpak de module in een antistatische verpakking of een vel aluminiumfolie als u deze wilt opslaan.

- Raak bij het vasthouden van een geheugenmodule nooit de chips of elektrische contactpunten aan.

- Zorg dat u de geheugenmodule in de juiste richting in de sleuf plaatst. Onjuiste plaatsing kan de module of sleuf beschadigen of brand in de printplaat veroorzaken.

- Gebruik een schroevendraaier van de juiste grootte voor de schroef (een kleine schroevendraaier).

- Draai alleen de schroeven los waarvan wordt aangegeven dat ze moeten worden verwijderd.

## Meegeleverde items controleren

Controleer voor gebruik alle items die bij het product zijn geleverd.

Netadapter

Netsnoer

Batterijset*

*De batterijset is bij levering al in de computer geplaatst.

#### Hint

- Er zijn geen herstelmedia inbegrepen omdat uw VAIO-computer hersteld kan worden vanaf de gegevens op de interne vaste schijf of de SSD. Zie Herstel vanaf het herstelgebied voor meer informatie.

## Een geschikte werkomgeving inrichten

In dit onderwerp wordt beschreven waar u uw VAIO-computer wel en niet moet plaatsen en worden ergonomische instructies gegeven.

### Waar moet u uw VAIO-computer plaatsen

Let bij het plaatsen van uw VAIO-computer op de volgende punten:

- Eenvoudig toegang tot een voedingsbron en vereiste poorten.

- Laat voldoende ruimte vrij rond de computer.

- Plaats de computer op een vlak oppervlak dat breed genoeg is en waar u zicht hebt op het computerscherm terwijl u werkt.

- U kunt de computer voor u plaatsen als u rechtop kunt zitten en uw onderarmen parallel aan de vloer kunt houden.

### Waar moet u uw VAIO-computer niet plaatsen

Het plaatsen van uw VAIO-computer op een ongeschikte locatie kan leiden tot schade of een storing. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:

- Direct zonlicht

- Magnetische voorwerpen of bronnen van magnetisme

- Warmtebronnen, zoals centrale verwarming

- Veel stof

- Hoge vochtigheid

- Slechte ventilatie

#### Opmerking

- Het gedeelte rondom de luchtafvoer kan extreem warm worden wanneer uw VAIO-computer aan staat. Raak dit gebied niet aan.

- Plaats geen voorwerpen nabij de luchtuitlaat die de opening kunnen blokkeren.

#### Hint

- Uw VAIO-computer maakt gebruik van hoogfrequente radiosignalen en kan tot storingen leiden van radio- of tv-ontvangst. Als dit gebeurt, verplaatst u de computer naar een locatie op voldoende afstand van de radio of tv.

### Ergonomische overwegingen

Indien mogelijk moet u rekening houden met de volgende ergonomische overwegingen.

#### Meubilair en houding

Gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit.

Neem een ontspannen houding aan, houd uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.

#### Kijkhoek ten opzichte van het scherm

Kantel het scherm om de beste stand te vinden. Plaats het computerscherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor uw VAIO-computer zit. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.

U kunt uw ogen en spieren minder belasten door het computerscherm te kantelen en de helderheid ervan aan te passen tot u de juiste instelling hebt gevonden.

#### Verlichting

Zorg dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden. Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het computerscherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.

#### Opmerking

- Oefen geen overmatige druk uit op uw VAIO-computer bij het afstellen van de kijkhoek om de kans op schade uit te sluiten.

#### Hint

- Dezelfde overwegingen zijn van toepassing als u een externe monitor gebruikt.

### Opmerkingen over het omgaan met uw VAIO-computer

Lees het volgende aandachtig om storingen en schade aan uw VAIO-computer te voorkomen.

- Plaats uw VAIO-computer voorzichtig op een vlakke ondergrond om de kans op een mechanische schok uit te sluiten.

- Zorg dat u uw VAIO-computer uitzet voordat u deze verplaatst. Het verplaatsen van de computer als deze is ingeschakeld, kan een storing van de vaste schijf veroorzaken. Koppel alle kabels los voordat u de computer verplaatst.

- Laat uw VAIO-computer niet vallen en er niets tegenaan botsen. Zelfs een kleine schok of trilling kan een storing van de vaste schijf veroorzaken.

- Plaats uw VAIO-computer niet in een onstabiele positie.

## De batterijset opladen

Als de computer is aangesloten op een voedingsbron, wordt de batterijset wordt ook opgeladen terwijl u uw VAIO-computer gebruikt. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

1. Plaats de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)

#### Hint

- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Merk op dat bij een lage omgevingstemperatuur het opladen van de batterijset langer duurt.

- Ga naar het bureaublad en selecteer het batterijpictogram in het systeemvak, bijvoorbeeld(op batterij) of(op netstroom), om de batterijstatus van uw VAIO-computer te controleren. Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## Uw VAIO-computer aanzetten

Uw VAIO-computer inschakelen om Windows te starten.

Lees de voorzorgsmaatregelen in Opmerkingen over het gebruik van de stroombron zorgvuldig voordat u uw computer inschakelt.

1. Installeer de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)
3. Klap het lcd-scherm open.
4. Druk op de knop(Aan/Uit).

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat het groen branden.

   Uw computer is ingeschakeld en Windows wordt opgestart.

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt uw VAIO-computer niet ingeschakeld.

- Houd bij het verplaatsen van het lcd-scherm niet de ingebouwde camera vast, omdat hierdoor een storing in uw VAIO-computer kan optreden.

- Als u op de knop(Aan/Uit) drukt wanneer het klepje van het lcd-scherm nog dicht is, zal uw VAIO-computer niet worden aangezet.

- Raak het aanraakscherm tijdens het opstarten van uw VAIO-computer niet aan omdat hierdoor een storing in uw computer kan optreden. (modellen met aanraakscherm)

#### Hint

- Uw VAIO-computer gaat standaard in de slaapstand als deze op een stopcontact is aangesloten en bepaalde tijd niet gebruikt wordt. Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie.

## Een stroombron aansluiten

Uw VAIO-computer aansluiten op een netspanningsbron.

Lees de voorzorgsmaatregelen in Opmerkingen over het gebruik van de stroombron zorgvuldig voordat u uw computer aansluit.

1. Steek het ene uiteinde van het netsnoer () in de netadapter ().
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact ().
3. Sluit de kabel van de netadapter () aan op de DC IN-poort () van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Sluit niet meer dan één apparaat aan op een stopcontact.

- De vorm van de netadapter kan variëren afhankelijk van uw model.

- Zorg ervoor dat de stroomstekker goed in de aansluiting van uw VAIO-computer zit.

#### Hint

- U kunt een stekkerdoos met stroomstootbescherming kopen om te voorkomen dat uw VAIO-computer beschadigd kan raken door plotselinge stroomstoten (bijv. in een elektrische storm).

## De batterijset plaatsen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif de batterijschakelaar LOCK () in de ontgrendelstand.

3. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel () aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing () aan beide kanten van de batterijset steekt.

4. Plaats de batterijset in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterijset vastklikt.

5. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de stand LOCK om de batterijset vast te zetten in uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterijset te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterijset raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## De batterijset verwijderen

De batterijset verwijderen uit het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de ontgrendelstand.
3. Schuif de RELEASE-pal () voor de batterij opzij en houd die vast, steek een vingertop onder het lipje () op de batterijset en til de batterijset in de richting van de pijl omhoog.

4. Schuif de batterijset weg van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

## De batterijset opladen

Als de computer is aangesloten op een voedingsbron, wordt de batterijset wordt ook opgeladen terwijl u uw VAIO-computer gebruikt. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

1. Plaats de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)

#### Hint

- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Merk op dat bij een lage omgevingstemperatuur het opladen van de batterijset langer duurt.

- Ga naar het bureaublad en selecteer het batterijpictogram in het systeemvak, bijvoorbeeld(op batterij) of(op netstroom), om de batterijstatus van uw VAIO-computer te controleren. Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## De batterijset plaatsen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif de batterijschakelaar LOCK () in de ontgrendelstand.

3. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel () aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing () aan beide kanten van de batterijset steekt.

4. Plaats de batterijset in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterijset vastklikt.

5. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de stand LOCK om de batterijset vast te zetten in uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterijset te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterijset raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

## Opmerkingen over het gebruik van de batterij

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de batterijset gebruikt.

### De batterij

- De meegeleverde batterijset is speciaal ontwikkeld voor uw VAIO-computer.

- Maak voor uw eigen veiligheid gebruik van de meegeleverde batterijset of een optionele batterijset volgens de specificaties van Sony.

- Vanwege de veiligheid kan het opladen worden onderbroken bij hogere of lagere temperaturen.

- De batterij is niet volledig opgeladen op het moment van levering.

- Er wordt hitte gecumuleerd in de batterij terwijl deze wordt gebruikt of opgeladen. Dit is normaal en is geen reden tot bezorgdheid.

- Gebruik uw VAIO-computer niet als de batterij niet is geïnstalleerd omdat dit een defect in de computer kan veroorzaken.

### Ontlading van de batterij

Nadat de batterijset is geladen, raakt de batterijset geleidelijk aan leeg, zelfs wanneer u deze niet gebruikt. Als de batterijset langere tijd niet is gebruikt, is het mogelijk dat de batterijset is ontladen. Het wordt aanbevolen de batterijset opnieuw te laden voor gebruik.

### Levensduur van de batterij

De levensduur van de batterij kan variëren afhankelijk van gebruik en instellingen.

### Verslechtering en vervanging van de batterij

- De batterijset is een verbruiksartikel. De capaciteit neemt geleidelijk af door het steeds weer opladen en ontladen en afhankelijk van de omgevingstemperatuur tijdens gebruik en opslag. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiksduur van de batterijset korter wordt, zelfs als hij volledig is opgeladen. Dit betekent dat de batterijset het einde van de gebruiksduur heeft bereikt.

- Als de batterij snel leeg raakt of als de batterij waarschijnlijk het einde van de gebruiksduur heeft bereikt, vervangt u de batterij door een nieuwe.

### Als de batterij bijna leeg is

Als de batterij leeg raakt en uw VAIO-computer is niet aangesloten op netstroom, is er geen voeding meer en gaan de gegevens waaraan u werkt, verloren.

Als uw VAIO-computer op batterijstroom werkt, is het aan te raden om uw gegevens regelmatig op te slaan.

## De batterijset verwijderen

De batterijset verwijderen uit het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de ontgrendelstand.
3. Schuif de RELEASE-pal () voor de batterij opzij en houd die vast, steek een vingertop onder het lipje () op de batterijset en til de batterijset in de richting van de pijl omhoog.

4. Schuif de batterijset weg van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

## Geheugenmodules toevoegen en verwijderen

Als u de snelheid van uw computer wilt verhogen of betere prestaties wilt bij het gelijktijdig uitvoeren van programma's, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren.

Zie Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules voordat u een upgrade uitvoert van het computergeheugen.

Als u geheugenmodules installeert in twee of meer gleuven, wordt de dual-channel-modus geactiveerd om de prestaties te verbeteren.

Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model.

1. Schakel uw VAIO-computer en randapparatuur uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en verwijder de batterij.

   Zie De batterijset verwijderen voor informatie over het verwijderen van de batterij.

2. Wacht enige tijd totdat uw VAIO-computer is afgekoeld.

   De inwendige delen van uw VAIO-computer kunnen nog heet zijn na het uitschakelen. Zorg dat u zich niet brandt als u werkzaamheden verricht aan uw VAIO-computer in deze toestand.

3. Leg een schone doek op een horizontaal vlak oppervlak en plaats uw VAIO-computer hierop zoals hieronder afgebeeld. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier om het kapje van het geheugenmodulecompartiment te openen.

   De plaats van de schroeven wordt aangegeven door de pijlen in de afbeeldingen hieronder.

   Op sommige modellen is het kapje van het geheugenmodulecompartiment vastgezet met dekselschroeven die niet kunnen worden losgemaakt van het kapje.

   De geheugenmodule onder het compartiment wordt met een blad afgeschermd. Til het blad op wanneer u de geheugenmodule installeert of verwijdert.

   Til het blad niet te ver op omdat het kan losraken of kan worden omgevouwen.

4. Raak een extern metalen voorwerp aan om elektrostatische lading op te heffen.

   Raak geen metalen delen in uw VAIO-computer aan.

5. Als er geen sleuf vrij is, verwijdert u de geïnstalleerde geheugenmodule. Trek de lipjes in de richting van de pijlen om de module te ontgrendelen (1), verwijder vervolgens de module door in de richting van de pijl te trekken (2).

6. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de antistatische verpakking.
7. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en schuif de module in de sleuf met de contactpunten naar beneden. Zorg dat de uitsparing in de module daarbij is uitgelijnd met het kleine uitsteeksel in de sleuf.

8. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en druk de module omlaag tot deze vastklikt, zoals getoond in de afbeelding.

   De lipjes aan beiden zijden van de sleuf klikken vast om de module te vergrendelen. Raak geen IC's (zwarte onderdelen) van de geheugenmodule aan.

9. Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug en zet dit vast met de schroeven die u hebt verwijderd in stap 3.
10. Plaats de batterij, sluit alle in stap 1 verwijderde aansluitkabels en randapparatuur aan en schakel de computer in.
11. Controleer of de hoeveelheid geheugen correct is veranderd.

    Als de aangegeven hoeveelheid geheugen correct is, is de geheugenmodule met succes geïnstalleerd.

    Zie De systeeminformatie bekijken voor informatie over het controleren van de systeeminformatie.

## Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert.

- Uw VAIO-computer en de geheugenmodules gebruiken precisieonderdelen en technologie voor elektronische aansluitingen. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

  - Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.

  - Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.

  - Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.

- Neem voor hulp contact op met een erkend service-/ondersteuningspunt van Sony. Zie Ondersteuningswebsite voor een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt.

- Als u zelf geheugenmodules toevoegt of verwijdert, kan uw VAIO-computer defectraken of beschadigen door het breken van de sleuf en de module, of een verkeerde aansluiting. In dat geval worden reparatiekosten in rekening gebracht.

- Pas op dat u uw handen of vingers niet bezeert aan scherpe randen van de geheugenmodule, inwendige onderdelen, of circuitkaarten van uw VAIO-computer.

- Pas op dat uw vingers niet achter kabels van uw VAIO-computer blijven haken, omdat de kabels dan deels of helemaal kunnen losraken.

- Als uw VAIO-computer wordt aangezet terwijl er vloeistof of ander materiaal in de computer is terechtgekomen, kan dit een brand veroorzaken. Verwijder alle vreemde voorwerpen en bevestig het kapje van het geheugenmodulecompartiment voordat u uw VAIO-computer inschakelt.

- Sony garandeert niet dat geheugenmodules van andere fabrikanten werken in uw VAIO-computer. Neem contact op met de leverancier voor informatie over geheugenmodules van andere fabrikanten.

- Zorg dat uw VAIO-computer is uitgezet en dat alle randapparatuur en kabels zijn losgekoppeld voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de geheugenmodule, uw VAIO-computer of de randapparatuur.

- Volg de onderstaande instructies om schade aan de geheugenmodules door elektrostatische ontlading te voorkomen:

  - Werk niet in een ruimte die snel statische elektriciteit opwekt, zoals op een tapijt.

  - Raak een extern metalen voorwerp aan voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert in uw VAIO-computer om ervoor te zorgen dat er geen statische elektriciteit aanwezig is. Raak geen metalen delen in de computer aan.

  - Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontlading (ESD). Verpak de module in een antistatische verpakking of een vel aluminiumfolie als u deze wilt opslaan.

- Raak bij het vasthouden van een geheugenmodule nooit de chips of elektrische contactpunten aan.

- Zorg dat u de geheugenmodule in de juiste richting in de sleuf plaatst. Onjuiste plaatsing kan de module of sleuf beschadigen of brand in de printplaat veroorzaken.

- Gebruik een schroevendraaier van de juiste grootte voor de schroef (een kleine schroevendraaier).

- Draai alleen de schroeven los waarvan wordt aangegeven dat ze moeten worden verwijderd.

## Meegeleverde items controleren

Controleer voor gebruik alle items die bij het product zijn geleverd.

Netadapter

Netsnoer

Batterijset*

*De batterijset is bij levering al in de computer geplaatst.

#### Hint

- Er zijn geen herstelmedia inbegrepen omdat uw VAIO-computer hersteld kan worden vanaf de gegevens op de interne vaste schijf of de SSD. Zie Herstel vanaf het herstelgebied voor meer informatie.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen

U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinding verbreken.

#### Opmerking

- Als u de Wi-Fi-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.

## Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor Wi-Fi.

- Wi-Fi-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Ze maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als de functies BLUETOOTH en 2,4 GHz Wi-Fi van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan er storing optreden en tot lagere communicatiesnelheden en/of andere problemen leiden.

- Voor communicatie via Wi-Fi terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een Wi-Fi-aanbieder.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De configuratie van de apparaten

  - Zendcondities

  - De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

  - Actieve toepassingen

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De feitelijke snelheid van de communicatie is wellicht niet net zo snel als de snelheid die uw VAIO-computer aangeeft.

- De Wi-Fi-frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtssnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- Wilt u de Wi-Fi-functie onmiddellijk uitschakelen, zet dan uw VAIO-computer en eventuele draadloze apparaten uit.

- De norm voor draadloos LAN omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end-codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n en 802.11ac (concept), multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig heeft om verbinding te maken met internet en over hoe u met uw VAIO-computer een verbinding met internet kunt maken.

- Wanneer u met uw VAIO-computer een internetverbinding maakt, zorg er dan voor dat u een kabel gebruikt met daarop "Network" of "Ethernet" geschreven.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrales (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Om met uw VAIO-computer een internetverbinding te maken met de functie Wi-Fi(R) (Draadloze LAN), moet u de instellingen voor Wi-Fi configureren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. Selecteer(het netwerkpictogram).
4. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
5. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden.

   Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.

   Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK. Zie Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) voor meer informatie.

   Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.

#### De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad en plaats de muisaanwijzer op(het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.

Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

#### Opmerking

- Wanneer op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n/ac (concept) alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

  Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n, de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken

Bescherm uw VAIO-computer tegen computervirussen door een antivirusapp te gebruiken.

U kunt de antivirusapp actueel houden met de recentste updates door deze updates vanaf de website van de producent te downloaden en te installeren. Als u de antivirusapp wilt bijwerken, kijkt u van welke producent de op uw VAIO-computer geïnstalleerde antivirusapp afkomstig is en voert u de volgende stappen uit.

1. Controleer of uw VAIO-computer verbinding heeft met internet.
2. Voer één van deze handelingen uit al naargelang het geïnstalleerde antivirusapp.

   Voor Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Voor McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security of McAfee Total Protection.

   Voor Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   Voor Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- De feitelijke procedure kan van bovenstaande procedure afwijken, afhankelijk van de versie die op uw VAIO-computer staat. In dat geval volgt u de instructies op het scherm op.

#### Hint

- Zie Apps starten voor informatie over het starten van de antivirusapp.

- Raadpleeg het Help-bestand bij uw app voor meer informatie.

## Het netwerk (LAN)

Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

U kunt uw VAIO-computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een LAN-kabel (niet meegeleverd). Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel aan op de LAN-poort van de computer en het andere uiteinde op het netwerk. (modellen met LAN-poort)

U kunt uw VAIO-computer ook verbinden met een netwerk via de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN).

Neem voor informatie over randapparatuur die vereist is voor toegang tot het LAN contact op met uw internetaanbieder of raadpleeg de handleiding bij uw modem.

Raadpleeg voor informatie over het aansluiten van uw VAIO-computer op het netwerk de instructies van uw internetaanbieder of de handleiding bij de modem en andere randapparaten. Als u meer informatie nodig hebt over de netwerkinstellingen op uw werkplek, vraagt u dit de netwerkbeheerder.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in uitgeschakeld.

#### Hint

- Voor het uitschakelen van alle draadloze functies, zet u Vliegtuigstand uit.

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig heeft om verbinding te maken met internet en over hoe u met uw VAIO-computer een verbinding met internet kunt maken.

- Wanneer u met uw VAIO-computer een internetverbinding maakt, zorg er dan voor dat u een kabel gebruikt met daarop "Network" of "Ethernet" geschreven.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrales (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Om met uw VAIO-computer een internetverbinding te maken met de functie Wi-Fi(R) (Draadloze LAN), moet u de instellingen voor Wi-Fi configureren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Het netwerk (LAN)

Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

U kunt uw VAIO-computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een LAN-kabel (niet meegeleverd). Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel aan op de LAN-poort van de computer en het andere uiteinde op het netwerk. (modellen met LAN-poort)

U kunt uw VAIO-computer ook verbinden met een netwerk via de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN).

Neem voor informatie over randapparatuur die vereist is voor toegang tot het LAN contact op met uw internetaanbieder of raadpleeg de handleiding bij uw modem.

Raadpleeg voor informatie over het aansluiten van uw VAIO-computer op het netwerk de instructies van uw internetaanbieder of de handleiding bij de modem en andere randapparaten. Als u meer informatie nodig hebt over de netwerkinstellingen op uw werkplek, vraagt u dit de netwerkbeheerder.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen

U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinding verbreken.

#### Opmerking

- Als u de Wi-Fi-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.

## Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor Wi-Fi.

- Wi-Fi-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Ze maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als de functies BLUETOOTH en 2,4 GHz Wi-Fi van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan er storing optreden en tot lagere communicatiesnelheden en/of andere problemen leiden.

- Voor communicatie via Wi-Fi terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een Wi-Fi-aanbieder.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De configuratie van de apparaten

  - Zendcondities

  - De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

  - Actieve toepassingen

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De feitelijke snelheid van de communicatie is wellicht niet net zo snel als de snelheid die uw VAIO-computer aangeeft.

- De Wi-Fi-frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtssnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- Wilt u de Wi-Fi-functie onmiddellijk uitschakelen, zet dan uw VAIO-computer en eventuele draadloze apparaten uit.

- De norm voor draadloos LAN omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end-codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n en 802.11ac (concept), multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. Selecteer(het netwerkpictogram).
4. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
5. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden.

   Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.

   Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK. Zie Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) voor meer informatie.

   Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.

#### De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad en plaats de muisaanwijzer op(het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.

Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

#### Opmerking

- Wanneer op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n/ac (concept) alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

  Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n, de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in uitgeschakeld.

#### Hint

- Voor het uitschakelen van alle draadloze functies, zet u Vliegtuigstand uit.

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Apps installeren van Windows Store

U kunt apps installeren van Windows Store.

U heeft een Microsoft-account nodig voor het gebruik van bepaalde apps of services, waaronder Windows Store.

Voor informatie over het maken en gebruiken van een Microsoft-account raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

1. Maak verbinding met internet.

   Zie Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort) voor informatie over verbinding maken met internet.

2. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

3. Ga naar de app die u wilt installeren.
4. Volg de instructies op het scherm om de app te installeren.

   Als de installatie is voltooid, verschijnt het app-pictogram op het Apps-scherm. Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

#### Hint

- Het kan nuttig zijn om de apps die u het vaakst gebruikt, vast te zetten op het Start-scherm. Wilt u apps vastzetten, klik dan met de rechtermuisknop op het app-pictogram op het Apps-scherm en selecteer het punaisepictogram in het menu dat onderin het scherm verschijnt.

## Een stroombron aansluiten

Uw VAIO-computer aansluiten op een netspanningsbron.

Lees de voorzorgsmaatregelen in Opmerkingen over het gebruik van de stroombron zorgvuldig voordat u uw computer aansluit.

1. Steek het ene uiteinde van het netsnoer () in de netadapter ().
2. Steek het andere uiteinde van het netsnoer in een stopcontact ().
3. Sluit de kabel van de netadapter () aan op de DC IN-poort () van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Sluit niet meer dan één apparaat aan op een stopcontact.

- De vorm van de netadapter kan variëren afhankelijk van uw model.

- Zorg ervoor dat de stroomstekker goed in de aansluiting van uw VAIO-computer zit.

#### Hint

- U kunt een stekkerdoos met stroomstootbescherming kopen om te voorkomen dat uw VAIO-computer beschadigd kan raken door plotselinge stroomstoten (bijv. in een elektrische storm).

## De batterijset plaatsen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif de batterijschakelaar LOCK () in de ontgrendelstand.

3. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel () aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing () aan beide kanten van de batterijset steekt.

4. Plaats de batterijset in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterijset vastklikt.

5. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de stand LOCK om de batterijset vast te zetten in uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterijset te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterijset raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

## De batterijset verwijderen

De batterijset verwijderen uit het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de ontgrendelstand.
3. Schuif de RELEASE-pal () voor de batterij opzij en houd die vast, steek een vingertop onder het lipje () op de batterijset en til de batterijset in de richting van de pijl omhoog.

4. Schuif de batterijset weg van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

## De batterijset plaatsen

Installeer de batterijset in het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif de batterijschakelaar LOCK () in de ontgrendelstand.

3. Schuif de batterijset diagonaal in het batterijcompartiment tot het uitsteeksel () aan beide kanten van het batterijcompartiment in de uitsparing () aan beide kanten van de batterijset steekt.

4. Plaats de batterijset in de richting van de pijl en duw de batterij omlaag in het compartiment totdat de batterijset vastklikt.

5. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de stand LOCK om de batterijset vast te zetten in uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- Controleer of het vergrendelingslipje LOCK zich in de stand LOCK bevindt voordat u uw VAIO-computer gebruikt. Als u de computer gebruikt zonder de batterijset te vergrendelen, kan dit het volgende veroorzaken: de batterijset raakt los of de computer wordt niet ingeschakeld of de computer wordt plotseling uitgeschakeld.

## De batterijset verwijderen

De batterijset verwijderen uit het batterijcompartiment van uw VAIO-computer.

1. Schakel uw VAIO-computer uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en sluit het lcd-scherm.
2. Schuif het vergrendelingslipje LOCK voor de batterij in de ontgrendelstand.
3. Schuif de RELEASE-pal () voor de batterij opzij en houd die vast, steek een vingertop onder het lipje () op de batterijset en til de batterijset in de richting van de pijl omhoog.

4. Schuif de batterijset weg van uw VAIO-computer.

#### Opmerking

- U verliest alle niet-opgeslagen gegevens als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer is ingeschakeld of als de slaapstand is geactiveerd en de computer niet is aangesloten op de netadapter.

  Zorg dat de computer is uitgeschakeld voordat u de batterijset verwijdert.

## De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de schermresolutie of de grootte van het VAIO-computerschermbeeld wijzigen dat wordt weergegeven op een extern beeldscherm, zoals een tv die met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) is aangesloten op uw computer.

1. Sluit een HDMI-compatibele tv met een HDMI-kabel aan op uw VAIO-computer. (Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.)
2. Zet de tv aan.
3. Start VAIO Control Center en selecteer Beeldkwaliteit (Image Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
4. Selecteer Meer informatie (Details) in Resolutie extern beeldscherm (External Display Resolution).
5. Ga naar het tabblad Selecteer resolutie (Select Resolution) en selecteer de gewenste resolutie.

   Na enkele seconden wordt de geselecteerde resolutie toegepast.

6. Als het computerbeeld niet op het weergavegebied van de tv past, gaat u naar het tabblad Pas resolutie aan (Adjust Resolution) om de weergavegrootte aan te passen.

#### Opmerking

- Sommige resolutieopties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of het aangesloten HDMI-apparaat.

- De functie voor het aanpassen van de schermresolutie kan zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde resolutie.

## Weergavemodi selecteren

U kunt de beeldschermuitvoer schakelen tussen het computerscherm en een extern beeldscherm dat is aangesloten op uw VAIO-computer.

1. Schakel een extern beeldscherm in.
2. Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

#### Opmerking

- Als u een monitorkabel (niet meegeleverd) loskoppelt terwijl een extern beeldscherm is geselecteerd als beeldschermuitvoer, kan het lastig zijn om uw VAIO-computer te bedienen omdat het computerscherm blanco is.

  Als u de schermuitvoer naar het computerscherm wilt schakelen, drukt u tweemaal op de toetscombinatie Fn+F7 en druk dan op de toets Enter.

- De weergaveschakelaar kan onbruikbaar worden of uw VAIO-computer kan instabiel raken tijdens het afspelen van video. Sluit de weergavetoepassing voor video af voordat u de beeldschermuitvoer omschakelt.

- De schakeloptie voor beeldschermuitvoer is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het type van het externe beeldscherm of de projector.

## De functie Meerdere beeldschermen gebruiken

Dankzij de functie Meerdere beeldschermen kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende beeldschermen.

Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de beeldschermpoort hebt aangesloten, kunnen het computerscherm en het externe beeldscherm als één bureaublad fungeren.

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)
2. Selecteer Deze beeldschermen uitbreiden in de vervolgkeuzelijst naast Meerdere beeldschermen en OK.

   Welke instellingen worden aangeboden, kan variëren afhankelijk van het aantal aangesloten externe beeldschermen.

#### Opmerking

- Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie Meerdere beeldschermen niet ondersteunt.

- Het is mogelijk dat bepaalde apps niet compatibel zijn met de instellingen voor Meerdere beeldschermen.

- Wijzig de beeldscherminstellingen niet tijdens het gebruik van grafische of video-apps of het afspelen van een dvd omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden.

  Wijzig de beeldscherminstellingen nadat u de grafische of video-app hebt afgesloten.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie instellen voor elk beeldscherm dat wordt gebruikt voor de functie Meerdere beeldschermen.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Opmerkingen over het lcd-scherm

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik van het lcd-scherm.

- Het lcd-scherm is gemaakt met technologie voor hoge precisie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het lcd-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.

- Kras niet over het oppervlak van het lcd-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan schade veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op het lcd-scherm wanneer dit gesloten is. Als u dit wel doet, kunnen er krassen op het lcd-scherm ontstaan of kan het vuil worden.

- Het lcd-scherm kan warm worden tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Door het mechanische ontwerp van het lcd-scherm/aanraakscherm van VAIO-computer, kan het schermoppervlak warm worden wanneer u de computer langdurig aaneengesloten gebruikt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. (modellen met aanraakscherm)

- Het lcd-scherm/aanraakscherm is gemaakt van gehard glas voor maximale duurzaamheid. Ga desondanks zorgvuldig om met het scherm: het is niet onbreekbaar. Als het scherm versplintert, moet u opletten dat u zich niet snijdt aan de scherven. (modellen met aanraakscherm)

- Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het lcd-scherm beschadigd raken. Zorg dat u direct zonlicht tegenhoudt als u uw VAIO-computer gebruikt in de buurt van een raam.

- Druk niet op het lcd-scherm of de randen. Mogelijk is het lcd-scherm gevoelig voor druk of scheeftrekken en kan het uitoefenen van druk het scherm beschadigen of de werking ervan verminderen.

- Als u uw VAIO-computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het lcd-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.

- Het beeld op het lcd-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit "beeldrestant". U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.

## De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de schermresolutie of de grootte van het VAIO-computerschermbeeld wijzigen dat wordt weergegeven op een extern beeldscherm, zoals een tv die met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) is aangesloten op uw computer.

1. Sluit een HDMI-compatibele tv met een HDMI-kabel aan op uw VAIO-computer. (Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.)
2. Zet de tv aan.
3. Start VAIO Control Center en selecteer Beeldkwaliteit (Image Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
4. Selecteer Meer informatie (Details) in Resolutie extern beeldscherm (External Display Resolution).
5. Ga naar het tabblad Selecteer resolutie (Select Resolution) en selecteer de gewenste resolutie.

   Na enkele seconden wordt de geselecteerde resolutie toegepast.

6. Als het computerbeeld niet op het weergavegebied van de tv past, gaat u naar het tabblad Pas resolutie aan (Adjust Resolution) om de weergavegrootte aan te passen.

#### Opmerking

- Sommige resolutieopties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of het aangesloten HDMI-apparaat.

- De functie voor het aanpassen van de schermresolutie kan zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde resolutie.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Weergavemodi selecteren

U kunt de beeldschermuitvoer schakelen tussen het computerscherm en een extern beeldscherm dat is aangesloten op uw VAIO-computer.

1. Schakel een extern beeldscherm in.
2. Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

#### Opmerking

- Als u een monitorkabel (niet meegeleverd) loskoppelt terwijl een extern beeldscherm is geselecteerd als beeldschermuitvoer, kan het lastig zijn om uw VAIO-computer te bedienen omdat het computerscherm blanco is.

  Als u de schermuitvoer naar het computerscherm wilt schakelen, drukt u tweemaal op de toetscombinatie Fn+F7 en druk dan op de toets Enter.

- De weergaveschakelaar kan onbruikbaar worden of uw VAIO-computer kan instabiel raken tijdens het afspelen van video. Sluit de weergavetoepassing voor video af voordat u de beeldschermuitvoer omschakelt.

- De schakeloptie voor beeldschermuitvoer is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het type van het externe beeldscherm of de projector.

## De functie Meerdere beeldschermen gebruiken

Dankzij de functie Meerdere beeldschermen kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende beeldschermen.

Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de beeldschermpoort hebt aangesloten, kunnen het computerscherm en het externe beeldscherm als één bureaublad fungeren.

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)
2. Selecteer Deze beeldschermen uitbreiden in de vervolgkeuzelijst naast Meerdere beeldschermen en OK.

   Welke instellingen worden aangeboden, kan variëren afhankelijk van het aantal aangesloten externe beeldschermen.

#### Opmerking

- Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie Meerdere beeldschermen niet ondersteunt.

- Het is mogelijk dat bepaalde apps niet compatibel zijn met de instellingen voor Meerdere beeldschermen.

- Wijzig de beeldscherminstellingen niet tijdens het gebruik van grafische of video-apps of het afspelen van een dvd omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden.

  Wijzig de beeldscherminstellingen nadat u de grafische of video-app hebt afgesloten.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie instellen voor elk beeldscherm dat wordt gebruikt voor de functie Meerdere beeldschermen.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Opmerkingen over het lcd-scherm

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik van het lcd-scherm.

- Het lcd-scherm is gemaakt met technologie voor hoge precisie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het lcd-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.

- Kras niet over het oppervlak van het lcd-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan schade veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op het lcd-scherm wanneer dit gesloten is. Als u dit wel doet, kunnen er krassen op het lcd-scherm ontstaan of kan het vuil worden.

- Het lcd-scherm kan warm worden tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Door het mechanische ontwerp van het lcd-scherm/aanraakscherm van VAIO-computer, kan het schermoppervlak warm worden wanneer u de computer langdurig aaneengesloten gebruikt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. (modellen met aanraakscherm)

- Het lcd-scherm/aanraakscherm is gemaakt van gehard glas voor maximale duurzaamheid. Ga desondanks zorgvuldig om met het scherm: het is niet onbreekbaar. Als het scherm versplintert, moet u opletten dat u zich niet snijdt aan de scherven. (modellen met aanraakscherm)

- Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het lcd-scherm beschadigd raken. Zorg dat u direct zonlicht tegenhoudt als u uw VAIO-computer gebruikt in de buurt van een raam.

- Druk niet op het lcd-scherm of de randen. Mogelijk is het lcd-scherm gevoelig voor druk of scheeftrekken en kan het uitoefenen van druk het scherm beschadigen of de werking ervan verminderen.

- Als u uw VAIO-computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het lcd-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.

- Het beeld op het lcd-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit "beeldrestant". U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.

## Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw VAIO-computer en gebruiken voor videogesprekken enz.

1. Steek de microfoonkabel in de microfoonconnector(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Als u de microfoon aansluit op of loskoppelt van uw VAIO-computer terwijl de toepassing voor spraakopname actief is, kan de opname mislukken of de toepassing worden gesloten.

  Sluit de microfoon aan en selecteer deze als opnameapparaat voor geluid voor Windows voordat u de toepassing start.

#### Hint

- Gebruik een microfoon die via de connector wordt gevoed.

- Raadpleeg de handleiding bij uw microfoon voor meer informatie.

- Als de microfoon rondzingt, plaatst u de microfoon op grotere afstand van de luidsprekers.

## Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren

Als er geen geluid hoorbaar is van het externe apparaat dat is aangesloten op uw VAIO-computer, moet u een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Afspelen.
4. Controleer of er een vinkje staat naast het pictogram van het apparaat dat het uitgevoerde geluid van de computer moet afspelen.

   Als er geen vinkje naast het pictogram staat, selecteert u het pictogram en klikt u op Standaard.

5. Selecteer OK.

#### De samplefrequentie en bitdiepte wijzigen

Stel de samplefrequentie en bitdiepte van het digitale uitvoersignaal af op uw digitale geluidsapparaat.

Volg de bovenstaande stappen 1 t/m 3 en selecteer dan het pictogram van het HDMI-apparaat en Eigenschappen. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de samplefrequentie en de bitdiepte (bijvoorbeeld 16 bits, 48.000 Hz (dvd-kwaliteit)) die door het apparaat worden ondersteund en daarna OK.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Een extern station aansluiten

Een extern schijfstation of externe harde schijf aansluiten op een USB-poort van uw VAIO-computer.

1. Steek het netsnoer van uw externe station in een stopcontact ().
2. Steek het ene uiteinde van een USB-kabel () (niet meegeleverd) in de USB-poort () en het andere uiteinde in het externe station.

   Zie Een USB-apparaat aansluiten voor meer informatie over de USB-aansluiting.

#### Opmerking

- Sluit een extern station met een netadapter (indien meegeleverd) aan op een netspanningsbron.

#### Hint

- Afhankelijk van het type van het externe station dat u gebruikt, moet u mogelijk een stuurprogramma installeren.

  Daarnaast kunnen de procedures voor het aansluiten en gebruiken van een extern station variëren afhankelijk van het station dat u gebruikt. Raadpleeg de handleiding bij het externe station voor meer informatie.

## Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw VAIO-computer en gebruiken voor videogesprekken enz.

1. Steek de microfoonkabel in de microfoonconnector(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Als u de microfoon aansluit op of loskoppelt van uw VAIO-computer terwijl de toepassing voor spraakopname actief is, kan de opname mislukken of de toepassing worden gesloten.

  Sluit de microfoon aan en selecteer deze als opnameapparaat voor geluid voor Windows voordat u de toepassing start.

#### Hint

- Gebruik een microfoon die via de connector wordt gevoed.

- Raadpleeg de handleiding bij uw microfoon voor meer informatie.

- Als de microfoon rondzingt, plaatst u de microfoon op grotere afstand van de luidsprekers.

## Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten

U kunt externe geluidsuitvoerapparaten (zoals luidsprekers of een hoofdtelefoon) aansluiten op uw VAIO-computer.

1. Sluit externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.

#### Hint

- Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers of hoofdtelefoon voor meer informatie.

## Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren

Als er geen geluid hoorbaar is van het externe apparaat dat is aangesloten op uw VAIO-computer, moet u een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Afspelen.
4. Controleer of er een vinkje staat naast het pictogram van het apparaat dat het uitgevoerde geluid van de computer moet afspelen.

   Als er geen vinkje naast het pictogram staat, selecteert u het pictogram en klikt u op Standaard.

5. Selecteer OK.

#### De samplefrequentie en bitdiepte wijzigen

Stel de samplefrequentie en bitdiepte van het digitale uitvoersignaal af op uw digitale geluidsapparaat.

Volg de bovenstaande stappen 1 t/m 3 en selecteer dan het pictogram van het HDMI-apparaat en Eigenschappen. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de samplefrequentie en de bitdiepte (bijvoorbeeld 16 bits, 48.000 Hz (dvd-kwaliteit)) die door het apparaat worden ondersteund en daarna OK.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten

U kunt externe geluidsuitvoerapparaten (zoals luidsprekers of een hoofdtelefoon) aansluiten op uw VAIO-computer.

1. Sluit externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.

#### Hint

- Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers of hoofdtelefoon voor meer informatie.

## Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten

U kunt externe geluidsuitvoerapparaten (zoals luidsprekers of een hoofdtelefoon) aansluiten op uw VAIO-computer.

1. Sluit externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aan op de hoofdtelefoonaansluiting(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Verlaag het volume vóór u de luidsprekers inschakelt.

#### Hint

- Raadpleeg de handleiding bij uw luidsprekers of hoofdtelefoon voor meer informatie.

## Een externe microfoon aansluiten (modellen met microfoonconnector)

U kunt een externe microfoon aansluiten op uw VAIO-computer en gebruiken voor videogesprekken enz.

1. Steek de microfoonkabel in de microfoonconnector(Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten).

#### Opmerking

- Als u de microfoon aansluit op of loskoppelt van uw VAIO-computer terwijl de toepassing voor spraakopname actief is, kan de opname mislukken of de toepassing worden gesloten.

  Sluit de microfoon aan en selecteer deze als opnameapparaat voor geluid voor Windows voordat u de toepassing start.

#### Hint

- Gebruik een microfoon die via de connector wordt gevoed.

- Raadpleeg de handleiding bij uw microfoon voor meer informatie.

- Als de microfoon rondzingt, plaatst u de microfoon op grotere afstand van de luidsprekers.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen

U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinding verbreken.

#### Opmerking

- Als u de Wi-Fi-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.

## Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor Wi-Fi.

- Wi-Fi-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Ze maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als de functies BLUETOOTH en 2,4 GHz Wi-Fi van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan er storing optreden en tot lagere communicatiesnelheden en/of andere problemen leiden.

- Voor communicatie via Wi-Fi terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een Wi-Fi-aanbieder.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De configuratie van de apparaten

  - Zendcondities

  - De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

  - Actieve toepassingen

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De feitelijke snelheid van de communicatie is wellicht niet net zo snel als de snelheid die uw VAIO-computer aangeeft.

- De Wi-Fi-frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtssnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- Wilt u de Wi-Fi-functie onmiddellijk uitschakelen, zet dan uw VAIO-computer en eventuele draadloze apparaten uit.

- De norm voor draadloos LAN omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end-codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n en 802.11ac (concept), multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig heeft om verbinding te maken met internet en over hoe u met uw VAIO-computer een verbinding met internet kunt maken.

- Wanneer u met uw VAIO-computer een internetverbinding maakt, zorg er dan voor dat u een kabel gebruikt met daarop "Network" of "Ethernet" geschreven.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrales (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Om met uw VAIO-computer een internetverbinding te maken met de functie Wi-Fi(R) (Draadloze LAN), moet u de instellingen voor Wi-Fi configureren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. Selecteer(het netwerkpictogram).
4. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
5. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden.

   Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.

   Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK. Zie Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) voor meer informatie.

   Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.

#### De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad en plaats de muisaanwijzer op(het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.

Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

#### Opmerking

- Wanneer op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n/ac (concept) alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

  Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n, de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## Het netwerk (LAN)

Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

U kunt uw VAIO-computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een LAN-kabel (niet meegeleverd). Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel aan op de LAN-poort van de computer en het andere uiteinde op het netwerk. (modellen met LAN-poort)

U kunt uw VAIO-computer ook verbinden met een netwerk via de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN).

Neem voor informatie over randapparatuur die vereist is voor toegang tot het LAN contact op met uw internetaanbieder of raadpleeg de handleiding bij uw modem.

Raadpleeg voor informatie over het aansluiten van uw VAIO-computer op het netwerk de instructies van uw internetaanbieder of de handleiding bij de modem en andere randapparaten. Als u meer informatie nodig hebt over de netwerkinstellingen op uw werkplek, vraagt u dit de netwerkbeheerder.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in uitgeschakeld.

#### Hint

- Voor het uitschakelen van alle draadloze functies, zet u Vliegtuigstand uit.

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Verbinding maken met het internet met een bekabelde verbinding (modellen met LAN-poort)

Voordat u het internet kunt gebruiken, moet u een abonnement nemen bij een internetaanbieder en de apparatuur configureren die u nodig hebt om uw VAIO-computer met het internet te verbinden.

Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel (niet meegeleverd) aan op de LAN-poort van uw VAIO-computer en het andere uiteinde op het netwerk.

#### Opmerking

- Neem contact op met uw internetprovider voor meer informatie over de apparatuur die u nodig heeft om verbinding te maken met internet en over hoe u met uw VAIO-computer een verbinding met internet kunt maken.

- Wanneer u met uw VAIO-computer een internetverbinding maakt, zorg er dan voor dat u een kabel gebruikt met daarop "Network" of "Ethernet" geschreven.

- Sluit geen telefoonkabel aan op de LAN-poort van de VAIO-computer.

  Als de LAN-poort wordt verbonden met een van de hieronder genoemde netwerken of telefoonlijnen, kan door hoge elektrische stroom naar de poort schade, oververhitting of brand ontstaan.

  - Elk netwerk, met uitzondering van netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Lijnen van het openbare telefoonnet

  - Bedrijfstelefooncentrales (PBX)

  - Telefoonlijnen voor thuisgebruik (intercom-luidsprekertelefoon) of zakelijk gebruik (bedrijfstelefoon met meerdere lijnen)

#### Hint

- Om met uw VAIO-computer een internetverbinding te maken met de functie Wi-Fi(R) (Draadloze LAN), moet u de instellingen voor Wi-Fi configureren. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Het netwerk (LAN)

Via het netwerk (LAN) kunt u uw VAIO-computer verbinding laten maken met internet en gegevens overdragen tussen de computer en andere apparaten.

U kunt uw VAIO-computer aansluiten op netwerken van het type 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T via een LAN-kabel (niet meegeleverd). Sluit het ene uiteinde van een LAN-kabel aan op de LAN-poort van de computer en het andere uiteinde op het netwerk. (modellen met LAN-poort)

U kunt uw VAIO-computer ook verbinden met een netwerk via de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN).

Neem voor informatie over randapparatuur die vereist is voor toegang tot het LAN contact op met uw internetaanbieder of raadpleeg de handleiding bij uw modem.

Raadpleeg voor informatie over het aansluiten van uw VAIO-computer op het netwerk de instructies van uw internetaanbieder of de handleiding bij de modem en andere randapparaten. Als u meer informatie nodig hebt over de netwerkinstellingen op uw werkplek, vraagt u dit de netwerkbeheerder.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) stoppen

U kunt de Wi-Fi-communicatie als volgt stoppen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinding verbreken.

#### Opmerking

- Als u de Wi-Fi-functie uitschakelt terwijl externe documenten, bestanden of bronnen worden gebruikt, kan gegevensverlies optreden.

## Opmerkingen over het gebruik van de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de Wi-Fi-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan producten voor Wi-Fi.

- Wi-Fi-apparaten werken met de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Ze maken gebruik van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken. Dergelijke radio-interferentie kan echter toch nog leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner communicatiebereik of storing in de communicatie.

- Als de functies BLUETOOTH en 2,4 GHz Wi-Fi van uw VAIO-computer zijn ingeschakeld, kan er storing optreden en tot lagere communicatiesnelheden en/of andere problemen leiden.

- Voor communicatie via Wi-Fi terwijl u onderweg bent, moet u mogelijk een contract afsluiten met een Wi-Fi-aanbieder.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De configuratie van de apparaten

  - Zendcondities

  - De onmiddellijke omgeving (inclusief bouwmateriaal enz.)

  - Actieve toepassingen

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- De gegevensoverdrachtsnelheid die wordt opgegeven in de specificatie, is de theoretische maximumwaarde. De werkelijke gegevensoverdrachtsnelheid kan hiervan afwijken.

- De feitelijke snelheid van de communicatie is wellicht niet net zo snel als de snelheid die uw VAIO-computer aangeeft.

- De Wi-Fi-frequentiebanden 2,4 GHz en 5 GHz kunnen niet met elkaar communiceren.

- De gegevensoverdrachtsnelheid van IEEE 802.11g en IEEE 802.11n (2,4 GHz) kan worden beïnvloed door interferentie als deze worden gebruikt met een IEEE 802.11b-product. IEEE 802.11g en IEEE 802.11n verlagen bovendien automatisch de overdrachtssnelheid om de compatibiliteit met een IEEE 802.11b-product te handhaven. Hogere snelheden kunnen mogelijk worden bereikt door de kanaalinstellingen van uw toegangspunt te wijzigen.

- Wilt u de Wi-Fi-functie onmiddellijk uitschakelen, zet dan uw VAIO-computer en eventuele draadloze apparaten uit.

- De norm voor draadloos LAN omvat de volgende coderingssystemen: Wired Equivalent Privacy (WEP), een beveiligingsprotocol, Wi-Fi Protected Access 2 (WPA2) en Wi-Fi Protected Access (WPA). WPA2 en WPA zijn ontstaan uit een gezamenlijk voorstel van de IEEE en de Wi-Fi Alliance. Beide zijn specificaties van normen gebaseerd op onderling uitwisselbare verbeteringen in de beveiliging waardoor de bescherming van de gegevens en de toegangscontrole van de bestaande Wi-Fi-netwerken worden verbeterd. WPA is ontwikkeld om voorwaarts compatibel te zijn met de specificatie IEEE 802.11i. Het maakt gebruik van het verbeterde gegevenscodeersysteem Temporal Key Integrity Protocol (TKIP) naast de gebruikersidentificatie met behulp van 802.1X en het Extensible Authentication Protocol (EAP). De kwetsbare draadloze verbinding tussen de clients en de toegangspunten wordt beveiligd door middel van codering. Daarnaast zijn er een aantal speciaal voor LAN's ontwikkelde beveiligingsmechanismen voor het beschermen van de privacy zoals: wachtwoordbeveiliging, end-to-end-codering, VPN's (virtuele particulier netwerken) en verificatie. WPA2, de tweede generatie van WPA, biedt betere gegevensbeveiliging en netwerktoegangscontrole en is ook ontworpen om alle 802.11-apparaten te beveiligen, ongeacht de versie (802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n en 802.11ac (concept), multi-band en multi-mode). Bovendien biedt WPA2 op basis van de geratificeerde norm IEEE 802.11i beveiliging van overheidsniveau door toepassing van de AES-coderingsalgoritme die voldoet aan NIST (National Institute of Standards and Technology) FIPS 140-2, en op 802.1X-gebaseerde verificatie. WPA2 is achterwaarts compatibel met WPA.

## De Wi-Fi(R)-standaard (draadloos LAN)

Met Wi-Fi kan uw VAIO-computer draadloos verbinding maken met een netwerk.

Wi-Fi maakt gebruik van de volgende IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept), die de specificaties voor het gebruikte technologietype bevat. Zie de specificaties voor informatie over de configuratie van de computer.

#### IEEE 802.11a (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

#### IEEE 802.11b/g (frequentieband: 2,4 GHz)

De IEEE 802.11g-standaard biedt snellere gegevensoverdracht dan IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frequentieband: 2,4 GHz/5 GHz)

Op modellen die voldoen aan de IEEE 802.11b/g/n-standaard, kan alleen de 2,4 GHz-band worden gebruikt.

#### IEEE 802.11ac (concept) (frequentieband: 5 GHz)

Alleen beschikbaar voor modellen die voldoen aan de IEEE 802.11a/b/g/n/ac-standaard (concept).

## Internetverbindingsservices

De volgende soorten internetverbindingsservices zijn beschikbaar.

U kunt de service kiezen die bij uw wensen aansluit, bijvoorbeeld communicatiesnelheid of kosten. Neem contact op met een internetprovider voor gedetailleerde informatie over de verschillende verbindingsservices.

- FTTH (Fiber to the Home)

- Kabelmodem

- DSL (Digital Subscriber Line)

- Satelliet

- Inbelverbinding

## Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten

U moet eerst de Wi-Fi-communicatie tussen uw VAIO-computer en het toegangspunt (niet meegeleverd) tot stand brengen.

Zorg dat het Wi-Fi-toegangspunt ingeschakeld is en werkt voordat u Wi-Fi gebruikt.

1. Verbind een toegangspunt met uw VAIO-computer.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. Selecteer(het netwerkpictogram).
4. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
5. Selecteer het gewenste toegangspunt en Verbinden.

   Nadat de verbinding tot stand is gebracht, verschijnt Verbonden in het veld van het geselecteerde toegangspunt.

   Als een venster voor invoer van een beveiligingssleutel verschijnt, voert u de beveiligingssleutel in en selecteert u OK. Zie Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) voor meer informatie.

   Houd er rekening mee dat beveiligingssleutels hoofdlettergevoelig zijn.

#### De status van een Wi-Fi-verbinding controleren

Open het bureaublad en plaats de muisaanwijzer op(het netwerkpictogram) in het systeemvak om de status van de Wi-Fi-verbinding te controleren, bijvoorbeeld het toegangspunt dat is verbonden met uw VAIO-computer.

Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

#### Opmerking

- Wanneer op modellen die uitgerust zijn met IEEE 802.11a/b/g/n/ac (concept) alleen de functie 2,4 GHz Wi-Fi is ingeschakeld, kan uw VAIO-computer geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi toegangspunt. Als alleen de 5 GHz Wi-Fi-functie is ingeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een 2,4 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

  Als op modellen die zijn uitgerust met IEEE 802.11b/g/n, de 2,4 GHz Wi-Fi-functie is uitgeschakeld, kan de computer geen verbinding maken met een toegangspunt. De computer kan dan ook geen verbinding maken met een 5 GHz Wi-Fi-toegangspunt.

- Het kan enige tijd duren voordat verbinding is gemaakt met een Wi-Fi-toegangspunt en de communicatie via Wi-Fi wordt gestart.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Nadat uw VAIO-computer na het invullen van de beveiligingscode verbinding met het toegangspunt heeft gemaakt, wordt het toegangspunt in de computer geregistreerd. De volgende keer dat u verbinding maakt, hoeft u de beveiligingssleutel niet in te voeren.

## Beveiligingssleutels voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN)

Een beveiligingssleutel biedt een beveiligingsprotocol voor versleuteling van gegevens die worden verzonden via Wi-Fi. De beveiligingssleutel wordt ook wel coderingssleutel of WEP-sleutel (Wired Equivalent Privacy) genoemd.

Dankzij de beveiligingssleutel kunnen draadloze apparaten die dezelfde sleutel hebben, zoals een Wi-Fi-toegangspunt en een computer, met elkaar communiceren via Wi-Fi.

De beveiligingssleutel wordt standaard aan elk toegangspunt toegewezen. (Wijzig de standaardbeveiligingssleutel om gegevens te beschermen tegen niet-geautoriseerd gebruik.) Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt als u de standaardbeveiligingssleutel niet kunt vinden.

Als u een foute beveiligingssleutel invoert en uw VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt, volg dan deze stappen om verbinding te maken.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.
4. Selecteer het gewenste Wi-Fi-toegangspunt en Verbinden.

## De Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) uitschakelen

U kunt de Wi-Fi-functie als volgt uitschakelen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer(het netwerkpictogram).
3. Wijzig de instelling Wi-Fi in uitgeschakeld.

#### Hint

- Voor het uitschakelen van alle draadloze functies, zet u Vliegtuigstand uit.

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

## BLUETOOTH(R)-beveiliging

De draadloze technologie van BLUETOOTH beschikt over een verificatiefunctie waarmee u de communicatie met andere apparaten kunt controleren.

Met de verificatiefunctie kunt u voorkomen dat anonieme BLUETOOTH-apparaten toegang krijgen tot uw VAIO-computer. De eerste keer dat twee BLUETOOTH-apparaten met elkaar communiceren, dient voor beide apparaten een wachtwoordcode (een wachtwoord dat nodig is voor de verificatie) te worden vastgesteld. Hiermee worden deze apparaten geregistreerd. Wanneer een apparaat eenmaal is geregistreerd, hoeft u deze wachtwoordcode niet opnieuw in te voeren.

Open voor meer informatie Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) en geef "BLUETOOTH" op in het zoekvak.

## Opmerkingen over het gebruik van de BLUETOOTH(R)-functie

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u de BLUETOOTH-functie gebruikt.

- In sommige landen of regio's kan lokale regelgeving beperkingen opleggen aan het gebruik van de BLUETOOTH-functie.

- Het is mogelijk dat de BLUETOOTH-functie met sommige apparaten niet werkt, afhankelijk van de fabrikant of de toepassingsversie die door de fabrikant wordt gebruikt. Controleer de systeemvereisten van het BLUETOOTH-apparaat vóór aanschaf.

  Ga voor meer informatie over BLUETOOTH-apparaten naar de ondersteuningswebsite van VAIO.

  Bij sommige BLUETOOTH-apparaten is verificatie (koppeling) vereist voordat een verbinding tot stand wordt gebracht met een ander apparaat. Voer het verificatieproces uit voordat u verbinding maakt met dergelijke apparaten.

- BLUETOOTH-apparaten werken op de 2,4 GHz-band die door verschillende apparaten wordt gebruikt. Hoewel BLUETOOTH-apparaten gebruikmaken van technologie om radio-interferentie van andere apparaten die dezelfde golfband gebruiken tot een minimum te beperken, kan dergelijke radio-interferentie leiden tot lagere communicatiesnelheden en een kleiner bereik of, in bepaalde gevallen, storing in de communicatie.

- De communicatiesnelheid en het bereik variëren afhankelijk van de volgende omstandigheden:

  - De afstand tussen de communicerende apparaten

  - De aanwezigheid van obstakels tussen de apparaten

  - De onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en het gebruikte bouwmateriaal

  - De configuratie van de apparaten

  - Actieve toepassingen

  - Zendcondities

    Afhankelijk van de zendcondities kan de communicatie worden afgesneden.

- Als uw VAIO-computer de hogesnelheidstechnologie van BLUETOOTH ondersteunt en u deze wilt gebruiken voor hogesnelheidscommunicatie, schakelt u de functies voor draadloos LAN en BLUETOOTH op de computer in.

- Grote bestanden kunnen tijdens de continue overdracht soms beschadigd raken vanwege de beperkingen van de BLUETOOTH-standaard en elektromagnetische interferentie in de omgeving.

- Als u meerdere BLUETOOTH-apparaten aansluit op uw VAIO-computer, kan dat leiden tot kanaalcongestie, waardoor de prestaties van de apparaten verminderen. Dit is normaal bij het gebruik van BLUETOOTH-technologie en wijst niet op een defect.

- Video en audio zijn mogelijk niet gesynchroniseerd als u video's op uw VAIO-computer afspeelt en de audio wordt uitgevoerd via een aangesloten BLUETOOTH-apparaat. Dit komt regelmatig voor bij het gebruik van BLUETOOTH-technologie en wijst niet op een defect.

- Alle BLUETOOTH-apparaten moeten zijn gecertificeerd volgens de procedure die is vastgelegd door Bluetooth SIG om te garanderen dat ze voldoen aan de BLUETOOTH-standaard.

  Zelfs indien BLUETOOTH-apparaten voldoen aan de BLUETOOTH-standaard, kunnen prestaties van afzonderlijke apparaten, specificaties en bedieningsprocedures verschillen. Niet in alle situaties is het mogelijk gegevens uit te wisselen.

- De compatibiliteit met uw VAIO-computer kan niet voor alle BLUETOOTH-apparaten worden gegarandeerd.

- Als u de BLUETOOTH-functie dringend moet uitschakelen, schakelt u uw VAIO-computer uit.

## De BLUETOOTH(R)-functie

U kunt draadloze communicatie tot stand brengen tussen uw VAIO-computer en andere BLUETOOTH-apparaten, zoals andere computers, smartphones, mobiele telefoons, headsets of muizen.

U kunt zonder kabels informatie tussen deze apparaten uitwisselen tot op een afstand van 10 meter in een open ruimte.

Een BLUETOOTH-apparaat kan via een draadloos netwerk verbinding maken met maximaal zeven apparaten om gegevens uit te wisselen.

Als een apparaat verbinding moet maken met een ander apparaat, verzendt het een verzoek naar BLUETOOTH-apparaten in de directe nabijheid. Als een apparaat reageert op de aanvraag, kunnen de twee apparaten worden gekoppeld.

## Communiceren met een ander BLUETOOTH(R)-apparaat, zoals een muis

U kunt van uw VAIO-computer verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten.

Zie BLUETOOTH voor meer informatie over communicatie met De BLUETOOTH(R)-functie.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Wijzig de instellingen voor Bluetooth in Aan.

   Uw VAIO-computer zoekt naar apparaten en geeft deze weer in een lijst met apparaten.

5. Als u verbinding wilt maken met een BLUETOOTH-muis, schakelt u de muis in en drukt u op de knop om verbinding te maken.

   Raadpleeg de handleiding van uw BLUETOOTH-apparaat voor de procedure om het apparaat klaar te maken voor de verbinding.

6. Selecteer het gewenste apparaat en Koppelen.

   Volg de aanwijzingen op het scherm om uw apparaat aan te melden.

#### Opmerking

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan het even duren voordat uw VAIO-computer het apparaat heeft gevonden.

  Als uw apparaat niet in de lijst met apparaten staat, herhaalt u de procedure om het apparaat gereed te maken voor verbinding (bijvoorbeeld op de knop drukken om een verbinding tot stand te brengen).

- Afhankelijk van het BLUETOOTH-apparaat, kan de procedure voor het maken van een verbinding verschillen. Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor de procedure.

#### Hint

- Als uw VAIO-computer compatibel is met de BLUETOOTH-hogesnelheidstechnologie en u wilt dit gebruiken voor hogesnelheidscommunicatie, schakel dan de instelling Wi-Fi in. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie over het inschakelen van de instelling.

- Er wordt een venster geopend voor het invullen van een wachtwoord als een BLUETOOTH-apparaat om verificatie vraagt om de verbinding te maken. Volg de instructies op het scherm om het wachtwoord te delen tussen het BLUETOOTH-apparaat en uw VAIO-computer. Als u geen verbinding wilt maken, selecteert u de knop Annuleren in het venster.

  - Een wachtwoord is een geheim nummer dat door een gebruiker is ingevuld voor het verificatieproces om twee BLUETOOTH-apparaten met elkaar te laten communiceren. Voer op beide apparaten dezelfde alfanumerieke tekenreeks (hoofdlettergevoelig) in om ze met elkaar te laten communiceren. U kunt de wachtwoordcode bij elke verificatie wijzigen, zolang op beide apparaten tijdens het verificatieproces dezelfde wachtwoordcode wordt ingevoerd. Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor informatie over de wachtwoordcode van een BLUETOOTH-apparaat. Als er gedurende enige tijd geen BLUETOOTH-wachtwoordcode wordt ingevoerd, wordt het verbindingsproces omwille van de veiligheid afgebroken. Probeer het in dit geval opnieuw.

- Open voor meer informatie over deze bewerkingen Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen), en geef "BLUETOOTH" op in het zoekvak.

## Stoppen van BLUETOOTH(R)-communicatie

U kunt de BLUETOOTH-communicatie als volgt stoppen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Wijzig de instelling Bluetooth in uitgeschakeld.

## Een USB-apparaat opladen

U kunt een USB-apparaat opladen, zelfs wanneer uw VAIO-computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand of in de slaapstand staat, door de instelling voor het opladen van USB-apparaten in te schakelen.

Wijzig de instellingen voor de USB-poort die laden via USB ondersteunt alleen wanneer geen USB-apparaat is verbonden met de poort.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Hardware. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Schakel de optie USB opladen (USB Charging) in.
3. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort met de markeringeromheen.

   Als het opladen niet start, zelfs wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, koppelt u het apparaat los en sluit u het opnieuw aan.

#### Opmerking

- Wanneer de instelling voor het opladen van USB-apparaten is geactiveerd, zal het stroomverbruik wanneer uw VAIO-computer uit staat of in de sluimerstand staat, toenemen omdat de computer de USB-aansluiting van stroom voorziet, zelfs wanneer er op de USB-aansluiting geen USB-apparaat is aangesloten.

- Wanneer de instellingen voor opladen via USB zijn ingeschakeld, kunt u de functie voor extern ontwaken op het USB-apparaat dat is aangesloten op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, niet gebruiken.

#### Hint

- Opladen via USB is standaard uitgeschakeld.

## Een USB-apparaat aansluiten

U kunt op uw VAIO-computer een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten, zoals een muis, diskettestation, luidspreker of printer.

Voor aansluiting moet mogelijk het bij het USB-apparaat geleverde stuurprogramma worden geïnstalleerd.

Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

1. Kies de USB-poort () die u wilt gebruiken.
2. Steek de USB-apparaatkabel () (niet meegeleverd) in de USB-poort.

#### Opmerking

- U moet mogelijk het stuurprogramma installeren dat bij uw USB-apparaat is geleverd voordat u het apparaat kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie.

- Om documenten te kunnen afdrukken moet u ervoor zorgen dat de USB-printer gebruikt kan worden met uw versie van Windows.

- Voordat u USB-luidsprekers van uw VAIO-computer loskoppelt, moet u eerst de dvd of de muziek stoppen of uw computer uitzetten. Het loskoppelen van USB-luidsprekers tijdens het afspelen kan een storing veroorzaken.

  Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie over het verwijderen van USB-apparaten.

- Om uw VAIO-computer en/of USB-apparaten tegen beschadigingen te beschermen, moet u letten op het volgende:

  - Wanneer u uw VAIO-computer verplaatste met de USB-apparaten nog aangesloten, moet u voorkomen dat de USB-poorten worden blootgesteld aan schokken of stoten.

  - Doe uw VAIO-computer niet in een tas als er nog USB-apparaten aangesloten zijn.

#### Hint

- De USB-poorten op uw VAIO-computer zijn compatibel met de USB 2.0-standaard en/of USB 3.0-standaard.

  USB-poorten die compatibel zijn met de USB 3.0-standaard kunt u herkennen aan hun blauwe kleur.

- Naast de overdrachtsmodi van de USB 2.0-standaard hoort de volgende overdrachtsmodus bij de USB 3.0-standaard:

  - SuperSpeed: overdrachtssnelheid van 5 Gbps.

## Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account

In Windows 8 kunt u overschakelen tussen een lokale account en een Microsoft-account.

Door van een lokale account over te schakelen naar een Microsoft-account kunt u apps downloaden vanuit de Windows Store.

Wilt u een Microsoft-account maken of ernaar overschakelen, volg dan de volgende stappen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Uw account in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Koppelen aan een Microsoft-account.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Om naar een lokale account over te schakelen, selecteert u in stap 4 Koppeling verbreken in plaats van Koppelen aan een Microsoft-account.

- Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## De systeeminformatie bekijken

U kunt de systeeminformatie van uw VAIO-computer bekijken.

Na installatie van een geheugenmodule kunt u bijvoorbeeld kijken of het systeemgeheugen is veranderd.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Care (Desktop).)
2. Selecteer Over uw VAIO (About Your VAIO) en Systeeminformatie (System information).

   De systeeminformatie van uw VAIO-computer wordt weergegeven.

## Uw VAIO-computer aanpassen

Met VAIO Control Center kunt u allerlei instellingen en functies aanpassen, zoals beeld en geluid.

1. Start VAIO Control Center. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer het gewenste onderdeel en wijzig de instellingen.

#### Hint

- Niet alle onderdelen zijn zichtbaar als u zich aanmeldt als gebruiker zonder beheerdersrechten.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## VAIO Update gebruiken

VAIO Update biedt een service die u op de hoogte houdt van beschikbare informatie over updates, zoals belangrijke kennisgevingen of updateprogramma's, waarmee u uw VAIO-computer up-to-date kunt houden.

Via het internet detecteert VAIO Update automatisch de updateprogramma's die vereist zijn voor het verbeteren van de prestaties van uw computer en nieuwe apps die beschikbaar zijn. U kunt deze apps downloaden en in eenvoudige stappen installeren.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Hint

- U kunt ook VAIO Update starten vanaf VAIO Care (Desktop).

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Opmerkingen over de slaapstand

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voordat u de slaapstand gebruikt.

- Sommige USB-apparaten ondersteunen de slaapstand mogelijk niet. Wanneer uw VAIO-computer terugkeert uit de slaapstand, herkent de computer dergelijke USB-apparaten mogelijk niet, afhankelijk van het type en aantal aangesloten USB-apparaten.

  Als u de computer niet in de slaapstand kunt zetten, koppelt u alle USB-apparaten los en probeert u het opnieuw.

- Uw VAIO-computer keert vanuit slaapstand terug naar normale modus wanneer u de muis gebruikt, afhankelijk van de muis dat u gebruikt.

- Als uw VAIO-computer in de slaapstand gaat wanneer de computer instabiel is, bestaat de mogelijkheid dat de computer niet uit de slaapstand terugkeert. De volgende werkwijze wordt aanbevolen:

  - Sla al uw bestanden op en sluit alle actieve apps voordat u uw VAIO-computer in de slaapstand zet.

  - Sluit uw VAIO-computer regelmatig af.

- Afhankelijk van de huidige staat van Windows kan uw VAIO-computer misschien niet in slaapstand gaan.

- Als uw VAIO-computer in de slaapstand gaat terwijl er nog taken actief zijn, zoals het branden van een dvd, wordt de taak in de wachtstand gezet.

- Uw VAIO-computer kan in slaapstand warm worden.

## Een energiebeheerschema selecteren

Met Energiebeheer kunt u energiebeheerschema's instellen die geheel zijn aangepast aan uw eisen op het gebied van energieverbruik.

1. Open Configuratiescherm. (Zie Configuratiescherm openen.)
2. Selecteer Hardware en geluiden en Energiebeheer.
3. Selecteer het gewenste energiebeheerschema.
4. Als u de instellingen van het energiebeheerschema wilt wijzigen, selecteert u De schema-instellingen wijzigen rechts van het gewenste schema in het venster Energiebeheer.

   Selecteer Geavanceerde energie-instellingen wijzigen als u geavanceerde instellingen wilt wijzigen.

   Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over de instellingen van energiebeheerschema's.

#### Hint

- Het pictogram van de stroomstatus geeft aan van wat voor soort stroomvoorziening uw VAIO-computer momenteel gebruikmaakt, en u kunt de stroomstatus van de computer zien door dit pictogram te selecteren.

## Opmerkingen over het gebruik van de stroombron

Lees de volgende voorzorgen voordat u de stroombron gebruikt.

- Als u de batterijset verwijdert terwijl uw VAIO-computer nog aan staat of in de slaapstand staat, maar de computer is losgekoppeld van de netvoeding, kunnen alle niet opgeslagen gegevens verloren gaan.

### Opmerkingen over de netadapter

- Gebruik de netadapter die bij uw VAIO-computer is meegeleverd of met originele producten van Sony. Gebruik geen enkele andere netadapter omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.

- Sluit de netadapter niet aan op een stroomomvormer, zoals een stroomomzetter voor onderweg. Dit kan oververhitting of een storing veroorzaken.

- Gebruik nooit een beschadigde of gebroken netadapter.

### ﻿Opmerkingen over het aanzetten van uw VAIO-computer

- Omdat uw VAIO-computer magnetische onderdelen bevat, moet u magnetische opslagmedia uit de buurt van de computer houden, omdat de gegevens hierdoor verminkt kunnen raken.

- Plaats magnetische apparaten nooit in de buurt van de VAIO-computer.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## De helderheid van het lcd-scherm wijzigen

U kunt helderheid van het lcd-scherm aanpassen.

1. Druk op de toetscombinatie Fn+F5 of Fn+F6.

   U verlaagt de lichtintensiteit door de toetsen Fn+F5 vast te houden. U verhoogt de lichtintensiteit door de toetsen Fn+F6 vast te houden.

#### Hint

- De instelling voor de helderheid van het lcd-scherm blijft behouden, ook na het opnieuw opstarten van uw VAIO-computer.

## De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de schermresolutie of de grootte van het VAIO-computerschermbeeld wijzigen dat wordt weergegeven op een extern beeldscherm, zoals een tv die met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) is aangesloten op uw computer.

1. Sluit een HDMI-compatibele tv met een HDMI-kabel aan op uw VAIO-computer. (Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.)
2. Zet de tv aan.
3. Start VAIO Control Center en selecteer Beeldkwaliteit (Image Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
4. Selecteer Meer informatie (Details) in Resolutie extern beeldscherm (External Display Resolution).
5. Ga naar het tabblad Selecteer resolutie (Select Resolution) en selecteer de gewenste resolutie.

   Na enkele seconden wordt de geselecteerde resolutie toegepast.

6. Als het computerbeeld niet op het weergavegebied van de tv past, gaat u naar het tabblad Pas resolutie aan (Adjust Resolution) om de weergavegrootte aan te passen.

#### Opmerking

- Sommige resolutieopties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of het aangesloten HDMI-apparaat.

- De functie voor het aanpassen van de schermresolutie kan zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde resolutie.

## Weergavemodi selecteren

U kunt de beeldschermuitvoer schakelen tussen het computerscherm en een extern beeldscherm dat is aangesloten op uw VAIO-computer.

1. Schakel een extern beeldscherm in.
2. Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

#### Opmerking

- Als u een monitorkabel (niet meegeleverd) loskoppelt terwijl een extern beeldscherm is geselecteerd als beeldschermuitvoer, kan het lastig zijn om uw VAIO-computer te bedienen omdat het computerscherm blanco is.

  Als u de schermuitvoer naar het computerscherm wilt schakelen, drukt u tweemaal op de toetscombinatie Fn+F7 en druk dan op de toets Enter.

- De weergaveschakelaar kan onbruikbaar worden of uw VAIO-computer kan instabiel raken tijdens het afspelen van video. Sluit de weergavetoepassing voor video af voordat u de beeldschermuitvoer omschakelt.

- De schakeloptie voor beeldschermuitvoer is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het type van het externe beeldscherm of de projector.

## De functie Meerdere beeldschermen gebruiken

Dankzij de functie Meerdere beeldschermen kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende beeldschermen.

Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de beeldschermpoort hebt aangesloten, kunnen het computerscherm en het externe beeldscherm als één bureaublad fungeren.

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)
2. Selecteer Deze beeldschermen uitbreiden in de vervolgkeuzelijst naast Meerdere beeldschermen en OK.

   Welke instellingen worden aangeboden, kan variëren afhankelijk van het aantal aangesloten externe beeldschermen.

#### Opmerking

- Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie Meerdere beeldschermen niet ondersteunt.

- Het is mogelijk dat bepaalde apps niet compatibel zijn met de instellingen voor Meerdere beeldschermen.

- Wijzig de beeldscherminstellingen niet tijdens het gebruik van grafische of video-apps of het afspelen van een dvd omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden.

  Wijzig de beeldscherminstellingen nadat u de grafische of video-app hebt afgesloten.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie instellen voor elk beeldscherm dat wordt gebruikt voor de functie Meerdere beeldschermen.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Opmerkingen over het lcd-scherm

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik van het lcd-scherm.

- Het lcd-scherm is gemaakt met technologie voor hoge precisie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het lcd-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.

- Kras niet over het oppervlak van het lcd-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan schade veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op het lcd-scherm wanneer dit gesloten is. Als u dit wel doet, kunnen er krassen op het lcd-scherm ontstaan of kan het vuil worden.

- Het lcd-scherm kan warm worden tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Door het mechanische ontwerp van het lcd-scherm/aanraakscherm van VAIO-computer, kan het schermoppervlak warm worden wanneer u de computer langdurig aaneengesloten gebruikt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. (modellen met aanraakscherm)

- Het lcd-scherm/aanraakscherm is gemaakt van gehard glas voor maximale duurzaamheid. Ga desondanks zorgvuldig om met het scherm: het is niet onbreekbaar. Als het scherm versplintert, moet u opletten dat u zich niet snijdt aan de scherven. (modellen met aanraakscherm)

- Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het lcd-scherm beschadigd raken. Zorg dat u direct zonlicht tegenhoudt als u uw VAIO-computer gebruikt in de buurt van een raam.

- Druk niet op het lcd-scherm of de randen. Mogelijk is het lcd-scherm gevoelig voor druk of scheeftrekken en kan het uitoefenen van druk het scherm beschadigen of de werking ervan verminderen.

- Als u uw VAIO-computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het lcd-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.

- Het beeld op het lcd-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit "beeldrestant". U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.

## De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen

U kunt de beeldschermresolutie wijzigen om de grootte van de tekens en afbeeldingen op het computerscherm aan te passen.

Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)
2. Selecteer de huidige schermresolutie naast Resolutie en verplaats de schuifregelaar om de schermresolutie te wijzigen.

#### Opmerking

- Afhankelijk van de hoeveelheid videogeheugen van uw VAIO-computer bestaat de kans dat u geen video's in hoge resolutie kunt afspelen. Verlaag in dat geval de schermresolutie.

- Wijzig de instelling voor de beeldschermresolutie niet tijdens het gebruik van grafische of video-apps of het afspelen van een dvd omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden.

## Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u het aanraakscherm gebruikt.

- Druk niet hard of ongecontroleerd op het aanraakscherm.

  Zachte aanrakingen volstaan omdat uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm.

- Gebruik geen andere voorwerpen dan uw vinger om het aanraakscherm te bedienen.

  Als u dat doet, kunt u het aanraakscherm beschadigen of een storing veroorzaken. Raak het scherm alleen aan met uw vingers.

- Het aanraakscherm werkt misschien niet correct wanneer u uw VAIO-computer aan zet terwijl u het scherm aanraakt of als de computer tijdens het opstarten invloed van elektromagnetische straling ondervindt. Start in dat geval de computer opnieuw op.

- Het kan even duren voordat uw aanraakscherm functioneert nadat uw VAIO-computer vanuit de slaapstand in de normale stand terugkeert. In dat geval wacht u even voordat u het aanraakscherm opnieuw gebruikt.

- Houd het aanraakscherm schoon voor optimale gevoeligheid. Vuil kan het scherm beschadiging of storingen veroorzaken.

## De tekengrootte (DPI) wijzigen (modellen met aanraakscherm)

U kunt de tekengrootte (DPI) wijzigen om het formaat van tekst en pictogrammen te wijzigen, voor eenvoudigere bediening via het aanraakscherm.

1. Open het Configuratiescherm en selecteer Vormgeving en persoonlijke instellingen en Tekst en andere items groter of kleiner maken. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer de gewenste instellingen in de opties en selecteer vervolgens Toepassen.
3. Als er een bericht verschijnt waarin wordt aanbevolen om u af te melden, selecteert u Nu afmelden.
4. Meld u opnieuw aan.

   De tekstgrootte in Windows is gewijzigd.

## Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

U kunt uw VAIO-computer bedienen door op het aanraakscherm te tikken of eenvoudige gebaren te maken met uw vingers.

### Standaardbewerkingen

#### Klikken (tikken)

Tik met één vinger op het aanraakscherm. U kunt een knop, zoals OK en Annuleren, of een optie in een menu selecteren door erop te tikken.

#### Dubbelklikken (dubbeltikken)

Tik tweemaal snel achter elkaar met één vinger op het aanraakscherm.

U kunt een toepassing starten, zoals en tekstverwerker of spreadsheetprogramma, of bestanden openen door dubbel te tikken op het pictogram.

#### Slepen

Plaats uw vinger in de gewenste positie op het aanraakscherm en schuif. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of het formaat van vensters wijzigen.

#### Slepen en neerzetten

Tik op het pictogram van het gewenste bestand, sleep het naar een map, venster of toepassingspictogram en til uw vinger van het scherm. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of kopiëren.

### Geavanceerde bewerkingen

U kunt uw VAIO-computer bedienen door eenvoudige gebaren op het aanraakscherm te maken met uw vingers.

De werking van gebaren verschilt per toepassing.

#### Met de rechtermuisknop klikken (tikken en vasthouden)

Tik en houd het gewenste punt op het aanraakscherm enkele seconden vast. Til daarna uw vinger van het scherm. Afhankelijk van de plaats waar u tikt, kunt u verschillende menu's weergeven.

#### Schuiven

Tik en schuif in een schuifbaar gedeelte van een venster, zoals een venster van Internet Explorer. U kunt ook de verticale schuifbalk in het geselecteerde venster gebruiken om door het venster te schuiven.

#### Inzoomen en uitzoomen op een afbeelding of foto (zoomen)

Maak een knijpbeweging met twee vingers op het aanraakscherm om in- of uit te zoomen op een afbeelding, zoals een foto in Foto's. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Een afbeelding of foto draaien (roteren)

Plaats twee vingers op het aanraakscherm en draai deze in een cirkel om een afbeelding of foto te roteren. Of u afbeeldingen kunt draaien, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

#### Selecteren door te vegen

Veeg uw vinger over een korte afstand in de richting waarin schuiven in het scherm niet mogelijk is.

U kunt items zoals toepassingstegels of afbeeldingen selecteren.

## De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel

U kunt de schermresolutie of de grootte van het VAIO-computerschermbeeld wijzigen dat wordt weergegeven op een extern beeldscherm, zoals een tv die met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) is aangesloten op uw computer.

1. Sluit een HDMI-compatibele tv met een HDMI-kabel aan op uw VAIO-computer. (Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.)
2. Zet de tv aan.
3. Start VAIO Control Center en selecteer Beeldkwaliteit (Image Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
4. Selecteer Meer informatie (Details) in Resolutie extern beeldscherm (External Display Resolution).
5. Ga naar het tabblad Selecteer resolutie (Select Resolution) en selecteer de gewenste resolutie.

   Na enkele seconden wordt de geselecteerde resolutie toegepast.

6. Als het computerbeeld niet op het weergavegebied van de tv past, gaat u naar het tabblad Pas resolutie aan (Adjust Resolution) om de weergavegrootte aan te passen.

#### Opmerking

- Sommige resolutieopties zijn mogelijk niet beschikbaar, afhankelijk van het model of het aangesloten HDMI-apparaat.

- De functie voor het aanpassen van de schermresolutie kan zijn uitgeschakeld, afhankelijk van de geselecteerde resolutie.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Weergavemodi selecteren

U kunt de beeldschermuitvoer schakelen tussen het computerscherm en een extern beeldscherm dat is aangesloten op uw VAIO-computer.

1. Schakel een extern beeldscherm in.
2. Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

#### Opmerking

- Als u een monitorkabel (niet meegeleverd) loskoppelt terwijl een extern beeldscherm is geselecteerd als beeldschermuitvoer, kan het lastig zijn om uw VAIO-computer te bedienen omdat het computerscherm blanco is.

  Als u de schermuitvoer naar het computerscherm wilt schakelen, drukt u tweemaal op de toetscombinatie Fn+F7 en druk dan op de toets Enter.

- De weergaveschakelaar kan onbruikbaar worden of uw VAIO-computer kan instabiel raken tijdens het afspelen van video. Sluit de weergavetoepassing voor video af voordat u de beeldschermuitvoer omschakelt.

- De schakeloptie voor beeldschermuitvoer is mogelijk niet beschikbaar afhankelijk van het type van het externe beeldscherm of de projector.

## De functie Meerdere beeldschermen gebruiken

Dankzij de functie Meerdere beeldschermen kunt u specifieke delen van het bureaublad weergeven op verschillende beeldschermen.

Als u bijvoorbeeld een extern beeldscherm op de beeldschermpoort hebt aangesloten, kunnen het computerscherm en het externe beeldscherm als één bureaublad fungeren.

1. Klik met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteer Schermresolutie. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)
2. Selecteer Deze beeldschermen uitbreiden in de vervolgkeuzelijst naast Meerdere beeldschermen en OK.

   Welke instellingen worden aangeboden, kan variëren afhankelijk van het aantal aangesloten externe beeldschermen.

#### Opmerking

- Het is mogelijk dat het externe beeldscherm de functie Meerdere beeldschermen niet ondersteunt.

- Het is mogelijk dat bepaalde apps niet compatibel zijn met de instellingen voor Meerdere beeldschermen.

- Wijzig de beeldscherminstellingen niet tijdens het gebruik van grafische of video-apps of het afspelen van een dvd omdat het afspelen/weergeven hierdoor kan worden onderbroken of het systeem instabiel kan worden.

  Wijzig de beeldscherminstellingen nadat u de grafische of video-app hebt afgesloten.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie instellen voor elk beeldscherm dat wordt gebruikt voor de functie Meerdere beeldschermen.

## Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten

U kunt een tv met een HDMI-ingangspoort met een HDMI-kabel (niet meegeleverd) aansluiten op uw VAIO-computer.

Raadpleeg de handleiding bij het tv-toestel voor meer informatie over het gebruik en de installatie.

1. Steek het netsnoer van de tv in een stopcontact en schakel deze in.
2. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-uitgangspoort (Onderdelen en besturingselementen aan de zijkanten) van uw VAIO-computer en het andere uiteinde in de tv.
3. Stel de tv-ingang in op de externe ingang.

   Het beeld van uw VAIO-computer wordt weergegeven op de tv.

#### Opmerking

- De vorm van de HDMI-uitgangspoort kan variëren afhankelijk van uw model. Gebruik een HDMI-kabel die compatibel is met de HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer.

- Als een ander stuurprogramma voor een apparaat wordt gebruikt dan het stuurprogramma dat meegeleverd is door Sony, zal er geen beeld en geen geluid worden weergegeven. Gebruik altijd het door Sony meegeleverde stuurprogramma voor updates.

- Om geluid te horen dat afkomstig is van een apparaat dat aangesloten is op de aansluiting van de HDMI-uitgangspoort, moet u van apparaat voor geluidsweergave wisselen. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor uitgebreide instructies.

#### Hint

- De HDMI-uitgangspoort op uw VAIO-computer voldoet aan de standaard voor High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) en kan het transmissiekanaal van digitale videosignalen versleutelen ten behoeve van auteursrechtelijke bescherming, waardoor u een grote hoeveelheid auteursrechtelijk beschermd beeldmateriaal van hoge kwaliteit kunt bekijken.

## Opmerkingen over het lcd-scherm

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik van het lcd-scherm.

- Het lcd-scherm is gemaakt met technologie voor hoge precisie. Het is echter mogelijk dat voortdurend heel kleine zwarte en/of heldere puntjes (rood, blauw of groen) verschijnen op het lcd-scherm. Dit is een normaal gevolg van het productieproces en wijst niet op een defect.

- Kras niet over het oppervlak van het lcd-scherm en oefen er geen druk op uit. Dit kan schade veroorzaken.

- Oefen geen druk uit op het lcd-scherm wanneer dit gesloten is. Als u dit wel doet, kunnen er krassen op het lcd-scherm ontstaan of kan het vuil worden.

- Het lcd-scherm kan warm worden tijdens het gebruik van de computer. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Door het mechanische ontwerp van het lcd-scherm/aanraakscherm van VAIO-computer, kan het schermoppervlak warm worden wanneer u de computer langdurig aaneengesloten gebruikt. Dit is normaal en wijst niet op een defect. (modellen met aanraakscherm)

- Het lcd-scherm/aanraakscherm is gemaakt van gehard glas voor maximale duurzaamheid. Ga desondanks zorgvuldig om met het scherm: het is niet onbreekbaar. Als het scherm versplintert, moet u opletten dat u zich niet snijdt aan de scherven. (modellen met aanraakscherm)

- Stel het lcd-scherm niet bloot aan direct zonlicht. Hierdoor kan het lcd-scherm beschadigd raken. Zorg dat u direct zonlicht tegenhoudt als u uw VAIO-computer gebruikt in de buurt van een raam.

- Druk niet op het lcd-scherm of de randen. Mogelijk is het lcd-scherm gevoelig voor druk of scheeftrekken en kan het uitoefenen van druk het scherm beschadigen of de werking ervan verminderen.

- Als u uw VAIO-computer gebruikt bij een lage omgevingstemperatuur, kan het beeld op het lcd-scherm wat blijven hangen. Dit wijst niet op een defect. Als de computer terug op normale temperatuur komt, doet dit probleem zich niet meer voor.

- Het beeld op het lcd-scherm kan enigszins blijven hangen als hetzelfde beeld geruime tijd wordt weergegeven. Na enige tijd verdwijnt dit "beeldrestant". U kunt een schermbeveiliging gebruiken om te vermijden dat het beeld inbrandt in het scherm.

## Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren

Als er geen geluid hoorbaar is van het externe apparaat dat is aangesloten op uw VAIO-computer, moet u een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Afspelen.
4. Controleer of er een vinkje staat naast het pictogram van het apparaat dat het uitgevoerde geluid van de computer moet afspelen.

   Als er geen vinkje naast het pictogram staat, selecteert u het pictogram en klikt u op Standaard.

5. Selecteer OK.

#### De samplefrequentie en bitdiepte wijzigen

Stel de samplefrequentie en bitdiepte van het digitale uitvoersignaal af op uw digitale geluidsapparaat.

Volg de bovenstaande stappen 1 t/m 3 en selecteer dan het pictogram van het HDMI-apparaat en Eigenschappen. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de samplefrequentie en de bitdiepte (bijvoorbeeld 16 bits, 48.000 Hz (dvd-kwaliteit)) die door het apparaat worden ondersteund en daarna OK.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## Luidsprekervolume aanpassen

U kunt het volumeniveau van de luidsprekers en hoofdtelefoon wijzigen.

#### Het volume aanpassen met de toets Fn

Druk op de toets F3 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume zachter te zetten. Druk op de toets F4 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume harder te zetten.

#### Het volume uitschakelen met de toets Fn

Druk op de toets F2 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume van de luidsprekers en de hoofdtelefoon uit te zetten.

Druk nogmaals op de toetsen Fn+F2 om het geluid weer aan te zetten.

U kunt ook op de toetsen Fn+F3 of Fn+F4 drukken om het geluid aan te zetten.

## Het volume in aanpassen in Windows

U kunt het volume voor elk apparaat en elke app aanpassen in het Configuratiescherm.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Systeemvolume aanpassen onder Geluid.
3. Schuif de schuifregelaar onder Apparaat of Toepassingen naar rechts of links om het gewenste volumeniveau in te stellen.

   Als het volume is uitgeschakeld (), selecteert u(Demping opheffen) om het volume in te schakelen (). Als het volume zeer laag is, zet u het volume hoger met de schuifregelaar.

## Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren

Als er geen geluid hoorbaar is van het externe apparaat dat is aangesloten op uw VAIO-computer, moet u een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Afspelen.
4. Controleer of er een vinkje staat naast het pictogram van het apparaat dat het uitgevoerde geluid van de computer moet afspelen.

   Als er geen vinkje naast het pictogram staat, selecteert u het pictogram en klikt u op Standaard.

5. Selecteer OK.

#### De samplefrequentie en bitdiepte wijzigen

Stel de samplefrequentie en bitdiepte van het digitale uitvoersignaal af op uw digitale geluidsapparaat.

Volg de bovenstaande stappen 1 t/m 3 en selecteer dan het pictogram van het HDMI-apparaat en Eigenschappen. Selecteer op het tabblad Geavanceerd de samplefrequentie en de bitdiepte (bijvoorbeeld 16 bits, 48.000 Hz (dvd-kwaliteit)) die door het apparaat worden ondersteund en daarna OK.

## Microfoonvolume aanpassen

U kunt het volumeniveau van de microfoon aanpassen.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Opnemen.
4. Dubbelklik op het pictogram van de microfoon.
5. Ga naar het tabblad Niveaus in het venster Microfooneigenschappen.
6. Schuif de schuifregelaar onder Microfoon naar rechts of links om het gewenste volumeniveau in te stellen.

   Als het microfoonvolume ook op het maximale volumeniveau nog niet luid genoeg is, verschuift u de schuifregelaar onder Microfoonversterking naar rechts en links om het volumeniveau aan te passen.

7. Selecteer OK.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Afspelen van optimaal geluid voor uw VAIO-Computer met ClearAudio+

ClearAudio+ zorgt voor geluid van hoge kwaliteit dat is geoptimaliseerd voor uw VAIO-computer door digitale signaalverwerkingstechnologieën die oorspronkelijk zijn ontwikkeld door Sony.

Met een eenvoudige handeling kunt u genieten van rijk geluid met heldere hoge tonen en diepe lage tonen.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Geluidskwaliteit (Sound Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer de geluidsmodus in Geluidseffecten (Sound Effects).

   Het geoptimaliseerde geluid wordt gereproduceerd wanneer u de ClearAudio+-modus selecteert die overeenkomt met uw geluidsbron.

#### Hint

- U kunt de geluidseffecten ook aanpassen aan uw voorkeuren in Meer informatie (Details) onder Geluidseffecten (Sound Effects).

## Luidsprekervolume aanpassen

U kunt het volumeniveau van de luidsprekers en hoofdtelefoon wijzigen.

#### Het volume aanpassen met de toets Fn

Druk op de toets F3 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume zachter te zetten. Druk op de toets F4 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume harder te zetten.

#### Het volume uitschakelen met de toets Fn

Druk op de toets F2 terwijl u de toets Fn ingedrukt houdt om het volume van de luidsprekers en de hoofdtelefoon uit te zetten.

Druk nogmaals op de toetsen Fn+F2 om het geluid weer aan te zetten.

U kunt ook op de toetsen Fn+F3 of Fn+F4 drukken om het geluid aan te zetten.

## Afspelen van optimaal geluid voor uw VAIO-Computer met ClearAudio+

ClearAudio+ zorgt voor geluid van hoge kwaliteit dat is geoptimaliseerd voor uw VAIO-computer door digitale signaalverwerkingstechnologieën die oorspronkelijk zijn ontwikkeld door Sony.

Met een eenvoudige handeling kunt u genieten van rijk geluid met heldere hoge tonen en diepe lage tonen.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Geluidskwaliteit (Sound Quality). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer de geluidsmodus in Geluidseffecten (Sound Effects).

   Het geoptimaliseerde geluid wordt gereproduceerd wanneer u de ClearAudio+-modus selecteert die overeenkomt met uw geluidsbron.

#### Hint

- U kunt de geluidseffecten ook aanpassen aan uw voorkeuren in Meer informatie (Details) onder Geluidseffecten (Sound Effects).

## Microfoonvolume aanpassen

U kunt het volumeniveau van de microfoon aanpassen.

1. Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer Geluid.
3. Selecteer het tabblad Opnemen.
4. Dubbelklik op het pictogram van de microfoon.
5. Ga naar het tabblad Niveaus in het venster Microfooneigenschappen.
6. Schuif de schuifregelaar onder Microfoon naar rechts of links om het gewenste volumeniveau in te stellen.

   Als het microfoonvolume ook op het maximale volumeniveau nog niet luid genoeg is, verschuift u de schuifregelaar onder Microfoonversterking naar rechts en links om het volumeniveau aan te passen.

7. Selecteer OK.

## Een digitaal apparaat van hoge kwaliteit voor geluidsweergave tussen uw VAIO-computer en een tv aansluiten

U kunt een home theater-ontvanger van hoge kwaliteit of een ander surround sound-decodeerapparaat tussen uw VAIO-computer en tv aansluiten via een HDMI-verbinding.

1. Controleer of de HDMI-verbinding tussen de tv en de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat tot stand is gebracht.
2. Wijzig het apparaat voor geluidsuitvoer in de HDMI-uitgang. (Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.)
3. Zet de tv aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
4. Zet de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat aan en selecteer de HDMI-ingang als signaalbron.
5. Steek het ene uiteinde van een HDMI-kabel in de HDMI-ingangspoort van de home theater-ontvanger of het surround sound-decodeerapparaat en het andere uiteinde in de HDMI-uitgangspoort van uw VAIO-computer.

#### Hint

- U kunt de schermresolutie van de aangesloten tv aanpassen met uw VAIO-computer. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen op een apparaat dat is aangesloten met een HDMI-kabel voor meer informatie.

- Bij het gebruik van een HDMI-verbinding kan het volume alleen door het aangesloten audioapparaat worden geregeld. Uw VAIO-computer kan het uitgangsvolume van aangesloten apparaten niet regelen.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## De instellingen voor achtergrondverlichting van het toetsenbord wijzigen (modellen met achtergrondverlichting van het toetsenbord)

U kunt de achtergrondverlichting van het toetsenbord in- en uitschakelen door de instellingen voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord te wijzigen.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Invoerapparaat (Input Device). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Wijzig de instellingen voor de achtergrondverlichting van het toetsenbord in Achtergrondverlichting toetsenbord (Keyboard Backlight).

   Het instellingenvenster verschijnt. Volg de aanwijzingen op het scherm om de instellingen te wijzigen.

## De gebaarfunctie van het touchpad in- of uitschakelen

U kunt de gebaarfunctie van het touchpad op uw VAIO-computer in- en uitschakelen.

Met de gebaarfunctie kunt u de volgende handelingen uitvoeren.

- Schuiven

- Achteruit/vooruit

- Inzoomen/uitzoomen

- Het app-menu openen

- De charms openen

- Schakelen tussen apps

Voer de onderstaande stappen uit om de gebaarfunctie in of uit te schakelen.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Invoerapparaat (Input Device). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer Meer informatie (Details) onder Touchpad-bewerkingen (Touchpad Operations).
3. Schakel het selectievakje Multi-aanrakingsfuncties inschakelen (Enable multi-touch functions) in of uit.

   Schakel het selectievakje in om de functie in te schakelen of schakel het uit om de functie uit te schakelen.

## Het touchpad inschakelen of uitschakelen

U kunt het touchpad op uw VAIO-computer in- en uitschakelen.

1. Houd de toets Fn ingedrukt en druk op F1.

   Elke keer dat u op deze toetsen drukt, wordt het touchpad ingeschakeld of uitgeschakeld.

#### Hint

- Sluit een muis aan voordat u het touchpad uitschakelt. Als u dit niet doet, kunt u alleen het toetsenbord gebruiken voor aanwijsacties. (modellen zonder aanraakscherm)

## Het touchpad gebruiken

Door met uw vinger over het touchpad te schuiven, kunt u de aanwijzer bewegen op het computerscherm.

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk op de linker- of rechterknopzone om een opdracht uit te voeren of een menu te openen.

1. Linkerknopzone

2. Rechterknopzone

#### Klikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk eenmaal op de linkerknopzone.

U kunt ook een keer op het touchpad tikken.

#### Dubbelklikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk snel tweemaal op de linkerknopzone.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op het touchpad tikken.

#### Met de rechtermuisknop klikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk eenmaal op de rechterknopzone.

U kunt ook met twee vingers op het touchpad tikken.

Er wordt een snelmenu geopend waarvan de inhoud afhankelijk is van de plaats van de aanwijzer.

#### Slepen

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object, houd de linkerknopzone ingedrukt en schuif met uw vinger over het touchpad.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op het touchpad tikken en bij de tweede tap uw vinger schuiven.

#### Slepen en neerzetten

Sleep een pictogram, zoals een bestand, naar de gewenste locatie en laat de linkerknopzone los.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op pictogram tikken en bij de tweede tik uw vinger naar de gewenste locatie schuiven en vervolgens uw vinger van het touchpad halen.

#### Bladeren

Schuif met twee vingers omhoog en omlaag op het touchpad om verticaal in het venster te schuiven.

Schuif met twee vingers van links naar rechts op het touchpad of andersom om horizontaal in het venster te schuiven.

#### Achteruit of vooruit gaan zonder de aanwijzer te bewegen

Als u websites, foto's enz. bekijkt, plaatst u drie vingers op het touchpad en schuift u ze van de ene kant naar de andere om vooruit of achteruit te bladeren zonder de aanwijzer te bewegen.

#### In- of uitzoomen

Als u websites, foto's enz. bekijkt, kunt u met twee vingers een knijpbeweging maken op het touchpad om te zoomen. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Openen van het app-menu

Plaats uw vinger op de bovenrand van het touchpad en schuif omlaag.

Het app-menu wordt niet geopend als een app niet door het app-menu ondersteund wordt.

#### De charms openen

Plaats uw vinger op de rechterrand van het touchpad en schuif naar links. Zie De charms openen voor meer informatie.

#### Schakelen tussen apps

Plaats uw vinger op de linker rand van het touchpad en schuif uw vinger naar rechts om naar de actieve app te gaan. Als er meer dan één app actief is, herhaalt u deze actie om naar de volgende app te schakelen, beginnend bij de meest recente app.

#### Opmerking

- De gebarenfunctie (bladeren, achteruit/vooruit, inzoomen/uitzoomen, app-menu openen, charms openen, schakelen tussen apps) werken mogelijk niet afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van uw VAIO-computer of de instellingen van het touchpad.

#### Hint

- De vorm van het touchpad kan variëren afhankelijk van uw model.

- Voor meer informatie over hoe u het touchpad kunt gebruiken, start u VAIO Control Center, klikt u op Invoerapparaat (Input Device) en volgt u het instructiefilmpje. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## De tikfunctie op het touchpad uitschakelen

U kunt de tikfunctie uitschakelen om te voorkomen dat u onbedoeld klikt als u het touchpad licht aanraakt wanneer u het toetsenbord gebruikt.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Invoerapparaat (Input Device). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer Meer informatie (Details) onder Touchpad-bewerkingen (Touchpad Operations).
3. Schakel het selectievakje Tikfuncties inschakelen (Enable tap functions) uit.
4. Selecteer OK.

## De ingebouwde camera gebruiken

Met de ingebouwde camera en communicatieapps kunt u videogesprekken voeren via internet.

Het lampje voor de ingebouwde camera brandt bij gebruik van de ingebouwde camera.

1. Ingebouwde camera*

2. Lampje voor ingebouwde camera

3. Ingebouwde microfoon (mono)

* De vorm van de ingebouwde camera kan variëren afhankelijk van uw model.

#### Hint

- De apps die op uw VAIO-computer geïnstalleerd zijn, hangen af van de computerconfiguratie.

- Sommige apps ondersteunen misschien niet alle resolutie-instellingen van de ingebouwde camera niet.

## De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken

Bescherm uw VAIO-computer tegen computervirussen door een antivirusapp te gebruiken.

U kunt de antivirusapp actueel houden met de recentste updates door deze updates vanaf de website van de producent te downloaden en te installeren. Als u de antivirusapp wilt bijwerken, kijkt u van welke producent de op uw VAIO-computer geïnstalleerde antivirusapp afkomstig is en voert u de volgende stappen uit.

1. Controleer of uw VAIO-computer verbinding heeft met internet.
2. Voer één van deze handelingen uit al naargelang het geïnstalleerde antivirusapp.

   Voor Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Voor McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security of McAfee Total Protection.

   Voor Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   Voor Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- De feitelijke procedure kan van bovenstaande procedure afwijken, afhankelijk van de versie die op uw VAIO-computer staat. In dat geval volgt u de instructies op het scherm op.

#### Hint

- Zie Apps starten voor informatie over het starten van de antivirusapp.

- Raadpleeg het Help-bestand bij uw app voor meer informatie.

## Overschakelen van een lokale account naar een Microsoft-account

In Windows 8 kunt u overschakelen tussen een lokale account en een Microsoft-account.

Door van een lokale account over te schakelen naar een Microsoft-account kunt u apps downloaden vanuit de Windows Store.

Wilt u een Microsoft-account maken of ernaar overschakelen, volg dan de volgende stappen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Uw account in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Koppelen aan een Microsoft-account.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Om naar een lokale account over te schakelen, selecteert u in stap 4 Koppeling verbreken in plaats van Koppelen aan een Microsoft-account.

- Als u uw wachtwoord voor een Microsoft-account bent vergeten, neemt u contact op met de helpdesk van Microsoft.

## Uw Windows-wachtwoord maken/wijzigen/verwijderen

Stel een Windows-wachtwoord in om uw VAIO-computer te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. De gebruiker moet dat wachtwoord invoeren als de computer wordt ingeschakeld en als de computer teruggaat naar de normale stand vanuit een energiebesparingsstand.

Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Aanmeldingsopties in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Toevoegen of Wijzigen onder Wachtwoord.
5. Volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord in te voeren.

#### Opmerking

- Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

#### Hint

- U kunt een geheugensteun invoeren om u te helpen het wachtwoord te onthouden. U kunt ook een wachtwoordhersteldiskette maken waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.

## Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen

U kunt met de BIOS-functie een wachtwoord (opstartwachtwoord) instellen voor het opstarten van uw VAIO-computer. U wordt gevraagd om het opstartwachtwoord in te voeren nadat het VAIO-logo verschijnt bij het opstarten van de computer.

Er zijn twee soorten wachtwoorden. Stel eerst het computerwachtwoord in.

- Computerwachtwoord (voor beheerders):

  Met dit wachtwoord zijn gebruikers met beheerdersrechten bevoegd om alle configuratieopties in het scherm BIOS Setup aan te passen en uw VAIO-computer op te starten.

- Gebruikerswachtwoord (voor gebruikers zonder beheerdersrechten):

  Hiermee kunnen gebruikers met beheerrechten bepaalde instellingen in het BIOS-scherm aanpassen en uw VAIO-computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het computerwachtwoord hebt ingesteld.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Voer het wachtwoord in en druk op Enter.

   U wijzigt het wachtwoord door het huidige wachtwoord en een nieuw wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties) en er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

5. Druk op de toetsofom Password when Power On te selecteren, druk op Enter en selecteer Enabled.
6. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.
7. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

#### Opmerking

- Noteer het wachtwoord om te voorkomen dat u het vergeet.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten.

- U kunt het gebruikerswachtwoord opnieuw instellen in het scherm BIOS Setup nadat u het computerwachtwoord hebt ingevoerd.

- Als u het computerwachtwoord bent vergeten, moet het wachtwoord worden gereset door een erkend Sony-service-/ondersteuningscentrum. (De kosten voor het terugzetten worden in rekening gebracht.)

## Het opstartwachtwoord verwijderen

Als het opstartwachtwoord niet langer nodig is voor uw VAIO-computer, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het computerwachtwoord en gebruikerswachtwoord te verwijderen.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Laat de velden Enter New Password en Confirm New Password leeg en druk op Enter.
5. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.

   Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

## De systeeminformatie bekijken

U kunt de systeeminformatie van uw VAIO-computer bekijken.

Na installatie van een geheugenmodule kunt u bijvoorbeeld kijken of het systeemgeheugen is veranderd.

1. Start VAIO Care (Desktop). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Care (Desktop).)
2. Selecteer Over uw VAIO (About Your VAIO) en Systeeminformatie (System information).

   De systeeminformatie van uw VAIO-computer wordt weergegeven.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen

U kunt met de BIOS-functie een wachtwoord (opstartwachtwoord) instellen voor het opstarten van uw VAIO-computer. U wordt gevraagd om het opstartwachtwoord in te voeren nadat het VAIO-logo verschijnt bij het opstarten van de computer.

Er zijn twee soorten wachtwoorden. Stel eerst het computerwachtwoord in.

- Computerwachtwoord (voor beheerders):

  Met dit wachtwoord zijn gebruikers met beheerdersrechten bevoegd om alle configuratieopties in het scherm BIOS Setup aan te passen en uw VAIO-computer op te starten.

- Gebruikerswachtwoord (voor gebruikers zonder beheerdersrechten):

  Hiermee kunnen gebruikers met beheerrechten bepaalde instellingen in het BIOS-scherm aanpassen en uw VAIO-computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het computerwachtwoord hebt ingesteld.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Voer het wachtwoord in en druk op Enter.

   U wijzigt het wachtwoord door het huidige wachtwoord en een nieuw wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties) en er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

5. Druk op de toetsofom Password when Power On te selecteren, druk op Enter en selecteer Enabled.
6. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.
7. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

#### Opmerking

- Noteer het wachtwoord om te voorkomen dat u het vergeet.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten.

- U kunt het gebruikerswachtwoord opnieuw instellen in het scherm BIOS Setup nadat u het computerwachtwoord hebt ingevoerd.

- Als u het computerwachtwoord bent vergeten, moet het wachtwoord worden gereset door een erkend Sony-service-/ondersteuningscentrum. (De kosten voor het terugzetten worden in rekening gebracht.)

## Het opstartwachtwoord verwijderen

Als het opstartwachtwoord niet langer nodig is voor uw VAIO-computer, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het computerwachtwoord en gebruikerswachtwoord te verwijderen.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Laat de velden Enter New Password en Confirm New Password leeg en druk op Enter.
5. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.

   Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

## VAIO Update gebruiken

VAIO Update biedt een service die u op de hoogte houdt van beschikbare informatie over updates, zoals belangrijke kennisgevingen of updateprogramma's, waarmee u uw VAIO-computer up-to-date kunt houden.

Via het internet detecteert VAIO Update automatisch de updateprogramma's die vereist zijn voor het verbeteren van de prestaties van uw computer en nieuwe apps die beschikbaar zijn. U kunt deze apps downloaden en in eenvoudige stappen installeren.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Hint

- U kunt ook VAIO Update starten vanaf VAIO Care (Desktop).

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u het aanraakscherm gebruikt.

- Druk niet hard of ongecontroleerd op het aanraakscherm.

  Zachte aanrakingen volstaan omdat uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm.

- Gebruik geen andere voorwerpen dan uw vinger om het aanraakscherm te bedienen.

  Als u dat doet, kunt u het aanraakscherm beschadigen of een storing veroorzaken. Raak het scherm alleen aan met uw vingers.

- Het aanraakscherm werkt misschien niet correct wanneer u uw VAIO-computer aan zet terwijl u het scherm aanraakt of als de computer tijdens het opstarten invloed van elektromagnetische straling ondervindt. Start in dat geval de computer opnieuw op.

- Het kan even duren voordat uw aanraakscherm functioneert nadat uw VAIO-computer vanuit de slaapstand in de normale stand terugkeert. In dat geval wacht u even voordat u het aanraakscherm opnieuw gebruikt.

- Houd het aanraakscherm schoon voor optimale gevoeligheid. Vuil kan het scherm beschadiging of storingen veroorzaken.

## De tekengrootte (DPI) wijzigen (modellen met aanraakscherm)

U kunt de tekengrootte (DPI) wijzigen om het formaat van tekst en pictogrammen te wijzigen, voor eenvoudigere bediening via het aanraakscherm.

1. Open het Configuratiescherm en selecteer Vormgeving en persoonlijke instellingen en Tekst en andere items groter of kleiner maken. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)
2. Selecteer de gewenste instellingen in de opties en selecteer vervolgens Toepassen.
3. Als er een bericht verschijnt waarin wordt aanbevolen om u af te melden, selecteert u Nu afmelden.
4. Meld u opnieuw aan.

   De tekstgrootte in Windows is gewijzigd.

## Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

U kunt uw VAIO-computer bedienen door op het aanraakscherm te tikken of eenvoudige gebaren te maken met uw vingers.

### Standaardbewerkingen

#### Klikken (tikken)

Tik met één vinger op het aanraakscherm. U kunt een knop, zoals OK en Annuleren, of een optie in een menu selecteren door erop te tikken.

#### Dubbelklikken (dubbeltikken)

Tik tweemaal snel achter elkaar met één vinger op het aanraakscherm.

U kunt een toepassing starten, zoals en tekstverwerker of spreadsheetprogramma, of bestanden openen door dubbel te tikken op het pictogram.

#### Slepen

Plaats uw vinger in de gewenste positie op het aanraakscherm en schuif. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of het formaat van vensters wijzigen.

#### Slepen en neerzetten

Tik op het pictogram van het gewenste bestand, sleep het naar een map, venster of toepassingspictogram en til uw vinger van het scherm. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of kopiëren.

### Geavanceerde bewerkingen

U kunt uw VAIO-computer bedienen door eenvoudige gebaren op het aanraakscherm te maken met uw vingers.

De werking van gebaren verschilt per toepassing.

#### Met de rechtermuisknop klikken (tikken en vasthouden)

Tik en houd het gewenste punt op het aanraakscherm enkele seconden vast. Til daarna uw vinger van het scherm. Afhankelijk van de plaats waar u tikt, kunt u verschillende menu's weergeven.

#### Schuiven

Tik en schuif in een schuifbaar gedeelte van een venster, zoals een venster van Internet Explorer. U kunt ook de verticale schuifbalk in het geselecteerde venster gebruiken om door het venster te schuiven.

#### Inzoomen en uitzoomen op een afbeelding of foto (zoomen)

Maak een knijpbeweging met twee vingers op het aanraakscherm om in- of uit te zoomen op een afbeelding, zoals een foto in Foto's. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Een afbeelding of foto draaien (roteren)

Plaats twee vingers op het aanraakscherm en draai deze in een cirkel om een afbeelding of foto te roteren. Of u afbeeldingen kunt draaien, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

#### Selecteren door te vegen

Veeg uw vinger over een korte afstand in de richting waarin schuiven in het scherm niet mogelijk is.

U kunt items zoals toepassingstegels of afbeeldingen selecteren.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Configuratiescherm openen

U kunt Configuratiescherm als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Configuratiescherm.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Een schijf verwijderen (met optisch station uitgeruste modellen)

Verwijder een schijf uit uw VAIO-computer die ingeschakeld is.

1. Druk op de uitwerpknop voor het station.

   De lade schuift uit het station.

2. Verwijder een schijf uit uw VAIO-computer.
3. Sluit de lade van het station door die voorzichtig in het station te duwen.

#### Opmerking

- Oefen bij het verwijderen van een schijf geen druk uit op de lade van het station.

## Regiocodes (met optisch station uitgeruste modellen)

Hierna volgt een overzicht van de dvd-regiocodes die aangeven in welke regio dvd-media kunnen worden afgespeeld.

U kunt de regiocodes controleren van dvd-media die in de volgende landen of regio's worden verkocht.

1. VS, Canada
2. Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3. Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong
4. Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland
5. Noord-Afrika, Azië, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, India
6. China
7. Gereserveerd voor toekomstig gebruik
8. Internationaal vliegtuig, internationaal cruiseschip, internationale conferentiezaal, enz.

Als u voor het eerst een dvd-video op uw VAIO-computer wilt afspelen, volgt u de hierna beschreven stappen voordat u de schijf plaatst:

1. Open Deze pc. (Zie Apps starten voor informatie over het openen van Deze pc.)

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor het optische station en selecteer Eigenschappen.

3. Selecteer het tabblad Hardware.
4. Selecteer uw optische station in de lijst Alle schijfstations en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer het tabblad Dvd-land/regio.
6. Selecteer de juiste regio in de lijst en klik op OK.

#### Opmerking

- U kunt de regiocode slechts een beperkt aantal keer wijzigen. Wanneer u dit aantal hebt overschreden, wordt de regiocode van het station definitief toegewezen en kunt u die niet meer wijzigen. U kunt het aantal ook niet opnieuw instellen door uw VAIO-computer opnieuw te configureren.

- Problemen als gevolg van het wijzigen van de regiocode-instellingen van het station worden niet gedekt door de garantie.

## Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen)

Plaats een schijf in uw VAIO-computer die ingeschakeld is.

1. Druk op de uitwerpknop voor het station.

   De lade schuift uit het station.

2. Plaats een schijf in uw VAIO-computer.

   Houd de onderzijde van de lade met een hand vast, plaats een schijf in het midden van de lade en druk de schijf voorzichtig omlaag totdat deze vastklikt. Als de schijf niet goed is geplaatst wanneer u de lade sluit, gaat de lade mogelijk niet meer open.

   Plaats de schijf met het label omhoog.

3. Sluit de lade van het station door die voorzichtig in het station te duwen.

#### Opmerking

- Oefen bij het plaatsen van een schijf geen druk uit op de lade van het station.

## Ondersteunde schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

In dit onderwerp krijgt u een overzicht van de mediatypen die kunnen worden afgespeeld en/of beschreven op uw VAIO-computer.

Het geïnstalleerde optische station kan variëren afhankelijk van uw model. Controleer de specificaties vóór gebruik.

### Voor modellen met DVD SuperMulti-station

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Voor modellen met Blu-ray Disc(TM)-station met DVD SuperMulti

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (Single Layer)/DL (Dual Layer), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (Triple Layer), BD-RE TL*5

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Voor modellen met Blu-ray Disc(TM) ROM-station met DVD SuperMulti

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (Single Layer)/DL (Dual Layer), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Het schrijven van gegevens op Ultra Speed CD-RW-media wordt niet ondersteund.

*2 Het optisch station ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.

*3 Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-media (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0, wordt niet ondersteund. DVD-RAM versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revisie 5.0-media worden niet ondersteund.

*4 BD-RE Disc-media in versie 1.0-indeling en Blu-ray Disc-media met een cassette worden niet ondersteund.

*5 Beschikbaar als het optische station BDXL(TM)-media ondersteunt. Afspelen en/of opnemen van BD-R TL/BD-RE TL-media wordt door sommige toepassingen mogelijk niet ondersteund, en de vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen verschillen afhankelijk van het model dat u hebt aangekocht. Raadpleeg de Help-bestanden bij de toepassingen voor meer informatie. Het is mogelijk dat de BD R TL/BD-RE TL-media waarop u gegevens hebt opgenomen met uw VAIO-computer, niet met andere apparaten kunnen worden afgespeeld. Controleer of uw apparaat BD R TL/BD-RE TL-media ondersteunt.

#### Opmerking

- Uw optische station ondersteunt mogelijk het beschrijven of afspelen van sommige mediatypen niet.

- Uw optisch station ondersteunt het schrijven op 8cm-schijven niet.

- Uw optisch station ondersteunt alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat dit een storing in uw VAIO-computer kan veroorzaken.

- Gegevens in DVD-Video-indeling kunnen worden geschreven naar DVD+R- (single-layer of dual-layer), DVD+RW/DVD-R- (single-layer of dual-layer) en DVD-RW-media. Gegevens in DVD-Video Recording-indeling kunnen worden geschreven naar DVD-R- (single-layer of dual-layer), DVD-RW- en DVD-RAM-media. Welke media beschrijfbaar zijn, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt om schijven te branden. Raadpleeg het Help-bestand bij de toepassing voor meer informatie.

- Het wordt aanbevolen om media van Sony te gebruiken: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R of BD-RE.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD-RW-media (6x schrijven) als uw optische station ten minste 6x schrijven voor DVD-RW-media ondersteunt.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD+RW-media (8x schrijven) als uw optische station ten minste 8x schrijven voor DVD+RW-media ondersteunt.

- Uw VAIO-computer is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaard (Compact Disc). DualDiscs en bepaalde muziekschijven die zijn gecodeerd met auteursrechtbeschermingstechnologieën, voldoen niet aan de CD-standaard. Daarom zijn deze schijven mogelijk niet compatibel met de computer.

- Bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik in uw VAIO-moet u eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO-optische stations met schijven die niet voldoen aan de officiële CD-, DVD- of Blu-ray Disc-standaard. HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO-COMPUTER, TOEPASSINGSCONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT.

  Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de beschrijfbare schijf.

- Uw VAIO-computer moet verbinding hebben met het internet wanneer u DVD-RW-, DVD-RAM- en DVD-R- (single layer of dual layer) media afspeelt die voldoen aan de CPRM-standaard (Content Protection for Recordable Media).

- Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud met auteursrechtbeveiliging gebruiken Blu-ray Disc-media de AACS-technologie (Advanced Access Content System). Als u Blu-ray Disc-media continu wilt gebruiken, moet u de AACS-sleutel bijwerken.

- U kunt de AACS-sleutel bijwerken via het internet. Volg een bericht in de opname-, bewerkings- of afspeeltoepassing die u gebruikt. Als u de AACS-sleutel niet bijwerkt, kunt u de inhoud met auteursrechtbeveiliging mogelijk niet meer opnemen, bewerken of afspelen.

  Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud zonder auteursrechtbeveiliging hoeft u de AACS-sleutel niet bij te werken. U kunt de AACS-sleutel voor de opname- of afspeeltoepassing voor Blu-ray Disc-media die is geïnstalleerd op uw VAIO-computer, bijwerken voor een periode van vijf jaar. Hierna informeren we u over het bijwerken van de sleutel op de ondersteuningswebsite.

- Voor bepaalde DVD- en BD-ROM Disc-inhoud zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling van het optische station niet overeenkomt met de regiocode van de schijf, kan de schijf niet worden afgespeeld.

- U kunt de inhoud van Blu-ray Disc met auteursrechtbeveiliging alleen afspelen of weergeven via een HDMI-verbinding als uw externe scherm voldoet aan de HDCP-standaard (High-bandwidth Digital Content Protection).

- Bepaalde inhoud op een Blu-ray Disc-schijf kan de video-uitvoer beperken tot standaarddefinitie of de uitvoer van analoge video onmogelijk maken.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Herstel vanaf het herstelgebied

U kunt uw VAIO-computer herstellen vanaf het herstelgebied op het ingebouwde opslagapparaat. Deze herstelmethode is sneller dan met herstelmedia.

Zie Opmerkingen over herstel voordat u de computer herstelt.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer Probleemoplossing (Herstel) starten (Start troubleshooting (recovery)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt.

   Het kan even duren voor het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt, dus even geduld.

3. Selecteer Problemen oplossen (Troubleshoot) en VAIO hersteloplossingen (VAIO recovery solutions).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) verschijnt.

4. Selecteer Herstelwizard starten (Start recovery wizard).
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als het venster voor de selectie van de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.

- Als u aangepast herstel wilt uitvoeren, selecteert u Extra (Tools) en Wizard voor geavanceerd herstel starten (Start advanced recovery wizard).

## Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen)

Als uw VAIO-computer instabiel is geworden, wordt het aanbevolen om de functie Vernieuwen van Windows te gebruiken. Voer de onderstaande stappen uit om de computer te vernieuwen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. SelecteerAan/Uit, houdt de toets Shift ingedrukt en selecteer Afsluiten.
   Uw VAIO-computer volledig afsluiten.
3. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.
   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.
4. Selecteer Probleemoplossing (Herstel) starten (Start troubleshooting (recovery)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt.

   Het kan even duren voor het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt, dus even geduld.

5. Selecteer Problemen oplossen (Troubleshoot) en Pc vernieuwen (Refresh your PC).

De meeste gebruikersgegevens op uw ingebouwde opslagschijf, sommige instellingen van Windows en alle apps die u hebt gedownload van Windows Store blijven behouden, zelfs nadat u uw VAIO-computer hebt vernieuwd. Sommige app-instellingen of bestanden in specifieke mappen blijven echter mogelijk niet behouden.

Raadpleeg de volgende lijst voor informatie over welke instellingen behouden blijven en welke gegevens worden verwijderd wanneer u de computer vernieuwt.

#### Instellingen die behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt

De volgende instellingen zullen behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

- Bibliotheekinstellingen

- Gebruikersaccounts (lokaal, domein, Microsoft-account), en groepslidmaatschappen

- Domeininstellingen

- Instellingen van Windows Update

- Achtergrond van het opstartscherm en vergendelingsscherm

- Bureaubladthema's

- Internationale instellingen

- Draadloze netwerkprofielen

- Instellingen die geconfigureerd zijn in het welkomstscherm van Windows

#### Gegevens die worden verwijderd wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt

De gegevens in de volgende mappen zullen worden gewist wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Users\(Gebruikersnaam)\AppData

#### Opmerking

- Sla belangrijke gegevens eerst op.

- Inhoud met auteursrechtbeveiliging, zoals digitale uitzendingen en muziekbestanden die zijn georganiseerd door een app voor het afspelen van digitale media, zelfs als de gegevens op dezelfde locatie behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

  Raadpleeg het Help-bestand bij de app die u gebruikt voor instructies.

#### Hint

- De apps die op het moment van levering al geïnstalleerd waren en geïnstalleerd zijn vanaf Windows Store blijven behouden, in tegenstelling tot alle bureaublad-apps die u na aankoop geïnstalleerd heeft, die gewist zullen worden.

## Herstelinhoud verwijderen om schijfruimte vrij te maken

Het ingebouwde opslagapparaat bevat het herstelgebied met de gegevens voor systeemherstel. Als uw VAIO-computer over een solid-state-schijf (SSD) beschikt, kunt u het herstelgebied minimaliseren door herstelgegevens te verwijderen en ruimte vrij te maken op het station C: (of het laatste station in uw stationslijst, bijvoorbeeld station D:).

U hebt herstelmedia nodig om de gegevens voor systeemherstel te kunnen verwijderen of om de computer te herstellen wanneer u deze gegevens hebt verwijderd.

Houd er rekening mee dat de functie Vernieuwen niet meer wordt ondersteund wanneer u de herstelinhoud verwijdert.

1. Maak herstelmedia als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt.

   Raadpleeg Herstelmedia maken voor informatie over het maken van herstelmedia.

2. Zorg dat uw VAIO-computer in de normale stand staat en plaats het herstelmedium in het optische station of sluit een USB-flashstation (niet meegeleverd) aan op de USB-poort.
3. Schakel uw VAIO-computer uit.
4. Druk op de knop ASSIST om het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weer te geven en selecteer vervolgens Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) verschijnt.

5. Selecteer Extra (Tools) en Herstelpartitie verwijderen (Remove recovery partition).
6. Volg de instructies op het scherm.

## Herstellen vanaf herstelmedia

Als het herstelgebied beschadigd of gewist is, kunt u uw VAIO-computer herstellen met herstelmedia.

Het herstellen van uw computer van herstelmedia duurt echter langer dan van het herstelgebied.

1. Zorg dat uw VAIO-computer in de normale stand staat en plaats het herstelmedium (optische schijven) in het optische station of sluit een USB-flashstation aan op de USB-poort.
2. Schakel uw VAIO-computer uit.
3. Druk op de knop ASSIST om het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weer te geven en selecteer vervolgens Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) verschijnt.

4. Selecteer Herstelwizard starten (Start recovery wizard).
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als het venster voor de selectie van de weergavetaal verschijnt, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.

- Als u aangepast herstel wilt uitvoeren, selecteert u Extra (Tools) en Wizard voor geavanceerd herstel starten (Start advanced recovery wizard).

- Als u uw VAIO-computer niet vanaf het USB-flashstation kunt herstellen, sluit u de schijf op een andere USB-poort op de computer aan en probeert u de herstelprocedure opnieuw.

## Het volume van het herstelgebied controleren

Het ingebouwde opslagapparaat bevat het herstelgebied met de gegevens voor het systeemherstel.

Als u het volume van het herstelgebied wilt controleren, voert u de volgende stappen uit:

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Deze pc.
3. Selecteer Computer in de menubalk en selecteer vervolgens Beheren.
4. Selecteer Schijfbeheer onder Opslag in het linkerdeelvenster.

   Het volume van het herstelgebied en het totale volume van het station C: worden weergegeven in de rij Schijf 0 in het middelste deelvenster.

## Herstel

Herstel is het proces waarmee u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het ingebouwde opslagapparaat terugzet. Vernieuwen is het proces waarbij u het besturingssysteem opnieuw installeert met behoud van de belangrijkste instellingen en persoonlijke gegevens.

Vernieuw uw VAIO-computer eerst als de computer instabiel wordt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u de computer herstellen.

Er zijn twee manieren om de computer te herstellen:

- Vanaf herstelmedia

- Vanaf het herstelgebied

### Wanneer moet ik herstellen of vernieuwen?

- Als uw VAIO-computer instabiel is geworden

- Als uw VAIO-computer geïnfecteerd is door een computervirus

- Als uw VAIO-computer tegen problemen aanloopt die niet gebruikelijk zijn en niet op de normale manier hersteld kunnen worden

- Als u per ongeluk het station C: hebt geformatteerd

### Welke toepassingen moet ik gebruiken om mijn VAIO-computer te herstellen of om herstelmedia aan te maken?

Gebruik de volgende toepassingen.

#### VAIO Care

- Herstelmedia maken

- Computerhardware controleren

#### VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Herstellen van uw VAIO-computer

- Uw gegevens redden (back-up maken)

- Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen

#### Windows Herstelomgeving (Windows RE)

- Vernieuwen

#### Hint

- Raadpleeg het hulpbestand van VAIO Care en VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) voor meer informatie.

- U kunt uw VAIO-computer ook herstellen vanaf Windows Herstelomgeving (Windows RE).

### Wat is het herstelgebied?

Het herstelgebied op het ingebouwde opslagapparaat bevat gegevens voor het herstel van het systeem en toepassingen. Normaal gesproken kunt u de gegevens in dit gebied niet wijzigen of verwijderen, maar er zijn speciale toepassingen verkrijgbaar voor dat doel.

### Waarom moet ik herstelmedia maken?

Herstelmedia worden gebruikt om uw VAIO-computer terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Als Windows niet start en u het herstelgebied hebt verwijderd, hebt u herstelmedia nodig om het herstel uit te voeren.

Maak herstelmedia direct als uw computer klaar is voor gebruik.

## Herstelmedia maken

Volg de instructies hieronder om herstelmedia te maken.

U kunt dvd's, Blu-ray Disc of een USB-stick gebruiken als herstelmedia.

- Op het model zonder ingebouwd optisch schijfstation:

  Gebruik een USB-station.

- Op het model met ingebouwd optisch schijfstation:

  U kunt het beste dvd-R-media gebruiken omdat gegevens op een USB-station onbedoeld gewist kunnen worden. U kunt ook gebruikmaken van de gegevensdragers BD-R/BD-R DL/dvd-R DL/dvd+R/dvd+R DL; het type gegevensdragers dat uw VAIO-computer ondersteunt en het aantal schijven dat u nodig heeft, hangt echter af van het model computer dat u heeft aangeschaft. Deze informatie ontvangt u tijdens de verwerking.

#### Opmerking

- USB-poorten volgens de USB 3.0-standaard bieden geen ondersteuning voor herstel van een USB-flashstation dat voldoet aan de USB 3.0-standaard. Op modellen zonder USB-poorten die alleen voldoen aan de USB 2.0-standaard dient u herstelmedia te maken met het USB-flashstation dat niet voldoet aan de USB 3.0-standaard.

1. Zorg dat uw VAIO-computer verbinding met internet heeft en download en installeer de laatste updates met VAIO Update.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer aanstaat om VAIO Care te starten.

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

   Het venster VAIO Care verschijnt.

3. Selecteer Geavanceerde hulpprogramma's (Advanced Tools), Herstel en terugzetten (Restore and recovery) en Herstelmedia maken (Create Recovery Media).
4. Lees de instructies op het scherm zorgvuldig en selecteer vervolgens Volgende (Next).
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- Het kan enige tijd duren voordat de huidige status van de procedure wordt weergegeven.

- Werp de schijf niet uit en koppel het station niet los terwijl u herstelmedia maakt omdat het proces hierdoor kan mislukken.

- Bewaar herstelmedia op een veilige plaats.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

#### Opmerkingen over het maken van herstelmedia

- Wanneer u herstelmedia maakt, gebruik dan VAIO Care. Als u herstelmedia op een andere manier maakt en dan herstel gaat uitvoeren, kan de VAIO-computer niet naar de fabriekstoestand worden teruggesteld. Sony garandeert de compatibiliteit van de computer met dergelijke herstelmedia niet.

- Herstelmedia is specifiek voor uw VAIO-computer waarop het is aangemaakt.

- U kunt uw VAIO-computer niet vernieuwen met behulp van de herstelmedia.

- Creëer herstelmedia meteen nadat uw VAIO-computer klaar is voor gebruik. In de volgende gevallen kunt u de computer mogelijk niet herstellen vanaf het herstelgebied en zijn herstelmedia nodig:

  - U hebt het herstelgebied gewijzigd met hiervoor ontwikkelde apps.

  - U hebt een ander besturingssysteem op de computer geïnstalleerd dan het vooraf geïnstalleerde besturingssysteem.

  - U heeft uw ingebouwde opslagapparaat geformatteerd zonder VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) te hebben gebruikt.

- Houd het oppervlak van de schijven schoon en raak dit niet aan. Vingerafdrukken en stof op het oppervlak kunnen tot lees- of schrijffouten leiden.

- Als u herstelmedia wilt maken, moet de vrije ruimte op het station C: gebruiken meer dan twee keer zo groot zijn als de capaciteit van de gebruikte media. Afhankelijk van uw model kunt u mogelijk geen herstelmedia maken op het moment van levering omdat de vrije schijfruimte ontoereikend is, zelfs als het optische station Blu-ray Disc of dubbellaags-dvd-media ondersteunt.

- Raadpleeg op voorhand het Help-bestand van VAIO Care wanneer u een USB-stick als herstelmedium gebruikt.

## Opmerkingen over herstel

Lees de volgende opmerkingen aandachtig voordat u uw VAIO-computer herstelt.

### Belangrijke opmerkingen over herstel

- Na het herstellen van uw VAIO-computer worden alle gegevens op het ingebouwde opslagapparaat gewist en worden alle fabrieksinstellingen hersteld. Zorg ervoor dat u een reservekopie hebt van belangrijke gegevens.

  Als u de belangrijkste instellingen en persoonlijke gegevens wilt behouden, vernieuwt u de computer. Zie Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen) voor meer informatie.

- Koppel alle aangesloten apparaten van uw VAIO-computer af, behalve het stroomsnoer, de netadapter, of de apparaten die voor het herstel van de computer nodig zijn voordat u de computer herstelt.

- Zorg dat het netsnoer of de netadapter van uw VAIO-computer niet worden ontkoppeld tijdens het herstelproces.

- Wacht totdat het herstelproces voltooid is en onderbreek het niet.

- Als u het wachtwoord bent vergeten en het herstelproces niet kunt starten, neem dan contact op met een erkend Sony service-/ondersteuningspunt om het te laten resetten. De kosten voor het terugzetten worden in rekening gebracht.

### Opmerkingen over toepassingen

- Door het herstellen van uw VAIO-computer kunnen alleen de vooraf geïnstalleerde apps worden hersteld. Toepassingen die u zelf hebt geïnstalleerd en eigen gegevens die u hebt gemaakt sinds de aanschaf, kunnen niet worden hersteld. Daarnaast is het niet mogelijk om alleen Windows te herstellen.

- Bepaalde vooraf geïnstalleerde toepassingen zijn voorzien van opties waarmee deze zichzelf kunnen verwijderen of installeren. Mogelijk werken deze toepassingen echter niet correct op uw VAIO-computer als dergelijke opties worden gebruikt.

- Door de installatie van toepassingen voor het wijzigen van de partitiegrootte kan herstel of het maken van herstelmedia worden uitgeschakeld. Voorkom problemen door direct herstelmedia te maken wanneer uw VAIO-computer klaar is voor gebruik. Zie Herstelmedia maken voor meer informatie.

## Over de knop ASSIST

Druk op de knop ASSIST om terugkerend onderhoud van uw VAIO-computer uit te voeren of om problemen te verhelpen die zich kunnen voordoen bij het gebruik van de computer.

Als de computer is ingeschakeld, start u met de knop ASSIST de toepassing VAIO Care.

Als de computer is uitgeschakeld, opent u met de knop ASSIST het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)).

U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wordt gestart.

#### Opmerking

- Als het VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode))-scherm geopend wordt en er gedurende vijf minuten geen handelingen worden verricht, wordt uw VAIO-computer automatisch uitgeschakeld.

## Uw VAIO-computer opstarten vanaf externe apparaten

U kunt uw VAIO-computer met de BIOS-functie opstarten vanaf externe apparaten zoals een optisch station, een USB-diskettestation of een USB-stick.

1. Sluit een extern apparaat aan op uw VAIO-computer.
2. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

3. Selecteer Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Het opstartproces vanaf het externe apparaat wordt gestart.

#### Opmerking

- Koppel alle apparaten af van uw VAIO-computer, behalve het externe apparaat vanaf waar u wilt opstarten. Sommige apparaten kunnen niet worden gebruikt om de computer op te starten of kunnen niet worden gebruikt met de computer.

- Als een netadapter is geleverd bij het externe apparaat, moet u deze eerst aansluiten op een netspanningsbron.

## Systeembestanden herstellen met het herstelpunt als u Windows niet kunt starten

Voer deze stappen uit om de systeembestanden van uw computer te herstellen als u Windows niet kunt starten.

1. Schakel uw VAIO-computer uit.
2. Druk op de knop ASSIST om het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weer te geven en selecteer vervolgens Probleemoplossing (Herstel) starten (Start troubleshooting (recovery)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt.

   Het kan even duren voor het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt, dus even geduld.

3. Selecteer Problemen oplossen (Troubleshoot), Geavanceerde opties (Advanced options) en Systeemherstel (System Restore).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Systeemherstel (System Restore) verschijnt.

4. Selecteer Volgende (Next).
5. Selecteer een herstelpunt en selecteer Volgende (Next).

   Er verschijnt een venster waarin u het geselecteerde herstelpunt moet bevestigen.

6. Selecteer Voltooien (Finish) om het herstelpunt bevestigen.

   Uw VAIO-computer wordt opnieuw opgestart zodra de systeembestanden zijn hersteld.

## Back-up

Tijdens het back-upproces wordt een reservekopie gemaakt van de gegevens die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat, en opgeslagen naar een andere locatie.

Als gevolg van onverwachte problemen of computervirussen kunt u gegevens kwijtraken die zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat. Voor het herstel van de verloren gegevens is een back-upkopie nodig.

Het wordt ten zeerste aanbevolen regelmatig een back-up te maken van uw gegevens.

Als u Windows kunt starten, maakt u een back-up en herstelt u uw gegevens met de functies in Windows.

Open voor deze functie Configuratiescherm en selecteer Systeem en beveiliging en Bestandsgeschiedenis.

## Typen back-ups

Met de Windows-functie Back-up maken en terugzetten kunt u een reservekopie maken van waardevolle gegevens.

Er zijn verschillende typen back-up voor verschillende doeleinden. Zie de beschrijving hieronder.

### Reservekopieën maken van bestanden

U kunt mappen en bestanden die zijn opgeslagen op uw VAIO-computer selecteren en daarvan een reservekopie maken op een dvd of externe harde schijf.

Zie Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het maken van back-ups van gegevens.

### Systeemkopieën maken

U kunt een back-up maken van het hele systeem van uw VAIO-computer. Mochten het ingebouwde opslagapparaat of de computer ooit ophouden met werken, dan kunt u met de systeemkopie de computer herstellen naar de toestand van de reservekopie.

Om een systeemkopie te maken, heeft u een optionele harde schijf nodig die is geformatteerd in de indeling NTFS. U kunt een systeemkopie ook opslaan op een optische schijf zoals een Blu-ray Disc- of dvd-schijf.

Zie Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het maken van een systeemkopie.

#### Opmerking

- We kunnen in geen enkel geval verloren of beschadigde gegevens herstellen of vergoeden, met inbegrip van een defect aan uw VAIO-computer.

- Maak direct na aankoop van uw VAIO-computer herstelmedia. Als u bij een computerstoring geen back-up van uw gegevens kunt maken met de Windows-functie, kunt u met het back-uponderdeel dat onderdeel is van de herstelmedia, een back-up maken van uw gegevens.

  Zie Herstelmedia maken voor meer informatie over het maken van herstelmedia.

#### Hint

- Als uw VAIO-computer niet is uitgerust met een schijfstation, moet u een extern apparaat, zoals een externe harde schijf of een dvd-station, aansluiten op de computer voordat u een back-up maakt, of moet u de grootte van de partitie van het station C: wijzigen en een nieuwe partitie maken voordat u de back-up maakt. Zie Partities maken voor meer informatie.

## Een herstelpunt maken

Met behulp van een herstelpunt kunt u de systeembestanden van uw computer terugzetten naar een eerdere toestand, afhankelijk van het moment waarop het herstelpunt werd gemaakt.

Herstelpunten worden meestal automatisch gemaakt, bijvoorbeeld bij de installatie van een stuurprogramma. We raden u echter aan om handmatig een nieuw herstelpunt te maken voordat u apps of stuurprogramma's installeert op uw VAIO-computer.

Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het maken van een herstelpunt.

## Reservekopieën maken van uw gegevens als u Windows niet kunt starten

Als u Windows niet kunt starten, maakt u een back-up van uw gegevens met VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer Probleemoplossing (Herstel) starten (Start troubleshooting (recovery)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt.

   Het kan even duren voor het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt, dus even geduld.

3. Selecteer Problemen oplossen (Troubleshoot) en VAIO hersteloplossingen (VAIO recovery solutions).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) verschijnt.

4. Selecteer Extra (Tools) en Back-upprogramma (Rescue Data).
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als het venster voor de selectie van de weergavetaal verschijnt in stap 3, selecteert u de gewenste taal en klikt u op OK.

- U kunt VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) ook starten met de herstelmedia. Zie Herstellen vanaf herstelmedia voor meer informatie.

- Het wordt aanbevolen om als locatie een externe vaste schijf te selecteren om de herstelde bestanden op te slaan als u Op maat gemaakte redding (Custom rescue) selecteer.

#### Opmerkingen over het gebruik van VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Beveilig geredde bestanden tegen niet-geautoriseerde toegang.

- Schakel de Windows-functie voor codering van de harde schijf uit voordat u VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruikt om back-ups van uw gegevens te maken of uw gegevens te herstellen.

  Met de herstelmedia en deze app zijn herstelde bestanden die niet zijn gecodeerd op het ingebouwde opslagapparaat echter eenvoudig toegankelijk voor onbevoegde gebruikers. Daarom raden we u aan na het gebruik van de software het opstartwachtwoord voor de vaste schijf in te stellen, de Windows-functie voor codering van de harde schijf in te schakelen en de herstelmedia veilig te bewaren om de geredde bestanden te beschermen tegen toegang door onbevoegden.

- Gebruik voor het herstel van inhoud met auteursrechtbeveiliging, zoals muziekbestanden die zijn georganiseerd door een app voor het afspelen van digitale media, een back-upprogramma dat wordt ondersteund door de app waarmee u deze gegevens importeert. Sony geeft geen garantie voor de afspeelbaarheid van gegevens die zijn hersteld met een ander programma dan het opgegeven back-upprogramma.

- VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) ondersteunt geen back-up van bestanden waarvan de naam (inclusief pad) langer is dan 260 tekens.

- Het gebruik van VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) garandeert niet dat een back-up wordt gemaakt van alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat.

  Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gegevensverlies dat voortvloeit uit het back-upproces.

- Gebruik het stroomsnoer of de netadapter om uw VAIO-computer van stroom te voorzien tijdens het gebruik van VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Uw VAIO-computer start automatisch opnieuw op 72 uur na het starten van VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Als het back-upproces 72 uur heeft geduurd, wordt het proces onderbroken en start de computer opnieuw op. Er is geen manier om het proces te hervatten.

- Geredde bestanden kunnen worden onderverdeeld in twee of meer bestanden, worden opgeslagen in een opgegeven locatie of worden hernoemd, afhankelijk van de locatie die u selecteert. U kunt de geredde bestanden terugzetten met VAIO Data Restore Tool. Zie Uw gegevens herstellen met VAIO Data Restore Tool voor meer informatie.

- Als een externe harde schijf of het optische station de USB-aansluiting niet ondersteunt, moet u een stuurprogramma installeren.

## Uw gegevens herstellen met VAIO Data Restore Tool

Met VAIO Data Restore Tool kunt u bestanden herstellen waarvan eerder back-ups zijn gemaakt met VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

Voor instructies over het gebruik van de app raadpleegt u het Help-bestand dat bij de app wordt geleverd.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer VAIO Data Restore Tool.

   Het venster VAIO Data Restore Tool verschijnt.

3. Selecteer Volgende (Next).

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

4. Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- Gebruik voor het herstel van inhoud met auteursrechtbeveiliging, zoals muziekbestanden die zijn georganiseerd door een app voor het afspelen van digitale media, een back-upprogramma dat wordt ondersteund door de app waarmee u deze gegevens importeert. Sony geeft geen garantie voor de afspeelbaarheid van gegevens die zijn hersteld met een ander programma dan het opgegeven back-upprogramma.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

- Verplaats de herstelde bestanden zo nodig naar de oorspronkelijk locatie.

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## Herstelinhoud verwijderen om schijfruimte vrij te maken

Het ingebouwde opslagapparaat bevat het herstelgebied met de gegevens voor systeemherstel. Als uw VAIO-computer over een solid-state-schijf (SSD) beschikt, kunt u het herstelgebied minimaliseren door herstelgegevens te verwijderen en ruimte vrij te maken op het station C: (of het laatste station in uw stationslijst, bijvoorbeeld station D:).

U hebt herstelmedia nodig om de gegevens voor systeemherstel te kunnen verwijderen of om de computer te herstellen wanneer u deze gegevens hebt verwijderd.

Houd er rekening mee dat de functie Vernieuwen niet meer wordt ondersteund wanneer u de herstelinhoud verwijdert.

1. Maak herstelmedia als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt.

   Raadpleeg Herstelmedia maken voor informatie over het maken van herstelmedia.

2. Zorg dat uw VAIO-computer in de normale stand staat en plaats het herstelmedium in het optische station of sluit een USB-flashstation (niet meegeleverd) aan op de USB-poort.
3. Schakel uw VAIO-computer uit.
4. Druk op de knop ASSIST om het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weer te geven en selecteer vervolgens Starten vanaf media (USB-stick/optische schijf) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) verschijnt.

5. Selecteer Extra (Tools) en Herstelpartitie verwijderen (Remove recovery partition).
6. Volg de instructies op het scherm.

## Andere stations maken (partities aanpassen)

Partities zijn onderverdeelde gebieden op uw ingebouwde opslagapparaat. Het verdelen van het ingebouwde opslagapparaat in meerdere partities heeft diverse voordelen, zoals het scheiden van de systeembestanden van uw gegevensbestanden.

Uw VAIO-computer heeft standaard maar één partitie (station C:) als standaardstation.

Als u gegevens wilt opslaan in een andere partitie, zoals station D:, wijzigt u de grootte van de partitie en maakt u een nieuwe partitie.

Raadpleeg Partities maken voor informatie over het maken van partities.

#### Hint

- Sommige modellen kunnen station D: als standaardstation hebben.

## Partities maken

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u partities maakt.

#### Opmerking

- Als u de partitiegrootte van het station C: verkleint, is het wellicht niet meer mogelijk om herstelmedia te maken of het herstelproces volledig te voltooien omdat onvoldoende er vrije ruimte beschikbaar is op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Open het Configuratiescherm, selecteer Systeem en beveiliging en selecteer Partities op harde schijf maken en formatteren onder Systeembeheer. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

2. Klik met de rechtermuisknop op station C: en selecteer Volume verkleinen.
3. Geef in Geef op met hoeveel MB de partitie moet worden verkleind: de gewenste partitiegrootte op en selecteer Verkleinen.
4. Klik met de rechtermuisknop op Niet-toegewezen en selecteer Nieuw eenvoudig volume.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

## Het volume van het herstelgebied controleren

Het ingebouwde opslagapparaat bevat het herstelgebied met de gegevens voor het systeemherstel.

Als u het volume van het herstelgebied wilt controleren, voert u de volgende stappen uit:

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Deze pc.
3. Selecteer Computer in de menubalk en selecteer vervolgens Beheren.
4. Selecteer Schijfbeheer onder Opslag in het linkerdeelvenster.

   Het volume van het herstelgebied en het totale volume van het station C: worden weergegeven in de rij Schijf 0 in het middelste deelvenster.

## Andere stations maken (partities aanpassen)

Partities zijn onderverdeelde gebieden op uw ingebouwde opslagapparaat. Het verdelen van het ingebouwde opslagapparaat in meerdere partities heeft diverse voordelen, zoals het scheiden van de systeembestanden van uw gegevensbestanden.

Uw VAIO-computer heeft standaard maar één partitie (station C:) als standaardstation.

Als u gegevens wilt opslaan in een andere partitie, zoals station D:, wijzigt u de grootte van de partitie en maakt u een nieuwe partitie.

Raadpleeg Partities maken voor informatie over het maken van partities.

#### Hint

- Sommige modellen kunnen station D: als standaardstation hebben.

## Partities maken

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u partities maakt.

#### Opmerking

- Als u de partitiegrootte van het station C: verkleint, is het wellicht niet meer mogelijk om herstelmedia te maken of het herstelproces volledig te voltooien omdat onvoldoende er vrije ruimte beschikbaar is op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Open het Configuratiescherm, selecteer Systeem en beveiliging en selecteer Partities op harde schijf maken en formatteren onder Systeembeheer. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

2. Klik met de rechtermuisknop op station C: en selecteer Volume verkleinen.
3. Geef in Geef op met hoeveel MB de partitie moet worden verkleind: de gewenste partitiegrootte op en selecteer Verkleinen.
4. Klik met de rechtermuisknop op Niet-toegewezen en selecteer Nieuw eenvoudig volume.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

## Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen)

Als uw VAIO-computer instabiel is geworden, wordt het aanbevolen om de functie Vernieuwen van Windows te gebruiken. Voer de onderstaande stappen uit om de computer te vernieuwen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. SelecteerAan/Uit, houdt de toets Shift ingedrukt en selecteer Afsluiten.
   Uw VAIO-computer volledig afsluiten.
3. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.
   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.
4. Selecteer Probleemoplossing (Herstel) starten (Start troubleshooting (recovery)).

   Volg de instructies op het scherm tot het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt.

   Het kan even duren voor het venster Een optie selecteren (Choose an option) verschijnt, dus even geduld.

5. Selecteer Problemen oplossen (Troubleshoot) en Pc vernieuwen (Refresh your PC).

De meeste gebruikersgegevens op uw ingebouwde opslagschijf, sommige instellingen van Windows en alle apps die u hebt gedownload van Windows Store blijven behouden, zelfs nadat u uw VAIO-computer hebt vernieuwd. Sommige app-instellingen of bestanden in specifieke mappen blijven echter mogelijk niet behouden.

Raadpleeg de volgende lijst voor informatie over welke instellingen behouden blijven en welke gegevens worden verwijderd wanneer u de computer vernieuwt.

#### Instellingen die behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt

De volgende instellingen zullen behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

- Bibliotheekinstellingen

- Gebruikersaccounts (lokaal, domein, Microsoft-account), en groepslidmaatschappen

- Domeininstellingen

- Instellingen van Windows Update

- Achtergrond van het opstartscherm en vergendelingsscherm

- Bureaubladthema's

- Internationale instellingen

- Draadloze netwerkprofielen

- Instellingen die geconfigureerd zijn in het welkomstscherm van Windows

#### Gegevens die worden verwijderd wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt

De gegevens in de volgende mappen zullen worden gewist wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

- \Windows

- \Program Files

- \Program Files (x86)

- \ProgramData

- \Users\(Gebruikersnaam)\AppData

#### Opmerking

- Sla belangrijke gegevens eerst op.

- Inhoud met auteursrechtbeveiliging, zoals digitale uitzendingen en muziekbestanden die zijn georganiseerd door een app voor het afspelen van digitale media, zelfs als de gegevens op dezelfde locatie behouden blijven wanneer u uw VAIO-computer vernieuwt.

  Raadpleeg het Help-bestand bij de app die u gebruikt voor instructies.

#### Hint

- De apps die op het moment van levering al geïnstalleerd waren en geïnstalleerd zijn vanaf Windows Store blijven behouden, in tegenstelling tot alle bureaublad-apps die u na aankoop geïnstalleerd heeft, die gewist zullen worden.

## Herstel

Herstel is het proces waarmee u de oorspronkelijke fabrieksinstellingen van het ingebouwde opslagapparaat terugzet. Vernieuwen is het proces waarbij u het besturingssysteem opnieuw installeert met behoud van de belangrijkste instellingen en persoonlijke gegevens.

Vernieuw uw VAIO-computer eerst als de computer instabiel wordt. Als het probleem zich blijft voordoen, kunt u de computer herstellen.

Er zijn twee manieren om de computer te herstellen:

- Vanaf herstelmedia

- Vanaf het herstelgebied

### Wanneer moet ik herstellen of vernieuwen?

- Als uw VAIO-computer instabiel is geworden

- Als uw VAIO-computer geïnfecteerd is door een computervirus

- Als uw VAIO-computer tegen problemen aanloopt die niet gebruikelijk zijn en niet op de normale manier hersteld kunnen worden

- Als u per ongeluk het station C: hebt geformatteerd

### Welke toepassingen moet ik gebruiken om mijn VAIO-computer te herstellen of om herstelmedia aan te maken?

Gebruik de volgende toepassingen.

#### VAIO Care

- Herstelmedia maken

- Computerhardware controleren

#### VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions)

- Herstellen van uw VAIO-computer

- Uw gegevens redden (back-up maken)

- Alle gegevens op uw ingebouwde opslagapparaat wissen

#### Windows Herstelomgeving (Windows RE)

- Vernieuwen

#### Hint

- Raadpleeg het hulpbestand van VAIO Care en VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) voor meer informatie.

- U kunt uw VAIO-computer ook herstellen vanaf Windows Herstelomgeving (Windows RE).

### Wat is het herstelgebied?

Het herstelgebied op het ingebouwde opslagapparaat bevat gegevens voor het herstel van het systeem en toepassingen. Normaal gesproken kunt u de gegevens in dit gebied niet wijzigen of verwijderen, maar er zijn speciale toepassingen verkrijgbaar voor dat doel.

### Waarom moet ik herstelmedia maken?

Herstelmedia worden gebruikt om uw VAIO-computer terug te zetten naar de oorspronkelijke fabrieksinstellingen. Als Windows niet start en u het herstelgebied hebt verwijderd, hebt u herstelmedia nodig om het herstel uit te voeren.

Maak herstelmedia direct als uw computer klaar is voor gebruik.

## VAIO Update gebruiken

VAIO Update biedt een service die u op de hoogte houdt van beschikbare informatie over updates, zoals belangrijke kennisgevingen of updateprogramma's, waarmee u uw VAIO-computer up-to-date kunt houden.

Via het internet detecteert VAIO Update automatisch de updateprogramma's die vereist zijn voor het verbeteren van de prestaties van uw computer en nieuwe apps die beschikbaar zijn. U kunt deze apps downloaden en in eenvoudige stappen installeren.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Hint

- U kunt ook VAIO Update starten vanaf VAIO Care (Desktop).

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## De antivirusapp voor uw VAIO-computer gebruiken

Bescherm uw VAIO-computer tegen computervirussen door een antivirusapp te gebruiken.

U kunt de antivirusapp actueel houden met de recentste updates door deze updates vanaf de website van de producent te downloaden en te installeren. Als u de antivirusapp wilt bijwerken, kijkt u van welke producent de op uw VAIO-computer geïnstalleerde antivirusapp afkomstig is en voert u de volgende stappen uit.

1. Controleer of uw VAIO-computer verbinding heeft met internet.
2. Voer één van deze handelingen uit al naargelang het geïnstalleerde antivirusapp.

   Voor Trend Micro:

   Start Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Voor McAfee:

   Start McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security of McAfee Total Protection.

   Voor Windows Defender:

   Start Windows Defender.

   Voor Kaspersky Internet Security:

   Start Kaspersky Internet Security.

3. Volg de instructies op het scherm.

#### Opmerking

- De feitelijke procedure kan van bovenstaande procedure afwijken, afhankelijk van de versie die op uw VAIO-computer staat. In dat geval volgt u de instructies op het scherm op.

#### Hint

- Zie Apps starten voor informatie over het starten van de antivirusapp.

- Raadpleeg het Help-bestand bij uw app voor meer informatie.

## Uw Windows-wachtwoord maken/wijzigen/verwijderen

Stel een Windows-wachtwoord in om uw VAIO-computer te beveiligen tegen onbevoegd gebruik. De gebruiker moet dat wachtwoord invoeren als de computer wordt ingeschakeld en als de computer teruggaat naar de normale stand vanuit een energiebesparingsstand.

Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Accounts en Aanmeldingsopties in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Selecteer Toevoegen of Wijzigen onder Wachtwoord.
5. Volg de instructies op het scherm om uw wachtwoord in te voeren.

#### Opmerking

- Zorg dat u het wachtwoord niet vergeet. Noteer het wachtwoord en bewaar het op een veilige plaats.

#### Hint

- U kunt een geheugensteun invoeren om u te helpen het wachtwoord te onthouden. U kunt ook een wachtwoordhersteldiskette maken waarmee u een nieuw wachtwoord kunt instellen. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over het Windows-wachtwoord.

## Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen

U kunt met de BIOS-functie een wachtwoord (opstartwachtwoord) instellen voor het opstarten van uw VAIO-computer. U wordt gevraagd om het opstartwachtwoord in te voeren nadat het VAIO-logo verschijnt bij het opstarten van de computer.

Er zijn twee soorten wachtwoorden. Stel eerst het computerwachtwoord in.

- Computerwachtwoord (voor beheerders):

  Met dit wachtwoord zijn gebruikers met beheerdersrechten bevoegd om alle configuratieopties in het scherm BIOS Setup aan te passen en uw VAIO-computer op te starten.

- Gebruikerswachtwoord (voor gebruikers zonder beheerdersrechten):

  Hiermee kunnen gebruikers met beheerrechten bepaalde instellingen in het BIOS-scherm aanpassen en uw VAIO-computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het computerwachtwoord hebt ingesteld.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Voer het wachtwoord in en druk op Enter.

   U wijzigt het wachtwoord door het huidige wachtwoord en een nieuw wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties) en er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

5. Druk op de toetsofom Password when Power On te selecteren, druk op Enter en selecteer Enabled.
6. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.
7. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

#### Opmerking

- Noteer het wachtwoord om te voorkomen dat u het vergeet.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten.

- U kunt het gebruikerswachtwoord opnieuw instellen in het scherm BIOS Setup nadat u het computerwachtwoord hebt ingevoerd.

- Als u het computerwachtwoord bent vergeten, moet het wachtwoord worden gereset door een erkend Sony-service-/ondersteuningscentrum. (De kosten voor het terugzetten worden in rekening gebracht.)

## Het opstartwachtwoord verwijderen

Als het opstartwachtwoord niet langer nodig is voor uw VAIO-computer, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het computerwachtwoord en gebruikerswachtwoord te verwijderen.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Laat de velden Enter New Password en Confirm New Password leeg en druk op Enter.
5. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.

   Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

## Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen

U kunt met de BIOS-functie een wachtwoord (opstartwachtwoord) instellen voor het opstarten van uw VAIO-computer. U wordt gevraagd om het opstartwachtwoord in te voeren nadat het VAIO-logo verschijnt bij het opstarten van de computer.

Er zijn twee soorten wachtwoorden. Stel eerst het computerwachtwoord in.

- Computerwachtwoord (voor beheerders):

  Met dit wachtwoord zijn gebruikers met beheerdersrechten bevoegd om alle configuratieopties in het scherm BIOS Setup aan te passen en uw VAIO-computer op te starten.

- Gebruikerswachtwoord (voor gebruikers zonder beheerdersrechten):

  Hiermee kunnen gebruikers met beheerrechten bepaalde instellingen in het BIOS-scherm aanpassen en uw VAIO-computer opstarten. U kunt het gebruikerswachtwoord pas instellen nadat u het computerwachtwoord hebt ingesteld.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Voer het wachtwoord in en druk op Enter.

   U wijzigt het wachtwoord door het huidige wachtwoord en een nieuw wachtwoord in te voeren. Het wachtwoord mag maximaal 32 alfanumerieke tekens lang zijn (inclusief spaties) en er wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

5. Druk op de toetsofom Password when Power On te selecteren, druk op Enter en selecteer Enabled.
6. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.
7. Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

#### Opmerking

- Noteer het wachtwoord om te voorkomen dat u het vergeet.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten.

- U kunt het gebruikerswachtwoord opnieuw instellen in het scherm BIOS Setup nadat u het computerwachtwoord hebt ingevoerd.

- Als u het computerwachtwoord bent vergeten, moet het wachtwoord worden gereset door een erkend Sony-service-/ondersteuningscentrum. (De kosten voor het terugzetten worden in rekening gebracht.)

## Het opstartwachtwoord verwijderen

Als het opstartwachtwoord niet langer nodig is voor uw VAIO-computer, kunt u de volgende stappen uitvoeren om het computerwachtwoord en gebruikerswachtwoord te verwijderen.

1. Druk op de knop ASSIST terwijl uw VAIO-computer is uitgeschakeld.

   Het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt.

2. Selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup).

   Voer een wachtwoord in als er al een wachtwoord is ingesteld.

   Het BIOS-instellingenscherm wordt weergegeven.

3. Druk op de toetsofom naar het tabblad Security te gaan, selecteer Set Machine Password of Set User Password, druk vervolgens op Enter.

   Het scherm voor het invoeren van het wachtwoord verschijnt.

4. Laat de velden Enter New Password en Confirm New Password leeg en druk op Enter.
5. Selecteer het tabblad Exit met de toetsof, selecteer Exit Setup en druk vervolgens op de toets Enter.

   Druk wanneer om bevestiging wordt gevraagd op Enter.

## VAIO Update gebruiken

VAIO Update biedt een service die u op de hoogte houdt van beschikbare informatie over updates, zoals belangrijke kennisgevingen of updateprogramma's, waarmee u uw VAIO-computer up-to-date kunt houden.

Via het internet detecteert VAIO Update automatisch de updateprogramma's die vereist zijn voor het verbeteren van de prestaties van uw computer en nieuwe apps die beschikbaar zijn. U kunt deze apps downloaden en in eenvoudige stappen installeren.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Hint

- U kunt ook VAIO Update starten vanaf VAIO Care (Desktop).

## Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)

Met VAIO Care kunt u de volgende bewerkingen uitvoeren om ervoor te zorgen dat uw VAIO-computer optimaal blijft werken.

- Regelmatig prestatiecontroles en systeemafstellingen uitvoeren.

- Ondersteuningsinformatie zoeken (het adres van de ondersteuningswebsite en contactgegevens).

- Start VAIO Care door de knop ASSIST in te drukken en zoek naar de juiste maatregelen voor eventuele problemen.

1. Druk op de knop ASSIST als uw VAIO-computer aan staat.

   VAIO Care start.

   Raadpleeg het Help-bestand van VAIO Care voor meer informatie.

#### Hint

- Als u op de knop ASSIST drukt terwijl uw VAIO-computer uitstaat, wordt het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weergegeven. U kunt de functie VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) gebruiken om de computer te herstellen na een storing, bijvoorbeeld wanneer Windows niet wil starten.

- U kunt ook het Apps-scherm openen en VAIO Care selecteren.

  Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het Apps-scherm.

## Geheugenmodules toevoegen en verwijderen

Als u de snelheid van uw computer wilt verhogen of betere prestaties wilt bij het gelijktijdig uitvoeren van programma's, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren.

Zie Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules voordat u een upgrade uitvoert van het computergeheugen.

Als u geheugenmodules installeert in twee of meer gleuven, wordt de dual-channel-modus geactiveerd om de prestaties te verbeteren.

Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model.

1. Schakel uw VAIO-computer en randapparatuur uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en verwijder de batterij.

   Zie De batterijset verwijderen voor informatie over het verwijderen van de batterij.

2. Wacht enige tijd totdat uw VAIO-computer is afgekoeld.

   De inwendige delen van uw VAIO-computer kunnen nog heet zijn na het uitschakelen. Zorg dat u zich niet brandt als u werkzaamheden verricht aan uw VAIO-computer in deze toestand.

3. Leg een schone doek op een horizontaal vlak oppervlak en plaats uw VAIO-computer hierop zoals hieronder afgebeeld. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier om het kapje van het geheugenmodulecompartiment te openen.

   De plaats van de schroeven wordt aangegeven door de pijlen in de afbeeldingen hieronder.

   Op sommige modellen is het kapje van het geheugenmodulecompartiment vastgezet met dekselschroeven die niet kunnen worden losgemaakt van het kapje.

   De geheugenmodule onder het compartiment wordt met een blad afgeschermd. Til het blad op wanneer u de geheugenmodule installeert of verwijdert.

   Til het blad niet te ver op omdat het kan losraken of kan worden omgevouwen.

4. Raak een extern metalen voorwerp aan om elektrostatische lading op te heffen.

   Raak geen metalen delen in uw VAIO-computer aan.

5. Als er geen sleuf vrij is, verwijdert u de geïnstalleerde geheugenmodule. Trek de lipjes in de richting van de pijlen om de module te ontgrendelen (1), verwijder vervolgens de module door in de richting van de pijl te trekken (2).

6. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de antistatische verpakking.
7. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en schuif de module in de sleuf met de contactpunten naar beneden. Zorg dat de uitsparing in de module daarbij is uitgelijnd met het kleine uitsteeksel in de sleuf.

8. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en druk de module omlaag tot deze vastklikt, zoals getoond in de afbeelding.

   De lipjes aan beiden zijden van de sleuf klikken vast om de module te vergrendelen. Raak geen IC's (zwarte onderdelen) van de geheugenmodule aan.

9. Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug en zet dit vast met de schroeven die u hebt verwijderd in stap 3.
10. Plaats de batterij, sluit alle in stap 1 verwijderde aansluitkabels en randapparatuur aan en schakel de computer in.
11. Controleer of de hoeveelheid geheugen correct is veranderd.

    Als de aangegeven hoeveelheid geheugen correct is, is de geheugenmodule met succes geïnstalleerd.

    Zie De systeeminformatie bekijken voor informatie over het controleren van de systeeminformatie.

## Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert.

- Uw VAIO-computer en de geheugenmodules gebruiken precisieonderdelen en technologie voor elektronische aansluitingen. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

  - Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.

  - Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.

  - Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.

- Neem voor hulp contact op met een erkend service-/ondersteuningspunt van Sony. Zie Ondersteuningswebsite voor een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt.

- Als u zelf geheugenmodules toevoegt of verwijdert, kan uw VAIO-computer defectraken of beschadigen door het breken van de sleuf en de module, of een verkeerde aansluiting. In dat geval worden reparatiekosten in rekening gebracht.

- Pas op dat u uw handen of vingers niet bezeert aan scherpe randen van de geheugenmodule, inwendige onderdelen, of circuitkaarten van uw VAIO-computer.

- Pas op dat uw vingers niet achter kabels van uw VAIO-computer blijven haken, omdat de kabels dan deels of helemaal kunnen losraken.

- Als uw VAIO-computer wordt aangezet terwijl er vloeistof of ander materiaal in de computer is terechtgekomen, kan dit een brand veroorzaken. Verwijder alle vreemde voorwerpen en bevestig het kapje van het geheugenmodulecompartiment voordat u uw VAIO-computer inschakelt.

- Sony garandeert niet dat geheugenmodules van andere fabrikanten werken in uw VAIO-computer. Neem contact op met de leverancier voor informatie over geheugenmodules van andere fabrikanten.

- Zorg dat uw VAIO-computer is uitgezet en dat alle randapparatuur en kabels zijn losgekoppeld voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de geheugenmodule, uw VAIO-computer of de randapparatuur.

- Volg de onderstaande instructies om schade aan de geheugenmodules door elektrostatische ontlading te voorkomen:

  - Werk niet in een ruimte die snel statische elektriciteit opwekt, zoals op een tapijt.

  - Raak een extern metalen voorwerp aan voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert in uw VAIO-computer om ervoor te zorgen dat er geen statische elektriciteit aanwezig is. Raak geen metalen delen in de computer aan.

  - Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontlading (ESD). Verpak de module in een antistatische verpakking of een vel aluminiumfolie als u deze wilt opslaan.

- Raak bij het vasthouden van een geheugenmodule nooit de chips of elektrische contactpunten aan.

- Zorg dat u de geheugenmodule in de juiste richting in de sleuf plaatst. Onjuiste plaatsing kan de module of sleuf beschadigen of brand in de printplaat veroorzaken.

- Gebruik een schroevendraaier van de juiste grootte voor de schroef (een kleine schroevendraaier).

- Draai alleen de schroeven los waarvan wordt aangegeven dat ze moeten worden verwijderd.

## De Rapid Wake (Slaapstand)-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor Rapid Wake wijzigen in VAIO Control Center.

Rapid Wake is standaard ingeschakeld. Met deze functie gaat uw VAIO in slaapstand nadat uw werkgegevens zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Hardware. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Schakel de optie Rapid Wake in of uit.

#### Opmerking

- Met Rapid Wake uitgeschakeld:

  - Uw werkgegevens worden niet opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat wanneer uw VAIO-computer in de slaapstand gaat. Als de computer wordt uitgeschakeld tijdens de slaapstand omdat bijvoorbeeld de batterijset leeg is of de computer wordt losgekoppeld van het stopcontact, dan gaan de werkgegevens verloren. Om gegevensverlies te voorkomen, moet u de gegevens opslaan voordat de computer overgaat op de slaapstand.

  - Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, knippert het langzaam oranje in slaapstand. Wanneer de batterijset leeg raakt tijdens slaapstand, knippert het batterijlampje. Als de computer een stroomlampje heeft, knippert dit samen met het batterijlampje.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## De batterijset opladen

Als de computer is aangesloten op een voedingsbron, wordt de batterijset wordt ook opgeladen terwijl u uw VAIO-computer gebruikt. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

1. Plaats de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)

#### Hint

- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Merk op dat bij een lage omgevingstemperatuur het opladen van de batterijset langer duurt.

- Ga naar het bureaublad en selecteer het batterijpictogram in het systeemvak, bijvoorbeeld(op batterij) of(op netstroom), om de batterijstatus van uw VAIO-computer te controleren. Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## Uw VAIO-computer aanzetten

Uw VAIO-computer inschakelen om Windows te starten.

Lees de voorzorgsmaatregelen in Opmerkingen over het gebruik van de stroombron zorgvuldig voordat u uw computer inschakelt.

1. Installeer de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)
3. Klap het lcd-scherm open.
4. Druk op de knop(Aan/Uit).

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat het groen branden.

   Uw computer is ingeschakeld en Windows wordt opgestart.

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan vier seconden ingedrukt houdt, wordt uw VAIO-computer niet ingeschakeld.

- Houd bij het verplaatsen van het lcd-scherm niet de ingebouwde camera vast, omdat hierdoor een storing in uw VAIO-computer kan optreden.

- Als u op de knop(Aan/Uit) drukt wanneer het klepje van het lcd-scherm nog dicht is, zal uw VAIO-computer niet worden aangezet.

- Raak het aanraakscherm tijdens het opstarten van uw VAIO-computer niet aan omdat hierdoor een storing in uw computer kan optreden. (modellen met aanraakscherm)

#### Hint

- Uw VAIO-computer gaat standaard in de slaapstand als deze op een stopcontact is aangesloten en bepaalde tijd niet gebruikt wordt. Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie.

## Statusoverzicht van batterijlampje

Het batterijlampjebrandt of knippert, afhankelijk van de omstandigheden.

#### Brandt oranje

De batterijset wordt opgeladen. (Gaat uit als de batterijset volledig is opgeladen.)

#### Knippert oranje

De batterijset is bijna leeg. (Normale modus)

Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, knippert dit samen met het batterijlampje.

#### Is oranje en knippert snel

Er is een batterijstoring opgetreden vanwege een defecte of niet goed vergrendelde batterijset (modellen met verwijderbare batterijset) enz.

## Uw VAIO-computer opnieuw opstarten

Na het wijzigen van instellingen of het installeren van toepassingen op uw VAIO-computer moet u de computer soms opnieuw opstarten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. SelecteerAan/Uit en Opnieuw opstarten.
   Uw VAIO-computer wordt opnieuw opgestart.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## De slaapstand

Dankzij de slaapstand kunt u pauze houden en de status van uw computer behouden, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

In de standaardinstellingen voor de slaapstand is Rapid Wake ingeschakeld en gaat uw VAIO-computer in slaapstand nadat uw werkgegevens zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat. Dit verkleint het risico op verlies van niet-opgeslagen gegevens als de batterijset tijdens de slaapstand leeg raakt.

## De batterijcapaciteit controleren

De batterijset is een verbruiksartikel. De capaciteit neemt geleidelijk af door het steeds weer opladen en ontladen. Dit heeft tot gevolg dat de gebruiksduur van de batterijset korter wordt, zelfs als hij volledig is opgeladen. Dit betekent dat de batterijset het einde van de gebruiksduur heeft bereikt.

Als de gebruiksduur van de batterijset kort is geworden, vervangt u de batterijset door een nieuwe, door Sony goedgekeurde batterijset. Raadpleeg het Help-bestand voor meer informatie over de status van de batterijlading en capaciteitsafname.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Stroom en batterij (Power and Battery). (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Selecteer Meer informatie (Details) in Batterij (Battery) of Batterijzorgfunctie (Battery Care Function).

   Er wordt uitgebreide informatie over de batterijset, zoals de oplaadcapaciteit, weergegeven.

#### Hint

- Activeer de Batterijzorgfunctie (battery care function) voor maximale levensduur van de batterij. Met deze functie kunt u het slechter worden van de batterijset verminderen door de maximale oplaadcapaciteit te beperken. Wanneer de functie is ingeschakeld, wordt de batterijset niet volledig opgeladen.

## De Rapid Wake (Slaapstand)-instellingen wijzigen

U kunt de instellingen voor Rapid Wake wijzigen in VAIO Control Center.

Rapid Wake is standaard ingeschakeld. Met deze functie gaat uw VAIO in slaapstand nadat uw werkgegevens zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Hardware. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Schakel de optie Rapid Wake in of uit.

#### Opmerking

- Met Rapid Wake uitgeschakeld:

  - Uw werkgegevens worden niet opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat wanneer uw VAIO-computer in de slaapstand gaat. Als de computer wordt uitgeschakeld tijdens de slaapstand omdat bijvoorbeeld de batterijset leeg is of de computer wordt losgekoppeld van het stopcontact, dan gaan de werkgegevens verloren. Om gegevensverlies te voorkomen, moet u de gegevens opslaan voordat de computer overgaat op de slaapstand.

  - Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, knippert het langzaam oranje in slaapstand. Wanneer de batterijset leeg raakt tijdens slaapstand, knippert het batterijlampje. Als de computer een stroomlampje heeft, knippert dit samen met het batterijlampje.

## De batterijset opladen

Als de computer is aangesloten op een voedingsbron, wordt de batterijset wordt ook opgeladen terwijl u uw VAIO-computer gebruikt. De oplaadtijd is afhankelijk van de gebruiksomstandigheden.

1. Plaats de batterijset in uw VAIO-computer. (Zie De batterijset plaatsen.)
2. Sluit uw VAIO-computer aan op een stopcontact. (Zie Een stroombron aansluiten.)

#### Hint

- De oplaadtijd kan variëren afhankelijk van de omgevingstemperatuur.

  Merk op dat bij een lage omgevingstemperatuur het opladen van de batterijset langer duurt.

- Ga naar het bureaublad en selecteer het batterijpictogram in het systeemvak, bijvoorbeeld(op batterij) of(op netstroom), om de batterijstatus van uw VAIO-computer te controleren. Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## Statusoverzicht van batterijlampje

Het batterijlampjebrandt of knippert, afhankelijk van de omstandigheden.

#### Brandt oranje

De batterijset wordt opgeladen. (Gaat uit als de batterijset volledig is opgeladen.)

#### Knippert oranje

De batterijset is bijna leeg. (Normale modus)

Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, knippert dit samen met het batterijlampje.

#### Is oranje en knippert snel

Er is een batterijstoring opgetreden vanwege een defecte of niet goed vergrendelde batterijset (modellen met verwijderbare batterijset) enz.

## De levensduur van de batterij verlengen

Als uw VAIO-computer op batterijstroom werkt, kunt u de levensduur van de batterij verlengen met de volgende methoden.

- Gebruik de slaapstand.

  Wanneer u uw VAIO-computer tijdelijk niet hoeft te gebruiken, kunt u de computer in de slaapstand zetten. Gebruik de slaapstand regelmatig als u de levensduur van de batterij wilt verlengen. Als u de computer langere tijd niet gaat gebruiken, zet u de computer uit.

  De computer activeren vanuit de slaapstand is sneller dan de computer opstarten.

  Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie.

- Verminder de helderheid van het lcd-scherm.

  Zie De helderheid van het lcd-scherm wijzigen voor meer informatie.

- Verlaag het volume van de luidsprekers en de hoofdtelefoon.

  Zie Luidsprekervolume aanpassen voor meer informatie.

- Koppel randapparaten los die niet worden gebruikt.

## De slaapstand

Dankzij de slaapstand kunt u pauze houden en de status van uw computer behouden, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

In de standaardinstellingen voor de slaapstand is Rapid Wake ingeschakeld en gaat uw VAIO-computer in slaapstand nadat uw werkgegevens zijn opgeslagen op het ingebouwde opslagapparaat. Dit verkleint het risico op verlies van niet-opgeslagen gegevens als de batterijset tijdens de slaapstand leeg raakt.

## Het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Via het aanraakscherm kunt u uw VAIO-computer rechtstreeks bedienen met uw vingers. U kunt verschillende gebaren uitvoeren op het aanraakscherm.

Uw VAIO-computer ondersteunt multitouch-invoer.

#### Opmerking

- Uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm. Houd bij het gebruik van het capacitieve aanraakscherm rekening met de volgende kenmerken.

  - Het aanraakscherm werkt niet met nagels of wanneer u handschoenen draagt.

  - Als u onverwachte bewerkingen constateert wanneer u op het scherm tikt, controleert u of het aanraakscherm met een ander deel van uw lichaam in aanraking komt.

  - Het oppervlak van het aanraakscherm kan warm worden. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

  - Hoewel het oppervlak van het aanraakscherm is gemaakt van gehard glas, kan het beschadigd raken. Ga er zorgvuldig mee om. Als het breekt, kunnen korrelachtige scherven ontstaan waaraan u zich kunt verwonden.

    Laat het aanraakscherm niet vallen en stel het niet bloot aan grote druk. Kras niet op het oppervlak. Beschadigingen van het oppervlak kunnen ertoe leiden dat het glas breekt.

  - In de fabriek wordt mogelijk een beschermingsfolie aangebracht op het lcd-scherm. Verwijder dit folie voor gebruik aangezien dit de werking van het aanraakscherm negatief kan beïnvloeden.

  - Sommige toepassingen kunnen niet worden bediend via het aanraakscherm.

## Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u het aanraakscherm gebruikt.

- Druk niet hard of ongecontroleerd op het aanraakscherm.

  Zachte aanrakingen volstaan omdat uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm.

- Gebruik geen andere voorwerpen dan uw vinger om het aanraakscherm te bedienen.

  Als u dat doet, kunt u het aanraakscherm beschadigen of een storing veroorzaken. Raak het scherm alleen aan met uw vingers.

- Het aanraakscherm werkt misschien niet correct wanneer u uw VAIO-computer aan zet terwijl u het scherm aanraakt of als de computer tijdens het opstarten invloed van elektromagnetische straling ondervindt. Start in dat geval de computer opnieuw op.

- Het kan even duren voordat uw aanraakscherm functioneert nadat uw VAIO-computer vanuit de slaapstand in de normale stand terugkeert. In dat geval wacht u even voordat u het aanraakscherm opnieuw gebruikt.

- Houd het aanraakscherm schoon voor optimale gevoeligheid. Vuil kan het scherm beschadiging of storingen veroorzaken.

## Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

U kunt uw VAIO-computer bedienen door op het aanraakscherm te tikken of eenvoudige gebaren te maken met uw vingers.

### Standaardbewerkingen

#### Klikken (tikken)

Tik met één vinger op het aanraakscherm. U kunt een knop, zoals OK en Annuleren, of een optie in een menu selecteren door erop te tikken.

#### Dubbelklikken (dubbeltikken)

Tik tweemaal snel achter elkaar met één vinger op het aanraakscherm.

U kunt een toepassing starten, zoals en tekstverwerker of spreadsheetprogramma, of bestanden openen door dubbel te tikken op het pictogram.

#### Slepen

Plaats uw vinger in de gewenste positie op het aanraakscherm en schuif. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of het formaat van vensters wijzigen.

#### Slepen en neerzetten

Tik op het pictogram van het gewenste bestand, sleep het naar een map, venster of toepassingspictogram en til uw vinger van het scherm. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of kopiëren.

### Geavanceerde bewerkingen

U kunt uw VAIO-computer bedienen door eenvoudige gebaren op het aanraakscherm te maken met uw vingers.

De werking van gebaren verschilt per toepassing.

#### Met de rechtermuisknop klikken (tikken en vasthouden)

Tik en houd het gewenste punt op het aanraakscherm enkele seconden vast. Til daarna uw vinger van het scherm. Afhankelijk van de plaats waar u tikt, kunt u verschillende menu's weergeven.

#### Schuiven

Tik en schuif in een schuifbaar gedeelte van een venster, zoals een venster van Internet Explorer. U kunt ook de verticale schuifbalk in het geselecteerde venster gebruiken om door het venster te schuiven.

#### Inzoomen en uitzoomen op een afbeelding of foto (zoomen)

Maak een knijpbeweging met twee vingers op het aanraakscherm om in- of uit te zoomen op een afbeelding, zoals een foto in Foto's. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Een afbeelding of foto draaien (roteren)

Plaats twee vingers op het aanraakscherm en draai deze in een cirkel om een afbeelding of foto te roteren. Of u afbeeldingen kunt draaien, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

#### Selecteren door te vegen

Veeg uw vinger over een korte afstand in de richting waarin schuiven in het scherm niet mogelijk is.

U kunt items zoals toepassingstegels of afbeeldingen selecteren.

## Een schijf verwijderen (met optisch station uitgeruste modellen)

Verwijder een schijf uit uw VAIO-computer die ingeschakeld is.

1. Druk op de uitwerpknop voor het station.

   De lade schuift uit het station.

2. Verwijder een schijf uit uw VAIO-computer.
3. Sluit de lade van het station door die voorzichtig in het station te duwen.

#### Opmerking

- Oefen bij het verwijderen van een schijf geen druk uit op de lade van het station.

## Een schijf plaatsen (met optisch station uitgeruste modellen)

Plaats een schijf in uw VAIO-computer die ingeschakeld is.

1. Druk op de uitwerpknop voor het station.

   De lade schuift uit het station.

2. Plaats een schijf in uw VAIO-computer.

   Houd de onderzijde van de lade met een hand vast, plaats een schijf in het midden van de lade en druk de schijf voorzichtig omlaag totdat deze vastklikt. Als de schijf niet goed is geplaatst wanneer u de lade sluit, gaat de lade mogelijk niet meer open.

   Plaats de schijf met het label omhoog.

3. Sluit de lade van het station door die voorzichtig in het station te duwen.

#### Opmerking

- Oefen bij het plaatsen van een schijf geen druk uit op de lade van het station.

## Combinaties en functies met de toets Fn

Houd de toets Fn ingedrukt en druk tegelijkertijd op een andere toets om een actie uit te voeren met een sneltoets.

U schakelt het geluid bijvoorbeeld als volgt uit: Fn +(F2)Houd de toets Fn ingedrukt en druk op de toets F2.

Sommige sneltoetsen werken alleen als Windows actief is.

#### Fn +(F1)

Hiermee wordt het touchpad in- en uitgeschakeld. Zie Het touchpad inschakelen of uitschakelen voor meer informatie.

#### Fn +(F2)

Hiermee worden de luidsprekers of de hoofdtelefoon in- en uitgeschakeld.

#### Fn +/(F3/F4)

Druk meerdere keren op de knop om het volumeniveau van de luidsprekers en de hoofdtelefoon te wijzigen. Zie Luidsprekervolume aanpassen voor meer informatie.

U verlaagt het volume met de toetsen Fn+F3.

U verhoogt het volume met de toetsen Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Druk meerdere keren op de knop om de helderheid van uw lcd-scherm aan te passen. Zie De helderheid van het lcd-scherm wijzigen voor meer informatie.

U verlaagt de lichtintensiteit met de toetsen Fn+F5.

U verhoogt de lichtintensiteit met de toetsen Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Hiermee schakelt u de beeldschermuitvoer naar een externe monitor.

Druk meerdere keren op de toetsen Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en bevestig met toets Enter. Zie Weergavemodi selecteren voor meer informatie.

#### Fn + Num Lk (Num Lock)

Hiermee schakelt u de toetsen in waar cijfers op zijn gedrukt zodat u ze als numeriek toetsenbord kunt gebruiken. (modellen zonder numeriek toetsenbord)

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Werkt verschillend naargelang de apps die u gebruikt. Raadpleeg het Help-bestand bij de app voor meer informatie.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Hiermee gaat u naar de vorige pagina. (modellen zonder numeriek toetsenbord)

#### Fn + End (End)

Hiermee verplaatst u de cursor naar het einde van een regel of pagina. (modellen zonder numeriek toetsenbord)

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Hiermee gaat u naar de volgende pagina. (modellen zonder numeriek toetsenbord)

#### Fn + Home (Home)

Hiermee verplaatst u de cursor naar het begin van een regel of pagina. (modellen zonder numeriek toetsenbord)

#### Hint

- Voor informatie over sneltoetsen in combinatie met de toets(Windows) enz., raadpleegt u Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen).

## Tekens invoeren met het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

U kunt tekst invoeren via het Schermtoetsenbord op het scherm door aanraken.

1. Open het bureaublad en selecteer(het pictogram Schermtoetsenbord) in het systeemvak. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)

## Het touchpad gebruiken

Door met uw vinger over het touchpad te schuiven, kunt u de aanwijzer bewegen op het computerscherm.

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk op de linker- of rechterknopzone om een opdracht uit te voeren of een menu te openen.

1. Linkerknopzone

2. Rechterknopzone

#### Klikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk eenmaal op de linkerknopzone.

U kunt ook een keer op het touchpad tikken.

#### Dubbelklikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk snel tweemaal op de linkerknopzone.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op het touchpad tikken.

#### Met de rechtermuisknop klikken

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object en druk eenmaal op de rechterknopzone.

U kunt ook met twee vingers op het touchpad tikken.

Er wordt een snelmenu geopend waarvan de inhoud afhankelijk is van de plaats van de aanwijzer.

#### Slepen

Plaats de aanwijzer op het gewenste item of object, houd de linkerknopzone ingedrukt en schuif met uw vinger over het touchpad.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op het touchpad tikken en bij de tweede tap uw vinger schuiven.

#### Slepen en neerzetten

Sleep een pictogram, zoals een bestand, naar de gewenste locatie en laat de linkerknopzone los.

U kunt ook twee keer snel achter elkaar op pictogram tikken en bij de tweede tik uw vinger naar de gewenste locatie schuiven en vervolgens uw vinger van het touchpad halen.

#### Bladeren

Schuif met twee vingers omhoog en omlaag op het touchpad om verticaal in het venster te schuiven.

Schuif met twee vingers van links naar rechts op het touchpad of andersom om horizontaal in het venster te schuiven.

#### Achteruit of vooruit gaan zonder de aanwijzer te bewegen

Als u websites, foto's enz. bekijkt, plaatst u drie vingers op het touchpad en schuift u ze van de ene kant naar de andere om vooruit of achteruit te bladeren zonder de aanwijzer te bewegen.

#### In- of uitzoomen

Als u websites, foto's enz. bekijkt, kunt u met twee vingers een knijpbeweging maken op het touchpad om te zoomen. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Openen van het app-menu

Plaats uw vinger op de bovenrand van het touchpad en schuif omlaag.

Het app-menu wordt niet geopend als een app niet door het app-menu ondersteund wordt.

#### De charms openen

Plaats uw vinger op de rechterrand van het touchpad en schuif naar links. Zie De charms openen voor meer informatie.

#### Schakelen tussen apps

Plaats uw vinger op de linker rand van het touchpad en schuif uw vinger naar rechts om naar de actieve app te gaan. Als er meer dan één app actief is, herhaalt u deze actie om naar de volgende app te schakelen, beginnend bij de meest recente app.

#### Opmerking

- De gebarenfunctie (bladeren, achteruit/vooruit, inzoomen/uitzoomen, app-menu openen, charms openen, schakelen tussen apps) werken mogelijk niet afhankelijk van de bedieningsvoorwaarden van uw VAIO-computer of de instellingen van het touchpad.

#### Hint

- De vorm van het touchpad kan variëren afhankelijk van uw model.

- Voor meer informatie over hoe u het touchpad kunt gebruiken, start u VAIO Control Center, klikt u op Invoerapparaat (Input Device) en volgt u het instructiefilmpje. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Opmerkingen over de ingebouwde camera

- Zorg dat u de ingebouwde camera niet beschadigt of bevuilt aangezien dit de kwaliteit van de beelden kan beïnvloeden.

- Laat zonlicht niet rechtstreeks in de lens van de ingebouwde camera schijnen, ongeacht in welke energiestand uw VAIO-computer staat, omdat de camera hierdoor beschadigd kan raken.

### De ingebouwde camera reinigen

Als het gebied in en om de ingebouwde camera vuil is, wrijft u dit voorzichtig schoon met een zachte doek, zoals een reinigingsdoek voor lenzen.

Wrijf niet te hard om geen krassen te veroorzaken.

## De ingebouwde camera gebruiken

Met de ingebouwde camera en communicatieapps kunt u videogesprekken voeren via internet.

Het lampje voor de ingebouwde camera brandt bij gebruik van de ingebouwde camera.

1. Ingebouwde camera*

2. Lampje voor ingebouwde camera

3. Ingebouwde microfoon (mono)

* De vorm van de ingebouwde camera kan variëren afhankelijk van uw model.

#### Hint

- De apps die op uw VAIO-computer geïnstalleerd zijn, hangen af van de computerconfiguratie.

- Sommige apps ondersteunen misschien niet alle resolutie-instellingen van de ingebouwde camera niet.

## Geheugenmodules toevoegen en verwijderen

Als u de snelheid van uw computer wilt verhogen of betere prestaties wilt bij het gelijktijdig uitvoeren van programma's, kunt u de hoeveelheid geheugen uitbreiden door optionele geheugenmodules te installeren.

Zie Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules voordat u een upgrade uitvoert van het computergeheugen.

Als u geheugenmodules installeert in twee of meer gleuven, wordt de dual-channel-modus geactiveerd om de prestaties te verbeteren.

Het type module en de hoeveelheid geheugen die op uw computer zijn geïnstalleerd, zijn afhankelijk van het model.

1. Schakel uw VAIO-computer en randapparatuur uit, koppel het netsnoer en alle aansluitkabels los en verwijder de batterij.

   Zie De batterijset verwijderen voor informatie over het verwijderen van de batterij.

2. Wacht enige tijd totdat uw VAIO-computer is afgekoeld.

   De inwendige delen van uw VAIO-computer kunnen nog heet zijn na het uitschakelen. Zorg dat u zich niet brandt als u werkzaamheden verricht aan uw VAIO-computer in deze toestand.

3. Leg een schone doek op een horizontaal vlak oppervlak en plaats uw VAIO-computer hierop zoals hieronder afgebeeld. Verwijder de schroeven met een kruiskopschroevendraaier om het kapje van het geheugenmodulecompartiment te openen.

   De plaats van de schroeven wordt aangegeven door de pijlen in de afbeeldingen hieronder.

   Op sommige modellen is het kapje van het geheugenmodulecompartiment vastgezet met dekselschroeven die niet kunnen worden losgemaakt van het kapje.

   De geheugenmodule onder het compartiment wordt met een blad afgeschermd. Til het blad op wanneer u de geheugenmodule installeert of verwijdert.

   Til het blad niet te ver op omdat het kan losraken of kan worden omgevouwen.

4. Raak een extern metalen voorwerp aan om elektrostatische lading op te heffen.

   Raak geen metalen delen in uw VAIO-computer aan.

5. Als er geen sleuf vrij is, verwijdert u de geïnstalleerde geheugenmodule. Trek de lipjes in de richting van de pijlen om de module te ontgrendelen (1), verwijder vervolgens de module door in de richting van de pijl te trekken (2).

6. Haal de nieuwe geheugenmodule uit de antistatische verpakking.
7. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en schuif de module in de sleuf met de contactpunten naar beneden. Zorg dat de uitsparing in de module daarbij is uitgelijnd met het kleine uitsteeksel in de sleuf.

8. Houd de geheugenmodule vast bij de rand en druk de module omlaag tot deze vastklikt, zoals getoond in de afbeelding.

   De lipjes aan beiden zijden van de sleuf klikken vast om de module te vergrendelen. Raak geen IC's (zwarte onderdelen) van de geheugenmodule aan.

9. Plaats het kapje van het geheugenmodulecompartiment weer terug en zet dit vast met de schroeven die u hebt verwijderd in stap 3.
10. Plaats de batterij, sluit alle in stap 1 verwijderde aansluitkabels en randapparatuur aan en schakel de computer in.
11. Controleer of de hoeveelheid geheugen correct is veranderd.

    Als de aangegeven hoeveelheid geheugen correct is, is de geheugenmodule met succes geïnstalleerd.

    Zie De systeeminformatie bekijken voor informatie over het controleren van de systeeminformatie.

## Opmerkingen over het toevoegen en verwijderen van geheugenmodules

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen zorgvuldig voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert.

- Uw VAIO-computer en de geheugenmodules gebruiken precisieonderdelen en technologie voor elektronische aansluitingen. Om te vermijden dat de garantie vervalt tijdens de garantieperiode voor het product, volgt u de onderstaande aanbevelingen:

  - Neem contact op met de dealer als u een nieuwe geheugenmodule wilt installeren.

  - Installeer geheugenmodules nooit zelf, tenzij u hiermee vertrouwd bent.

  - Raak de connectors niet aan en open het kapje van het geheugenmodulecompartiment niet.

- Neem voor hulp contact op met een erkend service-/ondersteuningspunt van Sony. Zie Ondersteuningswebsite voor een center of vertegenwoordiger bij u in de buurt.

- Als u zelf geheugenmodules toevoegt of verwijdert, kan uw VAIO-computer defectraken of beschadigen door het breken van de sleuf en de module, of een verkeerde aansluiting. In dat geval worden reparatiekosten in rekening gebracht.

- Pas op dat u uw handen of vingers niet bezeert aan scherpe randen van de geheugenmodule, inwendige onderdelen, of circuitkaarten van uw VAIO-computer.

- Pas op dat uw vingers niet achter kabels van uw VAIO-computer blijven haken, omdat de kabels dan deels of helemaal kunnen losraken.

- Als uw VAIO-computer wordt aangezet terwijl er vloeistof of ander materiaal in de computer is terechtgekomen, kan dit een brand veroorzaken. Verwijder alle vreemde voorwerpen en bevestig het kapje van het geheugenmodulecompartiment voordat u uw VAIO-computer inschakelt.

- Sony garandeert niet dat geheugenmodules van andere fabrikanten werken in uw VAIO-computer. Neem contact op met de leverancier voor informatie over geheugenmodules van andere fabrikanten.

- Zorg dat uw VAIO-computer is uitgezet en dat alle randapparatuur en kabels zijn losgekoppeld voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert. Als u dit niet doet, kan dit leiden tot schade aan de geheugenmodule, uw VAIO-computer of de randapparatuur.

- Volg de onderstaande instructies om schade aan de geheugenmodules door elektrostatische ontlading te voorkomen:

  - Werk niet in een ruimte die snel statische elektriciteit opwekt, zoals op een tapijt.

  - Raak een extern metalen voorwerp aan voordat u geheugenmodules toevoegt of verwijdert in uw VAIO-computer om ervoor te zorgen dat er geen statische elektriciteit aanwezig is. Raak geen metalen delen in de computer aan.

  - Open de verpakking van de geheugenmodule pas op het moment dat u klaar bent om de module te installeren. De verpakking beschermt de module tegen elektrostatische ontlading (ESD). Verpak de module in een antistatische verpakking of een vel aluminiumfolie als u deze wilt opslaan.

- Raak bij het vasthouden van een geheugenmodule nooit de chips of elektrische contactpunten aan.

- Zorg dat u de geheugenmodule in de juiste richting in de sleuf plaatst. Onjuiste plaatsing kan de module of sleuf beschadigen of brand in de printplaat veroorzaken.

- Gebruik een schroevendraaier van de juiste grootte voor de schroef (een kleine schroevendraaier).

- Draai alleen de schroeven los waarvan wordt aangegeven dat ze moeten worden verwijderd.

## Een USB-apparaat opladen

U kunt een USB-apparaat opladen, zelfs wanneer uw VAIO-computer is uitgeschakeld of in de sluimerstand of in de slaapstand staat, door de instelling voor het opladen van USB-apparaten in te schakelen.

Wijzig de instellingen voor de USB-poort die laden via USB ondersteunt alleen wanneer geen USB-apparaat is verbonden met de poort.

1. Start VAIO Control Center en selecteer Hardware. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.)
2. Schakel de optie USB opladen (USB Charging) in.
3. Sluit een USB-apparaat aan op de USB-poort met de markeringeromheen.

   Als het opladen niet start, zelfs wanneer u een USB-apparaat aansluit op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, koppelt u het apparaat los en sluit u het opnieuw aan.

#### Opmerking

- Wanneer de instelling voor het opladen van USB-apparaten is geactiveerd, zal het stroomverbruik wanneer uw VAIO-computer uit staat of in de sluimerstand staat, toenemen omdat de computer de USB-aansluiting van stroom voorziet, zelfs wanneer er op de USB-aansluiting geen USB-apparaat is aangesloten.

- Wanneer de instellingen voor opladen via USB zijn ingeschakeld, kunt u de functie voor extern ontwaken op het USB-apparaat dat is aangesloten op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, niet gebruiken.

#### Hint

- Opladen via USB is standaard uitgeschakeld.

## Een USB-apparaat aansluiten

U kunt op uw VAIO-computer een USB-apparaat (Universal Serial Bus) aansluiten, zoals een muis, diskettestation, luidspreker of printer.

Voor aansluiting moet mogelijk het bij het USB-apparaat geleverde stuurprogramma worden geïnstalleerd.

Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

1. Kies de USB-poort () die u wilt gebruiken.
2. Steek de USB-apparaatkabel () (niet meegeleverd) in de USB-poort.

#### Opmerking

- U moet mogelijk het stuurprogramma installeren dat bij uw USB-apparaat is geleverd voordat u het apparaat kunt gebruiken. Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie.

- Om documenten te kunnen afdrukken moet u ervoor zorgen dat de USB-printer gebruikt kan worden met uw versie van Windows.

- Voordat u USB-luidsprekers van uw VAIO-computer loskoppelt, moet u eerst de dvd of de muziek stoppen of uw computer uitzetten. Het loskoppelen van USB-luidsprekers tijdens het afspelen kan een storing veroorzaken.

  Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie over het verwijderen van USB-apparaten.

- Om uw VAIO-computer en/of USB-apparaten tegen beschadigingen te beschermen, moet u letten op het volgende:

  - Wanneer u uw VAIO-computer verplaatste met de USB-apparaten nog aangesloten, moet u voorkomen dat de USB-poorten worden blootgesteld aan schokken of stoten.

  - Doe uw VAIO-computer niet in een tas als er nog USB-apparaten aangesloten zijn.

#### Hint

- De USB-poorten op uw VAIO-computer zijn compatibel met de USB 2.0-standaard en/of USB 3.0-standaard.

  USB-poorten die compatibel zijn met de USB 3.0-standaard kunt u herkennen aan hun blauwe kleur.

- Naast de overdrachtsmodi van de USB 2.0-standaard hoort de volgende overdrachtsmodus bij de USB 3.0-standaard:

  - SuperSpeed: overdrachtssnelheid van 5 Gbps.

## Opmerkingen over het gebruik van SD-geheugenkaarten

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u SD-geheugenkaarten gebruikt.

- Houd een SD-geheugenkaart buiten bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken.

- Raak de aansluiting van de SD-geheugenkaart niet met uw vinger of met metalen voorwerpen aan.

- Een SD-geheugenkaart bevat gevoelige elektronische onderdelen. Buig ze niet, laat ze niet vallen en stel ze niet bloot aan schokken.

- Haal een SD-geheugenkaart niet uit elkaar.

- Houd een SD-geheugenkaart droog.

- Gebruik of bewaar een SD-geheugenkaart niet op plaatsen die blootstaan aan:

  - Extreem hoge temperaturen (bijvoorbeeld in een auto die geparkeerd staat in de zon)

  - Direct zonlicht

  - Hoge vochtigheid of corrosieve stoffen

  - Veel stof

- Probeer geen geheugenkaart of geheugenkaartadapter van een ander type in de SD-geheugenkaartsleuf te plaatsen. Niet-compatibele geheugenkaarten en adapters kunnen vast komen te zitten in de sleuf wat schade aan de VAIO-computer kan veroorzaken.

- U kunt geen gegevens op een SD-geheugenkaart waarop de schrijfbeveiliging actief is.

- Het wordt aanbevolen een back-up te maken van belangrijke gegevens.

- Opgeslagen gegevens kunnen verloren gaan of beschadigd raken in de volgende gevallen:

  - U verwijdert een SD-geheugenkaart of zet uw VAIO-computer uit terwijl er gegevens worden gelezen van of geschreven naar de SD-geheugenkaart.

  - U gebruikt de SD-geheugenkaart op een locatie waar statische elektriciteit of elektrische storingen de kaart kunnen verstoren.

- Zorg bij het meenemen van een SD-geheugenkaart dat u deze in de houder meeneemt om te voorkomen dat er statische elektriciteit optreedt.

- Voordat u een SD-geheugenkaart gebruikt met een ander apparaat dan een computer, zoals een digitale camera of draagbare geluidsapparatuur, moet u de SD-geheugenkaart formatteren (initialiseren) met behulp van het apparaat.

  Sommige apparaten ondersteunen de bestandsindeling voor computers mogelijk niet. In dit geval verschijnt een bericht waarin wordt aanbevolen de SD-geheugenkaart te formatteren. Kopieer de gegevens van de geheugenkaart naar uw VAIO-computer en formatteer de geheugenkaart met behulp van het apparaat. Bij het formatteren van de SD-geheugenkaart worden alle gegevens verwijderd.

  Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

- Steek geen vreemde voorwerpen in de sleuf van de SD-geheugenkaartsleuf.

- De sleuf voor de SD-geheugenkaart kan alleen worden gebruikt voor lezen van en schrijven op ondersteunde geheugenkaarten en niet voor andere doeleinden.

- SD-geheugenkaarten (max. 2 GB), SDHC-geheugenkaarten (max. 32 GB) en SDXC-geheugenkaarten (max. 128 GB) die tot en met augustus 2013 verkrijgbaar zijn, zijn getest en geschikt gevonden voor gebruik met uw VAIO-computer. Compatibiliteit met de computer wordt echter niet gegarandeerd voor alle SD-geheugenkaarten, SDHC-geheugenkaarten en SDXC-geheugenkaarten.

- De SD-geheugenkaartsleuf op uw VAIO-computer ondersteunt niet de functie voor de bescherming van auteursrechten van de SD-geheugenkaart, de SDHC-geheugenkaart en de SDXC-geheugenkaart.

- Sommige type SD-geheugenkaarten, bijvoorbeeld de kaarten met de functie UHS (Super snelle gegevensoverdracht), kunnen extreem heet worden vanwege het continue gebruik van de geheugenkaarten. In dergelijke gevallen is het raadzaam even te wachten met het verwijderen van de geheugenkaart zodat deze kan afkoelen.

## Verwijderen van SD-geheugenkaarten

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe de SD-geheugenkaart moet worden verwijderd.

1. Zoek de SD-geheugenkaartsleuf.
2. Open Deze pc.

   Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Deze pc.

3. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram van de SD-geheugenkaart en selecteer Uitwerpen.
4. Duw de SD in de richting van uw VAIO-computer en laat vervolgens los.
5. Trek de SD-geheugenkaart uit de sleuf.

## Plaatsen van SD-geheugenkaarten

Uw VAIO-computer is uitgerust met een SD-geheugenkaartsleuf. U kunt deze sleuf gebruiken voor de overdracht van gegevens tussen digitale camera's, camcorders, muziekspelers en andere audio- en videoapparaten.

De SD-geheugenkaartsleuf op uw computer is geschikt voor de volgende geheugenkaarten:

- SD-geheugenkaart

- SDHC-geheugenkaart

- SDXC-geheugenkaart

Voer de volgende stappen uit om een SD-geheugenkaart te plaatsen.

1. Zoek de SD-geheugenkaartsleuf.
2. Houd de SD-geheugenkaart vast met de pijl in de richting van de sleuf en schuif de kaart voorzichtig in de sleuf tot deze vastklikt.

Het pictogram SD-geheugenkaart verschijnt in het Deze pc venster nadat u de kaart in de sleuf hebt geplaatst.

#### Opmerking

- Pas op dat u de SD-geheugenkaart niet in de verkeerde richting in de sleuf steekt. Als u de kaart omgekeerd in de sleuf forceert, kan de sleuf beschadigd raken. Raadpleeg de handleiding bij de SD-geheugenkaart voor meer informatie.

- Het pictogram SD-geheugenkaart verschijnt niet in het Deze pc venster totdat u de kaart in de sleuf hebt geplaatst.

#### Hint

- Zie Apps starten voor informatie over het openen van het venster Deze pc.

- Wanneer u de SD-geheugenkaart voor de eerste keer in de sleuf steekt, kan u gevraagd worden een stuurprogramma te installeren. Volg in dit geval de instructies op het scherm om het stuurprogramma te installeren.

## Andere stations maken (partities aanpassen)

Partities zijn onderverdeelde gebieden op uw ingebouwde opslagapparaat. Het verdelen van het ingebouwde opslagapparaat in meerdere partities heeft diverse voordelen, zoals het scheiden van de systeembestanden van uw gegevensbestanden.

Uw VAIO-computer heeft standaard maar één partitie (station C:) als standaardstation.

Als u gegevens wilt opslaan in een andere partitie, zoals station D:, wijzigt u de grootte van de partitie en maakt u een nieuwe partitie.

Raadpleeg Partities maken voor informatie over het maken van partities.

#### Hint

- Sommige modellen kunnen station D: als standaardstation hebben.

## Partities maken

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u partities maakt.

#### Opmerking

- Als u de partitiegrootte van het station C: verkleint, is het wellicht niet meer mogelijk om herstelmedia te maken of het herstelproces volledig te voltooien omdat onvoldoende er vrije ruimte beschikbaar is op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Open het Configuratiescherm, selecteer Systeem en beveiliging en selecteer Partities op harde schijf maken en formatteren onder Systeembeheer. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

2. Klik met de rechtermuisknop op station C: en selecteer Volume verkleinen.
3. Geef in Geef op met hoeveel MB de partitie moet worden verkleind: de gewenste partitiegrootte op en selecteer Verkleinen.
4. Klik met de rechtermuisknop op Niet-toegewezen en selecteer Nieuw eenvoudig volume.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

## Tekens invoeren met het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

U kunt tekst invoeren via het Schermtoetsenbord op het scherm door aanraken.

1. Open het bureaublad en selecteer(het pictogram Schermtoetsenbord) in het systeemvak. (Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.)

## Het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Via het aanraakscherm kunt u uw VAIO-computer rechtstreeks bedienen met uw vingers. U kunt verschillende gebaren uitvoeren op het aanraakscherm.

Uw VAIO-computer ondersteunt multitouch-invoer.

#### Opmerking

- Uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm. Houd bij het gebruik van het capacitieve aanraakscherm rekening met de volgende kenmerken.

  - Het aanraakscherm werkt niet met nagels of wanneer u handschoenen draagt.

  - Als u onverwachte bewerkingen constateert wanneer u op het scherm tikt, controleert u of het aanraakscherm met een ander deel van uw lichaam in aanraking komt.

  - Het oppervlak van het aanraakscherm kan warm worden. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

  - Hoewel het oppervlak van het aanraakscherm is gemaakt van gehard glas, kan het beschadigd raken. Ga er zorgvuldig mee om. Als het breekt, kunnen korrelachtige scherven ontstaan waaraan u zich kunt verwonden.

    Laat het aanraakscherm niet vallen en stel het niet bloot aan grote druk. Kras niet op het oppervlak. Beschadigingen van het oppervlak kunnen ertoe leiden dat het glas breekt.

  - In de fabriek wordt mogelijk een beschermingsfolie aangebracht op het lcd-scherm. Verwijder dit folie voor gebruik aangezien dit de werking van het aanraakscherm negatief kan beïnvloeden.

  - Sommige toepassingen kunnen niet worden bediend via het aanraakscherm.

## Opmerkingen over het gebruik van het aanraakscherm (modellen met aanraakscherm)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u het aanraakscherm gebruikt.

- Druk niet hard of ongecontroleerd op het aanraakscherm.

  Zachte aanrakingen volstaan omdat uw VAIO-computer is uitgerust met een capacitief aanraakscherm.

- Gebruik geen andere voorwerpen dan uw vinger om het aanraakscherm te bedienen.

  Als u dat doet, kunt u het aanraakscherm beschadigen of een storing veroorzaken. Raak het scherm alleen aan met uw vingers.

- Het aanraakscherm werkt misschien niet correct wanneer u uw VAIO-computer aan zet terwijl u het scherm aanraakt of als de computer tijdens het opstarten invloed van elektromagnetische straling ondervindt. Start in dat geval de computer opnieuw op.

- Het kan even duren voordat uw aanraakscherm functioneert nadat uw VAIO-computer vanuit de slaapstand in de normale stand terugkeert. In dat geval wacht u even voordat u het aanraakscherm opnieuw gebruikt.

- Houd het aanraakscherm schoon voor optimale gevoeligheid. Vuil kan het scherm beschadiging of storingen veroorzaken.

## Het aanraakscherm gebruiken (modellen met aanraakscherm)

U kunt uw VAIO-computer bedienen door op het aanraakscherm te tikken of eenvoudige gebaren te maken met uw vingers.

### Standaardbewerkingen

#### Klikken (tikken)

Tik met één vinger op het aanraakscherm. U kunt een knop, zoals OK en Annuleren, of een optie in een menu selecteren door erop te tikken.

#### Dubbelklikken (dubbeltikken)

Tik tweemaal snel achter elkaar met één vinger op het aanraakscherm.

U kunt een toepassing starten, zoals en tekstverwerker of spreadsheetprogramma, of bestanden openen door dubbel te tikken op het pictogram.

#### Slepen

Plaats uw vinger in de gewenste positie op het aanraakscherm en schuif. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of het formaat van vensters wijzigen.

#### Slepen en neerzetten

Tik op het pictogram van het gewenste bestand, sleep het naar een map, venster of toepassingspictogram en til uw vinger van het scherm. Op deze manier kunt u bestanden verplaatsen of kopiëren.

### Geavanceerde bewerkingen

U kunt uw VAIO-computer bedienen door eenvoudige gebaren op het aanraakscherm te maken met uw vingers.

De werking van gebaren verschilt per toepassing.

#### Met de rechtermuisknop klikken (tikken en vasthouden)

Tik en houd het gewenste punt op het aanraakscherm enkele seconden vast. Til daarna uw vinger van het scherm. Afhankelijk van de plaats waar u tikt, kunt u verschillende menu's weergeven.

#### Schuiven

Tik en schuif in een schuifbaar gedeelte van een venster, zoals een venster van Internet Explorer. U kunt ook de verticale schuifbalk in het geselecteerde venster gebruiken om door het venster te schuiven.

#### Inzoomen en uitzoomen op een afbeelding of foto (zoomen)

Maak een knijpbeweging met twee vingers op het aanraakscherm om in- of uit te zoomen op een afbeelding, zoals een foto in Foto's. Beweeg de vingers uit elkaar om in te zoomen of naar elkaar toe om uit te zoomen.

#### Een afbeelding of foto draaien (roteren)

Plaats twee vingers op het aanraakscherm en draai deze in een cirkel om een afbeelding of foto te roteren. Of u afbeeldingen kunt draaien, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt.

#### Selecteren door te vegen

Veeg uw vinger over een korte afstand in de richting waarin schuiven in het scherm niet mogelijk is.

U kunt items zoals toepassingstegels of afbeeldingen selecteren.

## Andere stations maken (partities aanpassen)

Partities zijn onderverdeelde gebieden op uw ingebouwde opslagapparaat. Het verdelen van het ingebouwde opslagapparaat in meerdere partities heeft diverse voordelen, zoals het scheiden van de systeembestanden van uw gegevensbestanden.

Uw VAIO-computer heeft standaard maar één partitie (station C:) als standaardstation.

Als u gegevens wilt opslaan in een andere partitie, zoals station D:, wijzigt u de grootte van de partitie en maakt u een nieuwe partitie.

Raadpleeg Partities maken voor informatie over het maken van partities.

#### Hint

- Sommige modellen kunnen station D: als standaardstation hebben.

## Partities maken

In dit onderwerp wordt beschreven hoe u partities maakt.

#### Opmerking

- Als u de partitiegrootte van het station C: verkleint, is het wellicht niet meer mogelijk om herstelmedia te maken of het herstelproces volledig te voltooien omdat onvoldoende er vrije ruimte beschikbaar is op het ingebouwde opslagapparaat.

1. Open het Configuratiescherm, selecteer Systeem en beveiliging en selecteer Partities op harde schijf maken en formatteren onder Systeembeheer. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

   Als het venster Gebruikersaccountbeheer verschijnt, selecteert u Ja.

2. Klik met de rechtermuisknop op station C: en selecteer Volume verkleinen.
3. Geef in Geef op met hoeveel MB de partitie moet worden verkleind: de gewenste partitiegrootte op en selecteer Verkleinen.
4. Klik met de rechtermuisknop op Niet-toegewezen en selecteer Nieuw eenvoudig volume.
5. Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Als u op uw VAIO-computer bent aangemeld als een standaardgebruiker, kan u gevraagd worden de aanmeldgegevens in te vullen voor een account met beheerrechten.

## Opmerkingen over NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)

Lees de volgende voorzorgsmaatregelen voor correct gebruik voordat u NFC/One-touch-functies gebruikt.

- In sommige landen of regio's, kan het gebruik van de NFC/One-touch-functies door de plaatselijke wetgeving aan banden zijn gelegd.

- Als u NFC/One-touch-functies dringend moet uitschakelen, zet u gewoon uw VAIO-computer uit.

## Over NFC (modellen met NFC)

Nabije-veldcommunicatie (NFC) is een draadloze technologie voor korte afstanden.

De afstand voor communicatie via NFC is ongeveer 10 cm.

## Over One-touch-functies (modellen met NFC)

One-touch-functies zijn oorspronkelijke Sony-functies die gebruik maken van NFC.

Tik gewoon op twee One-touch-functies-ondersteunde apparaten voor het snel en eenvoudig tot stand brengen van de communicatie, zonder gecompliceerde instellingen.

## Uitschakelen van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)

U kunt NFC/One-touch-functies als volgt uitschakelen.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Netwerk en Vliegtuigstand in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Wijzig de NFC-instelling onder Draadloze apparaten in uitgeschakeld.

#### Hint

- Om NFC/One-touch-functies te kunnen gebruiken, zet u Vliegtuigstand op uitgeschakeld en de instelling NFC onder Draadloze apparaten op Aan.

- Wanneer Vliegtuigstand is uitgeschakeld, is de draadloze functie ingeschakeld.

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

## Het gebruik van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC)

Verbind eenvoudig een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt met uw VAIO-computer door simpelweg de computer aan te raken met het apparaat.

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
2. Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek.
3. Selecteer Netwerk en Vliegtuigstand in het linker deelvenster van het venster Pc-instellingen.
4. Wijzig Vliegtuigstand in uitgeschakeld en wijzig de instelling NFC onder Draadloze apparaten in Aan.
5. Wanneer u uw VAIO-computer (Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde) aanraakt met een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt, let er dan op dat de contactpunten op de apparaten naar elkaar toewijzen.

   Er verschijnt een melding wanneer het apparaat wordt herkend.

   Volg de instructies op het scherm.

#### Hint

- Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie over Vliegtuigstand.

- Het kan zijn dat u de instellingen van het apparaat moet wijzigen, afhankelijk van het NFC/One-touch-functies-ondersteunde apparaat dat u gebruikt. Voor nadere informatie raadpleegt u de handleiding bij uw apparaat.

## Muziek afspelen door uw VAIO-computer aan te raken met een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt (One-touch listening) (modellen met NFC)

One-touch listening maakt het mogelijk dat uw VAIO-computer koppelt met (registreert bij) een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt (luidsprekers, hoofdtelefoons enz.) via BLUETOOTH-communicatie. U koppelt ze door gewoon het apparaat tegen de computer te houden.

Raadpleeg ook de handleiding bij het apparaat voor meer informatie over het koppelen via NFC.

1. Schakel NFC/One-touch-functies in op uw VAIO-computer en houd een apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt tegen de(aanraakmarkering) op de computer. (Zie Het gebruik van NFC/One-touch-functies (modellen met NFC).)
2. Volg de instructies op het scherm om de computer en het apparaat te verbinden.
3. Start een muziekapp en speel muziek af.

#### Opmerking

- Afhankelijk van uw netwerkomgeving en apparaat kan het ongeveer een minuut duren om de verbinding tot stand te brengen.

- Deze procedure kan verschillend zijn, afhankelijk van uw apparaat.

#### Hint

- Het aangesloten apparaat wordt weergegeven in de lijst met apparaten nadat de verbinding tot stand is gebracht.

  Wilt u de lijst met apparaten weergeven, open dan de charms en selecteer de charmInstellingen, Pc-instellingen wijzigen in de hoek rechtsonder, Pc en apparaten en Bluetooth.

  Als u de charms wilt openen, zie De charms openen.

- U kunt de verbindingsstatus bekijken op het aangesloten apparaat.

- U kunt de verbinding tussen uw VAIO-computer en het aangesloten apparaat verbreken en verbinding maken met een ander apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt door het nieuwe apparaat tegen de computer te houden.

## De One-touch listening-verbinding stoppen (One-touch listening) (modellen met NFC)

U kunt de One-touch listening-verbinding stoppen.

1. Schakel het apparaat dat NFC/One-touch-functies ondersteunt uit dat is aangesloten op uw VAIO-computer.

#### Hint

- Deze procedure kan verschillend zijn, afhankelijk van uw apparaat. Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie over het stoppen van de verbinding.

## Windows Help en ondersteuning openen

U kunt Windows Help en ondersteuning als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en ondersteuning.

## Help en tips starten

U kunt Help en tips starten met uitleg over basishandelingen in Windows 8.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en tips.

## Slaapstand gebruiken

In slaapstand kunt u uw VAIO-computer alleen laten; de computer blijft in dezelfde staat, inclusief de gegevens waaraan u aan het werken bent.

#### De slaapstand activeren

1. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. SelecteerAan/Uit en Slaapstand.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, gaat dit uit wanneer de computer in slaapstand gaat (met de standaardinstellingen).

#### Terugkeren naar de normale stand

1. Druk op de knop(Aan/Uit).

#### Opmerking

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Alle nog niet opgeslagen gegevens gaan hierbij verloren.

- Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in de sluimerstand wanneer de batterijset leeg raakt. Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden schakelt de computer mogelijk niet over naar de sluimerstand.

  Als dit gebeurt en de batterijset leeg raakt, wordt de computer uitgeschakeld en gaan niet-opgeslagen gegevens verloren.

  Wanneer de computer op batterijstroom werkt, moet u uw gegevens geregeld opslaan.

- Zorg ervoor dat de computer uit staat voordat u uw VAIO-computer verplaatst om te voorkomen dat de harde schijf beschadigd raakt door stoten of trillingen. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit helemaal uit is.

#### Hint

- Standaard gaat uw VAIO-computer over in de slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit wanneer de computer op netstroom actief is.

- De onderstaande bewerkingen zetten uw VAIO-computer ook in de slaapstand.

  - Druk op de knop(Aan/Uit) (met de standaardinstellingen).

  - Klap het lcd-scherm dicht. De computer gaat na een paar seconden in slaapstand.

- U kunt uw VAIO-computer van de slaapstand laten terugkeren naar de normale stand door het lcd-scherm te openen.

  Als u de reactie op het openen van het lcd-scherm wilt wijzigen, start u VAIO Control Center en wijzigt u de instellingen bij Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Uw VAIO-computer opnieuw opstarten

Na het wijzigen van instellingen of het installeren van toepassingen op uw VAIO-computer moet u de computer soms opnieuw opstarten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Open de charms en selecteer de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
3. SelecteerAan/Uit en Opnieuw opstarten.
   Uw VAIO-computer wordt opnieuw opgestart.

## De stroomstatus van uw VAIO-computer beheren (slaapstand/afsluiten)

Standaard gaat uw VAIO-computer automatisch in slaapstand na een bepaalde tijd zonder activiteit.

In slaapstand behoudt de computer zijn huidige status, inclusief gegevens waar u mee aan het werken bent.

Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie over de slaapstand.

#### Wanneer u uw VAIO-computer enige tijd niet gebruikt

Om geen niet-opgeslagen gegevens kwijt te raken, volgt u de volgende stappen om uw VAIO-computer uit te zetten.

1. Sla uw gegevens op en sluit alle actieve toepassingen af.
2. Schakel alle op uw VAIO-computer aangesloten randapparaten uit.
3. Open de charms en selecteer vervolgens de charmInstellingen. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)
4. SelecteerAan/Uit en Afsluiten.

   Na een korte tijd schakelt uw VAIO-computer automatisch uit. Als uw computer een stroomlampje heeft, gaat het groene stroomlampje uit.

   Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is voordat u het lcd-scherm sluit.

#### Opmerking

- Als de computer niet netjes wordt afgesloten, kunnen er niet-opgeslagen gegevens verloren gaan of kan uw VAIO-computer defect raken.

- Om uw VAIO-computer helemaal van de stroomvoorziening los te koppelen, zet u de computer uit en trekt u de stekker uit het stopcontact.

#### Hint

- Als u Afsluiten selecteert terwijl u in stap 4 Shift ingedrukt houdt, kunt u uw VAIO-computer in de minimale energieverbruiksstand plaatsen (ACPI S5-stand). In dat geval wordt de snelle opstartfunctie tijdelijk uitgeschakeld bij de volgende keer opstarten.

## Windows Help en ondersteuning openen

U kunt Windows Help en ondersteuning als volgt openen.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en ondersteuning.

## Help en tips starten

U kunt Help en tips starten met uitleg over basishandelingen in Windows 8.

1. Open het Apps-scherm. (Zie De lijst met apps openen voor informatie over het openen van het scherm Apps.)
2. Selecteer Help en tips.

## Over deze handleiding

Gefeliciteerd met uw aankoop van deze VAIO(R)-computer.

### Informatie over de configuratie van uw VAIO-computer

Ga naar de ondersteuningswebsite van Sony voor meer informatie over de configuratie van uw VAIO-computer. Zie Ondersteuningswebsite voor meer informatie.

Mogelijk zijn niet alle voorzieningen, opties en meegeleverde items beschikbaar op uw VAIO-computer.

#### Voorzieningen

Welke voorzieningen beschikbaar zijn, is afhankelijk van het model of de opties die u hebt geselecteerd. Afhankelijk van uw model zijn mogelijk niet alle voorzieningen beschikbaar die in deze handleiding worden beschreven.

#### Afbeeldingen

Afbeeldingen, foto's of schermafbeeldingen in deze handleiding kunnen enigszins verschillen, afhankelijk van het model of de opties die u hebt geselecteerd.

#### Apps

De vooraf op uw computer geïnstalleerde apps kunnen variëren, afhankelijk van het model of de opties die u hebt geselecteerd. De apps die in deze handleiding worden beschreven, zijn mogelijk niet vooraf geïnstalleerd op uw VAIO-computer.

### Meegeleverde handleidingen

Uw VAIO-computer wordt geleverd met de volgende handleidingen.

#### Documentatie op het scherm

- Gebruikershandleiding - Introductieversie (Welkom)

  Een vooraf geïnstalleerde handleiding die u voorziet van beperkte informatie over uw VAIO-computer en die zich richt op ondersteuning en de verbinding met het internet. De Gebruikershandleiding - Introductieversie wordt na een update vervangen door een volledige versie van de Gebruikers-handleiding (deze handleiding).

- Gebruikers-handleiding (deze handleiding)

  Algemene informatie over uw VAIO-computer en instructies voor de bediening, met informatie over ondersteuning en het oplossen van problemen.

  Selecteer in het linkerdeelvenster het onderdeel dat u wilt controleren en vervolgens in het rechterdeelvenster het trefwoord. De lijst met onderwerpen die betrekking hebben op het trefwoord wordt weergegeven. Als u het onderwerp dat u zoekt niet kunt vinden, selecteer dan Inhoudsopgave om alle onderwerpen in deze Gebruikers-handleiding weer te geven of typ het trefwoord in het zoekvak bovenaan de pagina.

#### Gedrukte documentatie

- Handleiding Snel aan de slag

  Een overzicht hoe u uw VAIO-computer instelt en ermee aan de slag gaat.

- Gids systeemherstel, back-up en probleemoplossing

  Informatie over systeemherstel en het maken van reservekopieën van uw VAIO-computer en informatie over het oplossen van problemen.

- Veiligheidsvoorschriften en informatie over ondersteuning

  Lees deze informatie zorgvuldig door voordat u de functies voor draadloze communicatie, zoals de draadloze LAN- en BLUETOOTH-technologieën, activeert.

#### Andere informatiebronnen

- Windows Help en ondersteuning

  Een uitgebreide bron voor praktisch advies, zelfstudies en demonstraties die u leren uw VAIO-computer te gebruiken.

  Zie Windows Help en ondersteuning openen voor informatie over het openen van het Windows Help en ondersteuning.

- Help-bestanden van apps

  De vooraf op uw VAIO-computer geïnstalleerde apps zijn mogelijk voorzien van Help-bestanden. U opent de Help vanuit het menu Help.

### Opmerking

- Copyright 2013 Sony Corporation. Alle rechten voorbehouden.

- Deze handleiding en de hierin beschreven software mag noch geheel noch gedeeltelijk worden gereproduceerd, vertaald of omgezet in machinaal leesbare vorm zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

- Sony Corporation biedt geen garantie met betrekking tot deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie en wijst hierbij uitdrukkelijk alle impliciete garanties van de hand betreffende de verkoopbaarheid of de geschiktheid voor een bepaald doel van deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie. Sony Corporation is in geen geval aansprakelijk voor incidentele schade, gevolgschade of bijzondere schade, of die nu het gevolg is van een onrechtmatige daad, een overeenkomst of een andere oorzaak, of voortvloeit uit of verband houdt met deze handleiding, de software of andere hierin opgenomen informatie of het gebruik daarvan.

- In de handleiding zijn de merksymbolen (TM) of (R) weggelaten.

- Sony Corporation behoudt zich het recht voor op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen aan te brengen in deze handleiding of de hierin opgenomen informatie.

- Het gebruik van de hierin beschreven software is onderworpen aan de bepalingen van een afzonderlijke gebruiksrechtovereenkomst.

- Sony Corporation is niet aansprakelijk en zal geen vergoeding betalen voor eventuele verloren opnamen op uw VAIO-computer, externe opnamemedia of opnameapparatuur, of voor eventuele relevante verliezen, zoals wanneer een opname niet mogelijk was vanwege een defect aan de computer, of wanneer de inhoud van een opname verloren of beschadigd is vanwege een defect of reparatie aan de computer. Sony Corporation zal in geen enkel geval de opgenomen inhoud op de computer, externe opnamemedia of opnameapparatuur herstellen, terughalen of repliceren.

- Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

## Meegeleverde items controleren

Controleer voor gebruik alle items die bij het product zijn geleverd.

Netadapter

Netsnoer

Batterijset*

*De batterijset is bij levering al in de computer geplaatst.

#### Hint

- Er zijn geen herstelmedia inbegrepen omdat uw VAIO-computer hersteld kan worden vanaf de gegevens op de interne vaste schijf of de SSD. Zie Herstel vanaf het herstelgebied voor meer informatie.

## Een geschikte werkomgeving inrichten

In dit onderwerp wordt beschreven waar u uw VAIO-computer wel en niet moet plaatsen en worden ergonomische instructies gegeven.

### Waar moet u uw VAIO-computer plaatsen

Let bij het plaatsen van uw VAIO-computer op de volgende punten:

- Eenvoudig toegang tot een voedingsbron en vereiste poorten.

- Laat voldoende ruimte vrij rond de computer.

- Plaats de computer op een vlak oppervlak dat breed genoeg is en waar u zicht hebt op het computerscherm terwijl u werkt.

- U kunt de computer voor u plaatsen als u rechtop kunt zitten en uw onderarmen parallel aan de vloer kunt houden.

### Waar moet u uw VAIO-computer niet plaatsen

Het plaatsen van uw VAIO-computer op een ongeschikte locatie kan leiden tot schade of een storing. Plaats de computer niet op een locatie die blootstaat aan:

- Direct zonlicht

- Magnetische voorwerpen of bronnen van magnetisme

- Warmtebronnen, zoals centrale verwarming

- Veel stof

- Hoge vochtigheid

- Slechte ventilatie

#### Opmerking

- Het gedeelte rondom de luchtafvoer kan extreem warm worden wanneer uw VAIO-computer aan staat. Raak dit gebied niet aan.

- Plaats geen voorwerpen nabij de luchtuitlaat die de opening kunnen blokkeren.

#### Hint

- Uw VAIO-computer maakt gebruik van hoogfrequente radiosignalen en kan tot storingen leiden van radio- of tv-ontvangst. Als dit gebeurt, verplaatst u de computer naar een locatie op voldoende afstand van de radio of tv.

### Ergonomische overwegingen

Indien mogelijk moet u rekening houden met de volgende ergonomische overwegingen.

#### Meubilair en houding

Gebruik een stoel met een goede rugsteun. Stel de hoogte van de stoel zo in dat uw voeten plat op de grond staan. Gebruik een voetbankje als u daar comfortabeler mee zit.

Neem een ontspannen houding aan, houd uw rug recht en neig niet te ver naar voren (ronde rug) of naar achteren.

#### Kijkhoek ten opzichte van het scherm

Kantel het scherm om de beste stand te vinden. Plaats het computerscherm op ooghoogte of iets lager als u vlak voor uw VAIO-computer zit. Stel ook de helderheid van het scherm optimaal in.

U kunt uw ogen en spieren minder belasten door het computerscherm te kantelen en de helderheid ervan aan te passen tot u de juiste instelling hebt gevonden.

#### Verlichting

Zorg dat zonlicht of kunstlicht niet direct op het scherm valt om reflectie en schittering te vermijden. Werk met indirecte verlichting om lichtvlekken op het computerscherm te vermijden. Met de juiste verlichting werkt u niet alleen comfortabeler, maar ook efficiënter.

#### Opmerking

- Oefen geen overmatige druk uit op uw VAIO-computer bij het afstellen van de kijkhoek om de kans op schade uit te sluiten.

#### Hint

- Dezelfde overwegingen zijn van toepassing als u een externe monitor gebruikt.

### Opmerkingen over het omgaan met uw VAIO-computer

Lees het volgende aandachtig om storingen en schade aan uw VAIO-computer te voorkomen.

- Plaats uw VAIO-computer voorzichtig op een vlakke ondergrond om de kans op een mechanische schok uit te sluiten.

- Zorg dat u uw VAIO-computer uitzet voordat u deze verplaatst. Het verplaatsen van de computer als deze is ingeschakeld, kan een storing van de vaste schijf veroorzaken. Koppel alle kabels los voordat u de computer verplaatst.

- Laat uw VAIO-computer niet vallen en er niets tegenaan botsen. Zelfs een kleine schok of trilling kan een storing van de vaste schijf veroorzaken.

- Plaats uw VAIO-computer niet in een onstabiele positie.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Opmerkingen over het gebruik van schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

Lees de volgende opmerkingen aandachtig wanneer u schijven gebruikt op uw VAIO-computer.

### Opmerkingen over het afspelen van schijven

- Afhankelijk van de systeemomgeving treden mogelijk onderbrekingen op in het geluid en/of gaan frames verloren tijdens het afspelen van DVD/BD/AVCHD. Daarnaast kunnen sommige schijven mogelijk niet worden afgespeeld op uw VAIO-computer.

- Wanneer u schijven afspeelt:

  - Als de belasting van de CPU hoger wordt. Door alle actieve toepassingen behalve de afspeeltoepassing te sluiten, krijgt u betere afspeelresultaten.

  - Schakel de beeldschermuitvoer niet tussen het computerscherm en een extern beeldscherm.

### Opmerkingen over het afspelen van beschreven schijven op andere spelers

- Sommige CD-spelers kunnen mogelijk geen audio-CD's afspelen die zijn gemaakt met CD-R- of CD-RW-schijven.

- Sommige DVD-spelers kunnen mogelijk geen DVD's afspelen die zijn gemaakt met DVD+R DL-, DVD-R DL-, DVD+R-, DVD+RW-, DVD-R-, DVD-RW- of DVD-RAM-schijven.

- Blu-ray Disc-recorders die alleen BD-RE versie 1.0 ondersteunen, kunnen geen BD-R- of BD-RE-media afspelen die met uw VAIO-computer zijn gemaakt. (modellen met Blu-ray Disc-station met DVD SuperMulti)

### Tips voor succesvol schrijven

- Kabels, zoals het netsnoer of de netadapter, mogen niet worden aangesloten of losgekoppeld wanneer een schijf wordt beschreven door het optische station.

- De voltooiing van het schrijfproces kan langer duren dan theoretisch voorspeld omdat sommige toepassingen gelijktijdig gegevens schrijven en verifiëren.

- Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enig gegevensverlies of enige schade die voortvloeit uit een schrijffout.

## Regiocodes (met optisch station uitgeruste modellen)

Hierna volgt een overzicht van de dvd-regiocodes die aangeven in welke regio dvd-media kunnen worden afgespeeld.

U kunt de regiocodes controleren van dvd-media die in de volgende landen of regio's worden verkocht.

1. VS, Canada
2. Europa, Midden-Oosten, Zuid-Afrika, Japan
3. Zuidoost-Azië, Taiwan, Zuid-Korea, Hongkong
4. Centraal-Amerika, Zuid-Amerika, Mexico, Australië, Nieuw-Zeeland
5. Noord-Afrika, Azië, Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland, India
6. China
7. Gereserveerd voor toekomstig gebruik
8. Internationaal vliegtuig, internationaal cruiseschip, internationale conferentiezaal, enz.

Als u voor het eerst een dvd-video op uw VAIO-computer wilt afspelen, volgt u de hierna beschreven stappen voordat u de schijf plaatst:

1. Open Deze pc. (Zie Apps starten voor informatie over het openen van Deze pc.)

2. Klik met de rechtermuisknop op het pictogram voor het optische station en selecteer Eigenschappen.

3. Selecteer het tabblad Hardware.
4. Selecteer uw optische station in de lijst Alle schijfstations en klik op Eigenschappen.
5. Selecteer het tabblad Dvd-land/regio.
6. Selecteer de juiste regio in de lijst en klik op OK.

#### Opmerking

- U kunt de regiocode slechts een beperkt aantal keer wijzigen. Wanneer u dit aantal hebt overschreden, wordt de regiocode van het station definitief toegewezen en kunt u die niet meer wijzigen. U kunt het aantal ook niet opnieuw instellen door uw VAIO-computer opnieuw te configureren.

- Problemen als gevolg van het wijzigen van de regiocode-instellingen van het station worden niet gedekt door de garantie.

## Omgaan met schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

Lees de volgende aanwijzingen voor de beveiliging van gegevens die zijn opgeslagen op schijven en voor goed onderhoud van schijven.

- Houd een schijf vast bij de rand en het gat in het midden, zonder het opnameoppervlak (afspeeloppervlak) aan te raken, zoals hieronder wordt getoond.

  Vingerafdrukken en stof op het oppervlak van een schijf kunnen tot lees- of schrijffouten leiden. Zorg dat de schijf schoon blijft.

- Sony aanvaardt geen aansprakelijkheid voor problemen met en beschadiging van schijven als gevolg van labels die op schijven zijn geplakt. Raadpleeg de handleiding bij de labeltoepassing of het labelpapier. U bent zelf verantwoordelijk voor het gebruik van labels.

### Goed onderhoud van schijven

- Als u een schijf wilt reinigen, houdt u de schijf vast aan de randen en wrijft u deze met een zacht doekje van binnen naar buiten schoon, zoals hieronder wordt weergegeven.

- Als de schijf erg vuil is, bevochtigt u een zacht doekje met water, wringt u het goed uit en wrijft u het oppervlak van de schijf schoon. Wrijf de schijf vervolgens goed droog met een droge, zachte doek.

- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals wasbenzine, thinner, schoonmaakmiddelen of antistatische sprays, omdat de schijf hierdoor beschadigd kan raken.

## Ondersteunde schijven (met optisch station uitgeruste modellen)

In dit onderwerp krijgt u een overzicht van de mediatypen die kunnen worden afgespeeld en/of beschreven op uw VAIO-computer.

Het geïnstalleerde optische station kan variëren afhankelijk van uw model. Controleer de specificaties vóór gebruik.

### Voor modellen met DVD SuperMulti-station

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Voor modellen met Blu-ray Disc(TM)-station met DVD SuperMulti

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (Single Layer)/DL (Dual Layer), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (Triple Layer), BD-RE TL*5

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Voor modellen met Blu-ray Disc(TM) ROM-station met DVD SuperMulti

Het optische schijfstation ondersteunt afspelen en/of opnemen met de volgende media.

#### Afspelen en opnemen

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (Double Layer)

- DVD-R DL (Dual Layer)

- DVD-RAM*2*3

#### Alleen afspelen

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (Single Layer)/DL (Dual Layer), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Het schrijven van gegevens op Ultra Speed CD-RW-media wordt niet ondersteund.

*2 Het optisch station ondersteunt de DVD-RAM-cassette niet. Gebruik schijven zonder cassette of schijven met een verwijderbare cassette.

*3 Schrijven van gegevens op enkelzijdige DVD-RAM-media (2,6 GB) die compatibel zijn met DVD-RAM-versie 1.0, wordt niet ondersteund. DVD-RAM versie 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revisie 5.0-media worden niet ondersteund.

*4 BD-RE Disc-media in versie 1.0-indeling en Blu-ray Disc-media met een cassette worden niet ondersteund.

*5 Beschikbaar als het optische station BDXL(TM)-media ondersteunt. Afspelen en/of opnemen van BD-R TL/BD-RE TL-media wordt door sommige toepassingen mogelijk niet ondersteund, en de vooraf geïnstalleerde toepassingen kunnen verschillen afhankelijk van het model dat u hebt aangekocht. Raadpleeg de Help-bestanden bij de toepassingen voor meer informatie. Het is mogelijk dat de BD R TL/BD-RE TL-media waarop u gegevens hebt opgenomen met uw VAIO-computer, niet met andere apparaten kunnen worden afgespeeld. Controleer of uw apparaat BD R TL/BD-RE TL-media ondersteunt.

#### Opmerking

- Uw optische station ondersteunt mogelijk het beschrijven of afspelen van sommige mediatypen niet.

- Uw optisch station ondersteunt het schrijven op 8cm-schijven niet.

- Uw optisch station ondersteunt alleen ronde schijven. Gebruik geen schijven met een andere vorm (ster, hart, kaart, enz.) omdat dit een storing in uw VAIO-computer kan veroorzaken.

- Gegevens in DVD-Video-indeling kunnen worden geschreven naar DVD+R- (single-layer of dual-layer), DVD+RW/DVD-R- (single-layer of dual-layer) en DVD-RW-media. Gegevens in DVD-Video Recording-indeling kunnen worden geschreven naar DVD-R- (single-layer of dual-layer), DVD-RW- en DVD-RAM-media. Welke media beschrijfbaar zijn, is afhankelijk van de toepassing die u gebruikt om schijven te branden. Raadpleeg het Help-bestand bij de toepassing voor meer informatie.

- Het wordt aanbevolen om media van Sony te gebruiken: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R of BD-RE.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD-RW-media (6x schrijven) als uw optische station ten minste 6x schrijven voor DVD-RW-media ondersteunt.

- U kunt alleen gegevens schrijven naar DVD+RW-media (8x schrijven) als uw optische station ten minste 8x schrijven voor DVD+RW-media ondersteunt.

- Uw VAIO-computer is ontworpen om schijven af te spelen die voldoen aan de CD-standaard (Compact Disc). DualDiscs en bepaalde muziekschijven die zijn gecodeerd met auteursrechtbeschermingstechnologieën, voldoen niet aan de CD-standaard. Daarom zijn deze schijven mogelijk niet compatibel met de computer.

- Bij het aanschaffen van voorbespeelde of lege schijven voor gebruik in uw VAIO-moet u eerst aandachtig de opmerkingen op de verpakking van de schijven lezen om te zien of u de schijven in het optische station van de computer kunt gebruiken voor afspelen en opnemen. Sony geeft GEEN garanties voor de compatibiliteit van VAIO-optische stations met schijven die niet voldoen aan de officiële CD-, DVD- of Blu-ray Disc-standaard. HET GEBRUIK VAN INCOMPATIBELE SCHIJVEN KAN LEIDEN TOT ONHERSTELBARE SCHADE AAN UW VAIO-COMPUTER, TOEPASSINGSCONFLICTEN VEROORZAKEN OF ERVOOR ZORGEN DAT HET SYSTEEM VASTLOOPT.

  Neem voor vragen over schijfindelingen contact op met de uitgever van de vooraf opgenomen schijf of de leveranciers van de beschrijfbare schijf.

- Uw VAIO-computer moet verbinding hebben met het internet wanneer u DVD-RW-, DVD-RAM- en DVD-R- (single layer of dual layer) media afspeelt die voldoen aan de CPRM-standaard (Content Protection for Recordable Media).

- Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud met auteursrechtbeveiliging gebruiken Blu-ray Disc-media de AACS-technologie (Advanced Access Content System). Als u Blu-ray Disc-media continu wilt gebruiken, moet u de AACS-sleutel bijwerken.

- U kunt de AACS-sleutel bijwerken via het internet. Volg een bericht in de opname-, bewerkings- of afspeeltoepassing die u gebruikt. Als u de AACS-sleutel niet bijwerkt, kunt u de inhoud met auteursrechtbeveiliging mogelijk niet meer opnemen, bewerken of afspelen.

  Voor het opnemen, bewerken of afspelen van inhoud zonder auteursrechtbeveiliging hoeft u de AACS-sleutel niet bij te werken. U kunt de AACS-sleutel voor de opname- of afspeeltoepassing voor Blu-ray Disc-media die is geïnstalleerd op uw VAIO-computer, bijwerken voor een periode van vijf jaar. Hierna informeren we u over het bijwerken van de sleutel op de ondersteuningswebsite.

- Voor bepaalde DVD- en BD-ROM Disc-inhoud zijn regio-instellingen vereist. Als de regio-instelling van het optische station niet overeenkomt met de regiocode van de schijf, kan de schijf niet worden afgespeeld.

- U kunt de inhoud van Blu-ray Disc met auteursrechtbeveiliging alleen afspelen of weergeven via een HDMI-verbinding als uw externe scherm voldoet aan de HDCP-standaard (High-bandwidth Digital Content Protection).

- Bepaalde inhoud op een Blu-ray Disc-schijf kan de video-uitvoer beperken tot standaarddefinitie of de uitvoer van analoge video onmogelijk maken.

## Uw VAIO-computer/lcd-scherm schoonmaken

Lees voordat u uw VAIO-computer schoonmaakt de volgende voorzorgsmaatregelen voor de juiste reinigingsprocedure.

#### Uw VAIO-computer reinigen

- Zet uw VAIO-computer uit, trek de netadapter los en verwijder de batterijset voordat u de computer reinigt.

- Gebruik een zachte, droge doek om vuil en stof van uw VAIO-computer te verwijderen.

- Gebruik altijd een zachte, droge doek voor het reinigen van uw VAIO-computer. Als de computer erg vuil is, laat u het oppervlak van de computer beslaan met uw adem en wrijft u het oppervlak schoon of u wrijft het oppervlak schoon met een licht bevochtigde doek en verwijdert het resterende vocht met een droge doek.

- Gebruik geen oplosmiddelen, zoals benzine, aceton, alcohol, thinner, of andere verkrijgbare reinigingsmiddelen, omdat deze de afwerklaag van uw VAIO-computer kunnen beschadigen.

- Gebruik luchtspray om vuil en stof onder de toetsen weg te blazen. Verwijder geen toetsen van het toetsenbord.

  Gebruik geen stofzuiger omdat hierdoor een storing kan worden veroorzaakt.

#### Voor het reinigen van uw lcd-scherm

- Gebruik altijd een zachte, droge doek voor het reinigen van uw VAIO-computer. Als het lcd-scherm erg vuil is, laat u het oppervlak van het lcd-scherm beslaan met uw adem en wrijft u het oppervlak schoon of u wrijft het oppervlak schoon met een licht bevochtigde doek en verwijdert het resterende vocht met een droge doek.

- Gebruik nooit oplosmiddelen zoals wasbenzine, aceton, alcohol, thinner of andere schoonmaakmiddelen, omdat deze het lcd-scherm kunnen beschadigen.

## Omgaan met het ingebouwde opslagapparaat

Het ingebouwde opslagapparaat (harde schijf of solid-state schijf) heeft een hoge opslagdichtheid en leest of schrijft gegevens in korte tijd. Het opslagapparaat kan echter gemakkelijk beschadigd raken indien dit verkeerd wordt gebruikt.

Als het ingebouwde opslagapparaat is beschadigd, kunnen de gegevens niet worden hersteld. U moet voorzichtig omgaan met uw VAIO-computer om te voorkomen dat u gegevens verliest.

### Schade aan uw ingebouwde opslagapparaat voorkomen

- Maak geen plotselinge bewegingen met uw VAIO-computer.

- Houd uw VAIO-computer uit de buurt van magneten.

- Zet uw VAIO-computer niet op een plaats waar de computer aan mechanische trillingen wordt blootgesteld of op een wankele plaats.

- Schakel de computer niet uit of start uw VAIO-computer niet opnieuw op terwijl het opslagapparaat gegevens aan het lezen of schrijven is.

- Stel uw VAIO-computer niet bloot aan extreme temperatuurschommelingen.

- Haal het opslagapparaat niet uit uw VAIO-computer.

## Over het internationale ENERGY STAR(R)-programma

De volgende informatie is alleen van toepassing op producten die zijn aangeduid/gecertificeerd met ENERGY STAR.

ENERGY STAR-logo's zijn bevestigd of worden elektronisch weergegeven op de volgende locaties van producten die zijn aangeduid/gecertificeerd met ENERGY STAR.

- De bovenkant of voorkant van het product of Configuratiescherm

- De verpakking van het product

Wilt u het ENERGY STAR-logo op het computerscherm bekijken, open dan Configuratiescherm, selecteer Systeem en beveiliging en Systeem. Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van het Configuratiescherm.

Als partner van ENERGY STAR bevestigt Sony dat dit product voldoet aan de normen van ENERGY STAR voor energiebesparing.

Het internationale ENERGY STAR-programma voor kantoorapparatuur is een internationaal programma dat energiebesparing stimuleert bij het gebruik van energie-efficiënte computers en kantoorapparatuur. Het programma ondersteunt de ontwikkeling en verspreiding van producten met functies die het energieverbruik op efficiënte wijze reduceren en zo bijdragen aan kostenbesparingen en minder belasting voor het milieu.

Bezoek de volgende websites voor uitgebreide informatie over het ENERGY STAR-programma:

- http://www.energystar.gov/ (VS)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Het ontwerp van deze computer voldoet aan de ENERGY STAR-normen. De computer wordt geleverd met de volgende energiebesparende instellingen voor computers die op netstroom werken:

- De lcd-achtergrondverlichting wordt automatisch na maximaal 15 minuten inactiviteit uitgeschakeld.

- De slaapstand van de computer wordt automatisch na maximaal 30 minuten inactiviteit ingeschakeld.

Druk op de knop(Aan/Uit) om de normale modus van de computer te activeren.

## Softwarelicentie

Dit product bevat software die eigendom is van Sony en in licentie is gegeven door derden. Op het gebruik van deze software zijn de voorwaarden van de licentieovereenkomst van toepassing die bij dit product is gevoegd.

## Merken

- SONY en het SONY-logo zijn gedeponeerde merken van Sony Corporation.

- VAIO, het VAIO-logo en andere Sony-productnamen of -servicenamen zijn merken of gedeponeerde merken van Sony Corporation of haar dochterondernemingen.

- i.LINK is een naam die verwijst naar IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep en Atom zijn merken of gedeponeerde merken van Intel Corporation.

- Windows en het Windows-logo zijn gedeponeerde merken of merken van Microsoft Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, het Blu-ray Disc-logo en het Blu-ray 3D-logo zijn merken van de Blu-ray Disc Association.

- Het BLUETOOTH-woordmerk en de BLUETOOTH-logo's zijn gedeponeerde merken die eigendom zijn van Bluetooth SIG, Inc. en enig gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation is onder licentie. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

- Power2Go is een merk van CyberLink.Inc.

- PowerDVD is een merk van CyberLink.Inc.

- NVIDIA en 3D Vision zijn gedeponeerde merken en/of merken van NVIDIA Corporation in de Verenigde Staten en andere landen.

- ArcSoft en het ArcSoft-logo zijn gedeponeerde merken van ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion is een merk van ArcSoft, Inc.

- AMD, het AMD Arrow-logo, ATI en combinaties daarvan, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization en AMD-V zijn merken van Advanced Micro Devices, Inc.

- SD Logo is een merk.

- SDHC Logo is een merk.

- SDXC Logo is een merk.

- microSD Logo is een merk.

- microSDHC Logo is een merk.

- microSDXC Logo is een merk.

- Het ExpressCard-woordmerk en de ExpressCard-logo's zijn eigendom zijn van PCMCIA, en enig gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation is onder licentie. Andere merken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaars.

- De termen HDMI en HDMI High-Definition Multimedia Interface, en het HDMI-Logo zijn merken of gedeponeerde merken van HDMI Licensing LLC in de Verenigde Staten en andere landen.

- CompactFlash® is een merk van SanDisk Corporation.

- "PlaceEngine" is een gedeponeerd merk van Koozyt, Inc.

  "PlaceEngine" is ontwikkeld door Sony Computer Science Laboratories, Inc. en wordt in licentie gegeven door Koozyt, Inc.

- "AVCHD" is een merk van Panasonic Corporation en Sony Corporation.

- Geproduceerd onder licentie van Dolby Laboratories. Dolby en het symbool met de dubbele D zijn merken van Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR en het merkteken ENERGY STAR zijn gedeponeerde Amerikaanse merken.

- Het N-merk is een gedeponeerd merk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.

- Wi-Fi is een merk of gedeponeerd merk van Wi-Fi Alliance.

Alle andere namen van systemen, producten en diensten zijn merken van hun respectieve eigenaars. In de handleiding zijn de merksymbolen ™ of ® weggelaten.

Functies en specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Alle andere merken zijn merken van hun respectieve eigenaars.

Mogelijk wordt niet alle bovenstaande software bij uw model geleverd.

## Informatie over de veiligheid

Raadpleeg de meegeleverde veiligheidshandleiding voor uitgebreide veiligheidsinformatie.

### Computer

- Als u een zwaar voorwerp of vloeistof op uw VAIO-computer laat vallen, sluit dan de computer af, trek de stroomstekker uit het stopcontact en verwijder de batterijset als dat kan. Het is aan te raden de computer door een gekwalificeerde reparateur te laten nakijken voordat u de computer weer gebruikt.

- Gebruik alleen de aanbevolen randapparaten en interfacekabels.

- Houd kleine onderdelen zoals geheugenkaarten en geheugenkaartadapters buiten het bereik van kinderen. Ze kunnen deze inslikken.

- De temperatuur van het oppervlak en de onderkant van uw VAIO-computer, de netadapter en de batterij kan stijgen door de CPU-belasting of een elektrische lading wanneer de batterij wordt opgeladen. Dit is normaal en wijst niet op een defect. De hoeveelheid warmte die wordt opgewekt, is afhankelijk van de gebruikte externe apparaten of toepassingen.

- Als uw VAIO-computer of de netadapter extreem warm worden, zet dan uw computer uit, trek de netadapter los, verwijder de batterijset als dat kan en neem contact op met een erkend Sony service-/onderhoudscentrum.

### Voedingsbron

- Plaats geen zware voorwerpen op het netsnoer omdat dit brand kan veroorzaken.

- Houd het netsnoer altijd vast bij de stekker als u het uit het stopcontact trekt. Trek nooit aan het snoer zelf.

- Gebruik geen beschadigde aansluitkabels.

- Haal de stroomstekker van uw VAIO-computer uit het stopcontact als u van plan bent om de computer langere tijd niet te gebruiken.

- Als u uw VAIO-computer langere tijd niet gebruikt, verwijder dan de batterijset uit de computer ter voorkoming van beschadigingen er aan.

### Hoofdtelefoon

- Gebruik geen hoofdtelefoon terwijl u een voertuig/rijtuig bestuurt, fietst of een gemotoriseerd voertuig bedient. Dit is niet alleen gevaarlijk, maar is in sommige landen zelfs bij wet verboden. Loop niet rond met een hoofdtelefoon met luide muziek. Dit kan gevaarlijk zijn, vooral op zebrapaden.

- Zet het volume van de hoofdtelefoon niet te hoog. Oorartsen raden af voortdurend en langdurig naar harde muziek te luisteren. Als uw oren beginnen te suizen of piepen, verlaagt u het volume of zet u de hoofdtelefoon af.

## Algemene problemen met uw VAIO-computer oplossen

Als u problemen hebt met uw VAIO-computer, kunt u deze suggesties proberen voordat u contact opneemt met een bevoegd service/supportcentrum van Sony of direct contact opneemt met uw plaatselijke Sony-verkoper.

1. Zie de overige secties in deze handleiding op het scherm.
2. Start VAIO Care (Desktop) en voer de vereiste handelingen uit. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Care (Desktop).)
3. Ga naar de ondersteuningswebsite van VAIO en kijk of u de gewenste informatie daar vindt.

## Ondersteuningswebsite

De ondersteuningswebsite biedt informatie over uw VAIO-computer, naast een reeks veelgestelde vragen.

### Sony-ondersteuningswebsite

http://www.sony.eu/support/

#### Hint

- Als u een probleem ondervindt of een vraag van technische aard heeft over uw VAIO-computer, start dan eerst VAIO Care, die u veel mogelijkheden biedt te proberen het probleem eerst zelf op te lossen. Zie Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care) voor meer informatie.

- Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van VAIO, kan men u om het serienummer en het modelnummer van uw VAIO-computer vragen. Het serienummer is een getal van 15 tekens dat u op de volgende plaatsen kunt vinden:

  - in het VAIO Care-venster;

  - op de onderzijde of achterzijde van de computer, aan de binnenkant van het achterpaneel of binnenin het batterijcompartiment;

  - op de originele doos van VAIO.

  Het modelnummer bevindt zich rechtsonder op het scherm van de VAIO-computer.

### Andere websites

U kunt bovendien nuttige informatie vinden op de volgende websites.

#### Sony-producten

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Ondersteuningswebsite voor besturingssysteem

Ga voor ondersteuning van het besturingssysteem Microsoft Windows naar de klantenservice van Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### De VAIO-website

Informatie over VAIO-producten, online winkel, forum en discussies.

http://www.sony.eu/

Selecteer uw land en selecteer vervolgens VAIO onder producten.

#### Het VAIO-forum

Communiceer met andere gebruikers van VAIO in de sociale gemeenschappen van VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-winkel, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Hint

- U kunt een link vinden om uw computer online te registreren in VAIO Care. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Care.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Ondersteuningswebsite

De ondersteuningswebsite biedt informatie over uw VAIO-computer, naast een reeks veelgestelde vragen.

### Sony-ondersteuningswebsite

http://www.sony.eu/support/

#### Hint

- Als u een probleem ondervindt of een vraag van technische aard heeft over uw VAIO-computer, start dan eerst VAIO Care, die u veel mogelijkheden biedt te proberen het probleem eerst zelf op te lossen. Zie Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care) voor meer informatie.

- Wanneer u contact opneemt met de klantenservice van VAIO, kan men u om het serienummer en het modelnummer van uw VAIO-computer vragen. Het serienummer is een getal van 15 tekens dat u op de volgende plaatsen kunt vinden:

  - in het VAIO Care-venster;

  - op de onderzijde of achterzijde van de computer, aan de binnenkant van het achterpaneel of binnenin het batterijcompartiment;

  - op de originele doos van VAIO.

  Het modelnummer bevindt zich rechtsonder op het scherm van de VAIO-computer.

### Andere websites

U kunt bovendien nuttige informatie vinden op de volgende websites.

#### Sony-producten

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Ondersteuningswebsite voor besturingssysteem

Ga voor ondersteuning van het besturingssysteem Microsoft Windows naar de klantenservice van Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### De VAIO-website

Informatie over VAIO-producten, online winkel, forum en discussies.

http://www.sony.eu/

Selecteer uw land en selecteer vervolgens VAIO onder producten.

#### Het VAIO-forum

Communiceer met andere gebruikers van VAIO in de sociale gemeenschappen van VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony-winkel, online

https://shop.sony-europe.com/

#### Hint

- U kunt een link vinden om uw computer online te registreren in VAIO Care. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Care.

## Meegeleverde items controleren

Controleer voor gebruik alle items die bij het product zijn geleverd.

Netadapter

Netsnoer

Batterijset*

*De batterijset is bij levering al in de computer geplaatst.

#### Hint

- Er zijn geen herstelmedia inbegrepen omdat uw VAIO-computer hersteld kan worden vanaf de gegevens op de interne vaste schijf of de SSD. Zie Herstel vanaf het herstelgebied voor meer informatie.

## Uw VAIO-computer bijwerken

Update regelmatig uw VAIO-computer met de volgende apps om de efficiëntie, beveiliging en functionaliteit van uw computer te verbeteren.

#### Opmerking

- Om onderstaande update-instellingen uit te voeren, moet uw VAIO-computer verbinding met internet hebben.

#### Windows Update

Met Windows Update kunt u uw VAIO-computer stabieler maken.

1. Open de charms en selecteer de charmZoeken. (Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.)

2. Geef "Windows Update" op in het zoekvak.

3. Selecteer Windows Update in de lijst en volg de instructies op het scherm om de updates te voltooien.

#### VAIO Update

VAIO Update waarschuwt u automatisch wanneer er nieuwe updates beschikbaar zijn op het internet en downloadt en installeert die op uw VAIO-computer.

1. Start VAIO Update en volg de instructies op het scherm. (Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Update.)

#### Windows Store-apps bijwerken

Zorg dat de Windows Store app geüpdatet wordt. Als een update vereist is, wordt een getal weergegeven in de tegel Store van het Start.

1. Ga naar het scherm Start en selecteer de tegel Store. (Zie Het Start-scherm en het Start-menu voor informatie over het openen van het scherm Start.)

2. Selecteer Updates rechtsboven in het scherm.

   Het getal tussen haakjes is het aantal programma's dat u kunt gebruiken.

3. Zet een vinkje bij de apps die u wilt bijwerken en selecteer vervolgens Installeren.

   Om de apps later te updaten, moet u het vinkje verwijderen.

## Waarom wordt mijn VAIO-computer automatisch uitgezet?

- Als de batterijset bijna leeg is, wordt de sluimerstand automatisch geactiveerd en wordt uw VAIO-computer uiteindelijk uitgeschakeld.

  Sluit de netadapter aan op de computer of laad de batterijset op.

## Waarom wordt er een melding weergegeven en wordt Windows niet gestart wanneer ik mijn VAIO-computer start?

- Als een andere melding over het oplossen van het probleem verschijnt na de eerste melding, volg dan de instructies op het scherm.

- De BIOS-opstartopties zijn mogelijk verkeerd geconfigureerd.

  Druk op de knop ASSIST wanneer uw VAIO-computer uit staat om het scherm VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) weer te geven, selecteer BIOS-setup starten (Start BIOS setup) en wijzig de instelling Boot Mode; start daarna de computer opnieuw op.

## Wat moet ik doen als ik mijn VAIO-computer niet kan uitzetten?

- Volg een van deze procedures om alle actieve apps af te sluiten en daarna opnieuw uw VAIO-computer uit te zetten.

  - Sleep de app van het midden van de bovenrand van het scherm naar het midden van de onderrand. Zie Apps sluiten voor meer informatie.

  - Druk op de toetsen Alt+F4.

    Als u niet alle gegevens hebt opgeslagen, wordt u gevraagd uw gegevens op te slaan.

- Controleer na het installeren van een nieuwe app op uw VAIO-computer of de app correct functioneert, de gegevens ervan er normaal uitzien en u de juiste bedieningshandelingen heeft uitgevoerd.

- Neem voor technische ondersteuning contact op met de uitgever of aanbieder van de app.

- Als u randapparaten, zoals een printer of USB-apparaat, hebt aangesloten op uw VAIO-computer of als de computer is aangesloten op een netwerk, koppelt u alle randapparatuur en de netwerkverbinding van de computer los en schakelt u de computer uit.

  Zolang de computer communiceert met een randapparaat of het netwerk, laat Windows u de computer niet uitschakelen. Bovendien ondersteunen de stuurprogramma's van sommige randapparaten niet de functie voor geforceerd afsluiten van de computer.

- Als het computerscherm "hangt", drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete en selecteert u(Afsluiten) rechtsonder in beeld, en selecteert u daarna Afsluiten.

- Als uw VAIO-computer "hangt" met een melding dat de instellingen zijn opgeslagen of dat de computer wordt afgesloten, volg dan achtereenvolgens deze procedures.

  - Druk op toets Enter.

    Wacht enige tijd.

  - Als het probleem zich blijft voordoen, drukt u op de toetsen Ctrl+Alt+Delete.

    Wacht enige tijd.

- Als u uw VAIO-computer nog steeds niet kunt uitschakelen nadat u alle bovenstaande procedures in dit onderwerp hebt gevolgd, voert u de volgende stappen uit.

  Houd er rekening mee dat bij het uitvoeren van deze procedures niet-opgeslagen gegevens beschadigd kunnen raken. Verbreek de verbinding met het netwerk voordat u de volgende handelingen uitvoert.

  - Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteer(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer vervolgens Afsluiten.

  - Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt.

  - Trek de stekker uit het stopcontact en haal de batterijset uit uw VAIO-computer.

## Wat moet ik doen als het groene stroomlampje gaat branden wanneer ik op de aan-uitknop druk, maar er niets op mijn scherm verschijnt?

- Zorg dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld.

- De beeldschermuitvoer kan zijn ingesteld op een externe monitor.

  Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter.

- Als u een extern beeldscherm gebruikt, controleert u of dit op het stopcontact is aangesloten en is ingeschakeld. Zorg dat de helderheid en het contrast correct zijn ingesteld.

  Raadpleeg de handleiding bij het beeldscherm voor meer informatie over het wijzigen van de instellingen.

- Druk meerdere keren op de toetscombinatie Alt+F4 om het appvenster te sluiten.

  Mogelijk is een appfout opgetreden.

- Als even wacht en het beeldscherm van de computer blijft leeg, start u uw VAIO-computer opnieuw op door het in de juiste volgorde uitvoeren van onderstaande procedures. Houd er rekening mee dat bij het uitvoeren van deze procedures niet-opgeslagen gegevens beschadigd kunnen raken.

  - Koppel alle randapparaten, zoals een printer of een USB-apparaat, en uw VAIO-computer los van het netwerk.

  - Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt en let erop dat het indicatielampje van de voeding uit is. Schakel uw VAIO-computer vervolgens weer in.

- Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt en let u erop dat het stroomlampje uit is. Koppel alle kabels los van uw VAIO-computer, zoals de netadapter, verwijder de batterijset en wacht langer dan vijf minuten. Sluit vervolgens alle kabels en randapparaten weer aan, plaats de batterijset en schakel de computer weer in.

- Als een extra geheugenmodule niet correct is geïnstalleerd, kan uw VAIO-computer mogelijk niet worden ingeschakeld.

  Het gebruik van geheugenmodules die niet zijn gespecificeerd door Sony, of onjuiste installatie van geheugenmodules kan tot gevolg hebben dat de computer niet kan opstarten of instabiel wordt. Installeer de geheugenmodule in een dergelijk geval opnieuw.

  Als u een geheugenmodule gebruikt die niet van Sony is, neemt u contact op met de verkoper of fabrikant van de geheugenmodule.

- Als u uw VAIO-computer snel van een koude naar een warme ruimte brengt of als u de computer gebruikt in een vochtige omgeving, kan er waterdamp in de computer condenseren.

  Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt.

  Gebruik de computer niet in een vochtige omgeving (relatieve vochtigheid hoger dan 80%) omdat dit storingen in de computer kan veroorzaken.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet aan gaat of als de aan-uitknop niet werkt (het voedingslampje knippert snel)?

- De batterijset is mogelijk niet correct geplaatst.

  Verwijder de batterijset en plaats deze correct. Zie De batterijset plaatsen of De batterijset verwijderen voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de batterijset.

- Als het probleem zich blijft voordoen, betekent dit dat de batterijset niet compatibel is met uw VAIO-computer.

  Verwijder de batterijset.

## Wat moet ik doen als ik mijn VAIO-computer niet kan inschakelen (het stroomlampje wordt niet groen)?

- Zorg ervoor dat alle kabels goed zijn aangesloten op de apparaten, zoals tussen uw VAIO-computer en de netadapter; de netadapter en het stroomsnoer; en het stroomsnoer en het stopcontact. Zie Een stroombron aansluiten.

- Als u de stroomstekker van uw VAIO-computer in een stekkerdoos met een schakelaar steekt, zorg dan dat de schakelaar is aangezet en de stekker van de stekkerdoos goed in het stopcontact zit.

- Als u uw VAIO-computer niet met de normale procedure uitschakelt, kan de voedingscontroller worden onderbroken als gevolg van een programmafout.

  Koppel alle kabels en randapparatuur, zoals het netsnoer en het USB-apparaat, los, verwijder de batterijset en wacht ongeveer vijf minuten. Sluit de kabels en randapparatuur weer aan en zet de computer weer aan.

- Voordat u uw VAIO-computer voor de eerste keer gebruikt, moet u de computer met de netadapter op een stopcontact aansluiten.

- Controleer of u de meegeleverde Sony-netadapter gebruikt.

  Voor uw veiligheid dient u alleen de originele oplaadbare batterijset en netadapter van Sony te gebruiken. Deze worden door Sony geleverd voor uw VAIO-computer.

- Zorg ervoor dat de batterijset correct is geïnstalleerd.

- De batterijset kan leeg zijn.

- Als u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt houdt, wordt de computer uitgeschakeld.

- Als u uw VAIO-computer snel van een koude naar een warme ruimte brengt of als u de computer gebruikt in een vochtige omgeving, kan er waterdamp in de computer condenseren.

  Wacht in een dergelijke situatie minimaal een uur voordat u de computer inschakelt.

  Gebruik de computer niet in een vochtige omgeving (relatieve vochtigheid hoger dan 80%) omdat dit storingen in de computer kan veroorzaken.

## Wat moet ik doen als het venster VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) verschijnt wanneer ik mijn VAIO-computer aanzet?

- Mogelijk hebt u onbedoeld op de knop ASSIST gedrukt in plaats van op de knop(Aan/Uit).

  Sluit het venster VAIO Care (reddingsmodus) (VAIO Care (Rescue Mode)) en gebruik de knop(Aan/Uit) op uw VAIO-computer.

## Wat moet ik doen als de sluimerstand niet beschikbaar is of als mijn VAIO-computer niet in sluimerstand gaat?

- Selecteer Het gedrag van de aan/uit-knoppen bepalen in het Energiebeheer-venster. Selecteer Instellingen wijzigen die momenteel niet beschikbaar zijn, het selectievakje Sluimerstand en Wijzigingen opslaan.

  Zie Een energiebeheerschema selecteren voor informatie over het openen van het venster Energiebeheer.

- Als er een taak wordt uitgevoerd op uw VAIO-computer, kan de computer mogelijk pas overgaan naar de sluimerstand als de taak is voltooid.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet terugkeert naar normale stand vanuit slaapstand wanneer ik het toetsenbord of het touchpad gebruik?

- Om uw VAIO-computer uit slaapstand terug te brengen in normale stand drukt u op de knop(Aan/Uit).

## Waarom werkt mijn VAIO-computer traag en is de frequentie van de CPU-klok laag terwijl de computer op batterijvoeding werkt?

- Als uw VAIO-computer op batterijvoeding werkt, wordt de CPU-klokfrequentie verlaagd om voeding te sparen. Hierdoor werkt de computer trager. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

## Wat moet ik doen bij een melding die aangeeft dat de batterijen niet geschikt zijn of niet goed geplaatst zijn, waarna mijn VAIO-computer in de sluimerstand gaat?

- Dit probleem kan worden veroorzaakt doordat de batterij niet correct is geplaatst.

  U verhelpt dit probleem door uw VAIO-computer uit te schakelen, de batterij te verwijderen en deze vervolgens opnieuw te plaatsen. Zie De batterijset plaatsen of De batterijset verwijderen voor informatie over het plaatsen of verwijderen van de batterij.

- Als het probleem aanhoudt, is de batterij waarschijnlijk niet geschikt voor uw VAIO-computer of is defect. Schakel de computer uit, verwijder de batterijset en vervang deze door een nieuwe, door Sony goedgekeurde batterijset.

## Wat moet ik doen als mijn batterijset niet volledig wordt opgeladen?

- Controleer de Batterijzorgfunctie (battery care function)-instellingen. Start VAIO Control Center en controleer de instellingen in het venster Stroom en batterij (Power and Battery). Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

- Als de omgevingstemperatuur buiten het opgegeven bereik is of als het stroomverbruik van uw VAIO-computer hoog is tijdens het laden van de batterijset, kan de laadstroom worden gereduceerd.

## Wat moet ik doen als de batterijset niet goed werkt?

- Start VAIO Care om de status van uw batterijset te controleren. Zie Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care) voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als video's niet worden weergegeven op het computerscherm?

- Uw VAIO-computer heeft mogelijk niet voldoende videogeheugen om video's met een hoge resolutie weer te geven. Als dat het geval is, verlaagt u de resolutie van het lcd-scherm. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen voor meer informatie.

- Als u een extern beeldscherm hebt geselecteerd met de toetscombinatie Fn+F7 en het externe beeldscherm niet is verbonden met uw VAIO-computer, kan het computerscherm de video mogelijk niet weergegeven.

  Stop in zo'n geval het afspelen van de video, druk meerdere keren op de toetsen Fn+F7 om het beeldscherm van de computer als weergaveapparaat te selecteren en druk daarna op de toets Enter. Start vervolgens het afspelen van de video weer.

## Wat moet ik doen als video's niet soepel worden afgespeeld?

- Het wordt aanbevolen de schermbeveiliging uit te schakelen.

  Als de schermbeveiliging is ingeschakeld, wordt deze mogelijk geactiveerd tijdens het afspelen van een dvd, waardoor de dvd niet goed kan worden afgespeeld.

- Als u de beeldschermuitvoer hebt ingesteld op zowel het computerscherm als een externe monitor, kiest u een van beide als beeldschermuitvoer.

- Sommige video's worden niet soepel afgespeeld afhankelijk van het type of de bitsnelheid van de video's. Stel een lagere schermresolutie in en kijk of video's beter worden afgespeeld. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen voor meer informatie.

- Als er gegevens op een geheugenkaart worden gelezen, wacht u totdat het lezen is voltooid en start u het afspelen opnieuw.

- Als u een video afspeelt die op de geheugenkaart is opgeslagen, kopieert u de video naar het ingebouwde opslagapparaat en speelt u vervolgens de video af.

- Als de instellingen voor de CPU en koelventilator geconfigureerd kunnen worden met VAIO Control Center, kunt u misschien de instellingen wijzigen om de prestaties te verbeteren. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn televisiescherm of het externe beeldscherm dat is aangesloten op de HDMI-uitgangspoort?

- Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan (niet meegeleverd). Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.

- Controleer of u een HDCP-compatibel beeldscherm gebruikt. Videofilms met auteursrechtbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld op een beeldscherm dat niet HDCP-compatibel is.

- Wijzig de schermresolutie van het aangesloten televisiescherm of het externe beeldscherm. Er worden mogelijk beelden op het scherm weergegeven. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen voor meer informatie.

## Hoe wijzig ik de helderheid van het lcd-scherm?

- Druk op de toetscombinatie Fn+F5 of Fn+F6 om de helderheid van het lcd-scherm van uw VAIO-computer aan te passen. Zie De helderheid van het lcd-scherm wijzigen voor meer informatie.

- Als u de helderheid van een aangesloten externe monitor, zoals een computermonitor of tv, wilt aanpassen, gebruikt u de helderheidsinstellingen van de externe monitor.

## Wat moet ik doen als sommige elementen niet op het beeldscherm passen?

- Controleer de instellingen voor tekengrootte in Windows.

  Vanwege de instellingen voor tekengrootte worden sommige elementen (bijvoorbeeld een app-menu) mogelijk niet goed weergegeven. Dit hangt af van de apps die u gebruikt. In dat geval verplaatst u de schuifregelaar om de instellingen te wijzigen.

## Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op het externe beeldscherm of het televisiescherm?

- Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter. Zie Weergavemodi selecteren voor meer informatie.

## Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

- Het afspelen van high-definition video's is een grote belasting voor de hardwarebronnen, zoals de CPU, de GPU of het systeemgeheugen, waardoor de prestaties van uw VAIO-computer verminderen. Tijdens het afspelen van video's zijn mogelijk bepaalde acties en/of functies niet beschikbaar, treden er onderbrekingen op in het geluid, gaan frames verloren of mislukt het afspelen, afhankelijk van de configuratie van computer.

## Wat moet ik doen als het computerscherm uitgaat?

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer aan staat en niet in de slaap- of sluimerstand. Zie Slaapstand gebruiken voor meer informatie.

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer goed is aangesloten op een stopcontact. Als de computer een stroomlampje heeft, zorg er dan voor dat dit aan is. Zie Een stroombron aansluiten voor meer informatie.

- Het computerscherm kan zijn uitgeschakeld.

  Druk op een willekeurige toets op het toetsenbord.

- De beeldschermuitvoer kan zijn ingesteld op een externe monitor.

  Druk meerdere keren op de toetscombinatie Fn+F7 om de gewenste beeldschermuitvoer te selecteren en druk dan op de toets Enter. Zie Weergavemodi selecteren voor meer informatie.

- Als uw VAIO-computer op batterijstroom werkt, controleert u of de batterij correct is geplaatst en is opgeladen. Zie De batterijset opladen voor meer informatie.

- Wacht enige tijd. Als er niets op het computerscherm verschijnt, volgt u de volgende procedures:

  - Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt. Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is en zet de computer aan.

  - Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt. Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is. Koppel alle kabels en randapparatuur, zoals het netsnoer en het USB-apparaat, los, verwijder de batterijset en wacht ongeveer vijf minuten. Sluit de kabels en randapparatuur weer aan en zet de computer weer aan.

## Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven?

- Sommige cameratoepassingen werken niet correct wanneer een andere cameratoepassing actief is. Sluit de actieve toepassing voordat u een andere toepassing start.

- Het is mogelijk dat u andere cameratoepassingen niet kunt gebruiken met de ingebouwde camera wanneer u de gebaarfunctie gebruikt.

- Als u een snel bewegend object bekijkt, kan de zoeker wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Start uw VAIO-computer opnieuw op als het probleem aanhoudt.

## Wat moet ik doen als er bij het vastleggen van de beelden frames verloren gaan en onderbrekingen optreden in het geluid?

- De effectinstellingen van uw toepassing kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het Help-bestand bij de toepassing voor meer informatie.

- Er worden mogelijk meer toepassingen uitgevoerd dan uw VAIO-computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die u op dat moment niet gebruikt.

- Dit probleem kan optreden als uw VAIO-computer in de energiebesparingsstand staat waardoor de CPU-prestaties verminderen. Zie Een energiebeheerschema selecteren voor het controleren van het huidige energiebeheerschema.

## Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren?

- Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.

  Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, draait u uw VAIO-computer zodat de camera een andere invalshoek heeft. Sommige toepassingen beschikken over instelbare parameters, zoals helderheid en stroomfrequentie, waarmee u de ruis kunt verminderen die wordt veroorzaakt door flikkering.

## Wat moet ik doen als mijn computerscherm flikkert of wit wordt? (modellen met grafische versnelling van Intel)

- Afhankelijk van het model dat u hebt gekocht, kan het computerscherm flikkeren of wit worden wanneer de functie voor energiebesparing is ingeschakeld en het computerscherm schakelt.

  Om dit te voorkomen, klikt u met de rechtermuisknop op het bureaublad en selecteert u Grafische Eigenschappen om het configuratiescherm van de grafische kaart van Intel weer te geven; schakel dan Energiebesparende technologie voor beeldschermen uit onder Energie. Als u Accuvoeding selecteert, kan het volgende instellingenvenster verschijnen.

  Merk op dat de levensduur van de batterij korter wordt als u deze instelling uitschakelt.

## Wat moet ik doen als het aanraakscherm niet goed functioneert? (modellen met aanraakscherm)

- Schakel uw VAIO-computer uit en vervolgens weer aan.

- Elektromagnetische golven kunnen storing veroorzaken op het aanraakscherm. Probeer deze tips.

  - Haal uw VAIO-computer uit de buurt van tl-licht of motoren die elektromagnetische straling uitzenden.

  - Sluit de netadapter rechtstreeks op een stopcontact aan of gebruik een ander stopcontact als u een stekkerdoos gebruikt.

  - Verwijder eventuele USB-apparaten of kabels uit uw VAIO-computer.

- Als uw netadapter een 3-polige stekker heeft, let er dan op dat hij goed is geaard.

## Wat moet ik doen als er geen beeld wordt weergegeven op mijn televisiescherm of het externe beeldscherm dat is aangesloten op de HDMI-uitgangspoort?

- Sluit de HDMI-kabel opnieuw aan (niet meegeleverd). Zie Een tv met een HDMI-ingangspoort aansluiten voor meer informatie.

- Controleer of u een HDCP-compatibel beeldscherm gebruikt. Videofilms met auteursrechtbeveiliging kunnen niet worden afgespeeld op een beeldscherm dat niet HDCP-compatibel is.

- Wijzig de schermresolutie van het aangesloten televisiescherm of het externe beeldscherm. Er worden mogelijk beelden op het scherm weergegeven. Zie De resolutie (grootte) van het beeld wijzigen voor meer informatie.

## Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar een schijf?

- Cd-R, dvd+R DL, dvd+R, dvd-R DL, dvd-R, BD-R, BD-R DL, of BD-R TL-media kunnen niet opnieuw worden beschreven. U kunt deze media één keer beschrijven en de gegevens op de media niet verwijderen.

- Zie Ondersteunde schijven (met optisch station uitgeruste modellen) voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik een schijf niet kan afspelen of als er frames verloren gaan en/of onderbrekingen optreden in het geluid tijdens het afspelen?

- Sluit alle actieve toepassingen behalve de afspeeltoepassing.

- Probeer andere afspeeltoepassingen, bijvoorbeeld de afspeeltoepassing voor dvd's.

- Voor het afspelen van dvd-media met CPRM (Content Protection for Recordable Media) moet u een CPRM-pakket installeren voor de afspeeltoepassing op uw VAIO-computer.

- Als u door auteursrecht beschermde Blu-ray Disc-media continu wilt afspelen, moet u de AACS-sleutel bijwerken.

  Volg het bericht dat op het computerscherm wordt weergegeven om de AACS-sleutel bij te werken. U kunt de sleutel via internet bijwerken.

- Verwijder de afspeel- of schrijftoepassing die u na de aanschaf van uw VAIO-computer hebt geïnstalleerd.

  Raadpleeg het Help-bestand bij de toepassing of Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor instructies voor het verwijderen van de toepassing.

## Waarom duurt het zo lang om gegevens te schrijven naar beschrijfbare DVD-media?

- In de modus Disc-at-once duurt het ongeveer 20 tot 40 minuten totdat het schrijfproces is voltooid nadat de voortgangsbalk 100% heeft bereikt. Dit is normaal en wijst niet op een storing, dus wacht tot het proces is voltooid.

  Omdat in de modus Disc-at-once alle gegevens in een keer naar een schijf worden geschreven, schrijft het optische station 1 GB aan dummygegevens naar een schijf, zelfs als de werkelijke gegevensgrootte kleiner is dan 1 GB, om de afspeelcompatibiliteit te garanderen.

  Sommige spelers kunnen alleen schijven afspelen die zijn gemaakt in de modus Disc-at-once. Controleer als u de gebrande schijf op een andere speler afspeelt dan uw VAIO-computer, of deze speler de geselecteerde schrijfmodus ondersteunt.

## Wat moet ik doen als ik de schijf niet uit het optische schijfstation kan verwijderen?

- Afhankelijk van de status van uw VAIO-computer is het mogelijk dat de uitwerpknop van het station niet werkt.

  Sluit alle actieve toepassingen en druk op de uitwerpknop van het station.

  Als het probleem zich blijft voordoen, start u de computer opnieuw op en drukt u opnieuw op de uitwerpknop.

- Als het probleem aanhoudt, schuift u een dun, recht voorwerp (zoals een paperclip) in de opening voor handmatig uitwerpen op het optische schijfstation.

## Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor uit de luidsprekers of hoofdtelefoon?

- Controleer of het volume van de luidsprekers of hoofdtelefoon niet zeer laag is.

  - Houd de toetsen Fn+F4 ingedrukt totdat u het gewenste geluidsniveau heeft bereikt. Zie Combinaties en functies met de toets Fn voor meer informatie.

- Controleer of het volume in Windows gedempt of zeer laag is. Zie Het volume in aanpassen in Windows voor meer informatie.

  Als het volume is uitgeschakeld (), klikt u op(Demping opheffen) om het volume in te schakelen (). Als u het volume zeer laag is, zet u het volume hoger.

- Controleer het volgende als externe luidsprekers of een externe hoofdtelefoon zijn aangesloten:

  - Zorg ervoor dat externe luidsprekers of hoofdtelefoons goed op uw VAIO-computer zijn aangesloten. Zie Externe luidsprekers of een hoofdtelefoon aansluiten voor meer informatie.

  - Als uw externe luidsprekers een externe stroomvoorziening vereisen, controleert u of de luidsprekers correct zijn aangesloten op een stroombron.

  - Zorg dat de externe luidsprekers zijn ingeschakeld.

  - Zorg dat het volume van de externe luidsprekers niet is geminimaliseerd.

- Zorg dat het geluidsuitvoerapparaat correct is geselecteerd. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.

- Controleer het volume in de afspeeltoepassing die u gebruikt.

## Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?

- Controleer of de microfoon is geselecteerd als opnameapparaat.

  Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

  Selecteer Geluid en controleer of er een vinkje staat bij het gewenste microfoonpictogram op het tabblad Opnemen.

  Zo niet, selecteer dan het pictogram en Standaard.

  Als het pictogram niet wordt weergegeven, controleert u of de microfoon goed is aangesloten op uw VAIO-computer.

- Gebruik een microfoon die via de connector wordt gevoed, als u een externe microfoon gebruikt.

## Wat moet ik doen als de microfoon rondzingt?

- Rondzingen treedt op wanneer uw microfoon het geluid van een geluidsuitvoerapparaat opvangt, bijvoorbeeld een luidspreker.

  - Plaats de microfoon niet in de buurt van een geluidsuitvoerapparaat.

  - Verlaag het volume van de luidsprekers en de microfoon.

## Wat moet ik doen als er onderbrekingen in het geluid optreden bij het afspelen van video of geluid?

- Geluidsonderbrekingen kunnen voorkomen als de CPU te zwaar wordt belast. Verlaag in dit geval de CPU-belasting door alle actieve toepassingen behalve de afspeeltoepassing te sluiten of door overbodige geluidseffecten voor de weergave uit te schakelen.

## Wat moet ik doen als ik geen geluid hoor van een digitaal geluidsapparaat dat is aangesloten op de digitale uitgangspoort, zoals de HDMI-uitgangspoort?

- Als u het geluid wilt beluisteren van een digitaal geluidsapparaat dat is aangesloten op de digitale uitgangspoort van uw VAIO-computer, moet u de geluidsuitvoer wijzigen in het digitale geluidsapparaat. Zie Een ander geluidsuitvoerapparaat selecteren voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als de microfoon niet werkt?

- Controleer of de microfoon is geselecteerd als opnameapparaat.

  Open Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden. (Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van Configuratiescherm.)

  Selecteer Geluid en controleer of er een vinkje staat bij het gewenste microfoonpictogram op het tabblad Opnemen.

  Zo niet, selecteer dan het pictogram en Standaard.

  Als het pictogram niet wordt weergegeven, controleert u of de microfoon goed is aangesloten op uw VAIO-computer.

- Gebruik een microfoon die via de connector wordt gevoed, als u een externe microfoon gebruikt.

## Wat moet ik doen als de microfoon rondzingt?

- Rondzingen treedt op wanneer uw microfoon het geluid van een geluidsuitvoerapparaat opvangt, bijvoorbeeld een luidspreker.

  - Plaats de microfoon niet in de buurt van een geluidsuitvoerapparaat.

  - Verlaag het volume van de luidsprekers en de microfoon.

## Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt?

- Als uw vinger de rand van het touchpad heeft bereikt, beweegt de aanwijzer zich niet verder. Til uw vinger op en plaats deze terug in het midden van het touchpad.

- De aanwijzer kan tijdelijk anders bewegen dan verwacht, afhankelijk van de toestand van uw VAIO-computer.

  In dergelijke gevallen is het raadzaam even te wachten voordat u de aanwijzer opnieuw beweegt.

  Als de aanwijzer nog steeds niet beweegt, druk dan op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteer(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer vervolgens Afsluiten.

  Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt.

  Wanneer de u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of met de knop(Aan/Uit) kunt u niet-opgeslagen gegevens verliezen.

- Het touchpad is mogelijk uitgeschakeld. Zie Waarom kan ik het touchpad niet gebruiken? voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als het beeldscherm van mijn VAIO-computer bevriest?

- Start uw VAIO-computer opnieuw op.

  Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteer(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.

  Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt.

## Wat moet ik doen als ik geen cijfers kan invoeren met het numerieke toetsenbord?

- Kijk of het Num Lock-lampje brandt.

- Wanneer het lampje uit is, drukt u op Num Lk of Fn+Num Lk om het Num Lock-lampje aan te zetten. Voer dan cijfers in op de nummertoetsen. Zie Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde voor de locatie.

## Wat moet ik doen als ik bepaalde tekens niet met het toetsenbord kan invoeren?

- Kijk of het Num Lock-lampje brandt.

  Wanneer het indicatielampje brandt, kunt u cijfers invoeren.

  Druk op de toets Num Lk of op de toetsen Fn+Num Lk om het Num Lock-lampje in en uit te schakelen. Zie Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde voor de locatie.

- Controleer of het Caps Lock-lampje brandt.

  Wanneer het indicatielampje brandt, worden de tekens die u typt, weergegeven als hoofdletters (of als kleine letters wanneer u de toets Shift indrukt).

  Druk op de toets Caps Lock om het Caps Lock-lampje in of uit te schakelen. Zie Onderdelen en besturingselementen aan de voorzijde voor de locatie.

## Wat moet ik doen als de toetsenbordconfiguratie onjuist is?

- De taalindeling van het toetsenbord staat vermeld op de doos. Als u een andere toetsenbordindeling kiest tijdens de installatie van Windows, komt de toetsenconfiguratie niet overeen. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor informatie over het wijzigen van de toetsenbordconfiguratie.

## Hoe schakel ik het touchpad uit?

- Druk op de toetsen Fn+F1 om het touchpad te deactiveren. Zie Het touchpad inschakelen of uitschakelen voor meer informatie.

  U kunt ook VAIO Control Center starten en vervolgens het touchpad uitschakelen. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

## Waarom kan ik het touchpad niet gebruiken?

- Het touchpad is uitgeschakeld.

  - Druk op de toetsen Fn+F1 om het touchpad te activeren. Zie Het touchpad inschakelen of uitschakelen voor meer informatie.

    U kunt ook VAIO Control Center starten en vervolgens het touchpad inschakelen. Zie Apps starten voor informatie over het starten van VAIO Control Center.

  - Koppel een eventueel aangesloten muis van uw VAIO-computer los.

- Zie Het touchpad gebruiken voor informatie over het verwijderen van het touchpad.

## Wat moet ik doen als de aanwijzer niet beweegt?

- Als uw vinger de rand van het touchpad heeft bereikt, beweegt de aanwijzer zich niet verder. Til uw vinger op en plaats deze terug in het midden van het touchpad.

- De aanwijzer kan tijdelijk anders bewegen dan verwacht, afhankelijk van de toestand van uw VAIO-computer.

  In dergelijke gevallen is het raadzaam even te wachten voordat u de aanwijzer opnieuw beweegt.

  Als de aanwijzer nog steeds niet beweegt, druk dan op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteer(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer vervolgens Afsluiten.

  Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt.

  Wanneer de u de computer uitschakelt met de toetsen Ctrl+Alt+Delete of met de knop(Aan/Uit) kunt u niet-opgeslagen gegevens verliezen.

- Het touchpad is mogelijk uitgeschakeld. Zie Waarom kan ik het touchpad niet gebruiken? voor meer informatie.

## Hoe voorkom ik ongewenste klikken die worden veroorzaakt door lichte aanrakingen van het touchpad?

- Als u ongewenste bewerkingen wilt voorkomen, schakelt u de tikfunctie uit. Zie De tikfunctie op het touchpad uitschakelen.

## Wat moet ik doen als het beeldscherm van mijn VAIO-computer bevriest?

- Start uw VAIO-computer opnieuw op.

  Druk op de toetsen Ctrl+Alt+Delete, selecteer(Afsluiten) in de rechterbenedenhoek van het computerscherm en selecteer vervolgens Opnieuw opstarten.

  Als het probleem aanhoudt, houd u de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt.

## Waarom worden er in de zoeker geen beelden of beelden van slechte kwaliteit weergegeven?

- Sommige cameratoepassingen werken niet correct wanneer een andere cameratoepassing actief is. Sluit de actieve toepassing voordat u een andere toepassing start.

- Het is mogelijk dat u andere cameratoepassingen niet kunt gebruiken met de ingebouwde camera wanneer u de gebaarfunctie gebruikt.

- Als u een snel bewegend object bekijkt, kan de zoeker wat ruis vertonen, zoals horizontale strepen. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

- Start uw VAIO-computer opnieuw op als het probleem aanhoudt.

## Wat moet ik doen als er bij het vastleggen van de beelden frames verloren gaan en onderbrekingen optreden in het geluid?

- De effectinstellingen van uw toepassing kunnen de oorzaak zijn van de verloren frames. Raadpleeg het Help-bestand bij de toepassing voor meer informatie.

- Er worden mogelijk meer toepassingen uitgevoerd dan uw VAIO-computer kan verwerken. Sluit de toepassingen die u op dat moment niet gebruikt.

- Dit probleem kan optreden als uw VAIO-computer in de energiebesparingsstand staat waardoor de CPU-prestaties verminderen. Zie Een energiebeheerschema selecteren voor het controleren van het huidige energiebeheerschema.

## Waarom zijn de vastgelegde beelden van slechte kwaliteit?

- Als beelden worden vastgelegd bij tl-licht, kunnen lichtreflecties worden weergegeven.

- Donkere gedeelten van vastgelegde beelden kunnen ruis bevatten.

- Het gebied in en om de ingebouwde camera is vuil. Maak het gebied schoon. Zie Opmerkingen over de ingebouwde camera voor informatie over het reinigen van de camera.

## Waarom wordt de video-invoer van de ingebouwde camera tijdelijk onderbroken?

- In de volgende gevallen kan de video-invoer kan tijdelijk worden onderbroken:

  - Er wordt een sneltoets met de toets Fn gebruikt.

  - Als de belasting van de CPU hoger wordt.

## Wat moet ik doen als beelden die worden vastgelegd, flikkeren?

- Dit probleem doet zich voor als u de camera gebruikt bij tl-licht. Het wordt veroorzaakt door het verschil tussen de lichtuitvoerfrequentie en de sluitertijd.

  Als u de ruis die wordt veroorzaakt door flikkering wilt verminderen, draait u uw VAIO-computer zodat de camera een andere invalshoek heeft. Sommige toepassingen beschikken over instelbare parameters, zoals helderheid en stroomfrequentie, waarmee u de ruis kunt verminderen die wordt veroorzaakt door flikkering.

## Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?

- U vindt de sleutel in het instellingenscherm van uw toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?

- Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

  De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve toepassingen enz.

- Als u een toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk overbelast zijn, afhankelijk van het aantal apparaten dat communiceert via het toegangspunt.

  Wacht even en probeer het opnieuw.

- Wijzig de kanaalinstellingen van uw toegangspunt. Door het kanaal te wijzigen, kan de interferentie op uw draadloze netwerk afnemen en de communicatiesnelheid toenemen.

  Als er interferentie is op het kanaal van het toegangspunt, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

- Controleer of er geen magnetron wordt gebruikt in nabijheid van uw draadloze Wi-Fi-apparaten.

  De 2,4GHz-frequentieband waarmee Wi-Fi werkt, wordt gebruikt door verschillende apparaten. Als u een magnetron gebruikt terwijl u communiceert via Wi-Fi, kan de gegevensoverdracht langzamer worden, het communicatiebereik afnemen of de communicatie worden onderbroken.

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt, voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op toets Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.

  Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Opdrachtprompt.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

- Zie Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.

- Controleer de instellingen van het toegangspunt.

  Bij de volgende instellingen kan uw VAIO-computer mogelijk geen verbinding maken met een toegangspunt of is de verbinding mogelijk instabiel.

  - Als in het toegangspunt is ingesteld dat communicatie met een apparaat waarvoor de SSID is ingesteld op "ANY" moet worden geweigerd, en de SSID van uw VAIO-computer of het toegangspunt is ingesteld op "ANY".

  - Als de stealth-modus van het toegangspunt is ingeschakeld.

    Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie of neem contact op met uw Wi-Fi-serviceprovider.

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer het toegangspunt verbinding met elkaar hebben. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve apps enz.

  Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

- Open de charms en selecteer de charmInstellingen en(het netwerkpictogram).

  Controleer of uw toegangspunt wordt weergegeven.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

- Schakel de Wi-Fi-functie in.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer(het netwerkpictogram) en wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Als u de Wi-Fi-functie wilt gebruiken op uw VAIO-computer, moet u de Wi-Fi-instellingen configureren.

  Controleer de Wi-Fi-instellingen van de computer. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- Als u een hulpprogramma voor de configuratie van verbindingen hebt geïnstalleerd dat is geleverd bij een extern Wi-Fi-product, verwijdert u dit hulpprogramma.

  Als een hulpprogramma voor de configuratie is geïnstalleerd, kan Windows de Wi-Fi-instellingen mogelijk niet configureren. Noteer uw instellingen (bijvoorbeeld beveiligingssleutels) voordat u het hulpprogramma verwijdert.

## Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?

- U vindt de sleutel in het instellingenscherm van uw toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?

- Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

  De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve toepassingen enz.

- Als u een toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk overbelast zijn, afhankelijk van het aantal apparaten dat communiceert via het toegangspunt.

  Wacht even en probeer het opnieuw.

- Wijzig de kanaalinstellingen van uw toegangspunt. Door het kanaal te wijzigen, kan de interferentie op uw draadloze netwerk afnemen en de communicatiesnelheid toenemen.

  Als er interferentie is op het kanaal van het toegangspunt, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

- Controleer of er geen magnetron wordt gebruikt in nabijheid van uw draadloze Wi-Fi-apparaten.

  De 2,4GHz-frequentieband waarmee Wi-Fi werkt, wordt gebruikt door verschillende apparaten. Als u een magnetron gebruikt terwijl u communiceert via Wi-Fi, kan de gegevensoverdracht langzamer worden, het communicatiebereik afnemen of de communicatie worden onderbroken.

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt, voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op toets Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.

  Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Opdrachtprompt.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

- Zie Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.

- Controleer de instellingen van het toegangspunt.

  Bij de volgende instellingen kan uw VAIO-computer mogelijk geen verbinding maken met een toegangspunt of is de verbinding mogelijk instabiel.

  - Als in het toegangspunt is ingesteld dat communicatie met een apparaat waarvoor de SSID is ingesteld op "ANY" moet worden geweigerd, en de SSID van uw VAIO-computer of het toegangspunt is ingesteld op "ANY".

  - Als de stealth-modus van het toegangspunt is ingeschakeld.

    Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie of neem contact op met uw Wi-Fi-serviceprovider.

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer het toegangspunt verbinding met elkaar hebben. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve apps enz.

  Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

- Open de charms en selecteer de charmInstellingen en(het netwerkpictogram).

  Controleer of uw toegangspunt wordt weergegeven.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

- Schakel de Wi-Fi-functie in.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer(het netwerkpictogram) en wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Als u de Wi-Fi-functie wilt gebruiken op uw VAIO-computer, moet u de Wi-Fi-instellingen configureren.

  Controleer de Wi-Fi-instellingen van de computer. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- Als u een hulpprogramma voor de configuratie van verbindingen hebt geïnstalleerd dat is geleverd bij een extern Wi-Fi-product, verwijdert u dit hulpprogramma.

  Als een hulpprogramma voor de configuratie is geïnstalleerd, kan Windows de Wi-Fi-instellingen mogelijk niet configureren. Noteer uw instellingen (bijvoorbeeld beveiligingssleutels) voordat u het hulpprogramma verwijdert.

## Wat moet ik doen als andere BLUETOOTH(R)-apparaten geen verbinding met mijn VAIO-computer kunnen maken?

- Zie Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?.

- Zorg dat de verificatie (koppeling) tussen het apparaat en uw VAIO-computer correct is uitgevoerd.

  Bij sommige BLUETOOTH-apparaten is verificatie (koppeling) vereist voordat een verbinding tot stand wordt gebracht met een ander apparaat. Voer het verificatieproces uit voordat u verbinding maakt met dergelijke apparaten.

- Controleer of uw VAIO-computer detectie door andere BLUETOOTH-apparaten toestaat.

  Selecteer(pijl) in het systeemvak, klik met de rechtermuisknop op(het pictogram voor BLUETOOTH) en selecteer Instellingen openen om het instellingenvenster te openen.

  Selecteer het tabblad Opties en zorg ervoor dat het aankruisvakje Deze computer mag met Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd is geselecteerd.

  Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?

- Maak de afstand tussen uw VAIO-computer en het BLUETOOTH-apparaat kleiner dan 10 meter.

  Als de computer meer dan 10 meter verwijderd is van het BLUETOOTH-apparaat, is er geen communicatie mogelijk.

  Het is ook mogelijk dat de computer niet kan communiceren met het BLUETOOTH-apparaat als het apparaat dichterbij is dan 10 meter als gevolg van obstakels tussen de apparaten, kwaliteit van de radiogolven, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en het gebruikte materiaal, of actieve toepassingen. Plaats in een dergelijk geval de computer verder van de obstakels of dichter bij het apparaat.

- Controleer of de BLUETOOTH-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld en of het apparaat in een energiebesparingsstand staat.

- Controleer of de BLUETOOTH-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld.

  Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

- Als het apparaat waarmee u wilt communiceren, al met een ander BLUETOOTH-apparaat communiceert, is het mogelijk dat het niet wordt gevonden of dat het niet met uw VAIO-computer kan communiceren.

## Waarom is mijn BLUETOOTH(R)-verbinding traag?

- De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, de configuratie van het apparaat of de gebruikte toepassingen.

  Zet uw VAIO-computer en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar.

- Als de versie van de BLUETOOTH-standaard die wordt gebruikt op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u wilt communiceren, niet gelijk is aan de versie die wordt gebruikt op uw VAIO-computer, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als uw VAIO-computer voldoet aan de normen van de BLUETOOTH-hogesnelheidstechnologie en als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan, is hogesnelheidscommunicatie beschikbaar. Sommige BLUETOOTH-profielen ondersteunen geen hogesnelheidsoverdracht.

  - Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u wilt communiceren, ondersteunt BLUETOOTH-hogesnelheidstechnologie.

  - De functies voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) en BLUETOOTH op de computer zijn ingeschakeld.

## Waarom kan ik de functie voor BLUETOOTH(R) niet gebruiken wanneer mij aanmeld als een gebruiker met een standaard-gebruikersaccount op mijn VAIO-computer?

- De BLUETOOTH-functie is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met standaardrechten op uw VAIO-computer.

  Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.

## Waarom kan ik BLUETOOTH(R)-apparaten niet gebruiken als ik schakel naar een andere gebruiker?

- Als u zich aanmeldt als andere gebruiker zonder de vorige gebruiker af te melden, werken de BLUETOOTH-apparaten niet.

  Meld u af voordat u van gebruiker wisselt.

## Wat moet ik doen als ik de functie BLUETOOTH(R) niet kan gebruiken?

- Controleer of de BLUETOOTH-functie ingeschakeld is.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de hoek rechtsonder en selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linkerdeelvenster.

  Wijzig de instelling Bluetooth in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als het pictogram voor BLUETOOTH(R) niet in het systeemvak van het bureaublad verschijnt?

- Controleer of de BLUETOOTH-functie ingeschakeld is.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de hoek rechtsonder en selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linkerdeelvenster.

  Wijzig de instelling Bluetooth in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Controleer de BLUETOOTH-instellingen.

  Open het Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden en Apparaten en printers.

  Klik met de rechtermuisknop op het computerpictogram en selecteer Bluetooth-instellingen en het aankruisvakje Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven.

  Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van het Configuratiescherm.

## Wat moet ik doen als ik het Windows-wachtwoord vergeet?

- Het Windows-wachtoord is hoofdlettergevoelig. Controleer uw wachtwoord en voer het opnieuw in.

- Meldt u aan met een gebruikersaccount dat beheerdersrechten heeft om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

  - Als u alle wachtwoorden voor de gebruikersnamen met beheersrechten bent vergeten, kunt u geen Windows-wachtwoorden resetten. U moet het systeem herstellen. Zie Herstel voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als de melding Enter Onetime Password verschijnt en Windows start niet nadat ik drie keer op rij een verkeerd opstartwachtwoord heb ingevuld?

- Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt. Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is. Start vervolgens de computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in.

  Houd er bij het invoeren van het wachtwoord rekening mee dat onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten. Zie Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten? voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

- Als u het wachtwoord bent vergeten (Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen), kunt u uw VAIO-computer niet starten.

  - U bent uw gebruikerswachtwoord vergeten:

    Voer het computerwachtwoord in om het gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen in het scherm BIOS Setup.

  - U bent uw computerwachtwoord vergeten:

    U moet het wachtwoord opnieuw laten instellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met een bevoegd service/supportcentrum van Sony om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

## Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

- Als u het wachtwoord bent vergeten (Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen), kunt u uw VAIO-computer niet starten.

  - U bent uw gebruikerswachtwoord vergeten:

    Voer het computerwachtwoord in om het gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen in het scherm BIOS Setup.

  - U bent uw computerwachtwoord vergeten:

    U moet het wachtwoord opnieuw laten instellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met een bevoegd service/supportcentrum van Sony om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

## Wat moet ik doen als ik het apparaat dat is aangesloten op de USB-poort die opladen via USB ondersteunt, niet kan opladen?

- Controleer of de instelling USB opladen (USB Charging) is ingeschakeld. Zie Een USB-apparaat opladen voor meer informatie.

## Waarom kan ik geen gegevens schrijven naar een geheugenkaart?

- Sommige typen geheugenkaarten zijn voorzien van een schrijfbeveiliging om te voorkomen dat gegevens per ongeluk worden gewist of overschreven. Zorg dat het wispreventienokje in de ontgrendelde stand staat.

## Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

- Het afspelen van high-definition video's is een grote belasting voor de hardwarebronnen, zoals de CPU, de GPU of het systeemgeheugen, waardoor de prestaties van uw VAIO-computer verminderen. Tijdens het afspelen van video's zijn mogelijk bepaalde acties en/of functies niet beschikbaar, treden er onderbrekingen op in het geluid, gaan frames verloren of mislukt het afspelen, afhankelijk van de configuratie van computer.

## Waarom werkt mijn VAIO-computer traag en is de frequentie van de CPU-klok laag terwijl de computer op batterijvoeding werkt?

- Als uw VAIO-computer op batterijvoeding werkt, wordt de CPU-klokfrequentie verlaagd om voeding te sparen. Hierdoor werkt de computer trager. Dit is normaal en wijst niet op een defect.

## Wat moet ik doen als het aanraakscherm niet goed functioneert? (modellen met aanraakscherm)

- Schakel uw VAIO-computer uit en vervolgens weer aan.

- Elektromagnetische golven kunnen storing veroorzaken op het aanraakscherm. Probeer deze tips.

  - Haal uw VAIO-computer uit de buurt van tl-licht of motoren die elektromagnetische straling uitzenden.

  - Sluit de netadapter rechtstreeks op een stopcontact aan of gebruik een ander stopcontact als u een stekkerdoos gebruikt.

  - Verwijder eventuele USB-apparaten of kabels uit uw VAIO-computer.

- Als uw netadapter een 3-polige stekker heeft, let er dan op dat hij goed is geaard.

## Wat moet ik doen als ik NFC/One-touch-functies niet kan gebruiken?

- Houd uw apparaat met NFC/One-touch-functies zo dicht mogelijk bij uw VAIO-computer.

  Als de NFC/One-touch-functies nog steeds niet werken, beweeg het apparaat dan een stukje omhoog of omlaag, of haal het apparaat gedurende 10 seconden bij de computer weg en houd het dan opnieuw tegen de computer aan.

- Zorg ervoor dat NFC/One-touch-functies op het ondersteunde apparaat ingeschakeld zijn.

  Afhankelijk van het door u gebruikte apparaat moet u mogelijk de instellingen van het apparaat wijzigen. Voor nadere informatie raadpleegt u de handleiding bij uw apparaat.

- Schakel NFC/One-touch-functies in.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de rechterbenedenhoek en selecteer Netwerk en Vliegtuigstand in het linkerdeelvenster. Schakel Vliegtuigstand uit en wijzig de instelling NFC onder Draadloze apparaten in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Houd behalve het apparaat met NFC/One-touch-functies geen metalen voorwerp in de buurt van het contactpunt op uw VAIO-computer.

- Maak met uw VAIO-computer niet tegelijkertijd contact met meer dan één apparaat dat ondersteund is met de NFC/One-touch-functies.

- Als NFC/One-touch-functies nog steeds niet functioneert na het uitvoeren van bovenstaande handelingen, moet u uw VAIO-computer opnieuw starten.

## Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

- Het afspelen van high-definition video's is een grote belasting voor de hardwarebronnen, zoals de CPU, de GPU of het systeemgeheugen, waardoor de prestaties van uw VAIO-computer verminderen. Tijdens het afspelen van video's zijn mogelijk bepaalde acties en/of functies niet beschikbaar, treden er onderbrekingen op in het geluid, gaan frames verloren of mislukt het afspelen, afhankelijk van de configuratie van computer.

## Waarom treden er onderbrekingen op in het geluid en/of gaan er frames verloren bij het afspelen van high-definition video's, zoals video's die zijn opgenomen met de digitale AVCHD-camcorder?

- Het afspelen van high-definition video's is een grote belasting voor de hardwarebronnen, zoals de CPU, de GPU of het systeemgeheugen, waardoor de prestaties van uw VAIO-computer verminderen. Tijdens het afspelen van video's zijn mogelijk bepaalde acties en/of functies niet beschikbaar, treden er onderbrekingen op in het geluid, gaan frames verloren of mislukt het afspelen, afhankelijk van de configuratie van computer.

## Wat moet ik doen als mijn gametoepassing niet werkt of blijft vastlopen?

- Kijk op de website van het spel of er patches of updates kunnen worden gedownload.

- Zorg dat u de meest recente videostuurprogrammasoftware hebt geïnstalleerd.

- Op sommige VAIO-computermodellen wordt het grafische geheugen gedeeld met het systeem. In dit geval kunnen geen optimale grafische prestaties worden gegarandeerd.

## Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?

- U vindt de sleutel in het instellingenscherm van uw toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?

- Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

  De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve toepassingen enz.

- Als u een toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk overbelast zijn, afhankelijk van het aantal apparaten dat communiceert via het toegangspunt.

  Wacht even en probeer het opnieuw.

- Wijzig de kanaalinstellingen van uw toegangspunt. Door het kanaal te wijzigen, kan de interferentie op uw draadloze netwerk afnemen en de communicatiesnelheid toenemen.

  Als er interferentie is op het kanaal van het toegangspunt, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

- Controleer of er geen magnetron wordt gebruikt in nabijheid van uw draadloze Wi-Fi-apparaten.

  De 2,4GHz-frequentieband waarmee Wi-Fi werkt, wordt gebruikt door verschillende apparaten. Als u een magnetron gebruikt terwijl u communiceert via Wi-Fi, kan de gegevensoverdracht langzamer worden, het communicatiebereik afnemen of de communicatie worden onderbroken.

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt, voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op toets Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.

  Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Opdrachtprompt.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

- Zie Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.

- Controleer de instellingen van het toegangspunt.

  Bij de volgende instellingen kan uw VAIO-computer mogelijk geen verbinding maken met een toegangspunt of is de verbinding mogelijk instabiel.

  - Als in het toegangspunt is ingesteld dat communicatie met een apparaat waarvoor de SSID is ingesteld op "ANY" moet worden geweigerd, en de SSID van uw VAIO-computer of het toegangspunt is ingesteld op "ANY".

  - Als de stealth-modus van het toegangspunt is ingeschakeld.

    Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie of neem contact op met uw Wi-Fi-serviceprovider.

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer het toegangspunt verbinding met elkaar hebben. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve apps enz.

  Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

- Open de charms en selecteer de charmInstellingen en(het netwerkpictogram).

  Controleer of uw toegangspunt wordt weergegeven.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

- Schakel de Wi-Fi-functie in.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer(het netwerkpictogram) en wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Als u de Wi-Fi-functie wilt gebruiken op uw VAIO-computer, moet u de Wi-Fi-instellingen configureren.

  Controleer de Wi-Fi-instellingen van de computer. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- Als u een hulpprogramma voor de configuratie van verbindingen hebt geïnstalleerd dat is geleverd bij een extern Wi-Fi-product, verwijdert u dit hulpprogramma.

  Als een hulpprogramma voor de configuratie is geïnstalleerd, kan Windows de Wi-Fi-instellingen mogelijk niet configureren. Noteer uw instellingen (bijvoorbeeld beveiligingssleutels) voordat u het hulpprogramma verwijdert.

## Wat moet ik doen als ik de SSID of beveiligingssleutel voor het toegangspunt niet ken?

- U vindt de sleutel in het instellingenscherm van uw toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik films of geluidsbestanden die ik hebt ontvangen via Wi-Fi(R) (draadloos LAN), niet kan afspelen of als er onderbrekingen optreden tijdens het afspelen? Waarom verloopt de gegevensoverdracht traag?

- Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

  De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve toepassingen enz.

- Als u een toegangspunt gebruikt, kan het apparaat tijdelijk overbelast zijn, afhankelijk van het aantal apparaten dat communiceert via het toegangspunt.

  Wacht even en probeer het opnieuw.

- Wijzig de kanaalinstellingen van uw toegangspunt. Door het kanaal te wijzigen, kan de interferentie op uw draadloze netwerk afnemen en de communicatiesnelheid toenemen.

  Als er interferentie is op het kanaal van het toegangspunt, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als het toegangspunt de werking van andere toegangspunten verstoort, wijzigt u het kanaal voor het toegangspunt.

  Raadpleeg de handleiding bij het toegangspunt voor meer informatie.

- Controleer of er geen magnetron wordt gebruikt in nabijheid van uw draadloze Wi-Fi-apparaten.

  De 2,4GHz-frequentieband waarmee Wi-Fi werkt, wordt gebruikt door verschillende apparaten. Als u een magnetron gebruikt terwijl u communiceert via Wi-Fi, kan de gegevensoverdracht langzamer worden, het communicatiebereik afnemen of de communicatie worden onderbroken.

## Hoe vind ik het fysieke adres (MAC-adres) van de ingebouwde draadloze netwerkinterface van mijn VAIO-computer?

- Als een MAC-adresfilter is ingeschakeld voor uw toegangspunt, registreert u het MAC-adres van uw VAIO-computer in het configuratiescherm van het toegangspunt. Anders kan de computer geen verbinding maken met het toegangspunt.

  Open Opdrachtprompt, voer "ipconfig /all" in en druk vervolgens op toets Enter. U kunt het fysieke adres (MAC-adres) vinden in het veld Fysiek adres onder Draadloze LAN-adapter Wi-Fi.

  Zie Apps starten voor informatie over het openen van het Opdrachtprompt.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer geen verbinding kan maken met een toegangspunt (of het internet)?

- Zie Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?.

- Controleer of het toegangspunt is ingeschakeld.

- Controleer de instellingen van het toegangspunt.

  Bij de volgende instellingen kan uw VAIO-computer mogelijk geen verbinding maken met een toegangspunt of is de verbinding mogelijk instabiel.

  - Als in het toegangspunt is ingesteld dat communicatie met een apparaat waarvoor de SSID is ingesteld op "ANY" moet worden geweigerd, en de SSID van uw VAIO-computer of het toegangspunt is ingesteld op "ANY".

  - Als de stealth-modus van het toegangspunt is ingeschakeld.

    Raadpleeg de handleiding bij uw toegangspunt voor meer informatie of neem contact op met uw Wi-Fi-serviceprovider.

- Zorg ervoor dat uw VAIO-computer het toegangspunt verbinding met elkaar hebben. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- De prestaties van de verbinding worden beïnvloed door afstand, obstakels, configuratie van apparaten, kwaliteit van radiogolven/interferentie, bouwmateriaal, actieve apps enz.

  Plaats uw VAIO-computer verder weg van obstakels of dichter bij het toegangspunt dat u gebruikt.

- Open de charms en selecteer de charmInstellingen en(het netwerkpictogram).

  Controleer of uw toegangspunt wordt weergegeven.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als ik de Wi-Fi(R)-functie (draadloos LAN) niet kan gebruiken?

- Schakel de Wi-Fi-functie in.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer(het netwerkpictogram) en wijzig de instelling Wi-Fi in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Als u de Wi-Fi-functie wilt gebruiken op uw VAIO-computer, moet u de Wi-Fi-instellingen configureren.

  Controleer de Wi-Fi-instellingen van de computer. Zie Wi-Fi(R)-communicatie (draadloos LAN) starten voor meer informatie.

- Als u een hulpprogramma voor de configuratie van verbindingen hebt geïnstalleerd dat is geleverd bij een extern Wi-Fi-product, verwijdert u dit hulpprogramma.

  Als een hulpprogramma voor de configuratie is geïnstalleerd, kan Windows de Wi-Fi-instellingen mogelijk niet configureren. Noteer uw instellingen (bijvoorbeeld beveiligingssleutels) voordat u het hulpprogramma verwijdert.

## Wat moet ik doen als andere BLUETOOTH(R)-apparaten geen verbinding met mijn VAIO-computer kunnen maken?

- Zie Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?.

- Zorg dat de verificatie (koppeling) tussen het apparaat en uw VAIO-computer correct is uitgevoerd.

  Bij sommige BLUETOOTH-apparaten is verificatie (koppeling) vereist voordat een verbinding tot stand wordt gebracht met een ander apparaat. Voer het verificatieproces uit voordat u verbinding maakt met dergelijke apparaten.

- Controleer of uw VAIO-computer detectie door andere BLUETOOTH-apparaten toestaat.

  Selecteer(pijl) in het systeemvak, klik met de rechtermuisknop op(het pictogram voor BLUETOOTH) en selecteer Instellingen openen om het instellingenvenster te openen.

  Selecteer het tabblad Opties en zorg ervoor dat het aankruisvakje Deze computer mag met Bluetooth-apparaten worden gedetecteerd is geselecteerd.

  Zie Het Bureaublad weergeven voor informatie over het openen van het bureaublad.

## Wat moet ik doen als ik het BLUETOOTH(R)-apparaat waarmee ik wil communiceren, niet kan vinden?

- Maak de afstand tussen uw VAIO-computer en het BLUETOOTH-apparaat kleiner dan 10 meter.

  Als de computer meer dan 10 meter verwijderd is van het BLUETOOTH-apparaat, is er geen communicatie mogelijk.

  Het is ook mogelijk dat de computer niet kan communiceren met het BLUETOOTH-apparaat als het apparaat dichterbij is dan 10 meter als gevolg van obstakels tussen de apparaten, kwaliteit van de radiogolven, de onmiddellijke omgeving, waaronder de aanwezigheid van muren en het gebruikte materiaal, of actieve toepassingen. Plaats in een dergelijk geval de computer verder van de obstakels of dichter bij het apparaat.

- Controleer of de BLUETOOTH-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld en of het apparaat in een energiebesparingsstand staat.

- Controleer of de BLUETOOTH-functie van het apparaat waarmee u wilt communiceren, is ingeschakeld.

  Raadpleeg de handleiding bij het apparaat voor meer informatie.

- Als het apparaat waarmee u wilt communiceren, al met een ander BLUETOOTH-apparaat communiceert, is het mogelijk dat het niet wordt gevonden of dat het niet met uw VAIO-computer kan communiceren.

## Waarom is mijn BLUETOOTH(R)-verbinding traag?

- De snelheid van de gegevensoverdracht hangt af van de obstakels en/of de afstand tussen de twee apparaten, de kwaliteit van de radiogolven, de configuratie van het apparaat of de gebruikte toepassingen.

  Zet uw VAIO-computer en het BLUETOOTH-apparaat dichter bij elkaar.

- Als de versie van de BLUETOOTH-standaard die wordt gebruikt op het BLUETOOTH-apparaat waarmee u wilt communiceren, niet gelijk is aan de versie die wordt gebruikt op uw VAIO-computer, kan de communicatiesnelheid afnemen.

- Als uw VAIO-computer voldoet aan de normen van de BLUETOOTH-hogesnelheidstechnologie en als aan de volgende twee voorwaarden wordt voldaan, is hogesnelheidscommunicatie beschikbaar. Sommige BLUETOOTH-profielen ondersteunen geen hogesnelheidsoverdracht.

  - Het BLUETOOTH-apparaat waarmee u wilt communiceren, ondersteunt BLUETOOTH-hogesnelheidstechnologie.

  - De functies voor Wi-Fi(R) (draadloos LAN) en BLUETOOTH op de computer zijn ingeschakeld.

## Waarom kan ik de functie voor BLUETOOTH(R) niet gebruiken wanneer mij aanmeld als een gebruiker met een standaard-gebruikersaccount op mijn VAIO-computer?

- De BLUETOOTH-functie is mogelijk niet beschikbaar voor gebruikers met standaardrechten op uw VAIO-computer.

  Meld u bij de computer aan als gebruiker met beheerdersrechten.

## Waarom kan ik BLUETOOTH(R)-apparaten niet gebruiken als ik schakel naar een andere gebruiker?

- Als u zich aanmeldt als andere gebruiker zonder de vorige gebruiker af te melden, werken de BLUETOOTH-apparaten niet.

  Meld u af voordat u van gebruiker wisselt.

## Wat moet ik doen als ik de functie BLUETOOTH(R) niet kan gebruiken?

- Controleer of de BLUETOOTH-functie ingeschakeld is.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de hoek rechtsonder en selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linkerdeelvenster.

  Wijzig de instelling Bluetooth in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

## Wat moet ik doen als het pictogram voor BLUETOOTH(R) niet in het systeemvak van het bureaublad verschijnt?

- Controleer of de BLUETOOTH-functie ingeschakeld is.

  Open de charms en selecteer de charmInstellingen.

  Selecteer Pc-instellingen wijzigen in de hoek rechtsonder en selecteer Pc en apparaten en Bluetooth in het linkerdeelvenster.

  Wijzig de instelling Bluetooth in Aan.

  Zie De charms openen voor informatie over het openen van de charms.

- Controleer de BLUETOOTH-instellingen.

  Open het Configuratiescherm en selecteer Hardware en geluiden en Apparaten en printers.

  Klik met de rechtermuisknop op het computerpictogram en selecteer Bluetooth-instellingen en het aankruisvakje Het Bluetooth-pictogram in het systeemvak weergeven.

  Zie Configuratiescherm openen voor informatie over het openen van het Configuratiescherm.

## Hoe kan ik de oorspronkelijke toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren?

- U kunt de vooraf geïnstalleerde toepassingen en stuurprogramma's herstellen via VAIO Care. Wanneer u deze wilt herstellen, start u VAIO Care (Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care)) en selecteert u achtereenvolgens Geavanceerde hulpprogramma's (Advanced Tools), Herstel en terugzetten (Restore and recovery) en Toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren (Reinstall Applications and Drivers).

  Raadpleeg het Help-bestand bij VAIO Care voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer niet kan herstellen vanaf het herstelgebied?

- Herstel uw VAIO-computer vanaf een herstelmedium als u de apps heeft gebruikt om de herstelomgeving te wijzigen, een afwijkend besturingssysteem geïnstalleerd heeft dan het oorspronkelijke besturingssysteem, of het ingebouwde opslagapparaat geformatteerd heeft zonder daarvoor VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) te hebben gebruikt.

- Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de ondersteuningswebsite van VAIO voor meer ondersteuning.

## Hoe kan ik mijn VAIO-computersysteem terugzetten op de standaard-fabrieksinstellingen?

- Er zijn twee manieren om uw VAIO-computersysteem te herstellen: Herstellen vanaf herstelmedia en Herstel vanaf het herstelgebied.

## Hoe maak ik herstelmedia?

- U maakt herstelmedia met de functie VAIO Care. Zie Herstelmedia maken voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik het herstelproces niet kan starten/voltooien?

- Koppel alle overbodige externe apparaten los van uw VAIO-computer.

- Probeer de onderstaande suggesties:

  - Controleer de conditie van de herstelmedia. Als u optische schijven gebruikt, kijkt u of de schijven vies of beschadigd zijn. Als de schijven niet schoon zijn, reinigt u ze en probeert u uw VAIO-computer opnieuw te herstellen.

  - Als u uw VAIO-computer niet kunt herstellen vanaf het herstelgebied, start u de computer opnieuw op en herstelt u de computer opnieuw vanaf het herstelgebied, of gebruikt u herstelmedia.

  - Als u uw VAIO-computer niet kunt herstellen vanaf een optisch USB-station of een USB-stick, sluit u het station aan op een andere USB-poort of op de USB-poort die voldoet aan de USB 2.0-standaard (indien aanwezig). Schakel uw computer vervolgens uit en probeer deze opnieuw te herstellen. Zie Herstel vanaf het herstelgebied voor meer informatie.

- Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de ondersteuningswebsite van VAIO voor meer ondersteuning.

## Wat moet ik doen als ik geen herstelmedia kan maken?

- Probeer de onderstaande suggesties:

  - Download en installeer de laatste updates met behulp van VAIO Update. Zie VAIO Update gebruiken voor meer informatie.

  - Start uw VAIO-computer opnieuw op. Probeer vervolgens opnieuw herstelmedia te maken.

  - Als er een wisselstroomadapter met een extern optisch schijfstation is bijgeleverd, sluit u de wisselstroomadapter aan op een netspanningsbron.

- Probeer andere betrouwbare media.

- Als het probleem aanhoudt, gaat u naar de ondersteuningswebsite van VAIO voor meer ondersteuning.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer instabiel wordt (Windows kan worden gestart)?

- Probeer de onderstaande suggesties:

  - Start VAIO Care om een oplossing te zoeken. Zie Uw VAIO-computer in optimale conditie houden (VAIO Care) voor meer informatie.

  - Herstel de systeembestanden van uw computer.

    Zet de computer terug naar een herstelpunt dat u hebt gemaakt voordat uw VAIO-computer instabiel werd. Zie Systeembestanden herstellen met het herstelpunt als u Windows niet kunt starten voor meer informatie.

  - Verwijder een app of een stuurprogramma als uw VAIO-computer instabiel is geworden na de installatie van de betreffende app of het betreffende stuurprogramma.

  - Installeer de vooraf geïnstalleerde apps of stuurprogramma's op uw VAIO-computer opnieuw als deze apps of stuurprogramma's niet goed werken. Zie Hoe kan ik de oorspronkelijke toepassingen en stuurprogramma's opnieuw installeren? voor meer informatie.

  - Herstel uw VAIO-computer met een systeemkopie als u deze hebt gemaakt. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

- Als het probleem aanhoudt, volgt u de instructies in Uw VAIO-computer vernieuwen (modellen met ondersteuning voor vernieuwen) om het besturingssysteem opnieuw te installeren.

  Als het probleem aanhoudt nadat u uw VAIO-computer hebt vernieuwd, volgt u de instructies in Herstel vanaf het herstelgebied om uw computer te herstellen.

  Het kan zijn dat de computer de functie Vernieuwen niet ondersteunt, afhankelijk van uw model computer.

  - Maak herstelmedia als u nog geen herstelmedia hebt gemaakt. Zie Herstelmedia maken.

  - Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke gegevens voordat u uw VAIO-computer herstelt. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

    #### Opmerking

    - Tijdens het herstel van uw VAIO-computer worden alle gegevens op het ingebouwde opslagapparaat verwijderd.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer instabiel wordt (Windows kan worden gestart)?

- Probeer de onderstaande suggesties:

  - Herstel de systeembestanden van uw computer.

    Zet de computer terug naar een herstelpunt dat u hebt gemaakt voordat uw VAIO-computer instabiel werd. Zie Systeembestanden herstellen met het herstelpunt als u Windows niet kunt starten voor meer informatie.

  - Herstel uw VAIO-computer met een systeemkopie als u deze hebt gemaakt. Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

    Alle bestanden die zijn gemaakt of gewijzigd nadat de systeemkopie is gemaakt, zullen niet worden hersteld.

    Van deze bestanden moet u een back-up maken met VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions). Zie Reservekopieën maken van uw gegevens als u Windows niet kunt starten voor meer informatie.

- Gebruik VAIO Hardware Diagnostiek (VAIO Hardware Diagnostics) om problemen vast te stellen op uw VAIO-computer.

  - Met deze app kunt u controleren of de computerhardware (CPU, geheugenmodule, ingebouwd opslagapparaat) moet worden vervangen.

    U start VAIO Hardware Diagnostiek (VAIO Hardware Diagnostics) door Extra (Tools) en VAIO Hardware Diagnostiek (VAIO Hardware Diagnostics) te selecteren in VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

- Volg de instructies in Herstel vanaf het herstelgebied om uw VAIO-computer te herstellen.

  - Als u van uw gegevens geen back-up heeft gemaakt, zorg dan dat u alsnog een back-up maakt van uw waardevolle gegevens met VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) voordat u uw VAIO-computer herstelt. Zie Reservekopieën maken van uw gegevens als u Windows niet kunt starten voor meer informatie.

    Als u een back-up heeft gemaakt met de back-upfunctie van Windows voordat uw VAIO-computer instabiel werd, maar u heeft het bestand pas daarna aangemaakt of gewijzigd, moet u daarvan een back-up maken met VAIO Care (reddingsmodus): VAIO hersteloplossingen (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions).

  #### Opmerking

  - Tijdens het herstel van uw VAIO-computer worden alle gegevens op het ingebouwde opslagapparaat verwijderd.

## Wat moet ik doen als ik het Windows-wachtwoord vergeet?

- Het Windows-wachtoord is hoofdlettergevoelig. Controleer uw wachtwoord en voer het opnieuw in.

- Meldt u aan met een gebruikersaccount dat beheerdersrechten heeft om uw wachtwoord opnieuw in te stellen.

  - Als u alle wachtwoorden voor de gebruikersnamen met beheersrechten bent vergeten, kunt u geen Windows-wachtwoorden resetten. U moet het systeem herstellen. Zie Herstel voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als de melding Enter Onetime Password verschijnt en Windows start niet nadat ik drie keer op rij een verkeerd opstartwachtwoord heb ingevuld?

- Houd de knop(Aan/Uit) langer dan 4 of 10 seconden ingedrukt. Als uw VAIO-computer een stroomlampje heeft, let er dan op dat dit uit is. Start vervolgens de computer opnieuw op en voer het juiste wachtwoord in.

  Houd er bij het invoeren van het wachtwoord rekening mee dat onderscheid wordt gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.

- Als u het opstartwachtwoord bent vergeten, kunt u uw VAIO-computer niet starten. Zie Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten? voor meer informatie.

## Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

- Als u het wachtwoord bent vergeten (Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen), kunt u uw VAIO-computer niet starten.

  - U bent uw gebruikerswachtwoord vergeten:

    Voer het computerwachtwoord in om het gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen in het scherm BIOS Setup.

  - U bent uw computerwachtwoord vergeten:

    U moet het wachtwoord opnieuw laten instellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met een bevoegd service/supportcentrum van Sony om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

## Wat moet ik doen als ik het opstartwachtwoord van mijn VAIO-computer ben vergeten?

- Als u het wachtwoord bent vergeten (Het opstartwachtwoord instellen/wijzigen), kunt u uw VAIO-computer niet starten.

  - U bent uw gebruikerswachtwoord vergeten:

    Voer het computerwachtwoord in om het gebruikerswachtwoord opnieuw in te stellen in het scherm BIOS Setup.

  - U bent uw computerwachtwoord vergeten:

    U moet het wachtwoord opnieuw laten instellen. Hiervoor worden kosten in rekening gebracht. Neem contact op met een bevoegd service/supportcentrum van Sony om het wachtwoord opnieuw in te stellen.

## Wat moet ik doen als ik een document niet kan afdrukken?

- Controleer of uw printer compatibel is met het besturingssysteem Windows dat op uw VAIO-computer is geïnstalleerd.

- Als u een nieuwe printer aansluit, moet u eerst het printerstuurprogramma instellen.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over het instellen van het printerstuurprogramma of ga naar de website van de producent.

- Controleer of de printerinstellingen correct zijn geconfigureerd.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over de printerinstellingen.

- Controleer of de printer aanstaat.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie.

- Zorg dat de netadapter goed is aangesloten op de printer en het stopcontact.

- Controleer of de status van uw printer online of gereed is.

  Controleer vervolgens of de printerinstellingen correct zijn geconfigureerd zoals aangegeven in de handleiding bij de printer.

- Controleer of de printer is ingesteld op Als standaardprinter instellen.

  Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

- Controleer of uw printer is aangesloten op het netwerk (LAN).

  Als de printer direct is verbonden met het netwerk (LAN), kijkt u of de router of hub aanstaat.

  Als de printer is verbonden met een printerserver, kijkt u of er een foutmelding wordt weergegeven op de printerserver.

- Controleer of uw app goed werkt.

  Mogelijk ondersteunt uw app de indeling van het document niet. In dat geval wordt uw document niet correct afgedrukt.

  Neem contact op met de fabrikant van de app of uw printer.

- Controleer of de juiste printerpoort is geselecteerd voor uw printer.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over het instellen van de printerpoort, of neem contact op met de fabrikant.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer het USB-apparaat niet herkent?

- Controleer of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt.

  - Als u een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterijset is opgeladen.

  - Als u een printer gebruikt, controleert u of de stroomkabel correct is aangesloten op een stopcontact.

- U moet mogelijk een USB-stuurprogramma installeren voor het USB-apparaat voordat u het apparaat aansluit. Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie.

- Probeer een andere USB-poort van uw VAIO-computer. Het USB-stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die u gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.

- USB-hubs kunnen ertoe leiden dat het USB-apparaat niet werkt vanwege een stroomverdelingsstoring. Het wordt aanbevolen het apparaat rechtstreeks zonder hub op uw VAIO-computer aan te sluiten.

## Wat moet ik doen als ik een document niet kan afdrukken?

- Controleer of uw printer compatibel is met het besturingssysteem Windows dat op uw VAIO-computer is geïnstalleerd.

- Als u een nieuwe printer aansluit, moet u eerst het printerstuurprogramma instellen.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over het instellen van het printerstuurprogramma of ga naar de website van de producent.

- Controleer of de printerinstellingen correct zijn geconfigureerd.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over de printerinstellingen.

- Controleer of de printer aanstaat.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie.

- Zorg dat de netadapter goed is aangesloten op de printer en het stopcontact.

- Controleer of de status van uw printer online of gereed is.

  Controleer vervolgens of de printerinstellingen correct zijn geconfigureerd zoals aangegeven in de handleiding bij de printer.

- Controleer of de printer is ingesteld op Als standaardprinter instellen.

  Raadpleeg Windows Help en ondersteuning (Windows Help en ondersteuning openen) voor meer informatie.

- Controleer of uw printer is aangesloten op het netwerk (LAN).

  Als de printer direct is verbonden met het netwerk (LAN), kijkt u of de router of hub aanstaat.

  Als de printer is verbonden met een printerserver, kijkt u of er een foutmelding wordt weergegeven op de printerserver.

- Controleer of uw app goed werkt.

  Mogelijk ondersteunt uw app de indeling van het document niet. In dat geval wordt uw document niet correct afgedrukt.

  Neem contact op met de fabrikant van de app of uw printer.

- Controleer of de juiste printerpoort is geselecteerd voor uw printer.

  Raadpleeg de handleiding bij de printer voor meer informatie over het instellen van de printerpoort, of neem contact op met de fabrikant.

## Wat moet ik doen als mijn VAIO-computer het USB-apparaat niet herkent?

- Controleer of het USB-apparaat is ingeschakeld en een eigen stroomvoorziening gebruikt.

  - Als u een digitale camera gebruikt, controleert u of de batterijset is opgeladen.

  - Als u een printer gebruikt, controleert u of de stroomkabel correct is aangesloten op een stopcontact.

- U moet mogelijk een USB-stuurprogramma installeren voor het USB-apparaat voordat u het apparaat aansluit. Raadpleeg de handleiding bij het USB-apparaat voor meer informatie.

- Probeer een andere USB-poort van uw VAIO-computer. Het USB-stuurprogramma kan zijn geconfigureerd voor de poort die u gebruikte toen u het apparaat voor het eerst aansloot.

- USB-hubs kunnen ertoe leiden dat het USB-apparaat niet werkt vanwege een stroomverdelingsstoring. Het wordt aanbevolen het apparaat rechtstreeks zonder hub op uw VAIO-computer aan te sluiten.