# Personal Computer VAIO Tap 11SVT1122

## Auswechseln der Stiftbatterie (Modelle mit Digitalisier-Eingabestift)

Wechseln Sie die Batterie aus, wenn Sie merken, dass der Stift (Digitalisier-Eingabestift) nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert.

Ausgehend von einer täglichen Nutzungsdauer von ca. 4 Stunden ist voraussichtlich alle 18 Monate mit einem Batteriewechsel zu rechnen. Verwenden Sie eine LR61-Alkalibatterie (LR8D425).

1. Entfernen Sie die Endkappe vom Stift, und nehmen Sie die Batterie heraus.

2. Setzen Sie die Batterie mit der „+“-Seite in Richtung der Schreibspitze in den Stift ein.

3. Bringen Sie die Endkappe wieder an.

#### Hinweis

- Entfernen Sie die Endkappe nur, um die Batterie zu wechseln.

- Wenn Sie beabsichtigen, den Stift eine bestimmte Zeit lang nicht zu verwenden, nehmen Sie die Batterie heraus.

- Der Stift sollte nicht mit einem handelsüblichen Akku betrieben werden. Der Einsatz eines Akkus kann zu einem Auslaufen des Akkus und Fehlfunktionen führen.

- Bei niedriger Batterieleistung sollten Sie die Batterie umgehend durch eine neue ersetzen. Wenn eine leere Batterie im Stift belassen wird, kann dies zu einem Auslaufen der Batterie führen.

- Versuchen Sie nicht, eine Batterie aufzuladen.

- Weitere Informationen finden Sie im mitgelieferten Sicherheitshandbuch.

Zum Seitenanfang

### Verwandtes Thema

- Verwenden des Stifts (Modelle mit Digitalisier-Eingabestift)

Zum Seitenanfang