# Henkilökohtainen tietokone VAIO Tap 11SVT1122

## Palauttaminen palautusvälineeltä

Jos palautusosio on vioittunut tai poistettu, voit palauttaa VAIO-tietokoneen palautusvälineeltä.

Tietokoneen palauttaminen palautusvälineeltä kestää kuitenkin pidempään kuin palautusosiolta palauttaminen.

Jos käytät palautuslevyä (optiset levyt) mallissa, jossa ei ole sisäistä optista asemaa, kytke tietokoneeseen ulkoinen optinen asema (ei sisälly toimitukseen). Lisätietoja ulkoisen optisen levyaseman kytkemisestä on kohdassa Ulkoisen laitteen kytkeminen.

Jos verkkolaite tai virtakaapeli on toimitettu, kytke se pistorasiaan.

1. Aseta palautusväline (optiset levyt) tietokoneen optiseen levyasemaan tai kytke USB-porttiin USB flash -muistitikku, kun VAIO-tietokone on normaalitilassa.
2. Sammuta VAIO-tietokone.
3. Paina ASSIST-painiketta niin, että VAIO Care (Rescue Mode) -näyttö tulee näkyviin, ja valitse Start from media (USB device/optical disc).

   Noudata näytön ohjeita, kunnes näytöllä on VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Valitse Start recovery wizard.
5. Noudata näytön ohjeita.

#### Vihje

- Jos näyttöön tulee näyttökielen valitsemisikkuna, valitse haluamasi kieli ja valitse sitten OK.

- Jos haluat mukauttaa palautusasetuksia, valitse Tools ja Start advanced recovery wizard.

- Jos VAIO-tietokoneen palautus ei onnistu USB flash -muistitikulta, kytke muistitikku johonkin toiseen tietokoneen USB-porttiin ja yritä tietokoneen palautusta uudelleen.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- Tietoja palauttamisesta
- Palautusvälineen luominen
- Palauttaminen palautusosiosta
- Palautusta koskevia huomautuksia

Siirry sivun alkuun