# Personal Computer VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Hinweise zu den integrierten Sensoren

Bevor Sie die integrierten Sensoren verwenden, lesen Sie zur ordnungsgemäßen Verwendung die folgenden Hinweise zu Vorsichtsmaßnahmen.

### Hinweise zur Verwendung des integrierten Beschleunigungsmessers

- Sie können die Ausrichtung des Computerbildschirms nicht ändern, während Ihr VAIO-Computer an ein externes Anzeigegerät angeschlossen ist. Wenn Sie den Computer an ein externes Anzeigegerät anschließen, während dieser im Hochformat verwendet wird, ändert der Computerbildschirm seine Ausrichtung automatisch in das (horizontale) Querformat.

- Der Computerbildschirm wird ggf. verzerrt dargestellt, wenn Sie die Ausrichtung des Computerbildschirms bei aktiviertem Bildschirmschoner verändern.

- Manche Apps unterstützen ggf. kein Hochformat und funktionieren dann eventuell nicht einwandfrei. Verwenden Sie Ihren VAIO-Computer in diesem Fall im Querformat.

### Hinweise zur Verwendung des integrierten digitalen Kompasses

- Der integrierte digitale Kompass funktioniert über die Erkennung der magnetischen Ausrichtung. Sie sollten sich jedoch bei der Orientierung nicht allein auf die Informationen verlassen, die der integrierte digitale Kompass liefert.

  Die Genauigkeit des digitalen Kompasses kann leicht durch magnetische Störfelder beeinträchtigt werden, so dass der Kompass insbesondere an folgenden Standorten möglicherweise fehlerhaft arbeitet:

  - In einem Aufzug oder einem Raum, in dem eisenhaltige Materialien wie Eisengestelle oder Stahlbeton vorhanden sind

  - In der Nähe einer Struktur aus Stahlbeton, wie zum Beispiel einer Fußgängerbrücke oder einer Wartehalle in einem Flughafen oder Bahnhof

  - In der Nähe oder innerhalb von Zügen oder Autos

  - In der Nähe eines Bodentransformators oder von Hochspannungsleitungen

  - In der Nähe eines Metallgegenstands wie zum Beispiel einem Schreibtisch mit Metallgestell oder einem anderen Möbelstück aus Metall

  - In der Nähe von Materialien, die in hohem Maße magnetische Störungen verursachen, wie zum Beispiel Magnete, Magnethalter oder Lautsprecher

    Der mitgelieferte oder optionale Stift (Digitalisier-Eingabestift) enthält einen Magneten. Wenn Sie den Stift in die Nähe des digitalen Kompasses () Ihres VAIO-Computers bringen oder auf der Tastatur unweit des Kompasses ablegen, funktioniert der Kompass möglicherweise nicht ordnungsgemäß.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Wenn in der Umgebung Ihres VAIO-Computers ein instabiles magnetisches Feld herrscht, kann dies die Genauigkeit des integrierten digitalen Kompasses mindern. Dies ist jedoch normal und kein Anzeichen für eine Funktionsstörung. In diesem Fall müssen Sie den digitalen Kompass kalibrieren.

  Halten Sie sich von Materialien wie Metallgegenständen oder Magneten fern, die magnetische Störungen verursachen können, und führen Sie folgende Schritte aus, wenn Sie eine App verwenden, die den digitalen Kompass nutzt.

  Wenn Sie den mitgelieferten oder optionalen Stift für Eingaben verwenden, sollten Sie während der Ausführung der Schritte darauf achten, dass sich der Stift in ausreichender Entfernung vom VAIO-Computer befindet.

  - Platzieren Sie Ihren VAIO-Computer auf einer flachen Oberfläche, halten Sie ihn mit beiden Händen fest und drehen Sie ihn einmal im Uhrzeigersinn um 360 Grad, wobei das LCD-Display nach oben weist.

  - Platzieren Sie Ihren VAIO-Computer auf einer flachen Oberfläche, halten Sie ihn mit beiden Händen fest und drehen Sie ihn einmal der Länge nach um 360 Grad.

  - Platzieren Sie Ihren VAIO-Computer auf einer flachen Oberfläche, halten Sie ihn mit beiden Händen fest und drehen Sie ihn einmal quer um 360 Grad.

  - Wenn das Problem weiterhin besteht, nachdem Sie jede der oben beschriebenen Aktionen einmal durchgeführt haben, wiederholen Sie dieselben Aktionen mehrere Male. Sollte das Problem dennoch weiterhin bestehen, verwenden Sie Ihren VAIO-Computer an einem Ort, an dem es weniger magnetische Störungen gibt.

Zum Seitenanfang