# Henkilökohtainen tietokone VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## VAIO-tietokoneen virtatilan ohjaaminen (lepotila/sammuttaminen)

Oletusarvoisesti VAIO-tietokone siirtyy automaattisesti lepotilaan, kun se on ollut käyttämättömänä tietyn ajan.

Lepotilassa tietokone säilyttää nykyisen tilansa, mukaan lukien työstämäsi tiedot, kun pidät tauon.

Lisätietoja lepotilasta on kohdassa Lepotilan käyttäminen.

#### Kun VAIO-tietokonetta ei käytetä vähään aikaan

Jotta tallentamattomia tietoja ei menetettäisi, sammuta VAIO-tietokone noudattamalla näitä ohjeita.

1. Tallenna tiedot ja sulje kaikki käynnissä olevat sovellukset.
2. Sammuta kaikki VAIO-tietokoneeseen kytketyt lisälaitteet.
3. Avaa oikopolut ja valitseAsetukset. (Lisätietoja oikopolkujen avaamisesta on kohdassa Oikopolkujen avaaminen.)
4. ValitseVirta ja Sammuta.

   Hetken kuluttua VAIO-tietokone sammuu automaattisesti. Jos tietokoneessa on virran merkkivalo, vihreä merkkivalo sammuu.

   Jos VAIO-tietokoneessa on virran merkkivalo, varmista ennen nestekidenäytön kannen sulkemista, että se on sammunut.

#### Huomautus

- Virheellinen sammuttaminen voi aiheuttaa tallentamattomien tietojen häviämisen tai VAIO-tietokoneen toimintahäiriöitä.

- Voit irrottaa VAIO-tietokoneen verkkovirrasta kokonaan sammuttamalla tietokoneen ja irrottamalla verkkolaitteen pistorasiasta.

#### Vihje

- Jos valitset Sammuta pitämällä samalla Shift-näppäintä painettuna vaiheessa 4, voit asettaa VAIO-tietokoneen virrankulutuksen minimitilaan (ACPI S5 -tila). Tällöin nopea käynnistystoiminto on tilapäisesti pois käytöstä seuraavan käynnistyksen aikana.

Siirry sivun alkuun

### Aiheeseen liittyvää

- VAIO-tietokoneen käynnistäminen
- VAIO-tietokoneen käynnistäminen uudelleen
- Virtalähteen käyttämiseen liittyviä huomautuksia

Siirry sivun alkuun