# Personal computerVAIO Fit 11ASVF11N1

## De batterij van de pen vervangen

Vervang de batterij wanneer de pen (Digitaliseerstylus) minder goed begint te werken.

Op basis van ongeveer 4 uur per dag gebruik moet de batterij elke 18 maanden worden vervangen. Gebruik een LR61 (LR8D425) -alkalinebatterij.

1. Verwijder de Achterdop van de pen en verwijder de batterij.

2. Steek de batterij in de pen met de pluskant richting de punt.

3. Bevestig de Achterdop weer.

#### Opmerking

- Verwijder de Achterdop alleen om de batterij te vervangen.

- Als u de pen een tijdje niet gebruikt, verwijder dan de batterij.

- Steek geen gewone, oplaadbare batterij uit de winkel in de pen. Een oplaadbare batterij kan gaan lekken en defecten veroorzaken.

- Wanneer de batterij leeg raakt, vervang hem dan snel door een nieuwe batterij. Een lege batterij in de pen bewaren kan leiden tot lekken van de batterij.

- Probeer de batterij niet op te laden.

- Raadpleeg de meegeleverde veiligheidshandleiding.

Ga naar boven

### Verwant onderwerp

- De pen gebruiken

Ga naar boven