# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Kā rīkoties, ja cipartastatūrā nevar ievadīt ciparus?

- Pārbaudiet, vai deg ciparslēga taustiņa indikators.

- Ja indikators nedeg, nospiediet taustiņu Num Lk vai taustiņu kombināciju Fn+Num Lk, lai ieslēgtu ciparslēga taustiņa indikatoru. Pēc tam cipartastatūrā ievadiet ciparus. Lai noskaidrotu ciparslēga taustiņa un indikatora izvietojumu, skatiet tēmu Priekšpuses daļas un vadīklas.

Uz lapas sākumu