# Personālais dators VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Skaņas izvades ierīces maiņa

Ja no ārējās ierīces, kas pieslēgta VAIO datoram, nenāk skaņa, jāmaina ierīce vai skaņas izvads.

1. Atveriet vienumu Vadības panelis un izvēlieties opciju Aparatūra un skaņa. (Skatiet tēmu Vadības panelis atvēršana, lai atvērtu vienumu Vadības panelis.)
2. Atlasiet opciju Skaņa.
3. Atlasiet cilni Atskaņošana.
4. Blakus tās ierīces ikonai, kuru vēlaties izmantot datora skaņas izvadei, jābūt atzīmētai izvēles rūtiņai.

   Ja izvēles rūtiņa blakus šai ikonai nav atzīmēta, atzīmējiet to un izvēlieties opciju Iestatīt noklusējumu.

5. Atlasiet opciju Labi.

#### Skaņas ātruma un bitu dziļuma maiņa

Digitālā audio izvada signāla skaņas ātrums un bitu dziļums jāiestata atbilstoši digitālajai audio ierīcei.

Izpildiet iepriekšējos soļus 1 līdz 3 un izvēlieties HDMI ierīces ikonu un Rekvizīti. Cilnē Papildu atlasiet parauga ātrumu un bitu dziļumu (piemēram, 16 biti, 48000 Hz (DVD kvalitāte)), kādu ierīce atbalsta, un pēc tam opciju Labi.

Uz lapas sākumu

### Saistītās tēmas

- Ārējo skaļruņu vai austiņu pievienošana
- Augstas kvalitātes digitālās skaņas izvades ierīces pieslēgšana, lai savienotu VAIO datoru un televizoru

Uz lapas sākumu