#

# Osebni računalnik VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Kako ga uporabljati

### Windows 8: Osnove

#### Uporabniški račun

- Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft
- O vrstah uporabniških računov

#### Napajanje

- Preklop na način spanja, zaustavitev ali vnovični zagon računalnika
- Uporaba stanja spanja
- Vnovični zagon računalnika VAIO
- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

#### Zaslon

- Odpiranje Namizje
- Iskanje vsebine
- Odpiranje seznama programov
- Zaslon in meni Začetek

#### Internet

- Nameščanje programov iz Trgovina Windows

#### Geslo

- Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft
- O vrstah uporabniških računov

#### Programi

- Preklapljanje med računi
- Preklapljanje med programi
- Ogled programov, ki se izvajajo
- Zapiranje programov
- Odpiranje pogleda Programi
- Nameščanje programov iz Trgovina Windows
- Odpiranje menija programa

#### Windows

- Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows
- Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

#### Meni

- Odpiranje Nadzorna plošča
- Odpiranje čarobnih gumbov
- Odpiranje Namizje
- Iskanje vsebine
- Odpiranje seznama programov
- Zaslon in meni Začetek

#### Windows 8

- Uporaba stanja spanja
- Vnovični zagon računalnika VAIO
- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

#### Trgovina

- Preklapljanje med računi
- Nameščanje programov iz Trgovina Windows

#### Pomoč in podpora

- Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows
- Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

### Opis delov

#### Računalnik VAIO

- Deli in tipke na sprednji strani
- Deli in kontrolniki ob strani
- Deli in tipke na spodnji strani

### Namestitev

#### Računalnik VAIO

- Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov
- Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov
- Preverjanje priloženih izdelkov
- Priprava ustreznega delovnega okolja

#### Napajanje

- Polnjenje akumulatorja
- Vklop računalnika VAIO
- Priklop v vir napajanja
- Namestitev akumulatorja
- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)
- Odstranjevanje akumulatorja

#### Akumulator

- Polnjenje akumulatorja
- Namestitev akumulatorja
- Opombe v zvezi z uporabo akumulatorja
- Odstranjevanje akumulatorja

#### Pomnilniški modul

- Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov
- Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

#### Priloženi izdelki

- Preverjanje priloženih izdelkov

#### Windows 8

- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

### Omrežje/internet

#### Internet

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)
- O storitvah internetne povezave
- Nameščanje programov iz Trgovina Windows
- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO
- O omrežju (LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### LAN

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)
- O storitvah internetne povezave
- O omrežju (LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### Wi-Fi

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O storitvah internetne povezave
- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### Programi

- Nameščanje programov iz Trgovina Windows

#### Trgovina

- Nameščanje programov iz Trgovina Windows

### Povezave

#### Napajanje

- Priklop v vir napajanja
- Namestitev akumulatorja
- Odstranjevanje akumulatorja

#### Akumulator

- Namestitev akumulatorja
- Odstranjevanje akumulatorja

#### Zaslon

- Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI
- Izbiranje načinov zaslona
- Uporaba funkcije za več monitorjev
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI
- Opombe v zvezi z zaslonom LCD

#### HDMI

- Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

#### Zunanja naprava

- Izbiranje načinov zaslona
- Uporaba funkcije za več monitorjev
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI
- Opombe v zvezi z zaslonom LCD
- Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)
- Spreminjanje izhodne zvočne naprave
- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

#### CD/DVD/BD

- Priključitev zunanjega pogona

#### Zvok

- Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)
- Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk
- Spreminjanje izhodne zvočne naprave
- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

#### Zvočniki

- Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk

#### Slušalke

- Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk

#### Mikrofon

- Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)

#### Optični digitalni izhod

- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

#### Internet

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)
- O storitvah internetne povezave
- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O omrežju (LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### LAN

- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)
- O storitvah internetne povezave
- O omrežju (LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### Wi-Fi

- Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O storitvah internetne povezave
- Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)
- Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

#### BLUETOOTH

- O varnosti BLUETOOTH(R)
- Opombe v zvezi z uporabo funkcije BLUETOOTH(R)
- O funkciji BLUETOOTH(R)
- Komunikacija z drugo napravo BLUETOOTH(R), na primer z miško
- Ustavitev komunikacij BLUETOOTH(R)

#### USB

- Polnjenje naprave USB
- Povezovanje naprave USB

### Nastavitve

#### Uporabniški račun

- Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft

#### Računalnik VAIO

- O gumb ASSIST
- Ogled sistemskih informacij
- Prilagajanje računalnika VAIO po meri
- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav
- Uporaba programa VAIO Update
- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)
- Posodabljanje računalnika VAIO

#### Napajanje

- Opombe o stanju spanja
- Izbira načrta porabe energije
- Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja
- Uporaba stanja spanja

#### Zaslon

- Spreminjanje svetlosti zaslona LCD
- Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI
- Izbiranje načinov zaslona
- Uporaba funkcije za več monitorjev
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI
- Opombe v zvezi z zaslonom LCD
- Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona
- Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Povečanje velikosti besedila (DPI) (modeli z zaslonom na dotik)
- Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

#### HDMI

- Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

#### Zunanja naprava

- Izbiranje načinov zaslona
- Uporaba funkcije za več monitorjev
- Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI
- Opombe v zvezi z zaslonom LCD
- Spreminjanje izhodne zvočne naprave
- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

#### CD/DVD/BD

- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

#### Zvok

- Nastavljanje glasnosti zvočnikov
- Nastavljanje glasnosti v sistemu Windows
- Spreminjanje izhodne zvočne naprave
- Nastavljanje glasnosti mikrofona
- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor
- Predvajanje optimiziranega zvoka v računalniku VAIO z načinom ClearAudio+

#### Zvočniki

- Nastavljanje glasnosti zvočnikov
- Predvajanje optimiziranega zvoka v računalniku VAIO z načinom ClearAudio+

#### Mikrofon

- Nastavljanje glasnosti mikrofona

#### Optični digitalni izhod

- Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

#### Tipka

- O gumb ASSIST

#### Obnovitev

- O gumb ASSIST

#### Tipkovnica

- Spreminjanje nastavitev osvetlitve tipkovnice (modeli z osvetljeno tipkovnico)

#### Sledilna tablica

- Omogočanje/onemogočanje funkcije kretenj sledilne tablice
- Omogočanje/onemogočanje sledilne tablice
- Uporaba sledilne tablice
- Onemogočanje funkcije tapanja na sledilni tablici

#### Kamera

- Uporaba vgrajene kamere

#### Internet

- Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

#### Geslo

- Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft
- Ustvarjanje/spreminjanje/odstranjevanje gesla za Windows
- Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu
- Odstranjevanje gesla ob zagonu

#### Pomnilniški modul

- Ogled sistemskih informacij

#### BIOS

- O gumb ASSIST
- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav
- Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu
- Odstranjevanje gesla ob zagonu

#### Storitve in podpora

- Uporaba programa VAIO Update
- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)
- Posodabljanje računalnika VAIO

#### Sledilna ploščica

- Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Povečanje velikosti besedila (DPI) (modeli z zaslonom na dotik)
- Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

#### Varnost

- Posodabljanje računalnika VAIO

#### Meni

- Odpiranje Nadzorna plošča

#### Windows 8

- Uporaba stanja spanja

### Predvajanje

#### CD/DVD/BD

- Odstranjevanje diska (modeli z optičnim pogonom)
- O kodah regij (modeli z optičnim pogonom)
- Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom)
- Podprti diski (modeli z optičnim pogonom)

### Varnostna kopija/obnovitev

#### Računalnik VAIO

- O gumb ASSIST
- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav
- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

#### Tipka

- O gumb ASSIST

#### Obnovitev

- O gumb ASSIST
- Obnovitev z obnovitvene particije
- Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve)
- Odstranjevanje vsebine za obnavljanje za sprostitev prostora na disku
- Obnovitev z diskom Recovery Media
- Preverjanje velikosti obnovitvene particije
- O obnovitvi
- Ustvarjanje medij za obnovitev
- Opombe v zvezi z obnavljanjem

#### BIOS

- O gumb ASSIST
- Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

#### Varnostna kopija

- Obnovitev sistemskih datotek z obnovitveno točko, če ni mogoče zagnati sistema Windows
- O varnostnem kopiranju
- O vrstah varnostnega kopiranja
- Ustvarjanje obnovitvene točke
- Varnostno kopiranje podatkov, če ni mogoče zagnati sistema Windows
- Obnavljanje podatkov z orodjem VAIO Data Restore Tool

#### Storitve in podpora

- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

#### Vgrajena naprava za shranjevanje

- Odstranjevanje vsebine za obnavljanje za sprostitev prostora na disku
- Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)
- Ustvarjanje particij
- Preverjanje velikosti obnovitvene particije

#### Particija

- Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)
- Ustvarjanje particij

#### Osveži

- Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve)
- O obnovitvi

### Varnost

#### Računalnik VAIO

- Uporaba programa VAIO Update
- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

#### Internet

- Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

#### Geslo

- Ustvarjanje/spreminjanje/odstranjevanje gesla za Windows
- Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu
- Odstranjevanje gesla ob zagonu

#### BIOS

- Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu
- Odstranjevanje gesla ob zagonu

#### Storitve in podpora

- Uporaba programa VAIO Update
- Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

### Drugi postopki

#### Računalnik VAIO

- Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov
- Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

#### Napajanje

- Spreminjanje nastavitev funkcije Rapid Wake (način spanja)
- Uporaba stanja spanja
- Polnjenje akumulatorja
- Vklop računalnika VAIO
- Seznam indikatorjev stanja akumulatorja
- Vnovični zagon računalnika VAIO
- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)
- O stanju spanja

#### Akumulator

- Preverjanje zmogljivosti polnjenja akumulatorja
- Spreminjanje nastavitev funkcije Rapid Wake (način spanja)
- Polnjenje akumulatorja
- Seznam indikatorjev stanja akumulatorja
- Podaljševanje časa delovanja akumulatorja
- O stanju spanja

#### Zaslon

- O zaslonu na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

#### CD/DVD/BD

- Odstranjevanje diska (modeli z optičnim pogonom)
- Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom)

#### Tipkovnica

- Kombinacije in funkcije s tipko Fn
- Vnos znakov z uporabo zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

#### Sledilna tablica

- Uporaba sledilne tablice

#### Kamera

- Opombe v zvezi z vgrajeno kamero
- Uporaba vgrajene kamere

#### Pomnilniški modul

- Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov
- Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

#### USB

- Polnjenje naprave USB
- Povezovanje naprave USB

#### Pomnilniška kartica

- Opombe o uporabi pomnilniških kartic SD
- Odstranitev pomnilniške kartice SD
- Vstavljanje pomnilniške kartice SD

#### Vgrajena naprava za shranjevanje

- Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)
- Ustvarjanje particij

#### Sledilna ploščica

- Vnos znakov z uporabo zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- O zaslonu na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)
- Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

#### Particija

- Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)
- Ustvarjanje particij

#### NFC/Funkcije na en dotik

- Opombe v zvezi z NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- O NFC (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- O Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- Onemogočanje NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- Uporaba NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- Predvajanje glasbe s približevanjem naprave, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik, v računalniku VAIO (Poslušanje na en dotik) (pri modelih, ki podpirajo NFC)
- Prekinitev povezave Poslušanje na en dotik (Poslušanje na en dotik) (pri modelih, ki podpirajo NFC)

#### Windows

- Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows
- Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

#### Windows 8

- Uporaba stanja spanja
- Vnovični zagon računalnika VAIO
- Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

#### Pomoč in podpora

- Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows
- Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

### Obvestila

#### Najprej preberite to

- O tem priročniku

#### Računalnik VAIO

- Preverjanje priloženih izdelkov
- Priprava ustreznega delovnega okolja
- Posodabljanje računalnika VAIO

#### CD/DVD/BD

- Opombe v zvezi z uporabo diskov (modeli z optičnim pogonom)
- O kodah regij (modeli z optičnim pogonom)
- Ravnanje z diski (modeli z optičnim pogonom)
- Podprti diski (modeli z optičnim pogonom)

#### Nega in vzdrževanje

- Čiščenje računalnika VAIO/zaslona LCD

#### Pomembno obvestilo

- Uporaba vgrajene naprave za shranjevanje
- O mednarodnem programu ENERGY STAR(R)
- O licenci za programsko opremo
- Blagovne znamke
- Varnostne informacije

#### Storitve in podpora

- Reševanje pogostih težav z računalnikom VAIO
- O spletnem mestu s podporo
- Posodabljanje računalnika VAIO

#### Registracija izdelka

- O spletnem mestu s podporo

#### Priloženi izdelki

- Preverjanje priloženih izdelkov

#### Varnost

- Posodabljanje računalnika VAIO

## Odpravljanje težav

### Strojna oprema

#### Napajanje

- Zakaj se računalnik VAIO samodejno izklopi?
- Zakaj se ob vklopu računalnika VAIO prikaže sporočilo, sistem Windows pa se ne zažene?
- Kaj naj storim, če ne morem izklopiti računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če lučka za vklop zasveti zeleno, ko pritisnem gumb za vklop, zaslon pa ostane prazen?
- Kaj naj storim, če se računalnik VAIO ne vklopi ali če gumb za vklop ne deluje (lučka stanja akumulatorja hitro utripa)?
- Kaj naj storim, če se računalnik VAIO ne vklopi (lučka vklopa ne zasveti zeleno)?
- Kaj naj storim, če se ob zagonu računalnika VAIO pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode)?
- Kaj naj storim, če način mirovanja ni na voljo ali če moj računalnik VAIO ne preide v način mirovanja?
- Kaj naj storim, če se računalnik VAIO po uporabi tipkovnice ali sledilne tablice ne vrne iz načina spanja v normalen način?

#### Akumulator

- Zakaj računalnik VAIO deluje zelo počasi ali je frekvenca CPE-ja nizka, ko se računalnik napaja iz akumulatorja?
- Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo, da akumulator ni združljiv ali da ni pravilno nameščen, nato pa računalnik VAIO preide v način mirovanja?
- Kaj naj storim, če akumulator ni polno napolnjen?
- Kaj naj storim, če akumulator ne deluje pravilno?

#### Zaslon

- Kaj naj storim, če se videoposnetki ne prikazujejo na zaslonu računalnika?
- Kaj naj storim, če je prikazovanje videov moteno?
- Kaj naj storim, če se na zaslonu televizorja ali na zunanjem zaslonu, povezanem v izhodna vrata HDMI, ne prikazuje slika?
- Kako spremenim svetlost zaslona LCD?
- Kaj naj storim, če so določeni elementi preveliki za prikaz na zaslonu računalnika?
- Kaj naj storim, če se na zunanjem zaslonu ali zaslonu televizorja ne prikazuje slika?
- Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?
- Kaj naj storim, če z zaslona računalnika izgine slika?
- Zakaj v iskalu niso prikazane slike ali so prikazane slike slabe kakovosti?
- Kaj naj storim, če zajete slike vključujejo izpuščene posnetke in zvočne prekinitve?
- Kaj naj storim, če je na zajetih slikah šum zaradi utripanja?
- Kaj naj storim, če moj zaslon računalnika utripa ali zbledi (postane bolj bel)? (Modeli z grafičnim pospeševalnikom Intel)
- Kaj naj storim, če zaslon na dotik ne deluje pravilno? (modeli z zaslonom na dotik)

#### HDMI

- Kaj naj storim, če se na zaslonu televizorja ali na zunanjem zaslonu, povezanem v izhodna vrata HDMI, ne prikazuje slika?

#### CD/DVD/BD

- Zakaj ne morem zapisati podatkov na disk?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati diska ali če med predvajanjem manjkajo sličice in/ali se pojavljajo zvočne prekinitve?
- Zakaj zapisovanje podatkov na zapisljiv DVD traja tako dolgo?
- Kaj naj storim, če iz optičnega pogona ne morem odstraniti diska?

#### Zvok

- Kaj naj storim, če ne slišim zvoka iz zvočnikov ali slušalk?
- Kaj naj storim, če mikrofon ne deluje?
- Kaj naj storim, če pri uporabi mikrofona v zvočnikih slišim povratne zvočne signale?
- Kaj naj storim, če pride med predvajanjem videa ali zvoka do zvočnih prekinitev?
- Kaj naj storim, če ne slišim zvoka digitalne zvočne naprave, povezane v digitalna izhodna vrata, kot so izhodna vrata HDMI?

#### Mikrofon

- Kaj naj storim, če mikrofon ne deluje?
- Kaj naj storim, če pri uporabi mikrofona v zvočnikih slišim povratne zvočne signale?

#### Tipkovnica

- Kaj naj storim, če se kazalec ne premakne?
- Kaj naj storim, če se zaslon računalnika VAIO preneha odzivati?
- Kaj naj storim, če s številčno tipkovnico ne morem vnesti številk?
- Kaj naj storim, če s tipkovnico ne morem vnesti določenih znakov?
- Kaj naj storim, če je konfiguracija tipkovnice napačna?

#### Sledilna tablica

- Kako onemogočim sledilno tablico?
- Zakaj ne morem uporabljati sledilne tablice?
- Kaj naj storim, če se kazalec ne premakne?
- Kako se izognem nenamernim klikom, ki jih povzroči rahel dotik sledilne tablice?
- Kaj naj storim, če se zaslon računalnika VAIO preneha odzivati?

#### Kamera

- Zakaj v iskalu niso prikazane slike ali so prikazane slike slabe kakovosti?
- Kaj naj storim, če zajete slike vključujejo izpuščene posnetke in zvočne prekinitve?
- Zakaj je kakovost zajetih slik slaba?
- Zakaj je video vhod vgrajene kamere trenutno onemogočen?
- Kaj naj storim, če je na zajetih slikah šum zaradi utripanja?

#### LAN

- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

#### Wi-Fi

- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

#### BLUETOOTH

- Kaj naj storim, če druge naprave BLUETOOTH(R) ne morejo vzpostaviti povezave z mojim računalnikom VAIO?
- Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?
- Zakaj je povezava BLUETOOTH(R) počasna?
- Zakaj ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R), ko se v računalnik VAIO prijavim kot uporabnik s standardnim uporabniškim računom?
- Zakaj ne morem po preklopu med uporabniškimi načini uporabljati naprav BLUETOOTH(R)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R)?
- Kaj naj storim, če ikona BLUETOOTH(R) ni prikazana v območju za obvestila na namizju?

#### Geslo

- Kaj naj storim, če pozabim geslo za Windows?
- Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo »Enter Onetime Password«, Windows pa se po trikratnem zaporednem vnosu napačnega gesla za vklop ne zažene?
- Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

#### BIOS

- Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

#### USB

- Kaj naj storim, če ne morem polniti naprave, priključene v vrata USB, ki podpirajo polnjenje USB?

#### Pomnilniška kartica

- Zakaj ne morem zapisovati na pomnilniško kartico?

#### Programska oprema

- Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

#### Računalnik

- Zakaj računalnik VAIO deluje zelo počasi ali je frekvenca CPE-ja nizka, ko se računalnik napaja iz akumulatorja?

#### Sledilna ploščica

- Kaj naj storim, če zaslon na dotik ne deluje pravilno? (modeli z zaslonom na dotik)

#### NFC/Funkcije na en dotik

- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije NFC/Funkcije na en dotik?

### Programi

#### Zaslon

- Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

#### Programska oprema

- Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?
- Kaj naj storim v primeru nedelovanja ali ponavljajočih se zrušitev iger?

### Omrežje/internet

#### LAN

- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

#### Wi-Fi

- Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?
- Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?
- Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?
- Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

#### BLUETOOTH

- Kaj naj storim, če druge naprave BLUETOOTH(R) ne morejo vzpostaviti povezave z mojim računalnikom VAIO?
- Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?
- Zakaj je povezava BLUETOOTH(R) počasna?
- Zakaj ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R), ko se v računalnik VAIO prijavim kot uporabnik s standardnim uporabniškim računom?
- Zakaj ne morem po preklopu med uporabniškimi načini uporabljati naprav BLUETOOTH(R)?
- Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R)?
- Kaj naj storim, če ikona BLUETOOTH(R) ni prikazana v območju za obvestila na namizju?

### Varnostna kopija/obnovitev

#### Obnovitev

- Kako znova namestim prvotne programe in gonilnike?
- Kaj naj storim, če z obnovitvene particije ne morem obnoviti svojega računalnika VAIO?
- Kako lahko obnovim sistem računalnika VAIO na privzete tovarniške nastavitve?
- Kako ustvarim disk Recovery Media?
- Kaj naj storim, če ne morem začeti/dokončati postopka obnovitve?
- Kaj naj storim, če ne morem ustvariti diska Recovery Media?
- Kaj naj storim, če računalnik VAIO postane nestabilen (sistem Windows se zažene)?
- Kaj naj storim, če računalnik VAIO postane nestabilen (sistem Windows se ne zažene)?

### Varnost

#### Geslo

- Kaj naj storim, če pozabim geslo za Windows?
- Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo »Enter Onetime Password«, Windows pa se po trikratnem zaporednem vnosu napačnega gesla za vklop ne zažene?
- Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

#### BIOS

- Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

### Zunanje naprave

#### USB

- Kaj naj storim, če ne morem natisniti dokumenta?
- Kaj naj storim, če računalnik VAIO ne prepozna naprave USB?

#### Tiskalnik

- Kaj naj storim, če ne morem natisniti dokumenta?
- Kaj naj storim, če računalnik VAIO ne prepozna naprave USB?

## Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft

V sistemu Windows 8 lahko preklapljate med lokalnim računom in računom Microsoft.

Če preklopite iz lokalnega računa na račun Microsoft, lahko prenašate programe iz Trgovina Windows.

Če želite ustvariti račun Microsoft ali preklopiti nanj, sledite naslednjim korakom.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Vaš račun.
4. Izberite Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za preklop na lokalni račun v 4. koraku izberite Prekini povezavo namesto Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.

- Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## O vrstah uporabniških računov

V sistemu Windows 8 sta na voljo dve vrsti uporabniškega računa: lokalni račun in račun Microsoft.

#### Lokalni račun

Lokalni račun uporablja uporabniško ime in geslo, ki ju sami nastavite na računalniku VAIO. Ker se na enem računalniku pričakuje en lokalni račun, tega računa ne morete souporabljati na več računalnikih.

#### Namig

- Nastavitev gesla za lokalni račun ni obvezna. Če pozabite geslo lokalnega računa, obnovite računalnik VAIO.

#### Microsoft račun

Račun Microsoft sta e-poštni naslov in geslo, ki ju uporabljate za vpis v storitve Microsoft. Ker za vsakega uporabnika lahko ustvarite račun Microsoft, lahko isti račun souporabljate na več računalnikih. Za prenos podatkov iz Trgovina Windows boste morali preklopiti iz lokalnega računa na račun Microsoft.

#### Namig

- Nastavitev gesla za račun Microsoft je obvezna. Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## Preklop na način spanja, zaustavitev ali vnovični zagon računalnika

Če želite preklopiti računalnik VAIO v stanje spanja ali ga zaustaviti/znova zagnati, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. IzberiteNapajanje in nato Spanje, Zaustavitev sistema ali Vnovični zagon.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Vnovični zagon računalnika VAIO

Ko spremenite nastavitve ali namestite program v računalnik VAIO, boste morda morali znova zagnati računalnik.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. IzberiteNapajanje in Vnovični zagon.
   Računalnik VAIO se bo znova zagnal.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## Odpiranje Namizje

Namizje lahko tako kot program odprete s ploščice. Če želite odpreti namizje, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Namizje. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

## Iskanje vsebine

S čarobni gumbIskanje lahko iščete datoteke, nastavitve ali spletno vsebino.

Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

1. V iskalno polje vnesite ključno besedo (npr. Windows).

2. Med rezultati iskanja izberite želeno ikono ali datoteko.

#### Namig

- Za natančnejše rezultate iskanja izberite cilj iskanja.

## Odpiranje seznama programov

Odprete lahko seznam programov (zaslon Programi), ki so nameščeni v vašem računalniku VAIO.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Podrsajte navzgor po zaslonu Začetek.

#### Z miško/sledilno tablico

Kliknite ikonov spodnjem levem kotu zaslona Začetek.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

- Programe lahko iščete v iskalnem polju v zgornjem desnem kotu zaslona Programi. Če ste namestili veliko programov, je iskanje v iskalnem polju preprostejše.

## Zaslon in meni Začetek

Na ta zaslon lahko dodate bližnjice do programov, namiznih programov in spletnih mest, ki jih uporabljate najpogosteje.

### Pregled

1. Ploščice

   Izberite ploščico za začetek in prilagodite zaslon Začetek po meri z dodajanjem in preurejanjem ploščic.

2. čarobnih gumbov

   Iščite programe in datoteke, delite vsebino, predvajajte vsebino na drugih napravah ali tiskajte ter nastavite računalnik VAIO.

### Odpiranje zaslona Začetek

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Odprite čarobnih gumbov in tapnite čarobni gumbZačetek. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

#### Z miško/sledilno tablico

Odprite čarobnih gumbov in kliknite čarobni gumbZačetek. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

#### S tipkovnico

Pritisnite tipko(Windows).

#### Namig

- Na namizju lahko zaslon Začetek odprete tako, da izberete(Začetek) v spodnjem levem kotu.

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft

V sistemu Windows 8 lahko preklapljate med lokalnim računom in računom Microsoft.

Če preklopite iz lokalnega računa na račun Microsoft, lahko prenašate programe iz Trgovina Windows.

Če želite ustvariti račun Microsoft ali preklopiti nanj, sledite naslednjim korakom.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Vaš račun.
4. Izberite Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za preklop na lokalni račun v 4. koraku izberite Prekini povezavo namesto Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.

- Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## O vrstah uporabniških računov

V sistemu Windows 8 sta na voljo dve vrsti uporabniškega računa: lokalni račun in račun Microsoft.

#### Lokalni račun

Lokalni račun uporablja uporabniško ime in geslo, ki ju sami nastavite na računalniku VAIO. Ker se na enem računalniku pričakuje en lokalni račun, tega računa ne morete souporabljati na več računalnikih.

#### Namig

- Nastavitev gesla za lokalni račun ni obvezna. Če pozabite geslo lokalnega računa, obnovite računalnik VAIO.

#### Microsoft račun

Račun Microsoft sta e-poštni naslov in geslo, ki ju uporabljate za vpis v storitve Microsoft. Ker za vsakega uporabnika lahko ustvarite račun Microsoft, lahko isti račun souporabljate na več računalnikih. Za prenos podatkov iz Trgovina Windows boste morali preklopiti iz lokalnega računa na račun Microsoft.

#### Namig

- Nastavitev gesla za račun Microsoft je obvezna. Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## Preklapljanje med računi

Če želite preklopiti na drug uporabniški račun, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite zaslon Začetek in v zgornjem desnem kotu računalniškega zaslona izberite ime računa. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)
2. Izberite ime želenega računa.

#### Namig

- Če želite ustvariti nov uporabniški račun, se morate prijaviti kot skrbnik. Nato odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računi in Drugi računi.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Preklapljanje med programi

Med programi, ki se trenutno izvajajo, lahko preklapljate.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Prikažite programe v izvajanju, nato pa se dotaknite ikone želenega programa in jo podrsajte z levega robu zaslona. Za prikaz programov v izvajanju glejte Ogled programov, ki se izvajajo.

#### Z miško/sledilno tablico

Prikažite programe v izvajanju in povlecite ikono želenega programa z levega robu na sredino. Za prikaz programov v izvajanju glejte Ogled programov, ki se izvajajo.

## Ogled programov, ki se izvajajo

Programe, ki se izvajajo, si ogledate tako, da na zaslonu Začetek prikažete seznam. Dodatne informacije najdete v poglavju Zaslon in meni Začetek.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Podrsnite z levega robu zaslona, da prikažete majhno ikono programa, in nato povlecite ikono proti levemu robu.

#### Z miško/sledilno tablico

Pomaknite kazalec miške v zgornji levi kot () in nato navzdol ().

#### S tipkovnico

Hkrati pritisnite tipke(Windows) in Tab.

## Zapiranje programov

Upoštevajte spodnja navodila, da zaprete programe, ki se trenutno izvajajo.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

1. Ko je program odprt, pomaknite kazalec na sredino zgornjega robu zaslona.

2. Povlecite program na spodnji rob zaslona, tako da progam izgine z zaslona.

#### Z miško/sledilno tablico

1. Ko je program odprt, pomaknite kazalec na sredino zgornjega roba, da se pojavi ikona dlani.

2. Povlecite program na spodnji rob zaslona, tako da progam izgine z zaslona.

#### S tipkovnico

Hkrati pritisnite tipke Alt in F4.

## Odpiranje pogleda Programi

Upoštevate spodnja navodila za zagon programov.

1. Odprite zaslon Začetek ali Programi. (Glejte Zaslon in meni Začetek za navodila za odpiranje zaslona Začetek ali Odpiranje seznama programov za navodila za odpiranje zaslona Programi.)
2. Izberite želeni program.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

- Programe lahko iščete v iskalnem polju v zgornjem desnem kotu zaslona Programi. Če ste namestili veliko programov, je iskanje v iskalnem polju preprostejše.

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Odpiranje menija programa

V številnih programih so na voljo meniji z možnostmi za uporabo programa. Upoštevajte spodnja navodila za odpiranje menija programa.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Podrsnite navzgor s spodnjega robu zaslona.

#### Z miško/sledilno tablico

Ko je program odprt, z desno tipko miške kliknite kamor koli na zaslon. Na sledilni tablici kliknite spodnji desni kot.

#### S tipkovnico

Hkrati pritisnite tipke(Windows) in Z.

#### Namig

- Ko se na zaslonu računalnika prikaže program, odprite meni programa.

- Ukazi programa se razlikujejo glede na program, ki je trenutno prikazan na zaslonu računalnika.

## Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Pomoč in podpora sistema Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč in podpora.

## Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

Zaženete lahko Pomoč+namigi, ki opisuje 8 osnovnih postopkov v sistemu Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč+namigi.

## Odpiranje Nadzorna plošča

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Nadzorna plošča.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Nadzorna plošča.

## Odpiranje čarobnih gumbov

Odprete lahko čarobne gumbe ter tako iščete programe in datoteke, delite vsebino, predvajate vsebino na drugih napravaih ali tiskate ter nastavite računalnik VAIO.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Podrsnite z desnega robu zaslona.

#### Z miško/sledilno tablico

Pomaknite kazalec miške v zgornji desni kot () in nato navzdol ().

Na sledilni ploščici lahko podrsate navznoter od desnega roba.

#### S tipkovnico

Hkrati pritisnite tipke(Windows) in C.

## Odpiranje Namizje

Namizje lahko tako kot program odprete s ploščice. Če želite odpreti namizje, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Namizje. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

## Iskanje vsebine

S čarobni gumbIskanje lahko iščete datoteke, nastavitve ali spletno vsebino.

Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

1. V iskalno polje vnesite ključno besedo (npr. Windows).

2. Med rezultati iskanja izberite želeno ikono ali datoteko.

#### Namig

- Za natančnejše rezultate iskanja izberite cilj iskanja.

## Odpiranje seznama programov

Odprete lahko seznam programov (zaslon Programi), ki so nameščeni v vašem računalniku VAIO.

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Podrsajte navzgor po zaslonu Začetek.

#### Z miško/sledilno tablico

Kliknite ikonov spodnjem levem kotu zaslona Začetek.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

- Programe lahko iščete v iskalnem polju v zgornjem desnem kotu zaslona Programi. Če ste namestili veliko programov, je iskanje v iskalnem polju preprostejše.

## Zaslon in meni Začetek

Na ta zaslon lahko dodate bližnjice do programov, namiznih programov in spletnih mest, ki jih uporabljate najpogosteje.

### Pregled

1. Ploščice

   Izberite ploščico za začetek in prilagodite zaslon Začetek po meri z dodajanjem in preurejanjem ploščic.

2. čarobnih gumbov

   Iščite programe in datoteke, delite vsebino, predvajajte vsebino na drugih napravah ali tiskajte ter nastavite računalnik VAIO.

### Odpiranje zaslona Začetek

#### Na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Odprite čarobnih gumbov in tapnite čarobni gumbZačetek. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

#### Z miško/sledilno tablico

Odprite čarobnih gumbov in kliknite čarobni gumbZačetek. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

#### S tipkovnico

Pritisnite tipko(Windows).

#### Namig

- Na namizju lahko zaslon Začetek odprete tako, da izberete(Začetek) v spodnjem levem kotu.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Vnovični zagon računalnika VAIO

Ko spremenite nastavitve ali namestite program v računalnik VAIO, boste morda morali znova zagnati računalnik.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. IzberiteNapajanje in Vnovični zagon.
   Računalnik VAIO se bo znova zagnal.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## Preklapljanje med računi

Če želite preklopiti na drug uporabniški račun, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite zaslon Začetek in v zgornjem desnem kotu računalniškega zaslona izberite ime računa. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)
2. Izberite ime želenega računa.

#### Namig

- Če želite ustvariti nov uporabniški račun, se morate prijaviti kot skrbnik. Nato odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računi in Drugi računi.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Pomoč in podpora sistema Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč in podpora.

## Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

Zaženete lahko Pomoč+namigi, ki opisuje 8 osnovnih postopkov v sistemu Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč+namigi.

## Deli in tipke na sprednji strani

Opisuje sestavne dele na sprednji strani računalnika VAIO, na primer gumbi in lučke.

1. Vgrajena kamera* (Uporaba vgrajene kamere)

2. Lučka vgrajene kamere (Uporaba vgrajene kamere)

3. Zaslon LCD ali zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik) (Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik))

4. Tipkovnica

5. Sledilna tablica (Uporaba sledilne tablice)

6. Oznaka za dotik (modeli, ki podpirajo NFC) (Uporaba NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC))

7. Vgrajeni stereo zvočniki

* Oblika vgrajene kamere je odvisna od modela.

1. Gumb ASSIST (O gumb ASSIST)

2. Indikator tipke Num Lock

3. Indikator tipke Caps Lock

4. Gumb za vklop (Vklop računalnika VAIO)

5. Vgrajen mono mikrofon (Uporaba vgrajene kamere)

6. Indikator vklopa (Vklop računalnika VAIO)

7. Indikator stanja akumulatorja (Seznam indikatorjev stanja akumulatorja)

8. Indikator pogona

9. Reža za pomnilniško kartico SD (Vstavljanje pomnilniške kartice SD)

## Deli in kontrolniki ob strani

Opisuje sestavne dele ob strani računalnika VAIO, na primer vrata za povezovanje.

1. Varnostna reža

2. Vrata DC IN (Priklop v vir napajanja)

3. Reža ventilatorja

4. Vrata LAN (Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN))

5. Izhodna vrata HDMI (Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI)

6. Vrata USB (Povezovanje naprave USB)

   Ta vrata USB podpirajo polnjenje prek kabla USB. Dodatne informacije najdete v poglavju Polnjenje naprave USB.

7. Vrata USB (Povezovanje naprave USB)

8. Priključek za mikrofon (Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon))

9. Priključek za slušalke (Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk)

1. Vrata USB × 2 (Povezovanje naprave USB)

2. Optični pogon (Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom))

3. Gumb za izmet pogona (Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom))

4. Luknjica za ročni izmet

## Deli in tipke na spodnji strani

Opisuje sestavne dele na spodnji strani računalnika VAIO.

1. Reže za dotok zraka

2. Pokrov ležišča za pomnilniški modul (Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov)

3. Globokotonec (modeli z globokotoncem)

## Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov

Če želite povečati hitrost računalnika ali učinkovitost delovanja pri izvajanju več programov hkrati, povečajte pomnilnik, tako da namestite dodatne pomnilniške module.

Pred nadgradnjo pomnilnika računalnika si oglejte Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov.

Če namestite pomnilniške module v dve ali več rež, je omogočen dvokanalni način, ki poveča učinkovitost delovanja.

Vrsta modula in velikost nameščenega pomnilnika v računalniku se lahko razlikujeta glede na model.

1. Izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter odstranite akumulator.

   Za informacije o odstranjevanju akumulatorja glejte Odstranjevanje akumulatorja.

2. Počakajte, da se računalnik VAIO ohladi.

   Notranji deli računalnika VAIO so takoj po izklopu morda še vroči. Pazite, da se pri uporabi računalnika VAIO v tem stanju ne opečete.

3. Na ravno površino položite čisto krpo in nanjo postavite računalnik VAIO, kot je prikazano spodaj. S križnim izvijačem odstranite vijake in tako odprite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

   Puščice na spodnji sliki označujejo mesta vijakov.

   Pri nekaterih modelih so pritrditveni vijaki uporabljeni na pokrovu ležišča za pomnilniški modul in jih ni mogoče odstraniti.

   Pod pokrovom je zaščitna folija, ki prekriva pomnilniški modul. Ko nameščate/odstranjujete pomnilniški modul, jo privzdignite.

   Pazite, da je ne odstranite v celoti ali da je ne upognete.

4. Dotaknite se zunanjega kovinskega predmeta, da se razelektrite.

   Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika VAIO.

5. Če ni proste reže, odstranite trenutno nameščen pomnilniški modul. Povlecite zaklepa v smeri puščic, da dvignete modul pod kotom (1), nato pa ga izvlecite v smeri puščice (2).

6. Iz antistatične vrečke vzemite nov pomnilniški modul.
7. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite v režo pomnilniškega modula, tako da je terminal obrnjen navzdol, ter poravnajte zarezo na modulu z jezičkom v reži.

8. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite navznoter, da se zaskoči, kot je prikazano na sliki.

   Zaklepa na obeh straneh reže se zaskočita in tako pritrdita modul. Ne dotikajte se integriranih vezij (črnih komponent) na pomnilniškem modulu.

9. Znova namestite pokrov ležišča za pomnilniški modul in ga pritrdite z vijaki, ki ste jih odstranili v 3. koraku.
10. Namestite akumulator ter priključite vse kable za povezovanje in zunanje naprave, ki ste jih odstranili v 1. koraku, ter vklopite računalnik.
11. Preverite, ali se je velikost sistemskega pomnilnika ustrezno spremenila.

    Če je velikost sistemskega pomnilnika pravilna, je namestitev pomnilniškega modula uspela.

    Za ogled sistemskih informacij glejte Ogled sistemskih informacij.

## Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, pozorno preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Računalnik VAIO in pomnilniški moduli uporabljajo izjemno natančne komponente in elektronsko tehnologijo. Da ne bi prišlo do izničenja garancije v garancijskem obdobju izdelka, priporočamo, da:

  - se za namestitev novega pomnilniškega modula obrnete na prodajalca.

  - pomnilniškega modula ne nameščate sami, če ne znate nadgraditi pomnilnika v računalniku.

  - se ne dotikate priključkov in ne odpirate pokrova ležišča za pomnilniški modul.

- Za pomoč se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony. Če želite poiskati najbližji center ali agenta, glejte O spletnem mestu s podporo.

- Če pomnilniške module dodate ali odstranite sami, lahko pride do okvare računalnika VAIO, nesreče zaradi zloma reže in modula ali napake v povezavi. V tem primeru boste morali plačati popravilo.

- Pazite, da si z ostrimi robovi pomnilniškega modula, notranjih komponent ali vezij v računalniku VAIO ne poškodujete rok ali prstov.

- Pazite, da si ne priprete prstov ali da ne priprete notranjih kablov računalnika VAIO, saj se lahko iztaknejo.

- Če vklopite računalnik VAIO, ko je v njem tekočina, na primer voda, ali drug tujek, lahko pride do požara. Preden vklopite računalnik VAIO, odstranite vse tujke in pritrdite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

- Družba Sony ne jamči, da bodo pomnilniški moduli drugih izdelovalcev delovali v računalniku VAIO. Za informacije o pomnilniških modulih drugih izdelovalcev se obrnite na posamezne prodajalce.

- Pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave ter iztaknite vse priključke in kable za povezovanje. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pomnilniškega modula, računalnika VAIO ali zunanjih naprav.

- Če želite preprečiti poškodbe pomnilniških modulov zaradi elektrostatične razelektritve, upoštevajte spodnja navodila:

  - računalnika ne uporabljajte na mestih, ki zlahka ustvarjajo statično elektriko, na primer na preprogi.

  - pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov se dotaknite kovinskega predmeta zunaj računalnika VAIO, da se razelektrite. Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika.

  - ne odpirajte embalaže pomnilniškega modula, dokler niste pripravljeni na nameščanje modula. Embalaža ščiti modul pred elektrostatično razelektritvijo. Modul shranite v antistatično vrečko ali ga prekrijte z aluminijasto folijo.

- Ko držite pomnilniški modul, se ne dotikajte čipov ali električnega terminala modula.

- Pomnilniškega modula ne vstavljajte v režo v napačni smeri. Modul ali reža se lahko poškodujeta, vezje pa vname.

- Uporabljajte izvijač, ki ustreza velikosti vijaka (na primer mini izvijač).

- Ne odstranjujte ali odvijajte vijakov, ki niso navedeni v tem priročniku.

## Preverjanje priloženih izdelkov

Pred uporabo preverite vse priložene izdelke.

Napajalnik AC

Napajalni kabel

Akumulator*

*Ob dobavi je akumulator nameščen v računalnik.

#### Namig

- Medij za obnovitev namestitve ni priložen, ker je računalnik VAIO mogoče obnoviti s podatki, ki so shranjeni na pogonu trdega diska ali pogonu SSD. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev z obnovitvene particije.

## Priprava ustreznega delovnega okolja

V tej temi je opisano, kam lahko postavite računalnik VAIO in kam ne, poleg tega pa so opisana še navodila za ergonomsko uporabo.

### Mesta, kamor lahko postavite računalnik VAIO

Pri izbiri mesta za računalnik VAIO zagotovite, da:

- Imate enostaven dostop do vira napajanja in ustreznih vrat.

- Je okoli računalnika na voljo dovolj prostora.

- Je računalnik postavljen na ravni in dovolj široki podlagi ter da je zaslon med upravljanjem obrnjen proti vam.

- Je računalnik postavljen tako, da lahko pred njim sedite vzravnano, roke pa so pri tem vzporedne s tlemi.

### Mesta, kamor ne smete postaviti računalnika VAIO

Če računalnik VAIO postavite na neprimerno mesto, lahko pride do poškodb ali okvar. Računalnika ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena:

- neposredni sončni svetlobi

- magnetnim elementom ali virom

- virom toplote, kot so grelne naprave v stanovanjih

- čezmernim količinam prahu

- visoki vlažnosti

- slabemu prezračevanju

#### Opomba

- Ko je računalnik VAIO vklopljen, se lahko območje okoli reže ventilatorja močno segreje. Pri stiku s tem območjem bodite previdni.

- V okolico reže ne postavljajte predmetov, ki bi lahko blokirali ventilator.

#### Namig

- Računalnik VAIO uporablja visokofrekvenčne radijske signale, ki lahko povzročijo motnje radijskega ali televizijskega sprejema. V tem primeru računalnik premaknite stran od radia ali televizorja.

### Nasveti za ergonomsko uporabo

Kadar je le mogoče, poskusite upoštevati spodnje nasvete za ergonomsko uporabo.

#### Pohištvo in drža

Sedite na stolu z dobro hrbtno oporo. Nastavite višino stola tako, da bodo podplati ravno na tleh. S počivalom za noge vam bo morda udobneje.

Sedite v sproščeni in pokončni drži ter se izogibajte nagibanju naprej ali preveč nazaj.

#### Kot gledanja zaslona računalnika

S funkcijo nagibanja zaslona poiščite najustreznejši položaj. Ko sedite pred računalnikom VAIO, naj bo zaslon računalnika malo nižje od višine oči. Prilagodite tudi raven svetlosti zaslona.

Z nastavitvijo nagiba in ravni svetlosti zaslona računalnika lahko zmanjšate naprezanje oči in utrujenost mišic.

#### Osvetlitev

Izberite mesto, kjer se okna in luči ne bodo bleščala ali odsevala na zaslonu računalnika. S posredno svetlobo se izognite svetlim točkam na zaslonu. Ustrezna osvetljava poskrbi za večje udobje in učinkovitost pri delu.

#### Opomba

- Pri prilagajanju kota gledanja na računalniku VAIO ne uporabljajte prevelike sile, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite mehanske poškodbe.

#### Namig

- Enaki nasveti veljajo za uporabo zunanjega zaslona.

### Opombe o ravnanju z računalnikom VAIO

Upoštevajte spodnje točke, da se izognete okvaram in poškodbam računalnika VAIO.

- Računalnik VAIO previdno postavite na ravno površino, da se izognete mehanskim udarcem.

- Preden računalnik VAIO premaknete, ga izklopite. Pri premikanju vklopljenega računalnika lahko pride do okvar trdega diska. Pred premikanjem računalnika odklopite vse priključene kable.

- Računalnik VAIO varujte pred padci in udarci. Že blag udarec ali tresljaj lahko povzroči okvaro trdega diska.

- Računalnika VAIO ne postavite v nestabilen položaj.

## Polnjenje akumulatorja

Akumulator lahko polnite tudi, ko uporabljate računalnik VAIO in je ta priključen v vir napajanja. Čas polnjenja je odvisen od pogojev delovanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO v električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)

#### Namig

- Čas polnjenja je odvisen od temperature okolja.

  Upoštevajte, da se pri nizki temperature akumulator polni dlje.

- Odprite namizje in v območju za obvestila izberite ikono akumulatorja, na primer(napajanje iz akumulatorja) ali(napajanje iz omrežja), da preverite stanje akumulatorja v računalniku VAIO. Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Vklop računalnika VAIO

Vklopite računalnik VAIO, da zaženete operacijski sistem Windows.

Pred vklopom pozorno preberite previdnostne ukrepe v poglavju Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO na električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)
3. Dvignite pokrov zaslona LCD.
4. Pritisnete gumb(Napajanje).

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta zasveti zeleno.

   Računalnik je vklopljen in operacijski sistem Windows se čez nekaj časa zažene.

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot štiri sekunde, se računalnik VAIO ne bo vklopil.

- Ko premikate zaslon LCD, ga ne držite za vgrajeno kamero, saj lahko pride do okvare računalnika VAIO.

- Če pritisnete gumb(Napajanje), ko je pokrov zaslona LCD zaprt, se računalnik VAIO ne bo vklopil.

- Ko vklapljate računalnik VAIO, se ne dotikajte zaslona na dotik, saj lahko pride do okvare računalnika. (modeli z zaslonom na dotik)

#### Namig

- Ko je računalnik VAIO priključen na električno vtičnico, po določenem obdobju nedejavnosti privzeto preide v stanje spanja. Dodatne informacije najdete v poglavju Uporaba stanja spanja.

## Priklop v vir napajanja

Računalnik VAIO priklopite v vir napajanja.

Pred priklopom pozorno preberite previdnostne ukrepe v Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja.

1. En konec napajalnega kabla () priklopite v napajalnik ().
2. Drug konec napajalnega kabla priklopite v električno vtičnico ().
3. Kabel iz napajalnika () priklopite v vrata DC IN () na računalniku VAIO.

#### Opomba

- V eno električno vtičnico ne priklapljajte več naprav hkrati.

- Oblika napajalnika se razlikuje glede na model računalnika.

- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen v računalnik VAIO.

#### Namig

- Če želite preprečiti poškodbe računalnika VAIO zaradi napetostnega udara (na primer med nevihtami z grmenjem), lahko kupite razdelilnik s prenapetostno zaščito.

## Namestitev akumulatorja

Akumulator namestite v prostor za akumulator v računalniku VAIO.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Premaknite stikalo LOCK () na akumulatorju v odklenjen položaj.

3. Akumulator diagonalno potisnite v ležišče za akumulator, dokler se jezička () na straneh ležišča za baterijo ne prilegata v zarezi () na straneh akumulatorja.

4. Akumulator obrnite v smeri puščice in ga potisnite v ležišče, da se zaskoči.

5. Premaknite stikalo LOCK v položaj LOCK in zaščitite akumulator računalnika VAIO.

#### Opomba

- Pred uporabo računalnika VAIO preverite, ali je stikalo LOCK v položaju LOCK. Če uporabljate računalnik, ne da bi zaklenili akumulator, lahko akumulator pade ven ali pa se računalnik ne vklopi ali se nenadoma zaustavi.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## Odstranjevanje akumulatorja

Iz prostora za akumulator v računalniku VAIO odstranite akumulator.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Stikalo LOCK na akumulatorju potisnite v odklenjeni položaj.
3. Potisnite in pridržite zaklep RELEASE na akumulatorju (), položite konico prsta pod jeziček () na akumulatorju in dvignite akumulator v smeri puščice.

4. Potisnite akumulator stran od računalnika VAIO.

#### Opomba

- Če akumulator odstranite, medtem ko je računalnik VAIO v načinu spanja in ni priključen na napajalnik, boste izgubili vse neshranjene podatke.

  Pred odstranjevanjem akumulatorja izklopite računalnik.

## Polnjenje akumulatorja

Akumulator lahko polnite tudi, ko uporabljate računalnik VAIO in je ta priključen v vir napajanja. Čas polnjenja je odvisen od pogojev delovanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO v električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)

#### Namig

- Čas polnjenja je odvisen od temperature okolja.

  Upoštevajte, da se pri nizki temperature akumulator polni dlje.

- Odprite namizje in v območju za obvestila izberite ikono akumulatorja, na primer(napajanje iz akumulatorja) ali(napajanje iz omrežja), da preverite stanje akumulatorja v računalniku VAIO. Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Namestitev akumulatorja

Akumulator namestite v prostor za akumulator v računalniku VAIO.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Premaknite stikalo LOCK () na akumulatorju v odklenjen položaj.

3. Akumulator diagonalno potisnite v ležišče za akumulator, dokler se jezička () na straneh ležišča za baterijo ne prilegata v zarezi () na straneh akumulatorja.

4. Akumulator obrnite v smeri puščice in ga potisnite v ležišče, da se zaskoči.

5. Premaknite stikalo LOCK v položaj LOCK in zaščitite akumulator računalnika VAIO.

#### Opomba

- Pred uporabo računalnika VAIO preverite, ali je stikalo LOCK v položaju LOCK. Če uporabljate računalnik, ne da bi zaklenili akumulator, lahko akumulator pade ven ali pa se računalnik ne vklopi ali se nenadoma zaustavi.

## Opombe v zvezi z uporabo akumulatorja

Pred uporabo akumulatorja preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

### O akumulatorju

- Priloženi akumulator je izdelan posebej za računalnik VAIO.

- Zaradi lastne varnosti uporabljajte samo priloženi akumulator ali dodatni akumulator, ki ga določi družba Sony.

- Iz varnostnih razlogov je polnjenje akumulatorja pri visokih ali nizkih temperaturah lahko začasno prekinjeno.

- Ob nakupu akumulator ni popolnoma napolnjen.

- Ko se akumulator uporablja ali polni, se segreva. To je normalno, zato ni razloga za skrb.

- Ne uporabljajte računalnika VAIO, ne da bi namestili akumulator, saj lahko pride do okvare računalnika.

### O praznjenju akumulatorja

Napolnjen akumulator se sčasoma izprazni, tudi če ga ne uporabljate. Če ga ne uporabljate dlje časa, se njegova zmogljivost lahko zmanjša. Priporočamo, da ga pred uporabo napolnite.

### O življenjski dobi akumulatorja

Življenjska doba akumulatorja je odvisna od uporabe in nastavitev.

### O obrabi in zamenjavi akumulatorja

- Akumulator je potrošni material. Njegova zmogljivost se zaradi ponavljajočega se polnjenja in praznjenja postopno zmanjšuje. Čas delovanja akumulatorja se zato skrajša, tudi če je popolnoma napolnjen, in sčasoma akumulator preneha delovati.

- Če se akumulator hitro izprazni, čeprav je bil popolnoma napolnjen, ali preneha delovati, ga zamenjajte z novim.

### Ko je akumulator skoraj prazen

Če se akumulator izprazni in računalnik VAIO ni priključen na elektriko, bo napajanje prekinjeno in izgubili boste vse podatke, s katerimi trenutno delate.

Ko se računalnik VAIO napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

## Odstranjevanje akumulatorja

Iz prostora za akumulator v računalniku VAIO odstranite akumulator.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Stikalo LOCK na akumulatorju potisnite v odklenjeni položaj.
3. Potisnite in pridržite zaklep RELEASE na akumulatorju (), položite konico prsta pod jeziček () na akumulatorju in dvignite akumulator v smeri puščice.

4. Potisnite akumulator stran od računalnika VAIO.

#### Opomba

- Če akumulator odstranite, medtem ko je računalnik VAIO v načinu spanja in ni priključen na napajalnik, boste izgubili vse neshranjene podatke.

  Pred odstranjevanjem akumulatorja izklopite računalnik.

## Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov

Če želite povečati hitrost računalnika ali učinkovitost delovanja pri izvajanju več programov hkrati, povečajte pomnilnik, tako da namestite dodatne pomnilniške module.

Pred nadgradnjo pomnilnika računalnika si oglejte Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov.

Če namestite pomnilniške module v dve ali več rež, je omogočen dvokanalni način, ki poveča učinkovitost delovanja.

Vrsta modula in velikost nameščenega pomnilnika v računalniku se lahko razlikujeta glede na model.

1. Izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter odstranite akumulator.

   Za informacije o odstranjevanju akumulatorja glejte Odstranjevanje akumulatorja.

2. Počakajte, da se računalnik VAIO ohladi.

   Notranji deli računalnika VAIO so takoj po izklopu morda še vroči. Pazite, da se pri uporabi računalnika VAIO v tem stanju ne opečete.

3. Na ravno površino položite čisto krpo in nanjo postavite računalnik VAIO, kot je prikazano spodaj. S križnim izvijačem odstranite vijake in tako odprite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

   Puščice na spodnji sliki označujejo mesta vijakov.

   Pri nekaterih modelih so pritrditveni vijaki uporabljeni na pokrovu ležišča za pomnilniški modul in jih ni mogoče odstraniti.

   Pod pokrovom je zaščitna folija, ki prekriva pomnilniški modul. Ko nameščate/odstranjujete pomnilniški modul, jo privzdignite.

   Pazite, da je ne odstranite v celoti ali da je ne upognete.

4. Dotaknite se zunanjega kovinskega predmeta, da se razelektrite.

   Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika VAIO.

5. Če ni proste reže, odstranite trenutno nameščen pomnilniški modul. Povlecite zaklepa v smeri puščic, da dvignete modul pod kotom (1), nato pa ga izvlecite v smeri puščice (2).

6. Iz antistatične vrečke vzemite nov pomnilniški modul.
7. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite v režo pomnilniškega modula, tako da je terminal obrnjen navzdol, ter poravnajte zarezo na modulu z jezičkom v reži.

8. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite navznoter, da se zaskoči, kot je prikazano na sliki.

   Zaklepa na obeh straneh reže se zaskočita in tako pritrdita modul. Ne dotikajte se integriranih vezij (črnih komponent) na pomnilniškem modulu.

9. Znova namestite pokrov ležišča za pomnilniški modul in ga pritrdite z vijaki, ki ste jih odstranili v 3. koraku.
10. Namestite akumulator ter priključite vse kable za povezovanje in zunanje naprave, ki ste jih odstranili v 1. koraku, ter vklopite računalnik.
11. Preverite, ali se je velikost sistemskega pomnilnika ustrezno spremenila.

    Če je velikost sistemskega pomnilnika pravilna, je namestitev pomnilniškega modula uspela.

    Za ogled sistemskih informacij glejte Ogled sistemskih informacij.

## Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, pozorno preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Računalnik VAIO in pomnilniški moduli uporabljajo izjemno natančne komponente in elektronsko tehnologijo. Da ne bi prišlo do izničenja garancije v garancijskem obdobju izdelka, priporočamo, da:

  - se za namestitev novega pomnilniškega modula obrnete na prodajalca.

  - pomnilniškega modula ne nameščate sami, če ne znate nadgraditi pomnilnika v računalniku.

  - se ne dotikate priključkov in ne odpirate pokrova ležišča za pomnilniški modul.

- Za pomoč se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony. Če želite poiskati najbližji center ali agenta, glejte O spletnem mestu s podporo.

- Če pomnilniške module dodate ali odstranite sami, lahko pride do okvare računalnika VAIO, nesreče zaradi zloma reže in modula ali napake v povezavi. V tem primeru boste morali plačati popravilo.

- Pazite, da si z ostrimi robovi pomnilniškega modula, notranjih komponent ali vezij v računalniku VAIO ne poškodujete rok ali prstov.

- Pazite, da si ne priprete prstov ali da ne priprete notranjih kablov računalnika VAIO, saj se lahko iztaknejo.

- Če vklopite računalnik VAIO, ko je v njem tekočina, na primer voda, ali drug tujek, lahko pride do požara. Preden vklopite računalnik VAIO, odstranite vse tujke in pritrdite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

- Družba Sony ne jamči, da bodo pomnilniški moduli drugih izdelovalcev delovali v računalniku VAIO. Za informacije o pomnilniških modulih drugih izdelovalcev se obrnite na posamezne prodajalce.

- Pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave ter iztaknite vse priključke in kable za povezovanje. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pomnilniškega modula, računalnika VAIO ali zunanjih naprav.

- Če želite preprečiti poškodbe pomnilniških modulov zaradi elektrostatične razelektritve, upoštevajte spodnja navodila:

  - računalnika ne uporabljajte na mestih, ki zlahka ustvarjajo statično elektriko, na primer na preprogi.

  - pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov se dotaknite kovinskega predmeta zunaj računalnika VAIO, da se razelektrite. Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika.

  - ne odpirajte embalaže pomnilniškega modula, dokler niste pripravljeni na nameščanje modula. Embalaža ščiti modul pred elektrostatično razelektritvijo. Modul shranite v antistatično vrečko ali ga prekrijte z aluminijasto folijo.

- Ko držite pomnilniški modul, se ne dotikajte čipov ali električnega terminala modula.

- Pomnilniškega modula ne vstavljajte v režo v napačni smeri. Modul ali reža se lahko poškodujeta, vezje pa vname.

- Uporabljajte izvijač, ki ustreza velikosti vijaka (na primer mini izvijač).

- Ne odstranjujte ali odvijajte vijakov, ki niso navedeni v tem priročniku.

## Preverjanje priloženih izdelkov

Pred uporabo preverite vse priložene izdelke.

Napajalnik AC

Napajalni kabel

Akumulator*

*Ob dobavi je akumulator nameščen v računalnik.

#### Namig

- Medij za obnovitev namestitve ni priložen, ker je računalnik VAIO mogoče obnoviti s podatki, ki so shranjeni na pogonu trdega diska ali pogonu SSD. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev z obnovitvene particije.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Izberite želeno dostopno točko in nato Prekini povezavo.

#### Opomba

- Funkcije Wi-Fi ne onemogočite, kadar dostopate do oddaljenih dokumentov, datotek ali virov, saj lahko izgubite podatke.

## Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo izdelkov Wi-Fi.

- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne naprave. Te naprave uporabljajo tehnologijo za zmanjševanje radijskih motenj iz drugih naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas, vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo komunikacijo, zmanjšajo obseg komunikacije ali povzročijo napako v komunikaciji.

- Če sta v računalniku VAIO omogočeni tako funkcija BLUETOOTH kot funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, lahko pride do motenj, ki upočasnijo komunikacijo ali povzročijo druge težave.

- Če želite komunicirati prek povezave Wi-Fi, ko ste na poti, boste morda morali skleniti pogodbo s ponudnikom povezave Wi-Fi.

- Hitrost in obseg komunikacije sta odvisna od naslednjih pogojev:

  - razdalja med napravama

  - ovire med napravama

  - konfiguracija naprave

  - radijski pogoji

  - prostori (vključno z materialom sten itd.)

  - programi v uporabi

    Pri slabih radijskih pogojih se komunikacija lahko prekine.

- Hitrost prenosa podatkov, ki je navedena v specifikacijah, je teoretična najvišja hitrost in ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Dejanska hitrost komunikacije morda ni enaka tisti, ki je prikazana v računalniku VAIO.

- Frekvenčna pasova 2,4 GHz in 5 GHz povezave Wi-Fi ne moreta komunicirati med seboj.

- Če standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) uporabljate z izdelkom IEEE 802.11b, lahko motnje vplivajo na hitrost prenosa podatkov. Poleg tega standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n samodejno zmanjšata hitrost prenosa in tako ohranjata združljivost z izdelkom IEEE 802.11b. Hitrost prenosa lahko povečate, če spremenite nastavitve kanala dostopne točke.

- Če želite takoj zaustaviti funkcijo Wi-Fi, izklopite računalnik VAIO in (morebitne) brezžične naprave.

- Standard WLAN vključuje naslednje načine šifriranja: varnostni protokol WEP (Wired Equivalent Privacy), zaščiten brezžični dostop WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) in zaščiten brezžični dostop WPA (Wi-Fi Protected Access). Na skupen predlog inštituta IEEE in združenja Wi-Fi Alliance sta WPA2 in WPA specifikaciji standardov, ki temeljijo na interoperabilnih varnostnih izboljšavah, ki povečajo stopnjo zaščite podatkov in nadzor dostopa za obstoječa omrežja Wi-Fi. WPA je zasnovan za vnaprejšnjo združljivost s specifikacijo IEEE 802.11i. Poleg preverjanja pristnosti uporabnika s standardom 802.1X in protokolom EAP (Extensible Authentication Protocol) uporablja tudi napredno šifriranje podatkov TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifriranje podatkov ščiti občutljivo brezžično povezavo med odjemalci in dostopnimi točkami. Poleg tega so za zagotavljanje zasebnosti na voljo še drugi običajni varnostni mehanizmi za povezavo LAN, na primer: zaščita z geslom, celovito šifriranje, navidezna zasebna omrežja in preverjanje pristnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, omogoča boljšo zaščito podatkov in nadzor omrežnega dostopa, poleg tega pa je zasnovan za zaščito vseh različic naprav 802.11, vključno s standardi 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n in 802.11ac (osnutek) ter naprav z več frekvenčnimi pasovi in standardi. Poleg tega WPA2 na podlagi potrjenega standarda IEEE 802.11i ponuja varnost na vladni ravni, saj uporablja šifrirni algoritem AES, ki ustreza standardu FIPS 140-2 Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST), in preverjanje pristnosti na osnovi standarda 802.1X. Protokol WPA2 je združljiv s protokolom WPA.

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

En konec kabla LAN (ni priložen) priključite v vrata LAN na računalniku VAIO, drug konec pa v omrežje.

#### Opomba

- Za več informacij o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in načinu povezave računalnika VAIO v internet, se obrnite na svojega ponudnika ISP.

- Ko povezujete računalnik VAIO v internet, uporabite kabel, na katerem piše »Omrežje« ali »Ethernet«.

- V vrata LAN na računalniku VAIO ne priključujte telefonskega kabla.

  Če vrata LAN priključite na spodaj navedena omrežja ali telefonske linije, lahko zaradi visokega električnega toka v vratih pride do poškodb, pregrevanja ali požara.

  - Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna naročniška telefonska linija

  - Zasebna telefonska centrala (PBX)

  - Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno uporabo (večlinijski službeni telefon)

#### Namig

- Če želite na računalniku VAIO vzpostaviti povezavo z internetom s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate nastaviti omrežje Wi-Fi. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložen).

Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Povežite računalnik VAIO z dostopno točko.

   Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in priročnik, ki je bil priložen dostopni točki.

2. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. Izberite(ikona omrežja).
4. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
5. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo.

   Po vzpostavitvi povezave se v polju izbrane brezžične dostopne točke pojavi Povezava je vzpostavljena.

   Če se pojavi okno za vnos varnostnega ključa, vnesite varnostni ključ in izberite V redu. Dodatne informacije najdete v poglavju O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

   Varnostni ključi razlikujejo med malimi in velikimi črkami.

#### Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje in s kazalcem miške pokažite na(ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, s katero je trenutno povezan računalnik VAIO.

Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

#### Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek) računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 5 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 2,4 GHz. Prav tako računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 5 GHz.

  Pri modelih s standardom IEEE 802.11b/g/n računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi onemogočena za frekvenco 2,4 GHz. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Ko vnesete varnostni ključ in računalnik VAIO povežete z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

## Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

Računalnik VAIO pred računalniškimi virusi zaščitite s protivirusnim programom.

Protivirusni program lahko posodabljate z najnovejšimi posodobitvami tako, da s spletnega mesta izdajatelja programa redno prenašate in nameščate posodobitve. Če želite posodobiti protivirusni program, na spodnjem seznamu poiščite tistega, ki ga imate nameščenega v računalniku VAIO, in upoštevajte naslednje korake.

1. Preverite, ali ima računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Glede na vnaprej nameščen protivirusni program izvedite eno izmed naslednjih dejanj.

   Trend Micro:

   Zaženite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Zaženite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ali McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Zaženite Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Zaženite Kaspersky Internet Security.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Dejanski postopek se lahko razlikuje od zgornjega glede na različico programa, nameščenega v računalniku VAIO. V tem primeru upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za zagon protivirusnega programa glejte Odpiranje pogleda Programi.

- Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

## O omrežju (LAN)

Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

Računalnik VAIO lahko s kablom LAN (ni priložen) povežete v omrežja 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. En konec kabla LAN priključite v vrata LAN na računalniku, drug konec pa v omrežje. (modeli z vrati LAN)

Računalnik VAIO v omrežje lahko povežete tudi s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

Če želite več informacij o zunanjih napravah, ki jih potrebujete za dostop do omrežja LAN, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) ali glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z modemom.

Več informacij o povezovanju računalnika VAIO v omrežje najdete v navodilih ponudnika internetnih storitev (ISP) ali priročniku, ki ste ga dobili skupaj z modemom ali drugo zunanjo napravo. Za informacije o omrežnih nastavitvah na delovnem mestu se obrnite na skrbnika omrežja.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Izklopljeno.

#### Namig

- Če želite onemogočiti vse brezžične funkcije, vklopite Način v letalu.

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

En konec kabla LAN (ni priložen) priključite v vrata LAN na računalniku VAIO, drug konec pa v omrežje.

#### Opomba

- Za več informacij o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in načinu povezave računalnika VAIO v internet, se obrnite na svojega ponudnika ISP.

- Ko povezujete računalnik VAIO v internet, uporabite kabel, na katerem piše »Omrežje« ali »Ethernet«.

- V vrata LAN na računalniku VAIO ne priključujte telefonskega kabla.

  Če vrata LAN priključite na spodaj navedena omrežja ali telefonske linije, lahko zaradi visokega električnega toka v vratih pride do poškodb, pregrevanja ali požara.

  - Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna naročniška telefonska linija

  - Zasebna telefonska centrala (PBX)

  - Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno uporabo (večlinijski službeni telefon)

#### Namig

- Če želite na računalniku VAIO vzpostaviti povezavo z internetom s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate nastaviti omrežje Wi-Fi. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## O omrežju (LAN)

Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

Računalnik VAIO lahko s kablom LAN (ni priložen) povežete v omrežja 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. En konec kabla LAN priključite v vrata LAN na računalniku, drug konec pa v omrežje. (modeli z vrati LAN)

Računalnik VAIO v omrežje lahko povežete tudi s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

Če želite več informacij o zunanjih napravah, ki jih potrebujete za dostop do omrežja LAN, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) ali glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z modemom.

Več informacij o povezovanju računalnika VAIO v omrežje najdete v navodilih ponudnika internetnih storitev (ISP) ali priročniku, ki ste ga dobili skupaj z modemom ali drugo zunanjo napravo. Za informacije o omrežnih nastavitvah na delovnem mestu se obrnite na skrbnika omrežja.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Izberite želeno dostopno točko in nato Prekini povezavo.

#### Opomba

- Funkcije Wi-Fi ne onemogočite, kadar dostopate do oddaljenih dokumentov, datotek ali virov, saj lahko izgubite podatke.

## Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo izdelkov Wi-Fi.

- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne naprave. Te naprave uporabljajo tehnologijo za zmanjševanje radijskih motenj iz drugih naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas, vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo komunikacijo, zmanjšajo obseg komunikacije ali povzročijo napako v komunikaciji.

- Če sta v računalniku VAIO omogočeni tako funkcija BLUETOOTH kot funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, lahko pride do motenj, ki upočasnijo komunikacijo ali povzročijo druge težave.

- Če želite komunicirati prek povezave Wi-Fi, ko ste na poti, boste morda morali skleniti pogodbo s ponudnikom povezave Wi-Fi.

- Hitrost in obseg komunikacije sta odvisna od naslednjih pogojev:

  - razdalja med napravama

  - ovire med napravama

  - konfiguracija naprave

  - radijski pogoji

  - prostori (vključno z materialom sten itd.)

  - programi v uporabi

    Pri slabih radijskih pogojih se komunikacija lahko prekine.

- Hitrost prenosa podatkov, ki je navedena v specifikacijah, je teoretična najvišja hitrost in ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Dejanska hitrost komunikacije morda ni enaka tisti, ki je prikazana v računalniku VAIO.

- Frekvenčna pasova 2,4 GHz in 5 GHz povezave Wi-Fi ne moreta komunicirati med seboj.

- Če standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) uporabljate z izdelkom IEEE 802.11b, lahko motnje vplivajo na hitrost prenosa podatkov. Poleg tega standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n samodejno zmanjšata hitrost prenosa in tako ohranjata združljivost z izdelkom IEEE 802.11b. Hitrost prenosa lahko povečate, če spremenite nastavitve kanala dostopne točke.

- Če želite takoj zaustaviti funkcijo Wi-Fi, izklopite računalnik VAIO in (morebitne) brezžične naprave.

- Standard WLAN vključuje naslednje načine šifriranja: varnostni protokol WEP (Wired Equivalent Privacy), zaščiten brezžični dostop WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) in zaščiten brezžični dostop WPA (Wi-Fi Protected Access). Na skupen predlog inštituta IEEE in združenja Wi-Fi Alliance sta WPA2 in WPA specifikaciji standardov, ki temeljijo na interoperabilnih varnostnih izboljšavah, ki povečajo stopnjo zaščite podatkov in nadzor dostopa za obstoječa omrežja Wi-Fi. WPA je zasnovan za vnaprejšnjo združljivost s specifikacijo IEEE 802.11i. Poleg preverjanja pristnosti uporabnika s standardom 802.1X in protokolom EAP (Extensible Authentication Protocol) uporablja tudi napredno šifriranje podatkov TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifriranje podatkov ščiti občutljivo brezžično povezavo med odjemalci in dostopnimi točkami. Poleg tega so za zagotavljanje zasebnosti na voljo še drugi običajni varnostni mehanizmi za povezavo LAN, na primer: zaščita z geslom, celovito šifriranje, navidezna zasebna omrežja in preverjanje pristnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, omogoča boljšo zaščito podatkov in nadzor omrežnega dostopa, poleg tega pa je zasnovan za zaščito vseh različic naprav 802.11, vključno s standardi 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n in 802.11ac (osnutek) ter naprav z več frekvenčnimi pasovi in standardi. Poleg tega WPA2 na podlagi potrjenega standarda IEEE 802.11i ponuja varnost na vladni ravni, saj uporablja šifrirni algoritem AES, ki ustreza standardu FIPS 140-2 Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST), in preverjanje pristnosti na osnovi standarda 802.1X. Protokol WPA2 je združljiv s protokolom WPA.

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložen).

Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Povežite računalnik VAIO z dostopno točko.

   Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in priročnik, ki je bil priložen dostopni točki.

2. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. Izberite(ikona omrežja).
4. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
5. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo.

   Po vzpostavitvi povezave se v polju izbrane brezžične dostopne točke pojavi Povezava je vzpostavljena.

   Če se pojavi okno za vnos varnostnega ključa, vnesite varnostni ključ in izberite V redu. Dodatne informacije najdete v poglavju O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

   Varnostni ključi razlikujejo med malimi in velikimi črkami.

#### Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje in s kazalcem miške pokažite na(ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, s katero je trenutno povezan računalnik VAIO.

Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

#### Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek) računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 5 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 2,4 GHz. Prav tako računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 5 GHz.

  Pri modelih s standardom IEEE 802.11b/g/n računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi onemogočena za frekvenco 2,4 GHz. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Ko vnesete varnostni ključ in računalnik VAIO povežete z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Izklopljeno.

#### Namig

- Če želite onemogočiti vse brezžične funkcije, vklopite Način v letalu.

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Nameščanje programov iz Trgovina Windows

Programe lahko namestite iz Trgovina Windows.

Za uporabo določenih programov ali storitev, vključno z Trgovina Windows, boste potrebovali račun Microsoft.

Informacije o tem, kako ustvarite račun Microsoft in kaj lahko z njim storite, poiščite v Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Vzpostavite povezavo z internetom.

   Za več informacij o vzpostavitvi povezave z internetom glejte Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN).

2. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

3. Poiščite program za namestitev.
4. Za namestitev programa upoštevajte navodila na zaslonu.

   Ko je namestitev končana, se na zaslonu Programi pojavi ikona za program. Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

#### Namig

- Uporabno je, če programe, ki jih najbolj uporabljate, pripnete na zaslon Začetek. Za pripenjanje programov z desno miškino tipko kliknite ikono programa na zaslonu Programi in izberite ikono pripenjanja v meniju, ki se pokaže na dnu zaslona.

## Priklop v vir napajanja

Računalnik VAIO priklopite v vir napajanja.

Pred priklopom pozorno preberite previdnostne ukrepe v Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja.

1. En konec napajalnega kabla () priklopite v napajalnik ().
2. Drug konec napajalnega kabla priklopite v električno vtičnico ().
3. Kabel iz napajalnika () priklopite v vrata DC IN () na računalniku VAIO.

#### Opomba

- V eno električno vtičnico ne priklapljajte več naprav hkrati.

- Oblika napajalnika se razlikuje glede na model računalnika.

- Preverite, ali je napajalni kabel dobro priključen v računalnik VAIO.

#### Namig

- Če želite preprečiti poškodbe računalnika VAIO zaradi napetostnega udara (na primer med nevihtami z grmenjem), lahko kupite razdelilnik s prenapetostno zaščito.

## Namestitev akumulatorja

Akumulator namestite v prostor za akumulator v računalniku VAIO.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Premaknite stikalo LOCK () na akumulatorju v odklenjen položaj.

3. Akumulator diagonalno potisnite v ležišče za akumulator, dokler se jezička () na straneh ležišča za baterijo ne prilegata v zarezi () na straneh akumulatorja.

4. Akumulator obrnite v smeri puščice in ga potisnite v ležišče, da se zaskoči.

5. Premaknite stikalo LOCK v položaj LOCK in zaščitite akumulator računalnika VAIO.

#### Opomba

- Pred uporabo računalnika VAIO preverite, ali je stikalo LOCK v položaju LOCK. Če uporabljate računalnik, ne da bi zaklenili akumulator, lahko akumulator pade ven ali pa se računalnik ne vklopi ali se nenadoma zaustavi.

## Odstranjevanje akumulatorja

Iz prostora za akumulator v računalniku VAIO odstranite akumulator.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Stikalo LOCK na akumulatorju potisnite v odklenjeni položaj.
3. Potisnite in pridržite zaklep RELEASE na akumulatorju (), položite konico prsta pod jeziček () na akumulatorju in dvignite akumulator v smeri puščice.

4. Potisnite akumulator stran od računalnika VAIO.

#### Opomba

- Če akumulator odstranite, medtem ko je računalnik VAIO v načinu spanja in ni priključen na napajalnik, boste izgubili vse neshranjene podatke.

  Pred odstranjevanjem akumulatorja izklopite računalnik.

## Namestitev akumulatorja

Akumulator namestite v prostor za akumulator v računalniku VAIO.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Premaknite stikalo LOCK () na akumulatorju v odklenjen položaj.

3. Akumulator diagonalno potisnite v ležišče za akumulator, dokler se jezička () na straneh ležišča za baterijo ne prilegata v zarezi () na straneh akumulatorja.

4. Akumulator obrnite v smeri puščice in ga potisnite v ležišče, da se zaskoči.

5. Premaknite stikalo LOCK v položaj LOCK in zaščitite akumulator računalnika VAIO.

#### Opomba

- Pred uporabo računalnika VAIO preverite, ali je stikalo LOCK v položaju LOCK. Če uporabljate računalnik, ne da bi zaklenili akumulator, lahko akumulator pade ven ali pa se računalnik ne vklopi ali se nenadoma zaustavi.

## Odstranjevanje akumulatorja

Iz prostora za akumulator v računalniku VAIO odstranite akumulator.

1. Izklopite računalnik VAIO, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter zaprite pokrov zaslona LCD.
2. Stikalo LOCK na akumulatorju potisnite v odklenjeni položaj.
3. Potisnite in pridržite zaklep RELEASE na akumulatorju (), položite konico prsta pod jeziček () na akumulatorju in dvignite akumulator v smeri puščice.

4. Potisnite akumulator stran od računalnika VAIO.

#### Opomba

- Če akumulator odstranite, medtem ko je računalnik VAIO v načinu spanja in ni priključen na napajalnik, boste izgubili vse neshranjene podatke.

  Pred odstranjevanjem akumulatorja izklopite računalnik.

## Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI

Spremenite lahko ločljivost zaslona ali velikost slike zaslona računalnika VAIO, ki je prikazana na zunanjem zaslonu, na primer na televizorju, ki je priključen v računalnik s kablom HDMI (ni priložen).

1. S kablom HDMI priključite računalnik VAIO v televizor z vhodom HDMI. (Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.)
2. Vklopite televizor.
3. Zaženite VAIO Control Center in izberite Image Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
4. V razdelku External Display Resolution izberite Details.
5. V zavihku Select Resolution izberite želeno ločljivost.

   Po nekaj sekundah se uporabi izbrana ločljivost.

6. Če se slika računalnika ne prilega območju za prikaz na televizorju, izberite zavihek Adjust Resolution in nastavite velikost zaslona.

#### Opomba

- Nekatere ločljivosti morda niso na voljo, odvisno od modela ali naprave, povezane s kablom HDMI.

- Glede na izbrano ločljivost je funkcija za nastavitev ločljivosti zaslona morda onemogočena.

## Izbiranje načinov zaslona

Pri izhodu zaslona lahko preklapljate med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom, ki je priključen v računalnik VAIO.

1. Vklopite zunanji zaslon.
2. Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Če izključite kabel za zaslon (ni priložen), kadar je za izhod zaslona izbran samo zunanji zaslon, boste težko uporabljali računalnik VAIO, ker bo zaslon prazen.

  Za preklop zaslona na zaslon računalnika dvakrat pritisnite tipke Fn+F7, nato pa pritisnite tipko Enter.

- Med predvajanjem videa morda ne boste mogli preklopiti izhoda zaslona ali pa bo delovanje računalnika VAIO nestabilno. Preden preklopite ne drug izhod zaslona, zaprite program za predvajanje videoposnetkov.

- Možnost preklopa izhoda zaslona je odvisna od vrste zunanjega zaslona ali projektorja in morda ne bo na voljo.

## Uporaba funkcije za več monitorjev

S funkcijo za več monitorjev lahko porazdelite dele namizja na več ločenih zaslonov.

Če ste v vrata za monitor priklopili zunanji zaslon, zaslon računalnika in zunanji zaslon lahko delujeta kot eno namizje.

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite Ločljivost zaslona. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)
2. V spustnem seznamu poleg Več zaslonov izberite Razširi te zaslone in nato V redu.

   Možnosti se razlikujejo glede na število priklopljenih zunanjih zaslonov.

#### Opomba

- Zunanji zaslon morda ne podpira funkcije za več monitorjev.

- Nekateri programi morda niso združljivi z nastavitvami funkcije za več monitorjev.

- Nastavitev zaslona ne spreminjajte med uporabo programov za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik ali predvajanjem DVD-jev, saj lahko pride do napake pri predvajanju/prikazu ali nestabilnega delovanja sistema.

  Nastavitve zaslona spreminjajte po izhodu iz programa za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik.

#### Namig

- Ločljivost zaslona lahko nastavite za vsak zaslon, ki se uporablja s funkcijo za več monitorjev.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Opombe v zvezi z zaslonom LCD

Preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo zaslona LCD.

- Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Vendar pa se lahko na zaslonu LCD prikazujejo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene). To je običajen rezultat postopka izdelave in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Ne praskajte po površini zaslona LCD in nanj ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete.

- Ne pritiskajte pokrova zaslona LCD, ko je zaprt, saj se zaslon LCD lahko opraska ali umaže.

- Zaslon LCD se med delovanjem lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Zaradi mehanske zasnove zaslona LCD/zaslona na dotik pri računalniku VAIO lahko površina zaslona med daljšo uporabo računalnika postane topla. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslon LCD/zaslon na dotik je izdelan iz ojačenega stekla in je izjemno trpežen, vendar z njim vseeno ravnajte previdno, saj ni 100 % nezlomljiv. Če se zaslon zdrobi na majhne koščke, pazite, da se z odlomljenimi koščki stekla ne urežete. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslona LCD ne izpostavljajte soncu, saj se lahko poškoduje. Ko uporabljate računalnik VAIO v bližini okna, ga zavarujte pred neposredno sončno svetlobo.

- Ne pritiskajte na zaslon LCD ali njegove robove. Zaslon LCD je občutljiv na pritiske ali udarce, zato se lahko pri uporabi večje sile poškoduje ali okvari.

- Če uporabljate računalnik VAIO pri nizkih temperaturah, se lahko na zaslonu LCD prikaže preostanek slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko je temperatura računalnika znova normalna, tudi zaslon deluje normalno.

- Preostanek slike se lahko prikaže na zaslonu LCD, če je dalj časa prikazana ista slika. Preostanek slike čez nekaj časa izgine. Če želite preprečiti preostanke slik, lahko uporabite ohranjevalnik zaslona.

## Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI

Spremenite lahko ločljivost zaslona ali velikost slike zaslona računalnika VAIO, ki je prikazana na zunanjem zaslonu, na primer na televizorju, ki je priključen v računalnik s kablom HDMI (ni priložen).

1. S kablom HDMI priključite računalnik VAIO v televizor z vhodom HDMI. (Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.)
2. Vklopite televizor.
3. Zaženite VAIO Control Center in izberite Image Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
4. V razdelku External Display Resolution izberite Details.
5. V zavihku Select Resolution izberite želeno ločljivost.

   Po nekaj sekundah se uporabi izbrana ločljivost.

6. Če se slika računalnika ne prilega območju za prikaz na televizorju, izberite zavihek Adjust Resolution in nastavite velikost zaslona.

#### Opomba

- Nekatere ločljivosti morda niso na voljo, odvisno od modela ali naprave, povezane s kablom HDMI.

- Glede na izbrano ločljivost je funkcija za nastavitev ločljivosti zaslona morda onemogočena.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Izbiranje načinov zaslona

Pri izhodu zaslona lahko preklapljate med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom, ki je priključen v računalnik VAIO.

1. Vklopite zunanji zaslon.
2. Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Če izključite kabel za zaslon (ni priložen), kadar je za izhod zaslona izbran samo zunanji zaslon, boste težko uporabljali računalnik VAIO, ker bo zaslon prazen.

  Za preklop zaslona na zaslon računalnika dvakrat pritisnite tipke Fn+F7, nato pa pritisnite tipko Enter.

- Med predvajanjem videa morda ne boste mogli preklopiti izhoda zaslona ali pa bo delovanje računalnika VAIO nestabilno. Preden preklopite ne drug izhod zaslona, zaprite program za predvajanje videoposnetkov.

- Možnost preklopa izhoda zaslona je odvisna od vrste zunanjega zaslona ali projektorja in morda ne bo na voljo.

## Uporaba funkcije za več monitorjev

S funkcijo za več monitorjev lahko porazdelite dele namizja na več ločenih zaslonov.

Če ste v vrata za monitor priklopili zunanji zaslon, zaslon računalnika in zunanji zaslon lahko delujeta kot eno namizje.

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite Ločljivost zaslona. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)
2. V spustnem seznamu poleg Več zaslonov izberite Razširi te zaslone in nato V redu.

   Možnosti se razlikujejo glede na število priklopljenih zunanjih zaslonov.

#### Opomba

- Zunanji zaslon morda ne podpira funkcije za več monitorjev.

- Nekateri programi morda niso združljivi z nastavitvami funkcije za več monitorjev.

- Nastavitev zaslona ne spreminjajte med uporabo programov za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik ali predvajanjem DVD-jev, saj lahko pride do napake pri predvajanju/prikazu ali nestabilnega delovanja sistema.

  Nastavitve zaslona spreminjajte po izhodu iz programa za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik.

#### Namig

- Ločljivost zaslona lahko nastavite za vsak zaslon, ki se uporablja s funkcijo za več monitorjev.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Opombe v zvezi z zaslonom LCD

Preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo zaslona LCD.

- Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Vendar pa se lahko na zaslonu LCD prikazujejo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene). To je običajen rezultat postopka izdelave in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Ne praskajte po površini zaslona LCD in nanj ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete.

- Ne pritiskajte pokrova zaslona LCD, ko je zaprt, saj se zaslon LCD lahko opraska ali umaže.

- Zaslon LCD se med delovanjem lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Zaradi mehanske zasnove zaslona LCD/zaslona na dotik pri računalniku VAIO lahko površina zaslona med daljšo uporabo računalnika postane topla. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslon LCD/zaslon na dotik je izdelan iz ojačenega stekla in je izjemno trpežen, vendar z njim vseeno ravnajte previdno, saj ni 100 % nezlomljiv. Če se zaslon zdrobi na majhne koščke, pazite, da se z odlomljenimi koščki stekla ne urežete. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslona LCD ne izpostavljajte soncu, saj se lahko poškoduje. Ko uporabljate računalnik VAIO v bližini okna, ga zavarujte pred neposredno sončno svetlobo.

- Ne pritiskajte na zaslon LCD ali njegove robove. Zaslon LCD je občutljiv na pritiske ali udarce, zato se lahko pri uporabi večje sile poškoduje ali okvari.

- Če uporabljate računalnik VAIO pri nizkih temperaturah, se lahko na zaslonu LCD prikaže preostanek slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko je temperatura računalnika znova normalna, tudi zaslon deluje normalno.

- Preostanek slike se lahko prikaže na zaslonu LCD, če je dalj časa prikazana ista slika. Preostanek slike čez nekaj časa izgine. Če želite preprečiti preostanke slik, lahko uporabite ohranjevalnik zaslona.

## Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)

V računalnik VAIO lahko priključite zunanji mikrofon in uživate v glasovnih klepetih itd.

1. Kabel mikrofona priključite v priključek za mikrofon(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Če priključite/izključite mikrofon v/iz računalnik/a VAIO, medtem ko uporabljate program za snemanje govora, le-to morda ne bo uspešno ali pa se bo program zaprl.

  Pred zagonom programa priključite mikrofon in ga izberite kot napravo za snemanje zvoka v sistemu Windows.

#### Namig

- Uporabite mikrofon z napajanjem prek računalnika.

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z mikrofonom.

- Če slišite piskanje, premaknite mikrofon stran od zvočnikov.

## Spreminjanje izhodne zvočne naprave

Če iz zunanje naprave, ki je priključena na računalnik VAIO, ne slišite zvoka, morate spremeniti izhodno zvočno napravo.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Predvajanje.
4. Preverite, ali je poleg ikone naprave, prek katere nameravate predvajati zvok iz računalnika, kljukica.

   Če kljukice poleg ikone ni, označite ikono in izberite Nastavi privzeto.

5. Izberite V redu.

#### Spreminjanje hitrosti in bitne globine zvoka

Hitrost in bitno globino digitalnega izhodnega zvočnega signala morate nastaviti glede na digitalno zvočno napravo.

Upoštevajte zgornje korake od 1 do 3 in nato izberite ikono naprave HDMI ter Lastnosti. V zavihku Dodatno izberite hitrost vzorčenja in bitno globino (na primer 16 bitov, 48.000 Hz (kakovost DVD)), ki ju podpira naprava, nato pa kliknite V redu.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## Priključitev zunanjega pogona

Priključitev zunanjega optičnega pogona ali trdega diska na vrata USB računalnika VAIO.

1. Napajalni kabel zunanjega pogona priklopite v električno vtičnico ().
2. En konec kabla USB () (ni priložen) priklopite v vrata USB (), drug konec pa v zunanji pogon.

   Za informacije o povezavi USB glejte Povezovanje naprave USB.

#### Opomba

- Z napajalnikom (če je priložen) priklopite zunanji pogon v vir napajanja.

#### Namig

- Morda boste morali namestiti gonilnik, kar je odvisno od zunanjega pogona, ki ga uporabljate.

  Poleg tega se postopki povezave in uporabe zunanjega pogona razlikujejo glede na pogon, ki ga uporabljate. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z zunanjim pogonom.

## Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)

V računalnik VAIO lahko priključite zunanji mikrofon in uživate v glasovnih klepetih itd.

1. Kabel mikrofona priključite v priključek za mikrofon(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Če priključite/izključite mikrofon v/iz računalnik/a VAIO, medtem ko uporabljate program za snemanje govora, le-to morda ne bo uspešno ali pa se bo program zaprl.

  Pred zagonom programa priključite mikrofon in ga izberite kot napravo za snemanje zvoka v sistemu Windows.

#### Namig

- Uporabite mikrofon z napajanjem prek računalnika.

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z mikrofonom.

- Če slišite piskanje, premaknite mikrofon stran od zvočnikov.

## Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk

Na računalnik VAIO lahko priključite zunanje izhodne zvočne naprave (na primer zvočnike ali slušalke).

1. Zunanje zvočnike ali slušalke priključite v priključek za slušalke(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Preden vklopite zvočnike, zmanjšajte glasnost.

#### Namig

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z zvočniki ali slušalkami.

## Spreminjanje izhodne zvočne naprave

Če iz zunanje naprave, ki je priključena na računalnik VAIO, ne slišite zvoka, morate spremeniti izhodno zvočno napravo.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Predvajanje.
4. Preverite, ali je poleg ikone naprave, prek katere nameravate predvajati zvok iz računalnika, kljukica.

   Če kljukice poleg ikone ni, označite ikono in izberite Nastavi privzeto.

5. Izberite V redu.

#### Spreminjanje hitrosti in bitne globine zvoka

Hitrost in bitno globino digitalnega izhodnega zvočnega signala morate nastaviti glede na digitalno zvočno napravo.

Upoštevajte zgornje korake od 1 do 3 in nato izberite ikono naprave HDMI ter Lastnosti. V zavihku Dodatno izberite hitrost vzorčenja in bitno globino (na primer 16 bitov, 48.000 Hz (kakovost DVD)), ki ju podpira naprava, nato pa kliknite V redu.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk

Na računalnik VAIO lahko priključite zunanje izhodne zvočne naprave (na primer zvočnike ali slušalke).

1. Zunanje zvočnike ali slušalke priključite v priključek za slušalke(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Preden vklopite zvočnike, zmanjšajte glasnost.

#### Namig

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z zvočniki ali slušalkami.

## Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk

Na računalnik VAIO lahko priključite zunanje izhodne zvočne naprave (na primer zvočnike ali slušalke).

1. Zunanje zvočnike ali slušalke priključite v priključek za slušalke(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Preden vklopite zvočnike, zmanjšajte glasnost.

#### Namig

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z zvočniki ali slušalkami.

## Priključitev zunanjega mikrofona (modeli s priključkom za mikrofon)

V računalnik VAIO lahko priključite zunanji mikrofon in uživate v glasovnih klepetih itd.

1. Kabel mikrofona priključite v priključek za mikrofon(Deli in kontrolniki ob strani).

#### Opomba

- Če priključite/izključite mikrofon v/iz računalnik/a VAIO, medtem ko uporabljate program za snemanje govora, le-to morda ne bo uspešno ali pa se bo program zaprl.

  Pred zagonom programa priključite mikrofon in ga izberite kot napravo za snemanje zvoka v sistemu Windows.

#### Namig

- Uporabite mikrofon z napajanjem prek računalnika.

- Glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z mikrofonom.

- Če slišite piskanje, premaknite mikrofon stran od zvočnikov.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Izberite želeno dostopno točko in nato Prekini povezavo.

#### Opomba

- Funkcije Wi-Fi ne onemogočite, kadar dostopate do oddaljenih dokumentov, datotek ali virov, saj lahko izgubite podatke.

## Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo izdelkov Wi-Fi.

- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne naprave. Te naprave uporabljajo tehnologijo za zmanjševanje radijskih motenj iz drugih naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas, vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo komunikacijo, zmanjšajo obseg komunikacije ali povzročijo napako v komunikaciji.

- Če sta v računalniku VAIO omogočeni tako funkcija BLUETOOTH kot funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, lahko pride do motenj, ki upočasnijo komunikacijo ali povzročijo druge težave.

- Če želite komunicirati prek povezave Wi-Fi, ko ste na poti, boste morda morali skleniti pogodbo s ponudnikom povezave Wi-Fi.

- Hitrost in obseg komunikacije sta odvisna od naslednjih pogojev:

  - razdalja med napravama

  - ovire med napravama

  - konfiguracija naprave

  - radijski pogoji

  - prostori (vključno z materialom sten itd.)

  - programi v uporabi

    Pri slabih radijskih pogojih se komunikacija lahko prekine.

- Hitrost prenosa podatkov, ki je navedena v specifikacijah, je teoretična najvišja hitrost in ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Dejanska hitrost komunikacije morda ni enaka tisti, ki je prikazana v računalniku VAIO.

- Frekvenčna pasova 2,4 GHz in 5 GHz povezave Wi-Fi ne moreta komunicirati med seboj.

- Če standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) uporabljate z izdelkom IEEE 802.11b, lahko motnje vplivajo na hitrost prenosa podatkov. Poleg tega standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n samodejno zmanjšata hitrost prenosa in tako ohranjata združljivost z izdelkom IEEE 802.11b. Hitrost prenosa lahko povečate, če spremenite nastavitve kanala dostopne točke.

- Če želite takoj zaustaviti funkcijo Wi-Fi, izklopite računalnik VAIO in (morebitne) brezžične naprave.

- Standard WLAN vključuje naslednje načine šifriranja: varnostni protokol WEP (Wired Equivalent Privacy), zaščiten brezžični dostop WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) in zaščiten brezžični dostop WPA (Wi-Fi Protected Access). Na skupen predlog inštituta IEEE in združenja Wi-Fi Alliance sta WPA2 in WPA specifikaciji standardov, ki temeljijo na interoperabilnih varnostnih izboljšavah, ki povečajo stopnjo zaščite podatkov in nadzor dostopa za obstoječa omrežja Wi-Fi. WPA je zasnovan za vnaprejšnjo združljivost s specifikacijo IEEE 802.11i. Poleg preverjanja pristnosti uporabnika s standardom 802.1X in protokolom EAP (Extensible Authentication Protocol) uporablja tudi napredno šifriranje podatkov TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifriranje podatkov ščiti občutljivo brezžično povezavo med odjemalci in dostopnimi točkami. Poleg tega so za zagotavljanje zasebnosti na voljo še drugi običajni varnostni mehanizmi za povezavo LAN, na primer: zaščita z geslom, celovito šifriranje, navidezna zasebna omrežja in preverjanje pristnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, omogoča boljšo zaščito podatkov in nadzor omrežnega dostopa, poleg tega pa je zasnovan za zaščito vseh različic naprav 802.11, vključno s standardi 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n in 802.11ac (osnutek) ter naprav z več frekvenčnimi pasovi in standardi. Poleg tega WPA2 na podlagi potrjenega standarda IEEE 802.11i ponuja varnost na vladni ravni, saj uporablja šifrirni algoritem AES, ki ustreza standardu FIPS 140-2 Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST), in preverjanje pristnosti na osnovi standarda 802.1X. Protokol WPA2 je združljiv s protokolom WPA.

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

En konec kabla LAN (ni priložen) priključite v vrata LAN na računalniku VAIO, drug konec pa v omrežje.

#### Opomba

- Za več informacij o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in načinu povezave računalnika VAIO v internet, se obrnite na svojega ponudnika ISP.

- Ko povezujete računalnik VAIO v internet, uporabite kabel, na katerem piše »Omrežje« ali »Ethernet«.

- V vrata LAN na računalniku VAIO ne priključujte telefonskega kabla.

  Če vrata LAN priključite na spodaj navedena omrežja ali telefonske linije, lahko zaradi visokega električnega toka v vratih pride do poškodb, pregrevanja ali požara.

  - Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna naročniška telefonska linija

  - Zasebna telefonska centrala (PBX)

  - Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno uporabo (večlinijski službeni telefon)

#### Namig

- Če želite na računalniku VAIO vzpostaviti povezavo z internetom s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate nastaviti omrežje Wi-Fi. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložen).

Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Povežite računalnik VAIO z dostopno točko.

   Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in priročnik, ki je bil priložen dostopni točki.

2. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. Izberite(ikona omrežja).
4. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
5. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo.

   Po vzpostavitvi povezave se v polju izbrane brezžične dostopne točke pojavi Povezava je vzpostavljena.

   Če se pojavi okno za vnos varnostnega ključa, vnesite varnostni ključ in izberite V redu. Dodatne informacije najdete v poglavju O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

   Varnostni ključi razlikujejo med malimi in velikimi črkami.

#### Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje in s kazalcem miške pokažite na(ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, s katero je trenutno povezan računalnik VAIO.

Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

#### Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek) računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 5 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 2,4 GHz. Prav tako računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 5 GHz.

  Pri modelih s standardom IEEE 802.11b/g/n računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi onemogočena za frekvenco 2,4 GHz. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Ko vnesete varnostni ključ in računalnik VAIO povežete z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

## O omrežju (LAN)

Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

Računalnik VAIO lahko s kablom LAN (ni priložen) povežete v omrežja 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. En konec kabla LAN priključite v vrata LAN na računalniku, drug konec pa v omrežje. (modeli z vrati LAN)

Računalnik VAIO v omrežje lahko povežete tudi s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

Če želite več informacij o zunanjih napravah, ki jih potrebujete za dostop do omrežja LAN, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) ali glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z modemom.

Več informacij o povezovanju računalnika VAIO v omrežje najdete v navodilih ponudnika internetnih storitev (ISP) ali priročniku, ki ste ga dobili skupaj z modemom ali drugo zunanjo napravo. Za informacije o omrežnih nastavitvah na delovnem mestu se obrnite na skrbnika omrežja.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Izklopljeno.

#### Namig

- Če želite onemogočiti vse brezžične funkcije, vklopite Način v letalu.

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## Vzpostavljanje povezave z internetom preko kabelske povezave (modeli z vrati LAN)

Preden začnete uporabljati internet, boste morali pri ponudniku internetnih storitev (ISP) izbrati ustrezen paket in nastaviti naprave, ki jih računalnik VAIO potrebuje za povezovanje v internet.

En konec kabla LAN (ni priložen) priključite v vrata LAN na računalniku VAIO, drug konec pa v omrežje.

#### Opomba

- Za več informacij o napravah, ki jih potrebujete za dostop do interneta, in načinu povezave računalnika VAIO v internet, se obrnite na svojega ponudnika ISP.

- Ko povezujete računalnik VAIO v internet, uporabite kabel, na katerem piše »Omrežje« ali »Ethernet«.

- V vrata LAN na računalniku VAIO ne priključujte telefonskega kabla.

  Če vrata LAN priključite na spodaj navedena omrežja ali telefonske linije, lahko zaradi visokega električnega toka v vratih pride do poškodb, pregrevanja ali požara.

  - Vsa omrežja, razen omrežij 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Javna naročniška telefonska linija

  - Zasebna telefonska centrala (PBX)

  - Telefonska linija za domačo (zvočnik notranje telefonske zveze) ali službeno uporabo (večlinijski službeni telefon)

#### Namig

- Če želite na računalniku VAIO vzpostaviti povezavo z internetom s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN), morate nastaviti omrežje Wi-Fi. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## O omrežju (LAN)

Omrežje (LAN) omogoča povezovanje računalnika VAIO v internet in prenos podatkov med računalnikom in drugimi napravami.

Računalnik VAIO lahko s kablom LAN (ni priložen) povežete v omrežja 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T. En konec kabla LAN priključite v vrata LAN na računalniku, drug konec pa v omrežje. (modeli z vrati LAN)

Računalnik VAIO v omrežje lahko povežete tudi s funkcijo Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

Če želite več informacij o zunanjih napravah, ki jih potrebujete za dostop do omrežja LAN, se obrnite na svojega ponudnika internetnih storitev (ISP) ali glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z modemom.

Več informacij o povezovanju računalnika VAIO v omrežje najdete v navodilih ponudnika internetnih storitev (ISP) ali priročniku, ki ste ga dobili skupaj z modemom ali drugo zunanjo napravo. Za informacije o omrežnih nastavitvah na delovnem mestu se obrnite na skrbnika omrežja.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Prekinitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če želite prekiniti povezavo z omrežjem Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Izberite želeno dostopno točko in nato Prekini povezavo.

#### Opomba

- Funkcije Wi-Fi ne onemogočite, kadar dostopate do oddaljenih dokumentov, datotek ali virov, saj lahko izgubite podatke.

## Opombe o uporabi omrežja Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Pred uporabo funkcije Wi-Fi preberite spodnje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo izdelkov Wi-Fi.

- Naprave Wi-Fi delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne naprave. Te naprave uporabljajo tehnologijo za zmanjševanje radijskih motenj iz drugih naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas, vendar pa lahko radijske motnje kljub temu upočasnijo komunikacijo, zmanjšajo obseg komunikacije ali povzročijo napako v komunikaciji.

- Če sta v računalniku VAIO omogočeni tako funkcija BLUETOOTH kot funkcija Wi-Fi s frekvenčnim pasom 2,4 GHz, lahko pride do motenj, ki upočasnijo komunikacijo ali povzročijo druge težave.

- Če želite komunicirati prek povezave Wi-Fi, ko ste na poti, boste morda morali skleniti pogodbo s ponudnikom povezave Wi-Fi.

- Hitrost in obseg komunikacije sta odvisna od naslednjih pogojev:

  - razdalja med napravama

  - ovire med napravama

  - konfiguracija naprave

  - radijski pogoji

  - prostori (vključno z materialom sten itd.)

  - programi v uporabi

    Pri slabih radijskih pogojih se komunikacija lahko prekine.

- Hitrost prenosa podatkov, ki je navedena v specifikacijah, je teoretična najvišja hitrost in ne odraža dejanske hitrosti prenosa podatkov.

- Dejanska hitrost komunikacije morda ni enaka tisti, ki je prikazana v računalniku VAIO.

- Frekvenčna pasova 2,4 GHz in 5 GHz povezave Wi-Fi ne moreta komunicirati med seboj.

- Če standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n (2,4 GHz) uporabljate z izdelkom IEEE 802.11b, lahko motnje vplivajo na hitrost prenosa podatkov. Poleg tega standarda IEEE 802.11g in IEEE 802.11n samodejno zmanjšata hitrost prenosa in tako ohranjata združljivost z izdelkom IEEE 802.11b. Hitrost prenosa lahko povečate, če spremenite nastavitve kanala dostopne točke.

- Če želite takoj zaustaviti funkcijo Wi-Fi, izklopite računalnik VAIO in (morebitne) brezžične naprave.

- Standard WLAN vključuje naslednje načine šifriranja: varnostni protokol WEP (Wired Equivalent Privacy), zaščiten brezžični dostop WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) in zaščiten brezžični dostop WPA (Wi-Fi Protected Access). Na skupen predlog inštituta IEEE in združenja Wi-Fi Alliance sta WPA2 in WPA specifikaciji standardov, ki temeljijo na interoperabilnih varnostnih izboljšavah, ki povečajo stopnjo zaščite podatkov in nadzor dostopa za obstoječa omrežja Wi-Fi. WPA je zasnovan za vnaprejšnjo združljivost s specifikacijo IEEE 802.11i. Poleg preverjanja pristnosti uporabnika s standardom 802.1X in protokolom EAP (Extensible Authentication Protocol) uporablja tudi napredno šifriranje podatkov TKIP (Temporal Key Integrity Protocol). Šifriranje podatkov ščiti občutljivo brezžično povezavo med odjemalci in dostopnimi točkami. Poleg tega so za zagotavljanje zasebnosti na voljo še drugi običajni varnostni mehanizmi za povezavo LAN, na primer: zaščita z geslom, celovito šifriranje, navidezna zasebna omrežja in preverjanje pristnosti. WPA2, druga generacija protokola WPA, omogoča boljšo zaščito podatkov in nadzor omrežnega dostopa, poleg tega pa je zasnovan za zaščito vseh različic naprav 802.11, vključno s standardi 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n in 802.11ac (osnutek) ter naprav z več frekvenčnimi pasovi in standardi. Poleg tega WPA2 na podlagi potrjenega standarda IEEE 802.11i ponuja varnost na vladni ravni, saj uporablja šifrirni algoritem AES, ki ustreza standardu FIPS 140-2 Nacionalnega inštituta za standarde in tehnologijo (NIST), in preverjanje pristnosti na osnovi standarda 802.1X. Protokol WPA2 je združljiv s protokolom WPA.

## O standardu Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Wi-Fi omogoča, da v računalniku VAIO vzpostavite povezavo z internetom prek brezžične povezave.

Wi-Fi uporablja naslednji standard IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek), ki navaja vrsto uporabljene tehnologije. Konfiguracijo računalnika si lahko ogledate v specifikacijah.

#### IEEE 802.11a (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

#### IEEE 802.11b/g (frekvenčni pas: 2,4 GHz)

Standard IEEE 802.11g omogoča hitrejšo komunikacijo kot standard IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (frekvenčni pas: 2,4 GHz/5 GHz)

Pri modelih, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11b/g/n, se lahko uporablja samo frekvenčni pas 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (osnutek) (frekvenčni pas: 5 GHz)

Samo za modele, ki ustrezajo standardu IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek).

## O storitvah internetne povezave

Na voljo so naslednje vrste storitev internetne povezave.

Storitve lahko izberete po svojih željah, na primer glede na želeno hitrost komunikacije ali stroške uporabe. Za podrobne informacije o različnih storitvah povezovanja se obrnite na ponudnike internetnih storitev (ISP).

- Optična povezava (FTTH)

- Kabelski modem

- Digitalna naročniška linija (DSL)

- Satelitska povezava

- Klicna povezava

## Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Povezavo Wi-Fi lahko vzpostavite med računalnikom VAIO in dostopno točko (ni priložen).

Pred uporabo omrežja Wi-Fi preverite, ali je dostopna točka Wi-Fi vklopljena in deluje.

1. Povežite računalnik VAIO z dostopno točko.

   Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in priročnik, ki je bil priložen dostopni točki.

2. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. Izberite(ikona omrežja).
4. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
5. Izberite želeno dostopno točko in nato Vzpostavi povezavo.

   Po vzpostavitvi povezave se v polju izbrane brezžične dostopne točke pojavi Povezava je vzpostavljena.

   Če se pojavi okno za vnos varnostnega ključa, vnesite varnostni ključ in izberite V redu. Dodatne informacije najdete v poglavju O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

   Varnostni ključi razlikujejo med malimi in velikimi črkami.

#### Preverjanje stanja povezave Wi-Fi

Odprite namizje in s kazalcem miške pokažite na(ikona omrežja) v območju za obvestila na namizju, da preverite stanje povezave Wi-Fi, na primer stanje dostopne točke, s katero je trenutno povezan računalnik VAIO.

Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

#### Opomba

- Pri modelih s standardom IEEE 802.11a/b/g/n/ac (osnutek) računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 5 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 2,4 GHz. Prav tako računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko Wi-Fi, ki deluje na frekvenci 2,4 GHz, če je funkcija Wi-Fi omogočena samo za frekvenco 5 GHz.

  Pri modelih s standardom IEEE 802.11b/g/n računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, če je funkcija Wi-Fi onemogočena za frekvenco 2,4 GHz. Računalnik ne more vzpostaviti povezave niti z dostopno točko Wi-Fi s frekvenčnim pasom 5 GHz.

- Preden začnete komunikacijo prek povezave Wi-Fi, bo računalnik morda dostopno točko Wi-Fi našel in vzpostavil povezavo z njo šele čez nekaj časa.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Ko vnesete varnostni ključ in računalnik VAIO povežete z dostopno točko, je dostopna točka registrirana v računalniku. Za prihodnje povezave vam ni treba vnašati varnostnega ključa.

## O varnostnem ključu za Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Varnostni ključ je varnostni protokol za omrežje Wi-Fi, ki šifrira podatke, prenesene prek omrežja Wi-Fi. Imenujemo ga tudi šifrirni ključ ali ključ WEP (Wired Equivalent Privacy).

Varnostni ključ omogoča brezžičnim napravam, ki imajo enak varnostni ključ, na primer dostopna točka Wi-Fi in računalnik, da komunicirajo med sabo prek omrežja Wi-Fi.

Varnostni ključ je privzeto dodeljen vsem dostopnim točkam. (preverite, ali je bil privzeti varnosti ključ spremenjen, da zaščitite podatke pred nepooblaščeno uporabo.) Če ne najdete privzetega varnostnega ključa, glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

Če vnesete napačen varnostni ključ in računalnik VAIO ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko, upoštevajte ta navodila za vzpostavitev povezave.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Vklopljeno.
4. Izberite želeno dostopno točko Wi-Fi in nato Vzpostavi povezavo.

## Onemogočanje funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)

Če onemogočiti funkcijo Wi-Fi, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. Izberite(ikona omrežja).
3. Nastavitev Wi-Fi spremenite v Izklopljeno.

#### Namig

- Če želite onemogočiti vse brezžične funkcije, vklopite Način v letalu.

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## O varnosti BLUETOOTH(R)

Brezžična tehnologija BLUETOOTH ima funkcijo preverjanja pristnosti, s katero lahko nadzorujete komunikacijo z drugimi napravami.

S funkcijo preverjanja pristnosti lahko neželenim anonimnim napravam BLUETOOTH preprečite, da bi pridobile dostop do računalnika VAIO. Ko napravi BLUETOOTH komunicirata prvič, vnesite ključ (geslo za preverjanje pristnosti) in registrirajte napravi. Ko je naprava registrirana, vam ni treba znova vnašati gesla.

Za podrobnosti odprite Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in v iskalno polje vnesite »BLUETOOTH«.

## Opombe v zvezi z uporabo funkcije BLUETOOTH(R)

Pred uporabo funkcije BLUETOOTH preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo funkcije BLUETOOTH.

- Funkcija BLUETOOTH morda ne bo delovala z nekaterimi napravami, kar je odvisno od proizvajalca naprave ali različice programa, ki jo uporablja proizvajalec. Pred nakupom naprave BLUETOOTH preverite njene sistemske zahteve.

  Za informacije o napravah BLUETOOTH obiščite spletno stran za podporo VAIO.

  Nekatere naprave BLUETOOTH pred vzpostavljanjem povezave z drugo napravo zahtevajo preverjanje pristnosti (seznanjanje). Pred vzpostavljanjem povezave s takšnimi napravami izvedite postopek preverjanja pristnosti.

- Naprave BLUETOOTH delujejo v frekvenčnem pasu 2,4 GHz, ki ga uporabljajo številne naprave. Naprave BLUETOOTH uporabljajo tehnologijo za zmanjševanje radijskih motenj od drugih naprav, ki uporabljajo isti frekvenčni pas; radijske motnje lahko kljub temu upočasnijo komunikacijo, zmanjšajo obseg komunikacije ali povzročijo napako v komunikaciji.

- Hitrost in obseg komunikacije sta odvisna od spodnjih pogojev:

  - razdalja med komunikacijskima napravama

  - ovire med napravama

  - prostori s stenami in material teh sten

  - konfiguracija naprave

  - programi v uporabi

  - radijski pogoji

    Pri slabih radijskih pogojih se komunikacija lahko prekine.

- Če je računalnik VAIO združljiv s hitro tehnologijo BLUETOOTH in ga nameravate uporabljati za hitro komunikacijo, v računalniku omogočite funkcijo brezžične povezave LAN in funkcijo BLUETOOTH.

- Zaradi omejitev standarda BLUETOOTH in elektromagnetnih motenj v okolju se lahko prenos večjih datotek občasno prekine.

- Povezovanje več naprav BLUETOOTH v računalnik VAIO lahko povzroči preobremenjenost kanala, zaradi česar je delovanje naprave slabše. To je pri tehnologiji BLUETOOTH normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Če predvajate videe v računalniku VAIO z izhodom zvoka prek povezane naprave BLUETOOTH, slika in zvok morda ne bosta sinhronizirana. To se pri tehnologiji BLUETOOTH pogosto dogaja in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Vse naprave BLUETOOTH morajo prestati postopek, ki ga predpisuje Bluetooth SIG, če želijo prejeti certifikat, ki zagotavlja njihovo skladnost s standardom BLUETOOTH.

  Tudi, če so naprave BLUETOOTH skladne s standardom BLUETOOTH, pa se lahko zmogljivosti, specifikacije in postopki delovanja posameznih naprav med seboj razlikujejo. Izmenjava podatkov včasih ni mogoča.

- Nekatere naprave BLUETOOTH morda niso združljive z vašim računalnikom VAIO.

- Če morate nujno onemogočiti funkcijo BLUETOOTH, izklopite računalnik VAIO.

## O funkciji BLUETOOTH(R)

Med računalnikom VAIO in drugimi napravami BLUETOOTH, na primer drugim računalnikom, pametnim telefonom, mobilnim telefonom, slušalko ali miško, lahko vzpostavite brezžično komunikacijo.

Med temi napravami lahko v dosegu do 10 metrov prenašate podatke brez kablov.

Ena naprava BLUETOOTH se lahko prek brezžičnega omrežja poveže in izmenjuje podatke z največ sedmimi napravami.

Ko naprava zahteva povezavo z drugo napravo, pošlje zahtevo napravam BLUETOOTH v bližini. Če katera od naprav odgovori na zahtevo, se napravi lahko povežeta.

## Komunikacija z drugo napravo BLUETOOTH(R), na primer z miško

Na računalnik VAIO lahko priključite naprave BLUETOOTH.

Za podrobnosti o komunikaciji BLUETOOTH glejte O funkciji BLUETOOTH(R).

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.
4. Nastavitev Bluetooth spremenite v Vklopljeno.

   Računalnik VAIO poišče naprave in prikaže seznam naprav.

5. Ko povezujete miško BLUETOOTH, jo vklopite in pritisnite gumb za povezovanje.

   Več informacij o pripravi naprave na povezovanje najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo BLUETOOTH.

6. Izberite želeno napravo in nato možnost Vzpostavi povezavo med dvema napravama.

   Za registracijo naprave upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Iskanje naprave BLUETOOTH v računalniku VAIO lahko traja nekaj časa.

  Če se vaša naprava ne prikaže na seznamu, ponovite postopek za pripravo naprave na vzpostavitev povezave (pritisnite na primer gumb za vzpostavitev povezave).

- Postopek za vzpostavljanje povezave je odvisen od naprave BLUETOOTH. Informacije o postopku najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

#### Namig

- Če je računalnik VAIO združljiv z visokohitrostno tehnologijo BLUETOOTH in jo nameravate uporabljati za hitro komunikacijo, omogočite nastavitev Wi-Fi. Več informacij o omogočanju te nastavitve najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Če naprava BLUETOOTH za vzpostavljanje povezave zahteva geslo, se prikaže okno za vnos ključa. Upoštevajte navodila na zaslonu, da izmenjate ključ med napravo BLUETOOTH in računalnikom VAIO. Če ne želite vzpostaviti povezave, v oknu izberite gumb Prekliči.

  - Geslo je skrivna številka, ki jo mora uporabnik vnesti med postopkom preverjanja pristnosti, da omogoči medsebojno komunikacijo med dvema napravama BLUETOOTH. Vnesite isti alfanumerični niz (razlikovanje med malimi in velikimi črkami) v obeh napravah in tako omogočite komunikacijo med njima. Geslo lahko spremenite pri vsakem preverjanju pristnosti, vendar morate v postopku preverjanja pristnosti v obeh napravah vnesti isto geslo. Podrobnosti o ključu za napravo BLUETOOTH najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo. Če je geslo BLUETOOTH vneseno za določen čas, bo zaradi varnosti povezava prekinjena. V tem primeru poskusite znova.

- Za podrobnosti o delovanju odprite Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows) in v iskalno polje vnesite »BLUETOOTH«.

## Ustavitev komunikacij BLUETOOTH(R)

Če želite prekiniti povezavo BLUETOOTH, upoštevajte spodnja navodila.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.
4. Nastavitev Bluetooth spremenite v Izklopljeno.

## Polnjenje naprave USB

Če omogočite nastavitve polnjenja USB, lahko napravo USB polnite tudi, ko je računalnik VAIO izklopljen ali v načinu mirovanja ali spanja.

Spremenite nastavitve, ko naprava USB ni priključena na vrata USB, ki podpirajo polnjenje prek USB-ja.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Hardware. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Omogočite nastavitev USB Charging.
3. Napravo USB priključite na vrata USB z oznako.

   Če se polnjenje ne začne, ko priključite napravo USB na vrata USB, ki podpirajo polnjenje prek USB-ja, izključite napravo in jo znova priključite.

#### Opomba

- Ko so nastavitve polnjenja USB omogočene, se poraba energije, medtem ko je računalnik VAIO izklopljen ali v načinu mirovanja ali spanja, poveča, saj računalnik napaja vrata USB, čeprav naprava USB ni priključena v vrata.

- Ko so nastavitve polnjenja prek USB-ja omogočene, ne morete uporabiti funkcije oddaljenega bujenja v napravi USB, ki je priključena na vrata USB s podporo za polnjenje prek USB-ja.

#### Namig

- Nastavitve polnjenja prek USB-ja so privzeto onemogočene.

## Povezovanje naprave USB

V računalnik VAIO lahko priključite napravo USB (univerzalno serijsko vodilo), kot je miška, disketni pogon, zvočnik ali tiskalnik.

Pri priključitvi boste morda morali namestiti gonilnik naprave, ki je priložen napravi USB.

Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

1. Izberite vrata USB (), ki jih želite uporabiti.
2. Priključite kabel naprave USB () (ni priložen) v vrata USB.

#### Opomba

- Pred uporabo boste morda morali namestiti gonilnik, ki je bil priložen napravi USB. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo USB.

- Če želite tiskati dokumente, preverite, ali je tiskalnik USB združljiv z različico sistema Windows.

- Preden izključite zvočnike USB iz računalnika VAIO, ustavite predvajanje DVD-ja ali glasbe ali izklopite računalnik. Če zvočnike USB izključite med predvajanjem, lahko pride do okvare.

  Informacije o odstranjevanju naprave USB najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

- Če želite zaščititi računalnik VAIO in/ali naprave USB pred poškodbami, upoštevajte naslednje:

  - ko premikate računalnik VAIO, v katerega so priključene naprave USB, zaščitite vrata USB pred udarci.

  - računalnika VAIO ne postavljajte v vrečko ali torbo, ko so vanj priključene naprave USB.

#### Namig

- Vrata USB na računalniku VAIO ustrezajo standardoma USB 2.0 in USB 3.0.

  Vrata USB, ki ustrezajo standardu USB 3.0, prepoznate po modri barvi.

- Poleg načinov prenosa s standardom USB 2.0, standard USB 3.0 določa naslednji način prenosa:

  - SuperSpeed: hitrost prenosa 5 Gb/s.

## Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft

V sistemu Windows 8 lahko preklapljate med lokalnim računom in računom Microsoft.

Če preklopite iz lokalnega računa na račun Microsoft, lahko prenašate programe iz Trgovina Windows.

Če želite ustvariti račun Microsoft ali preklopiti nanj, sledite naslednjim korakom.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Vaš račun.
4. Izberite Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za preklop na lokalni račun v 4. koraku izberite Prekini povezavo namesto Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.

- Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Ogled sistemskih informacij

Ogledate si lahko sistemske informacije računalnika VAIO.

Po namestitvi pomnilniškega modula si lahko na primer ogledate informacije, da preverite spremembe sistemskega pomnilnika.

1. Zaženite VAIO Care (Desktop). (Informacije o zagonu programa VAIO Care (Desktop) najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite About your VAIO in System information.

   Prikažejo se sistemske informacije računalnika VAIO.

## Prilagajanje računalnika VAIO po meri

S programom VAIO Control Center lahko spreminjate nastavitve različnih funkcij, na primer zaslona in zvokov.

1. Zaženite VAIO Control Center. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite želeni element in spremenite nastavitve.

#### Namig

- Nekateri elementi ne bodo prikazani, če se prijavite kot uporabnik brez skrbniških pravic.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## Uporaba programa VAIO Update

Program VAIO Update vključuje storitev, ki vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah, kot so pomembna obvestila in posodobitveni programi, s katerimi bo vaš računalnik VAIO vedno posodobljen.

Program VAIO Update prek interneta samodejno poišče posodobitvene programe, ki izboljšajo delovanje računalnika, ali razpoložljive nove programe ter vam jih na preprost način pomaga prenesti in namestiti.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Namig

- Program VAIO Update lahko zaženete tudi prek VAIO Care (Desktop).

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## Opombe o stanju spanja

Preden uporabite stanje spanja, preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Nekatere naprave USB morda ne podpirajo stanja spanja. Ko se računalnik VAIO prebudi iz stanja spanja, takih naprav USB morda ne bo prepoznal, kar je odvisno od vrste in števila priključenih naprav USB.

  Če računalnika ne morete preklopiti v stanje spanja, izklopite vse naprave USB in poskusite znova.

- Računalnik VAIO bo iz stanja spanja morda preklopil v navadni način, ko boste uporabili miško, kar je odvisno od miške, ki jo uporabljate.

- Če računalnik VAIO preide v stanje spanja, ko je računalnik nestabilen, se morda ne bo mogel prebuditi iz stanja spanja. Priporočamo, da naredite to:

  - pred preklopom računalnika VAIO v stanje spanja shranite datoteke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.

  - redno zaustavljajte računalnik VAIO.

- Računalnik VAIO morda ne bo mogel preiti v način spanja, kar je odvisno od trenutnega stanja sistema Windows.

- Če računalnik VAIO preide v stanje spanja med izvajanjem opravila, na primer med zapisovanjem na DVD, bo opravilo morda prekinjeno.

- Računalnik VAIO se v stanju stanja lahko segreje.

## Izbira načrta porabe energije

Upravljanje porabe energije vam pomaga pripraviti načrte porabe energije, ki ustrezajo vašim zahtevam za porabo.

1. Odprite okno Nadzorna plošča. (Glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Strojna oprema in zvok in Možnosti porabe energije.
3. Izberite želeni načrt porabe energije.
4. Če želite spremeniti nastavitve načrta porabe energije, v oknu Možnosti porabe energije na desni strani želenega načrta porabe energije izberite Spreminjanje nastavitev načrta.

   Če izberete Spremeni dodatne nastavitve porabe energije, lahko spremenite dodatne nastavitve.

   Za dodatne informacije o nastavitvah načrta porabe energije Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

#### Namig

- Ikona stanja porabe označuje, kateri vir napajanja trenutno uporablja računalnik VAIO; če jo izberete, si lahko ogledate stanje porabe računalnika.

## Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja

Preden uporabite vir napajanja, preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Če odstranite akumulator, medtem ko je računalnik VAIO vklopljen ali v načinu spanja, vendar ni priklopljen v vir napajanja, lahko izgubite vse neshranjene podatke.

### Opombe v zvezi z napajalnikom

- Uporabite napajalnik, ki je priložen računalniku VAIO ali originalnim izdelkom Sony. Ne uporabljajte drugih napajalnikov, saj lahko pride do okvare.

- Napajalnika ne priklapljajte na naprave za pretvarjanje napetosti, kot je potovalni pretvornik napetosti. saj lahko pride do pregrevanja ali okvare.

- Če je kabel napajalnika poškodovan, ga ne uporabljajte.

### ﻿Opombe o vklopu računalnika VAIO

- Ker so v računalniku VAIO magnetne komponente, magnetnih nosilcev podatkov ne hranite v bližini računalnika, saj se podatki lahko poškodujejo.

- Magnetnih naprav ne postavljajte v bližino računalnika VAIO.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Spreminjanje svetlosti zaslona LCD

Svetlost zaslona LCD lahko nastavite.

1. Pritisnite tipke Fn+F5 ali tipki Fn+F6.

   Če želite zmanjšati intenzivnost svetlobe, zaporedoma pritiskajte tipke Fn+F5. Če želite povečati intenzivnost svetlobe, zaporedoma pritiskajte tipke Fn+F6.

#### Namig

- Nastavitev svetlosti zaslona LCD se ohrani, tudi če izklopite in znova zaženete računalnik VAIO.

## Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI

Spremenite lahko ločljivost zaslona ali velikost slike zaslona računalnika VAIO, ki je prikazana na zunanjem zaslonu, na primer na televizorju, ki je priključen v računalnik s kablom HDMI (ni priložen).

1. S kablom HDMI priključite računalnik VAIO v televizor z vhodom HDMI. (Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.)
2. Vklopite televizor.
3. Zaženite VAIO Control Center in izberite Image Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
4. V razdelku External Display Resolution izberite Details.
5. V zavihku Select Resolution izberite želeno ločljivost.

   Po nekaj sekundah se uporabi izbrana ločljivost.

6. Če se slika računalnika ne prilega območju za prikaz na televizorju, izberite zavihek Adjust Resolution in nastavite velikost zaslona.

#### Opomba

- Nekatere ločljivosti morda niso na voljo, odvisno od modela ali naprave, povezane s kablom HDMI.

- Glede na izbrano ločljivost je funkcija za nastavitev ločljivosti zaslona morda onemogočena.

## Izbiranje načinov zaslona

Pri izhodu zaslona lahko preklapljate med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom, ki je priključen v računalnik VAIO.

1. Vklopite zunanji zaslon.
2. Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Če izključite kabel za zaslon (ni priložen), kadar je za izhod zaslona izbran samo zunanji zaslon, boste težko uporabljali računalnik VAIO, ker bo zaslon prazen.

  Za preklop zaslona na zaslon računalnika dvakrat pritisnite tipke Fn+F7, nato pa pritisnite tipko Enter.

- Med predvajanjem videa morda ne boste mogli preklopiti izhoda zaslona ali pa bo delovanje računalnika VAIO nestabilno. Preden preklopite ne drug izhod zaslona, zaprite program za predvajanje videoposnetkov.

- Možnost preklopa izhoda zaslona je odvisna od vrste zunanjega zaslona ali projektorja in morda ne bo na voljo.

## Uporaba funkcije za več monitorjev

S funkcijo za več monitorjev lahko porazdelite dele namizja na več ločenih zaslonov.

Če ste v vrata za monitor priklopili zunanji zaslon, zaslon računalnika in zunanji zaslon lahko delujeta kot eno namizje.

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite Ločljivost zaslona. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)
2. V spustnem seznamu poleg Več zaslonov izberite Razširi te zaslone in nato V redu.

   Možnosti se razlikujejo glede na število priklopljenih zunanjih zaslonov.

#### Opomba

- Zunanji zaslon morda ne podpira funkcije za več monitorjev.

- Nekateri programi morda niso združljivi z nastavitvami funkcije za več monitorjev.

- Nastavitev zaslona ne spreminjajte med uporabo programov za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik ali predvajanjem DVD-jev, saj lahko pride do napake pri predvajanju/prikazu ali nestabilnega delovanja sistema.

  Nastavitve zaslona spreminjajte po izhodu iz programa za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik.

#### Namig

- Ločljivost zaslona lahko nastavite za vsak zaslon, ki se uporablja s funkcijo za več monitorjev.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Opombe v zvezi z zaslonom LCD

Preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo zaslona LCD.

- Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Vendar pa se lahko na zaslonu LCD prikazujejo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene). To je običajen rezultat postopka izdelave in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Ne praskajte po površini zaslona LCD in nanj ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete.

- Ne pritiskajte pokrova zaslona LCD, ko je zaprt, saj se zaslon LCD lahko opraska ali umaže.

- Zaslon LCD se med delovanjem lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Zaradi mehanske zasnove zaslona LCD/zaslona na dotik pri računalniku VAIO lahko površina zaslona med daljšo uporabo računalnika postane topla. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslon LCD/zaslon na dotik je izdelan iz ojačenega stekla in je izjemno trpežen, vendar z njim vseeno ravnajte previdno, saj ni 100 % nezlomljiv. Če se zaslon zdrobi na majhne koščke, pazite, da se z odlomljenimi koščki stekla ne urežete. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslona LCD ne izpostavljajte soncu, saj se lahko poškoduje. Ko uporabljate računalnik VAIO v bližini okna, ga zavarujte pred neposredno sončno svetlobo.

- Ne pritiskajte na zaslon LCD ali njegove robove. Zaslon LCD je občutljiv na pritiske ali udarce, zato se lahko pri uporabi večje sile poškoduje ali okvari.

- Če uporabljate računalnik VAIO pri nizkih temperaturah, se lahko na zaslonu LCD prikaže preostanek slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko je temperatura računalnika znova normalna, tudi zaslon deluje normalno.

- Preostanek slike se lahko prikaže na zaslonu LCD, če je dalj časa prikazana ista slika. Preostanek slike čez nekaj časa izgine. Če želite preprečiti preostanke slik, lahko uporabite ohranjevalnik zaslona.

## Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona

Ločljivost zaslona lahko spremenite ter tako prilagodite velikost znakov in slik na zaslonu računalnika.

Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite Ločljivost zaslona. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)
2. Izberite trenutno ločljivost zaslona poleg možnosti Ločljivost in premaknite drsnik, da jo spremenite.

#### Opomba

- Grafični pomnilnik v računalniku VAIO je morda premajhen za predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti. V tem primeru zmanjšajte ločljivost zaslona.

- Ločljivosti zaslona ne spreminjajte med uporabo programov za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik ali predvajanjem DVD-jev, saj lahko pride do napake pri predvajanju/prikazu ali nestabilnega delovanja sistema.

## Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Pred uporabo zaslona na dotik preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Z zaslonom na dotik ne ravnajte grobo.

  Nežni dotiki vedno delujejo, saj je računalnik VAIO opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik.

- Za dotikanje zaslona uporabljajte samo prste.

  Sicer lahko pride do poškodb ali okvar zaslona na dotik. Obvezno se zaslona dotikajte samo s prsti.

- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če računalnik VAIO vklopite medtem, ko se dotikate zaslona, ali če na računalnik med postopkom zagona deluje elektromagnetno valovanje. V takem primeru vnovič zaženite računalnik.

- Zaslon na dotik po vrnitvi računalnika VAIO iz načina spanja v normalen način morda ne bo deloval več sekund. V takem primeru počakajte, preden poskusite znova uporabiti zaslon na dotik.

- Vzdržujte čistočo zaslona na dotik, da ohranite njegovo občutljivost. Umazanija lahko povzroči poškodbe ali okvaro.

## Povečanje velikosti besedila (DPI) (modeli z zaslonom na dotik)

Če spremenite DPI tako, da povečate besedilo in ikone, boste lažje uporabljali zaslon na dotik.

1. Odprite Nadzorna plošča ter izberite Videz in prilagajanje in Povečanje ali pomanjšanje besedila in drugih elementov. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. V možnostih zaslona izberite želene nastavitve in kliknite Uporabi.
3. Če se pojavi sporočilo, ki priporoča, da se izpišete, izberite Izpišite se zdaj.
4. Ponovno se vpišite.

   Velikost besedila v sistemu Windows se spremeni.

## Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Računalnik VAIO lahko upravljate s tapanjem po zaslonu na dotik ali z enostavnimi potezami s prsti.

### Osnovno delovanje

#### Klik (tap)

S prstom enkrat tapnite zaslon na dotik. S tapanjem lahko izberete gumb, kot sta npr. V redu in Prekliči, ali pa element.

#### Dvojni klik (dvojni tap)

S prstom dvakrat zaporedoma hitro tapnite zaslon na dotik.

Z dvojnim tapom ikone lahko zaženete program, kot je npr. urejevalnik besedil ali preglednic, ali pa odprete datoteke.

#### Vlečenje

Postavite prst na želeno točko zaslona na dotik in ga povlecite. Tako lahko premikate datoteke ali spreminjate velikost okna.

#### Vlečenje in spuščanje

Dotaknite se želene ikone datoteke, jo povlecite v drugo mapo, okno ali ikono programa, nato pa spustite prst z zaslona. Tako lahko premikate ali kopirate datoteke.

### Napredno delovanje

Računalnik VAIO lahko upravljate z enostavnimi potezami (kretnjami) s prsti po zaslonu.

Odziv na kretnjo je odvisen od programa.

#### Desni klik (dotik in držanje)

Dotaknite se želene točke na zaslonu na dotik za nekaj sekund in nato umaknite prst z zaslona. Glede na točko dotika lahko odprete različne menije.

#### Premikanje

Dotaknite se območja, po katerem se je mogoče premikati, npr. v oknu Internet Explorer, ter ga povlecite. Za premikanje okna lahko povlečete tudi drsnik na navpičnem drsnem traku izbranega okna.

#### Povečanje ali pomanjšanje slike ali fotografije (zoom)

Če želite uporabiti zoom na sliki, npr. na fotografiji v oknu Fotografije, se z dvema prstoma dotaknite zaslona. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Vrtenje slike ali fotografije (rotacija)

Če želite zavrteti sliko ali fotografijo, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju podrsajte po zaslonu tako, kot bi želeli narisati krog. Slike morda ne boste mogli zavrteti, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

#### Izbira s podrsanjem

Na kratko povlecite prst po zaslonu v smeri, kamor se zaslon ne premika.

Izberete lahko element, kot je npr. ploščica programa ali slika.

## Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI

Spremenite lahko ločljivost zaslona ali velikost slike zaslona računalnika VAIO, ki je prikazana na zunanjem zaslonu, na primer na televizorju, ki je priključen v računalnik s kablom HDMI (ni priložen).

1. S kablom HDMI priključite računalnik VAIO v televizor z vhodom HDMI. (Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.)
2. Vklopite televizor.
3. Zaženite VAIO Control Center in izberite Image Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
4. V razdelku External Display Resolution izberite Details.
5. V zavihku Select Resolution izberite želeno ločljivost.

   Po nekaj sekundah se uporabi izbrana ločljivost.

6. Če se slika računalnika ne prilega območju za prikaz na televizorju, izberite zavihek Adjust Resolution in nastavite velikost zaslona.

#### Opomba

- Nekatere ločljivosti morda niso na voljo, odvisno od modela ali naprave, povezane s kablom HDMI.

- Glede na izbrano ločljivost je funkcija za nastavitev ločljivosti zaslona morda onemogočena.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Izbiranje načinov zaslona

Pri izhodu zaslona lahko preklapljate med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom, ki je priključen v računalnik VAIO.

1. Vklopite zunanji zaslon.
2. Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Če izključite kabel za zaslon (ni priložen), kadar je za izhod zaslona izbran samo zunanji zaslon, boste težko uporabljali računalnik VAIO, ker bo zaslon prazen.

  Za preklop zaslona na zaslon računalnika dvakrat pritisnite tipke Fn+F7, nato pa pritisnite tipko Enter.

- Med predvajanjem videa morda ne boste mogli preklopiti izhoda zaslona ali pa bo delovanje računalnika VAIO nestabilno. Preden preklopite ne drug izhod zaslona, zaprite program za predvajanje videoposnetkov.

- Možnost preklopa izhoda zaslona je odvisna od vrste zunanjega zaslona ali projektorja in morda ne bo na voljo.

## Uporaba funkcije za več monitorjev

S funkcijo za več monitorjev lahko porazdelite dele namizja na več ločenih zaslonov.

Če ste v vrata za monitor priklopili zunanji zaslon, zaslon računalnika in zunanji zaslon lahko delujeta kot eno namizje.

1. Z desno tipko miške kliknite namizje in izberite Ločljivost zaslona. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)
2. V spustnem seznamu poleg Več zaslonov izberite Razširi te zaslone in nato V redu.

   Možnosti se razlikujejo glede na število priklopljenih zunanjih zaslonov.

#### Opomba

- Zunanji zaslon morda ne podpira funkcije za več monitorjev.

- Nekateri programi morda niso združljivi z nastavitvami funkcije za več monitorjev.

- Nastavitev zaslona ne spreminjajte med uporabo programov za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik ali predvajanjem DVD-jev, saj lahko pride do napake pri predvajanju/prikazu ali nestabilnega delovanja sistema.

  Nastavitve zaslona spreminjajte po izhodu iz programa za predvajanje videoposnetkov/prikaz slik.

#### Namig

- Ločljivost zaslona lahko nastavite za vsak zaslon, ki se uporablja s funkcijo za več monitorjev.

## Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI

S kablom HDMI (ni priložen) lahko na računalnik VAIO priključite televizor z vhodnimi vrati HDMI.

Več informacij o namestitvi in uporabi najdete v priročniku, ki je priložen televizorju.

1. Napajalni kabel televizorja priključite na električno vtičnico in ga vklopite.
2. En konec kabla HDMI priključite na izhodna vrata HDMI (Deli in kontrolniki ob strani) na računalniku VAIO, drugi konec pa na televizor.
3. TV-vhod nastavite na zunanji vhod.

   Slika zaslona računalnika VAIO je prikazana na televizorju.

#### Opomba

- Oblika izhodnih vrat HDMI je odvisna od modela računalnika. Obvezno uporabljajte kabel HDMI, ki je združljiv z izhodnimi vrati HDMI vašega računalnika VAIO.

- Če namesto gonilnika naprave družbe Sony uporabite drug gonilnik, slika morda ne bo prikazana in morda ne boste slišali zvoka. Za namestitev posodobitev vedno uporabljajte gonilnik naprave družbe Sony.

- Če želite slišati zvok iz naprave, ki je priključena v izhodna vrata HDMI, morate spremeniti izhodno zvočno napravo. Podrobna navodila najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

#### Namig

- Izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO so združljiva s standardom HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) in lahko šifrirajo kanal za prenos digitalnih video signalov zaradi zaščite avtorskih pravic, kar vam omogoča ogled raznolikih visokokakovostnih vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami.

## Opombe v zvezi z zaslonom LCD

Preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo zaslona LCD.

- Zaslon LCD je izdelan z izjemno natančno tehnologijo. Vendar pa se lahko na zaslonu LCD prikazujejo majhne črne pike in/ali svetle pike (rdeče, modre ali zelene). To je običajen rezultat postopka izdelave in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Ne praskajte po površini zaslona LCD in nanj ne pritiskajte, saj ga lahko poškodujete.

- Ne pritiskajte pokrova zaslona LCD, ko je zaprt, saj se zaslon LCD lahko opraska ali umaže.

- Zaslon LCD se med delovanjem lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Zaradi mehanske zasnove zaslona LCD/zaslona na dotik pri računalniku VAIO lahko površina zaslona med daljšo uporabo računalnika postane topla. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslon LCD/zaslon na dotik je izdelan iz ojačenega stekla in je izjemno trpežen, vendar z njim vseeno ravnajte previdno, saj ni 100 % nezlomljiv. Če se zaslon zdrobi na majhne koščke, pazite, da se z odlomljenimi koščki stekla ne urežete. (modeli z zaslonom na dotik)

- Zaslona LCD ne izpostavljajte soncu, saj se lahko poškoduje. Ko uporabljate računalnik VAIO v bližini okna, ga zavarujte pred neposredno sončno svetlobo.

- Ne pritiskajte na zaslon LCD ali njegove robove. Zaslon LCD je občutljiv na pritiske ali udarce, zato se lahko pri uporabi večje sile poškoduje ali okvari.

- Če uporabljate računalnik VAIO pri nizkih temperaturah, se lahko na zaslonu LCD prikaže preostanek slike. To ne pomeni, da gre za okvaro. Ko je temperatura računalnika znova normalna, tudi zaslon deluje normalno.

- Preostanek slike se lahko prikaže na zaslonu LCD, če je dalj časa prikazana ista slika. Preostanek slike čez nekaj časa izgine. Če želite preprečiti preostanke slik, lahko uporabite ohranjevalnik zaslona.

## Spreminjanje izhodne zvočne naprave

Če iz zunanje naprave, ki je priključena na računalnik VAIO, ne slišite zvoka, morate spremeniti izhodno zvočno napravo.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Predvajanje.
4. Preverite, ali je poleg ikone naprave, prek katere nameravate predvajati zvok iz računalnika, kljukica.

   Če kljukice poleg ikone ni, označite ikono in izberite Nastavi privzeto.

5. Izberite V redu.

#### Spreminjanje hitrosti in bitne globine zvoka

Hitrost in bitno globino digitalnega izhodnega zvočnega signala morate nastaviti glede na digitalno zvočno napravo.

Upoštevajte zgornje korake od 1 do 3 in nato izberite ikono naprave HDMI ter Lastnosti. V zavihku Dodatno izberite hitrost vzorčenja in bitno globino (na primer 16 bitov, 48.000 Hz (kakovost DVD)), ki ju podpira naprava, nato pa kliknite V redu.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## Nastavljanje glasnosti zvočnikov

Glasnost zvočnikov in slušalk lahko spremenite.

#### Zmanjšanje glasnosti s tipko Fn

Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko F3, medtem ko držite tipko Fn. Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko F4, medtem ko držite tipko Fn.

#### Izklop zvoka s tipko Fn

Če želite izklopiti zvočnike in slušalke, pritisnite tipko F2, medtem ko držite tipko Fn.

Če želite vklopiti glasnost, še enkrat pritisnite tipke Fn+F2.

Lahko pa glasnost spremenite tudi s tipke Fn+F3 ali tipke Fn+F4.

## Nastavljanje glasnosti v sistemu Windows

Glasnost v posamezni napravi in programu lahko nastavite v programu Nadzorna plošča.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. V razdelku Zvok izberite Nastavljanje sistemske glasnosti.
3. Premaknite drsnik v razdelku Naprava ali Programi navzgor ali navzdol na želeno raven.

   Ko je zvok izklopljen (), izberite(Vklopi zvok), da ga vklopite (). Ko je glasnost zvoka na nizki ravni, jo z drsnikom povečajte.

## Spreminjanje izhodne zvočne naprave

Če iz zunanje naprave, ki je priključena na računalnik VAIO, ne slišite zvoka, morate spremeniti izhodno zvočno napravo.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Predvajanje.
4. Preverite, ali je poleg ikone naprave, prek katere nameravate predvajati zvok iz računalnika, kljukica.

   Če kljukice poleg ikone ni, označite ikono in izberite Nastavi privzeto.

5. Izberite V redu.

#### Spreminjanje hitrosti in bitne globine zvoka

Hitrost in bitno globino digitalnega izhodnega zvočnega signala morate nastaviti glede na digitalno zvočno napravo.

Upoštevajte zgornje korake od 1 do 3 in nato izberite ikono naprave HDMI ter Lastnosti. V zavihku Dodatno izberite hitrost vzorčenja in bitno globino (na primer 16 bitov, 48.000 Hz (kakovost DVD)), ki ju podpira naprava, nato pa kliknite V redu.

## Nastavljanje glasnosti mikrofona

Glasnost mikrofona lahko nastavite.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Snemanje.
4. Dvokliknite ikono mikrofona.
5. V oknu Lastnosti mikrofona izberite zavihek Ravni.
6. Premaknite drsnik v razdelku Mikrofon desno ali levo na želeno raven glasnosti.

   Če mikrofon tudi pri največji glasnosti ni dovolj glasen, premaknite drsnik v razdelku Poudarjanje mikrofona desno in levo, da nastavite glasnost.

7. Izberite V redu.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## Predvajanje optimiziranega zvoka v računalniku VAIO z načinom ClearAudio+

Način ClearAudio+ omogoča visoko kakovost zvoka, ki je optimiziran za računalnik VAIO z tehnologijo digitalne obdelave signalov, ki jo je razvilo podjetje Sony.

Z enostavnim dejanjem lahko uživate v bogatem zvoku s čistimi visokimi toni in globokimi nizkimi toni.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Sound Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite način zvoka v Sound Effects.

   Če izberete način ClearAudio+, je ustvarjen optimiziran zvok, ki ustreza vaši zvočni napravi.

#### Namig

- Zvočne učinke lahko prilagodite tudi po svojih željah, in sicer tako, da v razdelku Sound Effects izberete Details.

## Nastavljanje glasnosti zvočnikov

Glasnost zvočnikov in slušalk lahko spremenite.

#### Zmanjšanje glasnosti s tipko Fn

Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipko F3, medtem ko držite tipko Fn. Če želite povečati glasnost, pritisnite tipko F4, medtem ko držite tipko Fn.

#### Izklop zvoka s tipko Fn

Če želite izklopiti zvočnike in slušalke, pritisnite tipko F2, medtem ko držite tipko Fn.

Če želite vklopiti glasnost, še enkrat pritisnite tipke Fn+F2.

Lahko pa glasnost spremenite tudi s tipke Fn+F3 ali tipke Fn+F4.

## Predvajanje optimiziranega zvoka v računalniku VAIO z načinom ClearAudio+

Način ClearAudio+ omogoča visoko kakovost zvoka, ki je optimiziran za računalnik VAIO z tehnologijo digitalne obdelave signalov, ki jo je razvilo podjetje Sony.

Z enostavnim dejanjem lahko uživate v bogatem zvoku s čistimi visokimi toni in globokimi nizkimi toni.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Sound Quality. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite način zvoka v Sound Effects.

   Če izberete način ClearAudio+, je ustvarjen optimiziran zvok, ki ustreza vaši zvočni napravi.

#### Namig

- Zvočne učinke lahko prilagodite tudi po svojih željah, in sicer tako, da v razdelku Sound Effects izberete Details.

## Nastavljanje glasnosti mikrofona

Glasnost mikrofona lahko nastavite.

1. Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. Izberite Zvok.
3. Izberite zavihek Snemanje.
4. Dvokliknite ikono mikrofona.
5. V oknu Lastnosti mikrofona izberite zavihek Ravni.
6. Premaknite drsnik v razdelku Mikrofon desno ali levo na želeno raven glasnosti.

   Če mikrofon tudi pri največji glasnosti ni dovolj glasen, premaknite drsnik v razdelku Poudarjanje mikrofona desno in levo, da nastavite glasnost.

7. Izberite V redu.

## Povezovanje visokokakovostne digitalne izhodne zvočne naprave med računalnik VAIO in televizor

Prek povezave HDMI lahko med računalnik VAIO in televizor priključite visokokakovostne sprejemnike hišnega kina ali druge dekodirnike prostorskega zvoka.

1. Preverite, ali sta televizor in sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka povezana s kablom HDMI.
2. Spremenite izhodno zvočno napravo na izhod HDMI. (Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.)
3. Vklopite televizor in nastavite vhod na vhod HDMI.
4. Vklopite sprejemnik hišnega kina ali dekodirnik prostorskega zvoka in nastavite vhod na vhod HDMI.
5. En konec kabla HDMI priklopite v vhodna vrata HDMI na sprejemniku hišnega kina ali dekodirniku prostorskega zvoka, drug konec pa v izhodna vrata HDMI na računalniku VAIO.

#### Namig

- Ločljivost zaslona povezanega televizorja lahko spremenite z računalnikom VAIO. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikost) slike zaslona v napravi, povezani s kablom HDMI.

- Pri povezavi HDMI lahko glasnost spremenite le v povezani zvočni napravi. V računalniku VAIO ne morete spremeniti izhodne glasnosti povezanih naprav.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Spreminjanje nastavitev osvetlitve tipkovnice (modeli z osvetljeno tipkovnico)

Osvetlitev tipkovnice lahko vklopite in izklopite, tako da spremenite nastavitve osvetlitve tipkovnice.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Input Device. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Nastavitve osvetlitve tipkovnice lahko spremenite v razdelku Keyboard Backlight.

   Prikaže se okno z nastavitvami. Upoštevajte navodila na zaslonu in spremenite nastavitve.

## Omogočanje/onemogočanje funkcije kretenj sledilne tablice

Funkcijo kretenj sledilne tablice v računalniku VAIO lahko omogočite ali onemogočite.

S funkcijo kretenj lahko izvedete spodnje postopke.

- Drsenje

- Nazaj/naprej

- Povečevanje/pomanjševanje

- Odpiranje menija s programi

- Odpiranje čarobnih gumbov

- Preklapljanje med programi

Če želite omogočiti/onemogočiti funkcijo kretenj sledilne tablice v računalniku, upoštevajte spodnja navodila.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Input Device. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. V razdelku Touchpad Operations izberite Details.
3. Izberite ali počistite potrditveno polje Enable multi-touch functions.

   Izberite potrditveno polje, da omogočite funkcijo, ali pa ga počistite, da jo onemogočite.

## Omogočanje/onemogočanje sledilne tablice

Sledilno tablico na računalniku VAIO lahko omogočite ali onemogočite.

1. Pridržite tipko Fn in pritisnite tipko F1.

   Vsakič, ko pritisnete tipki, omogočite/onemogočite sledilno tablico.

#### Namig

- Preden onemogočite sledilno tablico, priključite miško. Če onemogočite sledilno tablico, preden priključite miško, boste lahko za pomikanje uporabljali le tipkovnico. (modeli brez zaslona na dotik)

## Uporaba sledilne tablice

Če s prstom potegnete po sledilni tablici, lahko premaknete kazalec na zaslonu računalnika.

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, pritisnite območje leve ali desne gumb, da izvršite različne ukaze ali prikažete menije.

1. Območje leve gumb

2. Območje desne gumb

#### Klik

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje leve gumb.

Ali pa enkrat tapnite sledilno tablico.

#### Dvoklik

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, dvakrat hitro pritisnite območje leve gumb.

Ali pa dvakrat hitro tapnite sledilno tablico.

#### Klik z desno tipko

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje desne gumb.

Ali pa tapnite sledilno tablico z dvema prstoma.

Prikažete lahko različne menije bližnjic, odvisno od mesta kazalca.

#### Vlečenje

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje leve gumb in medtem ko ga držite, s prstom potegnite po sledilni tablici.

Ali pa dvakrat hitro tapnite sledilno tablico in pri drugem tapu s prstom potegnite po njej.

#### Vlečenje in spuščanje

Ikono, na primer datoteko, povlecite na želeno mesto in odmaknite z območja leve gumb.

Ali pa dvakrat hitro tapnite ikono in pri drugem tapu s prstom potegnite do želenega mesta, nato pa dvignite prst s sledilne tablice.

#### Premikanje

Za navpično pomikanje po zaslonu z dvema prstoma potegnite navzgor in navzdol na sledilni tablici.

Za vodoravno pomikanje na zaslonu z dvema prstoma potegnite z ene strani sledilne tablice na drugo.

#### Pomik nazaj ali naprej brez premikanja kazalca

Med ogledom spletnih mest, slik in drugih elementov se s tremi prsti dotaknite sledilne tablice in jih potegnite z ene strani sledilne tablice na drugo, da izvedete postopke »nazaj/naprej«, ne da bi premaknili kazalec.

#### Zoom (povečava ali pomanjšava)

Med ogledom spletnih mest, slik in drugih elementov na sledilni tablici razmaknite (za povečavo) ali približajte (za pomanjšavo) dva prsta. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Odpiranje menija s programi

S prstom se dotaknite zgornjega robu sledilne tablice in ga povlecite navzdol.

Meni s programi se ne prikaže, če program ne podpira menija s programi.

#### Odpiranje čarobnih gumbov

S prstom se dotaknite desnega robu sledilne tablice in ga povlecite v levo. Dodatne informacije najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.

#### Preklapljanje med programi

S prstom se dotaknite levega robu sledilne tablice in ga povlecite v desno, da preklopite na delujoči program. Če se izvaja več programov, ponovite to dejanje, da preklopite med programi v padajočem vrstnem redu od programa, ki ste ga nazadnje uporabljali.

#### Opomba

- Kretnje (pomikanje, nazaj/naprej, povečevanje/pomanjševanje, odpiranje menija s programi, odpiranje čarobnih gumbov, preklapljanje med programi) morda ne bodo delovale, kar je odvisno od pogojev delovanja računalnika VAIO in nastavitev sledilne tablice.

#### Namig

- Oblika sledilne tablice se razlikuje glede na model kupljenega računalnika.

- Za dodatne informacije o uporabi sledilne tablice zaženite VAIO Control Center, kliknite Input Device in upoštevajte navodila v videoposnetkih. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Onemogočanje funkcije tapanja na sledilni tablici

Funkcijo tapa lahko onemogočite in se tako med izvajanjem postopkov s tipkovnico izognete nenamernim klikom, ki jih povzroči rahel dotik sledilne tablice.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Input Device. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. V razdelku Touchpad Operations izberite Details.
3. Počistite potrditveno polje Enable tap functions.
4. Izberite OK.

## Uporaba vgrajene kamere

Z vgrajeno kamero in programi za komuniciranje lahko vzpostavite videoklic prek interneta.

Ko se vgrajena kamera uporablja, lučka kamere sveti.

1. Vgrajena kamera*

2. Lučka vgrajene kamere

3. Vgrajen mono mikrofon

* Oblika vgrajene kamere je odvisna od modela.

#### Namig

- Programska oprema, ki je nameščena v računalniku VAIO, se razlikuje glede na konfiguracijo računalnika.

- Nekateri programi morda ne podpirajo vseh nastavitev ločljivosti vgrajene kamere.

## Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

Računalnik VAIO pred računalniškimi virusi zaščitite s protivirusnim programom.

Protivirusni program lahko posodabljate z najnovejšimi posodobitvami tako, da s spletnega mesta izdajatelja programa redno prenašate in nameščate posodobitve. Če želite posodobiti protivirusni program, na spodnjem seznamu poiščite tistega, ki ga imate nameščenega v računalniku VAIO, in upoštevajte naslednje korake.

1. Preverite, ali ima računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Glede na vnaprej nameščen protivirusni program izvedite eno izmed naslednjih dejanj.

   Trend Micro:

   Zaženite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Zaženite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ali McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Zaženite Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Zaženite Kaspersky Internet Security.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Dejanski postopek se lahko razlikuje od zgornjega glede na različico programa, nameščenega v računalniku VAIO. V tem primeru upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za zagon protivirusnega programa glejte Odpiranje pogleda Programi.

- Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

## Preklop iz lokalnega računa na račun Microsoft

V sistemu Windows 8 lahko preklapljate med lokalnim računom in računom Microsoft.

Če preklopite iz lokalnega računa na račun Microsoft, lahko prenašate programe iz Trgovina Windows.

Če želite ustvariti račun Microsoft ali preklopiti nanj, sledite naslednjim korakom.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Vaš račun.
4. Izberite Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za preklop na lokalni račun v 4. koraku izberite Prekini povezavo namesto Vzpostavite povezavo z Microsoftovim računom.

- Če pozabite geslo svojega računa Microsoft, se obrnite na tehnično podporo Microsoft.

## Ustvarjanje/spreminjanje/odstranjevanje gesla za Windows

Z nastavitvijo gesla za Windows lahko zaščitite računalnik VAIO pred nepooblaščenim dostopom, saj mora uporabnik ob vklopu računalnika ali prehodu iz načina varčevanja z energijo v navadni način vnesti geslo.

Za več informacij o geslu za Windows glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Možnosti vpisa.
4. V razdelku Geslo izberite Dodaj ali Spremeni.
5. Sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla.

#### Opomba

- Gesla ne smete pozabiti. Zapišite si ga in ga shranite na varno mesto.

#### Namig

- Vnesete lahko namig, s katerim se boste lažje spomnili gesla, če ga pozabite. Ustvarite lahko tudi disk za ponastavitev gesla, s katerim boste lahko ustvarili novo geslo. Za več informacij o geslu za Windows glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu

Za zagon računalnika VAIO lahko s funkcijo BIOS-a nastavite geslo (geslo ob zagonu). Ko se prikaže logotip VAIO, se pojavi poziv za vnos gesla ob zagonu, s katerim zaženete računalnik.

Obstajata dve vrsti gesel. Najprej nastavite skrbniško geslo.

- Geslo za napravo (za skrbnike):

  Uporabnikom s skrbniškimi pravicami dovoljuje spreminjanje vseh nastavitvenih možnosti na nastavitvenem zaslonu BIOS-a ter zagon računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo (za uporabnike brez skrbniških pravic):

  Standardnim uporabnikom dovoljuje spreminjanje nekaterih nastavitvenih možnosti BIOS-a ter zagon računalnika VAIO. Če želite nastaviti uporabniško geslo, morate najprej nastaviti skrbniškega.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Vnesite geslo in pritisnite tipko Enter.

   Če ga želite spremeniti, vnesite trenutno in novo geslo. To je lahko sestavljeno iz največ 32 alfanumeričnih znakov (vključno s presledki) ter razlikuje med velikimi in malimi črkami.

5. Pritisnite tipkoali, da izberete Password when Power On, nato pa pritisnite tipko Enter in izberite Enabled.
6. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.
7. Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Geslo zapišite, da ga ne boste pozabili.

- Če pozabite geslo, ne boste mogli zagnati računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo lahko ponastavite na nastavitvenem zaslonu BIOS-a, tako da vnesete skrbniško geslo.

- Če pozabite skrbniško geslo, ga mora ponastaviti osebje v pooblaščenem servisnem centru ali službi za podporo strankam Sony. (plačati boste morali stroške ponastavitve.)

## Odstranjevanje gesla ob zagonu

Če gesla ob zagonu za računalnik VAIO ne potrebujete več, upoštevajte spodnja navodila za odstranjevanje skrbniškega in uporabniškega gesla.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Polji Enter New Password in Confirm New Password pustite prazni in pritisnite tipko Enter.
5. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.

   Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

## Ogled sistemskih informacij

Ogledate si lahko sistemske informacije računalnika VAIO.

Po namestitvi pomnilniškega modula si lahko na primer ogledate informacije, da preverite spremembe sistemskega pomnilnika.

1. Zaženite VAIO Care (Desktop). (Informacije o zagonu programa VAIO Care (Desktop) najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite About your VAIO in System information.

   Prikažejo se sistemske informacije računalnika VAIO.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu

Za zagon računalnika VAIO lahko s funkcijo BIOS-a nastavite geslo (geslo ob zagonu). Ko se prikaže logotip VAIO, se pojavi poziv za vnos gesla ob zagonu, s katerim zaženete računalnik.

Obstajata dve vrsti gesel. Najprej nastavite skrbniško geslo.

- Geslo za napravo (za skrbnike):

  Uporabnikom s skrbniškimi pravicami dovoljuje spreminjanje vseh nastavitvenih možnosti na nastavitvenem zaslonu BIOS-a ter zagon računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo (za uporabnike brez skrbniških pravic):

  Standardnim uporabnikom dovoljuje spreminjanje nekaterih nastavitvenih možnosti BIOS-a ter zagon računalnika VAIO. Če želite nastaviti uporabniško geslo, morate najprej nastaviti skrbniškega.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Vnesite geslo in pritisnite tipko Enter.

   Če ga želite spremeniti, vnesite trenutno in novo geslo. To je lahko sestavljeno iz največ 32 alfanumeričnih znakov (vključno s presledki) ter razlikuje med velikimi in malimi črkami.

5. Pritisnite tipkoali, da izberete Password when Power On, nato pa pritisnite tipko Enter in izberite Enabled.
6. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.
7. Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Geslo zapišite, da ga ne boste pozabili.

- Če pozabite geslo, ne boste mogli zagnati računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo lahko ponastavite na nastavitvenem zaslonu BIOS-a, tako da vnesete skrbniško geslo.

- Če pozabite skrbniško geslo, ga mora ponastaviti osebje v pooblaščenem servisnem centru ali službi za podporo strankam Sony. (plačati boste morali stroške ponastavitve.)

## Odstranjevanje gesla ob zagonu

Če gesla ob zagonu za računalnik VAIO ne potrebujete več, upoštevajte spodnja navodila za odstranjevanje skrbniškega in uporabniškega gesla.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Polji Enter New Password in Confirm New Password pustite prazni in pritisnite tipko Enter.
5. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.

   Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

## Uporaba programa VAIO Update

Program VAIO Update vključuje storitev, ki vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah, kot so pomembna obvestila in posodobitveni programi, s katerimi bo vaš računalnik VAIO vedno posodobljen.

Program VAIO Update prek interneta samodejno poišče posodobitvene programe, ki izboljšajo delovanje računalnika, ali razpoložljive nove programe ter vam jih na preprost način pomaga prenesti in namestiti.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Namig

- Program VAIO Update lahko zaženete tudi prek VAIO Care (Desktop).

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Pred uporabo zaslona na dotik preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Z zaslonom na dotik ne ravnajte grobo.

  Nežni dotiki vedno delujejo, saj je računalnik VAIO opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik.

- Za dotikanje zaslona uporabljajte samo prste.

  Sicer lahko pride do poškodb ali okvar zaslona na dotik. Obvezno se zaslona dotikajte samo s prsti.

- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če računalnik VAIO vklopite medtem, ko se dotikate zaslona, ali če na računalnik med postopkom zagona deluje elektromagnetno valovanje. V takem primeru vnovič zaženite računalnik.

- Zaslon na dotik po vrnitvi računalnika VAIO iz načina spanja v normalen način morda ne bo deloval več sekund. V takem primeru počakajte, preden poskusite znova uporabiti zaslon na dotik.

- Vzdržujte čistočo zaslona na dotik, da ohranite njegovo občutljivost. Umazanija lahko povzroči poškodbe ali okvaro.

## Povečanje velikosti besedila (DPI) (modeli z zaslonom na dotik)

Če spremenite DPI tako, da povečate besedilo in ikone, boste lažje uporabljali zaslon na dotik.

1. Odprite Nadzorna plošča ter izberite Videz in prilagajanje in Povečanje ali pomanjšanje besedila in drugih elementov. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)
2. V možnostih zaslona izberite želene nastavitve in kliknite Uporabi.
3. Če se pojavi sporočilo, ki priporoča, da se izpišete, izberite Izpišite se zdaj.
4. Ponovno se vpišite.

   Velikost besedila v sistemu Windows se spremeni.

## Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Računalnik VAIO lahko upravljate s tapanjem po zaslonu na dotik ali z enostavnimi potezami s prsti.

### Osnovno delovanje

#### Klik (tap)

S prstom enkrat tapnite zaslon na dotik. S tapanjem lahko izberete gumb, kot sta npr. V redu in Prekliči, ali pa element.

#### Dvojni klik (dvojni tap)

S prstom dvakrat zaporedoma hitro tapnite zaslon na dotik.

Z dvojnim tapom ikone lahko zaženete program, kot je npr. urejevalnik besedil ali preglednic, ali pa odprete datoteke.

#### Vlečenje

Postavite prst na želeno točko zaslona na dotik in ga povlecite. Tako lahko premikate datoteke ali spreminjate velikost okna.

#### Vlečenje in spuščanje

Dotaknite se želene ikone datoteke, jo povlecite v drugo mapo, okno ali ikono programa, nato pa spustite prst z zaslona. Tako lahko premikate ali kopirate datoteke.

### Napredno delovanje

Računalnik VAIO lahko upravljate z enostavnimi potezami (kretnjami) s prsti po zaslonu.

Odziv na kretnjo je odvisen od programa.

#### Desni klik (dotik in držanje)

Dotaknite se želene točke na zaslonu na dotik za nekaj sekund in nato umaknite prst z zaslona. Glede na točko dotika lahko odprete različne menije.

#### Premikanje

Dotaknite se območja, po katerem se je mogoče premikati, npr. v oknu Internet Explorer, ter ga povlecite. Za premikanje okna lahko povlečete tudi drsnik na navpičnem drsnem traku izbranega okna.

#### Povečanje ali pomanjšanje slike ali fotografije (zoom)

Če želite uporabiti zoom na sliki, npr. na fotografiji v oknu Fotografije, se z dvema prstoma dotaknite zaslona. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Vrtenje slike ali fotografije (rotacija)

Če želite zavrteti sliko ali fotografijo, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju podrsajte po zaslonu tako, kot bi želeli narisati krog. Slike morda ne boste mogli zavrteti, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

#### Izbira s podrsanjem

Na kratko povlecite prst po zaslonu v smeri, kamor se zaslon ne premika.

Izberete lahko element, kot je npr. ploščica programa ali slika.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## Odpiranje Nadzorna plošča

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Nadzorna plošča.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Nadzorna plošča.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Odstranjevanje diska (modeli z optičnim pogonom)

Odstranite disk iz vklopljenega računalnika VAIO.

1. Pritisnite gumb za izmet pogona.

   Pladenj pogona zdrsne ven.

2. Odstranite disk iz računalnika VAIO.
3. Zaprite pladenj pogona tako, da ga nežno potisnete navznoter.

#### Opomba

- Ko odstranjujete disk, na pladenj pogona ne izvajajte pritiska.

## O kodah regij (modeli z optičnim pogonom)

Spodaj je seznam kod regij DVD, ki označujejo regije, v katerih je mogoče predvajati nosilce podatkov DVD.

Kode regij lahko preverite na nosilcih podatkov DVD, ki se prodajajo v spodnjih državah ali regijah.

1. ZDA, Kanada
2. Evropa, Bližnji vzhod, Južna Afrika, Japonska
3. Jugovzhodna Azija, Tajvan, Južna Koreja, Hongkong
4. Srednja Amerika, Južna Amerika, Mehika, Avstralija, Nova Zelandija
5. Severna Afrika, Azija, Rusija, Ukrajina, Belorusija, Indija
6. Kitajska
7. Rezervirano za prihodnjo uporabo
8. Mednarodna letala, mednarodne potniške ladje, mednarodne konferenčne dvorane itd.

Če prvič predvajate DVD video na računalniku VAIO, pred vstavljanjem diska upoštevajte naslednje korake:

1. Odprite okno Ta računalnik. (Za odpiranje programa Ta računalnik glejte Odpiranje pogleda Programi.)

2. Z desno tipko miške kliknite ikono optičnega pogona in izberite Lastnosti.

3. Izberite zavihek Strojna oprema.
4. Na seznamu Diskovni pogoni izberite svoj optični pogon in kliknite Lastnosti.
5. Izberite zavihek Regija DVD.
6. Na seznamu izberite ustrezno regijo in kliknite V redu.

#### Opomba

- Kodo regije lahko spremenite le nekajkrat. Ko presežete to omejitev, je koda regije pogona trajno dodeljena in ne morete je več spremeniti. Z vnovično konfiguracijo računalnika VAIO ne ponastavite te omejitve.

- Težave, ki nastanejo zaradi spreminjanja nastavitev kode regije pogona, niso zajete v garanciji.

## Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom)

Vstavite disk v vklopljen računalnik VAIO.

1. Pritisnite gumb za izmet pogona.

   Pladenj pogona se odpre.

2. Vstavite disk v računalnik VAIO.

   Z eno roko držite spodnji del pladnja pogona, postavite disk na sredino pladnja pogona in ga nežno potisnite navzdol, da se zaskoči. Če disk ni dobro vstavljen, ko zaprete pladenj pogona, ga morda ne boste mogli odpreti.

   Disk vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena navzgor.

3. Zaprite pladenj pogona, tako da ga nežno potisnete.

#### Opomba

- Pri vstavljanju diska v pladenj pogona ne uporabljajte prevelike sile.

## Podprti diski (modeli z optičnim pogonom)

V tej temi so opisane vrste nosilcev podatkov, ki jih lahko predvajate ali na katere lahko zapisujete podatke v računalniku VAIO.

Nameščeni optični pogon je odvisen od kupljenega modela. Pred uporabo preverite specifikacije.

### Za modele s pogonom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (enoslojni)/DL (dvoslojni), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (troslojni), BD-RE TL*5

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) ROM z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (enoslojni)/DL (dvoslojni), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Zapisovanje podatkov na nosilec podatkov Ultra Speed CD-RW ni podprto.

*2 Optični pogon ne podpira diskov DVD-RAM z ohišjem. Uporabite diske brez ohišja ali diske z odstranljivim ohišjem.

*3 Zapisovanje podatkov na enostranske nosilce podatkov DVD-RAM (2,6 GB), združljive z DVD-RAM različico 1.0, ni podprto. Nosilci podatkov, združljivi z DVD-RAM različico 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revizijo 5.0, niso podprti.

*4 Nosilci podatkov BD-RE Disc v obliki zapisa različice 1.0 in nosilci podatkov Blu-ray Disc z ohišjem niso podprti.

*5 Na voljo, če optični pogon podpira nosilce podatkov BDXL(TM). Nekateri programi morda ne podpirajo predvajanja in/ali zapisovanja nosilcev podatkov BD-R TL/BD-RE TL, vnaprej nameščeni programi pa se razlikujejo glede na kupljen model. Več informacij najdete v datotekah s pomočjo, priloženih programom. Drugi predvajalniki morda ne bodo predvajali nosilcev podatkov BD R TL/BD-RE TL, na katere ste podatke zapisali z računalnikom VAIO. Preverite, ali vaš predvajalnik podpira nosilce podatkov BD R TL/BD-RE TL.

#### Opomba

- Optični pogon morda ne podpira predvajanja nekaterih nosilcev podatkov ali zapisovanja podatkov nanje.

- Optični pogon ne podpira zapisovanja podatkov na diske velikosti 8 cm.

- Optični pogon podpira samo okrogle diske. Ne uporabljajte diskov drugih oblik (npr. v obliki zvezde, srca, kartice itd.) ali poškodovanih diskov, saj lahko pride do okvare računalnika VAIO.

- Podatke v obliki zapisa DVD-Video lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD+R (eno- ali dvoslojni), DVD+RW/DVD-R (eno- ali dvoslojni) in DVD-RW. Podatke v obliki zapisa DVD-VR lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD-R (eno- ali dvoslojni), DVD-RW in DVD-RAM. Zapisljivi nosilci podatkov se razlikujejo glede na program za zapisovanje na diske, ki ga uporabljate. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

- Priporočamo, da uporabljate nosilce podatkov znamke Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R in BD-RE.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD-RW (hitrost zapisovanja 6x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 6x za nosilce podatkov DVD-RW.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD+RW (hitrost zapisovanja 8x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 8x za nosilce podatkov DVD+RW.

- Računalnik VAIO je izdelan za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Diski DualDiscs in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo standardu CD. Zato ti diski morda niso združljivi z računalnikom.

- Ko kupujete zapisane ali prazne diske za uporabo v računalniku VAIO, obvezno preberite obvestila na embalaži diska in preverite, ali je predvajanje in zapisovanje združljivo z optičnim pogonom vašega računalnika. Sony NE jamči združljivosti optičnih pogonov VAIO z diski, ki niso združljivi z uradnim standardom »CD«, »DVD« ali »Blu-ray Disc«. UPORABA NEZDRUŽLJIVIH DISKOV LAHKO POVZROČI USODNO NAPAKO RAČUNALNIKA VAIO ALI USTVARI KONFLIKTE MED PROGRAMI, KI POVZROČIJO NEODZIVNOST SISTEMA.

  Za vprašanja o zapisih diskov se obrnite na posameznega izdajatelja zapisanih diskov ali na proizvajalca zapisljivih diskov.

- Če želite predvajati nosilce podatkov DVD-RW, DVD-RAM in DVD-R (eno- ali dvoslojne), ki ustrezajo standardu CPRM (Content Protection for Recordable Media), mora biti računalnik VAIO povezan v internet.

- Nosilci podatkov Blu-ray Disc za zapisovanje, urejanje ali predvajanje avtorsko zaščitene vsebine uporabljajo tehnologijo AACS (Advanced Access Content System). Če želite uporabljati nosilce podatkov Blu-ray Disc, morate posodobiti ključ AACS.

- Ključ AACS lahko posodobite prek interneta. Upoštevajte navodila v sporočilu, ki se prikaže v programu za zapisovanje, urejanje ali predvajanje, ki ga uporabljate. Če ključa AACS ne posodobite, morda ne boste mogli zapisovati, urejati ali predvajati avtorsko zaščitene vsebine.

  Za zapisovanje, urejanje ali predvajanje vsebine brez avtorske zaščite ne potrebujete posodobljenega ključa AACS. Ključ AACS za program za zapisovanje ali predvajanje nosilcev podatkov Blu-ray Disc, ki je nameščen v računalniku VAIO, lahko posodobite za pet let po nakupu. Po tem obdobju vas bomo o posodobitvi obvestili na spletnem mestu za podporo.

- Za nekatere vsebine nosilcev podatkov DVD in BD-ROM Disc so zahtevane regijske nastavitve. Če se regijska nastavitev na optičnem pogonu ne ujema s kodo regije na disku, predvajanje ni mogoče.

- Če zunanji zaslon ne ustreza standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), ne morete predvajati ali si ogledati vsebine na avtorsko zaščitenih nosilcih podatkov Blu-ray Disc prek povezave HDMI.

- Nekatera vsebina nosilcev podatkov Blu-ray Disc podpira samo predvajanje videov v standardni ločljivost in ne omogoča predvajanja analognih videov.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Obnovitev z obnovitvene particije

Računalnik VAIO lahko obnovite iz obnovitvene particije v vgrajeni napravi za shranjevanje. Ta način obnovitve je hitrejši od uporabe nosilca podatkov za obnovitev.

Pred obnavljanjem računalnika si oglejte Opombe v zvezi z obnavljanjem.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start troubleshooting (recovery).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon Izberite možnost (Choose an option).

   Zaslon Izberite možnost (Choose an option) se prikaže šele čez nekaj časa, zato počakajte.

3. Izberite Odpravi težave (Troubleshoot) in VAIO recovery solutions.

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Izberite Start recovery wizard.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če se prikaže okno za izbor jezika, izberite želeni jezik in kliknite V redu.

- Če želite izvesti obnovitev po meri, izberite Tools in nato Start advanced recovery wizard.

## Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve)

Če računalnik VAIO ni več stabilen, priporočamo, da uporabite funkcijo za osvežitev, ki je na voljo v sistemu Windows. Računalnik osvežite po spodnjih navodilih.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. IzberiteNapajanje, pritisnite in pridržite tipko Shift in izberite Zaustavitev sistema.
   Popoln izklop računalnika VAIO.
3. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.
   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).
4. Izberite Start troubleshooting (recovery).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon Izberite možnost (Choose an option).

   Zaslon Izberite možnost (Choose an option) se prikaže šele čez nekaj časa, zato počakajte.

5. Izberite Odpravi težave (Troubleshoot) in Osvežite računalnik (Refresh your PC).

Večina uporabniških podatkov, shranjenih v vaši vgrajeni napravi za shranjevanje, nekatere nastavitve Windows in vsi programi, preneseni s spletnega mesta Trgovina Windows, bodo ohranjeni tudi po osvežitvi računalnika VAIO. Vendar pa boste morda izgubili nastavitve nekaterih programov ali datoteke v določenih mapah.

Na spodnjem seznamu so prikazane podrobnosti o tem, katere datoteke so ohranjene in kateri podatki so izbrisani, ko osvežite računalnik.

#### Nastavitve, ki so ohranjene po osvežitvi računalnika VAIO

Ko osvežite računalnik VAIO, bodo ohranjene te nastavitve.

- Nastavitve knjižnic

- Uporabniški računi (lokalni, domenski, račun Microsoft) in članstva v skupini

- Nastavitve domen

- Nastavitve storitve Windows Update

- Ozadje začetnega in zaklenjenega zaslona

- Teme namizja

- Mednarodne nastavitve

- Profili brezžičnih omrežij

- Nastavitve, konfigurirane na pozdravnem zaslonu sistema Windows

#### Podatki, ki so izbrisani po osvežitvi računalnika VAIO

Po osvežitvi računalnika VAIO so izbrisani podatki iz spodaj navedenih map.

- \Windows

- \Program Files

- \Programske datoteke (x86)

- \ProgramData

- \Uporabniki\(Uporabniško ime)\AppData

#### Opomba

- Pomembne podatke shranite vnaprej.

- Podatki, zaščiteni z avtorskimi pravicami, kot so podatki digitalnih oddaj ali glasbe, organizirani s programi za predvajanje večpredstavnosti, morda ne bodo na voljo, kljub temu, da se po osvežitvi računalnika VAIO nahajajo na isti lokaciji.

  Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu, ki ga uporabljate.

#### Namig

- Programi, nameščeni ob dobavi in nameščeni iz Trgovina Windows se ohranijo, medtem ko se programi na namizju, ki ste jih namestili po nakupu, izbrišejo.

## Odstranjevanje vsebine za obnavljanje za sprostitev prostora na disku

Na vgrajeni napravi za shranjevanje je obnovitvena particija, v kateri so shranjeni podatki za obnovitev sistema. Če je v računalnik VAIO vgrajen pogon SSD, vam priporočamo, da zmanjšate obnovitveno particijo, tako da odstranite te podatke in sprostite nezasedeni prostor na pogonu C: (ali na zadnjem pogonu na seznamu pogonov, npr. D:).

Če želite odstraniti podatke za obnovitev sistema ali obnoviti računalnik, ko odstranite podatke, potrebujete nosilec podatkov za obnovitev.

Če odstranite vsebino za obnovitev, ne boste mogli uporabljati funkcije osveževanja.

1. Ustvarite disk Recovery Media, če tega še niste storili.

   Če želite več informacij o ustvarjanju diska Recovery Media, glejte Ustvarjanje medij za obnovitev.

2. Ko je računalnik VAIO v navadnem načinu delovanja, v optični pogon vstavite disk Recovery Media ali pa v vrata USB računalnika priključite pomnilniški ključek USB (ni priložen).
3. Izklopite računalnik VAIO.
4. Pritisnite gumb ASSIST, da prikažete zaslon VAIO Care (Rescue Mode), nato pa izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Izberite Tools in Remove recovery partition.
6. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Obnovitev z diskom Recovery Media

Če so podatki na obnovitveni particiji poškodovani ali izbrisani, lahko računalnik VAIO obnovite z diskom Recovery Media.

Vendar pa obnovitev računalnika z nosilcem podatkov za obnovitev traja dlje kot obnovitev iz Recovery Media.

1. Ko je računalnik v normalnem načinu delovanja, v optični pogon vstavite disk Recovery Media (optični disk) ali pa v vrata USB računalnika VAIO vstavite pomnilniški ključek USB.
2. Izklopite računalnik VAIO.
3. Pritisnite gumb ASSIST, da prikažete zaslon VAIO Care (Rescue Mode), nato pa izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Izberite Start recovery wizard.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če se prikaže okno za izbor jezika, izberite želeni jezik in kliknite V redu.

- Če želite izvesti obnovitev po meri, izberite Tools in nato Start advanced recovery wizard.

- Če računalnika VAIO ni mogoče obnoviti s pomnilniškega ključka USB, priključite ključek v druga vrata USB na računalniku in poskusite znova.

## Preverjanje velikosti obnovitvene particije

Na vgrajeni napravi za shranjevanje je obnovitvena particija, na kateri so shranjeni podatki za obnovitev sistema.

Če želite preveriti velikost obnovitvene particije, upoštevajte naslednje korake:

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Ta računalnik.
3. V menijski vrstici izberite Računalnik in nato Upravljaj.
4. V levem podoknu v razdelku Shramba izberite Upravljanje diskov.

   Velikost obnovitvene particije in skupna velikost pogona C: sta prikazani v vrstici Disk 0 v osrednjem podoknu.

## O obnovitvi

Obnovitev je postopek obnavljanja vgrajene naprave za shranjevanje na izvirne tovarniške nastavitve. Osvežitev je postopek vnovične namestitve operacijskega sistema, pri katerem ohranite glavne nastavitve in osebne podatke.

Najprej osvežite računalnik VAIO, če postane računalnik nestabilen. Če težave ne morete odpraviti, obnovite računalnik.

Računalnik lahko obnovite na dva načina:

- Z mediji za obnovitev namestitve

- Z obnovitveno particijo

### Kdaj moram izvesti obnovitev ali osvežitev?

- Če je računalnik VAIO postal nestabilen

- Če je računalnik VAIO okužen z računalniškim virusom

- Če ima računalnik VAIO težave, ki jih ni mogoče rešiti s funkcijo odpravljanja težav

- Če ste pomotoma formatirali pogon C:

### Kateri program naj uporabim za obnovitev ali osvežitev računalnika VAIO ali za ustvarjanje medijev za obnovitev namestitve?

Uporabite spodaj navedene programe.

#### VAIO Care

- Ustvarjanje medijev za obnovitev namestitve

- Preverjanje strojne opreme računalnika

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Obnavljanje računalnika VAIO

- Obnavljanje (varnostno kopiranje) podatkov

- Brisanje vseh podatkov na vgrajeni napravi za shranjevanje

#### Obnovitveno okolje sistema Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Osvežitev

#### Namig

- Več informacij najdete v datoteki s pomočjo za VAIO Care in VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Svoj računalnik VAIO lahko kadar koli obnovite prek Obnovitveno okolje sistema Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kaj je obnovitvena particija?

Na obnovitveni particiji v vgrajeni napravi za shranjevanje so shranjeni podatki za obnovitev sistema ali programa. Podatkov na tej particiji po navadi ne morete spreminjati ali izbrisati, vendar pa je za ta dejanja v prodaji posebna programska oprema.

### Zakaj moram ustvariti medij za obnovitev namestitve?

Z mediji za obnovitev namestitve lahko obnovite računalnik VAIO nazaj na izvirne tovarniške nastavitve. Če se sistem Windows ne zažene in ste izbrisali obnovitveno particijo, boste za obnovitev potrebovali medij za obnovitev namestitve.

Medij za obnovitev namestitve ustvarite takoj, ko je računalnik pripravljen za uporabo.

## Ustvarjanje medij za obnovitev

Upoštevajte spodnja navodila za ustvarjanje nosilca podatkov za obnovitev.

Za disk medij za obnovitev lahko uporabite DVD-je, diske Blu-ray Disc ali pomnilniški ključek USB.

- Model brez vgrajenega optičnega pogona:

  Uporabite pomnilniški ključek USB.

- Model z vgrajenim optičnim pogonom:

  Priporočamo, da uporabite medij DVD-R, saj lahko podatke s pomnilniškega ključka USB pomotoma izbrišete. Uporabite lahko tudi medij BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL. Vrste medijev, ki jih podpira računalnik VAIO, in število diskov, ki jih potrebujete, se razlikujejo glede na model, ki ste ga kupili. O tem boste obveščeni med ustvarjanjem nosilca podatkov.

#### Opomba

- Vrata USB, ki so združljiva s standardom USB 3.0, ne podpirajo obnovitve s pomnilniškim ključkom USB, ki je združljiv s standardom USB 3.0. Na modelih brez vrat USB, ki so združljiva samo s standardom USB 2.0, pazite, da ustvarite medij za obnovitev na pomnilniku USB, ki ni združljiv s standardom USB 3.0.

1. Povežite računalnik VAIO v internet ter prenesite in namestite najnovejše posodobitve s programom VAIO Update.
2. Če želite zagnati program VAIO Care, pri vklopljenem računalniku VAIO pritisnite gumb ASSIST.

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

   Prikaže se okno VAIO Care.

3. Izberite Advanced Tools, Restore and recovery in Create Recovery Media.
4. Skrbno preberite navodila na zaslonu in izberite Next.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Preden se prikaže trenutno stanje postopka, lahko traja nekaj časa.

- Pri ustvarjanju diska medij za obnovitev tega ne izvrzite ali odklopite, saj lahko tako prekinete postopek.

- Disk medij za obnovitev shranite na varno mesto.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

#### Opombe v zvezi z ustvarjanjem diska medij za obnovitev

- Disk medij za obnovitev lahko ustvarite s programom VAIO Care. Če medij za obnovitev ustvarite in obnovo izvedete na kakršen koli drug način, računalnika VAIO morda ne boste mogli povrniti na tovarniške nastavitve. Sony ne jamči za združljivost računalnika s takimi medij za obnovitev.

- Disk medij za obnovitev je namenjen samo za uporabo v računalniku VAIO, v katerem je bil ustvarjen.

- Računalnika VAIO z diskom medij za obnovitev ne morete osvežiti.

- Disk medij za obnovitev ustvarite takoj, ko je računalnik VAIO pripravljen za uporabo. V naslednjih primerih morda ne boste mogli obnoviti računalnika iz obnovitvene particije in boste potrebovali nosilec podatkov za obnovitev:

  - obnovitveno particijo ste spremenili s programi za spreminjanje podatkov.

  - vnaprej nameščeni operacijski sistem ste v računalniku zamenjali z drugim.

  - vgrajeno napravo za shranjevanje ste formatirali brez uporabe programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Ne dotikajte se površine diskov in pazite, da se ne umažejo. Zaradi prstnih odtisov ali umazanije na površini lahko pride do napak pri branju/zapisovanju.

- Če želite ustvariti disk medij za obnovitev, boste morda morali sprostiti nezaseden prostor na pogonu C: za več kot dvojno zmogljivost nosilca podatkov, ki ga uporabljate. Diska medij za obnovitev pri nekaterih modelih zaradi pomanjkanja prostora ne boste mogli ustvariti niti ob nakupu, ne glede na to, ali optični pogon podpira medije Blu-ray Disc ali dvoslojne medije DVD.

- Pred uporabo pomnilniškega ključka USB kot diska medij za obnovitev si oglejte datoteko s pomočjo, ki je priložena programu VAIO Care.

## Opombe v zvezi z obnavljanjem

Pred obnavljanjem računalnika VAIO pozorno preberite naslednje opombe.

### Pomembne opombe v zvezi z obnavljanjem

- Z obnovitvijo računalnika VAIO boste izbrisali vse podatke na vgrajeni napravi za shranjevanje in ponastavili vse nastavitve na izvirne tovarniške. Preverite, ali ste varnostno kopirali vse pomembne podatke.

  Če želite obdržati glavne nastavitve in osebne podatke, osvežite računalnik. Dodatne informacije najdete v poglavju Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve).

- Pred obnavljanjem iz računalnika VAIO odklopite vse zunanje naprave razen napajalnega kabla, napajalnika in naprav, zahtevanih za obnovitev.

- Med obnovitvijo naj bo na računalnik VAIO priključen napajalni kabel ali napajalnik.

- Obnovitve ne zaustavite, dokler ni končana.

- Če ste pozabili geslo in ne morete začeti postopka obnovitve, se za ponastavitev gesla obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam družbe Sony. Plačati boste morali stroške ponastavitve.

### Opombe o programih

- Z obnavljanjem računalnika VAIO lahko obnovite samo vnaprej nameščene programe. Programov, ki ste jih namestili sami, ali podatkov, ki ste jih ustvarili od nakupa računalnika, ne morete obnoviti. Poleg tega ne morete obnoviti samo sistema Windows.

- V nekaterih vnaprej nameščenih programih so na voljo možnosti za njihovo samostojno odstranjevanje in nameščanje. Vendar pa ti programi v računalniku VAIO morda ne bo delovala pravilno, če boste uporabljali te možnosti.

- Z namestitvijo programov za spreminjanje velikosti particij boste morda onemogočili obnavljanje ali ustvarjanje diska Recovery Media. Da se temu izognete, ustvarite medije za obnovitev namestitve ustvarite takoj, ko je računalnik VAIO pripravljen za uporabo. Dodatne informacije najdete v poglavju Ustvarjanje medij za obnovitev.

## O gumb ASSIST

Za redno vzdrževanje računalnika VAIO ali reševanje težav, na katere naletite pri uporabi računalnika, pritisnite gumb ASSIST.

Če je računalnik vklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST zažene program VAIO Care.

Če je računalnik izklopljen, se ob pritisku gumb ASSIST prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

Program VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v primeru hude težave (če se na primer sistem Windows ne zažene).

#### Opomba

- Če se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in če v petih minutah ne izvedete nobenega dejanja, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil.

## Zagon računalnika VAIO iz zunanjih naprav

Računalnik VAIO lahko s funkcijo BIOS-a zaženete iz zunanjih naprav, kot je optični pogon, disketni pogon USB ali pomnilniški ključek USB.

1. Na računalnik VAIO priključite zunanjo napravo.
2. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

3. Izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Začne se postopek zagona iz zunanje naprave.

#### Opomba

- Iz računalnika VAIO odklopite vse naprave, razen tiste zunanje naprave, s katero ga želite zagnati. Nekaterih naprav ni mogoče uporabiti za zagon računalnika ali jih z njim ni mogoče uporabljati.

- Če je zunanji napravi priložen napajalnik, jo najprej priklopite na zunanji vir napajanja.

## Obnovitev sistemskih datotek z obnovitveno točko, če ni mogoče zagnati sistema Windows

Če ne morete zagnati sistema Windows, sistemske datoteke računalnika obnovite po navodilih v naslednjih korakih.

1. Izklopite računalnik VAIO.
2. Pritisnite gumb ASSIST, da prikažete zaslon VAIO Care (Rescue Mode), nato pa izberite Start troubleshooting (recovery).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon Izberite možnost (Choose an option).

   Zaslon Izberite možnost (Choose an option) se prikaže šele čez nekaj časa, zato počakajte.

3. Izberite Odpravi težave (Troubleshoot), Dodatne možnosti (Advanced options) in Obnovitev sistema (System Restore).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže okno Obnovitev sistema (System Restore).

4. Izberite Next.
5. Izberite obnovitveno točko in nato Next.

   Prikaže se potrditveno okno izbrane obnovitvene točke.

6. Izberite Dokončaj (Finish), da potrdite izbrano obnovitveno točko.

   Ko so sistemske datoteke obnovljene, se računalnik VAIO vnovič zažene.

## O varnostnem kopiranju

Pri varnostnem kopiranju se ustvari varnostna kopija podatkov na vgrajeni napravi za shranjevanje, ki se shrani na drugo mesto.

Zaradi nepričakovanih dogodkov ali računalniških virusov lahko izgubite različne podatke, shranjene na vgrajeni napravi za shranjevanje. Za obnovitev izgubljenih podatkov potrebujete varnostno kopijo.

Priporočamo, da redno shranjujete varnostne kopije vaših podatkov.

Če sistem Windows lahko zaženete, podatke varnostno kopirajte s funkcijo v sistemu Windows.

Za uporabo funkcije odprite Nadzorna plošča, nato pa izberite Sistem in varnost in Zgodovina datoteke.

## O vrstah varnostnega kopiranja

Za varnostno kopiranje pomembnih podatkov lahko uporabite funkcijo Windows sistema Varnostno kopiranje in obnavljanje.

Obstaja več vrst varnostnega kopiranja, kot je opisano v nadaljevanju.

### Varnostno kopiranje datotek

Mape in datoteke, shranjene v računalniku VAIO, lahko varnostno kopirate na zunanji trdi disk.

Za podrobnosti o varnostnem kopiranju podatkov glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

### Varnostno kopiranje posnetkov sistema

Varnostno lahko kopirate celoten sistem računalnika VAIO. Če vgrajena naprava za shranjevanje ali računalnik kdaj preneha delovati, lahko s posnetkom sistema obnovite računalnik na stanje, kakršno je bilo ob varnostnem kopiranju.

Če želite ustvariti posnetek sistema, potrebujete dodatni trdi disk, formatiran v obliki NTFS. Posnetek sistema lahko varnostno kopirate tudi na optične diske, kot je Blu-ray Disc ali DVD.

Za podrobnosti o ustvarjanju posnetka sistema glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

#### Opomba

- Izgubljenih ali poškodovanih podatkov v nobenem primeru ne bomo obnavljali ali nadomeščali, niti v primeru okvare računalnika VAIO.

- Disk medij za obnovitev ustvarite kmalu po nakupu računalnika VAIO. V primeru, da zaradi okvare računalnika ne morete ustvariti varnostne kopije podatkov s funkcijo v sistemu Windows, za to opravilo lahko uporabite orodje za varnostno kopiranje na disku medij za obnovitev.

  Za informacije o ustvarjanju diska medij za obnovitev glejte Ustvarjanje medij za obnovitev.

#### Namig

- Če računalnik VAIO nima optičnega pogona, morate pred varnostnim kopiranjem na računalnik priključiti zunanjo napravo, na primer zunanji trdi disk ali pogon DVD, ali pa spremeniti velikost particije pogona C: in pred varnostnim kopiranjem ustvariti dodatno particijo. Dodatne informacije najdete v poglavju Ustvarjanje particij.

## Ustvarjanje obnovitvene točke

Z obnovitveno točko lahko sistemske datoteke računalnika obnovite na stanje, kakršno je bilo, ko ste točko ustvarili.

Obnovitvene točke so po navadi ustvarjene samodejno, na primer ko namestite gonilnik. Vendar vam priporočamo, da ročno ustvarite obnovitveno točko, preden v računalnik VAIO nameščate programe ali gonilnike.

Za informacije o ustvarjanju obnovitvene točke glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Varnostno kopiranje podatkov, če ni mogoče zagnati sistema Windows

Če sistema Windows ne morete zagnati, podatke varnostno kopirajte s programom VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start troubleshooting (recovery).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon Izberite možnost (Choose an option).

   Zaslon Izberite možnost (Choose an option) se prikaže šele čez nekaj časa, zato počakajte.

3. Izberite Odpravi težave (Troubleshoot) in VAIO recovery solutions.

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Izberite Tools in Rescue Data.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če se v 3. koraku prikaže okno za izbor jezika, izberite želeni jezik in kliknite V redu.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko zaženete tudi z diskom medij za obnovitev. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev z diskom Recovery Media.

- Če izberete možnost Custom rescue, priporočamo, da za mesto shranjevanja obnovljenih datotek izberete zunanji trdi disk.

#### Opombe o uporabi programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Z obnovljenimi datotekami ravnajte previdno, da jih zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

- Pred uporabo programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions za varnostno kopiranje in obnovitev podatkov onemogočite funkcijo za šifriranje trdega diska v sistemu Windows.

  Vendar pazite, saj do obnovljenih datotek, ki na vgrajeni napravi za shranjevanje niso šifrirane, nepooblaščeni uporabniki lahko enostavno dostopajo z diskom medij za obnovitev in tem programom. Zato po uporabi tega programa nastavite geslo ob zagonu ali geslo trdega diska, omogočite funkcijo sistema Windows za šifriranje trdega diska, disk medij za obnovitev pa shranite na varnem mestu ter tako obnovljene datoteke zaščitite pred nepooblaščenim dostopom.

- Če želite obnoviti avtorsko zaščitene podatke, na primer glasbene datoteke, shranjene v programih za predvajanje digitalne predstavnosti, uporabite orodje za varnostno kopiranje, ki ga priporoča program, s katerim ste uvozili te podatke. Družba Sony ne jamči, da boste lahko predvajali podatke, ki jih ne obnovite s priporočenim orodjem za varnostno kopiranje.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ne podpira varnostnega kopiranja datotek, katerih naziv vključno s potjo presega 260 znakov.

- Uporaba programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ne jamči varnostnega kopiranja vseh podatkov na vgrajeni napravi za shranjevanje.

  Sony ne prevzema nikakršne odgovornosti za izgubo podatkov med postopkom varnostnega kopiranja.

- Med uporabo programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions naj bo računalnik VAIO priključen z napajalnim kablom ali napajalnikom.

- Računalnik VAIO se samodejno vnovič zažene 72 ur po zagonu programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Če postopek varnostnega kopiranja traja več kot 72 ur, bo postopek zaustavljen, računalnik pa se bo znova zagnal. Postopka ne morete nadaljevati na noben način.

- Odvisno od izbranega mesta se lahko obnovljene datoteke razdelijo na dve ali več datotek in shranijo na mesto za obnovljene datoteke ali se preimenujejo. Obnovljene datoteke obnovite s programom VAIO Data Restore Tool. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnavljanje podatkov z orodjem VAIO Data Restore Tool.

- Če zunanji trdi disk ali optični pogon ne podpira povezave USB, namestite gonilnik.

## Obnavljanje podatkov z orodjem VAIO Data Restore Tool

Orodje VAIO Data Restore Tool lahko uporabljate za obnovitev podatkov, ki ste jih varnostno kopirali s programom VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Navodila za uporabo programa najdete v datoteki s pomočjo, ki je vključena v program.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite VAIO Data Restore Tool.

   Prikaže se okno VAIO Data Restore Tool.

3. Izberite Next.

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

4. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Če želite obnoviti avtorsko zaščitene podatke, na primer glasbene datoteke, shranjene v programih za predvajanje digitalne predstavnosti, uporabite orodje za varnostno kopiranje, ki ga priporoča program, s katerim ste uvozili te podatke. Družba Sony ne jamči, da boste lahko predvajali podatke, ki jih ne obnovite s priporočenim orodjem za varnostno kopiranje.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

- Po potrebi premaknite obnovljene datoteke na izvirno mesto.

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Odstranjevanje vsebine za obnavljanje za sprostitev prostora na disku

Na vgrajeni napravi za shranjevanje je obnovitvena particija, v kateri so shranjeni podatki za obnovitev sistema. Če je v računalnik VAIO vgrajen pogon SSD, vam priporočamo, da zmanjšate obnovitveno particijo, tako da odstranite te podatke in sprostite nezasedeni prostor na pogonu C: (ali na zadnjem pogonu na seznamu pogonov, npr. D:).

Če želite odstraniti podatke za obnovitev sistema ali obnoviti računalnik, ko odstranite podatke, potrebujete nosilec podatkov za obnovitev.

Če odstranite vsebino za obnovitev, ne boste mogli uporabljati funkcije osveževanja.

1. Ustvarite disk Recovery Media, če tega še niste storili.

   Če želite več informacij o ustvarjanju diska Recovery Media, glejte Ustvarjanje medij za obnovitev.

2. Ko je računalnik VAIO v navadnem načinu delovanja, v optični pogon vstavite disk Recovery Media ali pa v vrata USB računalnika priključite pomnilniški ključek USB (ni priložen).
3. Izklopite računalnik VAIO.
4. Pritisnite gumb ASSIST, da prikažete zaslon VAIO Care (Rescue Mode), nato pa izberite Start from media (USB device/optical disc).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Izberite Tools in Remove recovery partition.
6. Upoštevajte navodila na zaslonu.

## Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)

Particije so razdeljena območja na vgrajeni napravi za shranjevanje. Razdelitev vgrajene naprave za shranjevanje na več particij ima različne prednosti, kot je ločevanje sistemskih in podatkovnih datotek.

Računalnik VAIO ima po privzetih tovarniški nastavitvah samo eno particijo (pogon C:).

Če želite podatke shranjevati na drugo particijo, npr. D:, spremenite velikost particije in ustvarite novo.

Če želite več informacij o ustvarjanju particij, glejte Ustvarjanje particij.

#### Namig

- Nekateri modeli imajo lahko privzeto tovarniško nastavljen pogon D:.

## Ustvarjanje particij

V tej temi je opisano ustvarjanje particij.

#### Opomba

- Če zmanjšate velikost particije pogona C:, morda ne boste mogli ustvariti nosilca podatkov za obnovitev ali uspešno dokončati obnovitve zaradi premajhne količine nezasedenega prostora za shranjevanje v vgrajeni napravi za shranjevanje.

1. Izberite Nadzorna plošča, izberite Sistem in varnost in v razdelku Skrbniška orodja izberite Ustvarjanje in formatiranje particij trdega diska. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

2. Z desno tipko miške kliknite pogon C: in izberite Skrči nosilec.
3. V polje Vnesite, za koliko MB želite skrčiti prostor vnesite velikost particije, ki jo želite ustvariti, in izberite Skrči.
4. Z desno tipko miške kliknite Nedodeljen in izberite Nov preprost nosilec.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

## Preverjanje velikosti obnovitvene particije

Na vgrajeni napravi za shranjevanje je obnovitvena particija, na kateri so shranjeni podatki za obnovitev sistema.

Če želite preveriti velikost obnovitvene particije, upoštevajte naslednje korake:

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Ta računalnik.
3. V menijski vrstici izberite Računalnik in nato Upravljaj.
4. V levem podoknu v razdelku Shramba izberite Upravljanje diskov.

   Velikost obnovitvene particije in skupna velikost pogona C: sta prikazani v vrstici Disk 0 v osrednjem podoknu.

## Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)

Particije so razdeljena območja na vgrajeni napravi za shranjevanje. Razdelitev vgrajene naprave za shranjevanje na več particij ima različne prednosti, kot je ločevanje sistemskih in podatkovnih datotek.

Računalnik VAIO ima po privzetih tovarniški nastavitvah samo eno particijo (pogon C:).

Če želite podatke shranjevati na drugo particijo, npr. D:, spremenite velikost particije in ustvarite novo.

Če želite več informacij o ustvarjanju particij, glejte Ustvarjanje particij.

#### Namig

- Nekateri modeli imajo lahko privzeto tovarniško nastavljen pogon D:.

## Ustvarjanje particij

V tej temi je opisano ustvarjanje particij.

#### Opomba

- Če zmanjšate velikost particije pogona C:, morda ne boste mogli ustvariti nosilca podatkov za obnovitev ali uspešno dokončati obnovitve zaradi premajhne količine nezasedenega prostora za shranjevanje v vgrajeni napravi za shranjevanje.

1. Izberite Nadzorna plošča, izberite Sistem in varnost in v razdelku Skrbniška orodja izberite Ustvarjanje in formatiranje particij trdega diska. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

2. Z desno tipko miške kliknite pogon C: in izberite Skrči nosilec.
3. V polje Vnesite, za koliko MB želite skrčiti prostor vnesite velikost particije, ki jo želite ustvariti, in izberite Skrči.
4. Z desno tipko miške kliknite Nedodeljen in izberite Nov preprost nosilec.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

## Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve)

Če računalnik VAIO ni več stabilen, priporočamo, da uporabite funkcijo za osvežitev, ki je na voljo v sistemu Windows. Računalnik osvežite po spodnjih navodilih.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. IzberiteNapajanje, pritisnite in pridržite tipko Shift in izberite Zaustavitev sistema.
   Popoln izklop računalnika VAIO.
3. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.
   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).
4. Izberite Start troubleshooting (recovery).

   Upoštevajte navodila na zaslonu, dokler se ne prikaže zaslon Izberite možnost (Choose an option).

   Zaslon Izberite možnost (Choose an option) se prikaže šele čez nekaj časa, zato počakajte.

5. Izberite Odpravi težave (Troubleshoot) in Osvežite računalnik (Refresh your PC).

Večina uporabniških podatkov, shranjenih v vaši vgrajeni napravi za shranjevanje, nekatere nastavitve Windows in vsi programi, preneseni s spletnega mesta Trgovina Windows, bodo ohranjeni tudi po osvežitvi računalnika VAIO. Vendar pa boste morda izgubili nastavitve nekaterih programov ali datoteke v določenih mapah.

Na spodnjem seznamu so prikazane podrobnosti o tem, katere datoteke so ohranjene in kateri podatki so izbrisani, ko osvežite računalnik.

#### Nastavitve, ki so ohranjene po osvežitvi računalnika VAIO

Ko osvežite računalnik VAIO, bodo ohranjene te nastavitve.

- Nastavitve knjižnic

- Uporabniški računi (lokalni, domenski, račun Microsoft) in članstva v skupini

- Nastavitve domen

- Nastavitve storitve Windows Update

- Ozadje začetnega in zaklenjenega zaslona

- Teme namizja

- Mednarodne nastavitve

- Profili brezžičnih omrežij

- Nastavitve, konfigurirane na pozdravnem zaslonu sistema Windows

#### Podatki, ki so izbrisani po osvežitvi računalnika VAIO

Po osvežitvi računalnika VAIO so izbrisani podatki iz spodaj navedenih map.

- \Windows

- \Program Files

- \Programske datoteke (x86)

- \ProgramData

- \Uporabniki\(Uporabniško ime)\AppData

#### Opomba

- Pomembne podatke shranite vnaprej.

- Podatki, zaščiteni z avtorskimi pravicami, kot so podatki digitalnih oddaj ali glasbe, organizirani s programi za predvajanje večpredstavnosti, morda ne bodo na voljo, kljub temu, da se po osvežitvi računalnika VAIO nahajajo na isti lokaciji.

  Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu, ki ga uporabljate.

#### Namig

- Programi, nameščeni ob dobavi in nameščeni iz Trgovina Windows se ohranijo, medtem ko se programi na namizju, ki ste jih namestili po nakupu, izbrišejo.

## O obnovitvi

Obnovitev je postopek obnavljanja vgrajene naprave za shranjevanje na izvirne tovarniške nastavitve. Osvežitev je postopek vnovične namestitve operacijskega sistema, pri katerem ohranite glavne nastavitve in osebne podatke.

Najprej osvežite računalnik VAIO, če postane računalnik nestabilen. Če težave ne morete odpraviti, obnovite računalnik.

Računalnik lahko obnovite na dva načina:

- Z mediji za obnovitev namestitve

- Z obnovitveno particijo

### Kdaj moram izvesti obnovitev ali osvežitev?

- Če je računalnik VAIO postal nestabilen

- Če je računalnik VAIO okužen z računalniškim virusom

- Če ima računalnik VAIO težave, ki jih ni mogoče rešiti s funkcijo odpravljanja težav

- Če ste pomotoma formatirali pogon C:

### Kateri program naj uporabim za obnovitev ali osvežitev računalnika VAIO ali za ustvarjanje medijev za obnovitev namestitve?

Uporabite spodaj navedene programe.

#### VAIO Care

- Ustvarjanje medijev za obnovitev namestitve

- Preverjanje strojne opreme računalnika

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Obnavljanje računalnika VAIO

- Obnavljanje (varnostno kopiranje) podatkov

- Brisanje vseh podatkov na vgrajeni napravi za shranjevanje

#### Obnovitveno okolje sistema Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE))

- Osvežitev

#### Namig

- Več informacij najdete v datoteki s pomočjo za VAIO Care in VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Svoj računalnik VAIO lahko kadar koli obnovite prek Obnovitveno okolje sistema Windows (Windows RE) (Windows Recovery Environment (Windows RE)).

### Kaj je obnovitvena particija?

Na obnovitveni particiji v vgrajeni napravi za shranjevanje so shranjeni podatki za obnovitev sistema ali programa. Podatkov na tej particiji po navadi ne morete spreminjati ali izbrisati, vendar pa je za ta dejanja v prodaji posebna programska oprema.

### Zakaj moram ustvariti medij za obnovitev namestitve?

Z mediji za obnovitev namestitve lahko obnovite računalnik VAIO nazaj na izvirne tovarniške nastavitve. Če se sistem Windows ne zažene in ste izbrisali obnovitveno particijo, boste za obnovitev potrebovali medij za obnovitev namestitve.

Medij za obnovitev namestitve ustvarite takoj, ko je računalnik pripravljen za uporabo.

## Uporaba programa VAIO Update

Program VAIO Update vključuje storitev, ki vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah, kot so pomembna obvestila in posodobitveni programi, s katerimi bo vaš računalnik VAIO vedno posodobljen.

Program VAIO Update prek interneta samodejno poišče posodobitvene programe, ki izboljšajo delovanje računalnika, ali razpoložljive nove programe ter vam jih na preprost način pomaga prenesti in namestiti.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Namig

- Program VAIO Update lahko zaženete tudi prek VAIO Care (Desktop).

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Uporaba protivirusnega programa za računalnik VAIO

Računalnik VAIO pred računalniškimi virusi zaščitite s protivirusnim programom.

Protivirusni program lahko posodabljate z najnovejšimi posodobitvami tako, da s spletnega mesta izdajatelja programa redno prenašate in nameščate posodobitve. Če želite posodobiti protivirusni program, na spodnjem seznamu poiščite tistega, ki ga imate nameščenega v računalniku VAIO, in upoštevajte naslednje korake.

1. Preverite, ali ima računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.
2. Glede na vnaprej nameščen protivirusni program izvedite eno izmed naslednjih dejanj.

   Trend Micro:

   Zaženite Trend Micro Titanium Maximum Security.

   McAfee:

   Zaženite McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ali McAfee Total Protection.

   Windows Defender:

   Zaženite Windows Defender.

   Kaspersky Internet Security:

   Zaženite Kaspersky Internet Security.

3. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Opomba

- Dejanski postopek se lahko razlikuje od zgornjega glede na različico programa, nameščenega v računalniku VAIO. V tem primeru upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za zagon protivirusnega programa glejte Odpiranje pogleda Programi.

- Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

## Ustvarjanje/spreminjanje/odstranjevanje gesla za Windows

Z nastavitvijo gesla za Windows lahko zaščitite računalnik VAIO pred nepooblaščenim dostopom, saj mora uporabnik ob vklopu računalnika ali prehodu iz načina varčevanja z energijo v navadni način vnesti geslo.

Za več informacij o geslu za Windows glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Računi in Možnosti vpisa.
4. V razdelku Geslo izberite Dodaj ali Spremeni.
5. Sledite navodilom na zaslonu za vnos gesla.

#### Opomba

- Gesla ne smete pozabiti. Zapišite si ga in ga shranite na varno mesto.

#### Namig

- Vnesete lahko namig, s katerim se boste lažje spomnili gesla, če ga pozabite. Ustvarite lahko tudi disk za ponastavitev gesla, s katerim boste lahko ustvarili novo geslo. Za več informacij o geslu za Windows glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu

Za zagon računalnika VAIO lahko s funkcijo BIOS-a nastavite geslo (geslo ob zagonu). Ko se prikaže logotip VAIO, se pojavi poziv za vnos gesla ob zagonu, s katerim zaženete računalnik.

Obstajata dve vrsti gesel. Najprej nastavite skrbniško geslo.

- Geslo za napravo (za skrbnike):

  Uporabnikom s skrbniškimi pravicami dovoljuje spreminjanje vseh nastavitvenih možnosti na nastavitvenem zaslonu BIOS-a ter zagon računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo (za uporabnike brez skrbniških pravic):

  Standardnim uporabnikom dovoljuje spreminjanje nekaterih nastavitvenih možnosti BIOS-a ter zagon računalnika VAIO. Če želite nastaviti uporabniško geslo, morate najprej nastaviti skrbniškega.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Vnesite geslo in pritisnite tipko Enter.

   Če ga želite spremeniti, vnesite trenutno in novo geslo. To je lahko sestavljeno iz največ 32 alfanumeričnih znakov (vključno s presledki) ter razlikuje med velikimi in malimi črkami.

5. Pritisnite tipkoali, da izberete Password when Power On, nato pa pritisnite tipko Enter in izberite Enabled.
6. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.
7. Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Geslo zapišite, da ga ne boste pozabili.

- Če pozabite geslo, ne boste mogli zagnati računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo lahko ponastavite na nastavitvenem zaslonu BIOS-a, tako da vnesete skrbniško geslo.

- Če pozabite skrbniško geslo, ga mora ponastaviti osebje v pooblaščenem servisnem centru ali službi za podporo strankam Sony. (plačati boste morali stroške ponastavitve.)

## Odstranjevanje gesla ob zagonu

Če gesla ob zagonu za računalnik VAIO ne potrebujete več, upoštevajte spodnja navodila za odstranjevanje skrbniškega in uporabniškega gesla.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Polji Enter New Password in Confirm New Password pustite prazni in pritisnite tipko Enter.
5. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.

   Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

## Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu

Za zagon računalnika VAIO lahko s funkcijo BIOS-a nastavite geslo (geslo ob zagonu). Ko se prikaže logotip VAIO, se pojavi poziv za vnos gesla ob zagonu, s katerim zaženete računalnik.

Obstajata dve vrsti gesel. Najprej nastavite skrbniško geslo.

- Geslo za napravo (za skrbnike):

  Uporabnikom s skrbniškimi pravicami dovoljuje spreminjanje vseh nastavitvenih možnosti na nastavitvenem zaslonu BIOS-a ter zagon računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo (za uporabnike brez skrbniških pravic):

  Standardnim uporabnikom dovoljuje spreminjanje nekaterih nastavitvenih možnosti BIOS-a ter zagon računalnika VAIO. Če želite nastaviti uporabniško geslo, morate najprej nastaviti skrbniškega.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Vnesite geslo in pritisnite tipko Enter.

   Če ga želite spremeniti, vnesite trenutno in novo geslo. To je lahko sestavljeno iz največ 32 alfanumeričnih znakov (vključno s presledki) ter razlikuje med velikimi in malimi črkami.

5. Pritisnite tipkoali, da izberete Password when Power On, nato pa pritisnite tipko Enter in izberite Enabled.
6. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.
7. Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

#### Opomba

- Geslo zapišite, da ga ne boste pozabili.

- Če pozabite geslo, ne boste mogli zagnati računalnika VAIO.

- Uporabniško geslo lahko ponastavite na nastavitvenem zaslonu BIOS-a, tako da vnesete skrbniško geslo.

- Če pozabite skrbniško geslo, ga mora ponastaviti osebje v pooblaščenem servisnem centru ali službi za podporo strankam Sony. (plačati boste morali stroške ponastavitve.)

## Odstranjevanje gesla ob zagonu

Če gesla ob zagonu za računalnik VAIO ne potrebujete več, upoštevajte spodnja navodila za odstranjevanje skrbniškega in uporabniškega gesla.

1. Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   Prikaže se zaslon VAIO Care (Rescue Mode).

2. Izberite Start BIOS setup.

   Če ste geslo že nastavili, ga vnesite.

   Prikaže se nastavitveni zaslon BIOS-a.

3. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Security, nato pa izberite Set Machine Password ali Set User Password in pritisnite tipko Enter.

   Prikaže se zaslon za vnos gesla.

4. Polji Enter New Password in Confirm New Password pustite prazni in pritisnite tipko Enter.
5. Pritisnite tipkoali, da izberete zavihek Exit, nato pa izberite Exit Setup in pritisnite tipko Enter.

   Ko se prikaže poziv za potrditev, pritisnite tipko Enter.

## Uporaba programa VAIO Update

Program VAIO Update vključuje storitev, ki vas obvešča o razpoložljivih posodobitvah, kot so pomembna obvestila in posodobitveni programi, s katerimi bo vaš računalnik VAIO vedno posodobljen.

Program VAIO Update prek interneta samodejno poišče posodobitvene programe, ki izboljšajo delovanje računalnika, ali razpoložljive nove programe ter vam jih na preprost način pomaga prenesti in namestiti.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Namig

- Program VAIO Update lahko zaženete tudi prek VAIO Care (Desktop).

## Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)

S programom VAIO Care lahko izvajate spodnja opravila ter tako omogočite, da računalnik VAIO stalno deluje na optimalni ravni.

- Redno izvajajte preverjanja stanja in natančne prilagoditve sistema.

- Poiščite informacije o podpori (URL spletnega mesta s podporo in kontaktni podatki).

- Zaženite VAIO Care tako, da preprosto pritisnete gumb ASSIST, in poiščite ustrezne ukrepe, če ste naleteli na težavo.

1. Ko je računalnik VAIO vklopljen, pritisnite gumb ASSIST.

   VAIO Care se zažene.

   Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

#### Namig

- Če gumb ASSIST pritisnete medtem, ko je računalnik VAIO izklopljen, se prikaže zaslon VAIO Care (Rescue Mode). VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions lahko uporabite za obnovitev računalnika v nujnem primeru, na primer, če se sistem Windows ne zažene.

- Druga možnost je, da odprete zaslon Programi in izberete VAIO Care.

  Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.

## Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov

Če želite povečati hitrost računalnika ali učinkovitost delovanja pri izvajanju več programov hkrati, povečajte pomnilnik, tako da namestite dodatne pomnilniške module.

Pred nadgradnjo pomnilnika računalnika si oglejte Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov.

Če namestite pomnilniške module v dve ali več rež, je omogočen dvokanalni način, ki poveča učinkovitost delovanja.

Vrsta modula in velikost nameščenega pomnilnika v računalniku se lahko razlikujeta glede na model.

1. Izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter odstranite akumulator.

   Za informacije o odstranjevanju akumulatorja glejte Odstranjevanje akumulatorja.

2. Počakajte, da se računalnik VAIO ohladi.

   Notranji deli računalnika VAIO so takoj po izklopu morda še vroči. Pazite, da se pri uporabi računalnika VAIO v tem stanju ne opečete.

3. Na ravno površino položite čisto krpo in nanjo postavite računalnik VAIO, kot je prikazano spodaj. S križnim izvijačem odstranite vijake in tako odprite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

   Puščice na spodnji sliki označujejo mesta vijakov.

   Pri nekaterih modelih so pritrditveni vijaki uporabljeni na pokrovu ležišča za pomnilniški modul in jih ni mogoče odstraniti.

   Pod pokrovom je zaščitna folija, ki prekriva pomnilniški modul. Ko nameščate/odstranjujete pomnilniški modul, jo privzdignite.

   Pazite, da je ne odstranite v celoti ali da je ne upognete.

4. Dotaknite se zunanjega kovinskega predmeta, da se razelektrite.

   Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika VAIO.

5. Če ni proste reže, odstranite trenutno nameščen pomnilniški modul. Povlecite zaklepa v smeri puščic, da dvignete modul pod kotom (1), nato pa ga izvlecite v smeri puščice (2).

6. Iz antistatične vrečke vzemite nov pomnilniški modul.
7. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite v režo pomnilniškega modula, tako da je terminal obrnjen navzdol, ter poravnajte zarezo na modulu z jezičkom v reži.

8. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite navznoter, da se zaskoči, kot je prikazano na sliki.

   Zaklepa na obeh straneh reže se zaskočita in tako pritrdita modul. Ne dotikajte se integriranih vezij (črnih komponent) na pomnilniškem modulu.

9. Znova namestite pokrov ležišča za pomnilniški modul in ga pritrdite z vijaki, ki ste jih odstranili v 3. koraku.
10. Namestite akumulator ter priključite vse kable za povezovanje in zunanje naprave, ki ste jih odstranili v 1. koraku, ter vklopite računalnik.
11. Preverite, ali se je velikost sistemskega pomnilnika ustrezno spremenila.

    Če je velikost sistemskega pomnilnika pravilna, je namestitev pomnilniškega modula uspela.

    Za ogled sistemskih informacij glejte Ogled sistemskih informacij.

## Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, pozorno preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Računalnik VAIO in pomnilniški moduli uporabljajo izjemno natančne komponente in elektronsko tehnologijo. Da ne bi prišlo do izničenja garancije v garancijskem obdobju izdelka, priporočamo, da:

  - se za namestitev novega pomnilniškega modula obrnete na prodajalca.

  - pomnilniškega modula ne nameščate sami, če ne znate nadgraditi pomnilnika v računalniku.

  - se ne dotikate priključkov in ne odpirate pokrova ležišča za pomnilniški modul.

- Za pomoč se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony. Če želite poiskati najbližji center ali agenta, glejte O spletnem mestu s podporo.

- Če pomnilniške module dodate ali odstranite sami, lahko pride do okvare računalnika VAIO, nesreče zaradi zloma reže in modula ali napake v povezavi. V tem primeru boste morali plačati popravilo.

- Pazite, da si z ostrimi robovi pomnilniškega modula, notranjih komponent ali vezij v računalniku VAIO ne poškodujete rok ali prstov.

- Pazite, da si ne priprete prstov ali da ne priprete notranjih kablov računalnika VAIO, saj se lahko iztaknejo.

- Če vklopite računalnik VAIO, ko je v njem tekočina, na primer voda, ali drug tujek, lahko pride do požara. Preden vklopite računalnik VAIO, odstranite vse tujke in pritrdite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

- Družba Sony ne jamči, da bodo pomnilniški moduli drugih izdelovalcev delovali v računalniku VAIO. Za informacije o pomnilniških modulih drugih izdelovalcev se obrnite na posamezne prodajalce.

- Pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave ter iztaknite vse priključke in kable za povezovanje. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pomnilniškega modula, računalnika VAIO ali zunanjih naprav.

- Če želite preprečiti poškodbe pomnilniških modulov zaradi elektrostatične razelektritve, upoštevajte spodnja navodila:

  - računalnika ne uporabljajte na mestih, ki zlahka ustvarjajo statično elektriko, na primer na preprogi.

  - pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov se dotaknite kovinskega predmeta zunaj računalnika VAIO, da se razelektrite. Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika.

  - ne odpirajte embalaže pomnilniškega modula, dokler niste pripravljeni na nameščanje modula. Embalaža ščiti modul pred elektrostatično razelektritvijo. Modul shranite v antistatično vrečko ali ga prekrijte z aluminijasto folijo.

- Ko držite pomnilniški modul, se ne dotikajte čipov ali električnega terminala modula.

- Pomnilniškega modula ne vstavljajte v režo v napačni smeri. Modul ali reža se lahko poškodujeta, vezje pa vname.

- Uporabljajte izvijač, ki ustreza velikosti vijaka (na primer mini izvijač).

- Ne odstranjujte ali odvijajte vijakov, ki niso navedeni v tem priročniku.

## Spreminjanje nastavitev funkcije Rapid Wake (način spanja)

Nastavitve Rapid Wake lahko spreminjate v VAIO Control Center.

Funkcija Rapid Wake je privzeto omogočena. S pomočjo te funkcije računalnik VAIO vstopi v način spanja po shranjevanju delovnih podatkov na vgrajeno napravo za shranjevanje.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Hardware. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Omogočite ali onemogočite nastavitev v razdelku Rapid Wake.

#### Opomba

- Če je Rapid Wake onemogočen:

  - ko računalnik VAIO preide v način spanja, se delovni podatki ne bodo shranili v vgrajeno napravo za shranjevanje. Če se med načinom spanja računalnik izklopi, ker se je akumulator izpraznil ali ker računalnik ni priklopljen v vir napajanja, so delovni podatki izgubljeni. Če ne želite izgubiti podatkov, jih shranite, preden računalnik preide v stanje spanja.

  - če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta v načinu spanja počasi utripa oranžno. Ko akumulatorju med načinom spanja zmanjka energije, lučka napajanja začne utripati. Če je računalnik opremljen z lučko napajanja, utripa skupaj z lučko stanja akumulatorja.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Polnjenje akumulatorja

Akumulator lahko polnite tudi, ko uporabljate računalnik VAIO in je ta priključen v vir napajanja. Čas polnjenja je odvisen od pogojev delovanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO v električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)

#### Namig

- Čas polnjenja je odvisen od temperature okolja.

  Upoštevajte, da se pri nizki temperature akumulator polni dlje.

- Odprite namizje in v območju za obvestila izberite ikono akumulatorja, na primer(napajanje iz akumulatorja) ali(napajanje iz omrežja), da preverite stanje akumulatorja v računalniku VAIO. Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Vklop računalnika VAIO

Vklopite računalnik VAIO, da zaženete operacijski sistem Windows.

Pred vklopom pozorno preberite previdnostne ukrepe v poglavju Opombe v zvezi z uporabo vira napajanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO na električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)
3. Dvignite pokrov zaslona LCD.
4. Pritisnete gumb(Napajanje).

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta zasveti zeleno.

   Računalnik je vklopljen in operacijski sistem Windows se čez nekaj časa zažene.

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot štiri sekunde, se računalnik VAIO ne bo vklopil.

- Ko premikate zaslon LCD, ga ne držite za vgrajeno kamero, saj lahko pride do okvare računalnika VAIO.

- Če pritisnete gumb(Napajanje), ko je pokrov zaslona LCD zaprt, se računalnik VAIO ne bo vklopil.

- Ko vklapljate računalnik VAIO, se ne dotikajte zaslona na dotik, saj lahko pride do okvare računalnika. (modeli z zaslonom na dotik)

#### Namig

- Ko je računalnik VAIO priključen na električno vtičnico, po določenem obdobju nedejavnosti privzeto preide v stanje spanja. Dodatne informacije najdete v poglavju Uporaba stanja spanja.

## Seznam indikatorjev stanja akumulatorja

Lučka stanja akumulatorjasveti ali utripa različno, odvisno od pogojev.

#### Oranžna lučka sveti

Akumulator se polni. (ko je polnjenje končano, preneha svetiti.)

#### Utripa oranžno

Akumulator je skoraj prazen. (navadni način)

Če je računalnik VAIO opremljen z lučko napajanja, utripa skupaj z lučko stanja akumulatorja.

#### Oranžna lučka hitro utripa

Prišlo je do napake akumulatorja, ker je akumulator poškodovan, ni zaklenjen (modeli z odstranljivim akumulatorjem) itd.

## Vnovični zagon računalnika VAIO

Ko spremenite nastavitve ali namestite program v računalnik VAIO, boste morda morali znova zagnati računalnik.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. IzberiteNapajanje in Vnovični zagon.
   Računalnik VAIO se bo znova zagnal.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## O stanju spanja

Stanje spanja vam omogoča, da si vzamete premor in ohranite stanje računalnika, vključno s podatki, ki jih uporabljate.

Pri privzetih nastavitvah stanja spanja je možnost Rapid Wake omogočena, računalnik VAIO pa preklopi v stanje spanja po shranjevanju podatkov v vgrajeno napravo za shranjevanje. S tem se zmanjša možnost izgube neshranjenih podatkov, če se med stanjem spanja izprazni akumulator.

## Preverjanje zmogljivosti polnjenja akumulatorja

Akumulator je potrošni material. Njegova zmogljivost se zaradi ponavljajočega se polnjenja in praznjenja postopno zmanjšuje. Čas delovanja akumulatorja se zato skrajša, tudi če je popolnoma napolnjen, in sčasoma akumulator preneha delovati.

Če akumulator deluje le kratek čas, ga zamenjajte z novim, ki ga določa družba Sony. Več informacij o stanju napolnjenosti akumulatorja in zmanjšani zmogljivosti najdete v datoteki s pomočjo.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Power and Battery. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Izberite Details v Battery ali Battery Care Function.

   Prikažejo se podrobne informacije o akumulatorju, na primer zmogljivost polnjenja.

#### Namig

- Omogočite funkcijo battery care function, da podaljšate čas delovanja akumulatorja. S to funkcijo lahko zmanjšate obrabo akumulatorja, tako da omejite največjo zmogljivost polnjenja. Kadar je funkcija omogočena, akumulator ni popolnoma napolnjen.

## Spreminjanje nastavitev funkcije Rapid Wake (način spanja)

Nastavitve Rapid Wake lahko spreminjate v VAIO Control Center.

Funkcija Rapid Wake je privzeto omogočena. S pomočjo te funkcije računalnik VAIO vstopi v način spanja po shranjevanju delovnih podatkov na vgrajeno napravo za shranjevanje.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Hardware. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Omogočite ali onemogočite nastavitev v razdelku Rapid Wake.

#### Opomba

- Če je Rapid Wake onemogočen:

  - ko računalnik VAIO preide v način spanja, se delovni podatki ne bodo shranili v vgrajeno napravo za shranjevanje. Če se med načinom spanja računalnik izklopi, ker se je akumulator izpraznil ali ker računalnik ni priklopljen v vir napajanja, so delovni podatki izgubljeni. Če ne želite izgubiti podatkov, jih shranite, preden računalnik preide v stanje spanja.

  - če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta v načinu spanja počasi utripa oranžno. Ko akumulatorju med načinom spanja zmanjka energije, lučka napajanja začne utripati. Če je računalnik opremljen z lučko napajanja, utripa skupaj z lučko stanja akumulatorja.

## Polnjenje akumulatorja

Akumulator lahko polnite tudi, ko uporabljate računalnik VAIO in je ta priključen v vir napajanja. Čas polnjenja je odvisen od pogojev delovanja.

1. Namestite akumulator v računalnik VAIO. (Glejte Namestitev akumulatorja.)
2. Priključite računalnik VAIO v električno vtičnico. (Glejte Priklop v vir napajanja.)

#### Namig

- Čas polnjenja je odvisen od temperature okolja.

  Upoštevajte, da se pri nizki temperature akumulator polni dlje.

- Odprite namizje in v območju za obvestila izberite ikono akumulatorja, na primer(napajanje iz akumulatorja) ali(napajanje iz omrežja), da preverite stanje akumulatorja v računalniku VAIO. Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Seznam indikatorjev stanja akumulatorja

Lučka stanja akumulatorjasveti ali utripa različno, odvisno od pogojev.

#### Oranžna lučka sveti

Akumulator se polni. (ko je polnjenje končano, preneha svetiti.)

#### Utripa oranžno

Akumulator je skoraj prazen. (navadni način)

Če je računalnik VAIO opremljen z lučko napajanja, utripa skupaj z lučko stanja akumulatorja.

#### Oranžna lučka hitro utripa

Prišlo je do napake akumulatorja, ker je akumulator poškodovan, ni zaklenjen (modeli z odstranljivim akumulatorjem) itd.

## Podaljševanje časa delovanja akumulatorja

Ko se računalnik VAIO napaja iz akumulatorja, lahko s spodnjimi načini podaljšate čas delovanja akumulatorja.

- Uporabite način spanja.

  Če vam nekaj časa ni treba uporabljati računalnika VAIO, uporabite način spanja. Čas delovanja akumulatorja podaljšate tako, da večkrat uporabite stanje spanja. Če dlje časa ne nameravate uporabljati računalnika, ga ugasnite.

  Prebujanje računalnika iz načina spanja je hitrejše od vklopa računalnika.

  Dodatne informacije najdete v poglavju Uporaba stanja spanja.

- Zmanjšajte svetlost zaslona LCD računalnika.

  Dodatne informacije najdete v poglavju Spreminjanje svetlosti zaslona LCD.

- Zmanjšajte glasnost zvočnikov in slušalk.

  Dodatne informacije najdete v poglavju Nastavljanje glasnosti zvočnikov.

- Odklopite zunanje naprave, ki jih ne uporabljate.

## O stanju spanja

Stanje spanja vam omogoča, da si vzamete premor in ohranite stanje računalnika, vključno s podatki, ki jih uporabljate.

Pri privzetih nastavitvah stanja spanja je možnost Rapid Wake omogočena, računalnik VAIO pa preklopi v stanje spanja po shranjevanju podatkov v vgrajeno napravo za shranjevanje. S tem se zmanjša možnost izgube neshranjenih podatkov, če se med stanjem spanja izprazni akumulator.

## O zaslonu na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Zaslon na dotik omogoča neposredno interakcijo z računalnikom VAIO s pomočjo prstov. Na zaslonu na dotik lahko izvedete različne kretnje.

Računalnik VAIO podpira večprstni vnos.

#### Opomba

- Računalnik VAIO je opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik. Pri uporabi upoštevajte naslednje lastnosti kapacitivnih zaslonov na dotik.

  - Zaslon na dotik ne deluje, če se ga dotaknete z nohti ali če nosite rokavice.

  - Če s tapanjem nenamerno sprožite dejanje, pazite, da noben drug del vašega telesa ni v stiku z zaslonom na dotik.

  - Površina zaslona na dotik se lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

  - Čeprav je površina zaslona na dotik iz kaljenega stekla, se lahko kljub temu poškoduje. Pri ravnanju bodite previdni. Če steklo poči, se lahko majhne zrnate črepinje razpršijo in povzročijo poškodbo.

    Zaslon na dotik varujte pred padci in močnimi udarci. Pazite, da ne opraskate površine. Napaka na površini lahko povzroči, da steklo poči.

  - Na okvir zaslona LCD so v tovarni morda pritrdili zaščitno folijo. Pred uporabo odstranite zaščitno folijo, sicer zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

  - Nekateri programi ne podpirajo dejanj zaslona na dotik.

## Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Pred uporabo zaslona na dotik preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Z zaslonom na dotik ne ravnajte grobo.

  Nežni dotiki vedno delujejo, saj je računalnik VAIO opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik.

- Za dotikanje zaslona uporabljajte samo prste.

  Sicer lahko pride do poškodb ali okvar zaslona na dotik. Obvezno se zaslona dotikajte samo s prsti.

- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če računalnik VAIO vklopite medtem, ko se dotikate zaslona, ali če na računalnik med postopkom zagona deluje elektromagnetno valovanje. V takem primeru vnovič zaženite računalnik.

- Zaslon na dotik po vrnitvi računalnika VAIO iz načina spanja v normalen način morda ne bo deloval več sekund. V takem primeru počakajte, preden poskusite znova uporabiti zaslon na dotik.

- Vzdržujte čistočo zaslona na dotik, da ohranite njegovo občutljivost. Umazanija lahko povzroči poškodbe ali okvaro.

## Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Računalnik VAIO lahko upravljate s tapanjem po zaslonu na dotik ali z enostavnimi potezami s prsti.

### Osnovno delovanje

#### Klik (tap)

S prstom enkrat tapnite zaslon na dotik. S tapanjem lahko izberete gumb, kot sta npr. V redu in Prekliči, ali pa element.

#### Dvojni klik (dvojni tap)

S prstom dvakrat zaporedoma hitro tapnite zaslon na dotik.

Z dvojnim tapom ikone lahko zaženete program, kot je npr. urejevalnik besedil ali preglednic, ali pa odprete datoteke.

#### Vlečenje

Postavite prst na želeno točko zaslona na dotik in ga povlecite. Tako lahko premikate datoteke ali spreminjate velikost okna.

#### Vlečenje in spuščanje

Dotaknite se želene ikone datoteke, jo povlecite v drugo mapo, okno ali ikono programa, nato pa spustite prst z zaslona. Tako lahko premikate ali kopirate datoteke.

### Napredno delovanje

Računalnik VAIO lahko upravljate z enostavnimi potezami (kretnjami) s prsti po zaslonu.

Odziv na kretnjo je odvisen od programa.

#### Desni klik (dotik in držanje)

Dotaknite se želene točke na zaslonu na dotik za nekaj sekund in nato umaknite prst z zaslona. Glede na točko dotika lahko odprete različne menije.

#### Premikanje

Dotaknite se območja, po katerem se je mogoče premikati, npr. v oknu Internet Explorer, ter ga povlecite. Za premikanje okna lahko povlečete tudi drsnik na navpičnem drsnem traku izbranega okna.

#### Povečanje ali pomanjšanje slike ali fotografije (zoom)

Če želite uporabiti zoom na sliki, npr. na fotografiji v oknu Fotografije, se z dvema prstoma dotaknite zaslona. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Vrtenje slike ali fotografije (rotacija)

Če želite zavrteti sliko ali fotografijo, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju podrsajte po zaslonu tako, kot bi želeli narisati krog. Slike morda ne boste mogli zavrteti, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

#### Izbira s podrsanjem

Na kratko povlecite prst po zaslonu v smeri, kamor se zaslon ne premika.

Izberete lahko element, kot je npr. ploščica programa ali slika.

## Odstranjevanje diska (modeli z optičnim pogonom)

Odstranite disk iz vklopljenega računalnika VAIO.

1. Pritisnite gumb za izmet pogona.

   Pladenj pogona zdrsne ven.

2. Odstranite disk iz računalnika VAIO.
3. Zaprite pladenj pogona tako, da ga nežno potisnete navznoter.

#### Opomba

- Ko odstranjujete disk, na pladenj pogona ne izvajajte pritiska.

## Vstavljanje diska (modeli z optičnim pogonom)

Vstavite disk v vklopljen računalnik VAIO.

1. Pritisnite gumb za izmet pogona.

   Pladenj pogona se odpre.

2. Vstavite disk v računalnik VAIO.

   Z eno roko držite spodnji del pladnja pogona, postavite disk na sredino pladnja pogona in ga nežno potisnite navzdol, da se zaskoči. Če disk ni dobro vstavljen, ko zaprete pladenj pogona, ga morda ne boste mogli odpreti.

   Disk vstavite tako, da je stran z oznako obrnjena navzgor.

3. Zaprite pladenj pogona, tako da ga nežno potisnete.

#### Opomba

- Pri vstavljanju diska v pladenj pogona ne uporabljajte prevelike sile.

## Kombinacije in funkcije s tipko Fn

Če želite izvesti dejanje z bližnjico na tipkovnici, pridržite tipko Fn in hkrati pritisnite drugo tipko.

Če želite na primer izklopiti zvok: Fn +(F2)Pridržite tipko Fn in pritisnite tipko F2.

Nekatere funkcije tipkovnice lahko uporabljate le, ko se izvaja sistem Windows.

#### Fn +(F1)

Onemogočite ali omogočite sledilno tablico. Dodatne informacije najdete v poglavju Omogočanje/onemogočanje sledilne tablice.

#### Fn +(F2)

Vklopite ali izklopite zvočnike ali slušalke.

#### Fn +/(F3/F4)

Pritiskajte gumb, da nastavite glasnost zvočnikov in slušalk. Dodatne informacije najdete v poglavju Nastavljanje glasnosti zvočnikov.

Če želite zmanjšati glasnost, pritisnite tipke Fn+F3.

Če želite povečati glasnost, pritisnite tipke Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Pritiskajte gumb, da nastavite svetlost zaslona LCD računalnika. Dodatne informacije najdete v poglavju Spreminjanje svetlosti zaslona LCD.

Če želite zmanjšati intenzivnost svetlobe, pritisnite tipke Fn+F5.

Če želite povečati intenzivnost svetlobe, pritisnite tipke Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Preklopite izhod zaslona na zunanji zaslon.

Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete izhod na želeni zaslon, nato pa pritisnite tipko Enter za potrditev. Dodatne informacije najdete v poglavju Izbiranje načinov zaslona.

#### Fn + Num Lk (Num Lock)

Omogoči vnašanje številk s tipkami, na katerih so številke napisane kot številčna tipkovnica. (modeli brez številčne tipkovnice)

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Delovanje je odvisno od programa, ki ga uporabljate. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Vrnete se na prejšnjo stran. (modeli brez številčne tipkovnice)

#### Fn + End (End)

Premaknite kazalec na konec vrstice ali strani. (modeli brez številčne tipkovnice)

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Premaknite se na naslednjo stran. (modeli brez številčne tipkovnice)

#### Fn + Home (Home)

Premaknite kazalec na vrh vrstice ali strani. (modeli brez številčne tipkovnice)

#### Namig

- Za informacije o bližnjičnih tipkah v kombinaciji s tipko(Windows) itd. glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Vnos znakov z uporabo zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Vnos besedila z uporabo zaslona na dotik lahko opravite s pomočjo Zaslonska tipkovnica.

1. Odprite namizje in izberite(ikona Zaslonska tipkovnica) v obvestilnem območju namizja. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)

## Uporaba sledilne tablice

Če s prstom potegnete po sledilni tablici, lahko premaknete kazalec na zaslonu računalnika.

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, pritisnite območje leve ali desne gumb, da izvršite različne ukaze ali prikažete menije.

1. Območje leve gumb

2. Območje desne gumb

#### Klik

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje leve gumb.

Ali pa enkrat tapnite sledilno tablico.

#### Dvoklik

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, dvakrat hitro pritisnite območje leve gumb.

Ali pa dvakrat hitro tapnite sledilno tablico.

#### Klik z desno tipko

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje desne gumb.

Ali pa tapnite sledilno tablico z dvema prstoma.

Prikažete lahko različne menije bližnjic, odvisno od mesta kazalca.

#### Vlečenje

Ko je kazalec na želenem elementu ali predmetu, enkrat pritisnite območje leve gumb in medtem ko ga držite, s prstom potegnite po sledilni tablici.

Ali pa dvakrat hitro tapnite sledilno tablico in pri drugem tapu s prstom potegnite po njej.

#### Vlečenje in spuščanje

Ikono, na primer datoteko, povlecite na želeno mesto in odmaknite z območja leve gumb.

Ali pa dvakrat hitro tapnite ikono in pri drugem tapu s prstom potegnite do želenega mesta, nato pa dvignite prst s sledilne tablice.

#### Premikanje

Za navpično pomikanje po zaslonu z dvema prstoma potegnite navzgor in navzdol na sledilni tablici.

Za vodoravno pomikanje na zaslonu z dvema prstoma potegnite z ene strani sledilne tablice na drugo.

#### Pomik nazaj ali naprej brez premikanja kazalca

Med ogledom spletnih mest, slik in drugih elementov se s tremi prsti dotaknite sledilne tablice in jih potegnite z ene strani sledilne tablice na drugo, da izvedete postopke »nazaj/naprej«, ne da bi premaknili kazalec.

#### Zoom (povečava ali pomanjšava)

Med ogledom spletnih mest, slik in drugih elementov na sledilni tablici razmaknite (za povečavo) ali približajte (za pomanjšavo) dva prsta. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Odpiranje menija s programi

S prstom se dotaknite zgornjega robu sledilne tablice in ga povlecite navzdol.

Meni s programi se ne prikaže, če program ne podpira menija s programi.

#### Odpiranje čarobnih gumbov

S prstom se dotaknite desnega robu sledilne tablice in ga povlecite v levo. Dodatne informacije najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.

#### Preklapljanje med programi

S prstom se dotaknite levega robu sledilne tablice in ga povlecite v desno, da preklopite na delujoči program. Če se izvaja več programov, ponovite to dejanje, da preklopite med programi v padajočem vrstnem redu od programa, ki ste ga nazadnje uporabljali.

#### Opomba

- Kretnje (pomikanje, nazaj/naprej, povečevanje/pomanjševanje, odpiranje menija s programi, odpiranje čarobnih gumbov, preklapljanje med programi) morda ne bodo delovale, kar je odvisno od pogojev delovanja računalnika VAIO in nastavitev sledilne tablice.

#### Namig

- Oblika sledilne tablice se razlikuje glede na model kupljenega računalnika.

- Za dodatne informacije o uporabi sledilne tablice zaženite VAIO Control Center, kliknite Input Device in upoštevajte navodila v videoposnetkih. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Opombe v zvezi z vgrajeno kamero

- Pazite, da ne opraskate ali umažete vgrajene kamere ali predela okoli nje, saj bo kakovost slik slaba.

- Objektiva vgrajene kamere ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ne glede na stanje računalnika VAIO, saj lahko pride do okvare kamere.

### Nega in čiščenje vgrajene kamere

Če se na vgrajeni kameri ali okoli nje nabira umazanija, jo nežno obrišite z mehko krpo, na primer s krpo za čiščenje leč.

Predela s kamero ne drgnite premočno, saj se zlahka opraska.

## Uporaba vgrajene kamere

Z vgrajeno kamero in programi za komuniciranje lahko vzpostavite videoklic prek interneta.

Ko se vgrajena kamera uporablja, lučka kamere sveti.

1. Vgrajena kamera*

2. Lučka vgrajene kamere

3. Vgrajen mono mikrofon

* Oblika vgrajene kamere je odvisna od modela.

#### Namig

- Programska oprema, ki je nameščena v računalniku VAIO, se razlikuje glede na konfiguracijo računalnika.

- Nekateri programi morda ne podpirajo vseh nastavitev ločljivosti vgrajene kamere.

## Dodajanje in odstranjevanje pomnilniških modulov

Če želite povečati hitrost računalnika ali učinkovitost delovanja pri izvajanju več programov hkrati, povečajte pomnilnik, tako da namestite dodatne pomnilniške module.

Pred nadgradnjo pomnilnika računalnika si oglejte Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov.

Če namestite pomnilniške module v dve ali več rež, je omogočen dvokanalni način, ki poveča učinkovitost delovanja.

Vrsta modula in velikost nameščenega pomnilnika v računalniku se lahko razlikujeta glede na model.

1. Izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave, iztaknite napajalni kabel in vse kable za povezovanje ter odstranite akumulator.

   Za informacije o odstranjevanju akumulatorja glejte Odstranjevanje akumulatorja.

2. Počakajte, da se računalnik VAIO ohladi.

   Notranji deli računalnika VAIO so takoj po izklopu morda še vroči. Pazite, da se pri uporabi računalnika VAIO v tem stanju ne opečete.

3. Na ravno površino položite čisto krpo in nanjo postavite računalnik VAIO, kot je prikazano spodaj. S križnim izvijačem odstranite vijake in tako odprite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

   Puščice na spodnji sliki označujejo mesta vijakov.

   Pri nekaterih modelih so pritrditveni vijaki uporabljeni na pokrovu ležišča za pomnilniški modul in jih ni mogoče odstraniti.

   Pod pokrovom je zaščitna folija, ki prekriva pomnilniški modul. Ko nameščate/odstranjujete pomnilniški modul, jo privzdignite.

   Pazite, da je ne odstranite v celoti ali da je ne upognete.

4. Dotaknite se zunanjega kovinskega predmeta, da se razelektrite.

   Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika VAIO.

5. Če ni proste reže, odstranite trenutno nameščen pomnilniški modul. Povlecite zaklepa v smeri puščic, da dvignete modul pod kotom (1), nato pa ga izvlecite v smeri puščice (2).

6. Iz antistatične vrečke vzemite nov pomnilniški modul.
7. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite v režo pomnilniškega modula, tako da je terminal obrnjen navzdol, ter poravnajte zarezo na modulu z jezičkom v reži.

8. Pomnilniški modul držite za rob in ga potisnite navznoter, da se zaskoči, kot je prikazano na sliki.

   Zaklepa na obeh straneh reže se zaskočita in tako pritrdita modul. Ne dotikajte se integriranih vezij (črnih komponent) na pomnilniškem modulu.

9. Znova namestite pokrov ležišča za pomnilniški modul in ga pritrdite z vijaki, ki ste jih odstranili v 3. koraku.
10. Namestite akumulator ter priključite vse kable za povezovanje in zunanje naprave, ki ste jih odstranili v 1. koraku, ter vklopite računalnik.
11. Preverite, ali se je velikost sistemskega pomnilnika ustrezno spremenila.

    Če je velikost sistemskega pomnilnika pravilna, je namestitev pomnilniškega modula uspela.

    Za ogled sistemskih informacij glejte Ogled sistemskih informacij.

## Opombe v zvezi z dodajanjem in odstranjevanjem pomnilniških modulov

Preden dodate ali odstranite pomnilniške module, pozorno preberite spodnje previdnostne ukrepe.

- Računalnik VAIO in pomnilniški moduli uporabljajo izjemno natančne komponente in elektronsko tehnologijo. Da ne bi prišlo do izničenja garancije v garancijskem obdobju izdelka, priporočamo, da:

  - se za namestitev novega pomnilniškega modula obrnete na prodajalca.

  - pomnilniškega modula ne nameščate sami, če ne znate nadgraditi pomnilnika v računalniku.

  - se ne dotikate priključkov in ne odpirate pokrova ležišča za pomnilniški modul.

- Za pomoč se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony. Če želite poiskati najbližji center ali agenta, glejte O spletnem mestu s podporo.

- Če pomnilniške module dodate ali odstranite sami, lahko pride do okvare računalnika VAIO, nesreče zaradi zloma reže in modula ali napake v povezavi. V tem primeru boste morali plačati popravilo.

- Pazite, da si z ostrimi robovi pomnilniškega modula, notranjih komponent ali vezij v računalniku VAIO ne poškodujete rok ali prstov.

- Pazite, da si ne priprete prstov ali da ne priprete notranjih kablov računalnika VAIO, saj se lahko iztaknejo.

- Če vklopite računalnik VAIO, ko je v njem tekočina, na primer voda, ali drug tujek, lahko pride do požara. Preden vklopite računalnik VAIO, odstranite vse tujke in pritrdite pokrov ležišča za pomnilniški modul.

- Družba Sony ne jamči, da bodo pomnilniški moduli drugih izdelovalcev delovali v računalniku VAIO. Za informacije o pomnilniških modulih drugih izdelovalcev se obrnite na posamezne prodajalce.

- Pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov izklopite računalnik VAIO in zunanje naprave ter iztaknite vse priključke in kable za povezovanje. V nasprotnem primeru lahko pride do poškodb pomnilniškega modula, računalnika VAIO ali zunanjih naprav.

- Če želite preprečiti poškodbe pomnilniških modulov zaradi elektrostatične razelektritve, upoštevajte spodnja navodila:

  - računalnika ne uporabljajte na mestih, ki zlahka ustvarjajo statično elektriko, na primer na preprogi.

  - pred dodajanjem ali odstranjevanjem pomnilniških modulov se dotaknite kovinskega predmeta zunaj računalnika VAIO, da se razelektrite. Ne dotikajte se kovinskih delov znotraj računalnika.

  - ne odpirajte embalaže pomnilniškega modula, dokler niste pripravljeni na nameščanje modula. Embalaža ščiti modul pred elektrostatično razelektritvijo. Modul shranite v antistatično vrečko ali ga prekrijte z aluminijasto folijo.

- Ko držite pomnilniški modul, se ne dotikajte čipov ali električnega terminala modula.

- Pomnilniškega modula ne vstavljajte v režo v napačni smeri. Modul ali reža se lahko poškodujeta, vezje pa vname.

- Uporabljajte izvijač, ki ustreza velikosti vijaka (na primer mini izvijač).

- Ne odstranjujte ali odvijajte vijakov, ki niso navedeni v tem priročniku.

## Polnjenje naprave USB

Če omogočite nastavitve polnjenja USB, lahko napravo USB polnite tudi, ko je računalnik VAIO izklopljen ali v načinu mirovanja ali spanja.

Spremenite nastavitve, ko naprava USB ni priključena na vrata USB, ki podpirajo polnjenje prek USB-ja.

1. Zaženite VAIO Control Center in izberite Hardware. (Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
2. Omogočite nastavitev USB Charging.
3. Napravo USB priključite na vrata USB z oznako.

   Če se polnjenje ne začne, ko priključite napravo USB na vrata USB, ki podpirajo polnjenje prek USB-ja, izključite napravo in jo znova priključite.

#### Opomba

- Ko so nastavitve polnjenja USB omogočene, se poraba energije, medtem ko je računalnik VAIO izklopljen ali v načinu mirovanja ali spanja, poveča, saj računalnik napaja vrata USB, čeprav naprava USB ni priključena v vrata.

- Ko so nastavitve polnjenja prek USB-ja omogočene, ne morete uporabiti funkcije oddaljenega bujenja v napravi USB, ki je priključena na vrata USB s podporo za polnjenje prek USB-ja.

#### Namig

- Nastavitve polnjenja prek USB-ja so privzeto onemogočene.

## Povezovanje naprave USB

V računalnik VAIO lahko priključite napravo USB (univerzalno serijsko vodilo), kot je miška, disketni pogon, zvočnik ali tiskalnik.

Pri priključitvi boste morda morali namestiti gonilnik naprave, ki je priložen napravi USB.

Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

1. Izberite vrata USB (), ki jih želite uporabiti.
2. Priključite kabel naprave USB () (ni priložen) v vrata USB.

#### Opomba

- Pred uporabo boste morda morali namestiti gonilnik, ki je bil priložen napravi USB. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo USB.

- Če želite tiskati dokumente, preverite, ali je tiskalnik USB združljiv z različico sistema Windows.

- Preden izključite zvočnike USB iz računalnika VAIO, ustavite predvajanje DVD-ja ali glasbe ali izklopite računalnik. Če zvočnike USB izključite med predvajanjem, lahko pride do okvare.

  Informacije o odstranjevanju naprave USB najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

- Če želite zaščititi računalnik VAIO in/ali naprave USB pred poškodbami, upoštevajte naslednje:

  - ko premikate računalnik VAIO, v katerega so priključene naprave USB, zaščitite vrata USB pred udarci.

  - računalnika VAIO ne postavljajte v vrečko ali torbo, ko so vanj priključene naprave USB.

#### Namig

- Vrata USB na računalniku VAIO ustrezajo standardoma USB 2.0 in USB 3.0.

  Vrata USB, ki ustrezajo standardu USB 3.0, prepoznate po modri barvi.

- Poleg načinov prenosa s standardom USB 2.0, standard USB 3.0 določa naslednji način prenosa:

  - SuperSpeed: hitrost prenosa 5 Gb/s.

## Opombe o uporabi pomnilniških kartic SD

Pred uporabo pomnilniških kartic SD preberite naslednje varnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Pomnilniško kartico SD hranite zunaj dosega otrok. saj obstaja nevarnost, da jo pogoltnejo.

- Priključka pomnilniške kartice SD se ne dotikajte s prsti ali kovinskimi predmeti.

- Pomnilniška kartica SD je sestavljena iz občutljivih elektronskih komponent. Varujte jo pred udarci, upogibanjem in padci.

- Pomnilniške kartice SD ne razstavljajte in je ne spreminjajte.

- Pomnilniška kartica SD ne sme priti v stik z vodo.

- Ne shranjujte je na mestu, ki je izpostavljeno:

  - izjemno visokim temperaturam (na primer v avtu, ki ga pustite na soncu)

  - neposredni sončni svetlobi

  - visoki vlažnosti ali jedkim snovem

  - čezmernim količinam prahu

- V režo za pomnilniško kartico SD ne poskušajte vstaviti drugih vrst pomnilniških kartic ali prilagojevalnikov pomnilniških kartic. Nezdružljive kartice in prilagojevalniki se lahko zataknejo v reži in poškodujejo računalnik VAIO.

- Na pomnilniško kartico SD z omogočeno zaščito pred pisanjem ni mogoče zapisovati podatkov.

- Priporočamo, da pomembne podatke varnostno kopirate.

- Shranjeni podatki se lahko izgubijo ali poškodujejo, če:

  - odstranite pomnilniško kartico SD ali izklopite računalnik VAIO, medtem ko poteka branje ali zapisovanje podatkov na pomnilniško kartico SD.

  - uporabljate pomnilniško kartico SD na mestu, kjer lahko njeno delovanje zmoti statična elektrika ali električni šum.

- Pri prenašanju pomnilniško kartico SD vedno spravite v ustrezen etui, da se izognete nastanku statične elektrike.

- Pred uporabo pomnilniške kartice SD v napravi, ki ni računalnik (na primer v digitalnem fotoaparatu ali prenosnem predvajalniku glasbe), formatirajte pomnilniško kartico SD s tisto napravo.

  Nekatere naprave morda ne podpirajo datotečnega sistema za računalnike, zato se v njih prikaže sporočilo s priporočilom, da formatirate pomnilniško kartico SD. V tem primeru podatke s kartice kopirajte v računalnik VAIO in kartico formatirajte z napravo. Ko pomnilniško kartico SD formatirate, se vsi podatki izbrišejo.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

- V režo za pomnilniško kartico SD ne vstavljajte drugih predmetov.

- Režo za pomnilniško kartico SD lahko uporabljate samo za branje podprtih pomnilniških kartic ali zapisovanje nanje in za noben drug namen.

- Pomnilniške kartice SD (do 2 GB), SDHC (do 32 GB) in SDXC (do 128 GB), ki so na voljo do avgusta 2013, so bile preverjene in potrjene za uporabo z računalnikom VAIO. Vseeno pa ni zagotovljeno, da so z računalnikom združljive vse pomnilniške kartice SD, SDHC ali SDXC.

- Reža za pomnilniške kartice SD na računalniku VAIO ne podpira funkcije za zaščito avtorskih pravic na pomnilniških karticah SD, SDHC in SDXC.

- Nekatere vrste pomnilniških kartic SD, na primer kartice s funkcijo UHS (ultra hiter prenos podatkov), se lahko zaradi neprekinjenega dostopa do njih močno segrejejo. V tem primeru počakajte, da se kartica ohladi, preden jo odstranite.

## Odstranitev pomnilniške kartice SD

V tej temi je opisana odstranitev pomnilniške kartice SD.

1. Poiščite režo za pomnilniško kartico SD.
2. Odprite okno Ta računalnik.

   Informacije o odpiranju okna Ta računalnik najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

3. Z desno tipko miške kliknite ikono pomnilniške kartice SD in izberite Izvrzi.
4. Potisnite kartico SD proti računalniku VAIO in jo spustite.
5. Izvlecite pomnilniško kartico SD iz reže.

## Vstavljanje pomnilniške kartice SD

Računalnik VAIO je opremljen z režo za pomnilniško kartico SD. To režo lahko uporabljate za prenos podatkov med digitalnimi fotoaparati, videokamerami, predvajalniki glasbe in drugimi avdio/video napravami.

Reža za pomnilniške kartice SD na računalniku lahko vstavite te pomnilniške kartice:

- Pomnilniška kartica SD

- Pomnilniška kartica SDHC

- Pomnilniška kartica SDXC

Za vstavljanje pomnilniške kartice SD sledite naslednjim navodilom.

1. Poiščite režo za pomnilniško kartico SD.
2. Pomnilniško kartico SD obrnite tako, da je puščica usmerjena proti reži, nato pa jo pazljivo potisnite v režo, da se zaskoči.

Ikona pomnilniške kartice SD se v oknu Ta računalnik prikaže šele, ko vstavite kartico v režo.

#### Opomba

- Pazite, da pomnilniško kartico SD pri vstavljanju v režo usmerite pravilno. Če poskušate v režo vstaviti kartico, ki je obrnjena narobe, lahko poškodujete režo. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s pomnilniško kartico SD.

- Ikona pomnilniške kartice SD se v oknu Ta računalnik prikaže šele, ko vstavite kartico v režo.

#### Namig

- Za odpiranje okna Ta računalnik glejte Odpiranje pogleda Programi.

- Ob prvem vstavljanju pomnilniške kartice SD v režo se lahko prikaže poziv za namestitev gonilnika. V takem primeru sledite navodilom na zaslonu za namestitev gonilnika.

## Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)

Particije so razdeljena območja na vgrajeni napravi za shranjevanje. Razdelitev vgrajene naprave za shranjevanje na več particij ima različne prednosti, kot je ločevanje sistemskih in podatkovnih datotek.

Računalnik VAIO ima po privzetih tovarniški nastavitvah samo eno particijo (pogon C:).

Če želite podatke shranjevati na drugo particijo, npr. D:, spremenite velikost particije in ustvarite novo.

Če želite več informacij o ustvarjanju particij, glejte Ustvarjanje particij.

#### Namig

- Nekateri modeli imajo lahko privzeto tovarniško nastavljen pogon D:.

## Ustvarjanje particij

V tej temi je opisano ustvarjanje particij.

#### Opomba

- Če zmanjšate velikost particije pogona C:, morda ne boste mogli ustvariti nosilca podatkov za obnovitev ali uspešno dokončati obnovitve zaradi premajhne količine nezasedenega prostora za shranjevanje v vgrajeni napravi za shranjevanje.

1. Izberite Nadzorna plošča, izberite Sistem in varnost in v razdelku Skrbniška orodja izberite Ustvarjanje in formatiranje particij trdega diska. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

2. Z desno tipko miške kliknite pogon C: in izberite Skrči nosilec.
3. V polje Vnesite, za koliko MB želite skrčiti prostor vnesite velikost particije, ki jo želite ustvariti, in izberite Skrči.
4. Z desno tipko miške kliknite Nedodeljen in izberite Nov preprost nosilec.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

## Vnos znakov z uporabo zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Vnos besedila z uporabo zaslona na dotik lahko opravite s pomočjo Zaslonska tipkovnica.

1. Odprite namizje in izberite(ikona Zaslonska tipkovnica) v obvestilnem območju namizja. (Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.)

## O zaslonu na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Zaslon na dotik omogoča neposredno interakcijo z računalnikom VAIO s pomočjo prstov. Na zaslonu na dotik lahko izvedete različne kretnje.

Računalnik VAIO podpira večprstni vnos.

#### Opomba

- Računalnik VAIO je opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik. Pri uporabi upoštevajte naslednje lastnosti kapacitivnih zaslonov na dotik.

  - Zaslon na dotik ne deluje, če se ga dotaknete z nohti ali če nosite rokavice.

  - Če s tapanjem nenamerno sprožite dejanje, pazite, da noben drug del vašega telesa ni v stiku z zaslonom na dotik.

  - Površina zaslona na dotik se lahko segreje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

  - Čeprav je površina zaslona na dotik iz kaljenega stekla, se lahko kljub temu poškoduje. Pri ravnanju bodite previdni. Če steklo poči, se lahko majhne zrnate črepinje razpršijo in povzročijo poškodbo.

    Zaslon na dotik varujte pred padci in močnimi udarci. Pazite, da ne opraskate površine. Napaka na površini lahko povzroči, da steklo poči.

  - Na okvir zaslona LCD so v tovarni morda pritrdili zaščitno folijo. Pred uporabo odstranite zaščitno folijo, sicer zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno.

  - Nekateri programi ne podpirajo dejanj zaslona na dotik.

## Opombe o uporabi zaslona na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Pred uporabo zaslona na dotik preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- Z zaslonom na dotik ne ravnajte grobo.

  Nežni dotiki vedno delujejo, saj je računalnik VAIO opremljen s kapacitivnim zaslonom na dotik.

- Za dotikanje zaslona uporabljajte samo prste.

  Sicer lahko pride do poškodb ali okvar zaslona na dotik. Obvezno se zaslona dotikajte samo s prsti.

- Zaslon na dotik morda ne bo deloval pravilno, če računalnik VAIO vklopite medtem, ko se dotikate zaslona, ali če na računalnik med postopkom zagona deluje elektromagnetno valovanje. V takem primeru vnovič zaženite računalnik.

- Zaslon na dotik po vrnitvi računalnika VAIO iz načina spanja v normalen način morda ne bo deloval več sekund. V takem primeru počakajte, preden poskusite znova uporabiti zaslon na dotik.

- Vzdržujte čistočo zaslona na dotik, da ohranite njegovo občutljivost. Umazanija lahko povzroči poškodbe ali okvaro.

## Kako uporabljati zaslon na dotik (modeli z zaslonom na dotik)

Računalnik VAIO lahko upravljate s tapanjem po zaslonu na dotik ali z enostavnimi potezami s prsti.

### Osnovno delovanje

#### Klik (tap)

S prstom enkrat tapnite zaslon na dotik. S tapanjem lahko izberete gumb, kot sta npr. V redu in Prekliči, ali pa element.

#### Dvojni klik (dvojni tap)

S prstom dvakrat zaporedoma hitro tapnite zaslon na dotik.

Z dvojnim tapom ikone lahko zaženete program, kot je npr. urejevalnik besedil ali preglednic, ali pa odprete datoteke.

#### Vlečenje

Postavite prst na želeno točko zaslona na dotik in ga povlecite. Tako lahko premikate datoteke ali spreminjate velikost okna.

#### Vlečenje in spuščanje

Dotaknite se želene ikone datoteke, jo povlecite v drugo mapo, okno ali ikono programa, nato pa spustite prst z zaslona. Tako lahko premikate ali kopirate datoteke.

### Napredno delovanje

Računalnik VAIO lahko upravljate z enostavnimi potezami (kretnjami) s prsti po zaslonu.

Odziv na kretnjo je odvisen od programa.

#### Desni klik (dotik in držanje)

Dotaknite se želene točke na zaslonu na dotik za nekaj sekund in nato umaknite prst z zaslona. Glede na točko dotika lahko odprete različne menije.

#### Premikanje

Dotaknite se območja, po katerem se je mogoče premikati, npr. v oknu Internet Explorer, ter ga povlecite. Za premikanje okna lahko povlečete tudi drsnik na navpičnem drsnem traku izbranega okna.

#### Povečanje ali pomanjšanje slike ali fotografije (zoom)

Če želite uporabiti zoom na sliki, npr. na fotografiji v oknu Fotografije, se z dvema prstoma dotaknite zaslona. Razmaknite prsta, če želite povečati prikaz, in ju približajte, če želite pomanjšati prikaz.

#### Vrtenje slike ali fotografije (rotacija)

Če želite zavrteti sliko ali fotografijo, se z dvema prstoma dotaknite zaslona na dotik in ju podrsajte po zaslonu tako, kot bi želeli narisati krog. Slike morda ne boste mogli zavrteti, kar je odvisno od programa, ki ga uporabljate.

#### Izbira s podrsanjem

Na kratko povlecite prst po zaslonu v smeri, kamor se zaslon ne premika.

Izberete lahko element, kot je npr. ploščica programa ali slika.

## Ustvarjanje drugih pogonov (spreminjanje particij)

Particije so razdeljena območja na vgrajeni napravi za shranjevanje. Razdelitev vgrajene naprave za shranjevanje na več particij ima različne prednosti, kot je ločevanje sistemskih in podatkovnih datotek.

Računalnik VAIO ima po privzetih tovarniški nastavitvah samo eno particijo (pogon C:).

Če želite podatke shranjevati na drugo particijo, npr. D:, spremenite velikost particije in ustvarite novo.

Če želite več informacij o ustvarjanju particij, glejte Ustvarjanje particij.

#### Namig

- Nekateri modeli imajo lahko privzeto tovarniško nastavljen pogon D:.

## Ustvarjanje particij

V tej temi je opisano ustvarjanje particij.

#### Opomba

- Če zmanjšate velikost particije pogona C:, morda ne boste mogli ustvariti nosilca podatkov za obnovitev ali uspešno dokončati obnovitve zaradi premajhne količine nezasedenega prostora za shranjevanje v vgrajeni napravi za shranjevanje.

1. Izberite Nadzorna plošča, izberite Sistem in varnost in v razdelku Skrbniška orodja izberite Ustvarjanje in formatiranje particij trdega diska. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

   Če se prikaže okno Nadzor uporabniškega računa, izberite Da.

2. Z desno tipko miške kliknite pogon C: in izberite Skrči nosilec.
3. V polje Vnesite, za koliko MB želite skrčiti prostor vnesite velikost particije, ki jo želite ustvariti, in izberite Skrči.
4. Z desno tipko miške kliknite Nedodeljen in izberite Nov preprost nosilec.
5. Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Če ste v računalnik VAIO trenutno prijavljeni kot standardni uporabnik, boste morda morali vnesti skrbniško ime in geslo.

## Opombe v zvezi z NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Pred uporabo NFC/Funkcije na en dotik preberite spodnje previdnostne ukrepe za pravilno uporabo.

- V nekaterih državah ali regijah lokalni predpisi omejujejo uporabo NFC/Funkcije na en dotik.

- Če morate nujno onemogočiti NFC/Funkcije na en dotik, izklopite računalnik VAIO.

## O NFC (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Komunikacija s tehnologijo bližnjega polja (NFC) je brezžična tehnologija kratkega dosega.

Razdalja za komunikacijo prek NFC je približno 10 cm.

## O Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Funkcije na en dotik so izvirne funkcije podjetja Sony, ki uporabljajo tehnologijo NFC.

Enostavno med seboj dotaknite dve napravi, ki podpirata Funkcije na en dotik, da vzpostavite komunikacijo brez zapletenih nastavitev.

## Onemogočanje NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)

NFC/Funkcije na en dotik lahko onemogočite tako, da sledite spodnjim korakom.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Omrežje in Način v letalu.
4. Nastavitev NFC v razdelku Brezžične naprave spremenite na Izklopljeno.

#### Namig

- Če želite uporabljati NFC/Funkcije na en dotik, spremenite Način v letalu na Izklopljeno ter nastavitev NFC v razdelku Brezžične naprave na Vklopljeno.

- Ko je nastavitev Način v letalu na Izklopljeno, je nastavitev brezžičnih funkcij omogočena.

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Uporaba NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Napravo, ki podpira NFC/Funkcije na en dotik lahko enostavno povežete z računalnikom VAIO tako, da se z napravo dotaknete računalnika.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)
2. V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika.
3. V levem podoknu zaslona Nastavitve izberite Omrežje in Način v letalu.
4. Spremenite nastavitev Način v letalu na Izklopljeno in nato v razdelku Brezžične naprave spremenite nastavitev NFC na Vklopljeno.
5. Ko se dotikate računalnika VAIO (Deli in tipke na sprednji strani) z napravo, ki podpira NFC/Funkcije na en dotik, zagotovite, da sta oznaki dotika na posamezni napravi obrnjeni druga proti drugi.

   V trenutku, ko je naprava prepoznana, se pojavi sporočilo.

   Upoštevajte navodila na zaslonu.

#### Namig

- Za več informacij o Način v letalu glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Morda boste morali spremeniti nastavitve naprave, ki podpira NFC/Funkcije na en dotik (odvisno od naprave, ki jo uporabljate). Za podrobne informacije glejte priročnik, ki ste ga prejeli z napravo.

## Predvajanje glasbe s približevanjem naprave, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik, v računalniku VAIO (Poslušanje na en dotik) (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Funkcija Poslušanje na en dotik omogoča računalniku VAIO, da vzpostavi povezavo (registrira) z napravo, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik (zvočniki, slušalke itd.), prek povezave BLUETOOTH. Če želite vzpostaviti povezavo med njima, preprosto približajte napravo računalniku.

Dodatne informacije o vzpostavljanju povezave med dvema napravama s tehnologijo NFC najdete tudi v priročniku, ki je bil priložen napravi.

1. Omogočite NFC/Funkcije na en dotik v računalniku VAIO in približajte napravo, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik, oznakina računalniku. (Glejte Uporaba NFC/Funkcije na en dotik (pri modelih, ki podpirajo NFC).)
2. Upoštevajte navodila na zaslonu za vzpostavitev povezave med računalnikom in napravo.
3. Zaženite program za predvajanje glasbe in predvajajte glasbo.

#### Opomba

- Povezava bo vzpostavljena v največ eni minuti, kar je odvisno od omrežja in naprave.

- Postopek se lahko razlikuje glede na naprave.

#### Namig

- Ko je povezava vzpostavljena, se na seznamu naprav prikaže naprave, s katero ima računalnik vzpostavljeno povezavo.

  Če želite odpreti seznam naprav, odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve, Spremeni nastavitve računalnika v spodnjem desnem kotu, Računalniki in naprave in nato Bluetooth.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Ogledate si lahko stanje povezave za napravo, s katero ima računalnik vzpostavljeno povezavo.

- Povezavo med računalnikom VAIO in napravo lahko prekinete in vzpostavite povezavo z drugo napravo, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik, in sicer tako, da približate novo napravo računalniku.

## Prekinitev povezave Poslušanje na en dotik (Poslušanje na en dotik) (pri modelih, ki podpirajo NFC)

Povezavo Poslušanje na en dotik lahko prekinete.

1. Izklopite napravo, ki podpira tehnologijo NFC/Funkcije na en dotik in ima vzpostavljeno povezavo z vašim računalnikom VAIO.

#### Namig

- Postopek se lahko razlikuje glede na naprave. Dodatne informacije o prekinitvi povezave najdete tudi v priročniku, ki je bil priložen napravi.

## Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Pomoč in podpora sistema Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč in podpora.

## Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

Zaženete lahko Pomoč+namigi, ki opisuje 8 osnovnih postopkov v sistemu Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč+namigi.

## Uporaba stanja spanja

V stanju spanja lahko odidete od računalnika VAIO, stanje računalnika (vključno z datotekami, ki jih uporabljate) pa se bo ohranilo.

#### Aktiviranje stanja spanja

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. IzberiteNapajanje in Spanje.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, ta ob vstopu računalnika v način spanja ugasne (privzeta nastavitev).

#### Vrnitev v navadni način

1. Pritisnete gumb(Napajanje).

#### Opomba

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik VAIO samodejno izklopil. vsi neshranjeni podatki pa bodo izbrisani.

- Računalnik VAIO privzeto samodejno preide v način mirovanja, ko je akumulator skoraj izpraznjen. Vendar pa računalnik morda ne bo uspel preiti v način mirovanja, kar je odvisno od pogojev delovanja.

  Če se to zgodi in je akumulator skoraj izpraznjen, se bo računalnik izklopil in izgubili boste neshranjene podatke.

  Ko se računalnik napaja iz akumulatorja, pogosto shranjujte podatke.

- Preden premaknete računalnik VAIO, preverite, ali je računalnik izklopljen, da preprečite poškodbe delujočega pogona trdega diska zaradi udarcev ali tresljajev. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, se prepričajte, da je popolnoma izklopljen.

#### Namig

- Ko računalnik VAIO deluje na zunanji vir napajanja, po določenem času nedejavnosti samodejno preide v način spanja.

- Računalnik VAIO preklopite v stanje spanja tudi s temi dejanji.

  - Pritisnete gumb(Napajanje) (privzeta nastavitev).

  - Zaprete pokrov zaslona LCD. Računalnik preklopi v stanje spanja po nekaj sekundah.

- Računalnik VAIO lahko preklopite iz stanja spanja v navadni način tako, da odprete ali dvignete zaslon LCD.

  Če želite spremeniti dejanje ob odpiranju ali dvigu zaslona LCD, zaženite VAIO Control Center in spremenite nastavitve v razdelku Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Vnovični zagon računalnika VAIO

Ko spremenite nastavitve ali namestite program v računalnik VAIO, boste morda morali znova zagnati računalnik.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
3. IzberiteNapajanje in Vnovični zagon.
   Računalnik VAIO se bo znova zagnal.

## Nadziranje stanja vklopa računalnika VAIO (način spanja/zaustavitev)

Privzeto računalnik VAIO po določenem času neaktivnosti sam preklopi v način spanja.

V načinu spanja računalnik ohrani svoje trenutno stanje, vključno s podatki, ki jih trenutno uporabljate, medtem ko si vi vzamete premor.

Za več informacij o načinu spanja glejte Uporaba stanja spanja.

#### Če nekaj časa ne uporabljate računalnika VAIO

Sledite naslednjim korakom za zaustavitev računalnika VAIO, da se izognete izgubi neshranjenih podatkov.

1. Shranite podatke in zaprite vse programe, ki se izvajajo.
2. Izklopite vse zunanje naprave, ki so priključene v računalnik VAIO.
3. Odprite čarobne gumbe in izberite čarobni gumbNastavitve. (Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.)
4. IzberiteNapajanje in Zaustavitev sistema.

   Čet kratek čas se računalnik VAIO samodejno izklopi. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, zelena lučka ugasne.

   Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, pred zapiranjem pokrova zaslona LCD preverite, ali je ugasnjen.

#### Opomba

- Nepravilna zaustavitev lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov ali okvaro računalnika VAIO.

- Če želite izključiti računalnik VAIO iz vira napajanja, ga izklopite in iztaknite napajalni kabel iz električne vtičnice.

#### Namig

- Če v 4. koraku izberete Zaustavitev sistema, medtem ko držite tipko Shift pritisnjeno, lahko računalnik VAIO preklopite v stanje minimalne porabe energije (način ACPI S5). V tem primeru je funkcija hitrega zagona ob naslednjem vklopu začasno onemogočena.

## Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows

Upoštevate spodnja navodila, da odprete okno Pomoč in podpora sistema Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč in podpora.

## Odpiranje pogleda Pomoč+namigi

Zaženete lahko Pomoč+namigi, ki opisuje 8 osnovnih postopkov v sistemu Windows.

1. Odprite zaslon Programi. (Za odpiranje zaslona Programi glejte Odpiranje seznama programov.)
2. Izberite Pomoč+namigi.

## O tem priročniku

Čestitamo vam za nakup računalnika VAIO(R).

### O konfiguraciji računalnika VAIO

Če želite več informacij o konfiguraciji računalnika VAIO, obiščite spletno mesto Sony s podporo. Dodatne informacije najdete v poglavju O spletnem mestu s podporo.

Nekatere funkcije, možnosti in priloženi izdelki morda niso na voljo v vašem računalniku VAIO.

#### Funkcije

Funkcije, ki so na voljo, se razlikujejo glede na model ali izbrane možnosti. Nekatere funkcije, opisane v tem priročniku, niso na voljo za vaš model.

#### Slike

Slike, fotografije ali posnetki zaslona v tem priročniku se lahko nekoliko razlikujejo glede na model ali izbrane možnosti.

#### Programi

Vnaprej nameščeni programi se lahko razlikujejo glede na model ali izbrane možnosti. Programi, opisani v tem priročniku, morda še niso nameščeni v vašem računalniku VAIO.

### Priloženi priročniki

Računalniku VAIO so priloženi naslednji priročniki.

#### Zaslonska dokumentacija

- Uporabniški priročnik - predstavitvena različica (Dobrodošli)

  Vnaprej nameščen priročnik z omejenimi informacijami o računalniku VAIO, ki se osredotoča na podporo in internetno povezavo. Priročnik Uporabniški priročnik - predstavitvena različica je po posodobitvi zamenjan s popolno različico priročnika Uporabniški priročnik (ta priročnik).

- Uporabniški priročnik (ta priročnik)

  Splošne informacije in navodila za uporabo računalnika VAIO, vključno z informacijami o podpori in odpravljanju težav.

  Izberite element, ki ga želite označiti, v podoknu za navigacijo na levi strani, nato pa izberite ključno besedo v desnem podoknu. Prikaže se seznam tem, ki se nanašajo na to ključno besedo. Če ne najdete teme, ki jo iščete, izberite Seznam tem, da se prikažejo vse teme v Uporabniški priročnik, ali pa v iskalno polje na vrhu vsake strani vnesite ključno besedo.

#### Tiskana dokumentacija

- Priročnik za hitri začetek

  Pregled tega, kako nastavite računalnik VAIO in ga začnete uporabljati.

- Priročnik za obnovitev, varnostno kopiranje in odpravljanje težav

  Informacije o obnovitvi in varnostnem kopiranju računalnika VAIO ter informacije o odpravljanju težav.

- Varnostni predpisi in informacije o podpori

  Pazljivo preberite, preden aktivirate brezžične funkcije, kot sta brezžična povezava LAN in tehnologija BLUETOOTH.

#### Druge reference

- Pomoč in podpora sistema Windows

  Obsežen vir za uporabne nasvete, vadnice in predstavitve, prek katerih se boste naučili uporabljati svoj računalnik VAIO.

  Informacije o odpiranju okna Pomoč in podpora sistema Windows najdete v poglavju Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows.

- Datoteke s pomočjo za programe

  Datoteke s pomočjo za programe so morda vključene v vnaprej nameščene programe v vašem računalniku VAIO. Do datotek s pomočjo morda lahko pridete iz menija »Pomoč«.

### Obvestilo

- Copyright 2013 Sony Corporation. Vse pravice pridržane.

- Tega priročnika in programske opreme, opisane v njem, v celoti ali po delih ni dovoljeno razmnoževati, prevajati ali pretvarjati v kakršno koli strojno berljivo obliko brez predhodnega pisnega soglasja.

- Sony Corporation ne daje nobenega jamstva za ta priročnik, programsko opremo ali druge informacije v tem priročniku in izrecno zavrača vsa naznačena jamstva glede primernosti za prodajo ali ustreznosti za določen namen v zvezi s tem priročnikom, programsko opremo ali drugimi informacijami. Družba Sony Corporation v nobenem primeru ni odgovorna za nenamerno, posledično ali posebno škodo, ne glede na to, ali temelji na nepogodbeni odškodninski odgovornosti, pogodbi ali drugem in izhaja iz ali je povezana s tem priročnikom, programsko opremo ali drugimi informacijami v tem priročniku ali njihovo uporabo.

- V priročniku oznaki (TM) ali (R) nista določeni.

- Sony Corporation si pridržuje pravico, da kadar koli in brez predhodnega obvestila spremeni ta priročnik ali informacije v njem.

- Za programsko opremo, opisano v tem priročniku, veljajo pogoji posebne licenčne pogodbe za uporabnika.

- Družba Sony Corporation ni odgovorna za izgubljene zapise v vašem računalniku VAIO, na zunanjih nosilcih podatkov ali v napravah za zapisovanje ali drugo izgubo in jih ne bo nadomestila, tudi če se zapisi ne ustvarijo zaradi napake v računalniku ali kadar je vsebina zapisa izgubljena ali poškodovana zaradi napake v računalniku ali popravila računalnika. Družba Sony Corporation prav tako pod nobenimi pogoji ne bo obnovila, povrnila ali reproducirala vsebine, zapisane v računalniku, na zunanjih nosilcih podatkov ali v napravah za zapisovanje.

- Funkcije in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

## Preverjanje priloženih izdelkov

Pred uporabo preverite vse priložene izdelke.

Napajalnik AC

Napajalni kabel

Akumulator*

*Ob dobavi je akumulator nameščen v računalnik.

#### Namig

- Medij za obnovitev namestitve ni priložen, ker je računalnik VAIO mogoče obnoviti s podatki, ki so shranjeni na pogonu trdega diska ali pogonu SSD. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev z obnovitvene particije.

## Priprava ustreznega delovnega okolja

V tej temi je opisano, kam lahko postavite računalnik VAIO in kam ne, poleg tega pa so opisana še navodila za ergonomsko uporabo.

### Mesta, kamor lahko postavite računalnik VAIO

Pri izbiri mesta za računalnik VAIO zagotovite, da:

- Imate enostaven dostop do vira napajanja in ustreznih vrat.

- Je okoli računalnika na voljo dovolj prostora.

- Je računalnik postavljen na ravni in dovolj široki podlagi ter da je zaslon med upravljanjem obrnjen proti vam.

- Je računalnik postavljen tako, da lahko pred njim sedite vzravnano, roke pa so pri tem vzporedne s tlemi.

### Mesta, kamor ne smete postaviti računalnika VAIO

Če računalnik VAIO postavite na neprimerno mesto, lahko pride do poškodb ali okvar. Računalnika ne postavljajte na mesta, ki so izpostavljena:

- neposredni sončni svetlobi

- magnetnim elementom ali virom

- virom toplote, kot so grelne naprave v stanovanjih

- čezmernim količinam prahu

- visoki vlažnosti

- slabemu prezračevanju

#### Opomba

- Ko je računalnik VAIO vklopljen, se lahko območje okoli reže ventilatorja močno segreje. Pri stiku s tem območjem bodite previdni.

- V okolico reže ne postavljajte predmetov, ki bi lahko blokirali ventilator.

#### Namig

- Računalnik VAIO uporablja visokofrekvenčne radijske signale, ki lahko povzročijo motnje radijskega ali televizijskega sprejema. V tem primeru računalnik premaknite stran od radia ali televizorja.

### Nasveti za ergonomsko uporabo

Kadar je le mogoče, poskusite upoštevati spodnje nasvete za ergonomsko uporabo.

#### Pohištvo in drža

Sedite na stolu z dobro hrbtno oporo. Nastavite višino stola tako, da bodo podplati ravno na tleh. S počivalom za noge vam bo morda udobneje.

Sedite v sproščeni in pokončni drži ter se izogibajte nagibanju naprej ali preveč nazaj.

#### Kot gledanja zaslona računalnika

S funkcijo nagibanja zaslona poiščite najustreznejši položaj. Ko sedite pred računalnikom VAIO, naj bo zaslon računalnika malo nižje od višine oči. Prilagodite tudi raven svetlosti zaslona.

Z nastavitvijo nagiba in ravni svetlosti zaslona računalnika lahko zmanjšate naprezanje oči in utrujenost mišic.

#### Osvetlitev

Izberite mesto, kjer se okna in luči ne bodo bleščala ali odsevala na zaslonu računalnika. S posredno svetlobo se izognite svetlim točkam na zaslonu. Ustrezna osvetljava poskrbi za večje udobje in učinkovitost pri delu.

#### Opomba

- Pri prilagajanju kota gledanja na računalniku VAIO ne uporabljajte prevelike sile, saj lahko v nasprotnem primeru povzročite mehanske poškodbe.

#### Namig

- Enaki nasveti veljajo za uporabo zunanjega zaslona.

### Opombe o ravnanju z računalnikom VAIO

Upoštevajte spodnje točke, da se izognete okvaram in poškodbam računalnika VAIO.

- Računalnik VAIO previdno postavite na ravno površino, da se izognete mehanskim udarcem.

- Preden računalnik VAIO premaknete, ga izklopite. Pri premikanju vklopljenega računalnika lahko pride do okvar trdega diska. Pred premikanjem računalnika odklopite vse priključene kable.

- Računalnik VAIO varujte pred padci in udarci. Že blag udarec ali tresljaj lahko povzroči okvaro trdega diska.

- Računalnika VAIO ne postavite v nestabilen položaj.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## Opombe v zvezi z uporabo diskov (modeli z optičnim pogonom)

Pri uporabi diskov v računalniku VAIO upoštevajte naslednje opombe.

### Opombe v zvezi s predvajanjem diskov

- Glede na sistemsko okolje lahko med predvajanjem diskov DVD/BD/AVCHD pride do zvočnih prekinitev in/ali manjkajočih sličic. Poleg tega nekaterih diskov ni mogoče predvajati v vašem računalniku VAIO.

- Pri predvajanju diskov:

  - povečane obremenitve CPE. Zaprite vse programe, ki se izvajajo, razen programa za predvajanje, ki ga trenutno uporabljate, in uživajte v nemotenem predvajanju.

  - ne preklapljajte izhoda zaslona med zaslonom računalnika in zunanjim zaslonom.

### Opombe v zvezi s predvajanjem zapisanih diskov v drugih predvajalnikih

- Nekateri predvajalniki CD-jev ne morejo predvajati zvočnih CD-jev, ki so bili ustvarjeni z nosilci podatkov CD-R ali CD-RW.

- Nekateri predvajalniki DVD-jev ne morejo predvajati zvočnih DVD-jev, ki so bili ustvarjeni z nosilci podatkov DVD+R DL, DVD-R DL, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW ali DVD-RAM.

- Z zapisovalniki nosilcev podatkov Blu-ray Disc, ki podpirajo samo BD-RE različice 1.0, ni mogoče predvajati nosilcev podatkov BD-R ali BD-RE, ki so bili ustvarjeni v vašem računalniku VAIO. (modeli s pogonom Blu-ray Disc z zapisovalnikom DVD SuperMulti)

### Namigi za uspešno zapisovanje

- Ko optični pogon zapisuje podatke na disk, ne priklapljajte ali odklapljajte kablov, na primer kabla napajalnika ali napajalnega kabla.

- Postopek zapisovanja lahko traja dlje, kot je predvideno, ker nekateri programi hkrati zapisujejo in preverjajo podatke.

- Družba Sony ne prevzema odgovornosti za izgubo ali kakršno koli škodo, ki je nastala zaradi napake pri zapisovanju.

## O kodah regij (modeli z optičnim pogonom)

Spodaj je seznam kod regij DVD, ki označujejo regije, v katerih je mogoče predvajati nosilce podatkov DVD.

Kode regij lahko preverite na nosilcih podatkov DVD, ki se prodajajo v spodnjih državah ali regijah.

1. ZDA, Kanada
2. Evropa, Bližnji vzhod, Južna Afrika, Japonska
3. Jugovzhodna Azija, Tajvan, Južna Koreja, Hongkong
4. Srednja Amerika, Južna Amerika, Mehika, Avstralija, Nova Zelandija
5. Severna Afrika, Azija, Rusija, Ukrajina, Belorusija, Indija
6. Kitajska
7. Rezervirano za prihodnjo uporabo
8. Mednarodna letala, mednarodne potniške ladje, mednarodne konferenčne dvorane itd.

Če prvič predvajate DVD video na računalniku VAIO, pred vstavljanjem diska upoštevajte naslednje korake:

1. Odprite okno Ta računalnik. (Za odpiranje programa Ta računalnik glejte Odpiranje pogleda Programi.)

2. Z desno tipko miške kliknite ikono optičnega pogona in izberite Lastnosti.

3. Izberite zavihek Strojna oprema.
4. Na seznamu Diskovni pogoni izberite svoj optični pogon in kliknite Lastnosti.
5. Izberite zavihek Regija DVD.
6. Na seznamu izberite ustrezno regijo in kliknite V redu.

#### Opomba

- Kodo regije lahko spremenite le nekajkrat. Ko presežete to omejitev, je koda regije pogona trajno dodeljena in ne morete je več spremeniti. Z vnovično konfiguracijo računalnika VAIO ne ponastavite te omejitve.

- Težave, ki nastanejo zaradi spreminjanja nastavitev kode regije pogona, niso zajete v garanciji.

## Ravnanje z diski (modeli z optičnim pogonom)

Preberite naslednje napotke za zaščito podatkov, ki so shranjeni na diskih, in pravilno ravnanje z diski.

- Disk obvezno držite za robove in luknjo na sredini, ne da bi se pri tem dotaknili površine za zapisovanje (predvajanje), kot je prikazano spodaj.

  Prstni odtisi in prašni delci na površini diska lahko povzročijo napako pri branju ali zapisovanju. Disk naj bo čist.

- Družba Sony ne prevzema odgovornosti za nobene težave z diski ali poškodbe diskov, ki nastanejo zaradi lepljivih oznak na diskih. Pozorno preberite priročnik, ki je bil priložen programu ali papirju za nalepke, in uporabljajte nalepke na lastno odgovornost.

### Pravilno ravnanje z diski

- Pri običajnem čiščenju držite disk za robove in z mehko krpo obrišite površino od sredine navzven, kot je prikazano spodaj.

- Če je disk zelo umazan, navlažite mehko krpo z vodo, jo dobro ožemite in z njo obrišite površino diska. Preostanek vlage obrišite z mehko suho krpo.

- Ne uporabljajte topil, kot je bencin, razredčil, čistil, ki so na voljo na tržišču, ali antistatičnih razpršil, ki lahko poškodujejo disk.

## Podprti diski (modeli z optičnim pogonom)

V tej temi so opisane vrste nosilcev podatkov, ki jih lahko predvajate ali na katere lahko zapisujete podatke v računalniku VAIO.

Nameščeni optični pogon je odvisen od kupljenega modela. Pred uporabo preverite specifikacije.

### Za modele s pogonom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

### Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

- BD-R SL (enoslojni)/DL (dvoslojni), BD-RE SL/DL*4

- BD-R TL (troslojni), BD-RE TL*5

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-ROM

### Za modele s pogonom Blu-ray Disc(TM) ROM z zapisovalnikom DVD SuperMulti

Optični pogon podpira predvajanje in/ali zapisovanje podatkov na naslednje nosilce podatkov.

#### Predvajanje in zapisovanje

- CD-R/RW*1

- DVD-R/RW

- DVD+R/RW

- DVD+R DL (dvoslojni)

- DVD-R DL (dvostranski)

- DVD-RAM*2*3

#### Samo predvajanje

- CD-ROM

- DVD-ROM

- BD-R SL (enoslojni)/DL (dvoslojni), BD-RE SL/DL*4

- BD-ROM

*1 Zapisovanje podatkov na nosilec podatkov Ultra Speed CD-RW ni podprto.

*2 Optični pogon ne podpira diskov DVD-RAM z ohišjem. Uporabite diske brez ohišja ali diske z odstranljivim ohišjem.

*3 Zapisovanje podatkov na enostranske nosilce podatkov DVD-RAM (2,6 GB), združljive z DVD-RAM različico 1.0, ni podprto. Nosilci podatkov, združljivi z DVD-RAM različico 2.2/12X-SPEED DVD-RAM revizijo 5.0, niso podprti.

*4 Nosilci podatkov BD-RE Disc v obliki zapisa različice 1.0 in nosilci podatkov Blu-ray Disc z ohišjem niso podprti.

*5 Na voljo, če optični pogon podpira nosilce podatkov BDXL(TM). Nekateri programi morda ne podpirajo predvajanja in/ali zapisovanja nosilcev podatkov BD-R TL/BD-RE TL, vnaprej nameščeni programi pa se razlikujejo glede na kupljen model. Več informacij najdete v datotekah s pomočjo, priloženih programom. Drugi predvajalniki morda ne bodo predvajali nosilcev podatkov BD R TL/BD-RE TL, na katere ste podatke zapisali z računalnikom VAIO. Preverite, ali vaš predvajalnik podpira nosilce podatkov BD R TL/BD-RE TL.

#### Opomba

- Optični pogon morda ne podpira predvajanja nekaterih nosilcev podatkov ali zapisovanja podatkov nanje.

- Optični pogon ne podpira zapisovanja podatkov na diske velikosti 8 cm.

- Optični pogon podpira samo okrogle diske. Ne uporabljajte diskov drugih oblik (npr. v obliki zvezde, srca, kartice itd.) ali poškodovanih diskov, saj lahko pride do okvare računalnika VAIO.

- Podatke v obliki zapisa DVD-Video lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD+R (eno- ali dvoslojni), DVD+RW/DVD-R (eno- ali dvoslojni) in DVD-RW. Podatke v obliki zapisa DVD-VR lahko zapisujte na nosilce podatkov DVD-R (eno- ali dvoslojni), DVD-RW in DVD-RAM. Zapisljivi nosilci podatkov se razlikujejo glede na program za zapisovanje na diske, ki ga uporabljate. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

- Priporočamo, da uporabljate nosilce podatkov znamke Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R in BD-RE.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD-RW (hitrost zapisovanja 6x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 6x za nosilce podatkov DVD-RW.

- Podatkov ne morete zapisovati na nosilce podatkov DVD+RW (hitrost zapisovanja 8x), razen če optični pogon podpira zapisovanje s hitrostjo najmanj 8x za nosilce podatkov DVD+RW.

- Računalnik VAIO je izdelan za predvajanje diskov, ki ustrezajo standardu CD (Compact Disc). Diski DualDiscs in nekateri glasbeni diski, kodirani s tehnologijo za zaščito avtorskih pravic, ne ustrezajo standardu CD. Zato ti diski morda niso združljivi z računalnikom.

- Ko kupujete zapisane ali prazne diske za uporabo v računalniku VAIO, obvezno preberite obvestila na embalaži diska in preverite, ali je predvajanje in zapisovanje združljivo z optičnim pogonom vašega računalnika. Sony NE jamči združljivosti optičnih pogonov VAIO z diski, ki niso združljivi z uradnim standardom »CD«, »DVD« ali »Blu-ray Disc«. UPORABA NEZDRUŽLJIVIH DISKOV LAHKO POVZROČI USODNO NAPAKO RAČUNALNIKA VAIO ALI USTVARI KONFLIKTE MED PROGRAMI, KI POVZROČIJO NEODZIVNOST SISTEMA.

  Za vprašanja o zapisih diskov se obrnite na posameznega izdajatelja zapisanih diskov ali na proizvajalca zapisljivih diskov.

- Če želite predvajati nosilce podatkov DVD-RW, DVD-RAM in DVD-R (eno- ali dvoslojne), ki ustrezajo standardu CPRM (Content Protection for Recordable Media), mora biti računalnik VAIO povezan v internet.

- Nosilci podatkov Blu-ray Disc za zapisovanje, urejanje ali predvajanje avtorsko zaščitene vsebine uporabljajo tehnologijo AACS (Advanced Access Content System). Če želite uporabljati nosilce podatkov Blu-ray Disc, morate posodobiti ključ AACS.

- Ključ AACS lahko posodobite prek interneta. Upoštevajte navodila v sporočilu, ki se prikaže v programu za zapisovanje, urejanje ali predvajanje, ki ga uporabljate. Če ključa AACS ne posodobite, morda ne boste mogli zapisovati, urejati ali predvajati avtorsko zaščitene vsebine.

  Za zapisovanje, urejanje ali predvajanje vsebine brez avtorske zaščite ne potrebujete posodobljenega ključa AACS. Ključ AACS za program za zapisovanje ali predvajanje nosilcev podatkov Blu-ray Disc, ki je nameščen v računalniku VAIO, lahko posodobite za pet let po nakupu. Po tem obdobju vas bomo o posodobitvi obvestili na spletnem mestu za podporo.

- Za nekatere vsebine nosilcev podatkov DVD in BD-ROM Disc so zahtevane regijske nastavitve. Če se regijska nastavitev na optičnem pogonu ne ujema s kodo regije na disku, predvajanje ni mogoče.

- Če zunanji zaslon ne ustreza standardu HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), ne morete predvajati ali si ogledati vsebine na avtorsko zaščitenih nosilcih podatkov Blu-ray Disc prek povezave HDMI.

- Nekatera vsebina nosilcev podatkov Blu-ray Disc podpira samo predvajanje videov v standardni ločljivost in ne omogoča predvajanja analognih videov.

## Čiščenje računalnika VAIO/zaslona LCD

Preden očistite računalnik VAIO, preberite spodnje varnostne ukrepe v zvezi s pravilnim postopkom čiščenja.

#### Čiščenje računalnika VAIO

- Pred čiščenjem računalnika VAIO ga izklopite, odklopite napajalnik in iz njega odstranite akumulator.

- Za čiščenje drobnih delcev umazanije in prahu z računalnika VAIO uporabite mehko in suho krpo.

- Za čiščenje računalnika VAIO morate uporabiti mehko in suho krpo. Če je računalnik močno umazan, površino orosite s svojo sapo in obrišite umazanijo ali pa jo očistite z rahlo navlaženo krpo, nato pa preostanek vlage obrišite s suho krpo.

- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, aceton, alkohol, niti razredčil ali čistil, ki so na voljo na tržišču, saj lahko poškodujejo površino ali prevleko računalnika VAIO.

- S puhalom izpihajte drobne delce umazanije in prahu, ki so pod tipkami. Ne odstranjujte tipk s tipkovnice.

  Ne uporabljajte sesalnikov, saj lahko pride do okvare.

#### Čiščenje zaslona LCD

- Za čiščenje računalnika VAIO morate uporabiti mehko in suho krpo. Če je zaslon LCD močno umazan, površino orosite s svojo sapo in obrišite umazanijo ali pa jo očistite z rahlo navlaženo krpo, nato pa preostanek vlage obrišite s suho krpo.

- Ne uporabljajte topil, kot so bencin, aceton, alkohol, niti razredčil ali čistil, ki so na voljo na tržišču, saj lahko poškodujejo zaslon LCD.

## Uporaba vgrajene naprave za shranjevanje

Vgrajena naprava za shranjevanje (trdi disk ali disk SSD) podpira hitro zapisovanje in lahko v kratkem času prebere ali zapiše podatke. Vendar pa se lahko ob neprimerni uporabi hitro poškoduje.

Če se vgrajena naprava za shranjevanje poškoduje, podatkov ni mogoče obnoviti. Če želite preprečiti izgubo podatkov, z računalnikom VAIO ravnajte previdno.

### Preprečevanje poškodb vgrajene naprave za shranjevanje

- Računalnika VAIO ne izpostavite naglim premikom.

- Računalnika VAIO ne postavite v bližino magnetov.

- Računalnika VAIO ne postavite na mesto, kjer bi bil izpostavljen mehanskim tresljajem, in ne v nestabilen položaj.

- Računalnika VAIO med branjem ali zapisovanjem podatkov na napravo za shranjevanje ne izklapljajte in ga ne zaganjajte znova.

- Računalnika VAIO ne postavite na mesto, kjer bi bil izpostavljen velikim temperaturnim spremembam.

- Naprave za shranjevanje ne odstranjujte iz računalnika VAIO.

## O mednarodnem programu ENERGY STAR(R)

Informacije v nadaljevanju veljajo samo za izdelke s standardom/certifikatom ENERGY STAR.

Logotipi ENERGY STAR so pripeti ali elektronsko prikazani na teh mestih izdelkov s standardom/certifikatom ENERGY STAR.

- Zgornji ali sprednji del izdelka ali Nadzorna plošča

- Embalaža izdelka

Za potrditev logotipa ENERGY STAR na računalniškem zaslonu odprite Nadzorna plošča ter izberite Sistem in varnost in Sistemska. Informacije o odpiranju okna Nadzorna plošča najdete v poglavju Odpiranje Nadzorna plošča.

Kot partner družbe ENERGY STAR je Sony potrdil, da je izdelek skladen s standardi za energetsko učinkovitost ENERGY STAR.

Mednarodni program za pisarniško opremo ENERGY STAR spodbuja varčevanje z energijo, in sicer z uporabo energetsko varčnih računalnikov in pisarniške opreme. Program podpira razvoj in širitev izdelkov s funkcijami, ki učinkovito zmanjšujejo porabo energije, s čimer prispevajo k prihranku stroškov in zmanjšanju okoljske obremenitve.

Podrobnosti o programu ENERGY STAR najdete na teh spletnih mestih:

- http://www.energystar.gov/ (ZDA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Evropa)

Ta računalnik je zasnovan v skladu s standardi ENERGY STAR in vključuje naslednje nastavitve za varčevanje z energijo, ki veljajo za uporabo računalnika, priklopljenega na zunanje napajanje:

- Osvetlitev zaslona LCD se po 15 minutah nedejavnosti samodejno izklopi.

- Računalnik po 30 minutah nedejavnosti samodejno preklopi v način spanja.

Če želite, da računalnik preide nazaj v normalni način delovanja, pritisnite gumb(Napajanje).

## O licenci za programsko opremo

Izdelek vključuje programsko opremo, ki je v lasti družbe Sony in ima licenco tretjih oseb. Uporaba takšne programske opreme mora biti v skladu z določili in pogoji v licenčni pogodbi, priloženi temu izdelku.

## Blagovne znamke

- SONY in logotip SONY sta registrirani blagovni znamki družbe Sony Corporation.

- VAIO logotip VAIO in drugi izdelki ali imena storitev družbe Sony so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Sony Corporation katere koli od njenih lastniško povezanih podjetij.

- i.LINK označuje standard IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep in Atom so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe Intel Corporation.

- Windows in logotip Windows sta registrirani blagovni znamki ali blagovni znamki družbe Microsoft Corporation v Združenih državah Amerike in/ali drugih državah.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™ ter logotipa Blu-ray Disc in Blu-ray 3D so blagovne znamke združenja Blu-ray Disc Association.

- Besedna znamka in logotipi BLUETOOTH so registrirane blagovne znamke družbe Bluetooth SIG, Inc., družba Sony Corporation pa ima za uporabo teh znamk licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last njihovih lastnikov.

- Power2Go je blagovna znamka družbe CyberLink.Inc.

- PowerDVD je blagovna znamka družbe CyberLink.Inc.

- NVIDIA in 3D Vision sta registrirani blagovni znamki in/ali blagovni znamki družbe NVIDIA Corporation v Združenih državah in/ali drugih državah.

- ArcSoft in logotip ArcSoft so registrirane blagovne znamke družbe ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion pa je blagovna znamka družbe ArcSoft, Inc.

- AMD, logotip AMD Arrow, ATI in njihove kombinacije Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization in AMD-V so blagovne znamke družbe Advanced Micro Devices, Inc.

- SD – logotip je blagovna znamka.

- SDHC – logotip je blagovna znamka.

- SDXC – logotip je blagovna znamka.

- microSD – logotip je blagovna znamka.

- microSDHC – logotip je blagovna znamka.

- microSDXC – logotip je blagovna znamka.

- Besedna znamka in logotipi ExpressCard so last družbe PCMCIA, družba Sony Corporation pa ima za uporabo teh znamk licenco. Druge blagovne znamke in blagovna imena so last njihovih lastnikov.

- Izraza HDMI in HDMI High-Definition Multimedia Interface ter logotip HDMI so blagovne znamke ali registrirane blagovne znamke družbe HDMI Licensing LLC v Združenih državah Amerike in drugih državah.

- CompactFlash® je blagovna znamka družbe SanDisk Corporation.

- »PlaceEngine« je registrirana blagovna znamka družbe Koozyt, Inc.

  »PlaceEngine« je razvila družba Sony Computer Science Laboratories, Inc. in ima licenco družbe Koozyt, Inc.

- »AVCHD« je blagovna znamka družb Panasonic Corporation in Sony Corporation.

- Proizvedeno z licenco družbe Dolby Laboratories. Dolby in simbol dvojnega D sta blagovni znamki družbe Dolby Laboratories.

- Oznaka ENERGY STAR in ENERGY STAR sta oznaki, registrirani v Združenih državah.

- Oznaka N Mark je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka družbe NFC Forum, Inc. v Združenih državah Amerike in drugih državah.

- Wi-Fi je blagovna znamka ali registrirana blagovna znamka združenja Wi-Fi Alliance.

Vsa druga imena sistemov, izdelkov in storitev so blagovne znamke njihovih lastnikov. V priročniku oznaki ™ ali ® nista določeni.

Funkcije in specifikacije se lahko spremenijo brez obvestila.

Vse druge blagovne znamke so blagovne znamke njihovih lastnikov.

Vašemu modelu morda ni priložena vsa zgoraj našteta programska oprema.

## Varnostne informacije

Podrobne informacije o varnosti najdete v priloženem priročniku za varno uporabo.

### Računalnik

- Če vam na računalnik VAIO pade kak predmet ali po njem polijete tekočino, ga izklopite, odklopite napajalni kabel in odstranite akumulator (če je odstranljiv). Preden ga začnete znova uporabljati, priporočamo, da ga pregleda usposobljeno osebje.

- Uporabljajte samo določene zunanje naprave in kable vmesnikov.

- Majhne dele, kot so pomnilniške kartice ali adapterji za pomnilniške kartice, hranite zunaj dosega otrok. saj obstaja nevarnost, da jih pogoltnejo.

- Površina in spodnji del računalnika VAIO ter napajalnik in akumulator se lahko segrejejo zaradi obremenitve CPE ali električnega toka, ki se ustvari med polnjenjem akumulatorja. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro. Stopnja segrevanja je odvisna od uporabljenih zunanjih naprav ali programov.

- Če se računalnik VAIO ali napajalnik preveč segreje, izklopite računalnik, odklopite napajalnik, odstranite akumulator (če je odstranljiv) in se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony.

### Vir napajanja

- Na napajalni kabel ne postavljajte težkih predmetov, saj lahko pride do požara.

- Napajalni kabel odklopite tako, da ga povlečete za vtič. Nikoli ne vlecite za kabel.

- Ne uporabljajte prerezanih ali poškodovanih kablov za povezovanje.

- Če računalnika VAIO dalj časa ne nameravate uporabljati, ga odklopite iz električne vtičnice.

- Če računalnika VAIO dalj časa ne boste uporabljali, iz njega odstranite akumulator ter tako preprečite okvaro akumulatorja.

### Slušalke

- Slušalk ne uporabljajte med vožnjo z avtomobilom, na kolesu in med upravljanjem kakršnih koli motornih vozil. Uporaba slušalk v teh primerih lahko povzroči nevarnost v prometu in je na določenih območjih prepovedana. Nevarno je lahko tudi glasno predvajanje glasbe med hojo, predvsem na prehodih za pešce.

- Glasnost zvoka v slušalkah naj ne bo previsoka. Strokovnjaki za sluh odsvetujejo neprestano in glasno predvajanje v daljšem obdobju. Če vam začne v ušesih zvoniti, zmanjšajte glasnost ali prenehajte z uporabo.

## Reševanje pogostih težav z računalnikom VAIO

Če imate težave z upravljanjem računalnika VAIO, preizkusite te predloge, preden se obrnete na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam Sony ali na lokalnega prodajalca izdelkov Sony.

1. Glejte tudi druge razdelke v tem zaslonskem priročniku.
2. Zaženite VAIO Care (Desktop) in izvedite potrebne postopke. (Informacije o zagonu programa VAIO Care (Desktop) najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)
3. Vse informacije najdete na spletnem mestu s podporo za računalnik VAIO.

## O spletnem mestu s podporo

Na spletnem mestu s podporo najdete informacije o računalniku VAIO ter izbor pogostih vprašanj.

### Spletno mesto s podporo družbe Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Namig

- Če imate težave z računalnikom VAIO ali imate v zvezi z njim tehnična vprašanja, najprej zaženite program VAIO Care, v katerem so na voljo različne možnosti reševanja težav. Dodatne informacije najdete v poglavju Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care).

- Ko se obrnete na podporo VAIO, boste morda morali sporočiti serijsko številko in številko modela vašega računalnika VAIO. Serijska številka je 15-mestna številka, ki je prikazana:

  - v oknu VAIO Care,

  - na dnu ali na hrbtni strani računalnika, pod hrbtno stranjo ali v ležišču za akumulator,

  - na originalni škatli računalnika VAIO.

  Številko modela najdete v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika VAIO.

### Druga spletna mesta

Uporabne informacije najdete tudi na spodaj navedenih spletnih mestih.

#### Sony izdelki

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Spletno mesto s podporo za operacijski sistem

Za podporo operacijskega sistema Microsoft Windows obiščite spletno stran za podporo strankam Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Spletno mesto VAIO

Informacije o izdelku VAIO, spletna trgovina, forum in razprave.

http://www.sony.eu/

Izberite svojo državo in nato na seznamu izdelkov izberite VAIO.

#### Forum VAIO

Stopite v stik z drugimi uporabniki izdelkov VAIO v družabni skupnosti VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony trgovina, v spletu

https://shop.sony-europe.com/

#### Namig

- Povezavo za registracijo računalnika v spletu najdete v programu VAIO Care. Informacije o zagonu programa VAIO Care najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## O spletnem mestu s podporo

Na spletnem mestu s podporo najdete informacije o računalniku VAIO ter izbor pogostih vprašanj.

### Spletno mesto s podporo družbe Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Namig

- Če imate težave z računalnikom VAIO ali imate v zvezi z njim tehnična vprašanja, najprej zaženite program VAIO Care, v katerem so na voljo različne možnosti reševanja težav. Dodatne informacije najdete v poglavju Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care).

- Ko se obrnete na podporo VAIO, boste morda morali sporočiti serijsko številko in številko modela vašega računalnika VAIO. Serijska številka je 15-mestna številka, ki je prikazana:

  - v oknu VAIO Care,

  - na dnu ali na hrbtni strani računalnika, pod hrbtno stranjo ali v ležišču za akumulator,

  - na originalni škatli računalnika VAIO.

  Številko modela najdete v spodnjem desnem kotu zaslona računalnika VAIO.

### Druga spletna mesta

Uporabne informacije najdete tudi na spodaj navedenih spletnih mestih.

#### Sony izdelki

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Spletno mesto s podporo za operacijski sistem

Za podporo operacijskega sistema Microsoft Windows obiščite spletno stran za podporo strankam Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### Spletno mesto VAIO

Informacije o izdelku VAIO, spletna trgovina, forum in razprave.

http://www.sony.eu/

Izberite svojo državo in nato na seznamu izdelkov izberite VAIO.

#### Forum VAIO

Stopite v stik z drugimi uporabniki izdelkov VAIO v družabni skupnosti VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Sony trgovina, v spletu

https://shop.sony-europe.com/

#### Namig

- Povezavo za registracijo računalnika v spletu najdete v programu VAIO Care. Informacije o zagonu programa VAIO Care najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Preverjanje priloženih izdelkov

Pred uporabo preverite vse priložene izdelke.

Napajalnik AC

Napajalni kabel

Akumulator*

*Ob dobavi je akumulator nameščen v računalnik.

#### Namig

- Medij za obnovitev namestitve ni priložen, ker je računalnik VAIO mogoče obnoviti s podatki, ki so shranjeni na pogonu trdega diska ali pogonu SSD. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev z obnovitvene particije.

## Posodabljanje računalnika VAIO

Računalnik VAIO redno posodabljajte z namestitvijo spodaj navedenih programov, da izboljšate učinkovitost, varnost in delovanje računalnika.

#### Opomba

- Za izvajanje spodnjih nastavitev posodobitev mora imeti računalnik VAIO vzpostavljeno povezavo z internetom.

#### Windows Update

Funkcija Windows Update omogoča večjo stabilnost računalnika VAIO.

1. Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbIskanje. (Informacije o odpiranju čarobnih gumbov najdete v poglavju Odpiranje čarobnih gumbov.)

2. V iskalno polje vnesite »Windows Update«.

3. Izberite Windows Update na seznamu in upoštevajte navodila na zaslonu za dokončanje namestitve posodobitev.

#### VAIO Update

VAIO Update vas samodejno obvešča o novih posodobitvah, ki so v internetu na voljo za prenos in namestitev v računalnik VAIO.

1. Zaženite VAIO Update in upoštevajte navodila na zaslonu. (Informacije o zagonu programa VAIO Update najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.)

#### Posodobitev programov iz Trgovina Windows

Redno posodabljajte programe iz Trgovina Windows. Če je zahtevana posodobitev, bo na ploščici Trgovina na zaslonu Začetek prikazana številka.

1. Odprite zaslon Začetek in izberite ploščico Trgovina. (Za odpiranje zaslona Začetek glejte Zaslon in meni Začetek.)

2. V zgornjem desnem kotu zaslona izberite Posodobitve.

   Številka v oglatem oklepaju ponazarja število programov, ki jih lahko uporabljate.

3. Označite programe, ki jih želite posodobiti, in izberite Namesti.

   Če želite program posodobiti kasneje, odstranite kljukico.

## Zakaj se računalnik VAIO samodejno izklopi?

- Ko akumulatorju začne zmanjkovati energije, računalnik VAIO samodejno preide v način mirovanja, sčasoma pa se tudi izklopi.

  V računalnik priključite napajalnik ali napolnite akumulator.

## Zakaj se ob vklopu računalnika VAIO prikaže sporočilo, sistem Windows pa se ne zažene?

- Če se po prvem sporočilu pojavi sporočilo z rešitvijo težave, sledite navodilom na zaslonu.

- Možnosti zagona v BIOS-u morda niso pravilno konfigurirane.

  Ko je računalnik VAIO izklopljen, pritisnite gumb ASSIST, da prikažete zaslon VAIO Care (Rescue Mode), izberite Start BIOS setup, spremenite nastavitev Boot Mode in ponovno zaženite računalnik.

## Kaj naj storim, če ne morem izklopiti računalnika VAIO?

- Upoštevajte enega od spodnjih postopkov za zapiranje programov, nato pa znova izklopite računalnik VAIO.

  - Povlecite program s sredine na zgornjem robu zaslona na sredino na spodnji rob zaslona. Dodatne informacije najdete v poglavju Zapiranje programov.

  - Pritisnite tipke Alt+F4.

    Če niste shranili podatkov, jih shranite, ko se prikaže poziv.

- Če ste v računalnik VAIO namestili nov program, preverite, ali ta deluje pravilno, ali so podatki v njem normalni in ali ste ga pravilno uporabljali.

- Obrnite se na izdajatelja programa ali na ustreznega ponudnika tehnične podpore.

- Če na računalnik VAIO priključite zunanje naprave, kot je tiskalnik ali naprava USB, ali če računalnik povežete v internet, izključite vse zunanje naprave ali prekinite omrežno povezavo računalnika in ga nato izklopite.

  Dokler računalnik komunicira z zunanjo napravo ali omrežjem, sistem Windows ne dovoli zaustavitve računalnika. Poleg tega gonilniki določenih zunanjih naprav ne podpirajo funkcije prisilnega izklopa računalnika.

- Če se zaslon računalnika preneha odzivati, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v desnem spodnjem kotu zaslona, nato pa izberite Zaustavitev sistema.

- Če se računalnik VAIO preneha odzivati in se prikaže sporočilo, da se shranjujejo nastavitve ali da se sistem računalnika zaustavlja, v danem vrstnem redu upoštevajte naslednje postopke.

  - Pritisnite tipko Enter.

    Počakajte nekaj časa.

  - Če težave niste odpravili, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete.

    Počakajte nekaj časa.

- Če tudi po opravljenih zgornjih postopkih ne morete izklopiti računalnika VAIO, izvedite naslednja dejanja.

  Pri izvajanju naslednjih dejanj se lahko poškodujejo delovni podatki. Pred izvedbo teh opravil prekinite omrežno povezavo z računalnikom.

  - Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v spodnjem desnem kotu zaslona in nato izberite Zaustavitev sistema.

  - Pritisnite gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund.

  - Odklopite napajalnik in iz računalnika VAIO odstranite akumulator.

## Kaj naj storim, če lučka za vklop zasveti zeleno, ko pritisnem gumb za vklop, zaslon pa ostane prazen?

- Preverite, ali sta svetlost in kontrast ustrezno nastavljena.

- Izhod zaslona je morda nastavljen na zunanji zaslon.

  Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter.

- Če uporabljate zunanji zaslon, preverite, ali je priključen na električno vtičnico in ali je vklopljen. Preverite, ali sta svetlost in kontrast ustrezno nastavljena.

  Informacije o spreminjanju nastavitev najdete v priročniku, ki je bil priložen zaslonu.

- Če želite zapreti okno programa, večkrat pritisnite tipke Alt+F4.

  Morda je prišlo do napake programa.

- Počakajte nekaj trenutkov. Če zaslon vseeno ostane prazen, znova zaženite računalnik VAIO po spodnjih navodilih v prikazanem vrstnem redu. Pri teh postopkih lahko poškodujete delovni podatki.

  - Izključite vse zunanje naprave, na primer tiskalnik ali napravo USB, in prekinite morebitno povezavo med računalnikom VAIO in omrežjem.

  - Pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund in se prepričajte, da lučka za vklop ne sveti. Nato znova vklopite računalnik VAIO.

- Če s tem težave ne odpravite, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund in se prepričajte, da lučka za vklop ne sveti. Izključite vse kable, priključene na računalnik VAIO, na primer napajalnik, ter nato odstranite akumulator in počakajte približno pet minut. Nato znova priključite vse kable in zunanje naprave ter vstavite akumulator in vklopite računalnik.

- Če dodaten pomnilniški modul ni pravilno nameščen, računalnika VAIO morda ne boste mogli vklopiti.

  Uporaba pomnilniških modulov, ki jih ni predpisalo podjetje Sony, ali nepravilna namestitev pomnilniških modulov lahko povzroči, da se računalnik ne vklopi ali postane nestabilen. V takem primeru ponovno namestite pomnilniški modul.

  Če ne uporabljate pomnilniških modulov znamke Sony, se obrnite na trgovca ali proizvajalca pomnilniškega modula.

- Če računalnik VAIO prenesete iz hladnega v toplo okolje ali če ga uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo, se lahko v računalniku kondenzira vlaga.

  V takem primeru počakajte vsaj eno uro, preden vklopite računalnik.

  Računalnika ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo (relativna vlažnost več kot 80 %), saj lahko pride do okvare.

## Kaj naj storim, če se računalnik VAIO ne vklopi ali če gumb za vklop ne deluje (lučka stanja akumulatorja hitro utripa)?

- Akumulator morda ni pravilno nameščen.

  Odstranite akumulator in ga pravilno namestite. Za nameščanje ali odstranjevanje akumulatorja glejte Namestitev akumulatorja ali Odstranjevanje akumulatorja.

- Če s tem težave ne odpravite, nameščeni akumulator ni združljiv z računalnikom VAIO.

  Odstranite akumulator.

## Kaj naj storim, če se računalnik VAIO ne vklopi (lučka vklopa ne zasveti zeleno)?

- Preverite, ali so vsi kabli čvrsto priključeni na naprave, na primer med računalnikom VAIO in napajalnikom, med napajalnikom in napajalnim kablom ter med napajalnim kablom in električno vtičnico. Glejte Priklop v vir napajanja.

- Če napajalni kabel računalnika VAIO priključite na razdelilnik s stikalom, preverite, ali je vklopljen in ali je napajalni kabel razdelilnika čvrsto priključen na električno vtičnico.

- Če računalnika VAIO ne izklopite po običajnem postopku, lahko krmilnik napajanja zaradi napake programa začasno preneha delovati.

  Izključite vse kable in zunanje naprave (na primer napajalni kabel in napravo USB), odstranite akumulator ter počakajte približno pet minut. Nato jih znova priključite in vklopite računalnik.

- Računalnik VAIO morate pred prvo uporabo z napajalnikom priključiti na vir napajanja.

- Preverite, ali uporabljate priložen napajalnik Sony.

  Zaradi vaše lastne varnosti uporabljajte samo originalne akumulatorje Sony za polnjenje in napajalnike, ki jih Sony prilaga računalnikom VAIO.

- Preverite, ali je akumulator pravilno nameščen.

- Akumulator je morda prazen.

- Če pritisnete gumb(Napajanje) in ga držite več kot 4 oz. 10 sekund, se bo računalnik izklopil.

- Če računalnik VAIO prenesete iz hladnega v toplo okolje ali če ga uporabljate v okolju z visoko vlažnostjo, se lahko v računalniku kondenzira vlaga.

  V takem primeru počakajte vsaj eno uro, preden vklopite računalnik.

  Računalnika ne uporabljajte v okolju z visoko vlažnostjo (relativna vlažnost več kot 80 %), saj lahko pride do okvare.

## Kaj naj storim, če se ob zagonu računalnika VAIO pojavi zaslon VAIO Care (Rescue Mode)?

- Morda ste pomotoma pritisnili gumb ASSIST namesto gumb(Napajanje).

  Zaprite zaslon VAIO Care (Rescue Mode) in poiščite gumb(Napajanje) na računalniku VAIO.

## Kaj naj storim, če način mirovanja ni na voljo ali če moj računalnik VAIO ne preide v način mirovanja?

- V oknu Možnosti porabe energije izberite Izberi funkcijo stikala za vklop. Izberite Spreminjanje nastavitev, ki trenutno niso na voljo, nato potrditveno polje Mirovanje in nato še Shrani spremembe.

  Za odpiranje okna Možnosti porabe energije glejte Izbira načrta porabe energije.

- Računalnik VAIO morda ne preide v način mirovanja, če pred prehodom v to stanje izvedete opravilo.

## Kaj naj storim, če se računalnik VAIO po uporabi tipkovnice ali sledilne tablice ne vrne iz načina spanja v normalen način?

- Za vrnitev računalnika VAIO iz načina spanja v normalni način pritisnite gumb(Napajanje).

## Zakaj računalnik VAIO deluje zelo počasi ali je frekvenca CPE-ja nizka, ko se računalnik napaja iz akumulatorja?

- Ko se računalnik VAIO napaja iz akumulatorja, je frekvenca CPE-ja manjša, ker računalnik varčuje z energijo in zato deluje počasneje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

## Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo, da akumulator ni združljiv ali da ni pravilno nameščen, nato pa računalnik VAIO preide v način mirovanja?

- Ta težava se lahko pojavi, če akumulator ni pravilno nameščen.

  Odpravite jo tako, da izklopite računalnik VAIO, nato pa odstranite akumulator in ga znova namestite. Za nameščanje ali odstranjevanje akumulatorja glejte Namestitev akumulatorja ali Odstranjevanje akumulatorja.

- Če težave tako ne odpravite, nameščeni akumulator morda ni združljiv z računalnikom VAIO ali pa je pokvarjen. Izklopite računalnik, odstranite akumulator in ga zamenjajte z novim, ki ga priporoča družba Sony.

## Kaj naj storim, če akumulator ni polno napolnjen?

- Preverite nastavitve battery care function. Zaženite VAIO Control Center in preverite nastavitve v oknu Power and Battery. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

- Če je temperatura okolja zunaj določenega območja ali je poraba energije računalnika VAIO med polnjenjem akumulatorja velika, se lahko tok polnjenja zmanjša.

## Kaj naj storim, če akumulator ne deluje pravilno?

- Zaženite program VAIO Care in preverite stanje akumulatorja. Dodatne informacije najdete v poglavju Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care).

## Kaj naj storim, če se videoposnetki ne prikazujejo na zaslonu računalnika?

- V računalniku VAIO morda ni dovolj grafičnega pomnilnika za predvajanje videoposnetkov visoke ločljivosti. V tem primeru zmanjšajte ločljivost zaslona LCD. Dodatne informacije najdete v poglavju Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona.

- Če ste s tipke Fn+F7 izbrali uporabo zunanjega zaslona, ta pa ni priključen na računalnik VAIO, zaslon računalnika morda ne more prikazovati videoposnetka.

  V takem primeru ustavite predvajanje videoposnetka, večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete zaslon računalnika kot izhod, nato pa pritisnite tipko Enter. Nato znova zaženite predvajanje videa.

## Kaj naj storim, če je prikazovanje videov moteno?

- Priporočamo, da onemogočite ohranjevalnik zaslona.

  Če je ohranjevalnik zaslona omogočen, se lahko med predvajanjem DVD plošče vklopi in prepreči nemoteno izvajanje.

- Če ste kot izhod zaslona nastavili zaslon računalnika in zunanji zaslon, spremenite nastavitev in izberite samo enega od njiju.

- Nekateri videi se morda ne bodo predvajali nemoteno zaradi vrste ali bitne hitrosti videa. Predvajanje videa lahko morda izboljšate tako, da zmanjšate ločljivost zaslona. Dodatne informacije najdete v poglavju Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona.

- Če poteka dostop do pomnilniške kartice, počakajte, da se konča, in nato ponovno zaženite predvajanje.

- Če predvajate video, shranjen na pomnilniški kartici, ga kopirajte v vgrajeno napravo za shranjevanje, nato pa predvajajte kopirani video.

- Če je nastavitve CPE in ventilatorja mogoče konfigurirati z VAIO Control Center, lahko spremembe nastavitev izboljšajo delovanje. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Kaj naj storim, če se na zaslonu televizorja ali na zunanjem zaslonu, povezanem v izhodna vrata HDMI, ne prikazuje slika?

- Znova priključite kabel HDMI (ni priložen). Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.

- Preverite, ali uporabljate zaslon, združljiv z zaščito HDCP. Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami, se ne prikazuje na zaslonu, ki ni združljiv z zaščito HDCP.

- Spremenite ločljivost povezanega televizorja ali zunanjega zaslona. Na zaslonu se lahko prikažejo slike. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona.

## Kako spremenim svetlost zaslona LCD?

- Če želite prilagoditi svetlost zaslona LCD na računalniku VAIO, pritisnite tipki Fn+F5 ali tipki Fn+F6. Za več informacij si oglejte Spreminjanje svetlosti zaslona LCD.

- Če želite prilagoditi svetlost LCD povezanega zunanjega zaslona, kot je zaslon računalnika ali televizor, uporabite nadzor svetlosti na njem.

## Kaj naj storim, če so določeni elementi preveliki za prikaz na zaslonu računalnika?

- Preverite nastavitve velikosti pisave v Windows.

  Zaradi nastavitve velikosti pisave nekateri elementi, na primer meni programa, morda ne bodo prikazani pravilno, kar je odvisno od uporabljenega programa. V takem primeru premaknite drsnik, da prilagodite nastavitev.

## Kaj naj storim, če se na zunanjem zaslonu ali zaslonu televizorja ne prikazuje slika?

- Večkrat pritisnite tipki Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter. Dodatne informacije najdete v poglavju Izbiranje načinov zaslona.

## Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

- Predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti zahteva veliko strojnih sredstev, kot npr. učinkovitost delovanja CPE, GPE in sistemskega pomnilnika v računalniku VAIO. Med predvajanjem videa nekatera opravila in/ali funkcije niso na voljo, zaradi konfiguracije računalnika pa lahko pride tudi do zvočnih prekinitev, manjkajočih sličic in napak v predvajanju.

## Kaj naj storim, če z zaslona računalnika izgine slika?

- Preverite, ali je računalnik VAIO vklopljen in ali ni v načinu varčevanja z energijo. Dodatne informacije najdete v poglavju Uporaba stanja spanja.

- Preverite, ali je računalnik VAIO pravilno priključen v električno vtičnico. Če je računalnik opremljen z indikatorjem napajanja, preverite, ali je vklopljen. Dodatne informacije najdete v poglavju Priklop v vir napajanja.

- Zaslon računalnika je morda izklopljen.

  Pritisnete poljubno tipko na tipkovnici.

- Izhod zaslona je morda nastavljen na zunanji zaslon.

  Večkrat pritisnite tipke Fn+F7, da izberete želeni zaslon, in nato pritisnite tipko Enter. Dodatne informacije najdete v poglavju Izbiranje načinov zaslona.

- Če se računalnik VAIO napaja iz akumulatorja, preverite, ali je ta ustrezno nameščen in napolnjen. Dodatne informacije najdete v poglavju Polnjenje akumulatorja.

- Počakajte nekaj trenutkov. Če zaslon ostane prazen, upoštevajte spodnji postopek:

  - Pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund. Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, preverite, ali je ugasnjen, nato pa vklopite računalnik.

  - Če težave niste odpravili, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund. Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, preverite, ali je ugasnjen. Izključite vse kable in zunanje naprave (na primer napajalni kabel in napravo USB), odstranite akumulator ter počakajte približno pet minut. Nato jih znova priključite in vklopite računalnik.

## Zakaj v iskalu niso prikazane slike ali so prikazane slike slabe kakovosti?

- Nekateri programi za kamere morda ne bodo delovali pravilno, če je odprt drug program za kamere. Pred zagonom drugega programa zaprite trenutno odprt program.

- Ko uporabljate funkcijo kretenj, morda ne boste mogli uporabljati drugega programa za kamere, ki uporablja vgrajeno kamero.

- V iskalu je lahko med prikazom hitro premikajočih se predmetov viden šum (na primer vodoravne črte). To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Če težave ne odpravite, vnovič zaženite računalnik VAIO.

## Kaj naj storim, če zajete slike vključujejo izpuščene posnetke in zvočne prekinitve?

- Posnetki so bili morda izpuščeni zaradi nastavitev učinkov v programu. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

- Morda se izvaja več programov, kot jih lahko podpira računalnik VAIO. Zaprite vse programe ki jih trenutno ne uporabljate.

- Ta težava se lahko pojavi, kadar računalnik VAIO deluje v načinu varčevanja z energijo, v katerem je zmogljivost CPE manjša. Za preverjanje trenutnega načrta porabe energije glejte Izbira načrta porabe energije.

## Kaj naj storim, če je na zajetih slikah šum zaradi utripanja?

- Ta težava se pojavi, če vgrajeno kamero uporabljate pri neonski svetlobi in je posledica neujemanja frekvence osvetlitve in hitrosti zaslonke.

  Če želite zmanjšati šum zaradi utripanja, obrnite računalnik VAIO tako, da lahko prilagajate smer vgrajene kamere. V nekaterih programih so za odstranjevanje šuma, ki ga povzroča utripanje, na voljo prilagodljivi parametri, kot so svetlost ali frekvence napajanja.

## Kaj naj storim, če moj zaslon računalnika utripa ali zbledi (postane bolj bel)? (Modeli z grafičnim pospeševalnikom Intel)

- Odvisno od modela, ki ste ga kupili, lahko zaslon začne utripati ali zbledi (postane bolj bel), če je omogočena funkcija varčevanja z energijo in se zaslon računalnika preklopi.

  To preprečite tako, da kliknete namizje z desno tipko miške in nato izberete Lastnosti grafike, da prikažete nadzorno ploščo za grafiko Intel, in nato onemogočite Tehnologija za varčevanje z energijo zaslona v razdelku Napajanje. Če izberete Napajanje iz baterije, se lahko odpre zaslon z nastavitvami.

  Če onemogočite to nastavitev, boste morda skrajšali čas delovanja akumulatorja.

## Kaj naj storim, če zaslon na dotik ne deluje pravilno? (modeli z zaslonom na dotik)

- Izklopite računalnik VAIO in ga znova vklopite.

- Elektromagnetno valovanje lahko povzroči nepravilno delovanje zaslona na dotik. Poskusite z naslednjimi predlogi.

  - Računalnik VAIO premaknite proč od fluorescentnih luči ali motorja, ki oddaja elektromagnetno valovanje.

  - Napajalni adapter priključite neposredno v omrežno vtičnico, ali pa uporabite drugo vtičnico razdelilnika.

  - Odstranite morebitne naprave ali kable USB, ki so priključeni na računalnik VAIO.

- Če ima napajalni adapter 3-polni vtič, preverite, ali je pravilno ozemljen.

## Kaj naj storim, če se na zaslonu televizorja ali na zunanjem zaslonu, povezanem v izhodna vrata HDMI, ne prikazuje slika?

- Znova priključite kabel HDMI (ni priložen). Za več informacij si oglejte Povezovanje televizorja z vhodnimi vrati HDMI.

- Preverite, ali uporabljate zaslon, združljiv z zaščito HDCP. Vsebina, zaščitena z avtorskimi pravicami, se ne prikazuje na zaslonu, ki ni združljiv z zaščito HDCP.

- Spremenite ločljivost povezanega televizorja ali zunanjega zaslona. Na zaslonu se lahko prikažejo slike. Za več informacij si oglejte Spreminjanje ločljivosti (velikosti) slike zaslona.

## Zakaj ne morem zapisati podatkov na disk?

- Nosilci podatkov CD-R, DVD+R DL, DVD+R, DVD-R DL, DVD-R, BD-R, BD-R DL in BD-R TL niso prepisljivi. Na takšne nosilce lahko podatke zapišete samo enkrat in jih z njih ne morete več izbrisati.

- Dodatne informacije najdete v poglavju Podprti diski (modeli z optičnim pogonom).

## Kaj naj storim, če ne morem predvajati diska ali če med predvajanjem manjkajo sličice in/ali se pojavljajo zvočne prekinitve?

- Zaprite vse odprte programe, razen programa za predvajanje.

- Poskusite uporabiti druge programe za predvajanje, na primer program za predvajanje DVD-jev.

- Če želite predvajati medije DVD z zaščito CPRM (Content Protection for Recordable Media), morate v program za predvajanje na računalniku VAIO namestiti paket CPRM.

- Če želite redno uporabljati medije Blu-ray Disc z avtorskimi pravicami, morate posodobiti ključ AACS.

  Za posodobitev ključa AACS upoštevajte sporočilo, prikazano na zaslonu računalnika. Ključ lahko posodobite v internetu.

- Po nakupu odstranite program za predvajanje ali zapisovanje, ki je nameščen v računalniku VAIO.

  Navodila za uporabo programa najdete v datoteki s pomočjo, ki je vključena v program, ali glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Zakaj zapisovanje podatkov na zapisljiv DVD traja tako dolgo?

- V načinu hkratnega zapisovanja na disk lahko postopek dokončanja zapisovanja traja od 20 do 40 minut, potem ko vrstica napredka doseže 100 %. To je običajno in ne pomeni, da gre za okvaro, zato počakajte, da se postopek konča.

  Ker način hkratnega zapisovanja na disk pomeni, da se hkrati zapišejo vsi podatki, ki jih disk lahko sprejme, optični pogon zaradi zagotavljanja predvajanja zapiše 1 GB slepih podatkov na disk tudi v primeru, da je dejanskih podatkov manj kot 1 GB.

  Nekateri predvajalniki predvajajo samo diske, ki so ustvarjeni v načinu hkratnega zapisovanja. Ko ustvarjeni disk predvajate v predvajalniku, ki ni računalnik VAIO, preverite, ali ta podpira izbrani način zapisovanja na disk.

## Kaj naj storim, če iz optičnega pogona ne morem odstraniti diska?

- Gumb »Izvrzi« za pogon morda ne deluje, kar je odvisno od stanja računalnika VAIO.

  Zaprite vse odprte programe in pritisnite gumb za izmet pogona.

  Če težave ne odpravite, vnovič zaženite računalnik in ponovno pritisnite gumb za izmet pogona.

- Če težave še veno ne odpravite, v luknjico za ročni izmet na optičnem pogonu vstavite tanek in raven predmet (kot je sponka za papir).

## Kaj naj storim, če ne slišim zvoka iz zvočnikov ali slušalk?

- Preverite, ali je glasnost zvoka zvočnikov ali slušalk na najnižji ravni.

  - S tipke Fn+F4 povečujte glasnost, dokler ne slišite zvoka. Dodatne informacije najdete v poglavju Kombinacije in funkcije s tipko Fn.

- Preverite, ali je zvok v sistemu Windows izklopljen ali nastavljen na najnižjo raven. Dodatne informacije najdete v poglavju Nastavljanje glasnosti v sistemu Windows.

  Ko je zvok izklopljen (), izberite(Vklopi zvok), da ga vklopite (). Ko je glasnost zvoka na najnižji ravni, jo povečajte.

- Ko povezujete zunanje zvočnike ali slušalke:

  - preverite, ali so zunanji zvočniki ali slušalke pravilno povezani z računalnikom VAIO. Dodatne informacije najdete v poglavju Povezovanje zunanjih zvočnikov ali slušalk.

  - če zunanji zvočniki potrebujejo zunanje napajanje, preverite, ali so pravilno priključeni v električno vtičnico.

  - preverite, ali so zunanji zvočniki vklopljeni.

  - preverite, ali je morda glasnost zvoka zunanjih zvočnikov na najnižji ravni.

- Preverite, ali je izhodna zvočna naprava pravilno izbrana. Dodatne informacije najdete v poglavju Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

- Preverite glasnost v programu za predvajanje, ki ga uporabljate.

## Kaj naj storim, če mikrofon ne deluje?

- Preverite, ali je mikrofon izbran kot snemalna naprava.

  Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

  Izberite Zvok in v zavihku Snemanje preverite, ali je poleg ikone želenega mikrofona kljukica.

  Če ni, izberite ikono in nato Nastavi privzeto.

  Če ikona ni prikazana, preverite, ali je mikrofon pravilno priključen na računalnik VAIO.

- Če uporabljate zunanji mikrofon, uporabite mikrofon z napajanjem prek računalnika.

## Kaj naj storim, če pri uporabi mikrofona v zvočnikih slišim povratne zvočne signale?

- Povratni zvočni signali se lahko pojavijo, ko mikrofon prejema zvok iz izhodne zvočne naprave, kot so na primer zvočniki.

  - Mikrofon umaknite stran od izhodne zvočne naprave.

  - Zmanjšajte glasnost zvočnikov in mikrofona.

## Kaj naj storim, če pride med predvajanjem videa ali zvoka do zvočnih prekinitev?

- Zvočne prekinitve se lahko pojavijo, ko je obremenitev CPE prevelika. V takem primeru zmanjšajte obremenitev CPE-ja tako, da zaprete vse odprte programe, razen programa za predvajanje, ali tako, da onemogočite vse nepotrebne zvočne učinke.

## Kaj naj storim, če ne slišim zvoka digitalne zvočne naprave, povezane v digitalna izhodna vrata, kot so izhodna vrata HDMI?

- Če želite v računalniku VAIO predvajati zvok digitalne zvočne naprave, povezane v digitalna izhodna vrata, morate zvočni izhod nastaviti na digitalno zvočno napravo. Za več informacij si oglejte Spreminjanje izhodne zvočne naprave.

## Kaj naj storim, če mikrofon ne deluje?

- Preverite, ali je mikrofon izbran kot snemalna naprava.

  Odprite program Nadzorna plošča in izberite možnost Strojna oprema in zvok. (Za odpiranje programa Nadzorna plošča glejte Odpiranje Nadzorna plošča.)

  Izberite Zvok in v zavihku Snemanje preverite, ali je poleg ikone želenega mikrofona kljukica.

  Če ni, izberite ikono in nato Nastavi privzeto.

  Če ikona ni prikazana, preverite, ali je mikrofon pravilno priključen na računalnik VAIO.

- Če uporabljate zunanji mikrofon, uporabite mikrofon z napajanjem prek računalnika.

## Kaj naj storim, če pri uporabi mikrofona v zvočnikih slišim povratne zvočne signale?

- Povratni zvočni signali se lahko pojavijo, ko mikrofon prejema zvok iz izhodne zvočne naprave, kot so na primer zvočniki.

  - Mikrofon umaknite stran od izhodne zvočne naprave.

  - Zmanjšajte glasnost zvočnikov in mikrofona.

## Kaj naj storim, če se kazalec ne premakne?

- Če se s prstom dotaknete robu sledilne tablice, se kazalec ne premakne. Dvignite prst in se z njim znova dotaknite sredine sledilne tablice.

- Kazalec se morda začasno ne bo premikal tako, kot pričakujete, kar je odvisno od stanja računalnika VAIO.

  V takem primeru počakajte, preden poskusite znova premakniti kazalec.

  Če se kazalec še vedno ne premakne, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa izberite Zaustavitev sistema.

  Če težave niste odpravili, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund.

  Izklop računalnika s tipke Ctrl+Alt+Delete ali gumb(Napajanje) lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov.

- Sledilna tablica je morda onemogočena. Dodatne informacije najdete v poglavju Zakaj ne morem uporabljati sledilne tablice?.

## Kaj naj storim, če se zaslon računalnika VAIO preneha odzivati?

- Vnovič zaženite računalnik VAIO.

  Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v spodnjem desnem kotu zaslona in nato izberite Vnovični zagon.

  Če težave niste odpravili, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund.

## Kaj naj storim, če s številčno tipkovnico ne morem vnesti številk?

- Preverite, ali lučka tipke Num Lock sveti.

- Če želite vklopiti lučko na tipki Num Lock, kadar je ta ugasnjena, pritisnite tipko Num Lk ali tipke Fn+Num Lk. Nato preko numerične tipkovnice vnesite številke. Za lokacijo glejte Deli in tipke na sprednji strani.

## Kaj naj storim, če s tipkovnico ne morem vnesti določenih znakov?

- Preverite, ali lučka tipke Num Lock sveti ali ne.

  Ko lučka sveti, lahko vnesete številke.

  Če želite vklopiti ali izklopiti lučko na tipki Num Lock, pritisnite tipko Num Lk ali tipke Fn+Num Lk. Za lokacijo glejte Deli in tipke na sprednji strani.

- Preverite, ali lučka tipke Caps Lock sveti ali ne.

  Če lučka sveti, boste tipkali velike črke (ali male črke, če držite tipko Shift).

  Če želite vklopiti ali izklopiti lučko na tipki Caps Lock, pritisnite tipko Caps Lock. Za lokacijo glejte Deli in tipke na sprednji strani.

## Kaj naj storim, če je konfiguracija tipkovnice napačna?

- Jezikovna razporeditev tipkovnice je označena na embalaži. Če po končani nastavitvi operacijskega sistema Windows izberete drugo regionalno tipkovnico, se konfiguracija tipk ne ujema. Za navodila za spreminjanje konfiguracije tipkovnice glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

## Kako onemogočim sledilno tablico?

- Če želite onemogočiti sledilno tablico, pritisnite tipke Fn+F1. Dodatne informacije najdete v poglavju Omogočanje/onemogočanje sledilne tablice.

  Lahko tudi zaženete program VAIO Control Center in sledilno tablico onemogočite tam. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Zakaj ne morem uporabljati sledilne tablice?

- Sledilna tablica je onemogočena.

  - Če želite omogočiti sledilno tablico, pritisnite tipke Fn+F1. Dodatne informacije najdete v poglavju Omogočanje/onemogočanje sledilne tablice.

    Lahko tudi zaženete program VAIO Control Center in sledilno tablico omogočite tam. Informacije o zagonu programa VAIO Control Center najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

  - Če je na računalnik VAIO priključena miška, jo izključite.

- Za informacije o uporabi sledilne tablice glejte Uporaba sledilne tablice.

## Kaj naj storim, če se kazalec ne premakne?

- Če se s prstom dotaknete robu sledilne tablice, se kazalec ne premakne. Dvignite prst in se z njim znova dotaknite sredine sledilne tablice.

- Kazalec se morda začasno ne bo premikal tako, kot pričakujete, kar je odvisno od stanja računalnika VAIO.

  V takem primeru počakajte, preden poskusite znova premakniti kazalec.

  Če se kazalec še vedno ne premakne, pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v spodnjem desnem kotu zaslona, nato pa izberite Zaustavitev sistema.

  Če težave niste odpravili, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund.

  Izklop računalnika s tipke Ctrl+Alt+Delete ali gumb(Napajanje) lahko povzroči izgubo neshranjenih podatkov.

- Sledilna tablica je morda onemogočena. Dodatne informacije najdete v poglavju Zakaj ne morem uporabljati sledilne tablice?.

## Kako se izognem nenamernim klikom, ki jih povzroči rahel dotik sledilne tablice?

- Nenamernim dejanjem se izognete tako, da onemogočite funkcijo tapanja. Oglejte si Onemogočanje funkcije tapanja na sledilni tablici.

## Kaj naj storim, če se zaslon računalnika VAIO preneha odzivati?

- Vnovič zaženite računalnik VAIO.

  Pritisnite tipke Ctrl+Alt+Delete, izberite(Zaustavitev sistema) v spodnjem desnem kotu zaslona in nato izberite Vnovični zagon.

  Če težave niste odpravili, pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund.

## Zakaj v iskalu niso prikazane slike ali so prikazane slike slabe kakovosti?

- Nekateri programi za kamere morda ne bodo delovali pravilno, če je odprt drug program za kamere. Pred zagonom drugega programa zaprite trenutno odprt program.

- Ko uporabljate funkcijo kretenj, morda ne boste mogli uporabljati drugega programa za kamere, ki uporablja vgrajeno kamero.

- V iskalu je lahko med prikazom hitro premikajočih se predmetov viden šum (na primer vodoravne črte). To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

- Če težave ne odpravite, vnovič zaženite računalnik VAIO.

## Kaj naj storim, če zajete slike vključujejo izpuščene posnetke in zvočne prekinitve?

- Posnetki so bili morda izpuščeni zaradi nastavitev učinkov v programu. Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi programu.

- Morda se izvaja več programov, kot jih lahko podpira računalnik VAIO. Zaprite vse programe ki jih trenutno ne uporabljate.

- Ta težava se lahko pojavi, kadar računalnik VAIO deluje v načinu varčevanja z energijo, v katerem je zmogljivost CPE manjša. Za preverjanje trenutnega načrta porabe energije glejte Izbira načrta porabe energije.

## Zakaj je kakovost zajetih slik slaba?

- Na slikah, zajetih pod fluorescentno svetlobo, se lahko pojavijo svetlobni odsevi.

- Na zatemnjenih delih slik je morda šum.

- Na vgrajeni kameri ali okoli nje se morda nabira umazanija. Odstranite umazanijo. Za več informacij o čiščenju kamere glejte Opombe v zvezi z vgrajeno kamero.

## Zakaj je video vhod vgrajene kamere trenutno onemogočen?

- Video vhod je morda trenutno onemogočen zaradi:

  - uporabe bližnjične tipke s tipko Fn.

  - povečane obremenitve CPE.

## Kaj naj storim, če je na zajetih slikah šum zaradi utripanja?

- Ta težava se pojavi, če vgrajeno kamero uporabljate pri neonski svetlobi in je posledica neujemanja frekvence osvetlitve in hitrosti zaslonke.

  Če želite zmanjšati šum zaradi utripanja, obrnite računalnik VAIO tako, da lahko prilagajate smer vgrajene kamere. V nekaterih programih so za odstranjevanje šuma, ki ga povzroča utripanje, na voljo prilagodljivi parametri, kot so svetlost ali frekvence napajanja.

## Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?

- Ključ lahko najdete na zaslonu z nastavitvami dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

## Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?

- Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

  Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

- Če uporabljate dostopno točko, je lahko naprava začasno preobremenjena, odvisno od števila drugih naprav, ki komunicirajo prek dostopne točke.

  Počakajte trenutek in nato poskusite znova.

- Spremenite nastavitev kanala dostopne točke. S spreminjanjem kanala lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju in izboljšate hitrosti prenosa.

  Če se pojavijo motnje kanala dostopne točke, se lahko hitrost prenosa zniža.

- Če vaša dostopna točka ovira druge dostopne točke, spremenite kanal dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

- Pazite, da v bližini naprav Wi-Fi ne obratuje mikrovalovna pečica.

  Frekvenčni pas 2,4 GHz, ki ga uporablja Wi-Fi, uporabljajo različne druge naprave in aparati. Če med komunikacijo prek brezžične povezave Wi-Fi uporabljate mikrovalovno pečico, se lahko hitrost prenosa podatkov zmanjša, obseg komunikacije zoži ali pa je komunikacija motena.

## Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?

- Če je v dostopni točki omogočeno filtriranje naslovov MAC, registrirajte naslov MAC računalnika VAIO na zaslonu z nastavitvami v dostopni točki. Sicer računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko.

  Odprite Ukazni poziv, vnesite »ipconfig /all«, in pritisnite tipko Enter. Fizični naslov (naslov MAC) najdete v polju Fizični naslov pod Brezžični vmesnik Wi-Fi LAN.

  Informacije o odpiranju okna Ukazni poziv najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?

- Glejte Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?.

- Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.

- Preverite nastavitve dostopne točke.

  Računalnik VAIO pri naslednjih nastavitvah morda ne bo mogel vzpostaviti povezave z dostopno točko ali pa povezava ne bo stabilna.

  - Dostopna točka je nastavljena tako, da zavrača komunikacijo z napravo, v kateri je možnost SSID nastavljena na »ANY«, možnost SSID v računalniku VAIO ali dostopni točki pa je nastavljena na »ANY«.

  - Dostopna točka je v neopaznem načinu.

    Za več informacij glejte priročnik, ki je bil priložen dostopni točki, ali pa se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Preverite, ali je med računalnikom VAIO in dostopno točko vzpostavljena povezava. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

  Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

- Odprite čarobne gumbe, nato pa izberite čarobni gumbNastavitve in(ikono omrežja).

  Preverite, ali je vaša dostopna točka prikazana.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

- Omogočite funkcijo Wi-Fi.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  Izberite(ikono omrežja) in spremenite nastavitev Wi-Fi v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi na računalniku VAIO, morate konfigurirati nastavitve Wi-Fi.

  Preverite nastavitve Wi-Fi v računalniku. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, ki je priloženo neodvisnemu izdelku Wi-Fi, ga odstranite.

  Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, sistem Windows morda ne bo mogel konfigurirati nastavitev Wi-Fi. Pred odstranjevanjem programske opreme si zabeležite nastavitve, kot so varnostni ključi.

## Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?

- Ključ lahko najdete na zaslonu z nastavitvami dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

## Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?

- Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

  Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

- Če uporabljate dostopno točko, je lahko naprava začasno preobremenjena, odvisno od števila drugih naprav, ki komunicirajo prek dostopne točke.

  Počakajte trenutek in nato poskusite znova.

- Spremenite nastavitev kanala dostopne točke. S spreminjanjem kanala lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju in izboljšate hitrosti prenosa.

  Če se pojavijo motnje kanala dostopne točke, se lahko hitrost prenosa zniža.

- Če vaša dostopna točka ovira druge dostopne točke, spremenite kanal dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

- Pazite, da v bližini naprav Wi-Fi ne obratuje mikrovalovna pečica.

  Frekvenčni pas 2,4 GHz, ki ga uporablja Wi-Fi, uporabljajo različne druge naprave in aparati. Če med komunikacijo prek brezžične povezave Wi-Fi uporabljate mikrovalovno pečico, se lahko hitrost prenosa podatkov zmanjša, obseg komunikacije zoži ali pa je komunikacija motena.

## Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?

- Če je v dostopni točki omogočeno filtriranje naslovov MAC, registrirajte naslov MAC računalnika VAIO na zaslonu z nastavitvami v dostopni točki. Sicer računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko.

  Odprite Ukazni poziv, vnesite »ipconfig /all«, in pritisnite tipko Enter. Fizični naslov (naslov MAC) najdete v polju Fizični naslov pod Brezžični vmesnik Wi-Fi LAN.

  Informacije o odpiranju okna Ukazni poziv najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?

- Glejte Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?.

- Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.

- Preverite nastavitve dostopne točke.

  Računalnik VAIO pri naslednjih nastavitvah morda ne bo mogel vzpostaviti povezave z dostopno točko ali pa povezava ne bo stabilna.

  - Dostopna točka je nastavljena tako, da zavrača komunikacijo z napravo, v kateri je možnost SSID nastavljena na »ANY«, možnost SSID v računalniku VAIO ali dostopni točki pa je nastavljena na »ANY«.

  - Dostopna točka je v neopaznem načinu.

    Za več informacij glejte priročnik, ki je bil priložen dostopni točki, ali pa se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Preverite, ali je med računalnikom VAIO in dostopno točko vzpostavljena povezava. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

  Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

- Odprite čarobne gumbe, nato pa izberite čarobni gumbNastavitve in(ikono omrežja).

  Preverite, ali je vaša dostopna točka prikazana.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

- Omogočite funkcijo Wi-Fi.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  Izberite(ikono omrežja) in spremenite nastavitev Wi-Fi v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi na računalniku VAIO, morate konfigurirati nastavitve Wi-Fi.

  Preverite nastavitve Wi-Fi v računalniku. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, ki je priloženo neodvisnemu izdelku Wi-Fi, ga odstranite.

  Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, sistem Windows morda ne bo mogel konfigurirati nastavitev Wi-Fi. Pred odstranjevanjem programske opreme si zabeležite nastavitve, kot so varnostni ključi.

## Kaj naj storim, če druge naprave BLUETOOTH(R) ne morejo vzpostaviti povezave z mojim računalnikom VAIO?

- Glejte Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?.

- Preverite, ali je bilo preverjanje pristnosti (seznanjanje) med napravo in računalnikom VAIO pravilno izvedeno.

  Nekatere naprave BLUETOOTH pred vzpostavljanjem povezave z drugo napravo zahtevajo preverjanje pristnosti (seznanjanje). Pred vzpostavljanjem povezave s takšnimi napravami izvedite postopek preverjanja pristnosti.

- Preverite, ali računalnik VAIO dopušča, da ga druge naprave BLUETOOTH najdejo.

  Če želite odpreti okno z nastavitvami, izberite(puščica) v območju za obvestila na namizju, z desno tipko miške kliknite(ikona BLUETOOTH) in izberite Odpri nastavitve.

  Izberite zavihek Možnosti in preverite, ali je potrditveno polje Dovoli, da naprave Bluetooth najdejo računalnik izbrano.

  Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?

- Skrajšajte razdaljo med računalnikom VAIO in napravo BLUETOOTH na manj kot 10 metrov.

  Če je računalnik več kot 10 metrov oddaljen od naprave BLUETOOTH, komunikacija ne bo mogoča.

  Računalnik morda ne bo mogel komunicirati z napravo BLUETOOTH tudi na razdalji manj kot 10 metrov, in sicer zaradi ovir med napravama, kakovosti radijskih valov, okolja (ki vključuje tudi zidove in materiale zidov) ali programov v izvajanju. V tem primeru premaknite računalnik stran od ovir ali bližje napravi.

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH v napravi, s katero želite komunicirati, vklopljena, in se prepričajte, da naprava ni v načinu varčevanja z energijo.

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH v napravi, s katero želite komunicirati, omogočena.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

- Če naprava, s katero želite komunicirati, že komunicira z drugo napravo BLUETOOTH, je morda ni mogoče poiskati ali komunikacija med napravo in računalnikom VAIO ni mogoča.

## Zakaj je povezava BLUETOOTH(R) počasna?

- Hitrost prenosa podatkov je odvisna od ovir in/ali razdalje med napravama, kakovosti radijskih valov in konfiguracije naprave ali uporabljenih programov.

  Zbližajte računalnik VAIO in napravo BLUETOOTH.

- Hitrost komunikacije se lahko zmanjša, če se različici standarda BLUETOOTH, ki ga uporabljata naprava BLUETOOTH, s katero želite komunicirati, ter računalnik VAIO, razlikujeta.

- Če je računalnik VAIO združljiv s tehnologijo hitre povezave BLUETOOTH in sta izpolnjena spodnja pogoja, lahko uporabljate hitro komunikacijo. Vendar nekateri profili BLUETOOTH ne podpirajo hitre komunikacije.

  - Naprava BLUETOOTH, s katero želite komunicirati, podpira tehnologijo hitre povezave BLUETOOTH.

  - Na računalniku je omogočena tako funkcija Wi-Fi(R) (brezžični LAN) kot funkcija BLUETOOTH.

## Zakaj ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R), ko se v računalnik VAIO prijavim kot uporabnik s standardnim uporabniškim računom?

- Funkcija BLUETOOTH morda ni na voljo uporabnikom, ki imajo v računalniku VAIO standarden uporabniški račun.

  V računalnik se prijavite kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.

## Zakaj ne morem po preklopu med uporabniškimi načini uporabljati naprav BLUETOOTH(R)?

- Če preklopite med uporabniki, ne da bi se odjavili iz računalnika, naprave BLUETOOTH ne bodo delovale.

  Pred preklapljanjem uporabnikov se obvezno odjavite.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R)?

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH omogočena.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.

  Nastavitev Bluetooth spremenite v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ikona BLUETOOTH(R) ni prikazana v območju za obvestila na namizju?

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH omogočena.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.

  Nastavitev Bluetooth spremenite v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Preverite nastavitve BLUETOOTH.

  Odprite Nadzorna plošča ter izberite Strojna oprema in zvok in Naprave in tiskalniki.

  Z desno tipko miške kliknite ikono računalnika, nato pa izberite Nastavitve za Bluetooth in potrditveno polje Pokaži ikono Bluetooth v območju za obvestila.

  Informacije o odpiranju okna Nadzorna plošča najdete v poglavju Odpiranje Nadzorna plošča.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za Windows?

- Geslo za Windows razlikuje med velikimi in malimi črkami. Preverite geslo in ga znova vnesite.

- Vpišite se z uporabniškim računom, ki ima skrbniške pravice, in ponastavite geslo.

  - Če pozabite vsa gesla za skrbniške račune, ni mogoče ponastaviti nobenega gesla za Windows. V tem primeru je treba obnoviti sistem. Dodatne informacije najdete v poglavju O obnovitvi.

## Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo »Enter Onetime Password«, Windows pa se po trikratnem zaporednem vnosu napačnega gesla za vklop ne zažene?

- Pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund. Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, preverite, ali je ugasnjen. Nato vnovič zaženite računalnik in vnesite pravilno geslo.

  Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami, zato pri vnašanju gesla pazite, ali vnašate velike ali male črke.

- Če pozabite geslo za vklop, ne morete zagnati računalnika VAIO. Dodatne informacije najdete v poglavju Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

- Če pozabite geslo (Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu), ne morete zagnati računalnika VAIO.

  - Če pozabite uporabniško geslo:

    Vnesite skrbniško geslo, da ponastavite uporabniške geslo na nastavitvenem zaslonu BIOS-a.

  - Če pozabite skrbniško geslo:

    Geslo je treba ponastaviti, in sicer proti plačilu. Za ponastavitev gesla se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam družbe Sony.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

- Če pozabite geslo (Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu), ne morete zagnati računalnika VAIO.

  - Če pozabite uporabniško geslo:

    Vnesite skrbniško geslo, da ponastavite uporabniške geslo na nastavitvenem zaslonu BIOS-a.

  - Če pozabite skrbniško geslo:

    Geslo je treba ponastaviti, in sicer proti plačilu. Za ponastavitev gesla se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam družbe Sony.

## Kaj naj storim, če ne morem polniti naprave, priključene v vrata USB, ki podpirajo polnjenje USB?

- Prepričajte se, da je nastavitev USB Charging omogočena. Dodatne informacije najdete v poglavju Polnjenje naprave USB.

## Zakaj ne morem zapisovati na pomnilniško kartico?

- Nekatere vrste pomnilniških kartic so opremljene s stikalom za zaščito pred brisanjem podatkov v primeru nenamernega brisanja ali prepisovanja. Preverite, ali je stikalo za zaščito pred brisanjem izklopljeno.

## Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

- Predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti zahteva veliko strojnih sredstev, kot npr. učinkovitost delovanja CPE, GPE in sistemskega pomnilnika v računalniku VAIO. Med predvajanjem videa nekatera opravila in/ali funkcije niso na voljo, zaradi konfiguracije računalnika pa lahko pride tudi do zvočnih prekinitev, manjkajočih sličic in napak v predvajanju.

## Zakaj računalnik VAIO deluje zelo počasi ali je frekvenca CPE-ja nizka, ko se računalnik napaja iz akumulatorja?

- Ko se računalnik VAIO napaja iz akumulatorja, je frekvenca CPE-ja manjša, ker računalnik varčuje z energijo in zato deluje počasneje. To je normalno in ne pomeni, da gre za okvaro.

## Kaj naj storim, če zaslon na dotik ne deluje pravilno? (modeli z zaslonom na dotik)

- Izklopite računalnik VAIO in ga znova vklopite.

- Elektromagnetno valovanje lahko povzroči nepravilno delovanje zaslona na dotik. Poskusite z naslednjimi predlogi.

  - Računalnik VAIO premaknite proč od fluorescentnih luči ali motorja, ki oddaja elektromagnetno valovanje.

  - Napajalni adapter priključite neposredno v omrežno vtičnico, ali pa uporabite drugo vtičnico razdelilnika.

  - Odstranite morebitne naprave ali kable USB, ki so priključeni na računalnik VAIO.

- Če ima napajalni adapter 3-polni vtič, preverite, ali je pravilno ozemljen.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije NFC/Funkcije na en dotik?

- Pomaknite napravo, ki podpira NFC/Funkcije na en dotik čim bližje računalniku VAIO.

  Če funkcija NFC/Funkcije na en dotik če vedno ne deluje, premaknite napravo malenkost navzgor ali navzdol, ali pa jo oddaljite od računalnika za približno 10 sekund in se nato z napravo ponovno dotaknite računalnika.

- Preverite, ali sta na napravi omogočeni funkciji NFC/Funkcije na en dotik.

  Morda boste morali spremeniti nastavitve naprave (odvisno od naprave, ki jo uporabljate). Za podrobne informacije glejte priročnik, ki ste ga prejeli z napravo.

- Omogočite NFC/Funkcije na en dotik.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Omrežje ter Način v letalu. Izklopite Način v letalu in v razdelku Brezžične naprave spremenite nastavitev NFC na Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- V bližino računalnika VAIO ne prinašajte drugih kovinskih naprav, razen naprav ki podpirajo funkcijo NFC/Funkcije na en dotik.

- Računalnika VAIO se hkrati ne dotaknite z več kot eno napravo, ki podpira NFC/Funkcije na en dotik.

- Če po zgornjih dejanjih funkciji NFC/Funkcije na en dotik še vedno ne delujeta, vnovič zaženite računalnik VAIO.

## Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

- Predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti zahteva veliko strojnih sredstev, kot npr. učinkovitost delovanja CPE, GPE in sistemskega pomnilnika v računalniku VAIO. Med predvajanjem videa nekatera opravila in/ali funkcije niso na voljo, zaradi konfiguracije računalnika pa lahko pride tudi do zvočnih prekinitev, manjkajočih sličic in napak v predvajanju.

## Zakaj pride pri predvajanju videov v visoki ločljivosti, kot so na primer videi, posneti z digitalno video kamero AVCHD, do zvočnih prekinitev in/ali zakaj manjkajo sličice?

- Predvajanje videoposnetkov v visoki ločljivosti zahteva veliko strojnih sredstev, kot npr. učinkovitost delovanja CPE, GPE in sistemskega pomnilnika v računalniku VAIO. Med predvajanjem videa nekatera opravila in/ali funkcije niso na voljo, zaradi konfiguracije računalnika pa lahko pride tudi do zvočnih prekinitev, manjkajočih sličic in napak v predvajanju.

## Kaj naj storim v primeru nedelovanja ali ponavljajočih se zrušitev iger?

- Preverite, ali lahko s spletnega mesta igre prenesete morebitne popravke ali posodobitve.

- Preverite, ali imate nameščene najnovejše grafične gonilnike.

- Pri nekaterih modelih računalnikov VAIO je grafični pomnilnik v skupni rabi s sistemom. Optimalna grafična zmogljivost v tem primeru ni zajamčena.

## Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?

- Ključ lahko najdete na zaslonu z nastavitvami dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

## Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?

- Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

  Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

- Če uporabljate dostopno točko, je lahko naprava začasno preobremenjena, odvisno od števila drugih naprav, ki komunicirajo prek dostopne točke.

  Počakajte trenutek in nato poskusite znova.

- Spremenite nastavitev kanala dostopne točke. S spreminjanjem kanala lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju in izboljšate hitrosti prenosa.

  Če se pojavijo motnje kanala dostopne točke, se lahko hitrost prenosa zniža.

- Če vaša dostopna točka ovira druge dostopne točke, spremenite kanal dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

- Pazite, da v bližini naprav Wi-Fi ne obratuje mikrovalovna pečica.

  Frekvenčni pas 2,4 GHz, ki ga uporablja Wi-Fi, uporabljajo različne druge naprave in aparati. Če med komunikacijo prek brezžične povezave Wi-Fi uporabljate mikrovalovno pečico, se lahko hitrost prenosa podatkov zmanjša, obseg komunikacije zoži ali pa je komunikacija motena.

## Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?

- Če je v dostopni točki omogočeno filtriranje naslovov MAC, registrirajte naslov MAC računalnika VAIO na zaslonu z nastavitvami v dostopni točki. Sicer računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko.

  Odprite Ukazni poziv, vnesite »ipconfig /all«, in pritisnite tipko Enter. Fizični naslov (naslov MAC) najdete v polju Fizični naslov pod Brezžični vmesnik Wi-Fi LAN.

  Informacije o odpiranju okna Ukazni poziv najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?

- Glejte Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?.

- Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.

- Preverite nastavitve dostopne točke.

  Računalnik VAIO pri naslednjih nastavitvah morda ne bo mogel vzpostaviti povezave z dostopno točko ali pa povezava ne bo stabilna.

  - Dostopna točka je nastavljena tako, da zavrača komunikacijo z napravo, v kateri je možnost SSID nastavljena na »ANY«, možnost SSID v računalniku VAIO ali dostopni točki pa je nastavljena na »ANY«.

  - Dostopna točka je v neopaznem načinu.

    Za več informacij glejte priročnik, ki je bil priložen dostopni točki, ali pa se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Preverite, ali je med računalnikom VAIO in dostopno točko vzpostavljena povezava. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

  Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

- Odprite čarobne gumbe, nato pa izberite čarobni gumbNastavitve in(ikono omrežja).

  Preverite, ali je vaša dostopna točka prikazana.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

- Omogočite funkcijo Wi-Fi.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  Izberite(ikono omrežja) in spremenite nastavitev Wi-Fi v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi na računalniku VAIO, morate konfigurirati nastavitve Wi-Fi.

  Preverite nastavitve Wi-Fi v računalniku. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, ki je priloženo neodvisnemu izdelku Wi-Fi, ga odstranite.

  Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, sistem Windows morda ne bo mogel konfigurirati nastavitev Wi-Fi. Pred odstranjevanjem programske opreme si zabeležite nastavitve, kot so varnostni ključi.

## Kaj naj storim, če ne poznam imena omrežja (SSID) ali varnostnega ključa za dostopno točko?

- Ključ lahko najdete na zaslonu z nastavitvami dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

## Kaj naj storim, če ne morem predvajati filmov ali zvočnih posnetkov, prejetih prek povezave Wi-Fi(R) (brezžični LAN), ali pa se njihovo predvajanje prekinja? Zakaj je prenos podatkov počasen?

- Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

  Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

- Če uporabljate dostopno točko, je lahko naprava začasno preobremenjena, odvisno od števila drugih naprav, ki komunicirajo prek dostopne točke.

  Počakajte trenutek in nato poskusite znova.

- Spremenite nastavitev kanala dostopne točke. S spreminjanjem kanala lahko zmanjšate motnje v brezžičnem omrežju in izboljšate hitrosti prenosa.

  Če se pojavijo motnje kanala dostopne točke, se lahko hitrost prenosa zniža.

- Če vaša dostopna točka ovira druge dostopne točke, spremenite kanal dostopne točke.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z dostopno točko.

- Pazite, da v bližini naprav Wi-Fi ne obratuje mikrovalovna pečica.

  Frekvenčni pas 2,4 GHz, ki ga uporablja Wi-Fi, uporabljajo različne druge naprave in aparati. Če med komunikacijo prek brezžične povezave Wi-Fi uporabljate mikrovalovno pečico, se lahko hitrost prenosa podatkov zmanjša, obseg komunikacije zoži ali pa je komunikacija motena.

## Kje lahko poiščem fizični naslov (naslov MAC) vgrajenega brezžičnega omrežnega vmesnika računalnika VAIO?

- Če je v dostopni točki omogočeno filtriranje naslovov MAC, registrirajte naslov MAC računalnika VAIO na zaslonu z nastavitvami v dostopni točki. Sicer računalnik ne more vzpostaviti povezave z dostopno točko.

  Odprite Ukazni poziv, vnesite »ipconfig /all«, in pritisnite tipko Enter. Fizični naslov (naslov MAC) najdete v polju Fizični naslov pod Brezžični vmesnik Wi-Fi LAN.

  Informacije o odpiranju okna Ukazni poziv najdete v poglavju Odpiranje pogleda Programi.

## Kaj naj storim, če ne morem vzpostaviti povezave med računalnikom VAIO in dostopno točko (ali internetom)?

- Glejte Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?.

- Preverite, ali je dostopna točka vklopljena.

- Preverite nastavitve dostopne točke.

  Računalnik VAIO pri naslednjih nastavitvah morda ne bo mogel vzpostaviti povezave z dostopno točko ali pa povezava ne bo stabilna.

  - Dostopna točka je nastavljena tako, da zavrača komunikacijo z napravo, v kateri je možnost SSID nastavljena na »ANY«, možnost SSID v računalniku VAIO ali dostopni točki pa je nastavljena na »ANY«.

  - Dostopna točka je v neopaznem načinu.

    Za več informacij glejte priročnik, ki je bil priložen dostopni točki, ali pa se obrnite na ponudnika storitev Wi-Fi.

- Preverite, ali je med računalnikom VAIO in dostopno točko vzpostavljena povezava. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Zmogljivost povezave je odvisna od oddaljenosti dostopne točke, ovir, konfiguracije naprave, moči/motenj radijskih signalov, stenskih materialov, odprtih programov itd.

  Premaknite računalnik VAIO stran od morebitnih ovir ali bližje dostopni točki, ki jo uporabljate.

- Odprite čarobne gumbe, nato pa izberite čarobni gumbNastavitve in(ikono omrežja).

  Preverite, ali je vaša dostopna točka prikazana.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije Wi-Fi(R) (brezžični LAN)?

- Omogočite funkcijo Wi-Fi.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  Izberite(ikono omrežja) in spremenite nastavitev Wi-Fi v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Če želite uporabljati funkcijo Wi-Fi na računalniku VAIO, morate konfigurirati nastavitve Wi-Fi.

  Preverite nastavitve Wi-Fi v računalniku. Dodatne informacije najdete v poglavju Vzpostavitev povezave z omrežjem Wi-Fi(R) (brezžični LAN).

- Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, ki je priloženo neodvisnemu izdelku Wi-Fi, ga odstranite.

  Če je nameščeno orodje za vzpostavljanje povezave, sistem Windows morda ne bo mogel konfigurirati nastavitev Wi-Fi. Pred odstranjevanjem programske opreme si zabeležite nastavitve, kot so varnostni ključi.

## Kaj naj storim, če druge naprave BLUETOOTH(R) ne morejo vzpostaviti povezave z mojim računalnikom VAIO?

- Glejte Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?.

- Preverite, ali je bilo preverjanje pristnosti (seznanjanje) med napravo in računalnikom VAIO pravilno izvedeno.

  Nekatere naprave BLUETOOTH pred vzpostavljanjem povezave z drugo napravo zahtevajo preverjanje pristnosti (seznanjanje). Pred vzpostavljanjem povezave s takšnimi napravami izvedite postopek preverjanja pristnosti.

- Preverite, ali računalnik VAIO dopušča, da ga druge naprave BLUETOOTH najdejo.

  Če želite odpreti okno z nastavitvami, izberite(puščica) v območju za obvestila na namizju, z desno tipko miške kliknite(ikona BLUETOOTH) in izberite Odpri nastavitve.

  Izberite zavihek Možnosti in preverite, ali je potrditveno polje Dovoli, da naprave Bluetooth najdejo računalnik izbrano.

  Za odpiranje namizja glejte Odpiranje Namizje.

## Kaj naj storim, če ne najdem naprave BLUETOOTH(R), s katero želim komunicirati?

- Skrajšajte razdaljo med računalnikom VAIO in napravo BLUETOOTH na manj kot 10 metrov.

  Če je računalnik več kot 10 metrov oddaljen od naprave BLUETOOTH, komunikacija ne bo mogoča.

  Računalnik morda ne bo mogel komunicirati z napravo BLUETOOTH tudi na razdalji manj kot 10 metrov, in sicer zaradi ovir med napravama, kakovosti radijskih valov, okolja (ki vključuje tudi zidove in materiale zidov) ali programov v izvajanju. V tem primeru premaknite računalnik stran od ovir ali bližje napravi.

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH v napravi, s katero želite komunicirati, vklopljena, in se prepričajte, da naprava ni v načinu varčevanja z energijo.

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH v napravi, s katero želite komunicirati, omogočena.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo.

- Če naprava, s katero želite komunicirati, že komunicira z drugo napravo BLUETOOTH, je morda ni mogoče poiskati ali komunikacija med napravo in računalnikom VAIO ni mogoča.

## Zakaj je povezava BLUETOOTH(R) počasna?

- Hitrost prenosa podatkov je odvisna od ovir in/ali razdalje med napravama, kakovosti radijskih valov in konfiguracije naprave ali uporabljenih programov.

  Zbližajte računalnik VAIO in napravo BLUETOOTH.

- Hitrost komunikacije se lahko zmanjša, če se različici standarda BLUETOOTH, ki ga uporabljata naprava BLUETOOTH, s katero želite komunicirati, ter računalnik VAIO, razlikujeta.

- Če je računalnik VAIO združljiv s tehnologijo hitre povezave BLUETOOTH in sta izpolnjena spodnja pogoja, lahko uporabljate hitro komunikacijo. Vendar nekateri profili BLUETOOTH ne podpirajo hitre komunikacije.

  - Naprava BLUETOOTH, s katero želite komunicirati, podpira tehnologijo hitre povezave BLUETOOTH.

  - Na računalniku je omogočena tako funkcija Wi-Fi(R) (brezžični LAN) kot funkcija BLUETOOTH.

## Zakaj ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R), ko se v računalnik VAIO prijavim kot uporabnik s standardnim uporabniškim računom?

- Funkcija BLUETOOTH morda ni na voljo uporabnikom, ki imajo v računalniku VAIO standarden uporabniški račun.

  V računalnik se prijavite kot uporabnik s skrbniškimi pravicami.

## Zakaj ne morem po preklopu med uporabniškimi načini uporabljati naprav BLUETOOTH(R)?

- Če preklopite med uporabniki, ne da bi se odjavili iz računalnika, naprave BLUETOOTH ne bodo delovale.

  Pred preklapljanjem uporabnikov se obvezno odjavite.

## Kaj naj storim, če ne morem uporabljati funkcije BLUETOOTH(R)?

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH omogočena.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.

  Nastavitev Bluetooth spremenite v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

## Kaj naj storim, če ikona BLUETOOTH(R) ni prikazana v območju za obvestila na namizju?

- Preverite, ali je funkcija BLUETOOTH omogočena.

  Odprite čarobnih gumbov in izberite čarobni gumbNastavitve.

  V spodnjem desnem kotu izberite Spremeni nastavitve računalnika in nato v levem podoknu izberite Računalniki in naprave in Bluetooth.

  Nastavitev Bluetooth spremenite v Vklopljeno.

  Za odpiranje čarobnih gumbov glejte Odpiranje čarobnih gumbov.

- Preverite nastavitve BLUETOOTH.

  Odprite Nadzorna plošča ter izberite Strojna oprema in zvok in Naprave in tiskalniki.

  Z desno tipko miške kliknite ikono računalnika, nato pa izberite Nastavitve za Bluetooth in potrditveno polje Pokaži ikono Bluetooth v območju za obvestila.

  Informacije o odpiranju okna Nadzorna plošča najdete v poglavju Odpiranje Nadzorna plošča.

## Kako znova namestim prvotne programe in gonilnike?

- Vnaprej nameščene programe in gonilnike lahko obnovite s programom VAIO Care. Če jih želite obnoviti, zaženite VAIO Care (Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care)), nato pa izberite Advanced Tools, Restore and recovery in Reinstall Applications and Drivers.

  Več informacij najdete v datoteki s pomočjo, priloženi VAIO Care.

## Kaj naj storim, če z obnovitvene particije ne morem obnoviti svojega računalnika VAIO?

- Če ste s programi spremenili obnovitveno particijo, odstranili vnaprej nameščeni operacijski sistem in namestili drugega ali formatirali vgrajeno napravo za shranjevanje brez programa VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, lahko računalnik VAIO obnovite z diskom Recovery Media.

- Če težave ne odpravite, obiščite spletno mesto za podporo VAIO, kjer je na voljo dodatna pomoč.

## Kako lahko obnovim sistem računalnika VAIO na privzete tovarniške nastavitve?

- Sistem računalnika VAIO lahko obnovite na dva načina: Obnovitev z diskom Recovery Media in Obnovitev z obnovitvene particije.

## Kako ustvarim disk Recovery Media?

- Disk Recovery Media lahko ustvarite s programom VAIO Care. Za več informacij si oglejte Ustvarjanje medij za obnovitev.

## Kaj naj storim, če ne morem začeti/dokončati postopka obnovitve?

- Z računalnika VAIO odklopite vse nepotrebne zunanje naprave.

- Poskusite težavo odpraviti tako, da upoštevate spodnja navodila:

  - preverite stanje diska Recovery Media. Če uporabljate optične diske, poskrbite, da diski ne bodo umazani ali poškodovani. Če so diski umazani, jih očistite, nato pa poskusite znova obnoviti sistem računalnika VAIO.

  - če računalnika VAIO ni mogoče obnoviti z obnovitvene particije, vnovič zaženite računalnik in poskusite znova obnoviti sistem z obnovitvene particije ali uporabite nosilec podatkov za obnovitev.

  - če računalnika VAIO ne morete obnoviti prek optičnega pogona USB ali s pomnilniškim ključkom USB, priključite pogon na druga vrata USB ali na vrata USB, ki so združljiva s standardom USB 2.0 (če so na voljo). Nato izklopite računalnik in ga poskusite znova obnoviti. Za več informacij si oglejte Obnovitev z obnovitvene particije.

- Če težave ne odpravite, obiščite spletno mesto za podporo VAIO, kjer je na voljo dodatna pomoč.

## Kaj naj storim, če ne morem ustvariti diska Recovery Media?

- Poskusite težavo odpraviti tako, da upoštevate spodnja navodila:

  - prenesite in namestite najnovejše posodobitve s programom VAIO Update. Za več informacij si oglejte Uporaba programa VAIO Update.

  - vnovič zaženite računalnik VAIO. nato pa poskusite znova ustvariti nosilec podatkov za obnovitev.

  - če je bil zunanjemu optičnemu pogonu priložen napajalnik, vključite napajalnik v vir napajanja.

- Poskusite uporabiti drug zanesljiv nosilec podatkov.

- Če težave ne odpravite, obiščite spletno mesto za podporo VAIO, kjer je na voljo dodatna pomoč.

## Kaj naj storim, če računalnik VAIO postane nestabilen (sistem Windows se zažene)?

- Poskusite težavo odpraviti tako, da upoštevate spodnja navodila:

  - Zaženite VAIO Care in poiščite rešitev. Dodatne informacije najdete v poglavju Delovanje računalnika VAIO na optimalni ravni (VAIO Care).

  - Obnovite sistemske datoteke računalnika.

    Uporabite obnovitveno točko, ki ste jo ustvarili, preden je stanje računalnika VAIO postalo nestabilno. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev sistemskih datotek z obnovitveno točko, če ni mogoče zagnati sistema Windows.

  - Če je stanje računalnika VAIO postalo nestabilno po namestitvi programa ali gonilnika, odstranite program ali gonilnik.

  - V računalnik VAIO znova namestite vnaprej nameščene programe ali gonilnike, če ti ne delujejo pravilno. Dodatne informacije najdete v poglavju Kako znova namestim prvotne programe in gonilnike?.

  - Če ste sistem računalnika VAIO varnostno kopirali, ga obnovite iz varnostne kopije posnetka sistema. Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Če težave niste odpravili, sledite navodilom v Osvežitev računalnika VAIO (v modelih, ki podpirajo funkcijo osvežitve) za ponovno namestitev operacijskega sistema.

  Če težave niste odpravili niti z osvežitvijo računalnika VAIO, sledite navodilom v Obnovitev z obnovitvene particije za obnovitev računalnika.

  Računalnik morda ne podpira funkcije osveževanja, kar je odvisno od kupljenega modela.

  - Ustvarite disk medij za obnovitev, če tega še niste storili. Glejte Ustvarjanje medij za obnovitev.

  - Pred obnovitvijo računalnika VAIO varnostno kopirajte pomembne podatke. Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

    #### Opomba

    - Z obnovitvijo računalnika VAIO se izbrišejo vsi podatki v vgrajeni napravi za shranjevanje.

## Kaj naj storim, če računalnik VAIO postane nestabilen (sistem Windows se ne zažene)?

- Poskusite težavo odpraviti tako, da upoštevate spodnja navodila:

  - Obnovite sistemske datoteke računalnika.

    Uporabite obnovitveno točko, ki ste jo ustvarili, preden je stanje računalnika VAIO postalo nestabilno. Dodatne informacije najdete v poglavju Obnovitev sistemskih datotek z obnovitveno točko, če ni mogoče zagnati sistema Windows.

  - Če ste sistem računalnika VAIO varnostno kopirali, ga obnovite iz varnostne kopije posnetka sistema. Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

    Datoteke, ki ste jih ustvarili ali spremenili po ustvarjanju varnostne kopije posnetka sistema, se ne bodo obnovile.

    Takšne datoteke varnostno kopirajte s programsko opremo VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Dodatne informacije najdete v poglavju Varnostno kopiranje podatkov, če ni mogoče zagnati sistema Windows.

- Uporabite VAIO Hardware Diagnostics za iskanje težav v računalniku VAIO.

  - S tem programom lahko preverite, ali je treba zamenjati strojno opremo računalnika (CPE, pomnilniški modul in vgrajeno napravo za shranjevanje).

    Za zagon programa VAIO Hardware Diagnostics v VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions izberite Tools in VAIO Hardware Diagnostics.

- Za obnovitev računalnika VAIO sledite navodilom v Obnovitev z obnovitvene particije.

  - Če podatkov niste varnostno kopirali, pomembne podatke varnostno kopirajte s programom VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions preden obnovite računalnik VAIO. Dodatne informacije najdete v poglavju Varnostno kopiranje podatkov, če ni mogoče zagnati sistema Windows.

    Če ste ustvarili varnostno kopijo s funkcijo varnostnega kopiranja Windows, preden je računalnik VAIO postal nestabilen, vendar ste po tem ustvarili ali spremenili datoteko, to datoteko varnostno kopirajte s programom VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Opomba

  - Z obnovitvijo računalnika VAIO se izbrišejo vsi podatki v vgrajeni napravi za shranjevanje.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za Windows?

- Geslo za Windows razlikuje med velikimi in malimi črkami. Preverite geslo in ga znova vnesite.

- Vpišite se z uporabniškim računom, ki ima skrbniške pravice, in ponastavite geslo.

  - Če pozabite vsa gesla za skrbniške račune, ni mogoče ponastaviti nobenega gesla za Windows. V tem primeru je treba obnoviti sistem. Dodatne informacije najdete v poglavju O obnovitvi.

## Kaj naj storim, če se prikaže sporočilo »Enter Onetime Password«, Windows pa se po trikratnem zaporednem vnosu napačnega gesla za vklop ne zažene?

- Pridržite gumb(Napajanje) za več kot 4 oz. 10 sekund. Če je računalnik VAIO opremljen z indikatorjem napajanja, preverite, ali je ugasnjen. Nato vnovič zaženite računalnik in vnesite pravilno geslo.

  Geslo razlikuje med velikimi in malimi črkami, zato pri vnašanju gesla pazite, ali vnašate velike ali male črke.

- Če pozabite geslo za vklop, ne morete zagnati računalnika VAIO. Dodatne informacije najdete v poglavju Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

- Če pozabite geslo (Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu), ne morete zagnati računalnika VAIO.

  - Če pozabite uporabniško geslo:

    Vnesite skrbniško geslo, da ponastavite uporabniške geslo na nastavitvenem zaslonu BIOS-a.

  - Če pozabite skrbniško geslo:

    Geslo je treba ponastaviti, in sicer proti plačilu. Za ponastavitev gesla se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam družbe Sony.

## Kaj naj storim, če pozabim geslo za vklop računalnika VAIO?

- Če pozabite geslo (Nastavitev/spreminjanje gesla ob zagonu), ne morete zagnati računalnika VAIO.

  - Če pozabite uporabniško geslo:

    Vnesite skrbniško geslo, da ponastavite uporabniške geslo na nastavitvenem zaslonu BIOS-a.

  - Če pozabite skrbniško geslo:

    Geslo je treba ponastaviti, in sicer proti plačilu. Za ponastavitev gesla se obrnite na pooblaščeni servisni center ali službo za podporo strankam družbe Sony.

## Kaj naj storim, če ne morem natisniti dokumenta?

- Preverite, ali je tiskalnik združljiv s sistemom Windows, ki je nameščen v računalniku VAIO.

- Ko priključujete nov tiskalnik, morate najprej namestiti gonilnik tiskalnika.

  Informacije o nastavitvi gonilnika tiskalnika najdete na spletni strani proizvajalca ali v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, ali na spletnem mestu proizvajalca.

- Preverite, ali so nastavitve tiskalnika pravilno konfigurirane.

  Za informacije o nastavitvah tiskalnika glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali je tiskalnik vključen.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali sta povezavi med napajalnim kablom tiskalnika in napajalnikom ter med napajalnikom in električno vtičnico ustrezni.

- Preverite, ali je stanje tiskalnika prikazano kot »povezan« ali »v pripravljenosti«.

  In ali so nastavitve tiskalnika pravilno konfigurirane v skladu z navodili v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali je nastavitev tiskalnika Nastavi kot privzeti tiskalnik.

  Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Preverite, ali je tiskalnik povezan z omrežjem (LAN).

  Če je tiskalnik z omrežjem (LAN) povezan neposredno, preverite, če je usmerjevalnik ali zvezdišče vklopljen.

  Če je tiskalnik povezan s tiskalniškim strežnikom, preverite, ali je tiskalniškem strežniku morda prikazano sporočilo o napaki.

- Preverite, ali program pravilno deluje.

  Program morda ne podpira oblike zapisa dokumenta. V tem primeru se dokument ne natisne pravilno.

  Obrnite se na izdajatelja programa ali proizvajalca tiskalnika.

- Preverite, ali ste izbrali ustrezna vrata tiskalnika.

  Za več informacij o nastavitvah vrat tiskalnika glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, ali pa se obrnite na proizvajalca.

## Kaj naj storim, če računalnik VAIO ne prepozna naprave USB?

- Preverite, ali je USB naprava vklopljena in povezana z lastnim virom napajanja.

  - Če uporabljate digitalni fotoaparat, preverite napolnjenost baterije.

  - Če uporabljate tiskalnik, preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priklopljen v električno vtičnico.

- Morda je treba pred priključitvijo naprave namestiti gonilnik USB za napravo USB. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo USB.

- Poskusite uporabiti druga vrata USB na računalniku VAIO. Morda je gonilnik USB nameščen za vrata, ki ste jih uporabili ob prvi priključitvi naprave.

- Zvezdišča USB morda preprečujejo delovanje naprave USB zaradi napake pri porazdelitvi električne energije. Priporočamo, da napravo priključite neposredno na računalnik VAIO brez uporabe zvezdišča.

## Kaj naj storim, če ne morem natisniti dokumenta?

- Preverite, ali je tiskalnik združljiv s sistemom Windows, ki je nameščen v računalniku VAIO.

- Ko priključujete nov tiskalnik, morate najprej namestiti gonilnik tiskalnika.

  Informacije o nastavitvi gonilnika tiskalnika najdete na spletni strani proizvajalca ali v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, ali na spletnem mestu proizvajalca.

- Preverite, ali so nastavitve tiskalnika pravilno konfigurirane.

  Za informacije o nastavitvah tiskalnika glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali je tiskalnik vključen.

  Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali sta povezavi med napajalnim kablom tiskalnika in napajalnikom ter med napajalnikom in električno vtičnico ustrezni.

- Preverite, ali je stanje tiskalnika prikazano kot »povezan« ali »v pripravljenosti«.

  In ali so nastavitve tiskalnika pravilno konfigurirane v skladu z navodili v priročniku, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom.

- Preverite, ali je nastavitev tiskalnika Nastavi kot privzeti tiskalnik.

  Za več informacij glejte Pomoč in podpora sistema Windows (Odpiranje Pomoč in podpora sistema Windows).

- Preverite, ali je tiskalnik povezan z omrežjem (LAN).

  Če je tiskalnik z omrežjem (LAN) povezan neposredno, preverite, če je usmerjevalnik ali zvezdišče vklopljen.

  Če je tiskalnik povezan s tiskalniškim strežnikom, preverite, ali je tiskalniškem strežniku morda prikazano sporočilo o napaki.

- Preverite, ali program pravilno deluje.

  Program morda ne podpira oblike zapisa dokumenta. V tem primeru se dokument ne natisne pravilno.

  Obrnite se na izdajatelja programa ali proizvajalca tiskalnika.

- Preverite, ali ste izbrali ustrezna vrata tiskalnika.

  Za več informacij o nastavitvah vrat tiskalnika glejte priročnik, ki ste ga dobili skupaj s tiskalnikom, ali pa se obrnite na proizvajalca.

## Kaj naj storim, če računalnik VAIO ne prepozna naprave USB?

- Preverite, ali je USB naprava vklopljena in povezana z lastnim virom napajanja.

  - Če uporabljate digitalni fotoaparat, preverite napolnjenost baterije.

  - Če uporabljate tiskalnik, preverite, ali je napajalni kabel ustrezno priklopljen v električno vtičnico.

- Morda je treba pred priključitvijo naprave namestiti gonilnik USB za napravo USB. Več informacij najdete v priročniku, ki ste ga dobili skupaj z napravo USB.

- Poskusite uporabiti druga vrata USB na računalniku VAIO. Morda je gonilnik USB nameščen za vrata, ki ste jih uporabili ob prvi priključitvi naprave.

- Zvezdišča USB morda preprečujejo delovanje naprave USB zaradi napake pri porazdelitvi električne energije. Priporočamo, da napravo priključite neposredno na računalnik VAIO brez uporabe zvezdišča.