# Kişisel Bilgisayar VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Fare Gibi Başka Bir BLUETOOTH(R) Aygıtıyla İletişim Kurma

BLUETOOTH aygıtlarını VAIO bilgisayarınıza bağlayabilirsiniz.

BLUETOOTH iletişimiyle ilgili ayrıntılar için bkz. BLUETOOTH(R) İşlevi Hakkında.

1. Düğmeleri açın veAyarlar düğmesini seçin. (Düğmeleri açmak için bkz. Düğmeleri Açma.)
2. Sağ alt köşedeki Bilgisayar ayarlarını değiştir öğesini seçin.
3. Kişisel bilgisayar ayarları ekranının sol bölmesinde Bilgisayar ve cihazlar ve Bluetooth öğesini seçin.
4. Bluetooth ayarlarını Açık olarak değiştirin.

   VAIO bilgisayarınız aygıtları arar ve bir aygıt listesi görüntüler.

5. Bir BLUETOOTH fare bağlarken fareyi açın ve bağlamak için düğmeye basın.

   Aygıtı bağlantıya hazır hale getirmeye yönelik prosedür için BLUETOOTH aygıtınızla birlikte gelen kılavuza bakın.

6. İstenilen aygıtı seçin ve Eşleştir.

   Aygıtınızı kaydettirmek için ekrandaki talimatları izleyin.

#### Not

- BLUETOOTH aygıtına bağlı olarak, VAIO bilgisayarınızın aygıtı bulması biraz zaman alabilir.

  Aygıtınız listede görüntülenmezse, aygıtı bağlantıya hazır hale getirmeye yönelik prosedürü yineleyin (örneğin bağlantı için düğmeye basma).

- BLUETOOTH aygıtına bağlı olarak, bağlantı kurma prosedürü farklılık gösterebilir. Prosedürü öğrenmek için aygıtla birlikte gelen kılavuza bakın.

#### İpucu

- VAIO bilgisayarınız BLUETOOTH yüksek hız teknolojisine sahipse ve yüksek hızda iletişimler için kullanmayı planlıyorsanız, Wi-Fi ayarını değiştirin. Ayarı etkinleştirme hakkında daha fazla bilgi için bkz. Wi-Fi(R) (Kablosuz LAN) İletişimlerini Başlatma.

- Bir BLUETOOTH aygıtı bağlantı kurmak için kimlik doğrulama isteğinde bulunursa, geçiş anahtarının girilmesi için bir pencere görüntülenir. Ekrandaki talimatları izleyerek BLUETOOTH aygıtı ile VAIO bilgisayarınız arasında geçiş anahtarını paylaşın. Bağlanmak istemiyorsanız, pencerede İptal düğmesini seçin.

  - Geçiş anahtarı; bir kullanıcının iki BLUETOOTH aygıtının birbiriyle iletişim kurmasına izin vermek için kimlik doğrulama sürecinde kullanmak üzere girdiği gizli bir numaradır. Birbirleriyle iletişim kurmalarına izin vermek için aynı alfasayısal dizeyi (büyük/küçük harf duyarlı) her iki aygıt için de girin. Kimlik doğrulama süreci sırasında her iki aygıt için de aynı geçiş anahtarını girdiğiniz sürece, her kimlik doğrulama işleminizde geçiş anahtarını değiştirebilirsiniz. Bir BLUETOOTH aygıtının geçiş anahtarıyla ilgili ayrıntılar için, aygıtla birlikte gelen kılavuza bakın. Belirli bir süre boyunca BLUETOOTH geçiş anahtarı girilmezse, bağlantı işlemi güvenlik nedeniyle sonlandırılır. Böyle bir durumda yeniden deneyin.

- İşlemler hakkında daha fazla bilgi için, Windows Yardım ve Destek (Windows Yardım ve Destek Açma) öğesini açın ve arama kutusuna “BLUETOOTH” ifadesini yazın.

Sayfa Başına Git

### İlgili Konu

- BLUETOOTH(R) İşlevi Hakkında
- BLUETOOTH(R) İletişimlerini Durdurma
- BLUETOOTH(R) İşlevini Kullanma ile İlgili Notlar
- BLUETOOTH(R) Güvenliği Hakkında

Sayfa Başına Git