# Kişisel Bilgisayar VAIO Fit 14E/15ESVF1432/SVF1532

## Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma

Programları aynı anda çalıştırırken bilgisayarınızın hızını artırmak veya performansı geliştirmek istiyorsanız, isteğe bağlı bellek modülleri takarak bellek miktarını artırın.

Bilgisayarınızın belleğini yükseltmeden önce bkz. Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma İle İlgili Notlar.

İki veya daha fazla yuvaya bellek modülü takarsanız, performansın geliştirilmesine yardımcı olmak için çift kanallı mod etkinleştirilir.

Bilgisayarınızda bulunan modül türü ve bellek miktarı, modele bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

1. VAIO bilgisayarınızı ve çevre aygıtlarını kapatın, güç kablosunu ve tüm bağlantı kablolarını ve pil takımını çıkarın.

   Pil takımınızı nasıl çıkaracağınızla ilgili bilgi için bkz. Pil Takımını Çıkarma.

2. VAIO bilgisayar soğuyana kadar bir süre bekleyin.

   VAIO bilgisayarınız kapatıldıktan sonra dahili parçaları sıcak olabilir. Bu durumda VAIO bilgisayarınızda işlem yaparken cildinizin yanmaması için dikkatli olun.

3. Eğik olmayan, düz bir yüzeye temiz bir örtü yayın, VAIO bilgisayarınızı çizimde gösterildiği gibi bunun üzerine yatırın. Bellek modülü bölmesinin kapağını açmak için vidaları yıldız tornavida ile sökün.

   Vida yerleri aşağıdaki çizimde oklarla gösterilmiştir.

   Bazı modellerde, bellek modülü bölmesinin kapağında sabit vidalar kullanılır ve bunlar kapaktan sökülemez.

   Bellek modülü koruyucu bir plakanın altında yer alır. Bellek modülünü takarken/çıkarırken plakayı kaldırın.

   Plakanın yerinden ayrılmaması veya geriye doğru katlanmaması için çok fazla kaldırmamaya özen gösterin.

4. Statik elektriği boşaltmak için harici bir metal nesneye dokunun.

   VAIO bilgisayarınızın içindeki metal parçalara dokunmayın.

5. Boş bir yuva yoksa, takılı olan bellek modülünü çıkarın. Modülü belirli bir açıyla çıkarabilmek için mandalları ok yönünde çekin (1) ve ardından modülü ok yönünde dışarı doğru çıkarın (2).

6. Yeni bellek modülünü antistatik torbasından çıkarın.
7. Bellek modülünü kenarından tutun ve modüldeki yarığı yuvadaki küçük çıkıntıyla hizalayarak, uç terminali aşağı bakacak şekilde bellek modülü yuvasına iterek yerleştirin.

8. Bellek modülünü kenarından tutun ve çizimde gösterildiği gibi tıklatarak yerine oturuncaya dek bastırın.

   Yuvanın her iki yanındaki mandallar belleği sabitlemek için yerine oturur. Bellek modülündeki IC’lere (siyah parçalara) dokunmayın.

9. Bellek modül bölmesi kapağını yerine takın ve 3. adımda çıkardığınız vidalarla yerine sabitleyin.
10. Pil takımını takın ve 1. adımda çıkardığınız tüm bağlantı kablolarını ve çevre aygıtlarını bağlayıp bilgisayarı açın.
11. Sistem belleği miktarının doğru olarak değiştiğinden emin olun.

    Gösterilen sistem belleği miktarı doğruysa, bellek modülü takma işlemi başarılı olmuştur.

    Sistem bilgilerini kontrol etmek için bkz. Sistem Bilgilerini Görüntüleme.

Sayfa Başına Git

### İlgili Konu

- Bellek Modülleri Ekleme ve Çıkarma İle İlgili Notlar

Sayfa Başına Git