# Arvuti VAIO Tap 11SVT1122

## Mida teha, kui dokumenti ei saa printida?

- Veenduge, et teie printer ühildub Windowsiga, mis on installitud teie VAIO arvutisse.

- Uue printeri ühendamisel peate esmalt häälestama printeridraiveri.

  Teavet printeridraiveri häälestamise kohta vaadake printeriga kaasasolevast juhendist või tootja veebisaidilt.

- Kontrollige, kas printer on õigesti häälestatud.

  Printeri sätete kohta saate lugeda printeriga kaasasolevast juhendist.

- Veenduge, et printer on sisse lülitatud.

  Lisateavet vaadake printeriga kaasasolevast juhendist.

- Veenduge, et printeri toitejuhe ja vahelduvvooluadapter ning vahelduvvooluadapter ja vahelduvvoolu pistikupesa on omavahel korralikult ühendatud.

- Veenduge, et printeri olekuks on kuvatud võrku ühendatud või valmis.

  Seejärel veenduge, et printeri sätted on printeriga kaasasoleva juhendi järgi õigesti konfigureeritud.

- Veenduge, et teie printer on sätestatud Sea vaikeprinteriks peale.

  Vt lisateavet jaotisest Windowsi spikker ja tugi (Jaotise Windowsi spikker ja tugi avamine).

- Veenduge, et teie printer on võrku (LAN-i) ühendatud.

  Kui printer on otse võrku (LAN-i) ühendatud, veenduge, et ruuter või jaotur on sisse lülitatud.

  Kui printer on ühendatud prindiserveriga, veenduge, et prindiserveris ei kuvata tõrketeadet.

- Veenduge, et teie rakendus töötab korralikult.

  Rakendus ei pruugi teie dokumendi vormingut toetada. Sellisel juhul ei prindita teie dokumenti õigesti.

  Võtke ühendust rakenduse avaldaja või printeri tootjaga.

- Veenduge, et teie printeri puhul on valitud õige printeri port.

  Lisateavet printeri pordi sätete kohta vaadake printeriga kaasasolevast juhendist või võtke ühendust tootjaga.

Tagasi lehe algusesse