# Osobno računalo VAIO Tap 11SVT1122

## Što učiniti ako se dokument ne može ispisati?

- Provjerite je li pisač kompatibilan sa sustavom Windows koji je instaliran na VAIO računalu.

- Kad spojite novi pisač, prvo postavite upravljački program pisača.

  Za informacije kako postaviti upravljački program pisača posjetite web-mjesto proizvođača ili pogledajte u priručnik koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane.

  Pojedinosti o postavkama pisača pročitajte u priručniku koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač uključen.

  Više informacija potražite u priručniku isporučenom s pisačem.

- Provjerite jesu li ispravno spojeni kabel za napajanje pisača i AC adapter te AC adapter i AC utičnice.

- Provjerite je prikazan status pisača kao na mreži ili spreman.

  Provjerite jesu li postavke pisača ispravno konfigurirane prema uputama priručnika koji je isporučen s pisačem.

- Provjerite je li pisač postavljen na Postavi kao zadani pisač.

  Za više informacija pogledajte Pomoć i podrška u sustavu Windows (Otvaranje odjeljka Pomoć i podrška u sustavu Windows).

- Provjerite je li pisač spojen na mrežu (LAN).

  Ako je pisač izravno spojen na mrežu (LAN), provjerite je li uključen usmjernik ili koncentrator.

  Ako je pisač spojen na poslužitelj za ispis, provjerite je li na poslužitelju prikazana poruka o pogrešci.

- Provjerite radi li aplikacija ispravno.

  Aplikacija možda ne podržava format dokumenta. U tom slučaju, dokument se neće ispravno ispisati.

  Obratite se izdavaču aplikacije ili proizvođaču pisača.

- Provjerite je li odabran ispravan ulaz za pisač.

  Više informacija o postavkama ulaza potražite u priručniku koji je isporučen s pisačem ili se obratite proizvođaču.

Idi na vrh stranice