# Lični računar VAIO Tap 11SVT1122

## Promena izlaznog uređaja zvučnog signala

Ako nema zvuka koji izlazi iz spoljašnjeg uređaja priključenog na vaš VAIO računar, potrebno je da zamenite uređaj za izlazni zvučni signal.

1. Otvorite funkciju Kontrolna tabla i izaberite Hardver i zvuk. (Pogledajte Otvaranje funkcije Kontrolna tabla da biste otvorili funkciju Kontrolna tabla.)
2. Izaberite Zvuk.
3. Izaberite karticu Reprodukcija.
4. Proverite da li pored ikone uređaja preko koga ćete reprodukovati zvuk računara postoji oznaka potvrde.

   Ako pored ikone nema oznake potvrde označite je i Postavi početnu vrednost.

5. Izaberite U redu.

#### Za promenu brzine uzorkovanja zvuka i bitske dubine

Brzina uzorkovanja zvuka i bitska dubina digitalnog audio izlaznog signala se mora postaviti u skladu sa vašim digitalnim audio uređajem.

Pratite gornje korake od 1 do 3, a zatim izaberite ikonu HDMI uređaja i Svojstva. Preko kartice Više opcija, izaberite brzinu uzorkovanja zvuka i bitsku dubinu (na primer, 16 bitova, 48000 Hz (DVD kvalitet)) koje uređaj podržava i onda U redu.

Idi na vrh stranice

### Srodne teme

- Povezivanje spoljnih zvučnika/slušalica/kombinovanih slušalica
- Povezivanje izlaznog uređaja digitalnog zvučnog signala visokog kvaliteta između vašeg VAIO računara i TV aparata

Idi na vrh stranice