# Computador pessoal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

Ir para o início da página

### Tópico relacionado

- Notas sobre a utilização da fonte de alimentação
- Notas sobre o Modo de Suspensão
- Aumentar a duração da bateria
- Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão)
- Alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca

Ir para o início da página