#

# Computador pessoal VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Instruções de utilização

### Windows 8: Noções básicas

#### Conta de utilizador

- Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft
- Acerca dos tipos de conta de utilizador

#### Energia

- Entrar no Modo de Suspensão, encerrar ou reiniciar
- Utilizar o Modo de Suspensão
- Reiniciar o computador VAIO
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

#### Ecrã

- Abrir o Ambiente de Trabalho
- Procurar conteúdos
- Abrir a lista de aplicações
- Acerca do ecrã e do menu Iniciar

#### Internet

- Instalar aplicações a partir da Loja Windows

#### Palavra-passe

- Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft
- Acerca dos tipos de conta de utilizador

#### Aplicações

- Alternar entre contas de utilizador
- Alternar entre aplicações
- Ver as aplicações em execução
- Fechar aplicações
- Iniciar Aplicações
- Instalar aplicações a partir da Loja Windows
- Abrir o menu da aplicação

#### Windows

- Abrir o Ajuda e Suporte do Windows
- Iniciar Ajuda+Sugestões

#### Menu

- Abrir o Painel de Controlo
- Abrir os atalhos
- Abrir o Ambiente de Trabalho
- Procurar conteúdos
- Abrir a lista de aplicações
- Acerca do ecrã e do menu Iniciar

#### Windows 8

- Utilizar o Modo de Suspensão
- Reiniciar o computador VAIO
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

#### Loja

- Alternar entre contas de utilizador
- Instalar aplicações a partir da Loja Windows

#### Ajuda e Suporte

- Abrir o Ajuda e Suporte do Windows
- Iniciar Ajuda+Sugestões

### Descrição dos componentes

#### Computador VAIO

- Componentes e controlos na parte posterior
- Componentes e controlos na parte frontal
- Componentes e controlos nas partes laterais
- Componentes e controlos na parte inferior

### Configurar

#### Computador VAIO

- Verificar os itens fornecidos
- Acerca da rotação do ecrã LCD
- Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã
- Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet
- Configurar um ambiente de trabalho adequado
- Acerca da adição de módulos de memória

#### Energia

- Carregar a bateria
- Ligar o computador VAIO
- Ligar uma fonte de alimentação
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

#### Bateria

- Notas sobre a utilização da bateria
- Carregar a bateria

#### Ecrã

- Acerca da rotação do ecrã LCD
- Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã
- Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet

#### Módulo de memória

- Acerca da adição de módulos de memória

#### Itens fornecidos

- Verificar os itens fornecidos

#### Painel táctil

- Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet

#### Windows 8

- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

### Rede / Internet

#### Internet

- Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Instalar aplicações a partir da Loja Windows
- Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO
- Acerca da rede (LAN)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### LAN

- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Acerca da rede (LAN)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### Wi-Fi

- Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### Aplicações

- Instalar aplicações a partir da Loja Windows

#### Loja

- Instalar aplicações a partir da Loja Windows

### Ligações

#### Computador VAIO

- Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

#### Energia

- Ligar uma fonte de alimentação

#### Ecrã

- Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI
- Selecionar modos de visualização
- Utilizar a função de múltiplos monitores
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI
- Notas sobre o ecrã LCD

#### HDMI

- Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

#### Dispositivo periférico

- Selecionar modos de visualização
- Utilizar a função de múltiplos monitores
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI
- Notas sobre o ecrã LCD
- Alterar o dispositivo de saída de som
- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

#### CD/DVD/BD

- Ligar uma unidade externa

#### Áudio

- Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular
- Alterar o dispositivo de saída de som
- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

#### Altifalantes

- Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular

#### Auscultadores

- Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular

#### Saída digital óptica

- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

#### Internet

- Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca da rede (LAN)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### LAN

- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca da rede (LAN)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### Wi-Fi

- Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca dos serviços de ligação à Internet
- Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)
- Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

#### BLUETOOTH

- Acerca da segurança BLUETOOTH(R)
- Notas sobre a utilização da função BLUETOOTH(R)
- Acerca da função BLUETOOTH(R)
- Comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH(R), como um rato
- Parar as comunicações BLUETOOTH(R)

#### USB

- Carregar um dispositivo USB
- Ligar um dispositivo USB

### Definições

#### Conta de utilizador

- Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

#### Computador VAIO

- Acerca do botão ASSIST
- Ver as informações do sistema
- Personalizar o computador VAIO
- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos
- Utilizar o VAIO Update
- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)
- Atualizar o computador VAIO

#### Energia

- Notas sobre o Modo de Suspensão
- Selecionar um esquema de energia
- Notas sobre a utilização da fonte de alimentação
- Utilizar o Modo de Suspensão

#### Ecrã

- Visualizar imagens nítidas e vívidas (Modelos com o X-Reality for mobile instalado)
- Alterar o brilho do LCD
- Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI
- Selecionar modos de visualização
- Utilizar a função de múltiplos monitores
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI
- Notas sobre o ecrã LCD
- Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã
- Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Aumentar o tamanho do texto (PPP) (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)
- Acerca dos sensores integrados
- Notas sobre os sensores integrados
- Regular o brilho do LCD automaticamente

#### HDMI

- Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

#### Dispositivo periférico

- Selecionar modos de visualização
- Utilizar a função de múltiplos monitores
- Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI
- Notas sobre o ecrã LCD
- Alterar o dispositivo de saída de som
- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

#### CD/DVD/BD

- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

#### Áudio

- Ajustar o volume dos altifalantes
- Ajustar o volume no Windows
- Alterar o dispositivo de saída de som
- Regular o volume do microfone
- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor
- Reproduzir som otimizado para o computador VAIO utilizando ClearAudio+

#### Altifalantes

- Ajustar o volume dos altifalantes
- Reproduzir som otimizado para o computador VAIO utilizando ClearAudio+

#### Microfone

- Regular o volume do microfone

#### Saída digital óptica

- Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

#### Botão

- Acerca do botão ASSIST

#### Recuperação

- Acerca do botão ASSIST

#### Teclado

- Alterar as definições de retroiluminação do teclado (Modelos equipados com teclado retroiluminado)

#### Consola sensível ao tacto

- Ativar/desativar a função de gesto
- Ativar/desativar a consola sensível ao tato
- Utilizar a consola sensível ao tato
- Desativar a função de toque da consola sensível ao tato

#### Câmara

- Utilizar a câmara integrada

#### Internet

- Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO

#### Palavra-passe

- Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft
- Criar/alterar/remover a palavra-passe do Windows
- Definir/alterar a palavra-passe de ligação
- Remover a palavra-passe de ligação

#### Módulo de memória

- Ver as informações do sistema

#### BIOS

- Acerca do botão ASSIST
- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos
- Definir/alterar a palavra-passe de ligação
- Remover a palavra-passe de ligação

#### Assistência e suporte

- Utilizar o VAIO Update
- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)
- Atualizar o computador VAIO

#### Painel táctil

- Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Aumentar o tamanho do texto (PPP) (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

#### Sensor

- Acerca dos sensores integrados
- Notas sobre os sensores integrados

#### Segurança

- Atualizar o computador VAIO

#### Menu

- Abrir o Painel de Controlo

#### Windows 8

- Utilizar o Modo de Suspensão

### Cópia de segurança / Recuperação

#### Computador VAIO

- Acerca do botão ASSIST
- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos
- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

#### CD/DVD/BD

- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

#### Botão

- Acerca do botão ASSIST

#### Recuperação

- Acerca do botão ASSIST
- Recuperar a partir da área de recuperação
- Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização)
- Remover o conteúdo de recuperação para libertar espaço em disco
- Recuperar a partir de suportes de recuperação
- Verificar o volume da área de recuperação
- Acerca da recuperação
- Criar suportes de recuperação
- Notas sobre a recuperação

#### BIOS

- Acerca do botão ASSIST
- Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

#### Cópia de segurança

- Restaurar ficheiros de sistema utilizando um ponto de restauro quando não consegue iniciar o Windows
- Acerca da cópia de segurança
- Acerca dos tipos de cópia de segurança
- Criar um ponto de restauro
- Efetuar uma cópia de segurança dos dados se não conseguir iniciar o Windows
- Restaurar dados com o VAIO Data Restore Tool

#### Assistência e suporte

- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

#### Dispositivo de armazenamento integrado

- Remover o conteúdo de recuperação para libertar espaço em disco
- Criar outras unidades (Modificar partições)
- Criar partições
- Verificar o volume da área de recuperação

#### Partição

- Criar outras unidades (Modificar partições)
- Criar partições

#### Actualizar

- Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização)
- Acerca da recuperação

### Segurança

#### Computador VAIO

- Utilizar o VAIO Update
- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

#### Internet

- Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO

#### Palavra-passe

- Criar/alterar/remover a palavra-passe do Windows
- Definir/alterar a palavra-passe de ligação
- Remover a palavra-passe de ligação

#### BIOS

- Definir/alterar a palavra-passe de ligação
- Remover a palavra-passe de ligação

#### Assistência e suporte

- Utilizar o VAIO Update
- Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

### Outras operações

#### Computador VAIO

- Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)
- Acerca da adição de módulos de memória

#### Energia

- Acerca do modo de Suspensão
- Utilizar o Modo de Suspensão
- Carregar a bateria
- Ligar o computador VAIO
- Lista de estados do indicador de carga
- Reiniciar o computador VAIO
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)
- Alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca
- Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão)

#### Bateria

- Verificar a capacidade de carga da bateria
- Acerca do modo de Suspensão
- Carregar a bateria
- Lista de estados do indicador de carga
- Prolongar a vida útil da bateria
- Aumentar a duração da bateria
- Alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca
- Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão)

#### Ecrã

- Acerca do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)
- Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

#### Teclado

- Combinações e funções com a tecla Fn
- Introduzir caracteres através do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

#### Consola sensível ao tacto

- Utilizar a consola sensível ao tato

#### Câmara

- Notas sobre a câmara integrada
- Utilizar a câmara integrada
- Digitalizar conteúdos (VAIO Scan)

#### LAN

- Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

#### Módulo de memória

- Acerca da adição de módulos de memória

#### USB

- Carregar um dispositivo USB
- Ligar um dispositivo USB

#### Cartão de memória

- Notas sobre a utilização de cartões de memória SD
- Remover cartões de memória SD
- Inserir cartões de memória SD

#### Dispositivo de armazenamento integrado

- Criar outras unidades (Modificar partições)
- Criar partições

#### Painel táctil

- Introduzir caracteres através do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)
- Acerca do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)
- Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)
- Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

#### Partição

- Criar outras unidades (Modificar partições)
- Criar partições

#### NFC/Funções de um toque

- Notas sobre NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)
- Acerca da NFC (Modelos que suportam NFC)
- Acerca da Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)
- Desativar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)
- Utilizar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)
- Reproduzir música com um toque entre um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque e o computador VAIO (Oiça com um só toque) (Modelos que suportam NFC)
- Parar a ligação Oiça com um só toque (Oiça com um só toque) (Modelos que suportam NFC)

#### Windows

- Abrir o Ajuda e Suporte do Windows
- Iniciar Ajuda+Sugestões

#### Windows 8

- Utilizar o Modo de Suspensão
- Reiniciar o computador VAIO
- Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

#### Ajuda e Suporte

- Abrir o Ajuda e Suporte do Windows
- Iniciar Ajuda+Sugestões

#### Caneta

- Recortar uma imagem apresentada no ecrã do computador (VAIO Clip)
- Iniciar a aplicação de tirar apontamentos (VAIO Paper)
- Substituir a pilha da caneta
- Como utilizar a caneta

### Avisos

#### Ler primeiro

- Acerca deste manual

#### Computador VAIO

- Verificar os itens fornecidos
- Configurar um ambiente de trabalho adequado
- Atualizar o computador VAIO

#### Cuidados e manutenção

- Limpar o computador VAIO/ecrã LCD

#### Aviso importante

- Manusear o dispositivo de armazenamento integrado
- Acerca do programa internacional ENERGY STAR(R)
- Acerca da licença de software
- Marcas comerciais
- Informações de segurança

#### Assistência e suporte

- Resolver problemas comuns com o computador VAIO
- Acerca do Web site de suporte online
- Atualizar o computador VAIO

#### Registo do produto

- Acerca do Web site de suporte online

#### Itens fornecidos

- Verificar os itens fornecidos

#### Segurança

- Atualizar o computador VAIO

## Resolução de problemas

### Hardware

#### Energia

- Por que é que o meu computador VAIO se desliga automaticamente?
- Por que motivo é que é apresentada uma mensagem e o Windows não arranca quando ligo o meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir desligar o meu computador VAIO?
- O que devo fazer se o indicador de alimentação piscar com a cor verde quando premir o botão de ligação mas o ecrã permanecer em branco?
- O que devo fazer se o computador VAIO não ligar ou se o botão de ligação não funcionar (o indicador de carga pisca rapidamente)?
- O que devo fazer se o meu computador VAIO não se ligar (o indicador verde de alimentação não se acende)?
- O que devo fazer se o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode) aparecer quando ligo o meu computador VAIO?
- O que devo fazer se o modo de Hibernação não estiver disponível ou o meu computador VAIO não entrar no modo de Hibernação?
- O que devo fazer se o computador VAIO não regressar ao modo Normal ao utilizar o teclado ou a consola sensível ao tato quando está no modo de Suspensão?

#### Bateria

- Por que é que o meu computador VAIO fica mais lento e a frequência da CPU baixa enquanto o computador está a ser alimentado pela bateria?
- O que devo fazer se a bateria não carregar completamente?
- O que devo fazer se a bateria não funcionar corretamente?

#### Ecrã

- O que devo fazer se as gradações de cor não forem apresentadas devidamente no ecrã do computador?
- Por que é que o ecrã do computador não roda?
- O que devo fazer se os vídeos não forem apresentados no ecrã do computador?
- O que devo fazer se os vídeos não forem reproduzidos suavemente?
- O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no televisor ou monitor externo ligado à porta de saída HDMI?
- Como altero o brilho do LCD?
- O que devo fazer se alguns itens não couberem no ecrã do computador?
- O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no monitor externo ou televisor?
- Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?
- Por que é que o brilho do ecrã LCD muda automaticamente?
- O que devo fazer se o ecrã do computador estiver em branco?
- Por que é que a janela de visualização não apresenta imagens ou apresenta imagens com má qualidade?
- O que devo fazer se as imagens captadas tiverem fotogramas em falta e interrupções no áudio?
- O que devo fazer se as imagens captadas apresentarem cintilação?
- O que devo fazer se o ecrã do computador apresentar cintilação ou se tornar branco? (Modelos com o acelerador gráfico Intel instalado)
- O que devo fazer se o ecrã tátil não funcionar corretamente? (Modelos equipados com ecrã tátil)

#### HDMI

- O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no televisor ou monitor externo ligado à porta de saída HDMI?

#### Áudio

- O que devo fazer se os altifalantes ou os auscultadores não emitirem som?
- O que devo fazer se o microfone não funcionar?
- O que devo fazer se os altifalantes emitirem feedback quando utilizo o microfone?
- O que devo fazer se ocorrerem interrupções de som durante a reprodução de vídeo ou áudio?
- O que devo fazer se não escutar som proveniente de um dispositivo de áudio digital ligado à porta de saída digital, como a porta de saída HDMI?

#### Microfone

- O que devo fazer se o microfone não funcionar?
- O que devo fazer se os altifalantes emitirem feedback quando utilizo o microfone?

#### Teclado

- O que devo fazer se o ponteiro não se mover?
- O que devo fazer se o ecrã do meu computador VAIO bloquear?
- O que devo fazer se não conseguir introduzir determinados caracteres com o teclado?
- O que devo fazer se a configuração do teclado estiver incorreta?

#### Consola sensível ao tacto

- Como posso desativar a consola sensível ao tato?
- Por que é que não consigo utilizar a consola sensível ao tato?
- O que devo fazer se o ponteiro não se mover?
- Como posso evitar cliques acidentais causados por um toque ligeiro na consola sensível ao tacto?
- O que devo fazer se o ecrã do meu computador VAIO bloquear?

#### Câmara

- Por que é que a janela de visualização não apresenta imagens ou apresenta imagens com má qualidade?
- O que devo fazer se as imagens captadas tiverem fotogramas em falta e interrupções no áudio?
- Por que é que as imagens capturadas têm má qualidade?
- Por que é que o vídeo da câmara integrada é suspenso durante alguns momentos?
- O que devo fazer se as imagens captadas apresentarem cintilação?

#### LAN

- O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?
- O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?
- Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

#### Wi-Fi

- O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?
- O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?
- Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

#### BLUETOOTH

- O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH(R) não conseguirem estabelecer ligação com o meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?
- Por que é que a velocidade da ligação BLUETOOTH(R) está lenta?
- Por que é que não consigo utilizar a função BLUETOOTH(R) quando inicio sessão no meu computador VAIO com uma conta de utilizador padrão?
- Por que é que não consigo utilizar dispositivos BLUETOOTH(R) quando mudo de utilizador?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função BLUETOOTH(R)?
- O que devo fazer se o ícone BLUETOOTH(R) não for apresentado na área de notificação do ambiente de trabalho?

#### Palavra-passe

- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe do Windows?
- O que devo fazer se a mensagem Enter Onetime Password for apresentada e o Windows não arrancar após eu introduzir uma palavra-passe de ligação incorreta três vezes consecutivamente?
- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

#### BIOS

- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

#### USB

- O que devo fazer se não conseguir carregar o dispositivo ligado à porta USB que suporta carregamento por USB?

#### Cartão de memória

- Por que é que não consigo gravar dados num cartão de memória?

#### Software

- Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

#### Computador

- Por que é que o meu computador VAIO fica mais lento e a frequência da CPU baixa enquanto o computador está a ser alimentado pela bateria?

#### Painel táctil

- O que devo fazer se o ecrã tátil não funcionar corretamente? (Modelos equipados com ecrã tátil)

#### NFC/Funções de um toque

- O que devo fazer se não conseguir utilizar a tecnologia NFC/Funções de um toque?

#### Sensor

- Por que é que a bússola digital integrada não indica a direção certa?
- Por que é que o ecrã do computador não roda?

### Aplicações

#### Ecrã

- Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

#### Software

- Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?
- O que devo fazer se uma aplicação de jogo não funcionar ou parar constantemente?

### Rede / Internet

#### LAN

- O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?
- O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?
- Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

#### Wi-Fi

- O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?
- O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?
- Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

#### BLUETOOTH

- O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH(R) não conseguirem estabelecer ligação com o meu computador VAIO?
- O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?
- Por que é que a velocidade da ligação BLUETOOTH(R) está lenta?
- Por que é que não consigo utilizar a função BLUETOOTH(R) quando inicio sessão no meu computador VAIO com uma conta de utilizador padrão?
- Por que é que não consigo utilizar dispositivos BLUETOOTH(R) quando mudo de utilizador?
- O que devo fazer se não conseguir utilizar a função BLUETOOTH(R)?
- O que devo fazer se o ícone BLUETOOTH(R) não for apresentado na área de notificação do ambiente de trabalho?

### Cópia de segurança / Recuperação

#### Recuperação

- Como posso reinstalar as aplicações e controladores originais?
- O que devo fazer se não conseguir recuperar o computador VAIO a partir da área de recuperação?
- Como posso restaurar as predefinições de fábrica do meu computador VAIO?
- Como posso criar suportes de recuperação?
- O que devo fazer se não conseguir iniciar/concluir o processo de recuperação?
- O que devo fazer se não conseguir criar suportes de recuperação?
- O que devo fazer se o meu computador VAIO ficar instável (o Windows arranca)?
- O que devo fazer se o meu computador VAIO ficar instável (o Windows não arranca)?

### Segurança

#### Palavra-passe

- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe do Windows?
- O que devo fazer se a mensagem Enter Onetime Password for apresentada e o Windows não arrancar após eu introduzir uma palavra-passe de ligação incorreta três vezes consecutivamente?
- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

#### BIOS

- O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

### Dispositivos periféricos

#### USB

- O que devo fazer se não conseguir imprimir um documento?
- O que devo fazer se o meu computador VAIO não reconhecer um dispositivo USB?

#### Impressora

- O que devo fazer se não conseguir imprimir um documento?
- O que devo fazer se o meu computador VAIO não reconhecer um dispositivo USB?

## Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

No Windows 8, pode alternar entre uma conta local e uma conta Microsoft.

Ao mudar de uma conta local para uma conta Microsoft, pode transferir aplicações da Loja Windows.

Para criar ou mudar para uma conta Microsoft, siga estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e A sua conta no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Ligar a uma conta Microsoft.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para mudar para uma conta local, selecione Desligar no passo 4 em vez de Ligar a uma conta Microsoft.

- Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Acerca dos tipos de conta de utilizador

Há dois tipos de conta de utilizador disponíveis no Windows 8: uma conta local e uma conta Microsoft.

#### Conta local

Uma conta local consiste de um nome de utilizador e uma palavra-passe que são definidos no computador VAIO. Uma vez que uma conta local se destina a ser utilizada num único computador, não pode partilhar a mesma conta em diversos computadores.

#### Sugestão

- A definição de uma palavra-passe para a conta local é opcional. Se se esquecer da palavra-passe da sua conta local, proceda à recuperação do computador VAIO.

#### Conta Microsoft

Uma conta Microsoft consiste de um endereço de e-mail e uma palavra-passe que pode utilizar para iniciar sessão nos serviços Microsoft. Visto ser possível definir uma conta Microsoft para cada utilizador, pode partilhar a mesma conta em diversos computadores. Para transferir aplicações da Loja Windows, terá de mudar de uma conta local para uma conta Microsoft.

#### Sugestão

- A conta Microsoft requer a definição de uma palavra-passe. Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Entrar no Modo de Suspensão, encerrar ou reiniciar

Pode colocar o computador VAIO em modo de Suspensão ou encerrar/reiniciar o computador seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender, Encerrar ou Reiniciar.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Reiniciar o computador VAIO

Depois de alterar as definições ou de instalar uma aplicação no computador VAIO, poderá ser-lhe pedido para reiniciar o computador.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. SelecioneLigar/Desligar e Reiniciar.
   O computador VAIO será reiniciado.

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Abrir o Ambiente de Trabalho

Pode aceder ao ambiente de trabalho a partir do mosaico, como se fosse uma aplicação. Abra o ambiente de trabalho seguindo a instrução abaixo.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Ambiente de Trabalho. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

## Procurar conteúdos

Com o atalhoProcurar, pode procurar ficheiros, definições ou conteúdos da web.

Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

1. Introduza uma palavra-chave (por exemplo, Windows) na caixa de pesquisa.

2. Selecione o ícone ou ficheiro pretendido nos resultados da pesquisa.

#### Sugestão

- Pode selecionar o destino da pesquisa para reduzir os resultados.

## Abrir a lista de aplicações

Pode abrir a lista das aplicações instaladas (o ecrã Aplicações) no computador VAIO.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Passe o dedo para cima no ecrã Iniciar.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Clique no íconeque se encontra na parte inferior esquerda do ecrã Iniciar.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

- Pode procurar aplicações a partir da caixa de pesquisa no canto superior direito do ecrã Aplicações. Quando há muitas aplicações instaladas, a caixa de pesquisa é útil para as procurar.

## Acerca do ecrã e do menu Iniciar

Pode adicionar atalhos para aplicações, para o ambiente de trabalho e para os Web sites que utiliza mais frequentemente.

### Descrição geral

1. Mosaicos

   Selecione um mosaico para iniciar uma aplicação e personalize o ecrã Iniciar adicionando e reorganizando os mosaicos.

2. Atalhos

   Procure aplicações e ficheiros, partilhe conteúdos, reproduza ou imprima conteúdos noutros dispositivos e configure o seu computador VAIO.

### Para abrir o ecrã Iniciar

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Abra os atalhos e depois toque no atalhoIniciar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Abra os atalhos e depois clique no atalhoIniciar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

#### Com o teclado

Prima a tecla(Windows).

#### Sugestão

- No ambiente de trabalho, pode abrir o ecrã Iniciar selecionando(Iniciar) no canto inferior esquerdo.

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

No Windows 8, pode alternar entre uma conta local e uma conta Microsoft.

Ao mudar de uma conta local para uma conta Microsoft, pode transferir aplicações da Loja Windows.

Para criar ou mudar para uma conta Microsoft, siga estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e A sua conta no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Ligar a uma conta Microsoft.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para mudar para uma conta local, selecione Desligar no passo 4 em vez de Ligar a uma conta Microsoft.

- Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Acerca dos tipos de conta de utilizador

Há dois tipos de conta de utilizador disponíveis no Windows 8: uma conta local e uma conta Microsoft.

#### Conta local

Uma conta local consiste de um nome de utilizador e uma palavra-passe que são definidos no computador VAIO. Uma vez que uma conta local se destina a ser utilizada num único computador, não pode partilhar a mesma conta em diversos computadores.

#### Sugestão

- A definição de uma palavra-passe para a conta local é opcional. Se se esquecer da palavra-passe da sua conta local, proceda à recuperação do computador VAIO.

#### Conta Microsoft

Uma conta Microsoft consiste de um endereço de e-mail e uma palavra-passe que pode utilizar para iniciar sessão nos serviços Microsoft. Visto ser possível definir uma conta Microsoft para cada utilizador, pode partilhar a mesma conta em diversos computadores. Para transferir aplicações da Loja Windows, terá de mudar de uma conta local para uma conta Microsoft.

#### Sugestão

- A conta Microsoft requer a definição de uma palavra-passe. Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Alternar entre contas de utilizador

Pode mudar para outra conta de utilizador seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o nome de uma conta no canto superior direito do ecrã do computador. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)
2. Selecione o nome da conta pretendida.

#### Sugestão

- Para criar uma nova conta de utilizador, necessita de iniciar sessão como administrador. Em seguida, abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione Contas e Outras contas no painel esquerdo.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## Alternar entre aplicações

Pode alternar entre aplicações que estejam em execução.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Visualize as aplicações em execução, toque e passe o dedo sobre o ícone da aplicação pretendida a partir da extremidade esquerda. Para visualizar as aplicações em execução, consulte Ver as aplicações em execução.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Visualize as aplicações em execução e arraste o ícone da aplicação pretendida da extremidade esquerda para o centro. Para visualizar as aplicações em execução, consulte Ver as aplicações em execução.

## Ver as aplicações em execução

Pode ver as aplicações em execução apresentando a lista no ecrã Iniciar. Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para obter mais informações.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Faça um gesto de percorrer a partir da extremidade esquerda até aparecer um pequeno ícone de aplicação e, em seguida, arraste o ícone na direção da extremidade esquerda.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Aponte para o canto superior esquerdo () e, em seguida, desloque-se para baixo ().

#### Com o teclado

Prima em simultâneo a tecla(Windows) e a tecla Tab.

## Fechar aplicações

Pode fechar as aplicações em execução seguindo as instruções abaixo.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

1. Com uma aplicação aberta, aponte para a parte superior central do ecrã.

2. Arraste a aplicação para o fundo do ecrã até que ela desapareça do ecrã.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

1. Com uma aplicação aberta, mova o cursor para a parte superior central do ecrã até aparecer o ícone da mão.

2. Arraste a aplicação para o fundo do ecrã até que ela desapareça do ecrã.

#### Com o teclado

Prima em simultâneo a tecla Alt e a tecla F4.

## Iniciar Aplicações

Pode iniciar aplicações seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Iniciar ou o ecrã Aplicações. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar ou Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione a aplicação pretendida.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

- Pode procurar aplicações a partir da caixa de pesquisa no canto superior direito do ecrã Aplicações. Quando há muitas aplicações instaladas, a caixa de pesquisa é útil para as procurar.

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Abrir o menu da aplicação

Várias aplicações têm menus que podem ser utilizados para controlar a aplicação. Siga as instruções apresentadas abaixo para abrir o menu da aplicação.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Faça um gesto de percorrer a partir da extremidade inferior.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tacto

Com uma aplicação aberta, clique com o botão direito do rato em qualquer ponto no ecrã. Numa consola sensível ao tacto, clique no canto inferior direito.

#### Com o teclado

Prima em simultâneo a tecla(Windows) e a tecla Z.

#### Sugestão

- Abra o menu da aplicação quando uma aplicação é apresentada no ecrã do computador.

- Os comandos da aplicação variam consoante a aplicação atualmente apresentada no ecrã do computador.

## Abrir o Ajuda e Suporte do Windows

Pode abrir o Ajuda e Suporte do Windows seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda e Suporte.

## Iniciar Ajuda+Sugestões

Pode iniciar Ajuda+Sugestões, onde se explica as 8 operações básicas do Windows.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda+Sugestões.

## Abrir o Painel de Controlo

Pode abrir o Painel de Controlo seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Painel de Controlo.

## Abrir os atalhos

Pode abrir os atalhos para procurar aplicações e ficheiros, partilhar conteúdos, reproduzir ou imprimir conteúdos noutros dispositivos e configurar o seu computador VAIO.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Faça um gesto de percorrer a partir da extremidade direita.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tacto

Aponte para o canto superior direito () e, em seguida, desloque-se para baixo ().

Com uma consola sensível ao tacto, também pode passar o dedo a partir do lado direito.

#### Com o teclado

Prima em simultâneo a tecla(Windows) e a tecla C.

## Abrir o Ambiente de Trabalho

Pode aceder ao ambiente de trabalho a partir do mosaico, como se fosse uma aplicação. Abra o ambiente de trabalho seguindo a instrução abaixo.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Ambiente de Trabalho. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

## Procurar conteúdos

Com o atalhoProcurar, pode procurar ficheiros, definições ou conteúdos da web.

Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

1. Introduza uma palavra-chave (por exemplo, Windows) na caixa de pesquisa.

2. Selecione o ícone ou ficheiro pretendido nos resultados da pesquisa.

#### Sugestão

- Pode selecionar o destino da pesquisa para reduzir os resultados.

## Abrir a lista de aplicações

Pode abrir a lista das aplicações instaladas (o ecrã Aplicações) no computador VAIO.

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Passe o dedo para cima no ecrã Iniciar.

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Clique no íconeque se encontra na parte inferior esquerda do ecrã Iniciar.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

- Pode procurar aplicações a partir da caixa de pesquisa no canto superior direito do ecrã Aplicações. Quando há muitas aplicações instaladas, a caixa de pesquisa é útil para as procurar.

## Acerca do ecrã e do menu Iniciar

Pode adicionar atalhos para aplicações, para o ambiente de trabalho e para os Web sites que utiliza mais frequentemente.

### Descrição geral

1. Mosaicos

   Selecione um mosaico para iniciar uma aplicação e personalize o ecrã Iniciar adicionando e reorganizando os mosaicos.

2. Atalhos

   Procure aplicações e ficheiros, partilhe conteúdos, reproduza ou imprima conteúdos noutros dispositivos e configure o seu computador VAIO.

### Para abrir o ecrã Iniciar

#### Com o toque (Modelos equipados com ecrã táctil)

Abra os atalhos e depois toque no atalhoIniciar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

#### Utilização do rato/consola sensível ao tato

Abra os atalhos e depois clique no atalhoIniciar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

#### Com o teclado

Prima a tecla(Windows).

#### Sugestão

- No ambiente de trabalho, pode abrir o ecrã Iniciar selecionando(Iniciar) no canto inferior esquerdo.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Reiniciar o computador VAIO

Depois de alterar as definições ou de instalar uma aplicação no computador VAIO, poderá ser-lhe pedido para reiniciar o computador.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. SelecioneLigar/Desligar e Reiniciar.
   O computador VAIO será reiniciado.

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Alternar entre contas de utilizador

Pode mudar para outra conta de utilizador seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o nome de uma conta no canto superior direito do ecrã do computador. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)
2. Selecione o nome da conta pretendida.

#### Sugestão

- Para criar uma nova conta de utilizador, necessita de iniciar sessão como administrador. Em seguida, abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione Contas e Outras contas no painel esquerdo.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Abrir o Ajuda e Suporte do Windows

Pode abrir o Ajuda e Suporte do Windows seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda e Suporte.

## Iniciar Ajuda+Sugestões

Pode iniciar Ajuda+Sugestões, onde se explica as 8 operações básicas do Windows.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda+Sugestões.

## Componentes e controlos na parte posterior

Descreve as funcionalidades existentes na parte posterior do computador VAIO, como portas de ligação.

1. Botões VOL (Volume)

## Componentes e controlos na parte frontal

Descreve as funcionalidades existentes na parte frontal do computador VAIO, como botões e luzes indicadoras.

1. Microfones duplos integrados (Utilizar a câmara integrada)

2. Indicador da câmara frontal integrada (Utilizar a câmara integrada)

3. Câmara frontal integrada (Utilizar a câmara integrada)

4. Sensor de luz ambiente (Regular o brilho do LCD automaticamente)

5. Ecrã tátil (Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil))

6. Botão Windows*

7. Botão ASSIST (Acerca do botão ASSIST)

8. Teclado

9. Consola sensível ao tato (Utilizar a consola sensível ao tato)

10. Indicador Caps lock

* A forma do botão Windows depende do modelo.

#### Nota

- Os ímanes estão incorporados ao redor do ecrã tátil, ou nas zonas à frente dos cantos direito e esquerdo do teclado, consoante os modelos. Não coloque cartões de crédito, etc., que sejam afetados por magnetismo, junto do computador VAIO. O computador poderá danificar os dados.

###

####

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Seletor de bloqueio do ecrã

2. Indicador de carga (Lista de estados do indicador de carga)

3. Indicador da unidade de disco (Modelos equipados com indicador da unidade de disco)

4. Indicador de alimentação (Ligar o computador VAIO)

## Componentes e controlos nas partes laterais

Descreve as funcionalidades existentes nas partes laterais do computador VAIO, como portas de ligação.

A: SVF15N

B: SVF14N

C: SVF13N

1. Porta DC IN (Ligar uma fonte de alimentação)

2. Ranhura de ventilação

3. Porta de saída HDMI (Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI)

4. Porta USB (Ligar um dispositivo USB)

   Esta porta USB suporta carregamento por USB. Consulte Carregar um dispositivo USB para obter mais informações.

5. Porta USB (Ligar um dispositivo USB)

6. Tomada para auscultadores compatível com auriculares (Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular)

7. Altifalante estéreo integrado

A: SVF15N / SVF14N

B: SVF13N

1. Altifalante estéreo integrado

2. Tomada para auscultadores compatível com auriculares (Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular)

3. Ranhura para cartõe de memória SD (Inserir cartões de memória SD)

4. Porta USB (Ligar um dispositivo USB)

5. Porta LAN (Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN))

   Para obter informações detalhadas sobre a porta LAN, consulte Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN).

6. Porta USB (Ligar um dispositivo USB)

   Esta porta USB suporta carregamento por USB. Consulte Carregar um dispositivo USB para obter mais informações.

7. Porta de saída HDMI (Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI)

8. Botão de ligação (Ligar o computador VAIO)

## Componentes e controlos na parte inferior

Descreve as funcionalidades existentes na parte inferior do computador VAIO.

SVF15N

SVF14N

SVF13N

1. Ranhuras de entrada de ar

2. Indicador da câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada) (Utilizar a câmara integrada)

3. Câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada) (Utilizar a câmara integrada)

4. Botão de desligar a bateria

5. Marca de toque (Modelos que suportam NFC) (Utilizar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC))

#### Nota

- Se o botão de desligar a bateria for premido quando o computador VAIO estiver a funcionar, poderá perder os dados não guardados. Certifique-se de que guarda os dados em que está a trabalhar e desliga o computador antes de premir o botão de desligar a bateria.

## Verificar os itens fornecidos

Verifique todos os itens fornecidos com o produto antes de o utilizar.

Transformador

Cabo de alimentação

Stylus Digitalizador

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Router sem fios

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador VGA

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador de infravermelhos USB

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

#### Sugestão

- Não são incluídos suportes de recuperação porque o computador VAIO pode ser recuperado utilizando os dados armazenados no disco rígido ou SSD. Consulte Recuperar a partir da área de recuperação para obter mais informações.

## Acerca da rotação do ecrã LCD

Pode usar o computador VAIO de três modos diferentes alterando a orientação do ecrã LCD.

### Modo Ordenador

Utilize este modo para introduzir carateres com o teclado.

### Modo Ecrã

Utilize este modo se quiser ver apenas o ecrã do computador durante a reprodução de vídeo, para poder concentrar-se no conteúdo do vídeo, ou para mostrar o ecrã a quem se encontre à sua frente. Para mudar Modo Ordenador para Modo Ecrã, consulte Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã.

### Modo Tablet

Utilize este modo para operar o computador VAIO com o ecrã tátil como tablet. Para mudar Modo Ordenador para Modo Tablet, consulte Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet.

#### Nota

- Certifique-se de que o seletor de bloqueio do ecrã está na posição LOCK antes de utilizar o computador VAIO no Modo Ordenador.

- Certifique-se de que o computador VAIO está no Modo Ordenador e que o ecrã LCD está fechado quando transportar o computador numa mala.

- Se mudar a orientação do ecrã LCD durante a reprodução de vídeo, o computador VAIO poderá funcionar de modo instável. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a orientação do ecrã.

- O ecrã VAIO Care (Rescue Mode) é apresentado ao contrário quando o computador VAIO está no Modo Ecrã. Assegure-se de que muda o Modo Ecrã para o Modo Ordenador antes de utilizar o VAIO Care (Rescue Mode).

## Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã

Pode utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã se quiser ver apenas o ecrã do computador durante a reprodução de vídeo, para poder concentrar-se no conteúdo do vídeo, ou para mostrar o ecrã a quem se encontre à sua frente.

1. Abra o ecrã LCD até mais de 90 graus.

2. Coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição RELEASE.

3. Mantenha uma mão na zona em frente ao teclado, agarre no canto superior do ecrã LCD com a outra mão, e rode o ecrã na direção da seta.

#### Para mudar novamente para o Modo Ordenador

Rode o ecrã LCD até à parte frontal do computador VAIO e coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição LOCK.

## Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet

Pode usar o computador VAIO no Modo Tablet para utilizar o computador com o ecrã tátil como tablet.

1. Abra o ecrã LCD até mais de 90 graus.

2. Coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição RELEASE.

3. Mantenha uma mão na zona em frente ao teclado, agarre no canto superior do ecrã LCD com a outra mão, e rode o ecrã ligeiramente no sentido da parte posterior do computador VAIO.

4. Desloque o ecrã LCD na direção da seta para baixar o ecrã.

   O ecrã LCD fecha sobre o teclado.

#### Para mudar novamente para o Modo Ordenador

Segure a zona central do ecrã LCD e abra o ecrã para mudar do Modo Tablet para o Modo Ecrã. Em seguida, rode o ecrã até à parte frontal do computador VAIO e coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição LOCK.

## Configurar um ambiente de trabalho adequado

Este tópico descreve onde poderá colocar o computador VAIO, bem como instruções ergonómicas.

### Onde deve colocar o computador VAIO

Quando posicionar o computador VAIO, certifique-se de que:

- Tem acesso fácil a uma fonte de alimentação e às tomadas necessárias.

- Deixa espaço livre suficiente em redor do computador.

- Coloca o computador numa superfície plana e suficientemente larga para que possa ficar de frente para o ecrã do computador quando o utilizar.

- Consegue colocar o computador à sua frente, estando sentado direito e com os antebraços paralelos ao solo.

### Onde não deve colocar o computador VAIO

O posicionamento do computador VAIO num local inadequado poderá danificá-lo ou causar uma avaria. Não coloque o computador em locais sujeitos a:

- Luz solar direta

- Itens ou fontes magnéticas

- Fontes de calor, como equipamento de aquecimento doméstico

- Pó excessivo

- Humidade elevada

- Ventilação inadequada

#### Nota

- A área em redor da ranhura de saída de ar pode ficar extremamente quente enquanto o computador VAIO está ligado. Tome cuidado se tocar nessa área.

- Não coloque nenhum objeto que possa bloquear a ranhura de saída de ar perto desta.

#### Sugestão

- O computador VAIO utiliza sinais de rádio de alta frequência e pode provocar interferências na receção de rádio ou de televisão. Se tal acontecer, coloque o computador a uma distância adequada do rádio ou televisor.

### Considerações ergonómicas

Sempre que possível, deverá tentar tomar em consideração ao considerações ergonómicas seguintes.

#### Mobiliário e postura

Utilize uma cadeia com um bom suporte para as costas. Ajuste o nível da cadeira de modo a que os pés fiquem nivelados com o chão. Um bom apoio de pés proporciona um posicionamento mais confortável.

Sente-se de forma relaxada e na vertical e evite curvar-se para a frente ou inclinar-se para trás.

#### Ângulo de visualização para o ecrã do computador

Utilize a função de inclinação do ecrã para encontrar a melhor posição. Certifique-se de que o ecrã do computador está ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo ao sentar-se em frente ao computador VAIO. Ajuste também o nível de brilho do ecrã.

Pode reduzir o cansaço dos olhos e a fadiga muscular ajustando a inclinação e o nível de brilho do ecrã do computador para a posição adequada.

#### Iluminação

Escolha um local onde as janelas e as luzes não provoquem ofuscação e reflexos no ecrã do computador. Utilize luz indireta para evitar pontos brilhantes no ecrã do computador. Uma iluminação adequada aumenta o conforto e a eficácia do trabalho.

#### Nota

- Quando ajustar o ângulo de visualização, não exerça uma pressão excessiva sobre o computador VAIO, para eliminar o risco de danos mecânicos.

#### Sugestão

- As mesmas considerações são aplicáveis quando utilizar um monitor externo.

### Notas sobre o manuseamento do computador VAIO

Observe as precauções seguintes para evitar problemas e danos no computador VAIO.

- Coloque o computador VAIO suavemente sobre uma superfície plana, para evitar choque mecânico.

- Certifique-se de que desliga o computador VAIO antes de o mover. A deslocação de um computador ligado poderá originar problemas no disco rígido. Certifique-se de que desliga todos os cabos ligados ao computador antes de o mover.

- Não deixe cair nem bata no computador VAIO. Até mesmo um pequeno choque ou vibração poderá originar problemas no disco rígido.

- Não coloque o computador VAIO numa posição instável.

## Acerca da adição de módulos de memória

#### SVF14N/SVF15N

Para atualizar a memória do seu computador VAIO, contacte o serviço de assistência a clientes VAIO autorizado local.

#### SVF13N

Não é possível adicionar nem substituir módulos de memória no computador VAIO.

## Carregar a bateria

A bateria pode ser carregada mesmo quando está a utilizar o computador VAIO, desde que este esteja ligado a uma fonte de alimentação. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de funcionamento.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)

#### Sugestão

- O tempo de carregamento varia consoante a temperatura ambiente.

  Tenha em atenção que, a uma temperatura ambiente mais baixa, o carregamento da bateria é mais demorado.

- Abra o ambiente de trabalho e selecione o ícone de bateria, como(alimentado por bateria) ou(ligado à corrente), na área de notificação do ambiente de trabalho, para verificar o estado da bateria integrada do computador VAIO. Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## Ligar o computador VAIO

Ligue o computador VAIO para iniciar o Windows.

Leia cuidadosamente as precauções recomendadas em Notas sobre a utilização da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)
2. Abra o ecrã LCD.
3. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este acende-se com a cor verde.

   O computador está ligado e o Windows arranca após um breve período de tempo.

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de quatro segundos, o computador VAIO não se ligará.

- Quando mover o ecrã LCD, não segure neste pela câmara integrada; se o fizer, poderá provocar problemas no computador VAIO.

- Se premir o botão(Ligar/Desligar) com o ecrã LCD fechado, o computador VAIO não se ligará.

- Se tocar no ecrã tátil ao ligar o computador VAIO pode provocar uma avaria no computador. (Modelos equipados com ecrã tátil)

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um período de inatividade especificado, quando está ligado a uma tomada de eletricidade. Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações.

## Ligar uma fonte de alimentação

Ligue o computador VAIO a uma fonte de alimentação CA.

Leia cuidadosamente as precauções recomendadas em Notas sobre a utilização da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação.

1. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação () ao transformador ().
2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de eletricidade ().
3. Ligue o cabo do transformador () à porta DC IN () do computador VAIO.

#### Nota

- Não ligue mais de um dispositivo à mesma tomada de eletricidade.

- A forma do transformador varia consoante o modelo adquirido.

- Certifique-se de que a ficha está corretamente ligada ao computador VAIO.

#### Sugestão

- Poderá adquirir uma régua de tomadas com um protetor contra picos de corrente, para evitar danificar o computador VAIO devido a picos de corrente súbitos (durante uma trovoada, por exemplo).

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Notas sobre a utilização da bateria

Antes de utilizar a bateria, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

### Acerca da bateria

- A bateria incorporada no computador VAIO não é amovível.

- Por motivos de segurança, o carregamento da bateria pode ser suspenso a temperaturas mais elevadas ou mais baixas.

- A bateria não está completamente carregada no momento da entrega.

- Quando está a ser utilizada ou carregada, a bateria pode aquecer. Isto é normal e não constitui motivo de preocupação.

### Acerca da descarga da bateria

Após o carregamento, a bateria perde carga gradualmente ao longo do tempo, mesmo quando não está a ser utilizada. Se não for utilizada durante um longo período de tempo, a bateria poderá ficar sem carga. Recomendamos que recarregue a bateria antes de a utilizar.

### Acerca da duração da bateria

A duração da bateria varia consoante a utilização e as definições.

### Acerca da deterioração e substituição da bateria

- A bateria é consumível. A capacidade diminui gradualmente ao longo dos ciclos de recarga e descarga, dependendo também da temperatura ambiente durante a utilização ou o armazenamento. Consequentemente, a duração da bateria vai ficando mais curta mesmo quando carregada totalmente e, eventualmente, a vida útil da bateria chega ao seu fim.

- Se a bateria ficar descarregada pouco tempo depois de ter sido totalmente carregada, ou se a bateria tiver alcançado o final da sua vida útil, substitua-a por uma nova.

  Contacte o serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony e substitua-a por uma bateria nova especificada pela Sony.

### Quando a bateria está a ficar sem carga

Se a bateria ficar sem carga e o computador VAIO não estiver ligado, a alimentação será cortada e todos os dados em que estiver a trabalhar serão perdidos.

Quando o computador VAIO estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

## Carregar a bateria

A bateria pode ser carregada mesmo quando está a utilizar o computador VAIO, desde que este esteja ligado a uma fonte de alimentação. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de funcionamento.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)

#### Sugestão

- O tempo de carregamento varia consoante a temperatura ambiente.

  Tenha em atenção que, a uma temperatura ambiente mais baixa, o carregamento da bateria é mais demorado.

- Abra o ambiente de trabalho e selecione o ícone de bateria, como(alimentado por bateria) ou(ligado à corrente), na área de notificação do ambiente de trabalho, para verificar o estado da bateria integrada do computador VAIO. Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## Acerca da rotação do ecrã LCD

Pode usar o computador VAIO de três modos diferentes alterando a orientação do ecrã LCD.

### Modo Ordenador

Utilize este modo para introduzir carateres com o teclado.

### Modo Ecrã

Utilize este modo se quiser ver apenas o ecrã do computador durante a reprodução de vídeo, para poder concentrar-se no conteúdo do vídeo, ou para mostrar o ecrã a quem se encontre à sua frente. Para mudar Modo Ordenador para Modo Ecrã, consulte Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã.

### Modo Tablet

Utilize este modo para operar o computador VAIO com o ecrã tátil como tablet. Para mudar Modo Ordenador para Modo Tablet, consulte Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet.

#### Nota

- Certifique-se de que o seletor de bloqueio do ecrã está na posição LOCK antes de utilizar o computador VAIO no Modo Ordenador.

- Certifique-se de que o computador VAIO está no Modo Ordenador e que o ecrã LCD está fechado quando transportar o computador numa mala.

- Se mudar a orientação do ecrã LCD durante a reprodução de vídeo, o computador VAIO poderá funcionar de modo instável. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a orientação do ecrã.

- O ecrã VAIO Care (Rescue Mode) é apresentado ao contrário quando o computador VAIO está no Modo Ecrã. Assegure-se de que muda o Modo Ecrã para o Modo Ordenador antes de utilizar o VAIO Care (Rescue Mode).

## Utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã

Pode utilizar o computador VAIO no Modo Ecrã se quiser ver apenas o ecrã do computador durante a reprodução de vídeo, para poder concentrar-se no conteúdo do vídeo, ou para mostrar o ecrã a quem se encontre à sua frente.

1. Abra o ecrã LCD até mais de 90 graus.

2. Coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição RELEASE.

3. Mantenha uma mão na zona em frente ao teclado, agarre no canto superior do ecrã LCD com a outra mão, e rode o ecrã na direção da seta.

#### Para mudar novamente para o Modo Ordenador

Rode o ecrã LCD até à parte frontal do computador VAIO e coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição LOCK.

## Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet

Pode usar o computador VAIO no Modo Tablet para utilizar o computador com o ecrã tátil como tablet.

1. Abra o ecrã LCD até mais de 90 graus.

2. Coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição RELEASE.

3. Mantenha uma mão na zona em frente ao teclado, agarre no canto superior do ecrã LCD com a outra mão, e rode o ecrã ligeiramente no sentido da parte posterior do computador VAIO.

4. Desloque o ecrã LCD na direção da seta para baixar o ecrã.

   O ecrã LCD fecha sobre o teclado.

#### Para mudar novamente para o Modo Ordenador

Segure a zona central do ecrã LCD e abra o ecrã para mudar do Modo Tablet para o Modo Ecrã. Em seguida, rode o ecrã até à parte frontal do computador VAIO e coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição LOCK.

## Acerca da adição de módulos de memória

#### SVF14N/SVF15N

Para atualizar a memória do seu computador VAIO, contacte o serviço de assistência a clientes VAIO autorizado local.

#### SVF13N

Não é possível adicionar nem substituir módulos de memória no computador VAIO.

## Verificar os itens fornecidos

Verifique todos os itens fornecidos com o produto antes de o utilizar.

Transformador

Cabo de alimentação

Stylus Digitalizador

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Router sem fios

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador VGA

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador de infravermelhos USB

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

#### Sugestão

- Não são incluídos suportes de recuperação porque o computador VAIO pode ser recuperado utilizando os dados armazenados no disco rígido ou SSD. Consulte Recuperar a partir da área de recuperação para obter mais informações.

## Utilizar o computador VAIO no Modo Tablet

Pode usar o computador VAIO no Modo Tablet para utilizar o computador com o ecrã tátil como tablet.

1. Abra o ecrã LCD até mais de 90 graus.

2. Coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição RELEASE.

3. Mantenha uma mão na zona em frente ao teclado, agarre no canto superior do ecrã LCD com a outra mão, e rode o ecrã ligeiramente no sentido da parte posterior do computador VAIO.

4. Desloque o ecrã LCD na direção da seta para baixar o ecrã.

   O ecrã LCD fecha sobre o teclado.

#### Para mudar novamente para o Modo Ordenador

Segure a zona central do ecrã LCD e abra o ecrã para mudar do Modo Tablet para o Modo Ecrã. Em seguida, rode o ecrã até à parte frontal do computador VAIO e coloque o seletor de bloqueio do ecrã na posição LOCK.

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode parar as comunicações Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Selecione o ponto de acesso pretendido e Desligar.

#### Nota

- Não desactive a função Wi-Fi durante o acesso a documentos, ficheiros ou recursos remotos; se o fizer, poderá originar a perda de dados.

## Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Antes de utilizar a função Wi-Fi, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização de produtos Wi-Fi pode ser restringida por regulamentos locais.

- Os dispositivos Wi-Fi funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Estes dispositivos utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou originar falhas de comunicação.

- Se a função BLUETOOTH e a função Wi-Fi de 2,4 GHz do computador VAIO estiverem ambas ativadas, poderão ocorrer interferências que originarão a redução da velocidade de comunicação ou outros problemas.

- Para comunicar através de Wi-Fi quando estiver em viagem, terá de estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços de ligação Wi-Fi.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

  - Distância entre dispositivos

  - Existência de obstáculos entre os dispositivos

  - Configuração do dispositivo

  - Condições de rádio

  - Ambiente circundante (incluindo o material das paredes, etc.)

  - Aplicações em utilização

    As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- A velocidade de transferência de dados indicada na especificação corresponde ao máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados actual.

- A velocidade de comunicação actual pode não ser tão rápida como a apresentada no computador VAIO.

- As bandas de frequências Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz não intercomunicam.

- A velocidade de transferência de dados da norma IEEE 802.11g e da norma IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afetada por interferências quando utilizada com um produto IEEE 802.11b. Além disso, as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manterem a compatibilidade com um produto IEEE 802.11b. A velocidade de transferência poderá ser recuperada alterando as definições do canal do ponto de acesso.

- Para parar a função Wi-Fi rapidamente, desligue o computador VAIO e o dispositivo sem fios (se existir algum).

- A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: WEP (Wired Equivalent Privacy), que é um protocolo de segurança, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e WPA (Wi-Fi Protected Access). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de proteção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e EAP (Protocolo de autenticação extensível). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de LAN típicos para garantir a privacidade, tais como: proteção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma proteção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as normas 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n e 802.11ac (preliminares), banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de utilizar a Internet, necessita de se inscrever junto de um fornecedor de serviços Internet (ISP) e de configurar os dispositivos necessários para ligar o computador VAIO à Internet.

Ligue uma extremidade de um cabo de LAN (não fornecido) à porta LAN do computador VAIO e a outra extremidade à sua rede.

#### Nota

- Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos requeridos para acesso à Internet, e sobre como ligar o computador VAIO à Internet, consulte o seu ISP.

- Quando ligar o computador VAIO à Internet, certifique-se de que utiliza um cabo com “Network” ou “Ethernet” impresso.

- Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador VAIO.

  Se a porta LAN estiver ligada às redes ou linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente elétrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.

  - Qualquer rede, exceto redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linha telefónica de subscritor de telefone público

  - PBX (central telefónica)

  - Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)

#### Sugestão

- Para ligar o computador VAIO à Internet utilizando a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios), necessita de configurar as definições do Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).

Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. Selecione(o ícone de rede).
4. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
5. Selecione o ponto de acesso pretendido e Ligar.

   Após a ligação ser estabelecida, Ligado aparece no campo do ponto de acesso sem fios selecionado.

   Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança, introduza a chave de segurança conforme pedido e selecione OK. Consulte Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

   Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

#### Para verificar o estado da ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho e mova o ponteiro do rato sobre(o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso atualmente ligado ao computador VAIO.

Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

#### Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), quando só está ativada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está ativada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registrado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO

Proteja o seu computador VAIO contra vírus utilizando a aplicação antivírus.

Pode manter a aplicação antivírus actualizada transferindo e instalando as atualizações mais recentes a partir do Web site do fabricante da aplicação. Para atualizar a aplicação antivírus, identifique a aplicação antivírus instalada no seu computador VAIO e siga estes passos.

1. Certifique-se de que o computador VAIO está ligado à Internet.
2. Efectue uma destas ações de acordo com a aplicação antivírus pré-instalada.

   Para Trend Micro:

   Inicie o Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Para McAfee:

   Inicie o McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ou McAfee Total Protection.

   Para Windows Defender:

   Inicie o Windows Defender.

   Para Kaspersky Internet Security:

   Inicie o Kaspersky Internet Security.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Nota

- O procedimento real poderá ser diferente do indicado acima, dependendo da versão da aplicação instalada no seu computador VAIO. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para iniciar a aplicação antivírus, consulte Iniciar Aplicações.

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

## Acerca da rede (LAN)

A rede (LAN) permite-lhe ligar o computador VAIO à Internet e transferir dados entre o computador e outros dispositivos.

Pode ligar o seu computador VAIO a redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T através de um cabo de LAN (não fornecido). Ligue uma extremidade de um cabo de LAN à porta LAN do computador e a outra extremidade à sua rede. (Modelos equipados com a porta LAN)

Também pode ligar o computador VAIO a uma rede através da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios).

Para obter informações sobre os dispositivos periféricos requeridos para acesso à LAN, contacte o seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou consulte o manual fornecido com o modem.

Para obter informações sobre como ligar o computador VAIO à rede, consulte as instruções do ISP ou o manual fornecido com o modem e os outros dispositivos periféricos. Se necessitar de informações sobre as definições de rede no seu local de trabalho, contacte o administrador de rede.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode desativar a função Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Desligado.

#### Sugestão

- Para desativar todas as funções sem fios, ligue o Modo de avião.

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de utilizar a Internet, necessita de se inscrever junto de um fornecedor de serviços Internet (ISP) e de configurar os dispositivos necessários para ligar o computador VAIO à Internet.

Ligue uma extremidade de um cabo de LAN (não fornecido) à porta LAN do computador VAIO e a outra extremidade à sua rede.

#### Nota

- Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos requeridos para acesso à Internet, e sobre como ligar o computador VAIO à Internet, consulte o seu ISP.

- Quando ligar o computador VAIO à Internet, certifique-se de que utiliza um cabo com “Network” ou “Ethernet” impresso.

- Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador VAIO.

  Se a porta LAN estiver ligada às redes ou linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente elétrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.

  - Qualquer rede, exceto redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linha telefónica de subscritor de telefone público

  - PBX (central telefónica)

  - Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)

#### Sugestão

- Para ligar o computador VAIO à Internet utilizando a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios), necessita de configurar as definições do Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Acerca da rede (LAN)

A rede (LAN) permite-lhe ligar o computador VAIO à Internet e transferir dados entre o computador e outros dispositivos.

Pode ligar o seu computador VAIO a redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T através de um cabo de LAN (não fornecido). Ligue uma extremidade de um cabo de LAN à porta LAN do computador e a outra extremidade à sua rede. (Modelos equipados com a porta LAN)

Também pode ligar o computador VAIO a uma rede através da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios).

Para obter informações sobre os dispositivos periféricos requeridos para acesso à LAN, contacte o seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou consulte o manual fornecido com o modem.

Para obter informações sobre como ligar o computador VAIO à rede, consulte as instruções do ISP ou o manual fornecido com o modem e os outros dispositivos periféricos. Se necessitar de informações sobre as definições de rede no seu local de trabalho, contacte o administrador de rede.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode parar as comunicações Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Selecione o ponto de acesso pretendido e Desligar.

#### Nota

- Não desactive a função Wi-Fi durante o acesso a documentos, ficheiros ou recursos remotos; se o fizer, poderá originar a perda de dados.

## Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Antes de utilizar a função Wi-Fi, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização de produtos Wi-Fi pode ser restringida por regulamentos locais.

- Os dispositivos Wi-Fi funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Estes dispositivos utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou originar falhas de comunicação.

- Se a função BLUETOOTH e a função Wi-Fi de 2,4 GHz do computador VAIO estiverem ambas ativadas, poderão ocorrer interferências que originarão a redução da velocidade de comunicação ou outros problemas.

- Para comunicar através de Wi-Fi quando estiver em viagem, terá de estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços de ligação Wi-Fi.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

  - Distância entre dispositivos

  - Existência de obstáculos entre os dispositivos

  - Configuração do dispositivo

  - Condições de rádio

  - Ambiente circundante (incluindo o material das paredes, etc.)

  - Aplicações em utilização

    As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- A velocidade de transferência de dados indicada na especificação corresponde ao máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados actual.

- A velocidade de comunicação actual pode não ser tão rápida como a apresentada no computador VAIO.

- As bandas de frequências Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz não intercomunicam.

- A velocidade de transferência de dados da norma IEEE 802.11g e da norma IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afetada por interferências quando utilizada com um produto IEEE 802.11b. Além disso, as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manterem a compatibilidade com um produto IEEE 802.11b. A velocidade de transferência poderá ser recuperada alterando as definições do canal do ponto de acesso.

- Para parar a função Wi-Fi rapidamente, desligue o computador VAIO e o dispositivo sem fios (se existir algum).

- A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: WEP (Wired Equivalent Privacy), que é um protocolo de segurança, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e WPA (Wi-Fi Protected Access). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de proteção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e EAP (Protocolo de autenticação extensível). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de LAN típicos para garantir a privacidade, tais como: proteção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma proteção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as normas 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n e 802.11ac (preliminares), banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).

Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. Selecione(o ícone de rede).
4. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
5. Selecione o ponto de acesso pretendido e Ligar.

   Após a ligação ser estabelecida, Ligado aparece no campo do ponto de acesso sem fios selecionado.

   Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança, introduza a chave de segurança conforme pedido e selecione OK. Consulte Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

   Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

#### Para verificar o estado da ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho e mova o ponteiro do rato sobre(o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso atualmente ligado ao computador VAIO.

Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

#### Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), quando só está ativada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está ativada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registrado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode desativar a função Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Desligado.

#### Sugestão

- Para desativar todas as funções sem fios, ligue o Modo de avião.

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Instalar aplicações a partir da Loja Windows

Pode instalar aplicações a partir da Loja Windows.

Necessitará de uma conta Microsoft para utilizar algumas aplicações ou serviços, incluindo a Loja Windows.

Para obter informações sobre como criar e o que pode fazer com a conta Microsoft, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

1. Estabeleça ligação à Internet.

   Consulte Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN) para obter mais informações sobre como estabelecer ligação à Internet.

2. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

3. Localize uma aplicação para instalar.
4. Siga as instruções no ecrã para instalar a aplicação.

   Quando a instalação estiver concluída, o ícone da aplicação aparece no ecrã Aplicações. Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

#### Sugestão

- É conveniente afixar as aplicações mais utilizadas no ecrã Iniciar. Para afixar aplicações, clique com o botão direito no ícone de uma aplicação no ecrã Aplicações e selecione o ícone do pino no menu apresentado no fundo do ecrã.

## Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de ligar um cabo LAN à porta LAN, puxe a tampa da porta para baixo conforme ilustrado abaixo.

## Ligar uma fonte de alimentação

Ligue o computador VAIO a uma fonte de alimentação CA.

Leia cuidadosamente as precauções recomendadas em Notas sobre a utilização da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação.

1. Ligue uma extremidade do cabo de alimentação () ao transformador ().
2. Ligue a outra extremidade do cabo de alimentação à tomada de eletricidade ().
3. Ligue o cabo do transformador () à porta DC IN () do computador VAIO.

#### Nota

- Não ligue mais de um dispositivo à mesma tomada de eletricidade.

- A forma do transformador varia consoante o modelo adquirido.

- Certifique-se de que a ficha está corretamente ligada ao computador VAIO.

#### Sugestão

- Poderá adquirir uma régua de tomadas com um protetor contra picos de corrente, para evitar danificar o computador VAIO devido a picos de corrente súbitos (durante uma trovoada, por exemplo).

## Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI

Pode alterar a resolução ou o tamanho da imagem do ecrã do computador VAIO num monitor externo, como um televisor, ligado ao computador através de um cabo HDMI (não fornecido).

1. Ligue o computador VAIO a um televisor HDMI através de um cabo HDMI. (Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.)
2. Ligue o televisor.
3. Inicie o VAIO Control Center e selecione Image Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
4. Selecione Details em External Display Resolution.
5. No separador Select Resolution, selecione a resolução pretendida.

   A resolução selecionada é aplicada após alguns segundos.

6. Se a imagem do computador não couber na região de apresentação de imagem do televisor, selecione o separador Adjust Resolution para ajustar o tamanho do ecrã.

#### Nota

- Algumas opções de resolução poderão não estar disponíveis, consoante o modelo do dispositivo ligado através de HDMI.

- A função de ajuste da resolução do ecrã poderá estar desativada, consoante a resolução selecionada.

## Selecionar modos de visualização

Pode alternar a saída de imagem entre o ecrã do computador e um monitor externo ligado ao computador VAIO.

1. Ligue um monitor externo.
2. Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Se desligar um cabo de monitor (não fornecido) enquanto só estiver ligado um monitor externo como saída de imagem, será difícil utilizar o computador VAIO porque o ecrã do computador estará em branco.

  Para mudar a saída de imagem para o ecrã do computador, prima as teclas Fn+F7 duas vezes e, em seguida, prima a tecla Enter.

- A mudança de imagem pode ficar indisponível ou o computador VAIO poderá ficar instável durante a reprodução de vídeo. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a saída de imagem.

- A mudança de imagem pode não estar disponível consoante o tipo de monitor externo ou projector.

## Utilizar a função de múltiplos monitores

A função de múltiplos monitores permite-lhe distribuir secções do seu ambiente de trabalho em monitores separados.

Por exemplo, se tiver um monitor externo ligado à porta de monitor, o ecrã do computador e o monitor externo podem funcionar como um ambiente de trabalho individual.

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Resolução de ecrã. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)
2. Selecione Expandir estes ecrãs na lista pendente junto de Múltiplos ecrãs e OK.

   As opções de definição variam consoante o número de monitores externos ligados.

#### Nota

- O monitor externo pode não suportar a função de múltiplos monitores.

- Algumas aplicações podem não ser compatíveis com as definições de múltiplos monitores.

- Não altere as definições de visualização enquanto estiver a utilizar aplicações de vídeo/imagem ou a reproduzir DVDs, porque isto poderá causar falhas na reprodução/visualização ou o funcionamento instável do sistema.

  Altere as definições de visualização depois de sair da aplicação de vídeo/imagem.

#### Sugestão

- Pode definir a resolução de cada monitor utilizado para a função de múltiplos monitores.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Notas sobre o ecrã LCD

Leia as precauções seguintes relativas à utilização correta do ecrã LCD.

- O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.

- Não arranhe a superfície do ecrã LCD, nem exerça pressão sobre ele. Isto pode provocar danos.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD com a tampa fechada, pois isso pode riscar ou manchar o ecrã LCD.

- O ecrã LCD pode aquecer durante o funcionamento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Devido ao design mecânico do ecrã LCD/ecrã tátil do computador VAIO, a superfície do ecrã pode aquecer quando o computador é utilizado durante um longo período de tempo. Isto é normal e não indica uma avaria. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- O ecrã LCD/ecrã tátil é fabricado em vidro reforçado para assegurar uma resistência elevada; no entanto, trate o ecrã com cuidado, porque este não é 100% inquebrável. Caso o ecrã se parta em pequenos pedaços, tome cuidado para não se cortar nos pedaços de vidro partido. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Isto pode danificar o ecrã LCD. Certifique-se de que bloqueia a luz direta do sol ao utilizar o computador VAIO próximo de uma janela.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD nem nas extremidades. O ecrã LCD poderá ser sensível à pressão ou ao esforço adicional e a pressão exercida poderá danificar ou avariar o ecrã.

- A utilização do computador VAIO em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. Quando o computador regressar à temperatura normal, o ecrã volta ao normal.

- Pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD se a mesma imagem for visualizada durante um período de tempo prolongado. A imagem residual desaparece após algum tempo. Pode utilizar uma proteção de ecrã para evitar imagens residuais.

## Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI

Pode alterar a resolução ou o tamanho da imagem do ecrã do computador VAIO num monitor externo, como um televisor, ligado ao computador através de um cabo HDMI (não fornecido).

1. Ligue o computador VAIO a um televisor HDMI através de um cabo HDMI. (Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.)
2. Ligue o televisor.
3. Inicie o VAIO Control Center e selecione Image Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
4. Selecione Details em External Display Resolution.
5. No separador Select Resolution, selecione a resolução pretendida.

   A resolução selecionada é aplicada após alguns segundos.

6. Se a imagem do computador não couber na região de apresentação de imagem do televisor, selecione o separador Adjust Resolution para ajustar o tamanho do ecrã.

#### Nota

- Algumas opções de resolução poderão não estar disponíveis, consoante o modelo do dispositivo ligado através de HDMI.

- A função de ajuste da resolução do ecrã poderá estar desativada, consoante a resolução selecionada.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Selecionar modos de visualização

Pode alternar a saída de imagem entre o ecrã do computador e um monitor externo ligado ao computador VAIO.

1. Ligue um monitor externo.
2. Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Se desligar um cabo de monitor (não fornecido) enquanto só estiver ligado um monitor externo como saída de imagem, será difícil utilizar o computador VAIO porque o ecrã do computador estará em branco.

  Para mudar a saída de imagem para o ecrã do computador, prima as teclas Fn+F7 duas vezes e, em seguida, prima a tecla Enter.

- A mudança de imagem pode ficar indisponível ou o computador VAIO poderá ficar instável durante a reprodução de vídeo. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a saída de imagem.

- A mudança de imagem pode não estar disponível consoante o tipo de monitor externo ou projector.

## Utilizar a função de múltiplos monitores

A função de múltiplos monitores permite-lhe distribuir secções do seu ambiente de trabalho em monitores separados.

Por exemplo, se tiver um monitor externo ligado à porta de monitor, o ecrã do computador e o monitor externo podem funcionar como um ambiente de trabalho individual.

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Resolução de ecrã. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)
2. Selecione Expandir estes ecrãs na lista pendente junto de Múltiplos ecrãs e OK.

   As opções de definição variam consoante o número de monitores externos ligados.

#### Nota

- O monitor externo pode não suportar a função de múltiplos monitores.

- Algumas aplicações podem não ser compatíveis com as definições de múltiplos monitores.

- Não altere as definições de visualização enquanto estiver a utilizar aplicações de vídeo/imagem ou a reproduzir DVDs, porque isto poderá causar falhas na reprodução/visualização ou o funcionamento instável do sistema.

  Altere as definições de visualização depois de sair da aplicação de vídeo/imagem.

#### Sugestão

- Pode definir a resolução de cada monitor utilizado para a função de múltiplos monitores.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Notas sobre o ecrã LCD

Leia as precauções seguintes relativas à utilização correta do ecrã LCD.

- O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.

- Não arranhe a superfície do ecrã LCD, nem exerça pressão sobre ele. Isto pode provocar danos.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD com a tampa fechada, pois isso pode riscar ou manchar o ecrã LCD.

- O ecrã LCD pode aquecer durante o funcionamento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Devido ao design mecânico do ecrã LCD/ecrã tátil do computador VAIO, a superfície do ecrã pode aquecer quando o computador é utilizado durante um longo período de tempo. Isto é normal e não indica uma avaria. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- O ecrã LCD/ecrã tátil é fabricado em vidro reforçado para assegurar uma resistência elevada; no entanto, trate o ecrã com cuidado, porque este não é 100% inquebrável. Caso o ecrã se parta em pequenos pedaços, tome cuidado para não se cortar nos pedaços de vidro partido. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Isto pode danificar o ecrã LCD. Certifique-se de que bloqueia a luz direta do sol ao utilizar o computador VAIO próximo de uma janela.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD nem nas extremidades. O ecrã LCD poderá ser sensível à pressão ou ao esforço adicional e a pressão exercida poderá danificar ou avariar o ecrã.

- A utilização do computador VAIO em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. Quando o computador regressar à temperatura normal, o ecrã volta ao normal.

- Pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD se a mesma imagem for visualizada durante um período de tempo prolongado. A imagem residual desaparece após algum tempo. Pode utilizar uma proteção de ecrã para evitar imagens residuais.

## Alterar o dispositivo de saída de som

Se o dispositivo ligado ao computador VAIO não emitir som, terá de alterar o dispositivo de saída de som.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Reprodução.
4. Certifique-se de que existe uma marca de verificação junto do dispositivo que pretende que emita som.

   Se não existir nenhuma marca de verificação junto do ícone, selecione-o e Predefinir.

5. Selecione OK.

#### Para alterar a frequência e a profundidade de bits do som

A frequência e a profundidade de bits do sinal de saída de áudio digital deverão ser definidas em conformidade com o dispositivo de áudio digital.

Siga os passos 1 a 3 descritos acima e, em seguida, selecione o ícone do dispositivo HDMI e Propriedades. No separador Avançadas, selecione a frequência de amostragem e a profundidade de bits (por exemplo, 16 bits, 48.000 Hz (qualidade de DVD)) suportadas pelo dispositivo e, em seguida, OK.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Ligar uma unidade externa

Ligue uma unidade de disco externa ou um disco rígido externo a uma porta USB do computador VAIO.

1. Ligue o cabo de alimentação da unidade externa a uma tomada de eletricidade ().
2. Ligue uma extremidade de um cabo USB () (não fornecido) à porta USB () e a outra extremidade à unidade externa.

   Consulte Ligar um dispositivo USB para obter informações sobre a ligação USB.

#### Nota

- Certifique-se de que liga uma unidade externa a uma fonte de alimentação com um transformador (se fornecido).

#### Sugestão

- Poderá ter de instalar um controlador, dependendo da unidade externa que utilizar.

  Além disso, os procedimentos de ligação e utilização de uma unidade externa variam consoante a unidade que utilizar. Consulte o manual fornecido com a unidade externa para obter mais informações.

## Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular

Pode ligar dispositivos externos de saída de som (como altifalantes, auscultadores ou um auricular) ao computador VAIO.

Utilize um auricular compatível com smartphones Sony (não fornecido) para fazer chamadas pela Internet e conversações de voz.

1. Ligue os altifalantes externos, auscultadores ou um auricular à tomada para auscultadores compatível com auriculares(Componentes e controlos nas partes laterais).

#### Nota

- Baixe o volume dos altifalantes antes de os ligar.

- É possível que o auricular não funcione corretamente com o computador VAIO.

- Um microfone externo não funciona, mesmo que o ligue à tomada para auscultadores compatível com auriculares.

- O comando do auricular não funciona com o computador VAIO.

#### Sugestão

- Consulte o manual fornecido com os altifalantes, auscultadores ou auricular.

## Alterar o dispositivo de saída de som

Se o dispositivo ligado ao computador VAIO não emitir som, terá de alterar o dispositivo de saída de som.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Reprodução.
4. Certifique-se de que existe uma marca de verificação junto do dispositivo que pretende que emita som.

   Se não existir nenhuma marca de verificação junto do ícone, selecione-o e Predefinir.

5. Selecione OK.

#### Para alterar a frequência e a profundidade de bits do som

A frequência e a profundidade de bits do sinal de saída de áudio digital deverão ser definidas em conformidade com o dispositivo de áudio digital.

Siga os passos 1 a 3 descritos acima e, em seguida, selecione o ícone do dispositivo HDMI e Propriedades. No separador Avançadas, selecione a frequência de amostragem e a profundidade de bits (por exemplo, 16 bits, 48.000 Hz (qualidade de DVD)) suportadas pelo dispositivo e, em seguida, OK.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular

Pode ligar dispositivos externos de saída de som (como altifalantes, auscultadores ou um auricular) ao computador VAIO.

Utilize um auricular compatível com smartphones Sony (não fornecido) para fazer chamadas pela Internet e conversações de voz.

1. Ligue os altifalantes externos, auscultadores ou um auricular à tomada para auscultadores compatível com auriculares(Componentes e controlos nas partes laterais).

#### Nota

- Baixe o volume dos altifalantes antes de os ligar.

- É possível que o auricular não funcione corretamente com o computador VAIO.

- Um microfone externo não funciona, mesmo que o ligue à tomada para auscultadores compatível com auriculares.

- O comando do auricular não funciona com o computador VAIO.

#### Sugestão

- Consulte o manual fornecido com os altifalantes, auscultadores ou auricular.

## Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular

Pode ligar dispositivos externos de saída de som (como altifalantes, auscultadores ou um auricular) ao computador VAIO.

Utilize um auricular compatível com smartphones Sony (não fornecido) para fazer chamadas pela Internet e conversações de voz.

1. Ligue os altifalantes externos, auscultadores ou um auricular à tomada para auscultadores compatível com auriculares(Componentes e controlos nas partes laterais).

#### Nota

- Baixe o volume dos altifalantes antes de os ligar.

- É possível que o auricular não funcione corretamente com o computador VAIO.

- Um microfone externo não funciona, mesmo que o ligue à tomada para auscultadores compatível com auriculares.

- O comando do auricular não funciona com o computador VAIO.

#### Sugestão

- Consulte o manual fornecido com os altifalantes, auscultadores ou auricular.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode parar as comunicações Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Selecione o ponto de acesso pretendido e Desligar.

#### Nota

- Não desactive a função Wi-Fi durante o acesso a documentos, ficheiros ou recursos remotos; se o fizer, poderá originar a perda de dados.

## Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Antes de utilizar a função Wi-Fi, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização de produtos Wi-Fi pode ser restringida por regulamentos locais.

- Os dispositivos Wi-Fi funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Estes dispositivos utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou originar falhas de comunicação.

- Se a função BLUETOOTH e a função Wi-Fi de 2,4 GHz do computador VAIO estiverem ambas ativadas, poderão ocorrer interferências que originarão a redução da velocidade de comunicação ou outros problemas.

- Para comunicar através de Wi-Fi quando estiver em viagem, terá de estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços de ligação Wi-Fi.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

  - Distância entre dispositivos

  - Existência de obstáculos entre os dispositivos

  - Configuração do dispositivo

  - Condições de rádio

  - Ambiente circundante (incluindo o material das paredes, etc.)

  - Aplicações em utilização

    As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- A velocidade de transferência de dados indicada na especificação corresponde ao máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados actual.

- A velocidade de comunicação actual pode não ser tão rápida como a apresentada no computador VAIO.

- As bandas de frequências Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz não intercomunicam.

- A velocidade de transferência de dados da norma IEEE 802.11g e da norma IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afetada por interferências quando utilizada com um produto IEEE 802.11b. Além disso, as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manterem a compatibilidade com um produto IEEE 802.11b. A velocidade de transferência poderá ser recuperada alterando as definições do canal do ponto de acesso.

- Para parar a função Wi-Fi rapidamente, desligue o computador VAIO e o dispositivo sem fios (se existir algum).

- A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: WEP (Wired Equivalent Privacy), que é um protocolo de segurança, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e WPA (Wi-Fi Protected Access). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de proteção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e EAP (Protocolo de autenticação extensível). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de LAN típicos para garantir a privacidade, tais como: proteção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma proteção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as normas 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n e 802.11ac (preliminares), banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de utilizar a Internet, necessita de se inscrever junto de um fornecedor de serviços Internet (ISP) e de configurar os dispositivos necessários para ligar o computador VAIO à Internet.

Ligue uma extremidade de um cabo de LAN (não fornecido) à porta LAN do computador VAIO e a outra extremidade à sua rede.

#### Nota

- Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos requeridos para acesso à Internet, e sobre como ligar o computador VAIO à Internet, consulte o seu ISP.

- Quando ligar o computador VAIO à Internet, certifique-se de que utiliza um cabo com “Network” ou “Ethernet” impresso.

- Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador VAIO.

  Se a porta LAN estiver ligada às redes ou linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente elétrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.

  - Qualquer rede, exceto redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linha telefónica de subscritor de telefone público

  - PBX (central telefónica)

  - Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)

#### Sugestão

- Para ligar o computador VAIO à Internet utilizando a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios), necessita de configurar as definições do Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).

Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. Selecione(o ícone de rede).
4. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
5. Selecione o ponto de acesso pretendido e Ligar.

   Após a ligação ser estabelecida, Ligado aparece no campo do ponto de acesso sem fios selecionado.

   Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança, introduza a chave de segurança conforme pedido e selecione OK. Consulte Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

   Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

#### Para verificar o estado da ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho e mova o ponteiro do rato sobre(o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso atualmente ligado ao computador VAIO.

Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

#### Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), quando só está ativada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está ativada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registrado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Acerca da rede (LAN)

A rede (LAN) permite-lhe ligar o computador VAIO à Internet e transferir dados entre o computador e outros dispositivos.

Pode ligar o seu computador VAIO a redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T através de um cabo de LAN (não fornecido). Ligue uma extremidade de um cabo de LAN à porta LAN do computador e a outra extremidade à sua rede. (Modelos equipados com a porta LAN)

Também pode ligar o computador VAIO a uma rede através da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios).

Para obter informações sobre os dispositivos periféricos requeridos para acesso à LAN, contacte o seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou consulte o manual fornecido com o modem.

Para obter informações sobre como ligar o computador VAIO à rede, consulte as instruções do ISP ou o manual fornecido com o modem e os outros dispositivos periféricos. Se necessitar de informações sobre as definições de rede no seu local de trabalho, contacte o administrador de rede.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode desativar a função Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Desligado.

#### Sugestão

- Para desativar todas as funções sem fios, ligue o Modo de avião.

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Ligar à Internet através de uma ligação com fios (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de utilizar a Internet, necessita de se inscrever junto de um fornecedor de serviços Internet (ISP) e de configurar os dispositivos necessários para ligar o computador VAIO à Internet.

Ligue uma extremidade de um cabo de LAN (não fornecido) à porta LAN do computador VAIO e a outra extremidade à sua rede.

#### Nota

- Para obter informações detalhadas sobre os dispositivos requeridos para acesso à Internet, e sobre como ligar o computador VAIO à Internet, consulte o seu ISP.

- Quando ligar o computador VAIO à Internet, certifique-se de que utiliza um cabo com “Network” ou “Ethernet” impresso.

- Não ligue um cabo telefónico à porta LAN do computador VAIO.

  Se a porta LAN estiver ligada às redes ou linhas telefónicas abaixo mencionadas, os picos de corrente elétrica no conector podem provocar danos, sobreaquecimento ou incêndios.

  - Qualquer rede, exceto redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T

  - Linha telefónica de subscritor de telefone público

  - PBX (central telefónica)

  - Linhas telefónicas domésticas (intercomunicadores) ou de escritório (linhas telefónicas múltiplas de escritório)

#### Sugestão

- Para ligar o computador VAIO à Internet utilizando a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios), necessita de configurar as definições do Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de ligar um cabo LAN à porta LAN, puxe a tampa da porta para baixo conforme ilustrado abaixo.

## Acerca da rede (LAN)

A rede (LAN) permite-lhe ligar o computador VAIO à Internet e transferir dados entre o computador e outros dispositivos.

Pode ligar o seu computador VAIO a redes do tipo 1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T através de um cabo de LAN (não fornecido). Ligue uma extremidade de um cabo de LAN à porta LAN do computador e a outra extremidade à sua rede. (Modelos equipados com a porta LAN)

Também pode ligar o computador VAIO a uma rede através da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios).

Para obter informações sobre os dispositivos periféricos requeridos para acesso à LAN, contacte o seu fornecedor de serviços Internet (ISP) ou consulte o manual fornecido com o modem.

Para obter informações sobre como ligar o computador VAIO à rede, consulte as instruções do ISP ou o manual fornecido com o modem e os outros dispositivos periféricos. Se necessitar de informações sobre as definições de rede no seu local de trabalho, contacte o administrador de rede.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Parar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode parar as comunicações Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Selecione o ponto de acesso pretendido e Desligar.

#### Nota

- Não desactive a função Wi-Fi durante o acesso a documentos, ficheiros ou recursos remotos; se o fizer, poderá originar a perda de dados.

## Notas sobre a utilização da função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Antes de utilizar a função Wi-Fi, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização de produtos Wi-Fi pode ser restringida por regulamentos locais.

- Os dispositivos Wi-Fi funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Estes dispositivos utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou originar falhas de comunicação.

- Se a função BLUETOOTH e a função Wi-Fi de 2,4 GHz do computador VAIO estiverem ambas ativadas, poderão ocorrer interferências que originarão a redução da velocidade de comunicação ou outros problemas.

- Para comunicar através de Wi-Fi quando estiver em viagem, terá de estabelecer um contrato com um fornecedor de serviços de ligação Wi-Fi.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

  - Distância entre dispositivos

  - Existência de obstáculos entre os dispositivos

  - Configuração do dispositivo

  - Condições de rádio

  - Ambiente circundante (incluindo o material das paredes, etc.)

  - Aplicações em utilização

    As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- A velocidade de transferência de dados indicada na especificação corresponde ao máximo teórico e poderá não reflectir a velocidade de transferência de dados actual.

- A velocidade de comunicação actual pode não ser tão rápida como a apresentada no computador VAIO.

- As bandas de frequências Wi-Fi de 2,4 GHz e 5 GHz não intercomunicam.

- A velocidade de transferência de dados da norma IEEE 802.11g e da norma IEEE 802.11n (2,4 GHz) poderá ser afetada por interferências quando utilizada com um produto IEEE 802.11b. Além disso, as normas IEEE 802.11g e IEEE 802.11n reduzem automaticamente a velocidade de transferência para manterem a compatibilidade com um produto IEEE 802.11b. A velocidade de transferência poderá ser recuperada alterando as definições do canal do ponto de acesso.

- Para parar a função Wi-Fi rapidamente, desligue o computador VAIO e o dispositivo sem fios (se existir algum).

- A norma WLAN inclui os métodos de encriptação: WEP (Wired Equivalent Privacy), que é um protocolo de segurança, WPA2 (Wi-Fi Protected Access 2) e WPA (Wi-Fi Protected Access). Propostos conjuntamente pelo IEEE e pela Wi-Fi Alliance, o WPA2 e o WPA são especificações de melhoramentos de segurança interoperacionais, baseados em normas, que aumentam o nível de proteção de dados e controlam o acesso às redes Wi-Fi existentes. O WPA foi concebido para ser compatível com a especificação IEEE 802.11i. Utiliza a encriptação de dados melhorada TKIP (Temporal Key Integrity Protocol), além da autenticação de utilizador utilizando 802.1X e EAP (Protocolo de autenticação extensível). A encriptação de dados protege a ligação sem fios vulnerável entre os clientes e os pontos de acesso. Além disso, existem outros mecanismos de segurança de LAN típicos para garantir a privacidade, tais como: proteção por palavra-passe, encriptação ponto a ponto, redes privadas virtuais e autenticação. O WPA2, a segunda geração do WPA, proporciona uma proteção de dados e um controlo de acesso à rede mais seguros, sendo igualmente concebido para proteger todas as versões dos dispositivos 802.11, incluindo as normas 802.11b, 802.11a, 802.11g, 802.11n e 802.11ac (preliminares), banda múltipla e modo múltiplo. Para além disso, sendo baseado na norma IEEE 802.11i ratificada, o WPA2 fornece segurança de nível governamental através da implementação do algoritmo de encriptação AES compatível com o FIPS 140-2 do NIST (National Institute of Standards and Technology) e da autenticação baseada no 802.1X. O WPA2 é retrocompatível com o WPA.

## Acerca das normas Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

O Wi-Fi permite que o computador VAIO aceda a uma rede através de uma ligação sem fios.

O Wi-Fi utiliza a seguinte norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), que especifica o tipo de tecnologia utilizada. Consulte as especificações para obter mais informações sobre a configuração do computador.

#### IEEE 802.11a (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

#### IEEE 802.11b/g (Banda de frequências: 2,4 GHz)

A norma IEEE 802.11g proporciona comunicações de maior velocidade do que a norma IEEE 802.11b.

#### IEEE 802.11n (Banda de frequências: 2,4 GHz/5 GHz)

Nos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11b/g/n, só é possível utilizar a banda de 2,4 GHz.

#### IEEE 802.11ac (preliminar) (Banda de frequências: 5 GHz)

Exclusiva dos modelos compatíveis com a norma IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar).

## Acerca dos serviços de ligação à Internet

Estão disponíveis os tipos seguintes de serviços de ligação à Internet.

Pode selecionar um dos vários serviços de acordo com as suas preferências, por exemplo, velocidade de comunicações ou uma taxa de utilização. Para obter informações detalhadas sobre vários serviços de ligação, contacte um fornecedor de serviços Internet (ISPs).

- Fibra Óptica Residencial (FTTH)

- Modem por cabo

- Linha de Assinante Digital (DSL)

- Satélite

- Acesso telefónico

## Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode estabelecer uma comunicação Wi-Fi entre o computador VAIO e um ponto de acesso (não fornecido).

Antes de utilizar o Wi-Fi, certifique-se de que tem um ponto de acesso Wi-Fi ligado e operacional.

1. Ligue um ponto de acesso ao computador VAIO.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. Selecione(o ícone de rede).
4. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
5. Selecione o ponto de acesso pretendido e Ligar.

   Após a ligação ser estabelecida, Ligado aparece no campo do ponto de acesso sem fios selecionado.

   Se for apresentada uma janela de introdução de chave de segurança, introduza a chave de segurança conforme pedido e selecione OK. Consulte Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

   Note que as chaves de segurança são sensíveis a maiúsculas e minúsculas.

#### Para verificar o estado da ligação Wi-Fi

Abra o ambiente de trabalho e mova o ponteiro do rato sobre(o ícone de Rede) na área de notificação do ambiente de trabalho para verificar o estado da ligação Wi-Fi, como o ponto de acesso atualmente ligado ao computador VAIO.

Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

#### Nota

- Nos modelos equipados com IEEE 802.11a/b/g/n/ac (preliminar), quando só está ativada a função Wi-Fi de 2,4 GHz, o computador VAIO não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz. Além disso, quando só está ativada a função Wi-Fi de 5 GHz, o computador não conseguirá ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 2,4 GHz.

  Nos modelos equipados com IEEE 802.11b/g/n, quando a função Wi-Fi de 2,4 GHz está desativada, o computador não consegue ligar a nenhum ponto de acesso. Além disso, o computador também não consegue ligar a um ponto de acesso Wi-Fi de 5 GHz.

- O computador poderá demorar algum tempo a localizar e ligar a um ponto de acesso Wi-Fi antes de iniciar a comunicação através de Wi-Fi.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

- Após ligar o computador VAIO ao ponto de acesso sem fios introduzindo a chave de segurança, o ponto de acesso ficará registrado no computador. Não necessitará de introduzir a chave de segurança para ligações subsequentes.

## Acerca de uma chave de segurança para Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Uma chave de segurança é um protocolo de segurança para Wi-Fi que encripta os dados transmitidos através de Wi-Fi. A chave de segurança também é conhecida como chave de encriptação ou chave WEP (Wired Equivalent Privacy).

A chave de segurança permite que os dispositivos que tenham a mesma chave, como um ponto de acesso Wi-Fi e um computador, comuniquem entre si através de Wi-Fi.

A chave de segurança é atribuída a cada ponto de acesso por predefinição. (Certifique-se de que a chave de segurança predefinida foi alterada para proteger os dados contra a utilização não autorizada.) Se não conseguir localizar a chave de segurança predefinida, consulte o manual fornecido com o ponto de acesso.

Se introduzir uma chave de segurança errada e o computador VAIO não conseguir ligar a um ponto de acesso, siga estes passos para estabelecer a ligação.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Ligado.
4. Selecione o ponto de acesso Wi-Fi pretendido e Ligar.

## Desativar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)

Pode desativar a função Wi-Fi seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione(o ícone de rede).
3. Altere a definição Wi-Fi para Desligado.

#### Sugestão

- Para desativar todas as funções sem fios, ligue o Modo de avião.

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

## Acerca da segurança BLUETOOTH(R)

A tecnologia BLUETOOTH sem fios tem uma função de autenticação, que lhe permite controlar a comunicação com outros dispositivos.

A função de autenticação ajuda-o a impedir que dispositivos BLUETOOTH anónimos indesejados acedam ao computador VAIO. Durante a primeira comunicação entre dois dispositivos BLUETOOTH, deve ser determinado um código de acesso (uma palavra-passe necessária para autenticação) comum para registar ambos os dispositivos. Assim que um dispositivo for registrado, não haverá necessidade de introduzir novamente o código de acesso.

Para obter detalhes, abra a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e introduza “BLUETOOTH” na caixa de pesquisa.

## Notas sobre a utilização da função BLUETOOTH(R)

Antes de utilizar a função BLUETOOTH, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização da função BLUETOOTH pode ser restringida por regulamentos locais.

- A função BLUETOOTH poderá não trabalhar com alguns dispositivos, dependendo do fabricante ou da versão da aplicação utilizada pelo fabricante. Verifique os requisitos de sistema do dispositivo BLUETOOTH antes de o comprar.

  Para obter informações sobre dispositivos BLUETOOTH, visite o Web site de suporte do VAIO.

  Alguns dispositivos BLUETOOTH necessitam de autenticação (emparelhamento) antes de estabelecerem ligação com outro dispositivo. Efectue o processo de autenticação antes de ligar a estes dispositivos.

- Os dispositivos BLUETOOTH funcionam na banda de 2,4 GHz, que é utilizada por uma vasta gama de dispositivos. Os dispositivos BLUETOOTH utilizam tecnologias para minimizar a interferência de rádio de outros dispositivos que utilizam a mesma banda; no entanto, esta interferência de rádio poderá causar a diminuição da velocidade de comunicação, diminuir a distância de comunicação ou, em alguns casos originar falhas de comunicação.

- A velocidade de comunicação e o alcance poderão variar de acordo com as seguintes condições:

  - Distância entre os dispositivos de comunicação

  - Existência de obstáculos entre os dispositivos

  - Ambiente que inclua a existência de paredes e o material dessas paredes

  - Configuração do dispositivo

  - Aplicações em utilização

  - Condições de rádio

    As comunicações poderão ser interrompidas, dependendo das condições de rádio.

- Se o seu computador VAIO for compatível com a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH e tencionar utilizá-la, active as funções de LAN sem fios e BLUETOOTH do computador.

- Os ficheiros grandes podem, ocasionalmente, ser danificados durante a transferência contínua, devido às limitações da norma BLUETOOTH e à interferência electromagnética no ambiente.

- A ligação de vários dispositivos BLUETOOTH ao computador VAIO poderá causar congestão de canais, originando o desempenho fraco dos dispositivos. Isto é uma ocorrência normal da tecnologia BLUETOOTH e não indica uma avaria.

- O vídeo e o áudio podem não ser sincronizados se reproduzir vídeos no computador VAIO com saída de áudio de um dispositivo BLUETOOTH ligado. Isto é uma ocorrência frequente da tecnologia BLUETOOTH e não indica uma avaria.

- Todos os dispositivos BLUETOOTH têm de ser certificados através do processo estipulado pelo Bluetooth SIG para garantir que são compatíveis com a norma BLUETOOTH.

  Mesmo que os dispositivos BLUETOOTH sejam compatíveis com a norma BLUETOOTH, o desempenho, as especificações e os procedimentos de funcionamento dos dispositivos individuais podem variar. A troca de dados pode não ser possível em todas as situações.

- Não é possível garantir a compatibilidade de todos os dispositivos BLUETOOTH com o seu computador VAIO.

- Se necessitar de desativar rapidamente a função BLUETOOTH, desligue o computador VAIO.

## Acerca da função BLUETOOTH(R)

Pode estabelecer comunicações sem fios entre o computador VAIO e outros dispositivos BLUETOOTH, como outro computador, um smartphone, um telemóvel, um auricular ou um rato.

Pode transferir dados entre estes dispositivos sem cabos até uma distância de 10 metros em espaço aberto.

Um dispositivo BLUETOOTH pode ligar até sete dispositivos através de uma rede sem fios, para troca de dados.

Quando um dispositivo necessitar de ligar a outro dispositivo, envia uma consulta aos dispositivos BLUETOOTH nas proximidades. Se um dispositivo responder à consulta, os dois dispositivos poderão ser interligados.

## Comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH(R), como um rato

Pode ligar dispositivos BLUETOOTH ao computador VAIO.

Para obter informações detalhadas sobre as comunicações BLUETOOTH, consulte Acerca da função BLUETOOTH(R).

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Altere as definições de Bluetooth para Ligado.

   O computador VAIO procura dispositivos e apresenta uma lista de dispositivos.

5. Quando estabelecer ligação com um rato BLUETOOTH, ligue-o e prima o botão de ligação.

   Consulte o manual fornecido com o dispositivo BLUETOOTH para obter informações sobre o procedimento de preparação do dispositivo para ligação.

6. Selecione o dispositivo pretendido e Emparelhar.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã para registar o dispositivo.

#### Nota

- O tempo que o computador VAIO demora a localizar os dispositivos BLUETOOTH varia consoante o dispositivo.

  Se o dispositivo não for apresentado na lista, repita o procedimento de preparação do dispositivo para ligação (por exemplo, prima o botão de ligação).

- O procedimento de estabelecimento de ligação varia consoante o dispositivo BLUETOOTH. Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter informações sobre o procedimento.

#### Sugestão

- Se o seu computador VAIO for compatível com a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH e pretender utilizá-lo para estabelecer comunicações de alta velocidade, ative a definição Wi-Fi. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações sobre como ativar a definição.

- É apresentada uma janela a solicitar a introdução de um código de acesso, se o dispositivo BLUETOOTH solicitar autenticação para estabelecer ligação. Siga as instruções apresentadas no ecrã para partilhar o código de acesso entre o dispositivo BLUETOOTH e o computador VAIO. Se não pretender ligar, selecione o botão Cancelar na janela.

  - Um código de acesso é um número secreto introduzido pelo utilizador, que será utilizado pelo processo de autenticação que permite que dois dispositivos BLUETOOTH comuniquem entre si. Introduza a mesma cadeia alfanumérica (sensível a maiúsculas e minúsculas) em ambos os dispositivos, para permitir que estes comuniquem entre si. Pode alterar o código de acesso sempre que efetuar a autenticação, desde que introduza o mesmo código de acesso em ambos os dispositivos durante o processo de autenticação. Para obter detalhes sobre o código de acesso de um dispositivo BLUETOOTH, consulte o manual fornecido com o dispositivo. Se não for introduzida nenhum código de acesso BLUETOOTH durante um período de tempo específico, o processo de ligação será terminado por motivos de segurança. Neste caso, tente novamente.

- Para obter detalhes sobre o funcionamento, abra a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) e introduza “BLUETOOTH” na caixa de pesquisa.

## Parar as comunicações BLUETOOTH(R)

Pode parar as comunicações BLUETOOTH seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Altere a definição Bluetooth para Desligado.

## Carregar um dispositivo USB

Pode carregar um dispositivo USB mesmo quando o computador VAIO está desligado, no modo de Hibernação ou no modo de Suspensão, ativando as definições de carregamento por USB.

Altere as definições enquanto o dispositivo USB não estiver ligado à porta USB que suporta o carregamento por USB.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Hardware. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Ative a definição USB Charging.
3. Ligue o dispositivo USB à porta USB com a marcaimpressa.

   Se o carregamento não for iniciado quando ligar um dispositivo USB à porta USB que suporta carregamento por USB, desligue e volte a ligar o dispositivo.

#### Nota

- Com as definições de carregamento por USB ativadas, o consumo de energia aumenta quando o computador VAIO está desligado ou no modo de Hibernação ou no modo de Suspensão, porque o computador fornece energia à porta USB mesmo que não tenha um dispositivo USB ligado.

- Quando as definições de carregamento por USB estão ativadas, não é possível utilizar a função de ativação remota do dispositivo USB ligado à porta USB que suporta carregamento por USB.

#### Sugestão

- As definições de carregamento por USB estão desativadas por predefinição.

## Ligar um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo USB (Universal Serial Bus), como um rato, uma unidade de disquetes, altifalantes ou uma impressora, ao seu computador VAIO.

Poderá ter de instalar o controlador de dispositivo fornecido com o dispositivo USB quando o ligar.

Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

1. Selecione a porta USB () que preferir utilizar.
2. Ligue o cabo do dispositivo USB () (não fornecido) à porta USB.

#### Nota

- Poderá ter de instalar o controlador fornecido com o dispositivo USB antes de o utilizar. Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações.

- Para imprimir documentos, certifique-se de que a impressora USB é compatível com a sua versão do Windows.

- Antes de desligar altifalantes USB do computador VAIO, pare a reprodução do DVD ou da música ou desligue o computador. Se desligar os altifalantes USB durante a reprodução, poderá provocar uma avaria.

  Para obter informações sobre como remover um dispositivo USB, consulte o manual fornecido com o dispositivo.

- Para proteger o seu computador VAIO e/ou dispositivos USB de danos, tenha em atenção o seguinte:

  - Quando deslocar o computador VAIO com dispositivos USB ligados, evite expor as portas USB a choques ou impactos.

  - Não coloque o computador VAIO num saco ou mala de transporte com dispositivos USB ligados.

#### Sugestão

- As portas USB existentes no computador VAIO são compatíveis com as normas USB 2.0 e/ou USB 3.0.

  As portas USB compatíveis com a norma USB 3.0 podem ser identificadas pela cor azul.

- Além dos modos de transferência da norma USB 2.0, a norma USB 3.0 especifica o modo de transferência seguinte:

  - SuperSpeed: Velocidade de transferência de 5 Gbps.

## Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

No Windows 8, pode alternar entre uma conta local e uma conta Microsoft.

Ao mudar de uma conta local para uma conta Microsoft, pode transferir aplicações da Loja Windows.

Para criar ou mudar para uma conta Microsoft, siga estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e A sua conta no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Ligar a uma conta Microsoft.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para mudar para uma conta local, selecione Desligar no passo 4 em vez de Ligar a uma conta Microsoft.

- Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Ver as informações do sistema

Pode ver as informações do sistema do seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Care (Desktop). (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Care (Desktop).)
2. Selecione About your VAIO e System information.

   As informações do sistema do computador VAIO são apresentadas.

## Personalizar o computador VAIO

O VAIO Control Center permite-lhe alterar definições de vários tipos de funções, como o ecrã e os sons.

1. Inicie o VAIO Control Center. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione o item pretendido e altere as definições.

#### Sugestão

- Alguns itens não estarão visíveis se iniciar sessão como utilizador sem direitos administrativos.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Utilizar o VAIO Update

O VAIO Update fornece um serviço que o informa da existência de atualizações, como avisos importantes ou programas atualizados, destinado a manter o computador VAIO atualizado.

Através da Internet, o VAIO Update deteta automaticamente as atualizações necessárias para melhorar o desempenho do computador ou aplicações novas que estejam disponíveis, permitindo-lhe efetuar a transferência e instalar em alguns passos simples.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Sugestão

- Também é possível iniciar o VAIO Update a partir do VAIO Care (Desktop).

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Notas sobre o Modo de Suspensão

Leia as precauções seguintes antes de utilizar o modo de Suspensão.

- Alguns dispositivos USB poderão não suportar o modo de Suspensão. Quando o computador VAIO sair do modo de Suspensão, poderá não reconhecer esses dispositivos USB, consoante o tipo e o número de dispositivos USB ligados.

  Se não conseguir colocar o computador no modo de Suspensão, desligue todos os dispositivos USB e tente novamente.

- Dependendo do rato que utiliza, o computador VAIO poderá passar do modo de Suspensão ao modo Normal com a simples utilização do rato.

- Se o computador VAIO entrar no modo de Suspensão quando estiver instável, poderá não conseguir sair do modo de Suspensão. Recomendamos que efectue as operações seguintes:

  - Antes de colocar o computador VAIO no modo de Suspensão, guarde os ficheiros e feche todas as aplicações em execução.

  - Encerre o computador VAIO periodicamente.

- Dependendo do estado actual do Windows, o computador VAIO poderá não conseguir entrar no modo de Suspensão.

- Se o computador VAIO entrar no modo de Suspensão durante a execução de uma tarefa, como a gravação de um DVD, essa tarefa poderá ser suspensa.

- Se o computador VAIO não estiver ligado à Internet, não irá obter as actualizações mais recentes de e-mail, Serviços de Rede Social, etc.

- O computador VAIO pode aquecer quando está no modo de Suspensão.

- A ventoinha de arrefecimento pode funcionar durante o modo de Suspensão.

## Selecionar um esquema de energia

A gestão de energia ajuda-o a configurar esquemas de energia adequados às suas necessidades de consumo de energia.

1. Abra o Painel de Controlo. (Consulte Abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Hardware e Som e Opções de Energia.
3. Selecione o plano de alimentação que pretende.
4. Se pretender alterar as definições do plano de energia, selecione Alterar definições do esquema à direita do esquema de energia pretendido na Opções de Energia.

   Selecionando Alterar definições avançadas de energia, poderá alterar as definições avançadas.

   Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre as definições dos esquemas de energia.

#### Sugestão

- O ícone do estado de energia indica o tipo de fonte de alimentação que o computador VAIO está a utilizar atualmente; poderá consultar o estado de alimentação do computador selecionando este ícone.

## Notas sobre a utilização da fonte de alimentação

Leia as precauções seguintes antes de utilizar a fonte de alimentação.

### Notas sobre o transformador

- Utilize o transformador fornecido com o computador VAIO ou produtos genuínos da Sony. Não utilize qualquer outro transformador, pois poderá provocar avarias.

- Não ligue o transformador a um dispositivo de conversão de corrente, como um conversor de corrente de viagem. Se o fizer, poderá causar sobreaquecimento ou uma avaria.

- Se o cabo do transformador ficar danificado, não o utilize.

### ﻿﻿Notas sobre a ligação do computador VAIO

- Uma vez que o computador VAIO contém componentes magnéticos, mantenha quaisquer suportes de armazenamento magnéticos afastados do computador, já que poderá originar danos nos dados.

- Mantenha os dispositivos magnéticos afastados do computador VAIO.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Visualizar imagens nítidas e vívidas (Modelos com o X-Reality for mobile instalado)

Pode visualizar imagens nítidas e vívidas utilizando o motor X-Reality for mobile, uma tecnologia de imagem de elevada qualidade.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Image Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Configure a definição X-Reality for mobile como Ligado.

#### Nota

- A definição não alterna entre ligado e desligado durante a visualização das imagens.

## Alterar o brilho do LCD

Pode ajustar o brilho do LCD.

1. Prima as teclas Fn+F5 ou as teclas Fn+F6.

   Para diminuir a intensidade do brilho, mantenha premidas as teclas Fn+F5. Para aumentar a intensidade do brilho, mantenha premidas as teclas Fn+F6.

#### Sugestão

- A definição de brilho do LCD é retida mesmo depois de desligar e reiniciar o computador VAIO.

## Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI

Pode alterar a resolução ou o tamanho da imagem do ecrã do computador VAIO num monitor externo, como um televisor, ligado ao computador através de um cabo HDMI (não fornecido).

1. Ligue o computador VAIO a um televisor HDMI através de um cabo HDMI. (Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.)
2. Ligue o televisor.
3. Inicie o VAIO Control Center e selecione Image Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
4. Selecione Details em External Display Resolution.
5. No separador Select Resolution, selecione a resolução pretendida.

   A resolução selecionada é aplicada após alguns segundos.

6. Se a imagem do computador não couber na região de apresentação de imagem do televisor, selecione o separador Adjust Resolution para ajustar o tamanho do ecrã.

#### Nota

- Algumas opções de resolução poderão não estar disponíveis, consoante o modelo do dispositivo ligado através de HDMI.

- A função de ajuste da resolução do ecrã poderá estar desativada, consoante a resolução selecionada.

## Selecionar modos de visualização

Pode alternar a saída de imagem entre o ecrã do computador e um monitor externo ligado ao computador VAIO.

1. Ligue um monitor externo.
2. Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Se desligar um cabo de monitor (não fornecido) enquanto só estiver ligado um monitor externo como saída de imagem, será difícil utilizar o computador VAIO porque o ecrã do computador estará em branco.

  Para mudar a saída de imagem para o ecrã do computador, prima as teclas Fn+F7 duas vezes e, em seguida, prima a tecla Enter.

- A mudança de imagem pode ficar indisponível ou o computador VAIO poderá ficar instável durante a reprodução de vídeo. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a saída de imagem.

- A mudança de imagem pode não estar disponível consoante o tipo de monitor externo ou projector.

## Utilizar a função de múltiplos monitores

A função de múltiplos monitores permite-lhe distribuir secções do seu ambiente de trabalho em monitores separados.

Por exemplo, se tiver um monitor externo ligado à porta de monitor, o ecrã do computador e o monitor externo podem funcionar como um ambiente de trabalho individual.

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Resolução de ecrã. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)
2. Selecione Expandir estes ecrãs na lista pendente junto de Múltiplos ecrãs e OK.

   As opções de definição variam consoante o número de monitores externos ligados.

#### Nota

- O monitor externo pode não suportar a função de múltiplos monitores.

- Algumas aplicações podem não ser compatíveis com as definições de múltiplos monitores.

- Não altere as definições de visualização enquanto estiver a utilizar aplicações de vídeo/imagem ou a reproduzir DVDs, porque isto poderá causar falhas na reprodução/visualização ou o funcionamento instável do sistema.

  Altere as definições de visualização depois de sair da aplicação de vídeo/imagem.

#### Sugestão

- Pode definir a resolução de cada monitor utilizado para a função de múltiplos monitores.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Notas sobre o ecrã LCD

Leia as precauções seguintes relativas à utilização correta do ecrã LCD.

- O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.

- Não arranhe a superfície do ecrã LCD, nem exerça pressão sobre ele. Isto pode provocar danos.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD com a tampa fechada, pois isso pode riscar ou manchar o ecrã LCD.

- O ecrã LCD pode aquecer durante o funcionamento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Devido ao design mecânico do ecrã LCD/ecrã tátil do computador VAIO, a superfície do ecrã pode aquecer quando o computador é utilizado durante um longo período de tempo. Isto é normal e não indica uma avaria. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- O ecrã LCD/ecrã tátil é fabricado em vidro reforçado para assegurar uma resistência elevada; no entanto, trate o ecrã com cuidado, porque este não é 100% inquebrável. Caso o ecrã se parta em pequenos pedaços, tome cuidado para não se cortar nos pedaços de vidro partido. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Isto pode danificar o ecrã LCD. Certifique-se de que bloqueia a luz direta do sol ao utilizar o computador VAIO próximo de uma janela.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD nem nas extremidades. O ecrã LCD poderá ser sensível à pressão ou ao esforço adicional e a pressão exercida poderá danificar ou avariar o ecrã.

- A utilização do computador VAIO em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. Quando o computador regressar à temperatura normal, o ecrã volta ao normal.

- Pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD se a mesma imagem for visualizada durante um período de tempo prolongado. A imagem residual desaparece após algum tempo. Pode utilizar uma proteção de ecrã para evitar imagens residuais.

## Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã

Pode alterar a resolução do ecrã para ajustar o tamanho das imagens e dos caracteres apresentados no ecrã do computador.

Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Resolução de ecrã. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)
2. Selecione a resolução de ecrã atual, junto de Resolução, e mova o controlo de deslize para alterar a resolução do ecrã.

#### Nota

- Poderá não conseguir reproduzir vídeos de alta resolução, dependendo da quantidade de memória do computador VAIO. Neste caso, reduza a resolução do ecrã.

- Não altere a resolução do ecrã enquanto estiver a utilizar aplicações de vídeo/imagem ou a reproduzir DVDs, porque isto poderá causar falhas na reprodução/visualização ou o funcionamento instável do sistema.

## Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)

Antes de utilizar o ecrã tátil, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta do mesmo.

- Não carregue com força no ecrã tátil.

  Os toques suaves funcionam sempre, uma vez que o computador VAIO está equipado com um ecrã tátil capacitivo.

- O ecrã tátil poderá não funcionar corretamente se ligar o computador VAIO enquanto toca no ecrã ou se o computador sofrer a interferência de ondas eletromagnéticas durante o processo de arranque. Neste caso, reinicie o computador.

- O ecrã tátil poderá não funcionar durante vários segundos depois do computador VAIO passar do modo de Suspensão ao modo Normal. Neste caso, aguarde uns instantes antes de utilizar o ecrã tátil.

- Mantenha o ecrã limpo para assegurar uma boa sensibilidade ao toque. A sujidade poderá causar danos ou avarias.

## Aumentar o tamanho do texto (PPP) (Modelos equipados com ecrã tátil)

A alteração do valor de PPP para aumentar o tamanho do texto e dos ícones permite-lhe utilizar o ecrã tátil mais facilmente.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Aspeto e Personalização e Aumentar ou diminuir o tamanho do texto e de outros itens. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione as opções pretendidas no ecrã e Aplicar.
3. Se for apresentada uma mensagem a recomendar que termine a sessão, selecione Terminar sessão agora.
4. Inicie sessão novamente.

   O tamanho do tipo de letra do texto no Windows passa a ser diferente.

## Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Para utilizar o computador VAIO pode tocar no ecrã táctil ou fazer um movimento simples com os dedos.

### Operações básicas

#### Para clicar (tocar)

Toque no ecrã táctil uma vez com um dedo. Pode selecionar um botão, como OK e Cancelar, ou um item num menu, tocando nele.

#### Para fazer duplo clique (duplo toque)

Toque no ecrã táctil duas vezes em sucessão rápida com um dedo.

Pode iniciar uma aplicação, como um processador de texto ou um programa de folha de cálculo, ou abrir um ficheiro, fazendo duplo toque no respetivo ícone.

#### Para arrastar

Coloque um dedo sobre o ponto pretendido no ecrã táctil e deslize o dedo. Com este movimento, pode mover um ficheiro ou alterar o tamanho de uma janela.

#### Para arrastar e largar

Toque no ícone do ficheiro pretendido, arraste-o para outra pasta, janela ou ícone de aplicação e, em seguida, levante o dedo do ecrã. Pode mover ou copiar um ficheiro com este movimento.

### Operações avançadas

Para utilizar o computador VAIO pode fazer um movimento simples (gesto) com os dedos no ecrã táctil.

A resposta ao gesto varia consoante a aplicação.

#### Para fazer clique com o botão direito (tocar sem soltar)

Toque sem soltar no ponto pretendido do ecrã táctil durante alguns segundos e levante o dedo. Dependendo do ponto onde tocar, poderão ver apresentados vários menus.

#### Para deslocar

Toque e deslize numa área deslocável de uma janela, como uma janela do Internet Explorer. Também pode arrastar o controlo de deslize da barra de deslocamento vertical da janela selecionada para deslocar essa janela.

#### Para ampliar ou reduzir uma imagem, como uma fotografia (zoom)

Faça um gesto de aproximação dos dedos no ecrã táctil com dois dedos para ampliar uma imagem, como uma fotografia em Fotografias. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para rodar uma imagem, como uma fotografia (rodar)

Coloque dois dedos no ecrã táctil e deslize-os em círculo para rodar uma imagem, como uma fotografia. Consoante a aplicação que estiver a utilizar, poderá não conseguir rodar as imagens.

#### Para selecionar fazendo um gesto de percorrer

Deslize o dedo uma distância curta, na direção do ecrã que não se desloca.

Pode selecionar um item, como um mosaico de aplicação ou uma imagem.

## Acerca dos sensores integrados

O acelerómetro, a bússola digital (magnetómetro) e o sensor giroscópio integrados permitem-lhe utilizar as seguintes funções.

### Rotação do ecrã utilizando o acelerómetro integrado

Quando roda o computador VAIO no Modo Tablet, o acelerómetro integrado deteta o movimento automaticamente e roda o ecrã do computador na vertical ou na horizontal, consoante a orientação do computador.

### Apoio à navegação utilizando a bússola digital integrada

Quando o computador VAIO está no Modo Tablet, a bússola digital integrada fornece apoio à navegação nas aplicações compatíveis detetando a direção em que o computador está virado.

### Utilização de aplicações com o sensor giroscópio

O sensor giroscópio integrado deteta o movimento angular do computador VAIO, o que permite efetuar ações com aplicações, como uma aplicação de jogo.

#### Sugestão

- É necessário calibrar a bússola digital integrada quando a aplicação deixa de indicar a direção corretamente. Consulte Notas sobre os sensores integrados para obter mais informações.

## Notas sobre os sensores integrados

Antes de utilizar os sensores integrados, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta dos mesmos.

### Notas sobre a utilização do acelerómetro integrado

- Não é possível mudar a orientação do ecrã do computador VAIO quando este está ligado a um monitor externo. Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- O ecrã do computador pode apresentar imagens distorcidas se mudar a orientação do ecrã estando a proteção de ecrã ativada.

- Algumas aplicações não suportam a orientação vertical e poderão não funcionar corretamente. Nesse caso, utilize o computador VAIO na orientação horizontal.

### Notas sobre a utilização da bússola digital integrada

- A bússola digital integrada funciona através da deteção da direção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.

  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afetada por interferências magnéticas e não funcionar corretamente, principalmente nos seguintes locais:

  - Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

  - Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

  - Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

  - Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

  - Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

  - Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

    A caneta (Stylus Digitalizador) fornecida ou opcional contém um íman. Se aproximar a caneta do magnetómetro () do computador VAIO ou se a colocar sobre o teclado junto do magnetómetro, a bússola digital poderá não funcionar corretamente.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Quando o magnetismo ao redor do computador VAIO é instável, a precisão da bússola digital integrada pode ser menor; no entanto, isto é normal e não indica uma avaria. Neste caso, será necessário calibrar a bússola digital.

  Afaste-se de materiais que causam interferências magnéticas, como produtos metálicos ou ímanes, e efetue as ações seguintes quando executar uma aplicação que utilize a bússola digital.

  Se utilizar a caneta fornecida ou opcional, efetue as ações mantendo sempre a caneta afastada do computador VAIO.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus no sentido horário com o ecrã LCD virado para cima.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus longitudinalmente.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus transversalmente.

  - Se o problema persistir depois de ter efetuado cada um dos procedimentos acima descritos uma vez, repita-os várias vezes. Se o problema ainda persistir, utilize o computador VAIO num local com menor exposição a interferências magnéticas.

## Regular o brilho do LCD automaticamente

O computador VAIO mede a intensidade da luz ambiente, para regular o brilho do LCD automaticamente.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione PC e dispositivos e Energia e suspensão no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Mude a definição Ajustar automaticamente a luminosidade do meu ecrã em Luminosidade para Ligado.

#### Sugestão

- A intensidade da luz ambiente é medida pelo sensor de luz ambiente. Se o sensor da luz ambiente for bloqueado, o brilho do LCD pode diminuir.

## Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI

Pode alterar a resolução ou o tamanho da imagem do ecrã do computador VAIO num monitor externo, como um televisor, ligado ao computador através de um cabo HDMI (não fornecido).

1. Ligue o computador VAIO a um televisor HDMI através de um cabo HDMI. (Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.)
2. Ligue o televisor.
3. Inicie o VAIO Control Center e selecione Image Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
4. Selecione Details em External Display Resolution.
5. No separador Select Resolution, selecione a resolução pretendida.

   A resolução selecionada é aplicada após alguns segundos.

6. Se a imagem do computador não couber na região de apresentação de imagem do televisor, selecione o separador Adjust Resolution para ajustar o tamanho do ecrã.

#### Nota

- Algumas opções de resolução poderão não estar disponíveis, consoante o modelo do dispositivo ligado através de HDMI.

- A função de ajuste da resolução do ecrã poderá estar desativada, consoante a resolução selecionada.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Selecionar modos de visualização

Pode alternar a saída de imagem entre o ecrã do computador e um monitor externo ligado ao computador VAIO.

1. Ligue um monitor externo.
2. Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Se desligar um cabo de monitor (não fornecido) enquanto só estiver ligado um monitor externo como saída de imagem, será difícil utilizar o computador VAIO porque o ecrã do computador estará em branco.

  Para mudar a saída de imagem para o ecrã do computador, prima as teclas Fn+F7 duas vezes e, em seguida, prima a tecla Enter.

- A mudança de imagem pode ficar indisponível ou o computador VAIO poderá ficar instável durante a reprodução de vídeo. Saia da aplicação de reprodução de vídeo antes de mudar a saída de imagem.

- A mudança de imagem pode não estar disponível consoante o tipo de monitor externo ou projector.

## Utilizar a função de múltiplos monitores

A função de múltiplos monitores permite-lhe distribuir secções do seu ambiente de trabalho em monitores separados.

Por exemplo, se tiver um monitor externo ligado à porta de monitor, o ecrã do computador e o monitor externo podem funcionar como um ambiente de trabalho individual.

1. Clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Resolução de ecrã. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)
2. Selecione Expandir estes ecrãs na lista pendente junto de Múltiplos ecrãs e OK.

   As opções de definição variam consoante o número de monitores externos ligados.

#### Nota

- O monitor externo pode não suportar a função de múltiplos monitores.

- Algumas aplicações podem não ser compatíveis com as definições de múltiplos monitores.

- Não altere as definições de visualização enquanto estiver a utilizar aplicações de vídeo/imagem ou a reproduzir DVDs, porque isto poderá causar falhas na reprodução/visualização ou o funcionamento instável do sistema.

  Altere as definições de visualização depois de sair da aplicação de vídeo/imagem.

#### Sugestão

- Pode definir a resolução de cada monitor utilizado para a função de múltiplos monitores.

## Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI

Pode ligar um televisor equipado com uma porta de entrada HDMI ao seu computador VAIO através de um cabo HDMI (não fornecido).

Consulte o manual fornecido com o televisor para obter mais informações sobre a instalação e a utilização.

1. Ligue o cabo de alimentação do televisor a uma tomada de eletricidade e ligue o televisor.
2. Ligue uma extremidade do cabo HDMI à porta de saída HDMI (Componentes e controlos nas partes laterais) do computador VAIO e a outra extremidade ao televisor.
3. Defina a entrada do televisor para a entrada externa.

   A imagem do ecrã do computador VAIO é apresentada no televisor.

#### Nota

- A forma da porta de saída HDMI varia consoante o modelo adquirido. Certifique-se de que utiliza um cabo HDMI compatível com a porta de saída HDMI do computador VAIO.

- Se for utilizado um controlador de dispositivo que não seja o fornecido pela Sony, a imagem não será apresentada e o áudio não será transmitido. Utilize sempre o controlador de dispositivo fornecido pela Sony para atualizações.

- Para escutar som a partir de um dispositivo ligado à porta de saída HDMI, terá de alterar o dispositivo de saída de som. Para obter instruções detalhadas, consulte Alterar o dispositivo de saída de som.

#### Sugestão

- A porta de saída HDMI existente no computador VAIO é compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection) e é capaz de encriptar o canal de transmissão de sinais de vídeo digitais para efeitos de proteção de direitos de autor, o que lhe permite visualizar uma vasta gama de conteúdos de alta qualidade protegidos por direitos de autor.

## Notas sobre o ecrã LCD

Leia as precauções seguintes relativas à utilização correta do ecrã LCD.

- O ecrã LCD é fabricado através da utilização de tecnologia de alta precisão. No entanto, pode observar pequenos pontos negros e/ou brilhantes (vermelhos, azuis ou verdes) que aparecem no ecrã LCD de forma contínua. Isto é uma consequência normal do processo de fabrico e não indica uma avaria.

- Não arranhe a superfície do ecrã LCD, nem exerça pressão sobre ele. Isto pode provocar danos.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD com a tampa fechada, pois isso pode riscar ou manchar o ecrã LCD.

- O ecrã LCD pode aquecer durante o funcionamento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Devido ao design mecânico do ecrã LCD/ecrã tátil do computador VAIO, a superfície do ecrã pode aquecer quando o computador é utilizado durante um longo período de tempo. Isto é normal e não indica uma avaria. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- O ecrã LCD/ecrã tátil é fabricado em vidro reforçado para assegurar uma resistência elevada; no entanto, trate o ecrã com cuidado, porque este não é 100% inquebrável. Caso o ecrã se parta em pequenos pedaços, tome cuidado para não se cortar nos pedaços de vidro partido. (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Não deixe o ecrã LCD virado para o sol. Isto pode danificar o ecrã LCD. Certifique-se de que bloqueia a luz direta do sol ao utilizar o computador VAIO próximo de uma janela.

- Não exerça pressão no ecrã de LCD nem nas extremidades. O ecrã LCD poderá ser sensível à pressão ou ao esforço adicional e a pressão exercida poderá danificar ou avariar o ecrã.

- A utilização do computador VAIO em condições de baixa temperatura pode produzir uma imagem residual no ecrã LCD. Isto não indica uma avaria. Quando o computador regressar à temperatura normal, o ecrã volta ao normal.

- Pode aparecer uma imagem residual no ecrã LCD se a mesma imagem for visualizada durante um período de tempo prolongado. A imagem residual desaparece após algum tempo. Pode utilizar uma proteção de ecrã para evitar imagens residuais.

## Alterar o dispositivo de saída de som

Se o dispositivo ligado ao computador VAIO não emitir som, terá de alterar o dispositivo de saída de som.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Reprodução.
4. Certifique-se de que existe uma marca de verificação junto do dispositivo que pretende que emita som.

   Se não existir nenhuma marca de verificação junto do ícone, selecione-o e Predefinir.

5. Selecione OK.

#### Para alterar a frequência e a profundidade de bits do som

A frequência e a profundidade de bits do sinal de saída de áudio digital deverão ser definidas em conformidade com o dispositivo de áudio digital.

Siga os passos 1 a 3 descritos acima e, em seguida, selecione o ícone do dispositivo HDMI e Propriedades. No separador Avançadas, selecione a frequência de amostragem e a profundidade de bits (por exemplo, 16 bits, 48.000 Hz (qualidade de DVD)) suportadas pelo dispositivo e, em seguida, OK.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Ajustar o volume dos altifalantes

Pode alterar o nível de volume dos altifalantes e auscultadores.

#### Para ajustar o volume utilizando a tecla Fn

Prima a tecla F3 enquanto mantém premida a tecla Fn para baixar o volume. Prima a tecla F4 enquanto mantém premida a tecla Fn para aumentar o volume.

Em alternativa, prima os botões VOL (Volume) (Componentes e controlos na parte posterior) existentes no computador VAIO para ajustar o volume.

#### Para desligar o volume utilizando a tecla Fn

Prima a tecla F2 enquanto mantém premida a tecla Fn para desligar o volume dos altifalantes e auscultadores.

Volte a premir as teclas Fn+F2 para ligar o volume.

Em alternativa, prima as teclas Fn+F3 ou Fn+F4 para ligar o volume.

## Ajustar o volume no Windows

Pode ajustar o volume de cada dispositivo e aplicação a partir do Painel de Controlo.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Ajustar o volume do sistema em Som.
3. Mova o controlo de deslize em Dispositivo ou Aplicações para cima ou para baixo para ajustar o nível de volume pretendido.

   Quando o volume estiver desativado (), selecione(Desativar silêncio) para ativar o volume (). Se o volume estiver baixo, aumente-o com o controlo de deslize.

## Alterar o dispositivo de saída de som

Se o dispositivo ligado ao computador VAIO não emitir som, terá de alterar o dispositivo de saída de som.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Reprodução.
4. Certifique-se de que existe uma marca de verificação junto do dispositivo que pretende que emita som.

   Se não existir nenhuma marca de verificação junto do ícone, selecione-o e Predefinir.

5. Selecione OK.

#### Para alterar a frequência e a profundidade de bits do som

A frequência e a profundidade de bits do sinal de saída de áudio digital deverão ser definidas em conformidade com o dispositivo de áudio digital.

Siga os passos 1 a 3 descritos acima e, em seguida, selecione o ícone do dispositivo HDMI e Propriedades. No separador Avançadas, selecione a frequência de amostragem e a profundidade de bits (por exemplo, 16 bits, 48.000 Hz (qualidade de DVD)) suportadas pelo dispositivo e, em seguida, OK.

## Regular o volume do microfone

É possível regular o nível de volume do microfone.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Gravação.
4. Faça duplo clique no ícone do microfone.
5. Selecione o separador Níveis na janela Propriedades do Microfone.
6. Mova o controlo de deslize em Microfone para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de volume pretendido.

   Se o volume do microfone ainda não estiver suficientemente alto, mesmo depois de o ter regulado para o nível de volume máximo, mova o controlo de deslize em Intensidade do Microfone para a esquerda e para a direita para ajustar o nível de volume.

7. Selecione OK.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Reproduzir som otimizado para o computador VAIO utilizando ClearAudio+

ClearAudio+ permite obter um som de elevada qualidade, otimizado para o computador VAIO, utilizando tecnologias de processamento do sinal digital desenvolvidas originalmente pela Sony.

Sem qualquer dificuldade, poderá desfrutar de som envolvente com agudos nítidos e graves profundos.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Sound Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione o modo de áudio em Sound Effects.

   O som otimizado é reproduzido quando seleciona a opção ClearAudio+ correspondente à fonte de áudio.

#### Sugestão

- É também possível ajustar os efeitos sonoros de acordo com as suas preferências em Details em Sound Effects.

## Ajustar o volume dos altifalantes

Pode alterar o nível de volume dos altifalantes e auscultadores.

#### Para ajustar o volume utilizando a tecla Fn

Prima a tecla F3 enquanto mantém premida a tecla Fn para baixar o volume. Prima a tecla F4 enquanto mantém premida a tecla Fn para aumentar o volume.

Em alternativa, prima os botões VOL (Volume) (Componentes e controlos na parte posterior) existentes no computador VAIO para ajustar o volume.

#### Para desligar o volume utilizando a tecla Fn

Prima a tecla F2 enquanto mantém premida a tecla Fn para desligar o volume dos altifalantes e auscultadores.

Volte a premir as teclas Fn+F2 para ligar o volume.

Em alternativa, prima as teclas Fn+F3 ou Fn+F4 para ligar o volume.

## Reproduzir som otimizado para o computador VAIO utilizando ClearAudio+

ClearAudio+ permite obter um som de elevada qualidade, otimizado para o computador VAIO, utilizando tecnologias de processamento do sinal digital desenvolvidas originalmente pela Sony.

Sem qualquer dificuldade, poderá desfrutar de som envolvente com agudos nítidos e graves profundos.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Sound Quality. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione o modo de áudio em Sound Effects.

   O som otimizado é reproduzido quando seleciona a opção ClearAudio+ correspondente à fonte de áudio.

#### Sugestão

- É também possível ajustar os efeitos sonoros de acordo com as suas preferências em Details em Sound Effects.

## Regular o volume do microfone

É possível regular o nível de volume do microfone.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione Som.
3. Selecione o separador Gravação.
4. Faça duplo clique no ícone do microfone.
5. Selecione o separador Níveis na janela Propriedades do Microfone.
6. Mova o controlo de deslize em Microfone para a esquerda ou para a direita para ajustar o nível de volume pretendido.

   Se o volume do microfone ainda não estiver suficientemente alto, mesmo depois de o ter regulado para o nível de volume máximo, mova o controlo de deslize em Intensidade do Microfone para a esquerda e para a direita para ajustar o nível de volume.

7. Selecione OK.

## Ligar um dispositivo de saída de som digital de alta qualidade entre o computador VAIO e um televisor

Poderá ligar um receptor de cinema em casa de alta qualidade ou outros dispositivos de descodificação de som surround entre o computador VAIO e um televisor utilizando uma ligação HDMI.

1. Certifique-se de que a ligação HDMI foi configurada entre o televisor e o receptor de cinema em casa ou o dispositivo de descodificação de som surround.
2. Altere o dispositivo de saída de som para a saída HDMI. (Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.)
3. Ligue a TV e defina a entrada para HDMI.
4. Ligue o receptor de cinema em casa ou o dispositivo descodificador de som surround, e defina a entrada para HDMI.
5. Ligue uma extremidade de um cabo HDMI à porta de entrada HDMI do receptor de cinema em casa ou dispositivo de descodificação de som surround e a outra extremidade à porta de saída HDMI do computador VAIO.

#### Sugestão

- Pode ajustar a resolução do ecrã da televisor ligada ao computador VAIO. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã num dispositivo ligado através de HDMI para obter mais informações.

- Com a ligação HDMI, o volume pode ser ajustado apenas pelo dispositivo de áudio ligado. O computador VAIO não tem qualquer controlo sobre o volume de saída de qualquer um dos dispositivos ligados.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Alterar as definições de retroiluminação do teclado (Modelos equipados com teclado retroiluminado)

Pode ativar e desativar a retroiluminação do teclado alterando as definições de retroiluminação do teclado.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Input Device. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Altere as definições de retroiluminação do teclado em Keyboard Backlight.

   A janela de definições é apresentada. Siga as instruções apresentadas no ecrã para alterar as definições.

## Ativar/desativar a função de gesto

Pode ativar/desativar a função de gesto da consola sensível ao tato do computador VAIO.

A função de gesto permite-lhe efetuar as operações seguintes.

- Deslocar

- Recuar/avançar

- Ampliar/reduzir

- Abrir o menu da aplicação

- Abrir os atalhos

- Alternar entre aplicações

Siga estes passos para ativar/desativar a função de gesto.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Input Device. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Touchpad Operations.
3. Selecione ou desmarque a caixa de verificação Enable multi-touch functions.

   Selecione a caixa de verificação para ativar a função ou desmarque-a para desativar a função.

## Ativar/desativar a consola sensível ao tato

Pode ativar/desativar a consola sensível ao tato do computador VAIO.

1. Mantenha premida a tecla Fn e prima a tecla F1.

   Sempre que premir as teclas, a consola sensível ao tato é ativada/desativada.

#### Sugestão

- Certifique-se de que liga um rato antes de desativar a consola sensível ao tato. Se desativar a consola sensível ao tato antes de ligar um rato, só poderá utilizar o teclado para as operações com o ponteiro. (Modelos não equipados com ecrã táctil)

## Utilizar a consola sensível ao tato

Pode mover o ponteiro no ecrã do computador deslizando o dedo sobre a consola sensível ao tato.

Quando o ponteiro estiver sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo ou a zona do botão direito para executar vários comandos ou apresentar menus.

1. Zona do botão esquerdo

2. Zona do botão direito

#### Para clicar

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo uma vez.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato uma vez.

#### Para fazer duplo clique

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo duas vezes rapidamente.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato duas vezes rapidamente.

#### Para clicar com o botão direito

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão direito uma vez.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato com dois dedos.

Dependendo da localização do ponteiro, poderá apresentar vários menus de atalho.

#### Para arrastar

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo uma vez e, sem soltar a zona, deslize o dedo sobre a consola sensível ao tato.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato duas vezes rapidamente e, no segundo toque, deslize o dedo.

#### Para arrastar e largar

Arraste um ícone, como um ficheiro, para a localização pretendida e solte o dedo da zona do botão esquerdo.

Alternativamente, toque no ícone duas vezes rapidamente e, no segundo toque, deslize o dedo para a localização pretendida e levante o dedo da consola sensível ao tato.

#### Para deslocar

Deslize dois dedos para cima e para baixo na consola sensível ao tato para se deslocar verticalmente no ecrã.

Deslize dois dedos de um lado para o outro na consola sensível ao tato para se deslocar horizontalmente no ecrã.

#### Para recuar ou avançar sem mover o ponteiro

Quando visualizar Web sites, imagens, etc., coloque três dedos sobre a consola sensível ao tato e deslize-os de um lado para o outro para efetuar a operação recuar/avançar sem mover o ponteiro.

#### Para ampliar ou reduzir

Quando visualizar Web sites, imagens, etc., faça um gesto de aproximação com dois dedos na consola sensível ao tato para ampliar. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para abrir o menu de aplicações

Coloque o dedo na extremidade superior da consola sensível ao tato e deslize-o para baixo.

O menu de aplicações não aparece se uma aplicação não o suportar.

#### Para abrir os atalhos

Coloque o dedo na extremidade direita da consola sensível ao tato e deslize-o para a esquerda. Consulte Abrir os atalhos para obter mais informações.

#### Para alternar entre aplicações

Coloque o dedo na extremidade esquerda da consola sensível ao tato e deslize-o para a direita para mudar para a aplicação em execução. Quando existir mais de uma aplicação em execução, repita esta ação para alternar entre aplicações por ordem descendente, a partir da última aplicação utilizada.

#### Nota

- A função de gesto (deslocar, recuar/avançar, ampliar/reduzir, abrir o menu de aplicações, abrir os atalhos, alternar entre aplicações) poderá não funcionar, consoante a condição de funcionamento do seu computador VAIO ou as definições da consola sensível ao tato.

#### Sugestão

- A forma da consola sensível ao tato varia consoante o modelo adquirido.

- Para obter informações detalhadas sobre como utilizar a consola sensível ao tato, inicie o VAIO Control Center, clique em Input Device e veja os vídeos informativos. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Desativar a função de toque da consola sensível ao tato

Pode desativar a função de toque para evitar cliques acidentais causados por um toque ligeiro na consola sensível ao tato durante a utilização do teclado.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Input Device. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Touchpad Operations.
3. Desmarque a caixa de verificação Enable tap functions.
4. Selecione OK.

## Utilizar a câmara integrada

Pode fazer uma videochamada através da Internet utilizando a câmara e as aplicações de comunicação integradas.

O indicador da câmara integrada acende-se enquanto a câmara integrada está a ser utilizada.

#### Vista frontal

1. Indicador da câmara frontal integrada

2. Câmara frontal integrada

#### Vista inferior

1. Indicador da câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada)

2. Câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada)

3. Microfones duplos integrados

#### Sugestão

- As aplicações instaladas no computador VAIO variam consoante as configurações do computador.

- Algumas aplicações podem não suportar todas as definições de resolução da câmara integrada.

- Se a frequência de corrente da sua área for diferente da que definiu na aplicação da câmara, o sistema de focagem automática da câmara posterior integrada poderá não funcionar.

- A câmara frontal integrada é virada ao contrário quando o computador VAIO está no Modo Ecrã. A câmara poderá mostrar imagens invertidas dependendo das aplicações da câmara.

  Neste caso, mude o Modo Ecrã para outro modo. Consulte Acerca da rotação do ecrã LCD para obter mais informações sobre como mudar de modo.

## Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO

Proteja o seu computador VAIO contra vírus utilizando a aplicação antivírus.

Pode manter a aplicação antivírus actualizada transferindo e instalando as atualizações mais recentes a partir do Web site do fabricante da aplicação. Para atualizar a aplicação antivírus, identifique a aplicação antivírus instalada no seu computador VAIO e siga estes passos.

1. Certifique-se de que o computador VAIO está ligado à Internet.
2. Efectue uma destas ações de acordo com a aplicação antivírus pré-instalada.

   Para Trend Micro:

   Inicie o Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Para McAfee:

   Inicie o McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ou McAfee Total Protection.

   Para Windows Defender:

   Inicie o Windows Defender.

   Para Kaspersky Internet Security:

   Inicie o Kaspersky Internet Security.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Nota

- O procedimento real poderá ser diferente do indicado acima, dependendo da versão da aplicação instalada no seu computador VAIO. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para iniciar a aplicação antivírus, consulte Iniciar Aplicações.

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

## Mudar de uma conta local para uma conta Microsoft

No Windows 8, pode alternar entre uma conta local e uma conta Microsoft.

Ao mudar de uma conta local para uma conta Microsoft, pode transferir aplicações da Loja Windows.

Para criar ou mudar para uma conta Microsoft, siga estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e A sua conta no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Ligar a uma conta Microsoft.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para mudar para uma conta local, selecione Desligar no passo 4 em vez de Ligar a uma conta Microsoft.

- Se se esquecer da palavra-passe da sua conta Microsoft, contacte os serviços de suporte da Microsoft.

## Criar/alterar/remover a palavra-passe do Windows

A definição da palavra-passe do Windows permite-lhe proteger o computador VAIO contra o acesso não autorizado, solicitando a introdução de uma palavra-passe quando o computador é ligado ou quando regressa do modo de poupança de energia para o modo Normal.

Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre a palavra-passe do Windows.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e Opções de início de sessão no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Adicionar ou Alterar em Palavra-passe.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir a palavra-passe.

#### Nota

- Não se esqueça da sua palavra-passe. Anote-a e guarde-a num local seguro.

#### Sugestão

- Poderá introduzir uma sugestão, para se lembrar da palavra-passe caso se esqueça da mesma. Também poderá criar um disco de reposição de palavras-passe, que poderá ser utilizado para criar uma nova palavra-passe. Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre a palavra-passe do Windows.

## Definir/alterar a palavra-passe de ligação

Pode definir uma palavra-passe (palavra-passe de ligação) para o arranque do computador VAIO, utilizando a função do BIOS. A introdução da palavra-passe de ligação será pedida após a apresentação do logótipo VAIO, para iniciar o computador.

Existem dois tipos de palavra-passe. Defina primeiro a palavra-passe da máquina.

- Palavra-passe da máquina (para administradores):

  Permite que os utilizadores com direitos administrativos alterem todas as opções de configuração existentes no ecrã de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO.

- Palavra-passe do utilizador (para utilizadores sem direitos administrativos):

  Permite que os utilizadores normais alterem algumas das opções de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO. Para definir a palavra-passe do utilizador, tem de definir primeiro a palavra-passe da máquina.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Introduza a palavra-e prima a tecla Enter.

   Para alterar a palavra-passe, introduza a palavra-passe actual e uma palavra-passe nova. A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços) e é sensível a maiúsculas e minúsculas.

5. Prima a teclaoupara selecionar Password when Power On, prima a tecla Enter e selecione Enabled.
6. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.
7. No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Certifique-se de que anota a palavra-passe, para não se esquecer dela.

- Se se esquecer da palavra-passe, não poderá iniciar o computador VAIO.

- Pode repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS introduzindo a palavra-passe do computador.

- Se se esquecer da palavra-passe da máquina, esta terá de ser reposta pelo serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. (Será cobrada uma taxa de reposição.)

## Remover a palavra-passe de ligação

Se a introdução de uma palavra-passe para iniciar o computador VAIO deixar de ser necessária, siga estes passos para remover a palavra-passe da máquina e a palavra-passe do utilizador.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Deixe os campos Enter New Password e Confirm New Password em branco e prima a tecla Enter.
5. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.

   No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

## Ver as informações do sistema

Pode ver as informações do sistema do seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Care (Desktop). (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Care (Desktop).)
2. Selecione About your VAIO e System information.

   As informações do sistema do computador VAIO são apresentadas.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Definir/alterar a palavra-passe de ligação

Pode definir uma palavra-passe (palavra-passe de ligação) para o arranque do computador VAIO, utilizando a função do BIOS. A introdução da palavra-passe de ligação será pedida após a apresentação do logótipo VAIO, para iniciar o computador.

Existem dois tipos de palavra-passe. Defina primeiro a palavra-passe da máquina.

- Palavra-passe da máquina (para administradores):

  Permite que os utilizadores com direitos administrativos alterem todas as opções de configuração existentes no ecrã de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO.

- Palavra-passe do utilizador (para utilizadores sem direitos administrativos):

  Permite que os utilizadores normais alterem algumas das opções de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO. Para definir a palavra-passe do utilizador, tem de definir primeiro a palavra-passe da máquina.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Introduza a palavra-e prima a tecla Enter.

   Para alterar a palavra-passe, introduza a palavra-passe actual e uma palavra-passe nova. A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços) e é sensível a maiúsculas e minúsculas.

5. Prima a teclaoupara selecionar Password when Power On, prima a tecla Enter e selecione Enabled.
6. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.
7. No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Certifique-se de que anota a palavra-passe, para não se esquecer dela.

- Se se esquecer da palavra-passe, não poderá iniciar o computador VAIO.

- Pode repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS introduzindo a palavra-passe do computador.

- Se se esquecer da palavra-passe da máquina, esta terá de ser reposta pelo serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. (Será cobrada uma taxa de reposição.)

## Remover a palavra-passe de ligação

Se a introdução de uma palavra-passe para iniciar o computador VAIO deixar de ser necessária, siga estes passos para remover a palavra-passe da máquina e a palavra-passe do utilizador.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Deixe os campos Enter New Password e Confirm New Password em branco e prima a tecla Enter.
5. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.

   No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

## Utilizar o VAIO Update

O VAIO Update fornece um serviço que o informa da existência de atualizações, como avisos importantes ou programas atualizados, destinado a manter o computador VAIO atualizado.

Através da Internet, o VAIO Update deteta automaticamente as atualizações necessárias para melhorar o desempenho do computador ou aplicações novas que estejam disponíveis, permitindo-lhe efetuar a transferência e instalar em alguns passos simples.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Sugestão

- Também é possível iniciar o VAIO Update a partir do VAIO Care (Desktop).

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)

Antes de utilizar o ecrã tátil, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta do mesmo.

- Não carregue com força no ecrã tátil.

  Os toques suaves funcionam sempre, uma vez que o computador VAIO está equipado com um ecrã tátil capacitivo.

- O ecrã tátil poderá não funcionar corretamente se ligar o computador VAIO enquanto toca no ecrã ou se o computador sofrer a interferência de ondas eletromagnéticas durante o processo de arranque. Neste caso, reinicie o computador.

- O ecrã tátil poderá não funcionar durante vários segundos depois do computador VAIO passar do modo de Suspensão ao modo Normal. Neste caso, aguarde uns instantes antes de utilizar o ecrã tátil.

- Mantenha o ecrã limpo para assegurar uma boa sensibilidade ao toque. A sujidade poderá causar danos ou avarias.

## Aumentar o tamanho do texto (PPP) (Modelos equipados com ecrã tátil)

A alteração do valor de PPP para aumentar o tamanho do texto e dos ícones permite-lhe utilizar o ecrã tátil mais facilmente.

1. Abra o Painel de Controlo e selecione Aspeto e Personalização e Aumentar ou diminuir o tamanho do texto e de outros itens. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)
2. Selecione as opções pretendidas no ecrã e Aplicar.
3. Se for apresentada uma mensagem a recomendar que termine a sessão, selecione Terminar sessão agora.
4. Inicie sessão novamente.

   O tamanho do tipo de letra do texto no Windows passa a ser diferente.

## Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Para utilizar o computador VAIO pode tocar no ecrã táctil ou fazer um movimento simples com os dedos.

### Operações básicas

#### Para clicar (tocar)

Toque no ecrã táctil uma vez com um dedo. Pode selecionar um botão, como OK e Cancelar, ou um item num menu, tocando nele.

#### Para fazer duplo clique (duplo toque)

Toque no ecrã táctil duas vezes em sucessão rápida com um dedo.

Pode iniciar uma aplicação, como um processador de texto ou um programa de folha de cálculo, ou abrir um ficheiro, fazendo duplo toque no respetivo ícone.

#### Para arrastar

Coloque um dedo sobre o ponto pretendido no ecrã táctil e deslize o dedo. Com este movimento, pode mover um ficheiro ou alterar o tamanho de uma janela.

#### Para arrastar e largar

Toque no ícone do ficheiro pretendido, arraste-o para outra pasta, janela ou ícone de aplicação e, em seguida, levante o dedo do ecrã. Pode mover ou copiar um ficheiro com este movimento.

### Operações avançadas

Para utilizar o computador VAIO pode fazer um movimento simples (gesto) com os dedos no ecrã táctil.

A resposta ao gesto varia consoante a aplicação.

#### Para fazer clique com o botão direito (tocar sem soltar)

Toque sem soltar no ponto pretendido do ecrã táctil durante alguns segundos e levante o dedo. Dependendo do ponto onde tocar, poderão ver apresentados vários menus.

#### Para deslocar

Toque e deslize numa área deslocável de uma janela, como uma janela do Internet Explorer. Também pode arrastar o controlo de deslize da barra de deslocamento vertical da janela selecionada para deslocar essa janela.

#### Para ampliar ou reduzir uma imagem, como uma fotografia (zoom)

Faça um gesto de aproximação dos dedos no ecrã táctil com dois dedos para ampliar uma imagem, como uma fotografia em Fotografias. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para rodar uma imagem, como uma fotografia (rodar)

Coloque dois dedos no ecrã táctil e deslize-os em círculo para rodar uma imagem, como uma fotografia. Consoante a aplicação que estiver a utilizar, poderá não conseguir rodar as imagens.

#### Para selecionar fazendo um gesto de percorrer

Deslize o dedo uma distância curta, na direção do ecrã que não se desloca.

Pode selecionar um item, como um mosaico de aplicação ou uma imagem.

## Acerca dos sensores integrados

O acelerómetro, a bússola digital (magnetómetro) e o sensor giroscópio integrados permitem-lhe utilizar as seguintes funções.

### Rotação do ecrã utilizando o acelerómetro integrado

Quando roda o computador VAIO no Modo Tablet, o acelerómetro integrado deteta o movimento automaticamente e roda o ecrã do computador na vertical ou na horizontal, consoante a orientação do computador.

### Apoio à navegação utilizando a bússola digital integrada

Quando o computador VAIO está no Modo Tablet, a bússola digital integrada fornece apoio à navegação nas aplicações compatíveis detetando a direção em que o computador está virado.

### Utilização de aplicações com o sensor giroscópio

O sensor giroscópio integrado deteta o movimento angular do computador VAIO, o que permite efetuar ações com aplicações, como uma aplicação de jogo.

#### Sugestão

- É necessário calibrar a bússola digital integrada quando a aplicação deixa de indicar a direção corretamente. Consulte Notas sobre os sensores integrados para obter mais informações.

## Notas sobre os sensores integrados

Antes de utilizar os sensores integrados, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta dos mesmos.

### Notas sobre a utilização do acelerómetro integrado

- Não é possível mudar a orientação do ecrã do computador VAIO quando este está ligado a um monitor externo. Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- O ecrã do computador pode apresentar imagens distorcidas se mudar a orientação do ecrã estando a proteção de ecrã ativada.

- Algumas aplicações não suportam a orientação vertical e poderão não funcionar corretamente. Nesse caso, utilize o computador VAIO na orientação horizontal.

### Notas sobre a utilização da bússola digital integrada

- A bússola digital integrada funciona através da deteção da direção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.

  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afetada por interferências magnéticas e não funcionar corretamente, principalmente nos seguintes locais:

  - Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

  - Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

  - Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

  - Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

  - Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

  - Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

    A caneta (Stylus Digitalizador) fornecida ou opcional contém um íman. Se aproximar a caneta do magnetómetro () do computador VAIO ou se a colocar sobre o teclado junto do magnetómetro, a bússola digital poderá não funcionar corretamente.

    SVF13N

    SVF14N/SVF15N

- Quando o magnetismo ao redor do computador VAIO é instável, a precisão da bússola digital integrada pode ser menor; no entanto, isto é normal e não indica uma avaria. Neste caso, será necessário calibrar a bússola digital.

  Afaste-se de materiais que causam interferências magnéticas, como produtos metálicos ou ímanes, e efetue as ações seguintes quando executar uma aplicação que utilize a bússola digital.

  Se utilizar a caneta fornecida ou opcional, efetue as ações mantendo sempre a caneta afastada do computador VAIO.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus no sentido horário com o ecrã LCD virado para cima.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus longitudinalmente.

  - Coloque o computador VAIO sobre uma superfície plana, segure o computador com ambas as mãos e rode-o uma vez 360 graus transversalmente.

  - Se o problema persistir depois de ter efetuado cada um dos procedimentos acima descritos uma vez, repita-os várias vezes. Se o problema ainda persistir, utilize o computador VAIO num local com menor exposição a interferências magnéticas.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Abrir o Painel de Controlo

Pode abrir o Painel de Controlo seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Painel de Controlo.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Recuperar a partir da área de recuperação

Poderá recuperar o computador VAIO a partir da área de recuperação do dispositivo de armazenamento integrado. Este método de recuperação é mais rápido do que utilizar os suportes de recuperação.

Consulte Notas sobre a recuperação antes de recuperar o computador.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar resolução de problemas (Recuperação) (Start troubleshooting (recovery)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

   Aguarde alguns instantes até que apareça o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

3. Selecione resolução de problemas (Troubleshoot) e VAIO recovery solutions.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Selecione Start recovery wizard.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se a janela de seleção do idioma for apresentada, selecione o idioma pretendido e OK.

- Para efetuar a recuperação selectiva, selecione Tools e Start advanced recovery wizard.

## Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização)

Se o computador VAIO ficar instável, recomendamos que utilize a função de atualização fornecida pelo Windows. Atualize o computador efectuando estes passos.

#### Nota

- Os modelos de 64 GB ou 128 GB equipados com SSD não suportam a função de atualização. Se quiser verificar a capacidade da unidade SSD, prima o botão ASSIST enquanto o computador VAIO está desligado para fazer aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. SelecioneLigar/Desligar, mantenha premida a tecla Shift e selecione Encerrar.
   O computador VAIO encerra completamente.
3. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.
   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).
4. Selecione Iniciar resolução de problemas (Recuperação) (Start troubleshooting (recovery)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

   Aguarde alguns instantes até que apareça o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

5. Selecione resolução de problemas (Troubleshoot) e Refresh your PC.

A maioria dos dados de utilizador guardados no dispositivo de armazenamento integrado, algumas definições do Windows e todas as aplicações transferidas da Loja Windows são conservados mesmo após a atualização do computador VAIO. No entanto, as definições de algumas aplicações, ou ficheiros existentes nas pastas específicas, poderão não ser retidas.

Consulte a lista seguinte para obter detalhes sobre que definições são retidas e que dados são apagados depois de atualizar o computador.

#### Definições retidas depois de atualizar o computador VAIO

As definições seguintes serão retidas depois de atualizar o computador VAIO.

- Definições de bibliotecas

- Contas de utilizador (locais, de domínio, conta Microsoft) e associações a grupos

- Definições de domínio

- Definições do Windows Update

- Fundo do ecrã Iniciar e do ecrã de bloqueio

- Temas do ambiente de trabalho

- Definições internacionais

- Perfis de rede sem fios

- Definições configuradas nas Boas-vindas ao Windows

#### Dados apagados depois de atualizar o computador VAIO

Os dados existentes nas pastas especificadas abaixo serão apagados depois de atualizar o VAIO.

- \Windows

- \Programas

- \Programas (x86)

- \ProgramData

- \Utilizadores\(Nome de utilizador)\AppData

#### Nota

- Guarde antecipadamente os dados importantes.

- Os dados protegidos por direitos de autor, como dados de difusão digital ou ficheiros de música organizados por aplicações de reprodução de multimédia digital, poderão não estar disponíveis, mesmo que sejam mantidos na mesma localização depois de atualizar o computador VAIO.

  Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação que estiver a utilizar para obter instruções.

#### Sugestão

- As aplicações pré-instaladas aquando da entrega e as instaladas a partir da Loja Windows são mantidas, mas as aplicações de ambiente de trabalho que tiver instalado após a compra serão apagadas.

## Remover o conteúdo de recuperação para libertar espaço em disco

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde estão armazenados os dados de recuperação do sistema. Se o seu computador VAIO estiver equipado com uma unidade de estado sólido (SSD), poderá pretender minimizar a área de recuperação removendo estes dados para libertar espaço na unidade C: (ou na última unidade existente na lista de unidades, por exemplo, unidade D:).

Necessita de suportes de recuperação para remover os dados de recuperação do sistema ou para recuperar o computador depois de remover estes dados.

Note que a remoção do conteúdo de recuperação impossibilita a utilização da função de atualizar.

Se utilizar suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo sem uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecido) ao computador. Consulte Ligar uma unidade externa para obter mais informações sobre como ligar a unidade de disco óptico externa.

Se tiver sido fornecido um transformador ou um cabo de alimentação, ligue-o a uma fonte de alimentação.

1. Crie os suportes de recuperação, se ainda não o tiver feito.

   Consulte Criar suportes de recuperação para obter mais informações sobre como criar suportes de recuperação.

2. Introduza o suporte de recuperação na unidade de disco óptico ou ligue uma pen USB (não fornecido) à porta USB do computador VAIO enquanto este estiver no modo Normal.
3. Desligue o computador VAIO.
4. Prima o botão ASSIST para apresentar o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Selecione Tools e Remove recovery partition.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Recuperar a partir de suportes de recuperação

Se os dados da área de recuperação tiverem sido danificados ou apagados, poderá utilizar os suportes de recuperação para recuperar o computador VAIO.

No entanto, a recuperação do computador utilizando os suportes de recuperação é mais demorada do que utilizando a área de recuperação.

Se utilizar suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo sem uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecido) ao computador. Consulte Ligar uma unidade externa para obter mais informações sobre como ligar a unidade de disco óptico externa.

Se tiver sido fornecido um transformador ou um cabo de alimentação, ligue-o a uma fonte de alimentação.

1. Introduza o suporte de recuperação (disco óptico) na unidade de disco óptico ou ligue uma pen USB à porta USB do computador VAIO enquanto este estiver no modo Normal.
2. Desligue o computador VAIO.
3. Prima o botão ASSIST para apresentar o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Selecione Start recovery wizard.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se a janela de seleção do idioma for apresentada, selecione o idioma pretendido e OK.

- Para efetuar a recuperação selectiva, selecione Tools e Start advanced recovery wizard.

- Se não conseguir recuperar o computador VAIO utilizando a pen USB, ligue-a a outra porta USB do computador e tente recuperar o computador novamente.

## Verificar o volume da área de recuperação

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde estão armazenados os dados de recuperação do sistema.

Para verificar o volume da área de recuperação, siga estes passos:

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Este PC.
3. Selecione Computador na barra de menus e Gerir.
4. Selecione Gestão de Discos em Armazenamento no painel esquerdo.

   O volume da área de recuperação e o volume total da unidade C: são apresentados na linha Disco 0 no painel central.

## Acerca da recuperação

A recuperação é o processo de restaurar a condição de fábrica original do dispositivo de armazenamento integrado. A atualização é o processo de reinstalar o sistema operativo, mantendo as definições principais e os dados pessoais.

Primeiro atualize o computador VAIO caso este fique instável. Se o problema persistir, recupere o computador.

Pode recuperar o seu computador de dois modos:

- A partir de suportes de recuperação

- A partir da área de recuperação

#### Nota

- Os modelos de 64 GB ou 128 GB equipados com SSD não suportam a função de atualização. Se quiser verificar a capacidade da unidade SSD, prima o botão ASSIST enquanto o computador VAIO está desligado para fazer aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

### Quando tenho de efetuar a recuperação ou a atualização?

- Se o computador VAIO ficar instável

- Se o computador VAIO tiver sido infectado com um vírus informático

- Se o computador VAIO tiver problemas que não possam ser solucionados através da resolução de problemas

- Se tiver formatado a unidade C: acidentalmente

### Que aplicações devo utilizar para recuperar ou atualizar o computador VAIO ou criar suportes de recuperação?

Utilize as aplicações seguintes.

#### VAIO Care

- Criar suportes de recuperação

- Verificar o hardware do computador

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Recuperar o computador VAIO

- Recuperar (efetuar uma cópia de segurança) dos dados

- Apagar todos os dados do dispositivo de armazenamento integrado

#### Ambiente de Recuperação do Windows (Windows RE)

- Atualização

#### Sugestão

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care e VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions para obter mais informações.

- Também é possível recuperar o computador VAIO a partir do Ambiente de Recuperação do Windows (Windows RE).

### O que é uma área de recuperação?

A área de recuperação do dispositivo de armazenamento integrado contém dados para recuperação do sistema e das aplicações. Em circunstâncias normais, não é possível modificar ou eliminar os dados existentes nesta área. No entanto, são comercializadas aplicações concebidas para este efeito.

### Por que motivo tenho de criar suportes de recuperação?

Os suportes de recuperação são utilizados para restaurar a condição original de fábrica do computador VAIO. Se o Windows não arrancar e tiver eliminado a área de recuperação, irá necessitar dos suportes de recuperação para efetuar a recuperação.

Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador estar pronto para ser utilizado.

## Criar suportes de recuperação

Siga as instruções indicadas abaixo para criar suportes de recuperação.

Pode utilizar DVDs, Blu-ray Disc e uma pen USB como suportes de recuperação.

- No modelo sem uma unidade de disco ótico integrada:

  Utilize uma pen USB.

- No modelo com uma unidade de disco ótico integrada:

  Recomenda-se que utilize suportes DVD-R, uma vez que os dados existentes numa pen USB podem ser eliminados acidentalmente. Também poderá utilizar suportes BD-R/BD-R DL/DVD-R DL/DVD+R/DVD+R DL; no entanto, o tipo de suportes que poderá utilizar no seu computador VAIO, bem como o número de discos necessário, irá variar consoante o modelo adquirido. Será notificado destas informações durante o processo de criação.

#### Nota

- As portas USB compatíveis com a norma USB 3.0 não suportam a recuperação com uma pen USB que seja compatível com a norma USB 3.0. Nos modelos sem portas USB compatíveis apenas com a norma USB 2.0, certifique-se de que cria suportes de recuperação com uma pen USB que não seja compatível com a norma USB 3.0.

1. Ligue o computador VAIO à Internet, transfira e instale as atualizações mais recentes utilizando o VAIO Update.
2. Se criar suportes de recuperação (discos óticos) no modelo sem uma unidade de disco ótico integrada, ligue uma unidade de disco ótico externa (não fornecido) ao computador VAIO. (Consulte Ligar uma unidade externa para obter mais informações sobre como ligar a unidade de disco ótico externa.)

   Se tiver sido fornecido um transformador ou um cabo de alimentação, ligue-o a uma fonte de alimentação.

3. Para iniciar o VAIO Care, prima o botão ASSIST enquanto o computador VAIO está ligado.

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

   A janela VAIO Care é apresentada.

4. Selecione Advanced Tools, Restore and recovery e Create Recovery Media.
5. Leia cuidadosamente as instruções apresentadas no ecrã e depois selecione Next.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Nota

- O estado atual do processo poderá demorar algum tempo a ser apresentado.

- Não ejete nem desligue o suporte de dados enquanto criar os suportes de recuperação, se o fizer, poderá originar uma falha.

- Guarde os suportes de recuperação num local seguro.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e uma palavra-passe de administrador.

#### Notas sobre a criação de suportes de recuperação

- Quando criar suportes de recuperação, utilize o VAIO Care. Se criar um suporte de recuperação de qualquer outra forma e efetuar uma recuperação, o computador VAIO poderá não ser restaurado com a condição original de fábrica. A Sony não garante a compatibilidade do computador com esse tipo de suporte de recuperação.

- Os suportes de recuperação são específicos do computador VAIO onde foram criados.

- Não é possível atualizar o computador VAIO utilizando suportes de recuperação.

- Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador VAIO estar pronto para ser utilizado. Nos casos seguintes, poderá não conseguir recuperar o computador a partir da área de recuperação, necessitando de suportes de recuperação:

  - Modificou a área de recuperação com aplicações concebidas para a modificação de dados.

  - Instalou um sistema operativo diferente do sistema operativo pré-instalado no computador.

  - Formatou o dispositivo de armazenamento integrado sem utilizar o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Não toque na superfície dos discos nem deixe que fique suja. A existência de dedadas ou poeira na superfície poderá causar erros de leitura/escrita.

- Para criar suportes de recuperação, poderá ter de utilizar o espaço livre na unidade C: equivalente a mais do dobro da capacidade dos suportes que utilizar. Consoante o seu modelo, poderá não conseguir criar os suportes de recuperação no momento da compra devido à falta de espaço livre, mesmo que a unidade de disco ótico suporte suportes Blu-ray Disc ou suportes DVD duplos/de camada dupla.

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care antes de utilizar uma pen USB como suporte de recuperação.

## Notas sobre a recuperação

Leia cuidadosamente as notas seguintes antes de recuperar o computador VAIO.

### Notas importantes sobre a recuperação

- A recuperação do computador VAIO irá eliminar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado e irá restaurar todas as definições de fábrica originais. Certifique-se de que efectuou uma cópia de segurança dos seus dados.

  Se desejar conservar as definições principais e os dados pessoais, atualize o computador. Consulte Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização) para obter mais informações.

- Antes de recuperar o computador, desligue todos os periféricos do computador VAIO à excepção do cabo de alimentação, do transformador ou dos dispositivos necessários para a recuperação.

- Mantenha o cabo de alimentação ou o transformador ligado ao computador VAIO durante o processo de recuperação.

- Não pare o processo de recuperação até que este tenha sido concluído.

- Se se tiver esquecido da palavra-passe e não conseguir iniciar o processo de recuperação, contacte o serviço de assistência a centro de clientes/suporte autorizado da Sony para a repor. Será cobrada uma taxa de reposição.

### Notas sobre as aplicações

- A recuperação do computador VAIO só restaura as aplicações pré-instaladas. Não é possível restaurar as aplicações instaladas por si nem os dados criados desde a compra. Além disso, não é possível restaurar apenas o Windows.

- Algumas aplicações pré-instaladas incluem opções que permitem a instalação ou desinstalação dessas aplicações. No entanto, as aplicações poderão não funcionar corretamente no seu computador VAIO se estas opções forem utilizadas.

- A instalação de aplicações concebidas para modificar o tamanho das partições poderá desativar a recuperação ou a criação de suportes de recuperação. Para o evitar, crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador VAIO estar pronto para ser utilizado. Consulte Criar suportes de recuperação para obter mais informações.

## Acerca do botão ASSIST

Prima o botão ASSIST para efetuar a manutenção regular do computador VAIO ou para resolver problemas que poderá encontrar durante a utilização do computador.

Se o computador estiver ligado, o botão ASSIST inicia o VAIO Care.

Se o computador estiver desligado, o botão ASSIST faz aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode).

O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, quando o Windows não arranca.

#### Nota

- Se o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) for apresentado e passarem cinco minutos sem que seja efectuada qualquer operação, o computador VAIO desliga-se automaticamente.

## Iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos

Pode iniciar o computador VAIO a partir de dispositivos externos, como uma unidade de disco óptico, uma unidade de disquetes USB ou uma pen USB, utilizando a função do BIOS.

1. Ligue um dispositivo externo ao computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

3. Selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   O processo de arranque a partir do dispositivo externo é iniciado.

#### Nota

- Desligue todos os dispositivos do computador VAIO, exceto o dispositivo externo a partir do qual pretende efetuar o arranque. Alguns dispositivos externos não podem ser utilizados para iniciar o computador ou não podem ser utilizados com o computador.

- Se o dispositivo externo for fornecido com um transformador, ligue-o antecipadamente a uma fonte de alimentação CA.

## Restaurar ficheiros de sistema utilizando um ponto de restauro quando não consegue iniciar o Windows

Quando não conseguir iniciar o Windows, siga estes passos para restaurar os ficheiros de sistema do computador.

1. Desligue o computador VAIO.
2. Prima o botão ASSIST para apresentar o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar resolução de problemas (Recuperação) (Start troubleshooting (recovery)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

   Aguarde alguns instantes até que apareça o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

3. Selecione resolução de problemas (Troubleshoot), Opções avançadas (Advanced options) e Restauro do sistema (System Restore).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até a janela Restauro do sistema (System Restore) aparecer.

4. Selecione Next.
5. Selecione um ponto de restauro e Next.

   É apresentada a janela de confirmação do ponto de restauro selecionado.

6. Selecione Concluir (Finish) para confirmar o ponto de restauro.

   O computador VAIO é reiniciado após os ficheiros de sistema serem restaurados.

## Acerca da cópia de segurança

O processo de cópia de segurança cria uma cópia de segurança dos dados armazenados no dispositivo de armazenamento integrado e guarda-a noutra localização.

Devido a eventos inesperados ou vírus informáticos, poderá perder dados armazenados no dispositivo de armazenamento integrado. Para restaurar os dados perdidos, irá necessitar de uma cópia de segurança destes.

Recomendamos vivamente que efectue regularmente cópias de segurança dos seus dados.

Se conseguir iniciar o Windows, poderá efetuar cópias de segurança e restaurar os dados com a funcionalidade do Windows.

Para utilizar a funcionalidade, abra o Painel de Controlo e selecione Sistema e Segurança e Histórico de Ficheiros.

## Acerca dos tipos de cópia de segurança

Pode utilizar a funcionalidade Windows Cópia de Segurança e Restauro para efetuar uma cópia de segurança dos seus dados valiosos.

Existem vários tipos de cópia de segurança para satisfazer as suas necessidades, conforme descrito abaixo.

### Efetuar uma cópia de segurança de ficheiros

Pode selecionar e efetuar uma cópia de segurança das pastas e ficheiros armazenados no computador VAIO para um disco rígido externo.

Para obter detalhes sobre como efetuar uma cópia de segurança de dados, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

### Efetuar uma cópia de segurança de imagens do sistema

Pode criar uma cópia de segurança da totalidade do sistema do computador VAIO. Se o dispositivo de armazenamento integrado ou o computador alguma vez deixarem de funcionar, poderá utilizar a imagem do sistema para restaurar o estado do computador no momento em que a cópia de segurança foi efetuada.

Para criar uma imagem do sistema, necessita de um disco rígido opcional formatado com o sistema de ficheiros NTFS. Também poderá efetuar uma cópia de segurança de imagem do sistema para discos óticos, como Blu-ray Disc ou DVD.

Para obter detalhes sobre como criar uma imagem do sistema, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

#### Nota

- A Sony não proporciona qualquer restauro ou compensação por dados perdidos ou danificados em quaisquer circunstâncias, incluindo a falha do computador VAIO.

- Crie suportes de recuperação o mais brevemente possível após a aquisição do computador VAIO. Se não conseguir criar uma cópia de segurança dos seus dados com a funcionalidade do Windows devido a problemas do computador, poderá utilizar a ferramenta de cópia de segurança incluída nos suportes de recuperação para efetuar uma cópia de segurança dos dados.

  Para obter mais informações sobre como definir a palavra-passe do Windows, consulte Criar suportes de recuperação.

#### Sugestão

- Se o computador VAIO não estiver equipado com uma unidade de disco, terá de ligar um dispositivo externo (como um disco rígido ou uma unidade de DVD externa) ao computador, ou terá de redimensionar a partição da unidade C: e criar outra partição antes de efetuar a cópia de segurança. Consulte Criar partições para obter mais informações.

## Criar um ponto de restauro

Um ponto de restauro permite restaurar um estado anterior dos ficheiros de sistema do computador, dependendo do momento em que o ponto de restauro foi criado.

Normalmente, estes pontos de restauro são criados automaticamente; por exemplo, quando é instalado um controlador. No entanto, recomendamos que crie manualmente um novo ponto de restauro antes de instalar quaisquer aplicações ou controladores no computador VAIO.

Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter informações sobre como criar um ponto de restauro.

## Efetuar uma cópia de segurança dos dados se não conseguir iniciar o Windows

Se não conseguir iniciar o Windows, efetue uma cópia de segurança dos seus dados com o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar resolução de problemas (Recuperação) (Start troubleshooting (recovery)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

   Aguarde alguns instantes até que apareça o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

3. Selecione resolução de problemas (Troubleshoot) e VAIO recovery solutions.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

4. Selecione Tools e Rescue Data.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se a janela de seleção do idioma for apresentada no passo 3, selecione o idioma pretendido e OK.

- Em alternativa, poderá iniciar o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions com os suportes de recuperação. Consulte Recuperar a partir de suportes de recuperação para obter mais informações.

- Recomendamos que selecione um disco rígido externo como localização para guardar os ficheiros recuperados, se selecionar Custom rescue.

#### Notas sobre a utilização de VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Processe os ficheiros recuperados com cuidado, para os proteger contra o acesso não autorizado.

- Desative a funcionalidade de encriptação do disco rígido do Windows antes de utilizar o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions para efetuar uma cópia de segurança e restaurar os seus dados.

  No entanto, os ficheiros recuperados que não estiverem encriptados no dispositivo de armazenamento integrado poderão ser facilmente acedidos por utilizadores não autorizados, através da utilização dos suportes de recuperação e desta aplicação. Consequentemente, depois de utilizar esta aplicação, defina a palavra-passe de ligação ou do disco rígido, ative a funcionalidade de encriptação do disco rígido do Windows e guarde os suportes de recuperação num local seguro, para proteger os ficheiros recuperados contra o acesso não autorizado.

- Para restaurar dados protegidos por direitos de autor, como ficheiros de música organizados por software de recuperação de multimédia digital, utilize uma ferramenta de cópia de segurança especificada pelo software utilizado para importar esses dados. A Sony não garante a compatibilidade de reprodução dos dados que não sejam restaurados com a ferramenta de cópia de segurança especificada.

- VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions não suporta a cópia de segurança de um ficheiro cujo nome, incluindo o caminho, tenha mais de 260 caracteres.

- A utilização de VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions não garante a criação de uma cópia de segurança de todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado.

  A Sony não assume responsabilidades por qualquer perda de dados resultante do processo de cópia de segurança.

- Utilize o cabo de alimentação ou o transformador para alimentar o computador VAIO enquanto utilizar o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- O computador VAIO é reiniciado automaticamente 72 horas depois de VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions ser iniciado. Se tiverem decorrido 72 horas desde que o processo de cópia de segurança foi iniciado, o processo será parado e o computador será reiniciado. Não é possível retomar o processo.

- Os ficheiros recuperados poderão ser divididos em dois ou mais ficheiros e guardados numa localização específica, ou o seu nome poderá ser mudado, dependendo da localização selecionada. Utilize o VAIO Data Restore Tool para restaurar os ficheiros recuperados. Consulte Restaurar dados com o VAIO Data Restore Tool para obter mais informações.

- Se o disco rígido ou a unidade de disco ótico externa não suportar a ligação USB, terá de instalar um controlador.

## Restaurar dados com o VAIO Data Restore Tool

Pode utilizar o VAIO Data Restore Tool para restaurar ficheiros dos quais tenha anteriormente efetuado uma cópia de segurança utilizando o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

Para obter instruções sobre a utilização da aplicação, consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione VAIO Data Restore Tool.

   A janela VAIO Data Restore Tool é apresentada.

3. Selecione Next.

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

4. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Nota

- Para restaurar dados protegidos por direitos de autor, como ficheiros de música organizados por software de recuperação de multimédia digital, utilize uma ferramenta de cópia de segurança especificada pelo software utilizado para importar esses dados. A Sony não garante a compatibilidade de reprodução dos dados que não sejam restaurados com a ferramenta de cópia de segurança especificada.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

- Se for necessário, mova os ficheiros restaurados para a localização original.

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Remover o conteúdo de recuperação para libertar espaço em disco

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde estão armazenados os dados de recuperação do sistema. Se o seu computador VAIO estiver equipado com uma unidade de estado sólido (SSD), poderá pretender minimizar a área de recuperação removendo estes dados para libertar espaço na unidade C: (ou na última unidade existente na lista de unidades, por exemplo, unidade D:).

Necessita de suportes de recuperação para remover os dados de recuperação do sistema ou para recuperar o computador depois de remover estes dados.

Note que a remoção do conteúdo de recuperação impossibilita a utilização da função de atualizar.

Se utilizar suportes de recuperação (discos ópticos) no modelo sem uma unidade de disco óptico integrada, ligue uma unidade de disco óptico externa (não fornecido) ao computador. Consulte Ligar uma unidade externa para obter mais informações sobre como ligar a unidade de disco óptico externa.

Se tiver sido fornecido um transformador ou um cabo de alimentação, ligue-o a uma fonte de alimentação.

1. Crie os suportes de recuperação, se ainda não o tiver feito.

   Consulte Criar suportes de recuperação para obter mais informações sobre como criar suportes de recuperação.

2. Introduza o suporte de recuperação na unidade de disco óptico ou ligue uma pen USB (não fornecido) à porta USB do computador VAIO enquanto este estiver no modo Normal.
3. Desligue o computador VAIO.
4. Prima o botão ASSIST para apresentar o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a partir de mídia (dispositivo USB/disco óptico) (Start from media (USB device/optical disc)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

5. Selecione Tools e Remove recovery partition.
6. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

## Criar outras unidades (Modificar partições)

As partições são áreas divididas no dispositivo de armazenamento integrado. A divisão do dispositivo de armazenamento integrado em várias partições poderá ter várias vantagens, como a separação dos ficheiros do sistema dos ficheiros de dados.

O computador VAIO só tem uma partição (a unidade C:) como predefinição de fábrica.

Se pretender armazenar dados noutra partição, como a unidade D:, altere o tamanho da partição e crie uma partição nova.

Para mais informações sobre como criar partições, consulte Criar partições.

#### Sugestão

- Alguns modelos poderão ter a unidade D: como predefinição de fábrica.

## Criar partições

Este tópico descreve como criar partições.

#### Nota

- Se reduzir o tamanho da partição da unidade C:, poderá não conseguir criar suportes de recuperação ou concluir o processo de recuperação com êxito, porque não tem espaço suficiente no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Abra o Painel de Controlo, selecione Sistema e Segurança e selecione Criar e formatar partições do disco rígido em Ferramentas Administrativas. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

2. Clique com o botão direito do rato na unidade C: e selecione Reduzir Volume.
3. Introduza o tamanho da partição a criar em Introduza a quantidade de espaço a reduzir, em MB: e selecione Redução.
4. Clique com o botão direito do rato em Não atribuído e selecione Novo Volume Simples.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

## Verificar o volume da área de recuperação

O dispositivo de armazenamento integrado contém a área de recuperação onde estão armazenados os dados de recuperação do sistema.

Para verificar o volume da área de recuperação, siga estes passos:

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Este PC.
3. Selecione Computador na barra de menus e Gerir.
4. Selecione Gestão de Discos em Armazenamento no painel esquerdo.

   O volume da área de recuperação e o volume total da unidade C: são apresentados na linha Disco 0 no painel central.

## Criar outras unidades (Modificar partições)

As partições são áreas divididas no dispositivo de armazenamento integrado. A divisão do dispositivo de armazenamento integrado em várias partições poderá ter várias vantagens, como a separação dos ficheiros do sistema dos ficheiros de dados.

O computador VAIO só tem uma partição (a unidade C:) como predefinição de fábrica.

Se pretender armazenar dados noutra partição, como a unidade D:, altere o tamanho da partição e crie uma partição nova.

Para mais informações sobre como criar partições, consulte Criar partições.

#### Sugestão

- Alguns modelos poderão ter a unidade D: como predefinição de fábrica.

## Criar partições

Este tópico descreve como criar partições.

#### Nota

- Se reduzir o tamanho da partição da unidade C:, poderá não conseguir criar suportes de recuperação ou concluir o processo de recuperação com êxito, porque não tem espaço suficiente no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Abra o Painel de Controlo, selecione Sistema e Segurança e selecione Criar e formatar partições do disco rígido em Ferramentas Administrativas. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

2. Clique com o botão direito do rato na unidade C: e selecione Reduzir Volume.
3. Introduza o tamanho da partição a criar em Introduza a quantidade de espaço a reduzir, em MB: e selecione Redução.
4. Clique com o botão direito do rato em Não atribuído e selecione Novo Volume Simples.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

## Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização)

Se o computador VAIO ficar instável, recomendamos que utilize a função de atualização fornecida pelo Windows. Atualize o computador efectuando estes passos.

#### Nota

- Os modelos de 64 GB ou 128 GB equipados com SSD não suportam a função de atualização. Se quiser verificar a capacidade da unidade SSD, prima o botão ASSIST enquanto o computador VAIO está desligado para fazer aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. SelecioneLigar/Desligar, mantenha premida a tecla Shift e selecione Encerrar.
   O computador VAIO encerra completamente.
3. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.
   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).
4. Selecione Iniciar resolução de problemas (Recuperação) (Start troubleshooting (recovery)).

   Siga as instruções apresentadas no ecrã até aparecer o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

   Aguarde alguns instantes até que apareça o ecrã Selecione uma opção (Choose an option).

5. Selecione resolução de problemas (Troubleshoot) e Refresh your PC.

A maioria dos dados de utilizador guardados no dispositivo de armazenamento integrado, algumas definições do Windows e todas as aplicações transferidas da Loja Windows são conservados mesmo após a atualização do computador VAIO. No entanto, as definições de algumas aplicações, ou ficheiros existentes nas pastas específicas, poderão não ser retidas.

Consulte a lista seguinte para obter detalhes sobre que definições são retidas e que dados são apagados depois de atualizar o computador.

#### Definições retidas depois de atualizar o computador VAIO

As definições seguintes serão retidas depois de atualizar o computador VAIO.

- Definições de bibliotecas

- Contas de utilizador (locais, de domínio, conta Microsoft) e associações a grupos

- Definições de domínio

- Definições do Windows Update

- Fundo do ecrã Iniciar e do ecrã de bloqueio

- Temas do ambiente de trabalho

- Definições internacionais

- Perfis de rede sem fios

- Definições configuradas nas Boas-vindas ao Windows

#### Dados apagados depois de atualizar o computador VAIO

Os dados existentes nas pastas especificadas abaixo serão apagados depois de atualizar o VAIO.

- \Windows

- \Programas

- \Programas (x86)

- \ProgramData

- \Utilizadores\(Nome de utilizador)\AppData

#### Nota

- Guarde antecipadamente os dados importantes.

- Os dados protegidos por direitos de autor, como dados de difusão digital ou ficheiros de música organizados por aplicações de reprodução de multimédia digital, poderão não estar disponíveis, mesmo que sejam mantidos na mesma localização depois de atualizar o computador VAIO.

  Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação que estiver a utilizar para obter instruções.

#### Sugestão

- As aplicações pré-instaladas aquando da entrega e as instaladas a partir da Loja Windows são mantidas, mas as aplicações de ambiente de trabalho que tiver instalado após a compra serão apagadas.

## Acerca da recuperação

A recuperação é o processo de restaurar a condição de fábrica original do dispositivo de armazenamento integrado. A atualização é o processo de reinstalar o sistema operativo, mantendo as definições principais e os dados pessoais.

Primeiro atualize o computador VAIO caso este fique instável. Se o problema persistir, recupere o computador.

Pode recuperar o seu computador de dois modos:

- A partir de suportes de recuperação

- A partir da área de recuperação

#### Nota

- Os modelos de 64 GB ou 128 GB equipados com SSD não suportam a função de atualização. Se quiser verificar a capacidade da unidade SSD, prima o botão ASSIST enquanto o computador VAIO está desligado para fazer aparecer o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

### Quando tenho de efetuar a recuperação ou a atualização?

- Se o computador VAIO ficar instável

- Se o computador VAIO tiver sido infectado com um vírus informático

- Se o computador VAIO tiver problemas que não possam ser solucionados através da resolução de problemas

- Se tiver formatado a unidade C: acidentalmente

### Que aplicações devo utilizar para recuperar ou atualizar o computador VAIO ou criar suportes de recuperação?

Utilize as aplicações seguintes.

#### VAIO Care

- Criar suportes de recuperação

- Verificar o hardware do computador

#### VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions

- Recuperar o computador VAIO

- Recuperar (efetuar uma cópia de segurança) dos dados

- Apagar todos os dados do dispositivo de armazenamento integrado

#### Ambiente de Recuperação do Windows (Windows RE)

- Atualização

#### Sugestão

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care e VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions para obter mais informações.

- Também é possível recuperar o computador VAIO a partir do Ambiente de Recuperação do Windows (Windows RE).

### O que é uma área de recuperação?

A área de recuperação do dispositivo de armazenamento integrado contém dados para recuperação do sistema e das aplicações. Em circunstâncias normais, não é possível modificar ou eliminar os dados existentes nesta área. No entanto, são comercializadas aplicações concebidas para este efeito.

### Por que motivo tenho de criar suportes de recuperação?

Os suportes de recuperação são utilizados para restaurar a condição original de fábrica do computador VAIO. Se o Windows não arrancar e tiver eliminado a área de recuperação, irá necessitar dos suportes de recuperação para efetuar a recuperação.

Crie os suportes de recuperação imediatamente após o computador estar pronto para ser utilizado.

## Utilizar o VAIO Update

O VAIO Update fornece um serviço que o informa da existência de atualizações, como avisos importantes ou programas atualizados, destinado a manter o computador VAIO atualizado.

Através da Internet, o VAIO Update deteta automaticamente as atualizações necessárias para melhorar o desempenho do computador ou aplicações novas que estejam disponíveis, permitindo-lhe efetuar a transferência e instalar em alguns passos simples.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Sugestão

- Também é possível iniciar o VAIO Update a partir do VAIO Care (Desktop).

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Utilizar a aplicação antivírus do computador VAIO

Proteja o seu computador VAIO contra vírus utilizando a aplicação antivírus.

Pode manter a aplicação antivírus actualizada transferindo e instalando as atualizações mais recentes a partir do Web site do fabricante da aplicação. Para atualizar a aplicação antivírus, identifique a aplicação antivírus instalada no seu computador VAIO e siga estes passos.

1. Certifique-se de que o computador VAIO está ligado à Internet.
2. Efectue uma destas ações de acordo com a aplicação antivírus pré-instalada.

   Para Trend Micro:

   Inicie o Trend Micro Titanium Maximum Security.

   Para McAfee:

   Inicie o McAfee LiveSafe - Internet Security, McAfee Internet Security ou McAfee Total Protection.

   Para Windows Defender:

   Inicie o Windows Defender.

   Para Kaspersky Internet Security:

   Inicie o Kaspersky Internet Security.

3. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Nota

- O procedimento real poderá ser diferente do indicado acima, dependendo da versão da aplicação instalada no seu computador VAIO. Neste caso, siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Para iniciar a aplicação antivírus, consulte Iniciar Aplicações.

- Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

## Criar/alterar/remover a palavra-passe do Windows

A definição da palavra-passe do Windows permite-lhe proteger o computador VAIO contra o acesso não autorizado, solicitando a introdução de uma palavra-passe quando o computador é ligado ou quando regressa do modo de poupança de energia para o modo Normal.

Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre a palavra-passe do Windows.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Contas e Opções de início de sessão no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Selecione Adicionar ou Alterar em Palavra-passe.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã para introduzir a palavra-passe.

#### Nota

- Não se esqueça da sua palavra-passe. Anote-a e guarde-a num local seguro.

#### Sugestão

- Poderá introduzir uma sugestão, para se lembrar da palavra-passe caso se esqueça da mesma. Também poderá criar um disco de reposição de palavras-passe, que poderá ser utilizado para criar uma nova palavra-passe. Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre a palavra-passe do Windows.

## Definir/alterar a palavra-passe de ligação

Pode definir uma palavra-passe (palavra-passe de ligação) para o arranque do computador VAIO, utilizando a função do BIOS. A introdução da palavra-passe de ligação será pedida após a apresentação do logótipo VAIO, para iniciar o computador.

Existem dois tipos de palavra-passe. Defina primeiro a palavra-passe da máquina.

- Palavra-passe da máquina (para administradores):

  Permite que os utilizadores com direitos administrativos alterem todas as opções de configuração existentes no ecrã de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO.

- Palavra-passe do utilizador (para utilizadores sem direitos administrativos):

  Permite que os utilizadores normais alterem algumas das opções de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO. Para definir a palavra-passe do utilizador, tem de definir primeiro a palavra-passe da máquina.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Introduza a palavra-e prima a tecla Enter.

   Para alterar a palavra-passe, introduza a palavra-passe actual e uma palavra-passe nova. A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços) e é sensível a maiúsculas e minúsculas.

5. Prima a teclaoupara selecionar Password when Power On, prima a tecla Enter e selecione Enabled.
6. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.
7. No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Certifique-se de que anota a palavra-passe, para não se esquecer dela.

- Se se esquecer da palavra-passe, não poderá iniciar o computador VAIO.

- Pode repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS introduzindo a palavra-passe do computador.

- Se se esquecer da palavra-passe da máquina, esta terá de ser reposta pelo serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. (Será cobrada uma taxa de reposição.)

## Remover a palavra-passe de ligação

Se a introdução de uma palavra-passe para iniciar o computador VAIO deixar de ser necessária, siga estes passos para remover a palavra-passe da máquina e a palavra-passe do utilizador.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Deixe os campos Enter New Password e Confirm New Password em branco e prima a tecla Enter.
5. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.

   No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

## Definir/alterar a palavra-passe de ligação

Pode definir uma palavra-passe (palavra-passe de ligação) para o arranque do computador VAIO, utilizando a função do BIOS. A introdução da palavra-passe de ligação será pedida após a apresentação do logótipo VAIO, para iniciar o computador.

Existem dois tipos de palavra-passe. Defina primeiro a palavra-passe da máquina.

- Palavra-passe da máquina (para administradores):

  Permite que os utilizadores com direitos administrativos alterem todas as opções de configuração existentes no ecrã de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO.

- Palavra-passe do utilizador (para utilizadores sem direitos administrativos):

  Permite que os utilizadores normais alterem algumas das opções de configuração do BIOS e iniciem o computador VAIO. Para definir a palavra-passe do utilizador, tem de definir primeiro a palavra-passe da máquina.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Introduza a palavra-e prima a tecla Enter.

   Para alterar a palavra-passe, introduza a palavra-passe actual e uma palavra-passe nova. A palavra-passe pode ter até 32 caracteres alfanuméricos (incluindo espaços) e é sensível a maiúsculas e minúsculas.

5. Prima a teclaoupara selecionar Password when Power On, prima a tecla Enter e selecione Enabled.
6. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.
7. No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

#### Nota

- Certifique-se de que anota a palavra-passe, para não se esquecer dela.

- Se se esquecer da palavra-passe, não poderá iniciar o computador VAIO.

- Pode repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS introduzindo a palavra-passe do computador.

- Se se esquecer da palavra-passe da máquina, esta terá de ser reposta pelo serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony. (Será cobrada uma taxa de reposição.)

## Remover a palavra-passe de ligação

Se a introdução de uma palavra-passe para iniciar o computador VAIO deixar de ser necessária, siga estes passos para remover a palavra-passe da máquina e a palavra-passe do utilizador.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO desligado.

   Aparece o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode).

2. Selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup).

   Introduza uma palavra-passe, se já tiver sido definida uma.

   O ecrã de configuração do BIOS é apresentado.

3. Prima a teclaoupara selecionar o separador Security, selecione Set Machine Password ou Set User Password e, em seguida, prima a tecla Enter.

   O ecrã de introdução da palavra-passe é apresentado.

4. Deixe os campos Enter New Password e Confirm New Password em branco e prima a tecla Enter.
5. Prima a teclaoupara selecionar o separador Exit, selecione Exit Setup e, em seguida, prima a tecla Enter.

   No pedido de confirmação, prima a tecla Enter.

## Utilizar o VAIO Update

O VAIO Update fornece um serviço que o informa da existência de atualizações, como avisos importantes ou programas atualizados, destinado a manter o computador VAIO atualizado.

Através da Internet, o VAIO Update deteta automaticamente as atualizações necessárias para melhorar o desempenho do computador ou aplicações novas que estejam disponíveis, permitindo-lhe efetuar a transferência e instalar em alguns passos simples.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Sugestão

- Também é possível iniciar o VAIO Update a partir do VAIO Care (Desktop).

## Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)

O VAIO Care permite-lhe efetuar as operações seguintes para manter o computador VAIO a funcionar a um nível ideal.

- Efetuar regularmente verificações e otimizações do desempenho.

- Localizar informações de suporte (o URL do Web site de suporte e a informação de contacto).

- Inicie o VAIO Care premindo simplesmente o botão ASSIST e procure as medidas adequadas se tiver algum problema.

1. Prima o botão ASSIST com o computador VAIO ligado.

   O VAIO Care é iniciado.

   Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

#### Sugestão

- Premir o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado faz aparecer o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode). O VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions pode ser utilizado para recuperar o computador em caso de emergência, por exemplo, se o Windows não arrancar.

- Em alternativa, abra o ecrã Aplicações e selecione VAIO Care.

  Para abrir o ecrã Aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de ligar um cabo LAN à porta LAN, puxe a tampa da porta para baixo conforme ilustrado abaixo.

## Acerca da adição de módulos de memória

#### SVF14N/SVF15N

Para atualizar a memória do seu computador VAIO, contacte o serviço de assistência a clientes VAIO autorizado local.

#### SVF13N

Não é possível adicionar nem substituir módulos de memória no computador VAIO.

## Acerca do modo de Suspensão

O modo de Suspensão permite-lhe fazer uma pausa e conservar o estado do computador, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

Para SVF13N, quando a Intel Smart Connect Technology está ativada, o computador VAIO estabelece ligação à Internet regularmente e permite-lhe obter as atualizações mais recentes de e-mail, Serviços de Rede Social, etc., mesmo que o computador esteja no modo de Suspensão. Consulte Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão) para obter mais informações sobre Intel Smart Connect Technology.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Carregar a bateria

A bateria pode ser carregada mesmo quando está a utilizar o computador VAIO, desde que este esteja ligado a uma fonte de alimentação. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de funcionamento.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)

#### Sugestão

- O tempo de carregamento varia consoante a temperatura ambiente.

  Tenha em atenção que, a uma temperatura ambiente mais baixa, o carregamento da bateria é mais demorado.

- Abra o ambiente de trabalho e selecione o ícone de bateria, como(alimentado por bateria) ou(ligado à corrente), na área de notificação do ambiente de trabalho, para verificar o estado da bateria integrada do computador VAIO. Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## Ligar o computador VAIO

Ligue o computador VAIO para iniciar o Windows.

Leia cuidadosamente as precauções recomendadas em Notas sobre a utilização da fonte de alimentação antes de efetuar a ligação.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)
2. Abra o ecrã LCD.
3. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este acende-se com a cor verde.

   O computador está ligado e o Windows arranca após um breve período de tempo.

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de quatro segundos, o computador VAIO não se ligará.

- Quando mover o ecrã LCD, não segure neste pela câmara integrada; se o fizer, poderá provocar problemas no computador VAIO.

- Se premir o botão(Ligar/Desligar) com o ecrã LCD fechado, o computador VAIO não se ligará.

- Se tocar no ecrã tátil ao ligar o computador VAIO pode provocar uma avaria no computador. (Modelos equipados com ecrã tátil)

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um período de inatividade especificado, quando está ligado a uma tomada de eletricidade. Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações.

## Lista de estados do indicador de carga

O indicador de cargaacende-se ou pisca de modo diferente consoante as condições.

#### Luz cor-de-laranja

A bateria está a carregar. (Apaga-se quando o carregamento estiver concluído.)

#### Pisca uma luz cor-de-laranja

A bateria está sem carga. (Modo Normal)

Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca em simultâneo com o indicador de carga.

#### Pisca rapidamente uma luz cor-de-laranja

Ocorreu um erro da bateria devido a uma avaria da bateria ou devido ao facto da bateria não estar bloqueada (nos modelos fornecidos com bateria amovível), etc.

## Reiniciar o computador VAIO

Depois de alterar as definições ou de instalar uma aplicação no computador VAIO, poderá ser-lhe pedido para reiniciar o computador.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. SelecioneLigar/Desligar e Reiniciar.
   O computador VAIO será reiniciado.

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca

Pode alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca no VAIO Control Center.

A opção Hibernação devido a bateria fraca está ativada por predefinição. Com esta função, quando a bateria fica sem carga, o computador VAIO entra automaticamente em modo de Hibernação e os dados em que estava a trabalhar são guardados no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Ative/desative a definição em Action When Battery Power Low.

#### Nota

- Com a definição de Hibernação devido a bateria fraca ativada:

  - Os dados de trabalho serão perdidos, se o computador VAIO se desligar por a bateria ter ficado sem carga ou por o computador ter sido desligado da fonte de alimentação CA. Para evitar a perda de dados, certifique-se de que guarda os dados antes que o computador entre no modo de Suspensão.

  - Se o seu computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca lentamente uma luz cor-de-laranja quando o computador está no modo de Suspensão. Em modo de Suspensão, quando a bateria fica sem carga, o indicador de carga pisca. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca em simultâneo com o indicador de carga.

## Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão)

No SVF13N, pode alterar as definições de Intel Smart Connect Technology em VAIO Control Center.

Com esta função, o computador VAIO estabelece ligação à Internet regularmente e permite-lhe obter as atualizações mais recentes de e-mail, Serviços de Rede Social, etc., mesmo que o computador esteja no modo de Suspensão.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Intel Smart Connect Technology.
3. Selecione Open settings screen em Basic settings.

   Aparece o ecrã de definições de Intel Smart Connect Technology.

4. Ative/desative a definição em Manter dados atualizados (Keep Data Fresh).

#### Nota

- Para SVF13N:

  - Se o computador VAIO requer a introdução de uma palavra-passe antes de iniciar o Windows, o computador encerrar-se-á automaticamente durante o período de tempo especificado para poupar energia.

    Para impedir o encerramento automático do computador VAIO, defina State during sleep mode como Sleep no ecrã de definições de Intel Smart Connect Technology.

    A duração da bateria será menor se selecionar Sleep.

#### Sugestão

- Se houver aplicações em execução quando o computador VAIO entrar em modo de Suspensão, poderá obter as atualizações mais recentes dessas aplicações em execução durante o modo de Suspensão.

## Verificar a capacidade de carga da bateria

A bateria é consumível. A capacidade diminui gradualmente ao longo dos ciclos de recarga e descarga. Consequentemente, a duração da bateria vai ficando mais curta mesmo quando carregada totalmente e, eventualmente, a vida útil da bateria chega ao seu fim.

Se a duração da bateria ficar muito curta, substitua-a por uma bateria nova especificada pela Sony. Consulte o ficheiro de ajuda para obter mais informações sobre o estado de carga e a diminuição de capacidade da bateria.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Battery ou Battery Care Function.

   São apresentadas informações detalhadas sobre a bateria, como a capacidade de carga.

#### Sugestão

- Active a battery care function para maximizar o período de vida útil da bateria. Esta função permite-lhe reduzir a degradação da bateria limitando a capacidade de carga ou ajustando o tempo de carregamento.

## Acerca do modo de Suspensão

O modo de Suspensão permite-lhe fazer uma pausa e conservar o estado do computador, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

Para SVF13N, quando a Intel Smart Connect Technology está ativada, o computador VAIO estabelece ligação à Internet regularmente e permite-lhe obter as atualizações mais recentes de e-mail, Serviços de Rede Social, etc., mesmo que o computador esteja no modo de Suspensão. Consulte Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão) para obter mais informações sobre Intel Smart Connect Technology.

## Carregar a bateria

A bateria pode ser carregada mesmo quando está a utilizar o computador VAIO, desde que este esteja ligado a uma fonte de alimentação. O tempo de carregamento pode variar consoante as condições de funcionamento.

1. Ligue o computador VAIO a uma tomada de eletricidade. (Consulte Ligar uma fonte de alimentação.)

#### Sugestão

- O tempo de carregamento varia consoante a temperatura ambiente.

  Tenha em atenção que, a uma temperatura ambiente mais baixa, o carregamento da bateria é mais demorado.

- Abra o ambiente de trabalho e selecione o ícone de bateria, como(alimentado por bateria) ou(ligado à corrente), na área de notificação do ambiente de trabalho, para verificar o estado da bateria integrada do computador VAIO. Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## Lista de estados do indicador de carga

O indicador de cargaacende-se ou pisca de modo diferente consoante as condições.

#### Luz cor-de-laranja

A bateria está a carregar. (Apaga-se quando o carregamento estiver concluído.)

#### Pisca uma luz cor-de-laranja

A bateria está sem carga. (Modo Normal)

Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca em simultâneo com o indicador de carga.

#### Pisca rapidamente uma luz cor-de-laranja

Ocorreu um erro da bateria devido a uma avaria da bateria ou devido ao facto da bateria não estar bloqueada (nos modelos fornecidos com bateria amovível), etc.

## Prolongar a vida útil da bateria

Ative a battery care function para prolongar a vida útil da bateria. Esta função permite-lhe reduzir a degradação da bateria limitando a capacidade de carga ou ajustando o tempo de carregamento.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Battery Care Function.

#### Sugestão

- Dependendo das condições de funcionamento, pode selecionar as definições seguintes para prolongar efetivamente a vida útil da bateria.

  - 80%/50% Charging

    Se costuma utilizar o computador VAIO ligado a uma fonte de alimentação CA, recomenda-se que selecione 80%/50% Charging para limitar a capacidade de carregamento a 80% ou 50% do total.

  - Overnight Charging

    Se costuma utilizar o computador VAIO no exterior, recomenda-se que selecione Overnight Charging e defina um período de tempo para carregar a bateria que coincida com o período em que não tenciona utilizar o computador, por exemplo, durante a noite, para limitar a capacidade de carregamento.

    Com Overnight Charging, a bateria é carregada até 100% quando o período de tempo está a chegar ao fim.

- VAIO Care (Desktop) analisa o estado da bateria do computador VAIO e mostra sugestões para prolongar a vida útil da bateria, dependendo das condições de funcionamento. Para iniciar o VAIO Care (Desktop), consulte Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care).

## Aumentar a duração da bateria

Quando o computador VAIO está a ser alimentado pela bateria, poderá aumentar a duração da bateria utilizando os seguintes métodos.

- Utilizar o modo de Suspensão.

  Se não necessitar de utilizar o computador VAIO temporariamente, poderá utilizar o modo de Suspensão. Para aumentar a duração da bateria, utilize o modo de Suspensão frequentemente. Se planear não utilizar o computador durante um longo período de tempo, desligue o computador.

  Ativar o computador a partir do modo de Suspensão é mais rápido do que o arranque do computador.

  Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações.

- Diminuir o brilho do ecrã LCD do computador.

  Consulte Alterar o brilho do LCD para obter mais informações.

- Baixar o volume dos altifalantes e dos auscultadores.

  Consulte Ajustar o volume dos altifalantes para obter mais informações.

- Desligar os dispositivos periféricos que não estejam a ser utilizados.

## Alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca

Pode alterar as definições de hibernação devido a bateria fraca no VAIO Control Center.

A opção Hibernação devido a bateria fraca está ativada por predefinição. Com esta função, quando a bateria fica sem carga, o computador VAIO entra automaticamente em modo de Hibernação e os dados em que estava a trabalhar são guardados no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Ative/desative a definição em Action When Battery Power Low.

#### Nota

- Com a definição de Hibernação devido a bateria fraca ativada:

  - Os dados de trabalho serão perdidos, se o computador VAIO se desligar por a bateria ter ficado sem carga ou por o computador ter sido desligado da fonte de alimentação CA. Para evitar a perda de dados, certifique-se de que guarda os dados antes que o computador entre no modo de Suspensão.

  - Se o seu computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca lentamente uma luz cor-de-laranja quando o computador está no modo de Suspensão. Em modo de Suspensão, quando a bateria fica sem carga, o indicador de carga pisca. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, este pisca em simultâneo com o indicador de carga.

## Alterar as definições de Intel Smart Connect Technology (Modo de Suspensão)

No SVF13N, pode alterar as definições de Intel Smart Connect Technology em VAIO Control Center.

Com esta função, o computador VAIO estabelece ligação à Internet regularmente e permite-lhe obter as atualizações mais recentes de e-mail, Serviços de Rede Social, etc., mesmo que o computador esteja no modo de Suspensão.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Power and Battery. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Selecione Details em Intel Smart Connect Technology.
3. Selecione Open settings screen em Basic settings.

   Aparece o ecrã de definições de Intel Smart Connect Technology.

4. Ative/desative a definição em Manter dados atualizados (Keep Data Fresh).

#### Nota

- Para SVF13N:

  - Se o computador VAIO requer a introdução de uma palavra-passe antes de iniciar o Windows, o computador encerrar-se-á automaticamente durante o período de tempo especificado para poupar energia.

    Para impedir o encerramento automático do computador VAIO, defina State during sleep mode como Sleep no ecrã de definições de Intel Smart Connect Technology.

    A duração da bateria será menor se selecionar Sleep.

#### Sugestão

- Se houver aplicações em execução quando o computador VAIO entrar em modo de Suspensão, poderá obter as atualizações mais recentes dessas aplicações em execução durante o modo de Suspensão.

## Acerca do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

O ecrã táctil permite-lhe interagir diretamente com o computador VAIO utilizando os dedos. Pode efetuar vários gestos no ecrã táctil.

O seu computador VAIO suporta a introdução multitoque.

#### Nota

- O computador VAIO está equipado com um ecrã táctil capacitivo. Quando utilizar o ecrã táctil capacitivo, note as características seguintes.

  - O ecrã táctil não funciona se lhe tocar com as unhas ou se tiver luvas.

  - Se o toque accionar uma operação não intencional, certifique-se de que nenhuma outra parte do corpo está em contacto com o ecrã táctil.

  - A superfície do ecrã táctil pode ficar quente. Isto é normal e não indica uma avaria.

  - Mesmo que a superfície do ecrã táctil seja de vidro temperado, poderá ficar danificada. Trate-a com o cuidado adequado. Se partir, quaisquer pequenos fragmentos granulados que sejam disseminados poderão causar ferimentos.

    Não deixe cair o ecrã táctil nem o exponha a impactos fortes. Não risque a superfície. Um defeito na superfície poderá originar a quebra do vidro.

  - É possível que uma película de protecção tenha sido colada à moldura do ecrã LCD na fábrica. Remova a película antes de utilizar; caso contrário, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.

  - Algumas aplicações não aceitam operações do ecrã táctil.

## Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)

Antes de utilizar o ecrã tátil, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta do mesmo.

- Não carregue com força no ecrã tátil.

  Os toques suaves funcionam sempre, uma vez que o computador VAIO está equipado com um ecrã tátil capacitivo.

- O ecrã tátil poderá não funcionar corretamente se ligar o computador VAIO enquanto toca no ecrã ou se o computador sofrer a interferência de ondas eletromagnéticas durante o processo de arranque. Neste caso, reinicie o computador.

- O ecrã tátil poderá não funcionar durante vários segundos depois do computador VAIO passar do modo de Suspensão ao modo Normal. Neste caso, aguarde uns instantes antes de utilizar o ecrã tátil.

- Mantenha o ecrã limpo para assegurar uma boa sensibilidade ao toque. A sujidade poderá causar danos ou avarias.

## Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Para utilizar o computador VAIO pode tocar no ecrã táctil ou fazer um movimento simples com os dedos.

### Operações básicas

#### Para clicar (tocar)

Toque no ecrã táctil uma vez com um dedo. Pode selecionar um botão, como OK e Cancelar, ou um item num menu, tocando nele.

#### Para fazer duplo clique (duplo toque)

Toque no ecrã táctil duas vezes em sucessão rápida com um dedo.

Pode iniciar uma aplicação, como um processador de texto ou um programa de folha de cálculo, ou abrir um ficheiro, fazendo duplo toque no respetivo ícone.

#### Para arrastar

Coloque um dedo sobre o ponto pretendido no ecrã táctil e deslize o dedo. Com este movimento, pode mover um ficheiro ou alterar o tamanho de uma janela.

#### Para arrastar e largar

Toque no ícone do ficheiro pretendido, arraste-o para outra pasta, janela ou ícone de aplicação e, em seguida, levante o dedo do ecrã. Pode mover ou copiar um ficheiro com este movimento.

### Operações avançadas

Para utilizar o computador VAIO pode fazer um movimento simples (gesto) com os dedos no ecrã táctil.

A resposta ao gesto varia consoante a aplicação.

#### Para fazer clique com o botão direito (tocar sem soltar)

Toque sem soltar no ponto pretendido do ecrã táctil durante alguns segundos e levante o dedo. Dependendo do ponto onde tocar, poderão ver apresentados vários menus.

#### Para deslocar

Toque e deslize numa área deslocável de uma janela, como uma janela do Internet Explorer. Também pode arrastar o controlo de deslize da barra de deslocamento vertical da janela selecionada para deslocar essa janela.

#### Para ampliar ou reduzir uma imagem, como uma fotografia (zoom)

Faça um gesto de aproximação dos dedos no ecrã táctil com dois dedos para ampliar uma imagem, como uma fotografia em Fotografias. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para rodar uma imagem, como uma fotografia (rodar)

Coloque dois dedos no ecrã táctil e deslize-os em círculo para rodar uma imagem, como uma fotografia. Consoante a aplicação que estiver a utilizar, poderá não conseguir rodar as imagens.

#### Para selecionar fazendo um gesto de percorrer

Deslize o dedo uma distância curta, na direção do ecrã que não se desloca.

Pode selecionar um item, como um mosaico de aplicação ou uma imagem.

## Combinações e funções com a tecla Fn

Mantenha premida a tecla Fn e outra tecla em simultâneo para efetuar uma ação de atalho do teclado.

Por exemplo, para desativar o som: Fn +(F2)Mantenha premida a tecla Fn e, em seguida, prima a tecla F2.

Algumas funções do teclado só podem ser utilizadas enquanto o Windows está em execução.

#### Fn +(F1)

Ativa e desativa a consola sensível ao tato. Consulte Ativar/desativar a consola sensível ao tato para obter mais informações.

#### Fn +(F2)

Liga e desliga os altifalantes ou os auscultadores.

#### Fn +/(F3/F4)

Prima o botão repetidamente para ajustar o nível de volume dos altifalantes e dos auscultadores. Consulte Ajustar o volume dos altifalantes para obter mais informações.

Para diminuir o volume prima as teclas Fn+F3.

Para aumentar o volume prima as teclas Fn+F4.

#### Fn +/(F5/F6)

Prima o botão repetidamente para ajustar o brilho do ecrã LCD do computador. Consulte Alterar o brilho do LCD para obter mais informações.

Para diminuir a intensidade do brilho, prima as teclas Fn+F5.

Para aumentar a intensidade do brilho, prima as teclas Fn+F6.

#### Fn +(F7)

Muda a saída de imagem para um monitor externo.

Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar o destino de saída de imagem pretendido e, em seguida, prima a tecla Enter para confirmar. Consulte Selecionar modos de visualização para obter mais informações.

#### Fn + 1

Inicia o VAIO Clip. Consulte Recortar uma imagem apresentada no ecrã do computador (VAIO Clip) para obter mais informações.

#### Fn + Scr Lk (Scroll Lock)

Funciona de modo diferente, consoante a aplicação que estiver a utilizar. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

#### Fn + Pg Up (Page Up)

Passa para a página anterior.

#### Fn + End (End)

Move o cursor para o fim de uma linha ou de uma página.

#### Fn + Pg Dn (Page Down)

Passa para a página seguinte.

#### Fn + Home (Home)

Move o cursor para o início de uma linha ou de uma página.

#### Sugestão

- Para obter informações sobre as teclas de atalho combinadas com a tecla(Windows), etc., consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

## Introduzir caracteres através do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Pode utilizar o Teclado Tátil no ecrã para introduzir texto.

1. Abra o ambiente de trabalho e selecione(o ícone de Teclado Tátil) na área de notificação do ambiente de trabalho. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)

## Utilizar a consola sensível ao tato

Pode mover o ponteiro no ecrã do computador deslizando o dedo sobre a consola sensível ao tato.

Quando o ponteiro estiver sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo ou a zona do botão direito para executar vários comandos ou apresentar menus.

1. Zona do botão esquerdo

2. Zona do botão direito

#### Para clicar

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo uma vez.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato uma vez.

#### Para fazer duplo clique

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo duas vezes rapidamente.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato duas vezes rapidamente.

#### Para clicar com o botão direito

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão direito uma vez.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato com dois dedos.

Dependendo da localização do ponteiro, poderá apresentar vários menus de atalho.

#### Para arrastar

Com o ponteiro sobre o item ou objeto pretendido, prima a zona do botão esquerdo uma vez e, sem soltar a zona, deslize o dedo sobre a consola sensível ao tato.

Alternativamente, toque na consola sensível ao tato duas vezes rapidamente e, no segundo toque, deslize o dedo.

#### Para arrastar e largar

Arraste um ícone, como um ficheiro, para a localização pretendida e solte o dedo da zona do botão esquerdo.

Alternativamente, toque no ícone duas vezes rapidamente e, no segundo toque, deslize o dedo para a localização pretendida e levante o dedo da consola sensível ao tato.

#### Para deslocar

Deslize dois dedos para cima e para baixo na consola sensível ao tato para se deslocar verticalmente no ecrã.

Deslize dois dedos de um lado para o outro na consola sensível ao tato para se deslocar horizontalmente no ecrã.

#### Para recuar ou avançar sem mover o ponteiro

Quando visualizar Web sites, imagens, etc., coloque três dedos sobre a consola sensível ao tato e deslize-os de um lado para o outro para efetuar a operação recuar/avançar sem mover o ponteiro.

#### Para ampliar ou reduzir

Quando visualizar Web sites, imagens, etc., faça um gesto de aproximação com dois dedos na consola sensível ao tato para ampliar. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para abrir o menu de aplicações

Coloque o dedo na extremidade superior da consola sensível ao tato e deslize-o para baixo.

O menu de aplicações não aparece se uma aplicação não o suportar.

#### Para abrir os atalhos

Coloque o dedo na extremidade direita da consola sensível ao tato e deslize-o para a esquerda. Consulte Abrir os atalhos para obter mais informações.

#### Para alternar entre aplicações

Coloque o dedo na extremidade esquerda da consola sensível ao tato e deslize-o para a direita para mudar para a aplicação em execução. Quando existir mais de uma aplicação em execução, repita esta ação para alternar entre aplicações por ordem descendente, a partir da última aplicação utilizada.

#### Nota

- A função de gesto (deslocar, recuar/avançar, ampliar/reduzir, abrir o menu de aplicações, abrir os atalhos, alternar entre aplicações) poderá não funcionar, consoante a condição de funcionamento do seu computador VAIO ou as definições da consola sensível ao tato.

#### Sugestão

- A forma da consola sensível ao tato varia consoante o modelo adquirido.

- Para obter informações detalhadas sobre como utilizar a consola sensível ao tato, inicie o VAIO Control Center, clique em Input Device e veja os vídeos informativos. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Notas sobre a câmara integrada

- Não risque nem manche a superfície da câmara integrada nem a área envolvente, pois isso pode diminuir a qualidade da imagem.

- Não permita a incidência de luz solar direta na lente da câmara integrada, independentemente do estado de consumo de energia do computador VAIO, visto que poderá provocar uma avaria na câmara.

### Cuidados e limpeza da câmara integrada

Se a área da câmara integrada ou em redor desta estiver suja, limpe-a cuidadosamente com um pano suave, como um pano indicado para a limpeza de lentes.

Não esfregue com demasiada força, porque poderá riscar.

## Utilizar a câmara integrada

Pode fazer uma videochamada através da Internet utilizando a câmara e as aplicações de comunicação integradas.

O indicador da câmara integrada acende-se enquanto a câmara integrada está a ser utilizada.

#### Vista frontal

1. Indicador da câmara frontal integrada

2. Câmara frontal integrada

#### Vista inferior

1. Indicador da câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada)

2. Câmara posterior integrada (Modelos equipados com câmara posterior integrada)

3. Microfones duplos integrados

#### Sugestão

- As aplicações instaladas no computador VAIO variam consoante as configurações do computador.

- Algumas aplicações podem não suportar todas as definições de resolução da câmara integrada.

- Se a frequência de corrente da sua área for diferente da que definiu na aplicação da câmara, o sistema de focagem automática da câmara posterior integrada poderá não funcionar.

- A câmara frontal integrada é virada ao contrário quando o computador VAIO está no Modo Ecrã. A câmara poderá mostrar imagens invertidas dependendo das aplicações da câmara.

  Neste caso, mude o Modo Ecrã para outro modo. Consulte Acerca da rotação do ecrã LCD para obter mais informações sobre como mudar de modo.

## Digitalizar conteúdos (VAIO Scan)

Pode utilizar o VAIO Scan em vez de um digitalizador. Tirar uma fotografia de um documento ou quadro branco com o VAIO Scan permite-lhe guardar imagens com menos distorção.

Pode igualmente importar as imagens guardadas no computador VAIO ou na área de transferência para compensar a distorção nas imagens.

1. Inicie o VAIO Scan. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Scan.)

#### Sugestão

- Com o atalhoPartilhar, pode importar os conteúdos digitalizados para o VAIO Paper ou VAIO Tabletop.

## Utilizar a porta LAN (Modelos equipados com a porta LAN)

Antes de ligar um cabo LAN à porta LAN, puxe a tampa da porta para baixo conforme ilustrado abaixo.

## Acerca da adição de módulos de memória

#### SVF14N/SVF15N

Para atualizar a memória do seu computador VAIO, contacte o serviço de assistência a clientes VAIO autorizado local.

#### SVF13N

Não é possível adicionar nem substituir módulos de memória no computador VAIO.

## Carregar um dispositivo USB

Pode carregar um dispositivo USB mesmo quando o computador VAIO está desligado, no modo de Hibernação ou no modo de Suspensão, ativando as definições de carregamento por USB.

Altere as definições enquanto o dispositivo USB não estiver ligado à porta USB que suporta o carregamento por USB.

1. Inicie o VAIO Control Center e selecione Hardware. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Control Center.)
2. Ative a definição USB Charging.
3. Ligue o dispositivo USB à porta USB com a marcaimpressa.

   Se o carregamento não for iniciado quando ligar um dispositivo USB à porta USB que suporta carregamento por USB, desligue e volte a ligar o dispositivo.

#### Nota

- Com as definições de carregamento por USB ativadas, o consumo de energia aumenta quando o computador VAIO está desligado ou no modo de Hibernação ou no modo de Suspensão, porque o computador fornece energia à porta USB mesmo que não tenha um dispositivo USB ligado.

- Quando as definições de carregamento por USB estão ativadas, não é possível utilizar a função de ativação remota do dispositivo USB ligado à porta USB que suporta carregamento por USB.

#### Sugestão

- As definições de carregamento por USB estão desativadas por predefinição.

## Ligar um dispositivo USB

Pode ligar um dispositivo USB (Universal Serial Bus), como um rato, uma unidade de disquetes, altifalantes ou uma impressora, ao seu computador VAIO.

Poderá ter de instalar o controlador de dispositivo fornecido com o dispositivo USB quando o ligar.

Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

1. Selecione a porta USB () que preferir utilizar.
2. Ligue o cabo do dispositivo USB () (não fornecido) à porta USB.

#### Nota

- Poderá ter de instalar o controlador fornecido com o dispositivo USB antes de o utilizar. Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações.

- Para imprimir documentos, certifique-se de que a impressora USB é compatível com a sua versão do Windows.

- Antes de desligar altifalantes USB do computador VAIO, pare a reprodução do DVD ou da música ou desligue o computador. Se desligar os altifalantes USB durante a reprodução, poderá provocar uma avaria.

  Para obter informações sobre como remover um dispositivo USB, consulte o manual fornecido com o dispositivo.

- Para proteger o seu computador VAIO e/ou dispositivos USB de danos, tenha em atenção o seguinte:

  - Quando deslocar o computador VAIO com dispositivos USB ligados, evite expor as portas USB a choques ou impactos.

  - Não coloque o computador VAIO num saco ou mala de transporte com dispositivos USB ligados.

#### Sugestão

- As portas USB existentes no computador VAIO são compatíveis com as normas USB 2.0 e/ou USB 3.0.

  As portas USB compatíveis com a norma USB 3.0 podem ser identificadas pela cor azul.

- Além dos modos de transferência da norma USB 2.0, a norma USB 3.0 especifica o modo de transferência seguinte:

  - SuperSpeed: Velocidade de transferência de 5 Gbps.

## Notas sobre a utilização de cartões de memória SD

Antes de utilizar cartões de memória SD, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta do mesmo.

- Mantenha um cartõe de memória SD fora do alcance das crianças. Existe o risco de engolimento.

- Não toque no conector do cartão de memória SD com os dedos ou com objetos metálicos.

- Um cartão de memória SD contém componentes eletrónicos delicados. Não o submeta a pancadas fortes, não o dobre nem o deixe cair.

- Não desmonte nem modifique um cartão de memória SD.

- Não molhe um cartão de memória SD.

- Não utilize nem guarde em locais sujeitos a:

  - Temperaturas extremamente elevadas, como num carro estacionado ao sol

  - Luz solar direta

  - Humidade elevada ou substâncias corrosivas

  - Pó excessivo

- Não tente introduzir um cartão ou adaptador de cartão de memória de um tipo diferente na ranhura do cartão de memória SD. Os cartões e adaptadores incompatíveis poderão ficar encravados na ranhura, danificando o computador VAIO.

- Não é possível escrever dados num cartão de memória SD que esteja protegido contra escrita.

- Recomendamos que efetue uma cópia de segurança dos dados importantes.

- Os dados armazenados poderão ser perdidos ou ficar danificados se:

  - Remover o cartão de memória SD ou desligar o computador VAIO enquanto estão a ser lidos ou escritos dados no cartão de memória SD.

  - Utilizar um cartão de memória SD num local onde a presença de eletricidade estática ou ruído estático possam perturbar o cartão.

- Quando transportar um cartão de memória SD, certifique-se de que o coloca na caixa para evitar a eletricidade estática.

- Antes de utilizar um cartão de memória SD num dispositivo que não seja um computador, como uma câmara digital ou um dispositivo de áudio portátil, formate (inicialize) o cartão de memória SD utilizando esse dispositivo.

  Alguns dispositivos poderão não suportar o formato de ficheiro dos computadores e apresentar uma mensagem recomendando que formate o cartão de memória SD. Neste caso, copie os dados do cartão para o computador VAIO e formate o cartão utilizando o dispositivo. Todos os dados existentes no cartão de memória SD serão eliminados quando o formatar.

  Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

- Não introduza objetos estranhos na ranhura para cartão de memória SD.

- A ranhura para cartão de memória SD só pode ser utilizada para ler/escrever em cartões de memória suportados, não podendo ser utilizada para outras finalidades.

- Os cartões de memória SD (até 2 GB), os cartões de memória SDHC (até 32 GB) e os cartões de memória SDXC (até 128 GB) disponíveis até Agosto de 2013 foram testados e são compatíveis com o seu computador VAIO. No entanto, não garantimos que todos os cartões de memória SD, SDHC ou SDXC sejam compatíveis com o computador.

- Alguns tipos de cartões de memória SD como, por exemplo, os que incluem UHS (funcionalidade de transferência de dados Ultra High Speed), podem aquecer bastante devido ao acesso contínuo. Neste caso, aguarde uns instantes depois de remover o cartão de memória, para que este arrefeça.

## Remover cartões de memória SD

Este tópico explica como remover um cartão de memória SD.

1. Localize a ranhura para cartão de memória SD.
2. Abra o Este PC.

   Para abrir Este PC, consulte Iniciar Aplicações.

3. Clique com o botão direito do rato no ícone do cartão de memória SD e selecione Ejetar.
4. Empurre o cartão de memória SD para dentro do computador VAIO e solte-o.
5. Retire o cartão de memória SD da ranhura.

## Inserir cartões de memória SD

O computador VAIO está equipado com uma ranhura para cartõe de memória SD. Pode utilizar esta ranhura para transferir dados entre câmaras digitais, câmaras de vídeo, leitores de música e outros dispositivos de áudio/vídeo.

A ranhura para cartão de memória SD do computador pode acomodar os seguintes cartões de memória:

- Cartão de memória SD

- Cartão de memória SDHC

- Cartão de memória SDXC

Para inserir um cartão de memória SD, siga estes passos.

1. Localize a ranhura para cartão de memória SD.
2. Segure no cartão de memória SD com a seta virada para a ranhura e introduza-o cuidadosamente na ranhura até encaixar.

O ícone do cartão de memória SD será apresentado na janela Este PC depois de introduzir o cartão na respetiva ranhura.

#### Nota

- Certifique-se de que não introduz um cartão de memória SD no sentido incorreto. Se forçar a entrada do cartão na ranhura ao contrário, a ranhura poderá ficar danificada. Consulte o manual fornecido com o cartão de memória SD para obter mais informações.

- O ícone do cartão de memória SD será apresentado na janela Este PC até introduzir o cartão na respetiva ranhura.

#### Sugestão

- Para abrir a janela Este PC, consulte Iniciar Aplicações.

- Quando introduzir um cartão de memória SD pela primeira vez na ranhura, poderá ser-lhe pedido para instalar um controlador. Se tal acontecer, siga as instruções apresentadas no ecrã para instalar o controlador.

## Criar outras unidades (Modificar partições)

As partições são áreas divididas no dispositivo de armazenamento integrado. A divisão do dispositivo de armazenamento integrado em várias partições poderá ter várias vantagens, como a separação dos ficheiros do sistema dos ficheiros de dados.

O computador VAIO só tem uma partição (a unidade C:) como predefinição de fábrica.

Se pretender armazenar dados noutra partição, como a unidade D:, altere o tamanho da partição e crie uma partição nova.

Para mais informações sobre como criar partições, consulte Criar partições.

#### Sugestão

- Alguns modelos poderão ter a unidade D: como predefinição de fábrica.

## Criar partições

Este tópico descreve como criar partições.

#### Nota

- Se reduzir o tamanho da partição da unidade C:, poderá não conseguir criar suportes de recuperação ou concluir o processo de recuperação com êxito, porque não tem espaço suficiente no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Abra o Painel de Controlo, selecione Sistema e Segurança e selecione Criar e formatar partições do disco rígido em Ferramentas Administrativas. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

2. Clique com o botão direito do rato na unidade C: e selecione Reduzir Volume.
3. Introduza o tamanho da partição a criar em Introduza a quantidade de espaço a reduzir, em MB: e selecione Redução.
4. Clique com o botão direito do rato em Não atribuído e selecione Novo Volume Simples.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

## Introduzir caracteres através do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Pode utilizar o Teclado Tátil no ecrã para introduzir texto.

1. Abra o ambiente de trabalho e selecione(o ícone de Teclado Tátil) na área de notificação do ambiente de trabalho. (Consulte Abrir o Ambiente de Trabalho para abrir o ambiente de trabalho.)

## Acerca do ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

O ecrã táctil permite-lhe interagir diretamente com o computador VAIO utilizando os dedos. Pode efetuar vários gestos no ecrã táctil.

O seu computador VAIO suporta a introdução multitoque.

#### Nota

- O computador VAIO está equipado com um ecrã táctil capacitivo. Quando utilizar o ecrã táctil capacitivo, note as características seguintes.

  - O ecrã táctil não funciona se lhe tocar com as unhas ou se tiver luvas.

  - Se o toque accionar uma operação não intencional, certifique-se de que nenhuma outra parte do corpo está em contacto com o ecrã táctil.

  - A superfície do ecrã táctil pode ficar quente. Isto é normal e não indica uma avaria.

  - Mesmo que a superfície do ecrã táctil seja de vidro temperado, poderá ficar danificada. Trate-a com o cuidado adequado. Se partir, quaisquer pequenos fragmentos granulados que sejam disseminados poderão causar ferimentos.

    Não deixe cair o ecrã táctil nem o exponha a impactos fortes. Não risque a superfície. Um defeito na superfície poderá originar a quebra do vidro.

  - É possível que uma película de protecção tenha sido colada à moldura do ecrã LCD na fábrica. Remova a película antes de utilizar; caso contrário, o ecrã táctil poderá não funcionar corretamente.

  - Algumas aplicações não aceitam operações do ecrã táctil.

## Notas sobre a utilização do ecrã tátil (Modelos equipados com ecrã tátil)

Antes de utilizar o ecrã tátil, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta do mesmo.

- Não carregue com força no ecrã tátil.

  Os toques suaves funcionam sempre, uma vez que o computador VAIO está equipado com um ecrã tátil capacitivo.

- O ecrã tátil poderá não funcionar corretamente se ligar o computador VAIO enquanto toca no ecrã ou se o computador sofrer a interferência de ondas eletromagnéticas durante o processo de arranque. Neste caso, reinicie o computador.

- O ecrã tátil poderá não funcionar durante vários segundos depois do computador VAIO passar do modo de Suspensão ao modo Normal. Neste caso, aguarde uns instantes antes de utilizar o ecrã tátil.

- Mantenha o ecrã limpo para assegurar uma boa sensibilidade ao toque. A sujidade poderá causar danos ou avarias.

## Como utilizar o ecrã táctil (Modelos equipados com ecrã táctil)

Para utilizar o computador VAIO pode tocar no ecrã táctil ou fazer um movimento simples com os dedos.

### Operações básicas

#### Para clicar (tocar)

Toque no ecrã táctil uma vez com um dedo. Pode selecionar um botão, como OK e Cancelar, ou um item num menu, tocando nele.

#### Para fazer duplo clique (duplo toque)

Toque no ecrã táctil duas vezes em sucessão rápida com um dedo.

Pode iniciar uma aplicação, como um processador de texto ou um programa de folha de cálculo, ou abrir um ficheiro, fazendo duplo toque no respetivo ícone.

#### Para arrastar

Coloque um dedo sobre o ponto pretendido no ecrã táctil e deslize o dedo. Com este movimento, pode mover um ficheiro ou alterar o tamanho de uma janela.

#### Para arrastar e largar

Toque no ícone do ficheiro pretendido, arraste-o para outra pasta, janela ou ícone de aplicação e, em seguida, levante o dedo do ecrã. Pode mover ou copiar um ficheiro com este movimento.

### Operações avançadas

Para utilizar o computador VAIO pode fazer um movimento simples (gesto) com os dedos no ecrã táctil.

A resposta ao gesto varia consoante a aplicação.

#### Para fazer clique com o botão direito (tocar sem soltar)

Toque sem soltar no ponto pretendido do ecrã táctil durante alguns segundos e levante o dedo. Dependendo do ponto onde tocar, poderão ver apresentados vários menus.

#### Para deslocar

Toque e deslize numa área deslocável de uma janela, como uma janela do Internet Explorer. Também pode arrastar o controlo de deslize da barra de deslocamento vertical da janela selecionada para deslocar essa janela.

#### Para ampliar ou reduzir uma imagem, como uma fotografia (zoom)

Faça um gesto de aproximação dos dedos no ecrã táctil com dois dedos para ampliar uma imagem, como uma fotografia em Fotografias. Afaste os dedos para ampliar ou aproxime os dedos para reduzir.

#### Para rodar uma imagem, como uma fotografia (rodar)

Coloque dois dedos no ecrã táctil e deslize-os em círculo para rodar uma imagem, como uma fotografia. Consoante a aplicação que estiver a utilizar, poderá não conseguir rodar as imagens.

#### Para selecionar fazendo um gesto de percorrer

Deslize o dedo uma distância curta, na direção do ecrã que não se desloca.

Pode selecionar um item, como um mosaico de aplicação ou uma imagem.

## Criar outras unidades (Modificar partições)

As partições são áreas divididas no dispositivo de armazenamento integrado. A divisão do dispositivo de armazenamento integrado em várias partições poderá ter várias vantagens, como a separação dos ficheiros do sistema dos ficheiros de dados.

O computador VAIO só tem uma partição (a unidade C:) como predefinição de fábrica.

Se pretender armazenar dados noutra partição, como a unidade D:, altere o tamanho da partição e crie uma partição nova.

Para mais informações sobre como criar partições, consulte Criar partições.

#### Sugestão

- Alguns modelos poderão ter a unidade D: como predefinição de fábrica.

## Criar partições

Este tópico descreve como criar partições.

#### Nota

- Se reduzir o tamanho da partição da unidade C:, poderá não conseguir criar suportes de recuperação ou concluir o processo de recuperação com êxito, porque não tem espaço suficiente no dispositivo de armazenamento integrado.

1. Abra o Painel de Controlo, selecione Sistema e Segurança e selecione Criar e formatar partições do disco rígido em Ferramentas Administrativas. (Consulte Abrir o Painel de Controlo para abrir o Painel de Controlo.)

   Se a janela Controlo de Conta de Utilizador aparecer, selecione Sim.

2. Clique com o botão direito do rato na unidade C: e selecione Reduzir Volume.
3. Introduza o tamanho da partição a criar em Introduza a quantidade de espaço a reduzir, em MB: e selecione Redução.
4. Clique com o botão direito do rato em Não atribuído e selecione Novo Volume Simples.
5. Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Se tiver sessão iniciada no computador VAIO como utilizador padrão, poderá ser-lhe pedido para introduzir um nome e palavra-passe de administrador.

## Notas sobre NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)

Antes de utilizar o NFC/Funções de um toque, leia as precauções seguintes para assegurar a utilização correta da mesma.

- Em alguns países ou regiões, a utilização da tecnologia NFC/Funções de um toque pode ser restringida por regulamentos locais.

- Se necessitar de desativar rapidamente a tecnologia NFC/Funções de um toque, desligue o computador VAIO.

## Acerca da NFC (Modelos que suportam NFC)

A comunicação em campo próximo (Near Field Communication - NFC) é uma tecnologia sem fios de curto alcance.

A distância máxima de comunicação da NFC é, aproximadamente, 10 cm.

## Acerca da Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)

As Funções de um toque são funções originais da Sony que utilizam a tecnologia NFC.

Basta tocar em dois dispositivos compatíveis com as Funções de um toque para estabelecer comunicações entre os mesmos sem ter de configurar definições complicadas.

## Desativar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)

Pode desativar a tecnologia NFC/Funções de um toque seguindo estes passos.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Rede e Modo de avião no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Mude a definição NFC em Dispositivos sem fios para Desligado.

#### Sugestão

- Para utilizar a tecnologia NFC/Funções de um toque, altere Modo de avião para Desligado e a definição NFC em Dispositivos sem fios para Ligado.

- Quando o Modo de avião está Desligado, a definição da função sem fios está ativada.

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

## Utilizar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC)

Ligue facilmente um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque ao computador VAIO tocando simplesmente com o dispositivo no computador.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
2. Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito.
3. Selecione Rede e Modo de avião no painel esquerdo do ecrã Definições.
4. Altere Modo de avião para Desligado e a definição NFC em Dispositivos sem fios para Ligado.
5. Ao tocar no computador VAIO (Componentes e controlos na parte inferior) com um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque, certifique-se de que ambas as marcas de toque dos dispositivos estão viradas uma para a outra.

   Assim que o dispositivo for reconhecido, é apresentada uma mensagem.

   Siga as instruções apresentadas no ecrã.

#### Sugestão

- Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações sobre Modo de avião.

- Poderá ter de alterar as definições do dispositivo dependendo do dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque utilizado. Para obter informações detalhadas, consulte o manual fornecido com o dispositivo.

## Reproduzir música com um toque entre um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque e o computador VAIO (Oiça com um só toque) (Modelos que suportam NFC)

Oiça com um só toque permite emparelhar (registar) o computador VAIO com um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque (altifalantes, auscultadores, etc.) através de comunicação BLUETOOTH. Para os emparelhar, basta tocar com o dispositivo no computador.

Consulte também o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações acerca do emparelhamento NFC.

1. Ative NFC/Funções de um toque no computador VAIO e toque com um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque em(marca de toque) no computador. (Consulte Utilizar NFC/Funções de um toque (Modelos que suportam NFC).)
2. Siga as instruções apresentadas no ecrã para emparelhar o computador e o dispositivo.
3. Inicie uma aplicação de música e reproduza música.

#### Nota

- Consoante o ambiente de rede e o dispositivo, pode demorar cerca de um minuto até a ligação ser estabelecida.

- O procedimento pode variar em função do dispositivo.

#### Sugestão

- O dispositivo ligado é apresentado na lista de dispositivos após estabelecida a ligação.

  Para visualizar a lista de dispositivos, abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições, Alterar definições do PC no canto inferior direito, PC e dispositivos e Bluetooth.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Pode verificar o estado da ligação no dispositivo ligado.

- Pode desligar o computador VAIO do dispositivo ligado e estabelecer ligação a outro dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque tocando com o novo dispositivo no computador.

## Parar a ligação Oiça com um só toque (Oiça com um só toque) (Modelos que suportam NFC)

Pode parar a ligação Oiça com um só toque.

1. Desligue o dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque que está ligado ao computador VAIO.

#### Sugestão

- O procedimento pode variar em função do dispositivo. Consulte também o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações sobre como parar a ligação.

## Abrir o Ajuda e Suporte do Windows

Pode abrir o Ajuda e Suporte do Windows seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda e Suporte.

## Iniciar Ajuda+Sugestões

Pode iniciar Ajuda+Sugestões, onde se explica as 8 operações básicas do Windows.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda+Sugestões.

## Utilizar o Modo de Suspensão

No modo de Suspensão, pode afastar-se do computador VAIO que o estado do computador é mantido, incluindo os dados em que estiver a trabalhar.

#### Para ativar o modo de Suspensão

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. SelecioneLigar/Desligar e Suspender.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, este apaga-se quando o computador entra no modo de Suspensão (com a predefinição).

#### Para regressar ao modo Normal

1. Carregue no botão(Ligar/Desligar).

#### Nota

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador VAIO desliga-se automaticamente. Isto irá apagar todos os dados não guardados.

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação quando a bateria começa a ficar sem carga. No entanto, dependendo das condições de operação, o computador poderá não entrar no modo de Hibernação.

  Se isto ocorrer e a bateria estiver a ficar sem carga, o computador será desligado e os dados não guardados serão perdidos.

  Quando o computador estiver a ser alimentado pela bateria, guarde os dados frequentemente.

- Antes de mover o computador VAIO, certifique-se de que o computador está desligado, para evitar a transmissão de impactos ou vibrações ao disco rígido em funcionamento. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está completamente apagado.

#### Sugestão

- Por predefinição, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade, quando está a ser alimentado por energia elétrica.

- As operações indicadas abaixo também colocam o computador VAIO no modo de Suspensão.

  - Carregue no botão(Ligar/Desligar) (com a predefinição).

  - Feche o ecrã LCD. O computador entrará no modo de Suspensão após alguns segundos.

- Poderá colocar o computador VAIO no modo Normal a partir do modo de Suspensão abrindo o ecrã LCD. (No SVF14N/SVF15N, mesmo que abra o ecrã LCD, o computador não volta ao modo Normal 24 horas depois de o computador entrar no modo de Suspensão.)

  Para alterar a ação que ocorre quando abre o ecrã LCD, inicie o VAIO Control Center e altere as definições em Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Reiniciar o computador VAIO

Depois de alterar as definições ou de instalar uma aplicação no computador VAIO, poderá ser-lhe pedido para reiniciar o computador.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
3. SelecioneLigar/Desligar e Reiniciar.
   O computador VAIO será reiniciado.

## Controlar o estado de alimentação do computador VAIO (Modo de Suspensão/Encerramento)

Por predefinição o computador VAIO entra automaticamente no modo de Suspensão após um determinado período de inatividade.

Em modo de Suspensão, o computador conserva o estado actual, incluindo os dados em que estiver a trabalhar, enquanto faz uma pausa.

Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações sobre o modo de Suspensão.

#### Quando não for utilizar o computador VAIO durante algum tempo

Para evitar a perda de dados não guardados, siga estes passos para encerrar o computador VAIO.

1. Guarde os seus dados e feche todas as aplicações em execução.
2. Desligue os periféricos ligados ao computador VAIO.
3. Abra os atalhos e depois selecione o atalhoDefinições. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)
4. SelecioneLigar/Desligar e Encerrar.

   Após um curto período de tempo, o computador VAIO desligar-se-á automaticamente. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, a luz verde apaga-se.

   Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que está apagado antes de fechar o ecrã LCD.

#### Nota

- O encerramento inadequado poderá causar a perda de dados não guardados ou provocar problemas no computador VAIO.

- Para desligar o computador VAIO completamente de uma fonte de alimentação CA, desligue o computador e desligue o cabo de alimentação da tomada de eletricidade.

#### Sugestão

- Se selecionar Encerrar enquanto mantém premida a tecla Shift no passo 4, poderá colocar o computador VAIO no estado de consumo de energia mínimo (modo ACPI S5). Neste caso, a função de arranque rápido é desativada temporariamente no arranque seguinte.

## Abrir o Ajuda e Suporte do Windows

Pode abrir o Ajuda e Suporte do Windows seguindo estes passos.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda e Suporte.

## Iniciar Ajuda+Sugestões

Pode iniciar Ajuda+Sugestões, onde se explica as 8 operações básicas do Windows.

1. Abra o ecrã Aplicações. (Consulte Abrir a lista de aplicações para abrir o ecrã Aplicações.)
2. Selecione Ajuda+Sugestões.

## Recortar uma imagem apresentada no ecrã do computador (VAIO Clip)

Com o VAIO Clip, pode facilmente recortar uma imagem apresentada no ecrã do computador.

Pode guardar a imagem que recortou e utilizá-la num documento noutra aplicação, como o VAIO Paper.

1. Mantenha premida a tecla Fn e prima a tecla 1.

#### Sugestão

- Em alternativa, coloque a caneta (Stylus Digitalizador) fornecida ou opcional perto do ecrã LCD e carregue no botão inferior da caneta para iniciar o VAIO Clip.

- Quando inicia o VAIO Clip a partir da lista de aplicações ou do mosaico no ecrã Iniciar, é apresentada a lista de imagens recortadas. Pode selecionar a imagem pretendida na lista de imagens e editar a imagem. Para iniciar o VAIO Clip a partir da lista de aplicações, consulte Abrir a lista de aplicações.

## Iniciar a aplicação de tirar apontamentos (VAIO Paper)

Pode utilizar o VAIO Paper em vez de cadernos. Com o VAIO Paper, pode tirar apontamentos facilmente no computador VAIO e partilhá-los com outras pessoas.

1. Inicie o VAIO Paper. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Paper.)

#### Sugestão

- Em alternativa, coloque a caneta (Stylus Digitalizador) fornecida ou opcional perto do ecrã LCD e carregue no botão superior da caneta para abrir diretamente o ecrã de escrever apontamentos do VAIO Paper. Tirar apontamentos deste modo é tão fácil e intuitivo, não perderá uma oportunidade de fazê-lo.

## Substituir a pilha da caneta

Substitua a pilha quando a caneta (Stylus Digitalizador) deixar de funcionar corretamente.

Com base numa utilização de, aproximadamente, 4 horas por dia, é provável que tenha de substituir a pilha a cada 18 meses. Utilize uma pilha alcalina LR61 (LR8D425).

1. Retire a Tampa traseira da caneta e, em seguida, remova a pilha.

2. Insira a pilha na caneta com o pólo + na direção da ponta.

3. Volte a colocar a Tampa traseira.

#### Nota

- A Tampa traseira só deve ser removida para proceder à substituição da pilha.

- Se não for utilizar a caneta durante algum tempo, retire a pilha.

- A caneta não deve ser utilizada com pilhas recarregáveis. Se utilizar uma pilha recarregável, esta poderá vazar e causar uma avaria.

- Quando a pilha ficar com pouca carga, substitua-a imediatamente por uma pilha nova. Se deixar uma pilha gasta na caneta, poderá verificar-se um vazamento da pilha.

- Não tente recarregar uma pilha.

- Consulte o manual de informações de segurança fornecido.

## Como utilizar a caneta

Com a caneta (Stylus Digitalizador) fornecida ou opcional pode utilizar o seu computador VAIO de forma intuitiva, tocando no ecrã ou desenhando algo no ecrã.

#### Para mover o ponteiro no ecrã

Segure a caneta junto do ecrã sem tocar nele. Surge um pequeno ponteiro no ecrã. Mova a caneta na direção desejada.

#### Para clicar (tocar)

Toque com a caneta no ponto visado no ecrã.

Utilize esta ação para selecionar uma opção, como OK ou Cancelar, para selecionar um item de menu, ou para efetuar outras operações, como aquelas para as quais utilizaria habitualmente o botão esquerdo do rato.

#### Para fazer duplo clique (duplo toque)

Toque com a caneta duas vezes seguidas no ponto visado no ecrã.

Pode iniciar uma aplicação, ou abrir um ficheiro, tocando duas vezes no respetivo ícone.

#### Para clicar com o botão direito (premir sem soltar)

Mantenha premido o botão inferior da caneta e, em seguida, toque uma vez no ponto pretendido no ecrã. Consoante o local onde tocar no ecrã, poderá aparecer um menu pendente.

Também pode efetuar a mesma ação segurando a caneta sobre o ponto pretendido durante alguns segundos.

#### Para arrastar (mover um item)

Coloque a caneta suavemente sobre o item que pretende mover e, em seguida, arraste o item pelo ecrã para o mover.

#### Para apagar texto

Em função da aplicação, é possível apagar texto.

Mantenha premido o botão superior da caneta, coloque a caneta suavemente sobre o primeiro item de texto que pretende apagar e arraste a caneta sobre o texto até ao último item a ser apagado. Prima Delete ou Backspace para apagar o texto.

#### Nota

- Utilize a caneta fornecida ou opcional.

- A Tampa traseira contém um íman. Não aproxime da caneta objetos facilmente afetados por interferências magnéticas (como um cartão de crédito). Se o fizer, poderá perder os dados gravados.

- Se usar uma aplicação que utiliza a bússola digital, mantenha a caneta afastada do computador VAIO para impedir que o íman integrado da Tampa traseira afete o magnetómetro do computador.

- Pode utilizar a caneta com a mão pousada no ecrã. Se mover a caneta na direção do ecrã tátil, não poderá controlá-lo com os dedos.

- Nem todos os ecrãs permitem utilizar a caneta para fazer o deslocamento pelo ecrã.

- A caneta não tem um interruptor de alimentação. Insira a pilha requerida na caneta para poder utilizá-la.

- Se a caneta não funcionar corretamente, substitua a pilha. Consulte Substituir a pilha da caneta para obter mais informações.

- No SVF14N/SVF15N, se utilizar a caneta opcional (VGP-STD2), use a ponta de cor preta que vem colocada na caneta aquando da entrega. Não pode utilizar a ponta de substituição de cor cinzenta.

- Para evitar que sejam engolidas, mantenha as peças pequenas (como a ponta, a Tampa traseira, o gancho da caneta e a pilha) fora do alcance das crianças.

#### Sugestão

- Algumas aplicações detetam a pressão da caneta e mudam a espessura da linha de modo adequado.

- Carregue no botão da caneta junto do ecrã para iniciar a aplicação. Consulte Recortar uma imagem apresentada no ecrã do computador (VAIO Clip) e Iniciar a aplicação de tirar apontamentos (VAIO Paper) para obter mais informações.

## Acerca deste manual

Parabéns pela aquisição deste computador VAIO(R).

### Acerca da configuração do seu computador VAIO

Para obter informações sobre a configuração do seu computador VAIO, visite o Web site de suporte online da Sony. Consulte Acerca do Web site de suporte online para obter mais informações.

Algumas funcionalidades, opções e itens fornecidos podem não estar disponíveis no seu computador VAIO.

#### Funcionalidades

As funcionalidades disponíveis variam, dependendo do modelo ou das opções selecionadas. Consoante o seu modelo, nem todas as funcionalidades descritas neste manual estão disponíveis.

#### Ilustrações

As ilustrações, fotografias ou capturas de ecrã existentes neste manual poderão ter um aspeto ligeiramente diferente, dependendo do modelo ou das opções selecionadas.

#### Aplicações

As aplicações pré-instaladas poderão variar consoante o modelo ou as opções selecionadas. As aplicações descritas neste manual poderá não estar pré-instaladas no seu computador VAIO.

#### Acessórios

Os acessórios opcionais podem não estar disponíveis nalguns países ou regiões.

### Manuais fornecidos

Os manuais seguintes são fornecidos com o seu computador VAIO.

#### Documentação apresentada no ecrã

- Manual do utilizador - versão de introdução (Bem-vindo)

  Um manual pré-instalado com informações limitadas sobre o computador VAIO especialmente dedicadas ao suporte e à ligação à Internet. O Manual do utilizador - versão de introdução é substituído por uma versão completa do Manual do utilizador (este manual), após a atualização.

- Manual do utilizador (este manual)

  Informações gerais e instruções de funcionamento sobre o computador VAIO, incluindo informações de suporte e resolução de problemas.

  Selecione o item que pretende verificar no painel de navegação da esquerda e, em seguida, a palavra-chave no painel da direita. Será apresentada a lista de tópicos relacionados com a palavra-chave. Se não encontrar o tópico que procura, selecione Lista de tópicos para visualizar todos os tópicos neste Manual do utilizador, ou introduza a palavra-chave na caixa de pesquisa que aparece na parte superior de cada página.

#### Documentação impressa

- Manual de consulta rápida

  Uma descrição geral de como configurar e começar a utilizar o seu computador VAIO.

- Manual de Recuperação, Cópias de Segurança e Resolução de Problemas

  Informações sobre como recuperar e efetuar uma cópia de segurança do computador VAIO, bem como informações de resolução de problemas.

- Regulamentos de segurança e informações de suporte

  Leia estas informações cuidadosamente antes de ativar as funções sem fios, como a LAN sem fios e a tecnologia BLUETOOTH.

#### Outras referências

- Ajuda e Suporte do Windows

  Um recurso abrangente para conselhos práticos, iniciações e demonstrações que o ajudarão a aprender a utilizar o computador VAIO.

  Para abrir Ajuda e Suporte do Windows, consulte Abrir o Ajuda e Suporte do Windows.

- Ficheiros de ajuda das aplicações

  As aplicações pré-instaladas no computador VAIO podem incluir ficheiros de ajuda. Poderá aceder aos ficheiros de ajuda a partir do menu de ajuda.

### Aviso

- Copyright 2013 Sony Corporation. Todos os direitos reservados.

- Este manual e o software aqui descrito não podem, na íntegra ou em parte, ser reproduzidos, traduzidos ou convertidos num formato legível por máquina sem autorização prévia por escrito.

- A Sony Corporation não oferece qualquer garantia em relação a este manual, ao software ou a qualquer outra informação aqui contida e desresponsabiliza-se expressamente por quaisquer garantias, comerciabilidade ou capacidade implícitas para um fim específico relativamente a este manual, software ou qualquer outra informação. Em nenhuma circunstância a Sony Corporation se responsabilizará por quaisquer danos incidentais, consequenciais ou especiais, quer se baseiem em fraudes, contratos, ou outros, que surjam ou estejam ligados a este manual, software ou a outra informação aqui contida ou pela utilização que lhe seja dada.

- No manual, as indicações (TM) ou (R) não são especificadas.

- A Sony Corporation reserva-se o direito de efetuar quaisquer alterações a este manual ou às informações aqui contidas sem aviso prévio.

- O software aqui descrito rege-se pelos termos de um contrato de utilização separado.

- A Sony Corporation não é responsável nem fornecerá qualquer compensação pela perda de gravações efetuadas no computador VAIO, em suportes de dados de gravação externos ou dispositivos de gravação, nem por quaisquer perdas relevantes, incluindo quando as gravações não são efetuadas devido a razões que incluem a falha do computador, ou quando o conteúdo de uma gravação é perdido ou danificado como consequência de uma falha do computador ou de uma reparação efetuada ao mesmo. A Sony Corporation não irá restaurar, recuperar ou replicar, em quaisquer circunstâncias, o conteúdo de gravações efetuadas no computador, em suportes de dados de gravação externos ou em dispositivos de gravação.

- As características e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

## Verificar os itens fornecidos

Verifique todos os itens fornecidos com o produto antes de o utilizar.

Transformador

Cabo de alimentação

Stylus Digitalizador

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Router sem fios

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador VGA

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador de infravermelhos USB

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

#### Sugestão

- Não são incluídos suportes de recuperação porque o computador VAIO pode ser recuperado utilizando os dados armazenados no disco rígido ou SSD. Consulte Recuperar a partir da área de recuperação para obter mais informações.

## Configurar um ambiente de trabalho adequado

Este tópico descreve onde poderá colocar o computador VAIO, bem como instruções ergonómicas.

### Onde deve colocar o computador VAIO

Quando posicionar o computador VAIO, certifique-se de que:

- Tem acesso fácil a uma fonte de alimentação e às tomadas necessárias.

- Deixa espaço livre suficiente em redor do computador.

- Coloca o computador numa superfície plana e suficientemente larga para que possa ficar de frente para o ecrã do computador quando o utilizar.

- Consegue colocar o computador à sua frente, estando sentado direito e com os antebraços paralelos ao solo.

### Onde não deve colocar o computador VAIO

O posicionamento do computador VAIO num local inadequado poderá danificá-lo ou causar uma avaria. Não coloque o computador em locais sujeitos a:

- Luz solar direta

- Itens ou fontes magnéticas

- Fontes de calor, como equipamento de aquecimento doméstico

- Pó excessivo

- Humidade elevada

- Ventilação inadequada

#### Nota

- A área em redor da ranhura de saída de ar pode ficar extremamente quente enquanto o computador VAIO está ligado. Tome cuidado se tocar nessa área.

- Não coloque nenhum objeto que possa bloquear a ranhura de saída de ar perto desta.

#### Sugestão

- O computador VAIO utiliza sinais de rádio de alta frequência e pode provocar interferências na receção de rádio ou de televisão. Se tal acontecer, coloque o computador a uma distância adequada do rádio ou televisor.

### Considerações ergonómicas

Sempre que possível, deverá tentar tomar em consideração ao considerações ergonómicas seguintes.

#### Mobiliário e postura

Utilize uma cadeia com um bom suporte para as costas. Ajuste o nível da cadeira de modo a que os pés fiquem nivelados com o chão. Um bom apoio de pés proporciona um posicionamento mais confortável.

Sente-se de forma relaxada e na vertical e evite curvar-se para a frente ou inclinar-se para trás.

#### Ângulo de visualização para o ecrã do computador

Utilize a função de inclinação do ecrã para encontrar a melhor posição. Certifique-se de que o ecrã do computador está ao nível dos olhos ou ligeiramente abaixo ao sentar-se em frente ao computador VAIO. Ajuste também o nível de brilho do ecrã.

Pode reduzir o cansaço dos olhos e a fadiga muscular ajustando a inclinação e o nível de brilho do ecrã do computador para a posição adequada.

#### Iluminação

Escolha um local onde as janelas e as luzes não provoquem ofuscação e reflexos no ecrã do computador. Utilize luz indireta para evitar pontos brilhantes no ecrã do computador. Uma iluminação adequada aumenta o conforto e a eficácia do trabalho.

#### Nota

- Quando ajustar o ângulo de visualização, não exerça uma pressão excessiva sobre o computador VAIO, para eliminar o risco de danos mecânicos.

#### Sugestão

- As mesmas considerações são aplicáveis quando utilizar um monitor externo.

### Notas sobre o manuseamento do computador VAIO

Observe as precauções seguintes para evitar problemas e danos no computador VAIO.

- Coloque o computador VAIO suavemente sobre uma superfície plana, para evitar choque mecânico.

- Certifique-se de que desliga o computador VAIO antes de o mover. A deslocação de um computador ligado poderá originar problemas no disco rígido. Certifique-se de que desliga todos os cabos ligados ao computador antes de o mover.

- Não deixe cair nem bata no computador VAIO. Até mesmo um pequeno choque ou vibração poderá originar problemas no disco rígido.

- Não coloque o computador VAIO numa posição instável.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Limpar o computador VAIO/ecrã LCD

Antes de limpar o computador VAIO, consulte as precauções seguintes para obter informações sobre o procedimento de limpeza adequado.

#### Quando limpar o computador VAIO

- Desligue o computador VAIO e desligue o transformador antes de limpar o computador.

- Utilize um pano macio e suave para remover detritos e poeiras do computador VAIO.

- Certifique-se de que utiliza um pano macio e suave quando limpar o computador VAIO. Se o computador estiver muito sujo, embacie a superfície do computador com um sopro e remova a sujidade, ou utilize um pano ligeiramente humedecido e, em seguida, remova o resto da humidade com um pano seco.

- Não utilize solventes, como benzina, acetona, álcool, diluente ou detergentes, porque estes produtos podem danificar a superfície ou o revestimento do computador VAIO.

- Utilize ar comprimido para remover detritos e poeira acumulados debaixo das teclas. Não remova nenhuma tecla do teclado.

  Não utilize um aspirador, pois pode causar avarias.

#### Quando limpar o ecrã LCD

- Certifique-se de que utiliza um pano macio e suave quando limpar o computador VAIO. Se o ecrã LCD estiver muito sujo, embacie a superfície do ecrã LCD com um sopro e remova a sujidade, ou utilize um pano ligeiramente humedecido e, em seguida, remova o resto da humidade com um pano seco.

- Não utilize solventes, como benzina, acetona, álcool, diluente ou detergentes, porque estes produtos podem danificar o ecrã LCD.

## Manusear o dispositivo de armazenamento integrado

O dispositivo de armazenamento integrado (unidade de disco ou unidade de estado sólido) tem uma elevada densidade de armazenamento e lê ou escreve dados rapidamente. No entanto, poderá ser facilmente danificado se não for utilizado corretamente.

Se o dispositivo de armazenamento integrado for danificado, não será possível restaurar os dados. Para evitar perder dados, deve manusear o computador VAIO com cuidado.

### Para evitar danificar o dispositivo de armazenamento integrado

- Não sujeite o computador VAIO a movimentos bruscos.

- Mantenha o computador VAIO afastado de ímanes.

- Não coloque o computador VAIO num local sujeito a vibrações mecânicas ou numa posição instável.

- Não desligue ou reinicie o computador VAIO durante a leitura ou gravação de dados no dispositivo de armazenamento.

- Não utilize o computador VAIO num local sujeito a mudanças extremas de temperatura.

- Não remova o dispositivo de armazenamento do computador VAIO.

## Acerca do programa internacional ENERGY STAR(R)

As informações seguintes são aplicáveis apenas a produtos com a qualificação/certificação ENERGY STAR.

Os logótipos ENERGY STAR estão afixados ou apresentados eletronicamente nos seguintes locais dos produtos com qualificação/certificação ENERGY STAR.

- Na parte superior ou anterior do produto ou no Painel de Controlo

- Na embalagem do produto

Para confirmar o logótipo ENERGY STAR no ecrã do computador, abra Painel de Controlo, selecione Sistema e Segurança e Sistema. Para abrir Painel de Controlo, consulte Abrir o Painel de Controlo.

Como parceiro ENERGY STAR, a Sony confirma que este produto está em conformidade com as normas de eficiência energética ENERGY STAR.

O programa internacional de equipamento de escritório ENERGY STAR é um programa internacional destinado a promover a poupança de energia associada à utilização de computadores e equipamento de escritório energeticamente eficientes. O programa apoia o desenvolvimento e disseminação de produtos equipados com funções que reduzam efetivamente o consumo de energia, contribuindo para a redução de custos e dos ónus ambientais.

Para obter informações detalhadas sobre o programa ENERGY STAR, visite os Web sites seguintes:

- http://www.energystar.gov/ (EUA)

- http://www.eu-energystar.org/ (Europa)

Este computador foi concebido em conformidade com as normas ENERGY STAR e é fornecido com as seguintes definições de poupança de energia aplicadas quando o computador está a ser alimentado pelo transformador:

- A retroiluminação do LCD é desligada automaticamente após no máximo 15 minutos de inatividade.

- O computador entra automaticamente no modo de Suspensão após no máximo 30 minutos de inatividade.

Prima o botão(Ligar/Desligar) para voltar a colocar o computador no modo Normal.

## Acerca da licença de software

Este produto contém software da Sony e licenciado por terceiros. A utilização deste software está sujeita aos termos e condições dos contratos de licença incluídos neste produto.

## Marcas comerciais

- SONY e o logótipo SONY são marcas comerciais registradas da Sony Corporation.

- VAIO, o logótipo VAIO e outros nomes de produtos ou serviços Sony são marcas comerciais ou marcas registradas da Sony Corporation ou de qualquer uma das suas afiliadas.

- i.LINK é uma designação da IEEE 1394.

- Intel, Pentium, Intel SpeedStep e Atom são marcas comerciais ou marcas registradas da Intel Corporation.

- Windows e o logótipo Windows são marcas comerciais registradas ou marcas comerciais da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e/ou noutros países.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™, Blu-ray 3D™, o logótipo Blu-ray Disc e o logótipo Blu-ray 3D são marcas comerciais da Blu-ray Disc Association.

- A marca nominativa BLUETOOTH e os respetivos logótipos são marcas registradas da Bluetooth SIG, Inc. e a utilização destas marcas por parte da Sony Corporation é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

- Power2Go é uma marca comercial da CyberLink.Inc.

- PowerDVD é uma marca comercial da CyberLink.Inc.

- NVIDIA e 3D Vision são marcas comerciais registradas e/ou marcas comerciais da NVIDIA Corporation nos Estados Unidos e noutros países.

- ArcSoft e o logótipo ArcSoft são marcas comerciais registradas da ArcSoft, Inc. ArcSoft WebCam Companion é uma marca comercial da ArcSoft, Inc.

- AMD, o logótipo de seta da AMD, ATI e combinações desta, Radeon, AMD Phenom, AMD Turion, AMD Athlon, AMD Virtualization, AMD-V são marcas comerciais da Advanced Micro Devices, Inc.

- O logótipo SD é uma marca comercial.

- O logótipo SDHC é uma marca comercial.

- O logótipo SDXC é uma marca comercial.

- O logótipo microSD é uma marca comercial.

- O logótipo microSDHC é uma marca comercial.

- O logótipo microSDXC é uma marca comercial.

- A marca nominativa ExpressCard e os respetivos logótipos são propriedade da PCMCIA e a utilização destas marcas por parte da Sony Corporation é feita sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

- Os termos HDMI e HDMI High-Definition Multimedia Interface e o logótipo HDMI são marcas comerciais ou marcas registradas da HDMI Licensing LLC nos Estados Unidos e noutros países.

- CompactFlash® é uma marca comercial da SanDisk Corporation.

- “PlaceEngine” é uma marca comercial registrada da Koozyt, Inc.

  “PlaceEngine” foi desenvolvida pela Sony Computer Science Laboratories, Inc. e é licenciada pela Koozyt, Inc.

- “AVCHD” é uma marca comercial da Panasonic Corporation e da Sony Corporation.

- Fabricado sob licença da Dolby Laboratories. Dolby e o símbolo DD são marcas comerciais da Dolby Laboratories.

- ENERGY STAR e a marca ENERGY STAR são marcas registradas nos EUA.

- A marca N é uma marca comercial ou marca registrada da NFC Forum, Inc. nos Estados Unidos e noutros países.

- Wi-Fi é uma marca comercial ou marca registrada da Wi-Fi Alliance.

Todos os outros nomes de sistemas, produtos e serviços são marcas comerciais dos respetivos proprietários. No manual, as indicações ™ ou ® não são especificadas.

As características e especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Todas as outras marcas comerciais pertencem aos respetivos proprietários.

Nem todo o software indicado acima poderá ser fornecido com o seu modelo.

## Informações de segurança

Consulte o manual de segurança fornecido para obter informações de segurança detalhadas.

### Computador

- Se deixar cair um objeto sólido ou qualquer líquido sobre o computador VAIO, encerre o computador, desligue-o da tomada e remova a bateria (se esta for amovível). Pode ser preferível que o computador seja analisado por pessoal qualificado antes de o utilizar novamente.

- Utilize apenas cabos de interface e equipamentos periféricos especificados.

- Mantenha as peças pequenas, tais como cartões de memória e adaptadores para cartões de memória, fora do alcance das crianças. Existe o risco de engolimento.

- A temperatura da superfície e da parte inferior do computador VAIO, do transformador e da bateria poderão subir devido à carga da CPU ou da corrente elétrica gerada durante o carregamento da bateria. Isto é normal e não indica uma avaria. A quantidade de calor gerado varia consoante os dispositivos externos ou as aplicações em utilização.

- Se o computador VAIO ou o transformador ficaram invulgarmente quentes, desligue o computador, desligue o transformador, remova a bateria (se esta for amovível) e, em seguida, contacte o serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony.

### Fonte de alimentação

- Não coloque objetos pesados sobre o cabo de alimentação; isso pode provocar um incêndio.

- Para desligar o cabo de alimentação, puxe-o pela ficha. Nunca puxe pelo cabo.

- Não utilize cabos de ligação cortados ou danificados.

- Caso não tencione utilizar o computador VAIO durante um longo período de tempo, desligue-o da tomada de eletricidade.

### Auscultadores

- Não utilize os auscultadores durante a condução de veículos ou de motos ou quando andar de bicicleta. Pode provocar um acidente de trânsito e é ilegal em algumas áreas. Também pode ser potencialmente perigoso ouvir música alto enquanto caminha, especialmente em passadeiras para peões.

- Evite utilizar auscultadores com um volume muito elevado. Os especialistas em audição desaconselham que se ouça música muito alta de forma contínua e prolongada. Se ouvir um zumbido, reduza o volume ou deixe de utilizar os auscultadores.

## Resolver problemas comuns com o computador VAIO

Se tiver qualquer problema ao utilizar o seu computador VAIO, tente estas sugestões antes de contactar o serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony ou o distribuidor Sony local.

1. Consulte outras secções deste manual apresentado no ecrã.
2. Inicie o VAIO Care (Desktop) e efetue as operações necessárias. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Care (Desktop).)
3. Visite o Web site de suporte online do VAIO e localize as informações necessárias.

## Acerca do Web site de suporte online

O Web site de suporte online fornece informações relativas ao computador VAIO, bem como uma seleção de perguntas mais frequentes.

### Web site de suporte online da Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Sugestão

- Se detetar quaisquer problemas ou tiver uma pergunta técnica sobre o computador VAIO, inicie primeiro o VAIO Care, que proporciona várias opções para o ajudar a resolver o problema. Consulte Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care) para obter mais informações.

- Quando contactar o suporte do VAIO, poderá ser-lhe pedido para indicar o número de série e o número de modelo do seu computador VAIO. O número de série é um número de 15 dígitos e pode ser encontrado:

  - na janela do VAIO Care;

  - na parte inferior, no painel posterior do computador, no interior do painel posterior ou dentro do compartimento da bateria;

  - na caixa original do VAIO.

  O número do modelo está localizado no canto inferior direito do ecrã do computador VAIO.

### Outros Web sites

Também poderá encontrar informações úteis nos seguintes Web sites.

#### Produtos Sony

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Web site de suporte online do sistema operativo

Para obter suporte para o sistema operativo Microsoft Windows, visite o Web site de suporte ao cliente da Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### O web site VAIO

Informações sobre produtos VAIO, loja online, fórum e debates.

http://www.sony.eu/

Selecione o seu país e, em seguida, selecione o VAIO nos produtos.

#### O fórum VAIO

Interaja com outros utilizadores de computadores VAIO numa comunidade social do VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Loja online da Sony

https://shop.sony-europe.com/

#### Sugestão

- Poderá encontrar uma ligação para registar o computador online no VAIO Care. Para iniciar o VAIO Care, consulte Iniciar Aplicações.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Acerca do Web site de suporte online

O Web site de suporte online fornece informações relativas ao computador VAIO, bem como uma seleção de perguntas mais frequentes.

### Web site de suporte online da Sony

http://www.sony.eu/support/

#### Sugestão

- Se detetar quaisquer problemas ou tiver uma pergunta técnica sobre o computador VAIO, inicie primeiro o VAIO Care, que proporciona várias opções para o ajudar a resolver o problema. Consulte Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care) para obter mais informações.

- Quando contactar o suporte do VAIO, poderá ser-lhe pedido para indicar o número de série e o número de modelo do seu computador VAIO. O número de série é um número de 15 dígitos e pode ser encontrado:

  - na janela do VAIO Care;

  - na parte inferior, no painel posterior do computador, no interior do painel posterior ou dentro do compartimento da bateria;

  - na caixa original do VAIO.

  O número do modelo está localizado no canto inferior direito do ecrã do computador VAIO.

### Outros Web sites

Também poderá encontrar informações úteis nos seguintes Web sites.

#### Produtos Sony

http://www.sony.net/

http://www.sony.net/electronics/

#### Web site de suporte online do sistema operativo

Para obter suporte para o sistema operativo Microsoft Windows, visite o Web site de suporte ao cliente da Microsoft.

http://support.microsoft.com/

#### O web site VAIO

Informações sobre produtos VAIO, loja online, fórum e debates.

http://www.sony.eu/

Selecione o seu país e, em seguida, selecione o VAIO nos produtos.

#### O fórum VAIO

Interaja com outros utilizadores de computadores VAIO numa comunidade social do VAIO.

http://www.sony.eu/discussions/community/en/support/vaio_and_computing/

#### Loja online da Sony

https://shop.sony-europe.com/

#### Sugestão

- Poderá encontrar uma ligação para registar o computador online no VAIO Care. Para iniciar o VAIO Care, consulte Iniciar Aplicações.

## Verificar os itens fornecidos

Verifique todos os itens fornecidos com o produto antes de o utilizar.

Transformador

Cabo de alimentação

Stylus Digitalizador

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Router sem fios

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador VGA

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

Adaptador de infravermelhos USB

(Não fornecido com todos os modelos. A disponibilidade depende das especificações do computador.)

#### Sugestão

- Não são incluídos suportes de recuperação porque o computador VAIO pode ser recuperado utilizando os dados armazenados no disco rígido ou SSD. Consulte Recuperar a partir da área de recuperação para obter mais informações.

## Atualizar o computador VAIO

Certifique-se de que actualiza o seu computador VAIO instalando as aplicações seguintes para melhorar a eficiência, a segurança e a funcionalidade do mesmo.

#### Nota

- Para efetuar as definições de atualização indicadas abaixo, o computador VAIO tem de estar ligado à Internet.

#### Windows Update

O Windows Update permite-lhe tornar o seu computador VAIO mais estável.

1. Abra os atalhos e selecione o atalhoProcurar. (Consulte Abrir os atalhos para abrir atalhos.)

2. Introduza “Windows Update” na caixa de pesquisa.

3. Selecione Windows Update na lista e siga as instruções apresentadas no ecrã para concluir as atualizações.

#### VAIO Update

O VAIO Update notifica-o automaticamente da existência de atualizações novas na Internet e transfere-as e instala-as no seu computador VAIO.

1. Inicie o VAIO Update e siga as instruções apresentadas no ecrã. (Consulte Iniciar Aplicações para iniciar o VAIO Update.)

#### Para atualizar aplicações da Loja Windows

Certifique-se de que actualiza a aplicação Loja Windows. Se for necessário instalar uma atualização, aparecerá um número no mosaico Loja do ecrã Iniciar.

1. Abra o ecrã Iniciar e selecione o mosaico Loja. (Consulte Acerca do ecrã e do menu Iniciar para abrir o ecrã Iniciar.)

2. Selecione Atualizações na parte superior direita do ecrã.

   O número mostra o número de programas que podem ser utilizados.

3. Marque com um visto as aplicações que pretende atualizar e depois selecione Instalar.

   Para atualizar as aplicações noutra altura, remova o visto.

## Por que é que o meu computador VAIO se desliga automaticamente?

- Quando a bateria está a ficar sem carga, o computador VAIO entra automaticamente no modo de Hibernação e, eventualmente, desliga-se.

  Ligue o transformador ao computador ou carregue a bateria.

## Por que motivo é que é apresentada uma mensagem e o Windows não arranca quando ligo o meu computador VAIO?

- Se aparecer outra mensagem sobre como resolver o problema após a primeira mensagem, siga as instruções apresentadas no ecrã.

- As opções de arranque do BIOS poderão ter sido configuradas incorretamente.

  Prima o botão ASSIST quando o computador VAIO está desligado para visualizar o ecrã VAIO Care (Rescue Mode), selecione Iniciar a configuração do BIOS (Start BIOS setup) e altere a definição Boot Mode, em seguida, reinicie o computador.

## O que devo fazer se não conseguir desligar o meu computador VAIO?

- Siga qualquer um destes procedimentos para sair de todas as aplicações em execução e, em seguida, desligue o computador VAIO.

  - Arraste a aplicação do centro da parte superior do ecrã para o centro da parte inferior. Consulte Fechar aplicações para obter mais informações.

  - Prima as teclas Alt+F4.

    Se existirem dados não guardados, guarde-os quando surgir o pedido de confirmação.

- Se tiver instalado uma aplicação nova no computador VAIO, verifique se a aplicação está a funcionar corretamente, se os dados estão em condições normais e se a utilizou corretamente.

- Contacte o fabricante da aplicação ou o fornecedor de suporte técnico designado.

- Se tiver ligado dispositivos periféricos, como uma impressora ou um dispositivo USB, ao computador VAIO, ou se tiver ligado o computador à rede, desligue todos os dispositivos periféricos ou termine a ligação de rede do computador e, em seguida, desligue o computador.

  O Windows não permite que o computador seja desligado enquanto este está a comunicar com um dispositivo periférico ou com a rede. Além disso, alguns controladores de dispositivos periféricos não suportam a funcionalidade de encerramento forçado do computador.

- Se o ecrã do computador estiver bloqueado, prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e, em seguida, selecione Encerrar.

- Se o computador VAIO ficar bloqueado e apresentar uma mensagem indicando que as definições estão a ser guardadas ou que o computador está a ser encerrado, siga estes procedimentos pela ordem apresentada.

  - Prima a tecla Enter.

    Aguarde um momento.

  - Se o problema persistir, prima as teclas Ctrl+Alt+Delete.

    Aguarde um momento.

- Se, mesmo depois de ter seguido os procedimentos indicados acima neste tópico, não conseguir desligar o computador VAIO, efetue as operações seguintes.

  Tenha em atenção que efetuar estas operações poderá causar danos nos dados em que está a trabalhar. Certifique-se de que desliga o computador da rede antes de efetuar as operações seguintes.

  - Prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e, em seguida, selecione Encerrar.

  - Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos.

  - Desligue o transformador e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante três a cinco segundos com um objeto fino e reto (como, por exemplo, um clip de papel).

## O que devo fazer se o indicador de alimentação piscar com a cor verde quando premir o botão de ligação mas o ecrã permanecer em branco?

- Certifique-se de que os controlos de brilho e contraste estão ajustados corretamente.

- É possível definir um ecrã externo como saída de imagem.

  Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter.

- Se estiver a utilizar um monitor externo, certifique-se de que está ligado a uma tomada de eletricidade e está ligado. Certifique-se de que os controlos de brilho e contraste estão ajustados corretamente.

  Consulte o manual fornecido com o monitor para obter informações sobre como alterar as definições.

- Prima as teclas Alt+F4 várias vezes para fechar a janela da aplicação.

  Pode ter ocorrido um erro da aplicação.

- Se o ecrã do computador continuar em branco após uns instantes, reinicie o computador VAIO seguindo sequencialmente os procedimentos indicados abaixo. Note que estes procedimentos poderão fazer com que os dados em que está a trabalhar fiquem danificados.

  - Desligue todos os dispositivos periféricos, como uma impressora ou um dispositivo USB, e o computador VAIO da rede, caso seja aplicável.

  - Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos e certifique-se de que o indicador de alimentação está apagado. Em seguida, ligue novamente o computador VAIO.

- Se o problema persistir, reponha a bateria.

  Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos e certifique-se de que o indicador de alimentação está apagado. Desligue todos os cabos ligados ao computador VAIO, como o do transformador, e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante três a cinco segundos com um objeto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel).

  Aguarde cerca de cinco minutos e depois volte a ligar todos os cabos e o computador.

- Se o computador VAIO for transportado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for utilizado num local muito húmido, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador.

  Nesses casos, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador.

  Não utilize o computador em locais muito húmidos (com uma humidade relativa superior a 80%), porque poderá causar problemas no computador.

## O que devo fazer se o computador VAIO não ligar ou se o botão de ligação não funcionar (o indicador de carga pisca rapidamente)?

- O computador VAIO poderá não conseguir reconhecer a bateria.

  Neste caso, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante três a cinco segundos com um objeto fino e recto (como, por exemplo, um clip de papel).

  Se o problema persistir, contacte o serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony e substitua-a por uma bateria nova especificada pela Sony.

## O que devo fazer se o meu computador VAIO não se ligar (o indicador verde de alimentação não se acende)?

- Certifique-se de que todos os cabos estão corretamente ligados aos dispositivos, como entre o computador VAIO e o transformador, entre o transformador e o cabo de alimentação e entre o cabo de alimentação e uma tomada de eletricidade. Consulte Ligar uma fonte de alimentação.

- Se ligar o cabo de alimentação do computador VAIO a uma régua de tomadas com interruptor, certifique-se de que o interruptor está ligado e que o cabo de alimentação da régua de tomadas está corretamente ligado a uma tomada de eletricidade.

- Se não desligar o computador VAIO utilizando o procedimento normal, o controlador de alimentação poderá ser suspenso devido a um erro do programa.

  Desligue todos os cabos e dispositivos periféricos, tal como o cabo de alimentação e o dispositivo USB, e, em seguida, prima e mantenha premido o botão de desligar a bateria durante três a cinco segundos com um objeto fino e reto (como, por exemplo, um clip de papel).

  Aguarde cerca de cinco minutos e depois volte a ligar todos os cabos, os dispositivos e o computador.

- Antes de utilizar o computador VAIO pela primeira vez, tem de o ligar a uma fonte de alimentação através do transformador.

- Verifique se está a utilizar o transformador fornecido pela Sony.

  Para sua segurança, utilize apenas o transformador Sony genuíno, fornecido pela Sony para o seu computador VAIO.

- A bateria pode ter ficado sem carga.

- Se mantiver o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos, o computador desliga-se.

- Se o computador VAIO for transportado diretamente de um local frio para um local quente, ou se for utilizado num local muito húmido, pode ocorrer condensação de humidade dentro do computador.

  Nesses casos, aguarde pelo menos uma hora antes de ligar o computador.

  Não utilize o computador em locais muito húmidos (com uma humidade relativa superior a 80%), porque poderá causar problemas no computador.

## O que devo fazer se o ecrã do VAIO Care (Rescue Mode) aparecer quando ligo o meu computador VAIO?

- Poderá ter premido acidentalmente o botão ASSIST em vez do botão(Ligar/Desligar).

  Feche o ecrã VAIO Care (Rescue Mode) e localize o botão(Ligar/Desligar) no computador VAIO.

## O que devo fazer se o modo de Hibernação não estiver disponível ou o meu computador VAIO não entrar no modo de Hibernação?

- Selecione Escolher o que faz o botão para ligar/desligar na janela Opções de Energia. Selecione Alterar definições que estão atualmente indisponíveis, a caixa de verificação Hibernar e Guardar alterações.

  Para abrir a janela Opções de Energia, consulte Selecionar um esquema de energia.

- O computador VAIO poderá não entrar no modo de Hibernação se executar uma tarefa antes do computador entrar totalmente no modo de Hibernação.

## O que devo fazer se o computador VAIO não regressar ao modo Normal ao utilizar o teclado ou a consola sensível ao tato quando está no modo de Suspensão?

- Para fazer o computador VAIO regressar ao modo Normal a partir do modo de Suspensão, prima o botão(Ligar/Desligar).

## Por que é que o meu computador VAIO fica mais lento e a frequência da CPU baixa enquanto o computador está a ser alimentado pela bateria?

- Enquanto o computador VAIO é alimentado pela bateria, a frequência do relógio da CPU é reduzida para poupar energia, o que faz com que o computador fique mais lento. Isto é normal e não indica uma avaria.

## O que devo fazer se a bateria não carregar completamente?

- Verifique as definições de battery care function. Inicie o VAIO Control Center e verifique as definições na janela Power and Battery. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

- Se a temperatura ambiente estiver fora do intervalo especificado, ou se o consumo de energia do computador VAIO estiver elevado durante o carregamento da bateria, a corrente de carga poderá ser reduzida.

## O que devo fazer se a bateria não funcionar corretamente?

- Inicie o VAIO Care para verificar o estado da bateria. Consulte Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care) para obter mais informações.

## O que devo fazer se as gradações de cor não forem apresentadas devidamente no ecrã do computador?

- Consoante o modelo adquirido, o ecrã do computador pode não exibir temporariamente as gradações suaves quando entra em modo de pausa devido à função de poupança de energia.

  Para evitar isto, clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Propriedades gráficas para visualizar o painel de controlo da placa gráfica Intel e, em seguida, desative a opção Actualização automática do painel em Energia. Se selecionar Ligado à bateria, o ecrã de definições pode aparecer.

  Tenha em atenção que a desativação desta definição reduz a duração da bateria.

## Por que é que o ecrã do computador não roda?

- A rotação do ecrã poderá estar desativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições, em seguida, verifique as definições do ecrã.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- A rotação do ecrã é desativada quando o computador VAIO é ligado a um monitor externo.

  Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- A rotação do ecrã não está disponível quando o ecrã LCD está aberto e o teclado disponível.

## O que devo fazer se os vídeos não forem apresentados no ecrã do computador?

- O computador VAIO poderá não ter memória de vídeo suficiente para apresentar vídeos de alta resolução. Neste caso, reduza a resolução do ecrã LCD. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã para obter mais informações.

- Se tiver selecionado um monitor externo utilizando as teclas Fn+F7 e o monitor externo não estiver ligado ao computador VAIO, o ecrã do computador poderá não conseguir apresentar o vídeo.

  Neste caso, pare a reprodução do vídeo, prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar o ecrã do computador como saída de imagem e, em seguida, prima a tecla Enter. Em seguida, reinicie a reprodução do vídeo.

## O que devo fazer se os vídeos não forem reproduzidos suavemente?

- Recomendamos que desative a proteção de ecrã.

  Se a proteção de ecrã estiver ativa, pode ser ativada durante a reprodução do DVD e impedir a sua execução.

- Se tiver definido a saída de vídeo para o ecrã do computador e para um monitor externo, altere a saída de imagem para apenas um deles.

- Alguns vídeos poderão não ser reproduzidos suavemente, consoante o respetivo tipo ou velocidade de transmissão. A redução da resolução do ecrã poderá melhorar o desempenho da reprodução de vídeo. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã para obter mais informações.

- Se o acesso a dados existentes num cartão de memória estiver em curso, aguarde até que o acesso aos dados termine e, em seguida, inicie novamente a reprodução.

- Se estiver a reproduzir um vídeo armazenado no cartão de memória, copie-o para o dispositivo de armazenamento integrado e, em seguida, reproduza o vídeo copiado.

- Se as definições da CPU e da ventoinha de arrefecimento puderem ser configuradas com o VAIO Control Center, alterar as definições pode melhorar o desempenho. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

- Nos modelos com o motor X-Reality for mobile, desative a definição X-Reality for mobile no VAIO Control Center. Deste modo poderá melhorar o desempenho da reprodução de vídeo. Consulte Visualizar imagens nítidas e vívidas (Modelos com o X-Reality for mobile instalado) para obter mais informações.

## O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no televisor ou monitor externo ligado à porta de saída HDMI?

- Ligue novamente o cabo HDMI (não fornecido). Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.

- Certifique-se de que está a utilizar um monitor compatível com HDCP. Os conteúdos protegidos por direitos de autor não são apresentados em monitores que não sejam compatíveis com HDCP.

- Altere a resolução do ecrã do televisor ou monitor externo ligado. Poderão aparecer imagens no ecrã. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã para obter mais informações.

## Como altero o brilho do LCD?

- Prima as teclas Fn+F5 ou Fn+F6 para ajustar o brilho do LCD do computador VAIO. Consulte Alterar o brilho do LCD para obter mais informações.

- Para ajustar o brilho de um monitor externo ligado, como um monitor de computador ou um televisor, utilize o controlo de brilho do monitor externo.

## O que devo fazer se alguns itens não couberem no ecrã do computador?

- Verifique as definições de tamanho do tipo de letra no Windows.

  Devido às definições de tamanho do tipo de letra, alguns itens (como, por exemplo, um menu de aplicação) podem não ser apresentados corretamente, dependendo da aplicação utilizada. Neste caso, mova o controlo de deslize para ajustar as definições.

## O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no monitor externo ou televisor?

- Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter. Consulte Selecionar modos de visualização para obter mais informações.

## Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

- A reprodução de vídeos de alta definição requer recursos substanciais de hardware como, por exemplo, CPU, GPU, ou desempenho da memória do sistema no seu computador VAIO. Durante a reprodução de vídeo, algumas operações e/ou funções poderão ficar indisponíveis e poderão ocorrer interrupções de som, fotogramas perdidos e a falha da reprodução, dependendo da configuração do computador.

## Por que é que o brilho do ecrã LCD muda automaticamente?

- A função de ajuste do brilho automático está ativada. Desative a função. Consulte Regular o brilho do LCD automaticamente para obter mais informações.

## O que devo fazer se o ecrã do computador estiver em branco?

- Certifique-se de que o computador VAIO está ligado e não está num modo de poupança de energia. Consulte Utilizar o Modo de Suspensão para obter mais informações.

- Certifique-se de que o computador VAIO está corretamente ligado a uma tomada de eletricidade. Se o computador estiver equipado com o indicador de alimentação, certifique-se de que este está aceso. Consulte Ligar uma fonte de alimentação para obter mais informações.

- O ecrã do computador pode estar desligado.

  Prima qualquer tecla no teclado.

- É possível definir um ecrã externo como saída de imagem.

  Prima as teclas Fn+F7 várias vezes para selecionar a saída de imagem pretendida e, em seguida, prima a tecla Enter. Consulte Selecionar modos de visualização para obter mais informações.

- Se o ecrã do computador continuar em branco após uns instantes, siga os procedimentos indicados abaixo:

  - Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos. Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, confirme que está apagado e, em seguida, ligue o computador.

  - Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos. Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, confirme que está apagado. Desligue todos os cabos e dispositivos periféricos, como o cabo de alimentação e o dispositivo USB, e aguarde cerca de cinco minutos. Em seguida, ligue-os novamente e volte a ligar o computador.

## Por que é que a janela de visualização não apresenta imagens ou apresenta imagens com má qualidade?

- Algumas aplicações de câmara poderão não funcionar corretamente se existir outra aplicação de câmara em execução. Saia da aplicação actual antes de iniciar outra.

- Quando utilizar a função de gesto, poderá não conseguir utilizar outra aplicação de câmara que utilize a câmara integrada.

- A visualização do localizador poderá apresentar algum ruído, por exemplo faixas horizontais, ao visualizar um objeto em movimento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Se o problema persistir, reinicie o computador VAIO.

## O que devo fazer se as imagens captadas tiverem fotogramas em falta e interrupções no áudio?

- As definições de efeitos na aplicação poderão provocar a perda de fotogramas. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

- Poderão existir mais aplicações em execução do que o computador VAIO pode suportar. Termine as aplicações que não está a utilizar.

- Este problema poderá ocorrer se o computador VAIO estiver a ser alimentado segundo o plano de poupança de energia, o que diminui o desempenho da CPU. Consulte Selecionar um esquema de energia para verificar qual é o plano de alimentação actual.

## O que devo fazer se as imagens captadas apresentarem cintilação?

- Este problema ocorre quando utiliza a câmara integrada sob luzes fluorescentes e deve-se à diferença entre a frequência de emissão da luz e a velocidade do obturador.

  Para reduzir a cintilação, altere a direção do computador VAIO para ajustar a direção da câmara integrada. Algumas aplicações utilizam parâmetros ajustáveis, como o brilho ou a frequência de alimentação, para eliminarem a cintilação.

## O que devo fazer se o ecrã do computador apresentar cintilação ou se tornar branco? (Modelos com o acelerador gráfico Intel instalado)

- Consoante o modelo adquirido, o ecrã do computador pode cintilar ou tornar-se branco se a função de poupança de energia estiver ativada e o computador do ecrã se desligar.

  Para evitar isto, clique com o botão direito do rato no ambiente de trabalho e selecione Propriedades gráficas para visualizar o painel de controlo da placa gráfica Intel e, em seguida, desative a opção Tecnologia de poupança de energia do ecrã em Energia. Se selecionar Ligado à bateria, o ecrã de definições pode aparecer.

  Tenha em atenção que a desativação desta definição reduz a duração da bateria.

## O que devo fazer se o ecrã tátil não funcionar corretamente? (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Desligue o computador VAIO e ligue-o novamente.

- As ondas eletromagnéticas podem fazer com que o ecrã tátil não funcione corretamente. Experimente as sugestões seguintes.

  - Afaste o computador VAIO de uma luz fluorescente ou de um motor que emita ondas eletromagnéticas.

  - Ligue o transformador diretamente a uma tomada de eletricidade ou a outras tomadas se estiver a utilizar uma régua de tomadas.

  - Retire qualquer cabo ou dispositivo USB ligado ao computador VAIO, se existir algum.

- Se o transformador tiver uma ficha de 3 pinos, certifique-se de que está devidamente ligada à terra.

## O que devo fazer se não for apresentada nenhuma imagem no televisor ou monitor externo ligado à porta de saída HDMI?

- Ligue novamente o cabo HDMI (não fornecido). Consulte Ligar um televisor com uma porta de entrada HDMI para obter mais informações.

- Certifique-se de que está a utilizar um monitor compatível com HDCP. Os conteúdos protegidos por direitos de autor não são apresentados em monitores que não sejam compatíveis com HDCP.

- Altere a resolução do ecrã do televisor ou monitor externo ligado. Poderão aparecer imagens no ecrã. Consulte Alterar a resolução (tamanho) da imagem do ecrã para obter mais informações.

## O que devo fazer se os altifalantes ou os auscultadores não emitirem som?

- Verifique se o volume dos altifalantes ou dos auscultadores não está minimizado.

  - Mantenha premidas as teclas Fn+F4 para subir o volume até um nível em que seja possível escutar o som. Consulte Combinações e funções com a tecla Fn para obter mais informações.

- Verifique se o volume do Windows não está desativado ou minimizado. Consulte Ajustar o volume no Windows para obter mais informações.

  Quando o volume estiver desativado (), selecione(Desativar silêncio) para ativar o volume (). Quando o volume estiver minimizado, suba o volume.

- Quando ligar altifalantes externos ou auscultadores, verifique o seguinte:

  - Certifique-se de que os altifalantes externos ou os auscultadores estão corretamente ligados ao computador VAIO. Consulte Ligar altifalantes externos/auscultadores/auricular para obter mais informações.

  - Se os altifalantes externos necessitarem de alimentação externa, certifique-se de que estão corretamente ligados a uma tomada de eletricidade.

  - Certifique-se de que os altifalantes externos estão ligados.

  - Certifique-se de que o volume dos altifalantes externos não está minimizado.

- Certifique-se de que o dispositivo de saída de som está corretamente selecionado. Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.

- Verifique o volume na aplicação de reprodução que estiver a utilizar.

## O que devo fazer se o microfone não funcionar?

- Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de gravação.

  Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Para abrir o Painel de Controlo, consulte Abrir o Painel de Controlo.)

  Selecione Som e verifique se existe uma marca de verificação junto ao ícone do microfone pretendido no separador Gravação.

  Se não estiver, selecione o ícone e Predefinir.

  Se o ícone não for apresentado, certifique-se de que o microfone está corretamente ligado ao computador VAIO.

- Os microfones externos com uma mini ficha de 3 polos não funcionam com a tomada para auscultadores compatível com auriculares.

- O microfone do auricular pode não funcionar com o computador VAIO. Utilize um auricular compatível com smartphones Sony.

## O que devo fazer se os altifalantes emitirem feedback quando utilizo o microfone?

- O feedback do microfone pode ocorrer quando este recebe o som de um dispositivo de saída de som, como os altifalantes.

  - Mantenha o microfone afastado de um dispositivo emissor de som.

  - Reduza o volume dos altifalantes e do microfone.

## O que devo fazer se ocorrerem interrupções de som durante a reprodução de vídeo ou áudio?

- O som poderá ser interrompido quando a carga da CPU é elevada. Neste caso, reduza a carga da CPU saindo de todas as aplicações em execução à excepção da aplicação de reprodução, ou desactivando efeitos de áudio desnecessários aplicados à reprodução.

## O que devo fazer se não escutar som proveniente de um dispositivo de áudio digital ligado à porta de saída digital, como a porta de saída HDMI?

- Para emitir som de um dispositivo de áudio digital ligado à porta de saída digital do computador VAIO, terá de alterar a saída de som para o dispositivo de áudio digital. Consulte Alterar o dispositivo de saída de som para obter mais informações.

## O que devo fazer se o microfone não funcionar?

- Verifique se o microfone está selecionado como dispositivo de gravação.

  Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som. (Para abrir o Painel de Controlo, consulte Abrir o Painel de Controlo.)

  Selecione Som e verifique se existe uma marca de verificação junto ao ícone do microfone pretendido no separador Gravação.

  Se não estiver, selecione o ícone e Predefinir.

  Se o ícone não for apresentado, certifique-se de que o microfone está corretamente ligado ao computador VAIO.

- Os microfones externos com uma mini ficha de 3 polos não funcionam com a tomada para auscultadores compatível com auriculares.

- O microfone do auricular pode não funcionar com o computador VAIO. Utilize um auricular compatível com smartphones Sony.

## O que devo fazer se os altifalantes emitirem feedback quando utilizo o microfone?

- O feedback do microfone pode ocorrer quando este recebe o som de um dispositivo de saída de som, como os altifalantes.

  - Mantenha o microfone afastado de um dispositivo emissor de som.

  - Reduza o volume dos altifalantes e do microfone.

## O que devo fazer se o ponteiro não se mover?

- Se o dedo alcançar uma extremidade da consola sensível ao tato, o ponteiro não se irá mover. Necessita de levantar o dedo e, em seguida, colocá-lo novamente no centro da consola sensível ao tato.

- Consoante o estado do seu computador VAIO, o ponteiro poderá, temporariamente, não se mover conforme esperado.

  Neste caso, aguarde um momento antes de voltar a mover o ponteiro.

  Se o ponteiro continuar a não se mover, prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e selecione Encerrar.

  Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos.

  Desligar o computador com as teclas Ctrl+Alt+Delete, ou através do botão(Ligar/Desligar), pode originar a perda dos dados não guardados.

- A consola sensível ao tato poderá estar desativada. Consulte Por que é que não consigo utilizar a consola sensível ao tato? para obter mais informações.

## O que devo fazer se o ecrã do meu computador VAIO bloquear?

- Reinicie o computador VAIO.

  Prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e, em seguida, selecione Reiniciar.

  Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos.

## O que devo fazer se não conseguir introduzir determinados caracteres com o teclado?

- Verifique se o indicador da tecla Caps Lock está aceso ou apagado.

  Se o indicador estiver aceso, os caracteres introduzidos aparecerão em maiúsculas (ou em minúsculas se também premir a tecla Shift).

  Prima a tecla Caps Lock, para acender ou apagar o indicador Caps Lock.

## O que devo fazer se a configuração do teclado estiver incorreta?

- O esquema de idioma do teclado do computador está especificado na etiqueta existente na embalagem. Se selecionar um teclado regional diferente durante a configuração do Windows, a configuração das teclas não será correspondente. Para alterar a configuração do teclado, consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows).

## Como posso desativar a consola sensível ao tato?

- Prima as teclas Fn+F1 para desativar a consola sensível ao tato. Consulte Ativar/desativar a consola sensível ao tato para obter mais informações.

  Em alternativa, inicie o VAIO Control Center e desative a consola sensível ao tato. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

## Por que é que não consigo utilizar a consola sensível ao tato?

- A consola sensível ao tato está desativada.

  - Prima as teclas Fn+F1 para ativar a consola sensível ao tato. Consulte Ativar/desativar a consola sensível ao tato para obter mais informações.

    Em alternativa, inicie o VAIO Control Center e ative a consola sensível ao tato. Para iniciar o VAIO Control Center, consulte Iniciar Aplicações.

  - Se tiver um rato ligado ao computador VAIO, desligue-o.

- Consulte Utilizar a consola sensível ao tato para obter informações sobre como utilizar a consola sensível ao tato.

## O que devo fazer se o ponteiro não se mover?

- Se o dedo alcançar uma extremidade da consola sensível ao tato, o ponteiro não se irá mover. Necessita de levantar o dedo e, em seguida, colocá-lo novamente no centro da consola sensível ao tato.

- Consoante o estado do seu computador VAIO, o ponteiro poderá, temporariamente, não se mover conforme esperado.

  Neste caso, aguarde um momento antes de voltar a mover o ponteiro.

  Se o ponteiro continuar a não se mover, prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e selecione Encerrar.

  Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos.

  Desligar o computador com as teclas Ctrl+Alt+Delete, ou através do botão(Ligar/Desligar), pode originar a perda dos dados não guardados.

- A consola sensível ao tato poderá estar desativada. Consulte Por que é que não consigo utilizar a consola sensível ao tato? para obter mais informações.

## Como posso evitar cliques acidentais causados por um toque ligeiro na consola sensível ao tacto?

- Para evitar operações acidentais, desactive a função de toque. Consulte Desativar a função de toque da consola sensível ao tato.

## O que devo fazer se o ecrã do meu computador VAIO bloquear?

- Reinicie o computador VAIO.

  Prima as teclas Ctrl+Alt+Delete, selecione(Encerrar) no canto inferior direito do ecrã do computador e, em seguida, selecione Reiniciar.

  Se o problema persistir, mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos.

## Por que é que a janela de visualização não apresenta imagens ou apresenta imagens com má qualidade?

- Algumas aplicações de câmara poderão não funcionar corretamente se existir outra aplicação de câmara em execução. Saia da aplicação actual antes de iniciar outra.

- Quando utilizar a função de gesto, poderá não conseguir utilizar outra aplicação de câmara que utilize a câmara integrada.

- A visualização do localizador poderá apresentar algum ruído, por exemplo faixas horizontais, ao visualizar um objeto em movimento. Isto é normal e não indica uma avaria.

- Se o problema persistir, reinicie o computador VAIO.

## O que devo fazer se as imagens captadas tiverem fotogramas em falta e interrupções no áudio?

- As definições de efeitos na aplicação poderão provocar a perda de fotogramas. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com a aplicação para obter mais informações.

- Poderão existir mais aplicações em execução do que o computador VAIO pode suportar. Termine as aplicações que não está a utilizar.

- Este problema poderá ocorrer se o computador VAIO estiver a ser alimentado segundo o plano de poupança de energia, o que diminui o desempenho da CPU. Consulte Selecionar um esquema de energia para verificar qual é o plano de alimentação actual.

## Por que é que as imagens capturadas têm má qualidade?

- As imagens capturadas sob luz fluorescente poderão conter reflexos de luz.

- Uma parte escura das imagens capturadas poderá conter ruído.

- A câmara integrada ou a área em redor desta está suja. Limpe a área. Consulte Notas sobre a câmara integrada para obter mais informações sobre como limpar a câmara.

## Por que é que o vídeo da câmara integrada é suspenso durante alguns momentos?

- A entrada de vídeo poderá ser suspensa durante alguns momentos se:

  - For utilizada uma tecla de atalho com a tecla Fn.

  - A carga da CPU aumenta.

## O que devo fazer se as imagens captadas apresentarem cintilação?

- Este problema ocorre quando utiliza a câmara integrada sob luzes fluorescentes e deve-se à diferença entre a frequência de emissão da luz e a velocidade do obturador.

  Para reduzir a cintilação, altere a direção do computador VAIO para ajustar a direção da câmara integrada. Algumas aplicações utilizam parâmetros ajustáveis, como o brilho ou a frequência de alimentação, para eliminarem a cintilação.

## O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?

- Poderá localizar a chave no ecrã de definição do ponto de acesso.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?

- Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

  A capacidade de ligação é afectada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

- Se estiver a utilizar um ponto de acesso, o dispositivo poderá estar temporariamente sobrecarregado, dependendo do número de dispositivos que estejam a comunicar através do ponto de acesso.

  Aguarde um momento e tente novamente.

- Altere a definição de canal do seu ponto de acesso. Mudando de canal, poderá reduzir a interferência na rede sem fios e aumentar a velocidade de transferência de dados.

  Se ocorrerem interferências no canal do ponto de acesso, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida.

- Se o seu ponto de acesso interferir com outros pontos de acesso, altere o respetivo canal.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

- Certifique-se de que não existem fornos de microondas em funcionamento perto dos dispositivos Wi-Fi.

  A banda de frequências de 2,4 GHz, na qual o Wi-Fi funciona, é utilizada por vários dispositivos e electrodomésticos. Se utilizar um forno de microondas enquanto comunicar através de Wi-Fi, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida, o alcance da comunicação poderá diminuir ou a comunicação poderá ser interrompida.

## Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?

- Se a filtragem de endereços MAC do ponto de acesso estiver ativada, registe o endereço MAC do seu computador VAIO no ecrã de configuração do ponto de acesso. Caso contrário, o computador não conseguirá estabelecer ligação ao ponto de acesso.

  Abra a Linha de comandos, introduza “ipconfig /all” e prima a tecla Enter. Poderá localizar o endereço físico (endereço MAC) no campo Endereço físico em Wi-Fi do adaptador LAN sem fios.

  Para abrir Linha de comandos, consulte Iniciar Aplicações.

## O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?.

- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado.

- Verifique as definições do ponto de acesso.

  Com as definições seguintes, o computador VAIO poderá não conseguir ligar a um ponto de acesso ou a ligação poderá ficar instável.

  - Quando o ponto de acesso estiver definido para recusar a comunicação com um dispositivo cujo SSID esteja definido como “ANY” e o SSID do seu computador VAIO ou do ponto de acesso está definido como “ANY”.

  - Quando o ponto de acesso estiver no modo furtivo.

    Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso ou contacte o fornecedor de serviços Wi-Fi.

- Certifique-se de que o computador VAIO e o ponto de acesso estão interligados. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- A capacidade de ligação é afetada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

  Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

- Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições e(o ícone de rede).

  Verifique se o seu ponto de acesso é apresentado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

- Active a função Wi-Fi.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione(o ícone de rede) e altere a definição Wi-Fi para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Para utilizar a função Wi-Fi no computador VAIO, tem de configurar as definições de Wi-Fi.

  Verifique as definição de Wi-Fi do computador. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- Se tiver instalado alguma aplicação de ligação fornecida com um produto Wi-Fi de terceiros, desinstale-a.

  Se tiver instalado alguma aplicação de ligação, o Windows poderá não conseguir configurar as definições de Wi-Fi. Certifique-se de que anota as suas definições (como as chaves de segurança) antes de efetuar a desinstalação.

## O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?

- Poderá localizar a chave no ecrã de definição do ponto de acesso.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?

- Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

  A capacidade de ligação é afectada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

- Se estiver a utilizar um ponto de acesso, o dispositivo poderá estar temporariamente sobrecarregado, dependendo do número de dispositivos que estejam a comunicar através do ponto de acesso.

  Aguarde um momento e tente novamente.

- Altere a definição de canal do seu ponto de acesso. Mudando de canal, poderá reduzir a interferência na rede sem fios e aumentar a velocidade de transferência de dados.

  Se ocorrerem interferências no canal do ponto de acesso, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida.

- Se o seu ponto de acesso interferir com outros pontos de acesso, altere o respetivo canal.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

- Certifique-se de que não existem fornos de microondas em funcionamento perto dos dispositivos Wi-Fi.

  A banda de frequências de 2,4 GHz, na qual o Wi-Fi funciona, é utilizada por vários dispositivos e electrodomésticos. Se utilizar um forno de microondas enquanto comunicar através de Wi-Fi, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida, o alcance da comunicação poderá diminuir ou a comunicação poderá ser interrompida.

## Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?

- Se a filtragem de endereços MAC do ponto de acesso estiver ativada, registe o endereço MAC do seu computador VAIO no ecrã de configuração do ponto de acesso. Caso contrário, o computador não conseguirá estabelecer ligação ao ponto de acesso.

  Abra a Linha de comandos, introduza “ipconfig /all” e prima a tecla Enter. Poderá localizar o endereço físico (endereço MAC) no campo Endereço físico em Wi-Fi do adaptador LAN sem fios.

  Para abrir Linha de comandos, consulte Iniciar Aplicações.

## O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?.

- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado.

- Verifique as definições do ponto de acesso.

  Com as definições seguintes, o computador VAIO poderá não conseguir ligar a um ponto de acesso ou a ligação poderá ficar instável.

  - Quando o ponto de acesso estiver definido para recusar a comunicação com um dispositivo cujo SSID esteja definido como “ANY” e o SSID do seu computador VAIO ou do ponto de acesso está definido como “ANY”.

  - Quando o ponto de acesso estiver no modo furtivo.

    Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso ou contacte o fornecedor de serviços Wi-Fi.

- Certifique-se de que o computador VAIO e o ponto de acesso estão interligados. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- A capacidade de ligação é afetada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

  Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

- Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições e(o ícone de rede).

  Verifique se o seu ponto de acesso é apresentado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

- Active a função Wi-Fi.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione(o ícone de rede) e altere a definição Wi-Fi para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Para utilizar a função Wi-Fi no computador VAIO, tem de configurar as definições de Wi-Fi.

  Verifique as definição de Wi-Fi do computador. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- Se tiver instalado alguma aplicação de ligação fornecida com um produto Wi-Fi de terceiros, desinstale-a.

  Se tiver instalado alguma aplicação de ligação, o Windows poderá não conseguir configurar as definições de Wi-Fi. Certifique-se de que anota as suas definições (como as chaves de segurança) antes de efetuar a desinstalação.

## O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH(R) não conseguirem estabelecer ligação com o meu computador VAIO?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?.

- Certifique-se de que a autenticação (emparelhamento) entre o dispositivo e o computador VAIO foi corretamente efetuada.

  Alguns dispositivos BLUETOOTH necessitam de autenticação (emparelhamento) antes de estabelecerem ligação com outro dispositivo. Efetue o processo de autenticação antes de ligar a estes dispositivos.

- Certifique-se de que o seu computador VAIO permite que os dispositivos BLUETOOTH o localizem.

  Selecione(seta) na área de notificação do ambiente de trabalho, clique com o botão direito do rato em(o ícone BLUETOOTH) e selecione Abrir Definições para abrir a janela de definições.

  Selecione o separador Opções e certifique-se de que a caixa de verificação Permitir aos dispositivos Bluetooth detetar este computador está selecionada.

  Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?

- Reduza a distância entre o computador VAIO e o dispositivo BLUETOOTH a um máximo de 10 metros.

  Se o computador estiver a uma distância superior a 10 metros do dispositivo BLUETOOTH, a comunicação não será possível.

  O computador poderá não conseguir comunicar com o dispositivo BLUETOOTH mesmo a um raio de 10 metros devido à existência de obstáculos entre os dispositivos, à qualidade das ondas de rádio, ao ambiente circundante (incluindo a presença de paredes e o material destas paredes) ou das aplicações que estão a ser utilizadas. Neste caso, afaste o computador dos obstáculos ou aproxime-o do dispositivo.

- Verifique se a função BLUETOOTH do dispositivo com que pretende comunicar está ativada e se esse dispositivo não está no modo de poupança de energia.

- Verifique se a função BLUETOOTH do dispositivo com o qual pretende comunicar está ativada.

  Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

- Se o dispositivo com que pretende comunicar já estiver a comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH, poderá não ser localizado ou não ser capaz de comunicar com o computador VAIO.

## Por que é que a velocidade da ligação BLUETOOTH(R) está lenta?

- A velocidade de transferência de dados depende das obstruções e/ou da distância entre os dois dispositivos, da qualidade das ondas de rádio, da configuração dos dispositivos e das aplicações em utilização.

  Aproxime o computador VAIO e o dispositivo BLUETOOTH.

- Se a versão de uma norma BLUETOOTH utilizada no dispositivo BLUETOOTH com o qual pretende comunicar não for igual à utilizada no seu computador VAIO, a velocidade de comunicação poderá ficar mais lenta.

- Se o seu computador VAIO for compatível com a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH e as duas condições seguintes forem satisfeitas, estão disponíveis comunicações de alta velocidade. No entanto, alguns perfis BLUETOOTH não suportam comunicações de alta velocidade.

  - O dispositivo BLUETOOTH com o qual pretende comunicar suporta a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH.

  - As funções Wi-Fi(R) (LAN sem fios) e BLUETOOTH do computador estão ambas ativadas.

## Por que é que não consigo utilizar a função BLUETOOTH(R) quando inicio sessão no meu computador VAIO com uma conta de utilizador padrão?

- A função BLUETOOTH pode não estar disponível para um utilizador com uma conta de utilizador padrão no seu computador VAIO.

  Inicie sessão no computador como um utilizador com direitos administrativos.

## Por que é que não consigo utilizar dispositivos BLUETOOTH(R) quando mudo de utilizador?

- Se mudar de utilizador sem terminar sessão no sistema, os dispositivos BLUETOOTH não irão funcionar.

  Certifique-se de que termina a sessão antes de mudar de utilizador.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função BLUETOOTH(R)?

- Certifique-se de que a função BLUETOOTH está ativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo.

  Altere a definição Bluetooth para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se o ícone BLUETOOTH(R) não for apresentado na área de notificação do ambiente de trabalho?

- Certifique-se de que a função BLUETOOTH está ativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo.

  Altere a definição Bluetooth para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Verifique as definições de BLUETOOTH.

  Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som e Dispositivos e Impressoras.

  Clique com o botão direito do rato no ícone do computador e selecione Definições Bluetooth e a caixa de verificação Mostrar o ícone Bluetooth na área de notificação.

  Para abrir Painel de Controlo, consulte Abrir o Painel de Controlo.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe do Windows?

- A palavra-passe do Windows é sensível a maiúsculas e minúsculas. Verifique a palavra-passe e introduza-a novamente.

- Inicie sessão utilizando uma conta de utilizador que tenha privilégios de administrador para repor a sua palavra-passe.

  - Se se esquecer das palavras-passe de todas as contas de administrador, não conseguirá repor nenhuma palavra-passe do Windows. Irá necessitar de efetuar a recuperação do sistema. Consulte Acerca da recuperação para obter mais informações.

## O que devo fazer se a mensagem Enter Onetime Password for apresentada e o Windows não arrancar após eu introduzir uma palavra-passe de ligação incorreta três vezes consecutivamente?

- Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos. Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, confirme que está apagado. Em seguida, reinicie o computador e introduza a palavra-passe correta.

  A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas, pelo que deve verificá-las cuidadosamente antes de introduzir a palavra-passe.

- Se se esquecer da palavra-passe de ligação, não poderá iniciar o computador VAIO. Consulte O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO? para obter mais informações.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

- Se se esquecer da palavra-passe (Definir/alterar a palavra-passe de ligação), não poderá iniciar o computador VAIO.

  - Caso se esqueça da palavra-passe do utilizador:

    Introduza a palavra-passe da máquina para repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS.

  - Caso se esqueça da palavra-passe da máquina:

    A palavra-passe terá de ser reposta e será cobrada uma taxa de reposição. Para repor a palavra-passe, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

- Se se esquecer da palavra-passe (Definir/alterar a palavra-passe de ligação), não poderá iniciar o computador VAIO.

  - Caso se esqueça da palavra-passe do utilizador:

    Introduza a palavra-passe da máquina para repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS.

  - Caso se esqueça da palavra-passe da máquina:

    A palavra-passe terá de ser reposta e será cobrada uma taxa de reposição. Para repor a palavra-passe, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony.

## O que devo fazer se não conseguir carregar o dispositivo ligado à porta USB que suporta carregamento por USB?

- Certifique-se de que a definição USB Charging está ativada. Consulte Carregar um dispositivo USB para obter mais informações.

## Por que é que não consigo gravar dados num cartão de memória?

- Algumas versões de cartões de memória estão equipadas com um seletor de prevenção de apagamento, para proteger os dados contra apagamento ou substituição acidental. Certifique-se de que o seletor de prevenção de apagamento está desativado.

## Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

- A reprodução de vídeos de alta definição requer recursos substanciais de hardware como, por exemplo, CPU, GPU, ou desempenho da memória do sistema no seu computador VAIO. Durante a reprodução de vídeo, algumas operações e/ou funções poderão ficar indisponíveis e poderão ocorrer interrupções de som, fotogramas perdidos e a falha da reprodução, dependendo da configuração do computador.

## Por que é que o meu computador VAIO fica mais lento e a frequência da CPU baixa enquanto o computador está a ser alimentado pela bateria?

- Enquanto o computador VAIO é alimentado pela bateria, a frequência do relógio da CPU é reduzida para poupar energia, o que faz com que o computador fique mais lento. Isto é normal e não indica uma avaria.

## O que devo fazer se o ecrã tátil não funcionar corretamente? (Modelos equipados com ecrã tátil)

- Desligue o computador VAIO e ligue-o novamente.

- As ondas eletromagnéticas podem fazer com que o ecrã tátil não funcione corretamente. Experimente as sugestões seguintes.

  - Afaste o computador VAIO de uma luz fluorescente ou de um motor que emita ondas eletromagnéticas.

  - Ligue o transformador diretamente a uma tomada de eletricidade ou a outras tomadas se estiver a utilizar uma régua de tomadas.

  - Retire qualquer cabo ou dispositivo USB ligado ao computador VAIO, se existir algum.

- Se o transformador tiver uma ficha de 3 pinos, certifique-se de que está devidamente ligada à terra.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a tecnologia NFC/Funções de um toque?

- Aproxime o dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque o mais possível do computador VAIO.

  Se ainda assim a tecnologia NFC/Funções de um toque não funcionarem, mova o dispositivo ligeiramente para cima ou para baixo, ou afaste o dispositivo do computador durante cerca de 10 segundos e, em seguida, volte a tocar no computador com o dispositivo.

- Certifique-se de que a tecnologia NFC/Funções de um toque estão ativadas no dispositivo suportado.

  Poderá ter de alterar as definições do dispositivo dependendo do dispositivo utilizado. Para obter informações detalhadas, consulte o manual fornecido com o dispositivo.

- Active NFC/Funções de um toque.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione Rede e Modo de avião no painel esquerdo. Desligue o Modo de avião e altere a definição NFC em Dispositivos sem fios para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Não aproxime do computador VAIO objetos metálicos que não sejam os dispositivos compatíveis com NFC/Funções de um toque.

- Não toque no computador VAIO com mais do que um dispositivo compatível com NFC/Funções de um toque em simultâneo.

- Se a tecnologia NFC/Funções de um toque continuar a não funcionar depois de efetuar as acções indicadas acima, reinicie o computador VAIO.

## Por que é que a bússola digital integrada não indica a direção certa?

- A bússola digital integrada funciona através da deteção da direção magnética. Não deve confiar exclusivamente nas informações de localização fornecidas pela bússola digital integrada.

  A precisão da bússola digital pode ser facilmente afetada por interferências magnéticas e não funcionar corretamente, principalmente nos seguintes locais.

  - Dentro de um elevador ou espaço construído com materiais ferrosos, como estruturas em ferro ou betão armado

  - Junto de uma estrutura em betão armado, como uma ponte pedonal ou a ala dum aeroporto ou duma estação ferroviária

  - Perto ou dentro de um comboio ou automóvel

  - Perto de um transformador no chão ou de linhas de alta tensão

  - Perto de um produto metálico, como uma secretária com armação metálica ou mobiliário em metal

  - Perto de materiais com elevado nível de interferências magnéticas, como um íman, um suporte magnético ou altifalantes

- Calibrar a bússola digital integrada poderá corrigir a direção. Consulte Notas sobre os sensores integrados para obter mais informações.

## Por que é que o ecrã do computador não roda?

- A rotação do ecrã poderá estar desativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições, em seguida, verifique as definições do ecrã.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- A rotação do ecrã é desativada quando o computador VAIO é ligado a um monitor externo.

  Se ligar o computador a um monitor externo enquanto o computador se encontra na orientação vertical, o ecrã do computador mudará automaticamente para a orientação horizontal.

- A rotação do ecrã não está disponível quando o ecrã LCD está aberto e o teclado disponível.

## Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

- A reprodução de vídeos de alta definição requer recursos substanciais de hardware como, por exemplo, CPU, GPU, ou desempenho da memória do sistema no seu computador VAIO. Durante a reprodução de vídeo, algumas operações e/ou funções poderão ficar indisponíveis e poderão ocorrer interrupções de som, fotogramas perdidos e a falha da reprodução, dependendo da configuração do computador.

## Por que é que ocorrem interrupções de som e/ou fotogramas perdidos quando reproduzo vídeos de alta definição, como os vídeos gravados com uma câmara de vídeo digital AVCHD?

- A reprodução de vídeos de alta definição requer recursos substanciais de hardware como, por exemplo, CPU, GPU, ou desempenho da memória do sistema no seu computador VAIO. Durante a reprodução de vídeo, algumas operações e/ou funções poderão ficar indisponíveis e poderão ocorrer interrupções de som, fotogramas perdidos e a falha da reprodução, dependendo da configuração do computador.

## O que devo fazer se uma aplicação de jogo não funcionar ou parar constantemente?

- Visite o Web site do jogo para verificar se existem correcções ou atualizações para transferir.

- Certifique-se de que instalou o controlador de vídeo mais recente.

- Em alguns modelos de computador VAIO, a memória gráfica é partilhada com o sistema. Neste caso, não garantimos o desempenho gráfico ideal.

## O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?

- Poderá localizar a chave no ecrã de definição do ponto de acesso.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?

- Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

  A capacidade de ligação é afectada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

- Se estiver a utilizar um ponto de acesso, o dispositivo poderá estar temporariamente sobrecarregado, dependendo do número de dispositivos que estejam a comunicar através do ponto de acesso.

  Aguarde um momento e tente novamente.

- Altere a definição de canal do seu ponto de acesso. Mudando de canal, poderá reduzir a interferência na rede sem fios e aumentar a velocidade de transferência de dados.

  Se ocorrerem interferências no canal do ponto de acesso, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida.

- Se o seu ponto de acesso interferir com outros pontos de acesso, altere o respetivo canal.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

- Certifique-se de que não existem fornos de microondas em funcionamento perto dos dispositivos Wi-Fi.

  A banda de frequências de 2,4 GHz, na qual o Wi-Fi funciona, é utilizada por vários dispositivos e electrodomésticos. Se utilizar um forno de microondas enquanto comunicar através de Wi-Fi, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida, o alcance da comunicação poderá diminuir ou a comunicação poderá ser interrompida.

## Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?

- Se a filtragem de endereços MAC do ponto de acesso estiver ativada, registe o endereço MAC do seu computador VAIO no ecrã de configuração do ponto de acesso. Caso contrário, o computador não conseguirá estabelecer ligação ao ponto de acesso.

  Abra a Linha de comandos, introduza “ipconfig /all” e prima a tecla Enter. Poderá localizar o endereço físico (endereço MAC) no campo Endereço físico em Wi-Fi do adaptador LAN sem fios.

  Para abrir Linha de comandos, consulte Iniciar Aplicações.

## O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?.

- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado.

- Verifique as definições do ponto de acesso.

  Com as definições seguintes, o computador VAIO poderá não conseguir ligar a um ponto de acesso ou a ligação poderá ficar instável.

  - Quando o ponto de acesso estiver definido para recusar a comunicação com um dispositivo cujo SSID esteja definido como “ANY” e o SSID do seu computador VAIO ou do ponto de acesso está definido como “ANY”.

  - Quando o ponto de acesso estiver no modo furtivo.

    Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso ou contacte o fornecedor de serviços Wi-Fi.

- Certifique-se de que o computador VAIO e o ponto de acesso estão interligados. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- A capacidade de ligação é afetada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

  Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

- Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições e(o ícone de rede).

  Verifique se o seu ponto de acesso é apresentado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

- Active a função Wi-Fi.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione(o ícone de rede) e altere a definição Wi-Fi para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Para utilizar a função Wi-Fi no computador VAIO, tem de configurar as definições de Wi-Fi.

  Verifique as definição de Wi-Fi do computador. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- Se tiver instalado alguma aplicação de ligação fornecida com um produto Wi-Fi de terceiros, desinstale-a.

  Se tiver instalado alguma aplicação de ligação, o Windows poderá não conseguir configurar as definições de Wi-Fi. Certifique-se de que anota as suas definições (como as chaves de segurança) antes de efetuar a desinstalação.

## O que devo fazer se não conhecer o SSID ou a chave de segurança do ponto de acesso?

- Poderá localizar a chave no ecrã de definição do ponto de acesso.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir reproduzir filmes ou faixas de áudio recebidos através de Wi-Fi(R) (LAN sem fios), ou se a reprodução destes for interrompida? Por que é que a velocidade de transferência de dados é lenta?

- Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

  A capacidade de ligação é afectada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

- Se estiver a utilizar um ponto de acesso, o dispositivo poderá estar temporariamente sobrecarregado, dependendo do número de dispositivos que estejam a comunicar através do ponto de acesso.

  Aguarde um momento e tente novamente.

- Altere a definição de canal do seu ponto de acesso. Mudando de canal, poderá reduzir a interferência na rede sem fios e aumentar a velocidade de transferência de dados.

  Se ocorrerem interferências no canal do ponto de acesso, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida.

- Se o seu ponto de acesso interferir com outros pontos de acesso, altere o respetivo canal.

  Consulte o manual fornecido com o ponto de acesso para obter mais informações.

- Certifique-se de que não existem fornos de microondas em funcionamento perto dos dispositivos Wi-Fi.

  A banda de frequências de 2,4 GHz, na qual o Wi-Fi funciona, é utilizada por vários dispositivos e electrodomésticos. Se utilizar um forno de microondas enquanto comunicar através de Wi-Fi, a velocidade de transferência de dados poderá ser reduzida, o alcance da comunicação poderá diminuir ou a comunicação poderá ser interrompida.

## Como posso localizar o endereço físico (endereço MAC) da interface de rede sem fios integrada do meu computador VAIO?

- Se a filtragem de endereços MAC do ponto de acesso estiver ativada, registe o endereço MAC do seu computador VAIO no ecrã de configuração do ponto de acesso. Caso contrário, o computador não conseguirá estabelecer ligação ao ponto de acesso.

  Abra a Linha de comandos, introduza “ipconfig /all” e prima a tecla Enter. Poderá localizar o endereço físico (endereço MAC) no campo Endereço físico em Wi-Fi do adaptador LAN sem fios.

  Para abrir Linha de comandos, consulte Iniciar Aplicações.

## O que devo fazer se não conseguir ligar o meu computador VAIO a um ponto de acesso (ou à Internet)?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?.

- Certifique-se de que o ponto de acesso está ligado.

- Verifique as definições do ponto de acesso.

  Com as definições seguintes, o computador VAIO poderá não conseguir ligar a um ponto de acesso ou a ligação poderá ficar instável.

  - Quando o ponto de acesso estiver definido para recusar a comunicação com um dispositivo cujo SSID esteja definido como “ANY” e o SSID do seu computador VAIO ou do ponto de acesso está definido como “ANY”.

  - Quando o ponto de acesso estiver no modo furtivo.

    Para obter mais informações, consulte o manual fornecido com o seu ponto de acesso ou contacte o fornecedor de serviços Wi-Fi.

- Certifique-se de que o computador VAIO e o ponto de acesso estão interligados. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- A capacidade de ligação é afetada pela distância, por obstruções, pela configuração dos dispositivos, pela potência/interferência das ondas de rádio, pelo material das paredes, pelas aplicações em execução, etc.

  Afaste o computador VAIO de obstruções ou aproxime-o de qualquer ponto de acesso que esteja a utilizar.

- Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições e(o ícone de rede).

  Verifique se o seu ponto de acesso é apresentado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função Wi-Fi(R) (LAN sem fios)?

- Active a função Wi-Fi.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione(o ícone de rede) e altere a definição Wi-Fi para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Para utilizar a função Wi-Fi no computador VAIO, tem de configurar as definições de Wi-Fi.

  Verifique as definição de Wi-Fi do computador. Consulte Iniciar comunicações Wi-Fi(R) (LAN sem fios) para obter mais informações.

- Se tiver instalado alguma aplicação de ligação fornecida com um produto Wi-Fi de terceiros, desinstale-a.

  Se tiver instalado alguma aplicação de ligação, o Windows poderá não conseguir configurar as definições de Wi-Fi. Certifique-se de que anota as suas definições (como as chaves de segurança) antes de efetuar a desinstalação.

## O que devo fazer se outros dispositivos BLUETOOTH(R) não conseguirem estabelecer ligação com o meu computador VAIO?

- Consulte O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?.

- Certifique-se de que a autenticação (emparelhamento) entre o dispositivo e o computador VAIO foi corretamente efetuada.

  Alguns dispositivos BLUETOOTH necessitam de autenticação (emparelhamento) antes de estabelecerem ligação com outro dispositivo. Efetue o processo de autenticação antes de ligar a estes dispositivos.

- Certifique-se de que o seu computador VAIO permite que os dispositivos BLUETOOTH o localizem.

  Selecione(seta) na área de notificação do ambiente de trabalho, clique com o botão direito do rato em(o ícone BLUETOOTH) e selecione Abrir Definições para abrir a janela de definições.

  Selecione o separador Opções e certifique-se de que a caixa de verificação Permitir aos dispositivos Bluetooth detetar este computador está selecionada.

  Para abrir o ambiente de trabalho, consulte Abrir o Ambiente de Trabalho.

## O que devo fazer se não conseguir localizar o dispositivo BLUETOOTH(R) com que pretendo comunicar?

- Reduza a distância entre o computador VAIO e o dispositivo BLUETOOTH a um máximo de 10 metros.

  Se o computador estiver a uma distância superior a 10 metros do dispositivo BLUETOOTH, a comunicação não será possível.

  O computador poderá não conseguir comunicar com o dispositivo BLUETOOTH mesmo a um raio de 10 metros devido à existência de obstáculos entre os dispositivos, à qualidade das ondas de rádio, ao ambiente circundante (incluindo a presença de paredes e o material destas paredes) ou das aplicações que estão a ser utilizadas. Neste caso, afaste o computador dos obstáculos ou aproxime-o do dispositivo.

- Verifique se a função BLUETOOTH do dispositivo com que pretende comunicar está ativada e se esse dispositivo não está no modo de poupança de energia.

- Verifique se a função BLUETOOTH do dispositivo com o qual pretende comunicar está ativada.

  Consulte o manual fornecido com o dispositivo para obter mais informações.

- Se o dispositivo com que pretende comunicar já estiver a comunicar com outro dispositivo BLUETOOTH, poderá não ser localizado ou não ser capaz de comunicar com o computador VAIO.

## Por que é que a velocidade da ligação BLUETOOTH(R) está lenta?

- A velocidade de transferência de dados depende das obstruções e/ou da distância entre os dois dispositivos, da qualidade das ondas de rádio, da configuração dos dispositivos e das aplicações em utilização.

  Aproxime o computador VAIO e o dispositivo BLUETOOTH.

- Se a versão de uma norma BLUETOOTH utilizada no dispositivo BLUETOOTH com o qual pretende comunicar não for igual à utilizada no seu computador VAIO, a velocidade de comunicação poderá ficar mais lenta.

- Se o seu computador VAIO for compatível com a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH e as duas condições seguintes forem satisfeitas, estão disponíveis comunicações de alta velocidade. No entanto, alguns perfis BLUETOOTH não suportam comunicações de alta velocidade.

  - O dispositivo BLUETOOTH com o qual pretende comunicar suporta a tecnologia de alta velocidade BLUETOOTH.

  - As funções Wi-Fi(R) (LAN sem fios) e BLUETOOTH do computador estão ambas ativadas.

## Por que é que não consigo utilizar a função BLUETOOTH(R) quando inicio sessão no meu computador VAIO com uma conta de utilizador padrão?

- A função BLUETOOTH pode não estar disponível para um utilizador com uma conta de utilizador padrão no seu computador VAIO.

  Inicie sessão no computador como um utilizador com direitos administrativos.

## Por que é que não consigo utilizar dispositivos BLUETOOTH(R) quando mudo de utilizador?

- Se mudar de utilizador sem terminar sessão no sistema, os dispositivos BLUETOOTH não irão funcionar.

  Certifique-se de que termina a sessão antes de mudar de utilizador.

## O que devo fazer se não conseguir utilizar a função BLUETOOTH(R)?

- Certifique-se de que a função BLUETOOTH está ativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo.

  Altere a definição Bluetooth para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

## O que devo fazer se o ícone BLUETOOTH(R) não for apresentado na área de notificação do ambiente de trabalho?

- Certifique-se de que a função BLUETOOTH está ativada.

  Abra os atalhos e selecione o atalhoDefinições.

  Selecione Alterar definições do PC no canto inferior direito e selecione PC e dispositivos e Bluetooth no painel esquerdo.

  Altere a definição Bluetooth para Ligado.

  Para abrir os atalhos, consulte Abrir os atalhos.

- Verifique as definições de BLUETOOTH.

  Abra o Painel de Controlo e selecione Hardware e Som e Dispositivos e Impressoras.

  Clique com o botão direito do rato no ícone do computador e selecione Definições Bluetooth e a caixa de verificação Mostrar o ícone Bluetooth na área de notificação.

  Para abrir Painel de Controlo, consulte Abrir o Painel de Controlo.

## Como posso reinstalar as aplicações e controladores originais?

- Pode restaurar as aplicações e controladores pré-instalados utilizando o VAIO Care. Para os restaurar, inicie o VAIO Care (Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care)) e, em seguida, selecione Advanced Tools, Restore and recovery e Reinstall Applications and Drivers.

  Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o VAIO Care para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir recuperar o computador VAIO a partir da área de recuperação?

- Recupere o computador VAIO a partir dos suportes de recuperação se tiver utilizado aplicações para modificar a área de recuperação, se tiver utilizar um sistema operativo diferente do pré-instalado ou se tiver formatado o dispositivo de armazenamento integrado sem utilizar o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Se o problema persistir, visite o Web site de suporte online do VAIO para obter mais ajuda.

## Como posso restaurar as predefinições de fábrica do meu computador VAIO?

- Pode recuperar o sistema do seu computador VAIO de dois modos: Recuperar a partir de suportes de recuperação e Recuperar a partir da área de recuperação.

## Como posso criar suportes de recuperação?

- Pode criar suportes de recuperação utilizando o VAIO Care. Consulte Criar suportes de recuperação para obter mais informações.

## O que devo fazer se não conseguir iniciar/concluir o processo de recuperação?

- Desligue todos os dispositivos externos desnecessários do computador VAIO.

- Experimente as sugestões que se seguem:

  - Verifique a condição dos suportes de recuperação. Se estiver a utilizar discos ópticos, verifique se estão sujos ou danificados. Se os discos não estiverem limpos, limpe-os e tente recuperar o computador VAIO novamente.

  - Se não conseguir recuperar o computador VAIO a partir da área de recuperação, reinicie o computador e recupere-o novamente a partir da área de recuperação, ou utilize os suportes de recuperação.

  - Se não conseguir recuperar o computador VAIO utilizando uma unidade óptica USB ou uma pen USB, ligue a unidade a outra porta USB ou à porta USB compatível com a norma USB 2.0 (se existir). Em seguida, desligue o computador e tente recuperá-lo novamente. Consulte Recuperar a partir da área de recuperação para obter mais informações.

- Se o problema persistir, visite o Web site de suporte online do VAIO para obter mais ajuda.

## O que devo fazer se não conseguir criar suportes de recuperação?

- Experimente as sugestões que se seguem:

  - Transfira e instale as atualizações mais recentes utilizando o VAIO Update. Consulte Utilizar o VAIO Update para obter mais informações.

  - Reinicie o computador VAIO. Em seguida, tente criar os suportes de recuperação novamente.

  - Se tiver sido fornecida uma unidade de disco óptico externa com um transformador, ligue o transformador a uma fonte de alimentação.

- Experimente utilizar outros suportes fiáveis.

- Se o problema persistir, visite o Web site de suporte online do VAIO para obter mais ajuda.

## O que devo fazer se o meu computador VAIO ficar instável (o Windows arranca)?

- Experimente as sugestões que se seguem:

  - Inicie o VAIO Care para procurar uma solução. Consulte Manter o computador VAIO em condições ideais de funcionamento (VAIO Care) para obter mais informações.

  - Restaure os ficheiros do sistema do computador.

    Utilize um ponto de restauro que tenha criado antes de o computador VAIO ter ficado instável. Consulte Restaurar ficheiros de sistema utilizando um ponto de restauro quando não consegue iniciar o Windows para obter mais informações.

  - Se o computador VAIO tiver ficado instável depois de ter instalado uma aplicação ou controlador, desinstale essa aplicação ou controlador.

  - Reinstale as aplicações ou controladores pré-instalados no computador VAIO, se estes não estiverem a funcionar corretamente. Consulte Como posso reinstalar as aplicações e controladores originais? para obter mais informações.

  - Restaure o computador VAIO a partir de uma cópia de segurança da imagem do sistema, se a tiver criado. Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

- Se o problema persistir, siga as instruções descritas em Atualizar o computador VAIO (Modelos que suportam a função de atualização) para reinstalar o sistema operativo.

  Se o problema persistir depois de efetuar a atualização do computador VAIO, siga as instruções descritas em Recuperar a partir da área de recuperação para recuperar o computador.

  O computador poderá não suportar a função de atualização, consoante o modelo adquirido.

  - Crie os suportes de recuperação, se ainda não o tiver feito. Consulte Criar suportes de recuperação.

  - Não se esqueça de efetuar uma cópia de segurança dos seus dados antes de recuperar o computador VAIO. Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

    #### Nota

    - A recuperação do computador VAIO irá eliminar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado.

## O que devo fazer se o meu computador VAIO ficar instável (o Windows não arranca)?

- Experimente as sugestões que se seguem:

  - Restaure os ficheiros do sistema do computador.

    Utilize um ponto de restauro que tenha criado antes de o computador VAIO ter ficado instável. Consulte Restaurar ficheiros de sistema utilizando um ponto de restauro quando não consegue iniciar o Windows para obter mais informações.

  - Restaure o computador VAIO a partir de uma cópia de segurança da imagem do sistema, se a tiver criado. Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

    Qualquer ficheiro que tenha criado ou alterado após a criação da cópia de segurança da imagem de sistema não será restaurado.

    Tem de efetuar a cópia de segurança destes ficheiros com o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions. Consulte Efetuar uma cópia de segurança dos dados se não conseguir iniciar o Windows para obter mais informações.

- Utilize o VAIO Hardware Diagnostics para identificar problemas no computador VAIO.

  - Esta aplicação permite-lhe verificar se o hardware do computador (CPU, módulos de memória e dispositivo de armazenamento integrado) necessita de ser substituído.

    Para iniciar o VAIO Hardware Diagnostics, selecione Tools e VAIO Hardware Diagnostics em VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

- Siga as instruções descritas em Recuperar a partir da área de recuperação para recuperar o computador VAIO.

  - Se ainda não tiver efetuado uma cópia de segurança dos seus dados, faça-o agora, utilizando o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions, antes de recuperar o computador VAIO. Consulte Efetuar uma cópia de segurança dos dados se não conseguir iniciar o Windows para obter mais informações.

    Se tiver criado uma cópia de segurança com a funcionalidade de cópia de segurança do Windows antes de o computador VAIO ter ficado instável, mas tiver criado ou alterado ficheiros depois disso, efetue uma cópia de segurança desses ficheiros com o VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions.

  #### Nota

  - A recuperação do computador VAIO irá eliminar todos os dados existentes no dispositivo de armazenamento integrado.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe do Windows?

- A palavra-passe do Windows é sensível a maiúsculas e minúsculas. Verifique a palavra-passe e introduza-a novamente.

- Inicie sessão utilizando uma conta de utilizador que tenha privilégios de administrador para repor a sua palavra-passe.

  - Se se esquecer das palavras-passe de todas as contas de administrador, não conseguirá repor nenhuma palavra-passe do Windows. Irá necessitar de efetuar a recuperação do sistema. Consulte Acerca da recuperação para obter mais informações.

## O que devo fazer se a mensagem Enter Onetime Password for apresentada e o Windows não arrancar após eu introduzir uma palavra-passe de ligação incorreta três vezes consecutivamente?

- Mantenha o botão(Ligar/Desligar) premido durante mais de 4 ou 10 segundos. Se o computador VAIO estiver equipado com o indicador de alimentação, confirme que está apagado. Em seguida, reinicie o computador e introduza a palavra-passe correta.

  A palavra-passe é sensível a maiúsculas e minúsculas, pelo que deve verificá-las cuidadosamente antes de introduzir a palavra-passe.

- Se se esquecer da palavra-passe de ligação, não poderá iniciar o computador VAIO. Consulte O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO? para obter mais informações.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

- Se se esquecer da palavra-passe (Definir/alterar a palavra-passe de ligação), não poderá iniciar o computador VAIO.

  - Caso se esqueça da palavra-passe do utilizador:

    Introduza a palavra-passe da máquina para repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS.

  - Caso se esqueça da palavra-passe da máquina:

    A palavra-passe terá de ser reposta e será cobrada uma taxa de reposição. Para repor a palavra-passe, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony.

## O que devo fazer se me esquecer da palavra-passe de ligação para iniciar o meu computador VAIO?

- Se se esquecer da palavra-passe (Definir/alterar a palavra-passe de ligação), não poderá iniciar o computador VAIO.

  - Caso se esqueça da palavra-passe do utilizador:

    Introduza a palavra-passe da máquina para repor a palavra-passe do utilizador no ecrã de configuração do BIOS.

  - Caso se esqueça da palavra-passe da máquina:

    A palavra-passe terá de ser reposta e será cobrada uma taxa de reposição. Para repor a palavra-passe, contacte um serviço de assistência a clientes/centro de suporte autorizado da Sony.

## O que devo fazer se não conseguir imprimir um documento?

- Certifique-se de que a impressora é compatível com o sistema Windows instalado no computador VAIO.

- Quando ligar uma impressora nova, terá de configurar o respetivo controlador.

  Para obter informações sobre como configurar o controlador de impressora, visite o Web site do fabricante ou consulte o manual fornecido com a impressora.

- Certifique-se de que as definições da impressora estão corretamente configuradas.

  Para obter informações sobre as definições da impressora, consulte o manual fornecido com a mesma.

- Certifique-se de que a impressora está ligada.

  Consulte o manual fornecido com a impressora para obter mais informações.

- Certifique-se de que as ligações entre o cabo de alimentação da impressora e o transformador, e entre o transformador e uma tomada de eletricidade, estão corretas.

- Certifique-se de que o estado da impressora é apresentado como online ou preparada.

  Em seguida, certifique-se de que as definições da impressora estão corretamente configuradas, conforme indicado no manual fornecido com a impressora.

- Certifique-se de que a impressora está definida como Predefinir impressora.

  Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

- Certifique-se de que a impressora está ligada à sua rede (LAN).

  Se a impressora estiver diretamente ligada à rede (LAN), certifique-se de que o router ou o concentrador está ligado.

  Se a impressora estiver ligada a um servidor de impressão, certifique-se de que não é apresentada nenhuma mensagem de erro no servidor de impressão.

- Certifique-se de que a aplicação está a funcionar corretamente.

  A aplicação poderá não suportar o formato do documento. Neste caso, o documento não será corretamente impresso.

  Contacte o criador da aplicação ou o fabricante da impressora.

- Certifique-se de que está selecionada a porta correta da impressora.

  Para obter mais informações sobre as portas da impressora, consulte o manual fornecido com a impressora ou contacte o fabricante.

## O que devo fazer se o meu computador VAIO não reconhecer um dispositivo USB?

- Verifique se o dispositivo USB está ligado e está a utilizar a respectiva fonte de alimentação.

  - Se estiver a utilizar uma câmara digital, verifique se a bateria está carregada.

  - Se estiver a utilizar uma impressora, verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado a uma tomada de eletricidade.

- Poderá ter de instalar um controlador USB para o dispositivo USB antes de o ligar. Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações.

- Experimente utilizar outra porta USB do computador VAIO. É possível que o controlador USB tenha sido instalado para a porta específica que utilizou da primeira vez que ligou o dispositivo.

- Os concentradores USB podem impedir o funcionamento de um dispositivo devido a uma falha na distribuição de alimentação. Recomendamos que ligue o dispositivo diretamente ao computador VAIO, sem utilizar um concentrador.

## O que devo fazer se não conseguir imprimir um documento?

- Certifique-se de que a impressora é compatível com o sistema Windows instalado no computador VAIO.

- Quando ligar uma impressora nova, terá de configurar o respetivo controlador.

  Para obter informações sobre como configurar o controlador de impressora, visite o Web site do fabricante ou consulte o manual fornecido com a impressora.

- Certifique-se de que as definições da impressora estão corretamente configuradas.

  Para obter informações sobre as definições da impressora, consulte o manual fornecido com a mesma.

- Certifique-se de que a impressora está ligada.

  Consulte o manual fornecido com a impressora para obter mais informações.

- Certifique-se de que as ligações entre o cabo de alimentação da impressora e o transformador, e entre o transformador e uma tomada de eletricidade, estão corretas.

- Certifique-se de que o estado da impressora é apresentado como online ou preparada.

  Em seguida, certifique-se de que as definições da impressora estão corretamente configuradas, conforme indicado no manual fornecido com a impressora.

- Certifique-se de que a impressora está definida como Predefinir impressora.

  Consulte a Ajuda e Suporte do Windows (Abrir o Ajuda e Suporte do Windows) para obter mais informações.

- Certifique-se de que a impressora está ligada à sua rede (LAN).

  Se a impressora estiver diretamente ligada à rede (LAN), certifique-se de que o router ou o concentrador está ligado.

  Se a impressora estiver ligada a um servidor de impressão, certifique-se de que não é apresentada nenhuma mensagem de erro no servidor de impressão.

- Certifique-se de que a aplicação está a funcionar corretamente.

  A aplicação poderá não suportar o formato do documento. Neste caso, o documento não será corretamente impresso.

  Contacte o criador da aplicação ou o fabricante da impressora.

- Certifique-se de que está selecionada a porta correta da impressora.

  Para obter mais informações sobre as portas da impressora, consulte o manual fornecido com a impressora ou contacte o fabricante.

## O que devo fazer se o meu computador VAIO não reconhecer um dispositivo USB?

- Verifique se o dispositivo USB está ligado e está a utilizar a respectiva fonte de alimentação.

  - Se estiver a utilizar uma câmara digital, verifique se a bateria está carregada.

  - Se estiver a utilizar uma impressora, verifique se o cabo de alimentação está corretamente ligado a uma tomada de eletricidade.

- Poderá ter de instalar um controlador USB para o dispositivo USB antes de o ligar. Consulte o manual fornecido com o dispositivo USB para obter mais informações.

- Experimente utilizar outra porta USB do computador VAIO. É possível que o controlador USB tenha sido instalado para a porta específica que utilizou da primeira vez que ligou o dispositivo.

- Os concentradores USB podem impedir o funcionamento de um dispositivo devido a uma falha na distribuição de alimentação. Recomendamos que ligue o dispositivo diretamente ao computador VAIO, sem utilizar um concentrador.