# Προσωπικός Υπολογιστής VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Αλλαγή των ρυθμίσεων αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας

Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις αδρανοποίησης χαμηλής στάθμης μπαταρίας από το VAIO Control Center.

Η αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας είναι ενεργοποιημένη ως προεπιλογή. Με αυτή τη λειτουργία, ο υπολογιστής VAIO εισέρχεται αυτόματα σε κατάσταση Αδρανοποίησης και τα δεδομένα που επεξεργάζεστε αποθηκεύονται στην ενσωματωμένη συσκευή αποθήκευσης όταν εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας.

1. Εκκινήστε το VAIO Control Center και επιλέξτε Ενέργεια και μπαταρία (Power and Battery). (Ανατρέξτε στην ενότητα Εκκίνηση του Εφαρμογές για να εκκινήσετε το VAIO Control Center.)
2. Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε τη ρύθμιση στην ενότητα Ενέργεια σε περίπτωση χαμηλής στάθμης μπαταρίας (Action When Battery Power Low).

#### Σημείωση

- Με την αδρανοποίηση χαμηλής στάθμης μπαταρίας απενεργοποιημένη:

  - Τα δεδομένα με τα οποία εργάζεστε θα χαθούν αν ο υπολογιστής VAIO σβήσει επειδή, για παράδειγμα, έχει εξαντληθεί η ισχύς της μπαταρίας ή ο υπολογιστής έχει αποσυνδεθεί από μία παροχή εναλλασσόμενου ρεύματος. Για να αποφύγετε την απώλεια δεδομένων, βεβαιωθείτε ότι έχετε αποθηκεύσει τα δεδομένα προτού ο υπολογιστής εισέλθει σε κατάσταση Αναστολής λειτουργίας.

  - Αν ο υπολογιστής VAIO διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει αργά σε πορτοκαλί χρώμα κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας. Όταν η μπαταρία έχει σχεδόν εξαντληθεί κατά τη διάρκεια της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας, αναβοσβήνει η ενδεικτική λυχνία φόρτισης. Αν ο υπολογιστής διαθέτει ενδεικτική λυχνία λειτουργίας, αναβοσβήνει ταυτόχρονα με την ενδεικτική λυχνία φόρτισης.

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας

### Σχετικό θέμα

- Χρήση της κατάστασης Αναστολής λειτουργίας
- Σημειώσεις για τον κατάσταση Αναστολής λειτουργίας

Μετάβαση στην κορυφή της σελίδας