# Komputer osobisty VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Wymiana baterii rysika

Gdy rysik (Rysik - tablety) zaczyna działać nieprawidłowo, należy przede wszystkim wymienić baterię.

Przyjmując, że dzienny czas pracy wynosi 4 godziny, bateria powinna wytrzymać ok. 18 miesięcy. Należy stosować baterie alkaliczne LR61 (LR8D425).

1. Zdejmij element Nakładka tylna z rysika i wyjmij baterię.

2. Włóż nową baterię do rysika, ustawiając ją biegunem + w stronę końcówki rysika.

3. Załóż ponownie element Nakładka tylna.

#### Uwaga

- Element Nakładka tylna można zdejmować tylko w celu wymiany baterii.

- Jeśli nie zamierzasz używać rysika przez dłuższy czas, wyjmij baterię.

- W rysiku nie wolno stosować baterii akumulatorowych dostępnych powszechnie w handlu. Istnieje ryzyko wycieku elektrolitu i uszkodzenia rysika.

- Jeśli bateria jest na wyczerpaniu, wymień ją jak najszybciej na nową. Trzymanie zużytej baterii w rysiku może spowodować wyciek elektrolitu.

- Nie próbuj doładowywać baterii.

- Więcej informacji na temat bezpieczeństwa można znaleźć w dostarczonym podręczniku.

Początek strony

### Powiązany temat

- Używanie rysika

Początek strony