# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Sisseehitatud mäluseade

- Taastesisu eemaldamine kettaruumi vabastamiseks

  Sisseehitatud seadmel on taasteala, kuhu salvestatakse andmed süsteemitaasteks. Kui VAIO arvutil on välkdraiv (SSD), vähendage taasteala, eemaldades niisuguseid andmeid ruumi vabastamiseks C:-kettal (või viimasel kettal kettaseadmete loendis, nt D:-kettal).

- Teiste ketaste loomine (Sektsioonide muutmine)

  Sektsioonid on jaotatud alad sisseehitatud mäluseadmel. Sisseehitatud mäluseadme jaotamisel mitmesse sektsiooni võib olla mitmeid eeliseid, näiteks süsteemifailide eraldamine andmefailidest.

- Sektsioonide loomine

  Siin kirjeldatakse, kuidas luua sektsioone.

- Taasteala mahu kontrollimine

  Teie sisseehitatud salvestil on taasteala, kuhu on salvestatud süsteemitaasteks vajalikud andmed.

Tagasi lehe algusesse