# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Miks sisseehitatud digitaalne kompass õiget suunda ei näita?

- Sisseehitatud digitaalne kompass toimib magnetilist suunda tuvastades. Ärge lootke üksnes sellele asukohateabele, mille annab sisseehitatud digitaalne kompass.

  Eriti järgmistes asukohtades võivad digitaalse kompassi täpsust mõjutada magnetilised häired ja see ei pruugi õigesti toimida.

  - Liftis või ruumis, mis on ehitatud rauda sisaldavatest materjalidest, nt raudraamidest või raudbetoonist

  - Tugevdatud betoonstruktuuride läheduses (jalakäijate sild või lennujaama või raudteejaama platvorm)

  - Rongi või auto läheduses või sees

  - Maapinnal muunduri või kõrgepingeliinide läheduses

  - Metalltoote (metallraamiga töölaud või metallmööbel) läheduses

  - Materjali läheduses, millel on ulatuslik magnetiline interferents (magnet, magnetkinnitus või kõlarid)

- Sisseehitatud digitaalse kompassi kalibreerimine võib suunda korrigeerida. Vt lisateavet jaotisest Märkused sisseehitatud andurite kohta.

Tagasi lehe algusesse