# Arvuti VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Heli väljundseadme muutmine

Kui VAIO arvutiga ühendatud välisseadmest ei tule heli, peate vahetama seadme heliväljundit.

1. Avage Juhtpaneel ja valige Riistvara ja heli. (Vt teemast Jaotise Juhtpaneel avamine, kuidas rakendust Juhtpaneel avada.)
2. Valige Heli.
3. Valige vahekaart Taasesitus.
4. Veenduge, et märge on selle seadme ikooni kõrval, kust arvuti heli kuulata tahate.

   Kui ikooni kõrval märget pole, lisage see ja valige käsk Tee vaikesätteks.

5. Valige OK.

#### Helisageduse ja bitisügavuse muutmine

Digiheli väljundsignaali helisagedus ja bitisügavus tuleb määrata digitaalse heliseadme järgi.

Järgige ülalkirjeldatud toiminguid 1–3, valige HDMI-seadme ikoon ja seejärel Atribuudid. Vahekaardil Täpsemalt valige diskreetimissagedus ja bitisügavus (nt 16 bitti, 48 000 Hz (DVD kvaliteet)), mida seade toetab, seejärel valige OK.

Tagasi lehe algusesse

### Seotud teema

- Väliste kõlarite/kõrvaklappide/peakomplekti ühendamine
- Kvaliteetse digiheli väljundseadme ühendamine VAIO arvuti ja teleri vahele

Tagasi lehe algusesse