# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Aukštos kokybės skaitmeninio garso išvesties įrenginio prijungimas prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus

HDMI jungtimi galite prijungti aukštos kokybės namų kino imtuvą arba kitus erdvinio garso dekoderių įrenginius prie VAIO kompiuterio ir televizoriaus.

1. Įsitikinkite, kad HDMI jungtis prijungta prie televizoriaus ir namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio.
2. Garso išvesties įrenginį pakeiskite į HDMI išvestį. (Daugiau informacijos žr. Garso išvesties įrenginio keitimas.)
3. Įjunkite televizorių ir nustatykite įvestį kaip HDMI įvestį.
4. Įjunkite namų kino imtuvą arba erdvinio garso dekoderio įrenginį ir jo įvestį nustatykite kaip HDMI įvestį.
5. Vieną HDMI kabelio galą prijunkite prie namų kino imtuvo arba erdvinio garso dekoderio įrenginio HDMI įvesties prievado, o kitą galą prijunkite prie VAIO kompiuterio HDMI išvesties prievado.

#### Patarimas

- VAIO kompiuteriu galite reguliuoti prijungto televizoriaus ekrano skiriamąją gebą. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje.

- Naudojant HDMI jungtį garsumą galima reguliuoti tik prijungtu garso įrenginiu. VAIO kompiuteriu negalima valdyti jokių prijungtų įrenginių išvesties garsumo.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Garso išvesties įrenginio keitimas
- Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas
- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą

Eiti į puslapio viršų