# Персональний комп'ютер VAIO Fit 13A/14A/15ASVF13N2/SVF14N2/SVF15N2

## Використання пера

За допомогою пера (Перо для планшетів), що постачається в комплекті або продається окремо, зручно керувати комп’ютером VAIO, злегка торкаючись екрана або проводячи по ньому.

#### Пересування вказівника не екрані

Тримайте перо близько до екрана, однак не торкайтесь екрана. На екрані з’явиться маленький вказівник. Рухайте перо в необхідному напрямку.

#### Клацання (дотик)

Торкніться пером необхідної точки на екрані.

Виконуйте цю дію для вибору варіанта, наприклад кнопки OK чи Скасувати, вибору елемента меню або виконання інших операцій так, як ви зазвичай використовували б ліву кнопку миші.

#### Подвійне клацання (подвійний дотик)

Двічі швидко торкніться пером необхідної точки на екрані.

Запустити застосунок або відкрити файл можна подвійним торканням піктограми.

#### Клацання правою кнопкою миші (натискання й утримування)

Натисніть і утримуйте нижню кнопку пера, а потім один раз торкніться необхідної точки на екрані. Залежно від обраного місця, якого ви торкнулися, може з’явитися розкривне меню.

Цю операцію можна також виконати, утримуючи перо в необхідній точці протягом кількох секунд.

#### Перетягування (переміщення елемента)

Обережно розташуйте перо над елементом, який необхідно перемістити, а потім перетягніть елемент по екрану.

#### Стирання тексту

У певних застосунках доступна функція стирання тексту.

Натисніть і утримуйте верхню кнопку пера, обережно розташуйте перо над першим елементом тексту, який необхідно стерти, а потім проведіть пером до останнього елемента тексту. Натисніть Delete або клавішу Backspace, щоб стерти текст.

#### Примітка

- Використовуйте перо, що постачається в комплекті або продається окремо.

- Задній ковпачок містить магніт. Не залишайте об’єкти, чутливі до впливу магнітних перешкод (наприклад, кредитні картки), поблизу пера. Це може призвести до втрати записаних даних.

- Користуючись застосунками, які використовують цифровий компас, тримайте перо подалі від комп’ютера VAIO, щоб запобігти впливу магніту елемента Задній ковпачок на магнітометр комп’ютера.

- Перо можна використовувати, поклавши руку на екран. Коли перо піднесено до сенсорного екрана, не можна керувати сенсорним екраном пальцями.

- Залежно від екрана, можливо, ви не зможете використовувати перо для прокручування екрана.

- У цього пера немає перемикача живлення. Для використання вставте в перо відповідну батарейку.

- Якщо перо працює некоректно, замініть батарейку. Докладніші відомості див. у розділі Заміна батареї пера.

- Якщо ви використовуєте додаткове перо (VGP-STD2) для моделі SVF14N/SVF15N, користуйтеся чорним наконечником, який прикріплений до пера в оригінальній збірці. Не використовуйте змінний наконечний сірого кольору.

- Щоб запобігти проковтуванню, тримайте малі деталі (зокрема, наконечник пера, Задній ковпачок, фіксатор пера та батарею) у недосяжних для дітей місцях.

#### Підказка

- Деякі застосунки розпізнають тиск пера та відповідно змінюватимуть товщину лінії пера.

- Натисніть кнопку пера біля екрана, щоб запустити застосунок. Докладніші відомості див. у розділах Обрізання зображення, що відображається на екрані комп’ютера (VAIO Clip) і Запуск застосунку для створення нотаток (VAIO Paper).

До початку сторінки

### Пов’язані розділи

- Використання сенсорного екрана (для моделей, обладнаних сенсорним екраном)
- Обрізання зображення, що відображається на екрані комп’ютера (VAIO Clip)
- Запуск застосунку для створення нотаток (VAIO Paper)

До початку сторінки