# Asmeninis kompiuteris VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Ką daryti, jei vaizdo įrašai neatkuriami sklandžiai?

- Rekomenduojama išjungti ekrano užsklandą.

  Jei ekrano užsklanda įjungta, ji gali aktyvintis atkuriant DVD ir trikdyti sklandų atkūrimą.

- Jei nustatėte išvesti vaizdą į kompiuterio ir išorinį ekranus, pakeiskite parametrą, kad vaizdas būtų išvedamas tik į vieną iš jų.

- Atsižvelgiant į vaizdo įrašų spartą bitais, kai kurių iš jų gali nepavykti sklandžiai atkurti. Sumažinus ekrano skiriamąją gebą, vaizdą atkurti galbūt pavyks geriau. Daugiau informacijos žr. Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas.

- Jei vyksta atminties kortelėje esančių duomenų skaitymas, palaukite, kol baigsis skaitymo procedūra, ir tada atkurkite iš naujo.

- Jei norite atkurti atminties kortelėje esantį vaizdo įrašą, nukopijuokite jį į įtaisytąjį saugojimo įrenginį ir atkurkite iš jo.

- Jei procesoriaus ir aušinimo ventiliatoriaus parametrai konfigūruojami naudojant VAIO Control Center, pakeitus parametrus galima pagerinti našumą. Norėdami paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.

- Modeliuose, kuriuose naudojamas X-Reality for mobile modulis, išjunkite parametrą X-Reality for mobile apsilankę VAIO Control Center. Tai gali pagerinti vaizdo įrašų atkūrimo našumą. Daugiau informacijos žr. Aiškūs ir ryškūs vaizdai (modeliai, kuriuose įdiegta „X-Reality for mobile“).

Eiti į puslapio viršų