# Személyi számítógépVAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Helyreállítás helyreállítási adathordozóról

Ha a helyreállítási területen lévő adatok megsérültek vagy törölték őket, helyreállítási adathordozó segítségével állíthatja helyre VAIO számítógépét.

Mindazonáltal a számítógép helyreállítási adathordozó használatával történő helyreállítása tovább tart, mint a helyreállítási terület használatával történő helyreállítás.

Ha VAIO számítógépéhez helyreállító lemezt (optikai lemezt) készítene, és a számítógép nem rendelkezik beépített optikai meghajtóval, csatlakoztasson egy külső optikai meghajtót (nem tartozék) a számítógéphez. Külső optikai lemezmeghajtó csatlakoztatásról bővebben a Külső meghajtó csatlakoztatása fejezetben tájékozódhat.

Ha az eszközhöz tápegység vagy tápkábel tartozik, csatlakoztassa a hálózati feszültségre.

1. Helyezze a helyreállítási adathordozót (optikai lemezeket) az optikai meghajtóba, vagy csatlakoztasson egy USB flash meghajtót a VAIO számítógép USB-port, miközben a számítógép Normál módban fut.
2. Kapcsolja ki a VAIO számítógépet.
3. Nyomja meg az ASSIST gombot a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód) (VAIO Care (Rescue Mode)) képernyő megjelenítéséhez, majd válassza a Indítás adathordozóról (USB-eszköz/optikai lemez) (Start from media (USB device/optical disc)) lehetőséget.

   Frissítse a szoftvert a VAIO Care (Helyreállító rendszer üzemmód): VAIO helyreállítási megoldások (VAIO Care (Rescue Mode): VAIO recovery solutions) képernyőn megjelenő útmutatás szerint.

4. Válassza a Helyreállító varázsló indítása (Start recovery wizard) lehetőséget.
5. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat.

#### Tipp

- Ha megjelenik a nyelv kiválasztására szolgáló ablak, válassza ki a kívánt nyelvet, majd a OK lehetőséget.

- Egyéni helyreállításhoz válassza a Eszközök (Tools), majd a Speciális helyreállítási varázsló indítása (Start advanced recovery wizard) lehetőséget.

- Ha VAIO számítógépét nem tudja helyreállítani az USB flash meghajtóról, csatlakoztassa a meghajtót a számítógép egy másik USB-port, és próbálja meg újra a helyreállítást.

Ugrás a lap tetejére

### Kapcsolódó témák

- A helyreállítás áttekintése
- Helyreállítási adathordozók létrehozása
- Helyreállítás a helyreállítási területről
- A helyreállítással kapcsolatos megjegyzések

Ugrás a lap tetejére