# Персональний комп'ютер VAIO Pro 11/13SVP1122/SVP1322

## Примітки щодо розширеної акумуляторної батареї

У цьому розділі пояснюється принцип заряджання акумулятора, коли до комп’ютера VAIO під’єднано розширену акумуляторну батарею (не постачається в комплекті) у поєднанні зі встановленою акумуляторною батареєю (основна акумуляторна батарея).

Коли під’єднано розширену акумуляторну батарею, акумуляторні батареї заряджаються в такій послідовності. (Якщо battery care function вимкнено)

1. Після того, як основну акумуляторну батарею буде заряджено приблизно на 80%, починається заряджання розширеної акумуляторної батареї.

2. Після того, як розширену акумуляторну батарею буде заряджено приблизно на 80%, починається заряджання основної акумуляторної батареї до 100% її ємності.

3. Після цього продовжується заряджання розширеної акумуляторної батареї до 100%.

Заряд основної акумуляторної батареї використовується після вичерпання заряду розширеної акумуляторної батареї.

До початку сторінки