# Asmeninis kompiuteris VAIO Fit 11ASVF11N1

## Ekrano vaizdo skiriamosios gebos (dydžio) keitimas HDMI kabeliu prijungtame įrenginyje

Galite keisti išoriniame ekrane, pvz., prie kompiuterio HDMI kabeliu (nepridedama) prijungtame televizoriuje, rodomo VAIO kompiuterio ekrano vaizdo skiriamąją gebą arba dydį.

1. Prijunkite VAIO kompiuterį HDMI kabeliu prie televizoriaus su HDMI jungtimi. (Daugiau informacijos žr. Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą.)
2. Įjunkite televizorių.
3. Paleiskite VAIO Control Center ir pasirinkite Image Quality. (Kaip paleisti VAIO Control Center, žr. Programėlės paleidimas.)
4. Pasirinkite Details dalyje External Display Resolution.
5. Kortelėje Select Resolution pasirinkite norimą skiriamąją gebą.

   Pasirinkta skiriamoji geba pritaikoma po kelių sekundžių.

6. Jei kompiuterio vaizdo dydis neatitinka televizoriaus rodomosios srities dydžio, pasirinkite kortelę Adjust Resolution, kad sureguliuotumėte ekrano dydį.

#### Pastaba

- Atsižvelgiant į modelį arba HDMI kabeliu prijungtą įrenginį, kai kurios skiriamosios gebos parinktys gali būti negalimos.

- Atsižvelgiant į pasirinktą skiriamąją gebą, ekrano skiriamosios gebos reguliavimo funkcija gali būti išjungta.

Eiti į puslapio viršų

### Susijusi tema

- Televizoriaus prijungimas per HDMI įvesties prievadą
- Vaizdo režimo pasirinkimas

Eiti į puslapio viršų