Manual do utilizador VAIO Série VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3

Reference

# Discos suportados
<Modelos equipados com uma unidade de disco óptico>

A tabela seguinte lista os tipos de suportes que podem ser reproduzidos/gravados no computador VAIO.
A unidade de disco óptico varia consoante o modelo que adquiriu. Localize a sua unidade de disco óptico na tabela.
RG: reproduzível e gravável
R: reproduzível mas não gravável
-: não reproduzível nem gravável

| Unidade de DVD SuperMulti | Unidade de Blu-ray Disc com DVD SuperMulti | Unidade de Blu-ray Disc ROM com DVD SuperMulti
CD-ROM | R | R | R
CD-R/RW | RG *5 | RG *5 | RG *5
DVD-ROM | R | R | R
DVD-R/RW | RG | RG | RG
DVD+R/RW | RG | RG | RG
DVD+R DL (Camada dupla) | RG | RG | RG
DVD-R DL (Camada dupla) | RG | RG | RG
DVD-RAM *1*2 | RG | RG | RG
BD-ROM | - | R | R
BD-R/RE *3*6 | - | RG *4 | R

*1 A unidade de disco óptico não suporta o cartucho DVD-RAM. Utilize apenas discos normais ou discos com um cartucho amovível.
*2 A gravação de dados em discos DVD-RAM de um só lado (2,6 GB) compatíveis com a norma DVD-RAM versão 1.0 não é suportada.
Não são suportados discos DVD-RAM versão 2.2/DVD-RAM 12X revisão 5.0.
*3 Os suportes BD-RE Disc no formato da versão 1.0 e os suportes Blu-ray Disc com um cartucho não são suportados.
*4 Suporta a gravação de dados em discos BD-R Part1 versão 1.1/1.2/1.3 (discos de uma camada com capacidade de 25 GB, discos de dupla camada com capacidade de 50 GB) e discos BD-RE Part1 versão 2.1 (discos de uma camada com capacidade de 25 GB, discos de dupla camada com capacidade de 50 GB).
*5 A gravação de dados em discos CD-RW Ultra Speed não é suportada.
*6 Os suportes BDXL(TM) não são suportados.
Nota

- A unidade de disco óptico poderão não suportar a leitura ou gravação de alguns tipos de suportes

- A unidade de disco óptico não suporta a gravação de discos de 8 cm.

- A unidade de disco óptico só suporta discos circulares. Não utilize discos de qualquer outra forma (em estrela, coração, cartão, etc.) ou discos danificados, porque poderá provocar problemas no computador VAIO.

- É possível gravar dados no formato DVD-Vídeo em discos DVD+R (de uma camada ou dupla camada), DVD+RW/DVD-R (de uma camada ou dupla camada) e DVD-RW. É possível gravar dados no formato DVD-Vídeo em discos DVD-R (de uma camada ou dupla camada), DVD-RW e DVD-RAM. Os suportes que podem ser gravados variam consoante o software de gravação de discos que utilizar. Consulte o ficheiro de ajuda incluído com o software para obter mais informações.

- Recomendamos que utilize suportes de marca Sony: DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, CD-R, CD-RW, BD-R ou BD-RE.

- Não é possível gravar dados em discos DVD-RW (gravação 6x) a menos que a unidade de disco óptico suporte pelo menos a gravação 6x em discos DVD-RW.

- Não é possível gravar dados em discos DVD+RW (gravação 8x) a menos que a unidade de disco óptico suporte pelo menos a gravação 8x em discos DVD+RW.

- O computador VAIO foi concebido para reproduzir discos em conformidade com a norma Compact Disc (CD). Os DualDiscs e alguns discos de música codificados com tecnologia de protecção de direitos de autor não estão em conformidade com a norma CD. Consequentemente, esses discos poderão não ser compatíveis com o computador.

- Quando adquirir discos pré-gravados ou em branco para utilização num computador VAIO, certifique-se de que lê cuidadosamente os avisos existentes na embalagem do disco para verificar a compatibilidade de reprodução e de gravação com as unidades de disco óptico do computador. A Sony NÃO garante a compatibilidade das unidades de disco óptico VAIO com discos que não sejam compatíveis com as normas oficiais "CD", "DVD" ou "Blu-ray Disc". A UTILIZAÇÃO DE DISCOS NÃO COMPATÍVEIS PODERÁ CAUSAR DANOS GRAVES
  NO COMPUTADOR VAIO OU ORIGINAR CONFLITOS DE SOFTWARE E FAZER COM QUE O SISTEMA DEIXE DE RESPONDER.
  Se tiver dúvidas sobre formatos de discos, contacte o editor individual do disco pré-gravado ou o fabricante do disco gravável.

- O computador VAIO tem de estar ligado à Internet para reproduzir discos DVD-RW, DVD-RAM e DVD-R (de uma camada ou dupla camada) que sejam compatíveis com a norma CPRM (Content Protection for Recordable Media).

- Para gravar, editar ou reproduzir conteúdos protegidos por direitos de autor, os suportes Blu-ray Disc utilizam a tecnologia AACS (Advanced Access Content System). Para reproduzir continuamente suportes Blu-ray Disc, tem de actualizar a chave AACS.

- Poderá actualizar a chave AACS através da Internet. Siga a mensagem apresentada no software de gravação, edição ou reprodução que está a utilizar. Se actualizar a chave AACS, poderá não conseguir gravar, editar ou reproduzir conteúdos protegidos por direitos de autor.
  Para gravar editar ou reproduzir conteúdos não protegidos por direitos de autor, não necessita de actualizar a chave AACS. Poderá actualizar a chave AACS do software de gravação ou reprodução de suportes Blu-ray Disc instalado no computador VAIO durante cinco anos após a aquisição. Decorrido esse período, será informado sobre a actualização no Web site de suporte.

- A reprodução de alguns conteúdos em DVDs e suportes BD-ROM Disc requer as definições de região. Se a definição da região na unidade de disco óptico não corresponder à codificação de região do disco, a reprodução não será possível.

- A menos que o monitor externo seja compatível com a norma HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection), não poderá reproduzir ou visualizar o conteúdo de suportes Blu-ray Disc protegidos por direitos de autor através de uma ligação digital, como uma ligação HDMI ou DVI.

- Alguns conteúdos Blu-ray Disc podem restringir a saída de vídeo à definição padrão ou proibir a saída de vídeo analógico.

Tópico relacionado
Acerca de códigos de região<Modelos equipados com uma unidade de disco óptico>