Podręcznik użytkownika VAIO VPCEH3/VPCEJ3/VPCEK3/VPCEL3 Series

Zadanie

# Dodawanie i usuwanie modułów pamięci

Jeśli chcesz zwiększyć prędkość działania komputera lub poprawić jego wydajność przy jednoczesnym uruchamianiu wielu programów, rozszerz jego pamięć za pomocą opcjonalnych modułów.
Przed zwiększeniem ilości pamięci w komputerze zapoznaj się z częścią Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci. [Szczegóły]
W przypadku zainstalowania modułów pamięci w co najmniej dwóch gniazdach uaktywniany jest tryb dwukanałowy, który wpływa na wzrost wydajności komputera. (Seria VPCEH/VPCEJ)
Typ modułu i ilość pamięci zainstalowanej w komputerze mogą się zmieniać w zależności od modelu.

1. Wyłącz komputer VAIO i urządzenia peryferyjne, odłącz kabel zasilający i wszystkie kable połączeniowe oraz wyjmij akumulator.

1. Poczekaj, aż komputer VAIO ostygnie.

Wewnętrzne podzespoły komputera VAIO mogą mieć wysoką temperaturę tuż po jego wyłączeniu. Należy uważać, aby się nie poparzyć przy obchodzeniu się z komputerem VAIO pozostającym w tym stanie.

1. Ułóż czystą szmatkę na płaskiej, poziomej powierzchni i umieść na niej komputer VAIO w sposób przedstawiony na poniższej ilustracji. Wykręć śruby za pomocą śrubokręta krzyżakowego, aby otworzyć pokrywę komory modułów pamięci.

Położenie śrub wskazują strzałki na poniższej ilustracji.
W niektórych modelach w pokrywie komory modułów pamięci zastosowane są śruby uwięzione, których nie można wyjąć.
Kształt i położenie pokrywy komory modułów pamięci zmieniają się w zależności od modelu. Zlokalizuj ją na dolnej ściance swojego komputera VAIO.

1. Dotknij metalowego przedmiotu niestykającego się z komputerem VAIO, aby rozładować ładunki elektrostatyczne.

Nie dotykaj żadnych metalowych części wewnątrz komputera VAIO.

1. Jeśli brakuje wolnego gniazda, wyjmij obecnie zainstalowany moduł pamięci. Odciągnij zatrzaski w kierunkach wskazywanych przez strzałki, aby zwolnić moduł (1), a następnie wyciągnij go w kierunku wskazywanym przez strzałkę (2).

1. Wyjmij nowy moduł pamięci z torebki antystatycznej.

1. Trzymaj moduł pamięci za jego boczne krawędzie i wsuń go do gniazda złączem skierowanym do dołu, wyrównując zarazem nacięcie na module z wypustką w gnieździe.

1. Trzymając moduł za jego boczne krawędzie, dociśnij go, aż zatrzaśnie się na swoim miejscu, jak przedstawiono na ilustracji.

Zatrzaski po obu stronach gniazda wskoczą na swoje miejsca, utrzymując moduł. Nie dotykaj żadnych układów scalonych (czarnych elementów) na module pamięci.

1. Załóż ponownie pokrywę komory modułów pamięci i przykręć ją śrubami wyjętymi w punkcie 3.

1. Włóż akumulator oraz podłącz wszystkie kable połączeniowe i urządzenia peryferyjne odłączone w punkcie 1, a następnie włącz komputer.

1. Sprawdź, czy ilość pamięci operacyjnej prawidłowo się zmieniła. [Szczegóły]

Jeśli podawana ilość pamięci operacyjnej jest prawidłowa, instalacja modułu pamięci przebiegła pomyślnie.
Powiązany temat
Uwagi dotyczące dodawania/usuwania modułów pamięci