VAIO Gebruikershandleiding SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Serie

Taak

# Een poortreplicator aansluiten/afkoppelen

U kunt de VAIO-computer aansluiten op een poortreplicator (niet meegeleverd).

## De poortreplicator aansluiten

1. Zet uw VAIO-computer en alle randappatuur die op de computer is aangesloten uit en ontkoppel de apparaten van de computer.

Hint

- Ontkoppel de netadapter en de kabels die op de beeldschermpoort en HDMI-uitgang van uw VAIO-computer zijn aangesloten. U kunt de VAIO-computer niet aansluiten op de poortreplicator als deze kabels zijn aangesloten.

1. Sluit de poortreplicator aan op een netvoedingsbron.

Steek een einde van het netsnoer (1) in de netadapter (2) en het andere einde in een stopcontact (3).
Sluit dan de kabel van de netadapter aan op de DC IN-poort (4) van de poortreplicator.
Het DC IN-lampje gaat branden.

1. Verwijder de klep voor de aansluiting van de poortreplicator aan de onderkant van uw VAIO-computer.

Opmerking

- Het kan zijn dat de klep van de poortreplicatoraansluiting moeilijk te verwijderen is. Let erop dat u de VAIO-computer of de klep niet beschadigd door extra kracht te zetten wanneer u de klep verwijdert. Bewaar de verwijderde klep voor later.

1. Lijn de achterste hoeken van de onderkant van de VAIO-computer uit met de geleiders op de poortreplicator.

Hint

- Wanneer een uitgebreide batterijset (niet meegeleverd) op de VAIO-compouter is bevestigd:
  schuif het lipje in de richting van de pijl (1) om de aansluiting (2) op de poortreplicator omhoog te steken. Let erop dat het lipje op het einde is geplaatst wanneer u de poortreplicator bevestigt.

- Wanneer er geen uitgebreide batterijset is bevestigd op uw VAIO-computer:
  wanneer u de computer bevestigt met de aansluiting in opwaartse positie kan dat de aansluitingen beschadigen. Zorg ervoor dat u het lipje tegen de pijl in beweegt om de aansluiting neer te laten.

1. Laat de VAIO-computer voorzichtig zakken en druk op het gebied dat is aangegeven door de pijlen totdat de computer op zijn plek klikt.

Forceer de VAIO-computer niet op de poortreplicator en oefen geen druk uit op de computer; dit kan zowel de computer als de poortreplicator beschadigen.
Opmerking

- Let erop dat u de speciale netapapter gebruikt om de poortreplicator op de netspanning aan te sluiten.

- Schakel uw VAIO-computer altijd uit voordat u de computer op de poortreplicator bevestigt.

- Verplaats de VAIO-computer niet wanneer hij op de poortreplicator is bevestigd; dit kan de poortreplicator beschadigen en letsel of schade veroorzaken aan zowel poortreplicator als computer.

## Een reservekopie van de VAIO-computer maken

U kunt een reservekopie maken op de poortreplicator van de gegevens op het ingebouwde opslagapparaat.
Wilt u een reservekopie maken van uw gegevens, volg dan de aanwijzingen op het scherm die verschijnen als u de VAIO-computer op de poortreplicator bevestigt. Selecteer het ingebouwde opslagapparaat op de poortreplicator wanneer u gevraagd wordt om een locatie voor de reservekopie van de gegevens.
Hint

- U dient de eerste installatie te voltooien voordat u voor het eerst een reservekopie van uw gegevens maakt op de poortreplicator. Volg de instructies op het scherm om de eerste installatie te voltooien.

Opmerking

- Maak uw VAIO-computer niet los van de poortreplicator tijdens het maken van de reservekopie.

- Wanneer u een planning maakt voor een reservekopie van uw gegevens in het venster Back-up instellen wordt er automatisch een reservekopie gemaakt van uw gegevens. Als u de VAIO-computer losmaakt van de poortreplicator tijdens een geplande reservekopie, kunnen uw gegevens beschadigd raken. Om beschadiging van gegevens te voorkomen doordat de poortreplicator wordt verwijderd zonder dat u de reservekopie op de achtergrond opmerkt, wijzigt of annuleert u de geplande reservekopie.

## De poortreplicator afkoppelen

1. Zet de VAIO-computer en alle randapparatuur uit.

1. Til uw VAIO-computer van de poortreplicator.

1. Plaats de klep voor de aansluiting van de poortreplicator terug op de onderkant van uw VAIO-computer.

Opmerking

- Om verlies van niet-opgeslagen gegevens te voorkomen, dient u de VAIO-computer uit te zetten voordat u de computer losmaakt van de poortreplicator.

Verwant onderwerp
Onderdelen en besturingselementen op de poortreplicator