VAIO Gebruikershandleiding SVS13A1/SVS1311/SVS1511 Serie

Taak

# Een schijf plaatsen of verwijderen
<met optisch station uitgeruste modellen>

Een schijf plaatsen in of verwijderen uit uw VAIO-computer die ingeschakeld is.

## Schijven plaatsen

1. Plaats een schijf in de sleuf van het optische station.

Wanneer het optische schijfstation een verticale sleuf heeft, plaats dan de schijf met het opschrift naar u toe.
Wanneer het optische schijfstation een horizontale sleuf heeft, plaats dan de schijf met het opschrift naar boven.
Opmerking

- Steek de schijf recht in de sleuf zonder veel druk op de schijf uit te oefenen.

- Let erop dat er geen schijf in het optische schijfstation zit voordat u een schijf in de sleuf steekt.

### Schijven verwijderen

1. Druk op de uitwerpknop voor het station.

De schijf komt naar buiten.
Opmerking

- Trek de schijf niet met kracht uit het optische schijfstation voordat hij volledig is uitgeschoven.

Verwant onderwerp
Ondersteunde schijven<met optisch station uitgeruste modellen>
Regiocodes<met optisch station uitgeruste modellen>